
FORMATO OFERTA ECONOMICA


[bookmark: _Hlk175745219]OBJETO: AM02-P3202032-015, AM05-P3202032-009 Mantenimiento preventivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires acondicionados ubicados en Leticia en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia en el marco del proyecto Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional

El proponente deberá diligenciar la propuesta económica que incluya los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


	ITEM
	DESCRIPCION 
	SERVICIO PREVENTIVO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	AIRE ACONDICIONADO. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 18000 BTU REFRIGERANTE R134A, SERIALES: AUUQ18DFG -AUUQ18BTR
	Limpieza de serpentines, condensadores y evaporadores
	1
	
	

	
	
	Limpieza y ajuste de controles eléctricos y presión
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de cables y terminales
	1
	
	

	
	
	Lubricación de partes móviles si es necesario.
	1
	
	

	
	
	Limpieza y engrase de los rapamientos de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	ajuste general de tornillos y soportes
	1
	
	

	
	
	verificación de estado de aspas
	1
	
	

	
	
	revisión bandeja drenaje
	1
	
	

	
	
	verificación del estado de mirillas y líquidos 
	1
	
	

	
	
	Organización del tablero eléctrico de fuerza y mando
	1
	
	

	
	
	Revisión de ductos de conexión a equipos
	1
	
	

	
	
	Corrección de fuga de aire
	1
	
	

	
	
	Restauración de aislamiento térmicos
	1
	
	

	
	
	Toma de amperajes, voltaje de los comprensores presiones en líneas de descarga y succión y temperatura de condensado y evaporizado.
	1
	
	

	
	
	Limpieza del blower
	1
	
	

	
	
	Limpieza de contactores, Cajas, eléctricas, rejillas, Drenajes, Banderas de Condensado
	1
	
	

	
	
	Chequeo del nivel de aceite
	1
	
	

	
	
	Ajustes de correa, ventiladores, poleas y demás
	1
	
	

	
	
	Mano de obra
	1
	
	

	2
	AIRE ACONDICIONADO. PISO TECHO INVERTER CAPACIDAD 60000 BTU,REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220V - SERIALES AUUQ60GH5
	Limpieza de serpentines, condensadores y evaporadores
	1
	
	

	
	
	Limpieza y ajuste de controles eléctricos y presión
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de cables y terminales
	1
	
	

	
	
	Lubricación de partes móviles si es necesario.
	1
	
	

	
	
	Limpieza y engrase de los rapamientos de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	ajuste general de tornillos y soportes
	1
	
	

	
	
	verificación de estado de aspas
	1
	
	

	
	
	revisión bandeja drenaje
	1
	
	

	
	
	verificación del estado de mirillas y líquidos 
	1
	
	

	
	
	Organización del tablero eléctrico de fuerza y mando
	1
	
	

	
	
	Revisión de ductos de conexión a equipos
	1
	
	

	
	
	Corrección de fuga de aire
	1
	
	

	
	
	Restauración de aislamiento térmicos
	1
	
	

	
	
	Toma de amperajes, voltaje de los comprensores presiones en líneas de descarga y succión y temperatura de condensado y evaporizado.
	1
	
	

	
	
	Limpieza del blower
	1
	
	

	
	
	Limpieza de contactores, Cajas, eléctricas, rejillas, Drenajes, Banderas de Condensado
	1
	
	

	
	
	Chequeo del nivel de aceite
	1
	
	

	
	
	Ajustes de correa, ventiladores, poleas y demás
	1
	
	

	
	
	Mano de obra
	1
	
	

	3
	AIRE ACONDICIONADO. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 18000 BTU REFRIGERANTE R134A, SERIALES: AUUQ18DFG -AUUQ18BTR
	Limpieza de serpentines, condensadores y evaporadores
	1
	
	

	
	
	Limpieza y ajuste de controles eléctricos y presión
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de cables y terminales
	1
	
	

	
	
	Lubricación de partes móviles si es necesario.
	1
	
	

	
	
	Limpieza y engrase de los rapamientos de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	ajuste general de tornillos y soportes
	1
	
	

	
	
	verificación de estado de aspas
	1
	
	

	
	
	revisión bandeja drenaje
	1
	
	

	
	
	verificación del estado de mirillas y líquidos 
	1
	
	

	
	
	Organización del tablero eléctrico de fuerza y mando
	1
	
	

	
	
	Revisión de ductos de conexión a equipos
	1
	
	

	
	
	Corrección de fuga de aire
	1
	
	

	
	
	Restauración de aislamiento térmicos
	1
	
	

	
	
	Toma de amperajes, voltaje de los comprensores presiones en líneas de descarga y succión y temperatura de condensado y evaporizado.
	1
	
	

	
	
	Limpieza del blower
	1
	
	

	
	
	Limpieza de contactores, Cajas, eléctricas, rejillas, Drenajes, Banderas de Condensado
	1
	
	

	
	
	Chequeo del nivel de aceite
	1
	
	

	
	
	Ajustes de correa, ventiladores, poleas y demás
	1
	
	

	
	
	Mano de obra
	1
	
	

	4
	CONTROLABLE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CINCO (5) TONELADAS PARA. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000 BTU REFRIGERANTE R410, SERIALES: AUUQ12LPO -AUUQ12NPO
	Limpieza de serpentines, condensadores y evaporadores
	1
	
	

	
	
	Limpieza y ajuste de controles eléctricos y presión
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de cables y terminales
	1
	
	

	
	
	Lubricación de partes móviles si es necesario.
	1
	
	

	
	
	Limpieza y engrase de los rapamientos de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	ajuste general de tornillos y soportes
	1
	
	

	
	
	verificación de estado de aspas
	1
	
	

	
	
	revisión bandeja drenaje
	1
	
	

	
	
	verificación del estado de mirillas y líquidos 
	1
	
	

	
	
	Organización del tablero eléctrico de fuerza y mando
	1
	
	

	
	
	Revisión de ductos de conexión a equipos
	1
	
	

	
	
	Corrección de fuga de aire
	1
	
	

	
	
	Restauración de aislamiento térmicos
	1
	
	

	
	
	Toma de amperajes, voltaje de los comprensores presiones en líneas de descarga y succión y temperatura de condensado y evaporizado.
	1
	
	

	
	
	Limpieza del blower
	1
	
	

	
	
	Limpieza de contactores, Cajas, eléctricas, rejillas, Drenajes, Banderas de Condensado
	1
	
	

	
	
	Chequeo del nivel de aceite
	1
	
	

	
	
	Ajustes de correa, ventiladores, poleas y demás
	1
	
	

	
	
	Mano de obra
	1
	
	

	5
	CONTROLABLE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CINCO (5) TONELADAS PARA. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000 BTU REFRIGERANTE R410, SERIALES: AUUQ12LPO -AUUQ12NPO
	Limpieza de serpentines, condensadores y evaporadores
	1
	
	

	
	
	Limpieza y ajuste de controles eléctricos y presión
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de cables y terminales
	1
	
	

	
	
	Lubricación de partes móviles si es necesario.
	1
	
	

	
	
	Limpieza y engrase de los rapamientos de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	Verificación del estado de los motores y ventiladores
	1
	
	

	
	
	ajuste general de tornillos y soportes
	1
	
	

	
	
	verificación de estado de aspas
	1
	
	

	
	
	revisión bandeja drenaje
	1
	
	

	
	
	verificación del estado de mirillas y líquidos 
	1
	
	

	
	
	Organización del tablero eléctrico de fuerza y mando
	1
	
	

	
	
	Revisión de ductos de conexión a equipos
	1
	
	

	
	
	Corrección de fuga de aire
	1
	
	

	
	
	Restauración de aislamiento térmicos
	1
	
	

	
	
	Toma de amperajes, voltaje de los comprensores presiones en líneas de descarga y succión y temperatura de condensado y evaporizado.
	1
	
	

	
	
	Limpieza del blower
	1
	
	

	
	
	Limpieza de contactores, Cajas, eléctricas, rejillas, Drenajes, Banderas de Condensado
	1
	
	

	
	
	Chequeo del nivel de aceite
	1
	
	

	
	
	Ajustes de correa, ventiladores, poleas y demás
	1
	
	

	
	
	Mano de obra
	1
	
	





	VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (A).
	$

	VALOR TOTAL PROPUESTA 
	$



NOTA: 

· El proponente deberá cotizar en su oferta, el valor unitario de cada uno de los ítems indicados en las especificaciones y formato de oferta económica  (FORMATO 8  - PROPUESTA ECONÓMICA),. Para efectos de la evaluación y selección de la propuesta más favorable solo se tendrá en cuenta el valor total de la oferta económica. Para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas, el proceso se adjudicará  a la  oferta que presente el menor valor total, siempre y cuando cumplan con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras requeridas por la Entidad en la Invitación Pública. El valor total del contrato será el presupuesto oficial del mismo, los valores unitarios determinarán los bienes a adquirir hasta ajustarse al valor del presupuesto oficial. 

Adicionalmente, los proponentes tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
· En relación con el Impuesto sobre las Ventas, el artículo 270 de la Ley 223 de 1995 previó un régimen especial para el departamento del Amazonas, por lo tanto, la oferta económica no deberá incluir IVA.
· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales de Colombia – Parque Nacional Natural Amacayacu y Rio Puré  de la Dirección Territorial Amazonia procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales Naturales de Colombia – Parque Nacional Natural Amacayacu, Rio Puré de la Dirección Territorial Amazonia, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
· Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015




FIRMA:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
NIT:
CC:
CORREO:
DIRECCION:

