	CANTIDADES POR LOTES SEGÚN FICHA TECNICA

	PRODUCTO
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	
	
	
	

	LOTE 1 – MATERIALES DE PAVIMENTACION PARA LA PISTA

	[bookmark: _GoBack]02-02-01-001-005 REC 10 Piedra, arena, arcilla $20.820.000,00

	Base Granular clase A
	m3
	188
	Base granular clase A cumpliendo a cabalidad la especificación de la norma IDU SECCION 400-11 y CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUB BASE.

	02-02-01-002-006 REC 10 Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados $20.119.600,00

	Geomalla biaxial fortgrid BX-100 (Rollo de 4x100m)
	Rollo
	6
	Geomalla biaxial fortgrid BX 100 (ROLLO DE 4X100M), geomalla impregnada con cemento o emulsión asfáltica entre la sobre capa de rehabilitación y la capa asfáltica existente, o entre la capa de concreto asfaltico nueva y la base granular preparada; de poliéster de alta tenacidad, resistentes a la temperatura, a la carga cíclica y a la tensión, impregnadas de un copolimero bituminoso tipo FORTGRID ASPHALT 160 o similar, cuyas propiedades mínimas en valores mínimos promedio por rollo VMPR serán las determinadas en la ficha técnica cuadro anexo.

	02-02-01-003-004-07 REC 10 Plásticos en formas primarias $255.899.400,00

	Emulsion CRL-1
	Gl
	1653
	Emulsión CRL-1 según especificación INVIAS artículo 411-07 y en todo lo referente a la emulsión asfáltica de rotura rápida para imprimación x galón.

	Mezla densa en caliente (MDC-19)
	m3
	455
	Mezcla densa en caliente (MDC-19), cumpliendo a cabalidad la especificación INVIAS articulo 450 y en todo lo referente a mezclas asfálticas en caliente.

	02-02-01-003-005-01 REC 10 Pinturas y barnices y productos relacionados, colores para la pintura artística, tintas. $2.408.000,00

	Pintura acrílica para demarcación
	Gl
	36
	Pintura acrílica para demarcación, de acuerdo a norma INVIAS para pinturas, demarcación x galón.

	02-02-01-003-003-03 REC 10 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosas (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P, que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. $375.000,00

	Thiner
	Gl
	15
	Thiner extrafino x galón.

	02-02-01-003-005-01 REC 10 Pinturas y barnices y productos relacionados, colores para la pintura artística; tintas. $378.000,00

	Esferas reflectivas
	Kg
	84
	Esferas reflectivas, de acuerdo a norma INVIAS para pinturas, demarcación, saco x kilogramo.
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	LOTE 2 – MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA

	02-01-01-004-004-08 REC 10 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas - $973.980,00

	VENTILADOR DE TECHO 56"
	UNIDAD
	2
	Ventilador de techo 56" tecnología KDK 3 aspas, voltaje 110 V, control de 3 velocidades, mínimo nivel de ruido.

	02-02-01-003-003-03 REC 16 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto aceites crudos); preparados n. C. P, que contenga por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. $1.570.800,00

	THINNER INDUSTRIAL
	GALON
	34
	Adelgazador o rebajador de pinturas, mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo para disolver y diluir sustancias insolubles en agua, como la pintura de esmalte o basada en aceites, cero contenidos de alcohol.

	 

	02-02-01-003-006-02 REC 10 Otros productos de caucho $8.410.500,00 

	MANGUERA PARA RIEGO
	METRO
	89
	Manguera Plástica Tipo Riego 1/2¨ unidad de medida metro lineal.

	02-02-01-003-006-03 REC 10 Semimanufacturas de plástico $2.753.014,00

	MANGUERA POLIETILENO DE MEDIA PULGADA NEGRA ROLLO X 100 METROS
	UNIDAD
	14
	ROLLO MANGUERA POLIETILENO REVESTIDA o DOBLE CAPA 1/2 PULGADA x 100 METROS, Tipo Profesional, Calibre: 40, Doblecapa: Fondo interior color blanco, recubrimiento exterior color negro.

	CONECTORES PARA MANGUERA DE RIEGO
	UNIDAD
	18
	Conector de espiga o roscas machos para poder realizar conexiones de manguera de polietileno de 1/2" que asegure una perfecta conexión de la misma.

	MANGUERA DE NIVEL
	METRO
	110
	Manguera plástica para nivelación. Calibre 20 por 20 metros de largo.

	02-02-01-003-006-09 REC 10 Otros productos plásticos $4.345.068,00

	BALDE CONSTRUCCION
	UNIDAD
	8
	Balde negro en polietileno, con manija metálica, resistente.

	PICOPROTECTORES PARA REGLETA DE PLANTA TELEFONICA IPS 2000PM-230S
	UNIDAD
	50
	PICOPROTECTORES PARA REGLETA DE PLANTA TELEFONICA IPS 2000PM-230S

	02-02-01-004-002 REC 10 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) $18.227.645,00

	TUBO DE ALUMINO 1*6 MTS
	UNIDAD
	1
	TUBO DE ALUMINO 1*6 MTS

	LLAVES METALICAS
	UNIDAD
	2
	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 6 PIEZAS 5/16 - 5/8 - 1/2 PULGADA

	CONCERTINA GALVALIZADA CON 33 ESPIRALES X 8 METROS
	UNIDAD
	96
	Fabricada en acero inoxidable y alambre de alto carbono, en forma espiral, presentación es en rollo con cuchillas tipo arpón con filos de bisturí; de tipo doble. El material utilizado en su fabricación es galvanizado, debe contener 33 espirales que garantice 8 metros de extensión lineal, su medida es de 18" o 30 cm y el calibre de su alambre es No. 24.

	CANDADOS DE SEGURIDAD (PUERTAS ALTERNAS DE SEGURIDAD)
	UNIDAD
	17
	Candado en acero y zinc laminado, con gancho protegido, para uso externo y resistente a condiciones extremas. Su protección plástica tanto del cuerpo como del arco previene la entrada de agua al mecanismo, medidas Alto: 10 Cm -Ancho: 6.5 Cm, Cuerpo en acero y zinc laminado, Gancho en acero al molibdeno, Incluye 3 llaves.

	AVISOS DE 70 X 40 CM EN LAMINA DE 2 MM
	UNIDAD
	11
	Avisos con soporte de 3 mts de altura impresos con reflectivo en 8 imágenes diferentes entregadas por la entidad previamente

	ABRAZADERAS METALICAS
	UNIDAD
	8
	metálica tipo cremallera de 1/2" para asegurar conectores de manguera de polietileno.

	02-02-01-004-001 REC 10 Metales básicos $313.866,00

	BARRA EN ACERO
	UNIDAD
	3
	Barra acerada, agrícola que termina en ángulo afilado para mayor penetración en las áreas a trabajar, acabado con pintura al horno para evitar la corrosión, alta dureza y durabilidad. Uso en construcción, agricultura y minería. Mango largo, mínimo 16".

	BOQUILLERA 6M
	UNIDAD
	3
	Perfil tipo boquillera en material resistente a la humedad, lisa, material aluminio, para construcción en el emparejamiento de resanes y revoques en pisos y paredes, largo 6 metros, ancho mínimo 1 1/2 pulgada.

	02-02-01-004-008-02 REC 10 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios. $37.116,00

	NIVEL DE BURBUJA
	UNIDAD
	1
	Nivel de aluminio de 24 pulgadas, nivel exacto con escala de medida inferior ventana superior trasera. Nivel burbuja horizontal, vertical y diagonal.

	02-02-01-004-008-02 REC 16 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios. $223.260,00

	FLEXOMETRO METALICO LOGITUD 8 MTS
	UNIDAD
	10
	Flexómetro con graduación en ml y pulgadas, con recubrimiento de pvc para resistir la humedad, marcas de 2 colores para hacer más fácil la lectura, manilla de rebobinado rápido. Material carbón steel, ancho de la cinta 1 pulgada.

	02-02-01-004-006-02 REC 10 Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas $315.000,00

	CONECTORES DE 12 VOLTIOS 1 AMPERIO
	UNIDAD
	20
	Tamaño del conector 0217 x 0083 pulg, tipo conector de alimentación dc macho y hembra verde (1 par es una unidad), corriente máxima 5 a 336 v sin calor, puede manejar 16 26 awg cable adaptador dc 12 v enchufe, 1. Parte de conexión de cabeza de cobre gruesa. 2. cable interior resistente que puede soportar hasta 5 amperios de corriente. 3. doble capa para un mejor aislamiento. 4. tornillo súper apretado en el terminal (no necesita soldadura borde cortador). 5. instalación terminal de desatornillo; insertar cables; apretar hacia arriba. 6. aplicación conexión de cable cctv, extensión de tira led, cámara de seguridad de gato trasero, tablero de bricolaje.

	02-02-01-004-006-03 REC 10 Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica $537.600,00

	CABLE HDMI X 10MTS
	UNIDAD
	6
	Cable HDMI de alta definición tipo 4K, de 10 metros de largo, incluye conectores tipo HDMI.

	CABLE HDMI X 1.8 MTS
	UNIDAD
	4
	Cable HDMI de alta definición tipo 4K, de 1,8 metros de largo, incluye conectores tipo HDMI.

	CABLE VGA 10 MTS
	UNIDAD
	4
	Cable video VGA filtro 10 metros, incluye conectores tipo VGA.

	CABLE VGA 02 MTS
	UNIDAD
	4
	Cable video VGA filtro 2 metros, incluye conectores tipo VGA.

	02-02-01-004-006-04 REC 10 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas $1.307.250,00

	CARGADORES DE 24 VOLTIOS 7.5 AMPERIOS
	UNIDAD
	2
	Cargador AC ADAPTER, INPUT: AC 110 V 60 HZ, OUTPUT AC 24 V 5.0A, Aplicaciones: Utilizado para alimentar de energía los diferentes equipos de CCTV.

	PILAS AAA
	PAR
	5
	Pilas AAA alcalinas paquete por dos unidades.

	PILAS AA
	PAR
	5
	Pilas AA alcalinas, ecológica, de alto rendimiento, de alta tecnología, paquete por dos unidades.

	PILAS AA X2
	PAR
	31
	Pilas AA alcalinas, ecológica, de alto rendimiento, de alta tecnología, paquete por dos pares (4 unidades)

	PILAS AAA X3
	PAR
	26
	Pilas AAA alcalinas, ecológica, de alto rendimiento, de alta tecnología, paquete por tres pares (6 unidades).

	02-02-01-003-006-02 REC 10 Otros productos de caucho $217.791,00

	CINTA DE ENCAUCHETAR X30 MTS
	UNIDAD
	7
	Cada cinta debe traer 30 metros, ancho de la cinta 18 mm en material de caucho.

	02-02-01-004-006-03 REC 10 Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica $472.500,00

	CABLE HDMI PUNTA DE ALUMINIO ENMALLADO X30 MTS
	UNIDAD
	3
	Cable HDMI de alta definición tipo 4K, de 10 metros de largo, incluye conectores tipo HDMI punta de aluminio enmallado 30 metros

	02-02-01-003-001 REC 16 Materiales de construcción y ferretería - Productos de madera, corcho, cestería y espartería - $16.810.675,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	LAMINA DE TRIPLEX 14 MM PIZANO 240 X 120
	LAMINA
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	LAMINA DE TRIPLEX 14 MM  PIZANO 2.40 X 1.20

	LAMINA DE TRIPLEX 18mm DE 240X120CM
	LAMINA
	
	LAMINA DE TRIPLEX 18MM DE 240X120CM

	LAMINA DE TRIPLEX 4mm DE 240X120CM
	LAMINA
	
	LAMINA DE TRIPLEX 4MM DE 240X120CM

	LAMINA DE TRIPLEX DE 15 MM 120X241
	LAMINA
	
	LAMINA DE TRIPLEX DE 15  MM 120X241 

	LAMINAS DE TROPIKOR BLANCO DE 15 MM
	LAMINA
	
	LAMINAS DE TROPIKOR  BLANCO DE 15 MM

	LAMINAS DE TROPIKOR WENGUE DE 15 MM
	LAMINA
	
	LAMINAS DE TROPIKOR WENGUE DE 15 MM

	LISTON DE CEDRO 7” X 1 ½” X 3 mts
	UND
	
	LISTON DE CEDRO 7” X 1 ½” X 3 mts

	LISTONES DE ABARCO 4”X2”X 5 METROS
	UND
	
	LISTONES DE ABARCO 4”X2”X 5 METROS

	MARCOS MADERA DE 10 DE 70 CM
	UND
	
	MARCO LIVIANO DE MADERA PINO DIMENSIONES 10-15 DE 70 CM 

	MARCOS MADERA DE 10 DE 90 CM
	UND
	
	MARCO LIVIANO DE MADERA PINO DIMENSIONES 10-15 DE 90 CM 

	MARCOS MADERA DE 10 DE 95 CM
	UND
	
	MARCO LIVIANO DE MADERA PINO DIMENSIONES 10-15 DE 95 CM 

	MARCOS MADERA DE 10 X 80 CM
	UND
	
	MARCO LIVIANO DE MADERA PINO DIMENSIONES 10-15 DE 80 CM 

	MARCOS MADERA DE 10 X 85 CM
	UND
	
	MARCO LIVIANO DE MADERA PINO DIMENSIONES 10-15 DE 85 CM 

	PUERTA EN MADERA
	UND
	
	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON TRIPLEX OCUME DE 6MM, ESTRUCTURA INTERIOR EN MADERA Y ALMA EN TRIPLEX, COLOR Y DIMENSIONES A DEFINIR.

	TABLA CEPILLADA 3mx30cmx3/4” PARA FORMALETA
	UND
	
	TABLA EN MADERA COMUN CEPILLADA 3MX30CMX3/4” PARA FORMALETA

	TABLA PINO 3,90*0,14*0,035 M
	UND
	
	TABLA PINO INMUNIZADA 3,90*0,14*0,035 M

	TRIPLEX OCUME DE 15 MM
	LAMINA
	
	TRIPLEX OCUME DE 15 MM

	AGLOMERADO TIPO RH PARA MUEBLES COCINA Y BAÑO, COLOR A DEFINIR
	M2
	
	AGLOMERADO TIPO RH PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR A DEFINIR. (INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO, RESISTENTE A LA HUMEDAD)

	02-02-01-003-002-01 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Pasta de papel, papel y cartón - $399.995,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM*
	 ROLLO
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM

	CARTON CORRUGADO
	ROLLO
	
	CARTON CORRUGADO

	02-02-01-001-005-REC 10- MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA - Piedra, arena y arcilla - $4.178.293,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - ARENA PARA CONCRETO
	M3
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Arena para concreto: Agregado fino en arena natural de canteras aluviales.  Partículas cúbica o esférica libre de materia orgánica, constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables. X 1m3

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - ARENA SILICA  20/40*
	M3
	
	ARENA SILICA 20/40 BULTO POR 25 KG USO EN CANCHAS DEPORTIVAS Y FILTROS

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - ARENA SILICA 40/50*
	M3
	
	ARENA SILICA 40/50 BULTO POR 25 KG USO EN CANCHAS DEPORTIVAS Y FILTROS

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MEDIA ZONGA*
	M3
	
	PIEDRA MEDIA ZONGA

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MEDIA ZONGA*
	M3
	
	RECEBO B-400

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MEDIA ZONGA*
	M3
	
	RECEBO B-600

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MUÑECA*
	M2
	
	PIEDRA MUÑECA ARENISCA DE TIPO NATURAL FORMATO A DEFINIR PARA  PISO PARED.

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA TAYRONA*
	M2
	
	PIEDRA TAYRONA O SIMILAR 40x40 PARA USO EN PISCINAS.

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL NO. 4*
	UND
	
	BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL Nº.4

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL NO. 5
	UND
	
	BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL Nº.5

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - BLOQUE PARA JARDIN*
	UND
	
	BLOQUE PARA USO EN PISOS DE JARDIN, CON RENDIMIENTO DE 8 UNIDADES POR M2, MEDIDAS 43X29X10, PESO 22 KG

	02-02-01-001-005- REC 10 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Piedra, arena y arcilla $5.190.090 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - ARENA PARA CONCRETO
	M3
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Arena para concreto: Agregado fino en arena natural de canteras aluviales.  Partículas cúbica o esférica libre de materia orgánica, constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables. X 1m3

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - ARENA SILICA  20/40*
	M3
	
	ARENA SILICA 20/40 BULTO POR 25 KG USO EN CANCHAS DEPORTIVAS Y FILTROS

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - ARENA SILICA 40/50*
	M3
	
	ARENA SILICA 40/50 BULTO POR 25 KG USO EN CANCHAS DEPORTIVAS Y FILTROS

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MEDIA ZONGA*
	M3
	
	PIEDRA MEDIA ZONGA

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MEDIA ZONGA*
	M3
	
	RECEBO B-400

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA MUÑECA*
	M2
	
	PIEDRA MUÑECA ARENISCA DE TIPO NATURAL FORMATO A DEFINIR PARA  PISO PARED.

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PIEDRA TAYRONA*
	M2
	
	PIEDRA TAYRONA O SIMILAR 40x40 PARA USO EN PISCINAS.

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL NO. 4*
	UND
	
	BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL Nº.4

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL NO. 5
	UND
	
	BLOQUE DE ARCILLA TRADICIONAL Nº.5

	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - BLOQUE PARA JARDIN*
	UND
	
	BLOQUE PARA USO EN PISOS DE JARDIN, CON RENDIMIENTO DE 8 UNIDADES POR M2, MEDIDAS 43X29X10, PESO 22 KG

	02-02-01-003-005-01- REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística, tintas $39.506.250 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	ANTICORROSIVO ALQUIDICO PARA AMBIENTE MARINO
	GL
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Pintura Anticorrosiva base solvente de acabado mate, diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las superficies metálicas ferrosas. No contiene plomo ni cromo. Brillo a 60°0-10. Viscosidad 80 - 105. Densidad 4.42 - 4.77 kg/gal. Método de aplicación Brocha/Pistola. Contenido de VOC  573-616. Secamiento al tacto 2-4 horas. Secamiento al tacto 2-4 horas.  Secamiento entre manos 6-8 horas. Rendimiento teórico a 1 mil 41 m2/gal. COLOR A DEFINIR.

	ESMALTE SINTETICO PARA EXTERIOR E INTERIOR
	GL
	
	ESMALTE SINTETICO PINTULUX O SIMILAR a base de aceite que evita lijar, contiene anticorrosivo y da un hermoso acabado brillante. Diseñado para preparar, proteger y decorar en un solo paso, de excelente adherencia y durabilidad. No contiene plomo ni cromo. COLOR A DEFINIR, Brillo a 60° 70-85, Viscosidad 90-100,  Densidad 3.65-4,30, Secamiento al tacto 2-3,  Secamiento al manejo 6-10, Método de aplicación Brocha/Rodillo/ Pistola, Contenido de VOC 450-486, Secamiento entre manos 4-6,  Rendimiento teórico (a 1 mil de espesor) 57,4.

	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR CUALQUIER COLOR CUÑETE *
	CUÑETE
	
	Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. Ofrece una duración de hasta 5 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación de producto. Producto formulado sin plomo ni cromo.

	
	
	
	*Según Resolución 1154 del 22 de Junio de 2016 este producto es para uso exterior y cumple: retención del color: Delta E≤4, cuarteamiento superficial: 0, resistencia al agua: No presenta cambios, resistencia a hongos y algas: No presenta crecimiento de hongos y algas, cuarteamiento a alto espesor: No presenta.

	
	
	
	USOS

	
	
	
	Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios; revocados y estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibro-cemento. Disponible en una amplia gama de colores.

	
	
	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	
	
	
	Brillo a 60° Viscosidad

	
	
	
	1-5 UB

	
	
	
	95-105 KU

	
	
	
	 Densidad     4.6-5.3 Kg / Gal (Según color)

	
	
	
	Solidos por volumen     >35 %

	
	
	
	Contenido de VOC 90-160 gr/L menos agua ASTM D6886

	
	
	
	Secamiento al tacto 1-2 Horas

	
	
	
	Secamiento al manejo 2-3 Horas

	
	
	
	Secamiento entre manos 2-4 Horas

	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR CUALQUIER COLOR GALON
	GL
	
	Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. Ofrece una duración de hasta 5 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación de producto. Producto formulado sin plomo ni cromo.

	
	
	
	*Según Resolución 1154 del 22 de Junio de 2016 este producto es para uso exterior y cumple: retención del color: Delta E≤4, cuarteamiento superficial: 0, resistencia al agua: No presenta cambios, resistencia a hongos y algas: No presenta crecimiento de hongos y algas, cuarteamiento a alto espesor: No presenta.

	
	
	
	USOS

	
	
	
	Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios; revocados y estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibro-cemento. Disponible en una amplia gama de colores.

	
	
	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	
	
	
	Brillo a 60° Viscosidad

	
	
	
	1-5 UB

	
	
	
	95-105 KU

	
	
	
	 Densidad     4.6-5.3 Kg / Gal (Según color)

	
	
	
	Solidos por volumen     >35 %

	
	
	
	Contenido de VOC 90-160 gr/L menos agua ASTM D6886

	
	
	
	Secamiento al tacto 1-2 Horas

	
	
	
	Secamiento al manejo 2-3 Horas

	
	
	
	Secamiento entre manos 2-4 Horas

	PINTURA TIPO 1 CUÑETE
	CUÑ
	
	Pintura Tipo 1* diluible con agua fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Esta pintura es amigable con el medio ambiente ya que tiene un contenido mínimo de COV (<10 gr/lt), es libre de componentes APEO y no contiene biocidas liberadores de formaldehido. Además, por sus bajos componentes contaminantes, disminuye las posibilidades de causar irritación y alergia. Producto formulado sin plomo ni cromo.

	
	
	
	*Según resolución 1154 del 22 de junio de 2016 un vinilo tipo 1 cumple: remoción de manchas (lavabilidad) ≥80%, resistencia a la abrasión ≥400 ciclos, poder cubriente ≥96%.

	
	
	
	USOS

	
	
	
	Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

	
	
	
	Brillo, medido a 60° < 10%

	
	
	
	Viscosidad 103 - 108 KU

	
	
	
	Densidad 5.45 – 5.55 Kg / Gal

	
	
	
	Método de aplicación  Brocha/Rodillo/Pistola

	
	
	
	Contenido de VOC < ó = 10 Gramos/Litro menos agua ASTM D6886

	
	
	
	Secamiento al tacto 0.5 - 1 Horas

	
	
	
	Secamiento al manejo 2 - 3 Horas

	
	
	
	 Secamiento entre manos  1 - 2 Horas

	
	
	
	 Rendimiento teórico >52 m2/ gal

	PINTURA TIPO 1 GALON
	UN
	
	Pintura Tipo 1* diluible con agua fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Esta pintura es amigable con el medio ambiente ya que tiene un contenido mínimo de COV (<10 gr/lt), es libre de componentes APEO y no contiene biocidas liberadores de formaldehido. Además, por sus bajos componentes contaminantes, disminuye las posibilidades de causar irritación y alergia. Producto formulado sin plomo ni cromo.

	
	
	
	*Según resolución 1154 del 22 de junio de 2016 un vinilo tipo 1 cumple: remoción de manchas (lavabilidad) ≥80%, resistencia a la abrasión ≥400 ciclos, poder cubriente ≥96%.

	
	
	
	USOS

	
	
	
	Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

	
	
	
	Brillo, medido a 60° < 10%

	
	
	
	Viscosidad 103 - 108 KU

	
	
	
	Densidad 5.45 – 5.55 Kg / Gal

	
	
	
	Método de aplicación  Brocha/Rodillo/Pistola

	
	
	
	Contenido de VOC < ó = 10 Gramos/Litro menos agua ASTM D6886

	
	
	
	Secamiento al tacto 0.5 - 1 Horas

	
	
	
	Secamiento al manejo 2 - 3 Horas

	
	
	
	 Secamiento entre manos  1 - 2 Horas

	
	
	
	 Rendimiento teórico >52 m2/ gal

	PINTURA TIPO 2 CUÑETE
	CUÑ
	
	Pintura fabricada a partir de Copolímeros diluible con agua, que cuenta con una emulsión siliconada que hace la fórmula más lavable y resistente. Es de acabado mate y máxima lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento. Antiadherente y con antibacterial. Cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 1335. Presentación cuñete x 5 galones. TIPO 2COLOR A DEFINIR

	PINTURA TIPO 2 GALON
	UND
	
	Pintura fabricada a partir de Copolímeros diluible con agua, que cuenta con una emulsión siliconada que hace la fórmula más lavable y resistente. Es de acabado mate y máxima lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento. Antiadherente y con antibacterial. cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 1335. Presentación galón. TIPO 2 COLOR A DEFINIR

	PINTURA DE TRAFICO REFLECTIVA CUALQUIER COLOR CUÑETE
	UND
	
	PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION  formulada a partir de poliésteres alcidicos modificados y resinas de caucho clorado con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa lo cual la hace ideal para señalamiento vial adicionalmente resiste a una gran variedad de contaminantes, es durable, de gran resistencia al impacto y rápido secamiento.

	
	
	
	El mezclado con micro esferas le confieran alto poder reflectivo a la luz especialmente en las noches con las luces de los vehículos.

	
	
	
	BRILLO Mate

	
	
	
	RENDIMIENTO

	
	
	
	El rendimiento teórico es de 30 m2/gal a 1 mils seco de espesor.

	
	
	
	Para efectos prácticos, el producto se aplica entre 10 – 15 mils de espesor seco de película.

	
	
	
	El rendimiento se ve afectado por la porosidad de la superficie, perdidas por método de aplicación y espesor de la película.

	
	
	
	DILUCION

	
	
	
	Usar diluyente S003 diluyendo hasta 1/8 de galón de diluyente por galón de pintura.

	
	
	
	COLOR

	
	
	
	Blanco Amarillo Negro

	PINTURA DE TRAFICO REFLECTIVA CUALQUIER COLOR GALON*
	UND
	
	PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION  formulada a partir de poliésteres alcidicos modificados y resinas de caucho clorado con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa lo cual la hace ideal para señalamiento vial adicionalmente resiste a una gran variedad de contaminantes, es durable, de gran resistencia al impacto y rápido secamiento.

	
	
	
	El mezclado con micro esferas le confieran alto poder reflectivo a la luz especialmente en las noches con las luces de los vehículos.

	
	
	
	BRILLO Mate

	
	
	
	RENDIMIENTO

	
	
	
	El rendimiento teórico es de 30 m2/gal a 1 mils seco de espesor.

	
	
	
	Para efectos prácticos, el producto se aplica entre 10 – 15 mils de espesor seco de película.

	
	
	
	El rendimiento se ve afectado por la porosidad de la superficie, perdidas por método de aplicación y espesor de la película.

	
	
	
	DILUCION

	
	
	
	Usar diluyente S003 diluyendo hasta 1/8 de galón de diluyente por galón de pintura.

	
	
	
	COLOR

	
	
	
	Blanco Amarillo Negro

	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR
	GL
	
	Pintura epódica base solvente en dos componentes que proporciona altas resistencias químicas y mecánicas con un rápido secado y contenido de VOC (Compuestos orgánicos volátiles) y un contenido promedio de solidos de 65 +/- 5%. Ofrece una relación de mezcla 1:1 por volumen lo que facilita el proceso de preparación del producto. Además tiene la opción de curado a bajas temperaturas (-1,7°C ó 35°C) y se encuentra disponible en variados colores.

	
	
	
	Es ideal para proteger y decorar estructuras de concreto, madera y metal en ambientes que requieren un alto grado de asepsia, resistencia química o estén expuestos a una alta humedad. Es usado en el interior de tanques que almacenen aguas industriales o residuales, salmueras, derivados del petróleo y soluciones ácidas o alcalinas débiles. COLOR A DEFINIR

	PINTURA SPRAY CUALQUIER COLOR 16 ONZAS
	UN
	
	Pintura en aerosol presentación de 16 onzas ideal para superficies de madera, metal, paredes, cerámica o cartón. Que deban ser restauradas, protegidas y/o decoradas. Acabado parejo y uniforme, de mayor resistencia. Alto cubrimiento, alto rendimiento, con filtro UV para mayor duración y un secamiento ultra rápido. Para uso en interiores y exteriores.

	PINTURA PARA CANCHAS*
	CUÑETE
	
	Pintura con recubrimiento antideslizante con base agua, alta resistencia al desgaste, amigable con el usuario y con el medio ambiente, recomendado para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas en diferentes sustratos como concreto, madera, asfalto en interior y exterior. viscosidad 10-120 KU, DENSIDAD 4,4 - 4,7 Kg/gal, pH 8,5 - 9,5 pH, secado al tacto 20 - 40 min, secado al manejo 1 - 2 h, rendimiento al concreto 13 a 15 m2/gal 2 manos.

	PINTURA PARA CANCHAS*
	GALON
	
	Pintura con recubrimiento antideslizante con base agua, alta resistencia al desgaste, amigable con el usuario y con el medio ambiente, recomendado para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas en diferentes sustratos como concreto, madera, asfalto en interior y exterior. Viscosidad 10-120 KU, DENSIDAD 4,4 - 4,7 Kg/gal, pH 8,5 - 9,5 pH, secado al tacto 20 - 40 min, secado al manejo 1 - 2 h, rendimiento al concreto 13 a 15 m2/gal 2 manos.

	02-02-01-003-005-04 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA -  Productos químicos n. C. P. $6.195.000,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	FULMINANTE
	PAQ
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	FUMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACIÒN CALIBRE 22 X 100 UNIDADES

	INMUNIZANTE TRASPARENTE
	GL
	
	INMUNIZANTE MERULEX O SIMILAR TRASPARENTE

	LIMPIADOR PVC X 760 GR
	GL
	
	LIMPIADOR PVC X 760 GR

	PEGANTE AMARILLO PARA FORMICA
	GL
	
	PEGANTE PARA FORMICA TIPO PL285

	PEGANTE BLANCO PARA MADERA
	GL
	
	PEGANTE PARA MADERA TIPO CARPINCOL O DE SIMILARES CARACTERISTICAS

	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/16 GAL
	GL
	
	SOLDADURA PARA TUBERIA DE PVC PRESENTACION 1/16 GALON para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura PARA SOLDAR TUBERIA EN INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y DESAGUES. INCLUSO CON PRESENCIA DE AGUA. Cemento solvente es una formulación especial de solvente y resina de PVC o CPVC que permite realizar uniones monolíticas entre tuberías y conexiones de PVC garantizando una máxima resistencia a altas presiones, temperaturas e impactos. ASTM D-2564.

	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL
	GL
	
	SOLDADURA PARA TUBERIA DE PVC PRESENTACION 1/16 GALON para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura PARA SOLDAR TUBERIA EN INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y DESAGUES. INCLUSO CON PRESENCIA DE AGUA. Cemento solvente es una formulación especial de solvente y resina de PVC o CPVC que permite realizar uniones monolíticas entre tuberías y conexiones de PVC garantizando una máxima resistencia a altas presiones, temperaturas e impactos. ASTM D-2564.

	SOLDADURA PVC 1/8 GAL
	GL
	
	SOLDADURA PARA TUBERIA DE PVC PRESENTACION 1/16 GALON para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura PARA SOLDAR TUBERIA EN INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y DESAGUES. INCLUSO CON PRESENCIA DE AGUA. Cemento solvente es una formulación especial de solvente y resina de PVC o CPVC que permite realizar uniones monolíticas entre tuberías y conexiones de PVC garantizando una máxima resistencia a altas presiones, temperaturas e impactos. ASTM D-2564.

	PEGANTE PARA CERAMICA X 25 KG
	BULTO
	
	PEGANTE BLANCO CON LATEX (BULTO 25 KG). PEGANTE PARA INSTALACIÒN DE CERÀMICA, PIEDRA Y MARMOL EN PISOS Y PAREDES INTERIORES.

	PEGANTE PARA PORCELANATO X 25 KG
	BULTO
	
	PEGANTE PARA INSTALACION DE PORCELANATO (BULTO 25 KG) PIEDRA Y MARMOL EN PISOS Y PAREDES INTERIORES- EXTERIORES CON LATEX.

	02-02-01-003-005-01 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Pinturas, barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística, tintas $50.261.750,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	RODILLO DE FELPA 9"
	UN
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Rodillo epóxico 9" PROFESIONAL con unión metálica y mango tubular en plástico negro, con franjas laterales de mejor agarre. Para aplicación de vinilos, esmaltes y pintura epóxica.

	RODILLO DE FELPA INTERCAMBIABLE DE 9”
	UND
	
	 Estructura en varilla de zinc, LARGO 360 mm, Felpa : Acrílica,  PESO 227 g, Mango : Plástico, DIAMETRO 44 mm, COLOR Yema huevo

	RODILLOS DE ESPUMA 9"
	UN
	
	RODILLOS DE ESPUMA 9”, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION

	RODILLOS DE FELPA 3"
	UND
	
	RODILLOS DE FELPA 5”, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y EPOXICA

	ESPATULA METALICA 3" MANGO PLASTICO
	UND
	
	ESPATULA METALICA DE MANGO ERGONOMICO PLASTICO DE 3"

	ESPATULA METALICA 4" MANGO PLASTICO
	UND
	
	ESPATULA METALICA DE MANGO ERGONOMICO PLASTICO DE 4"

	ESPATULA METALICA 5" MANGO PLASTICO
	UND
	
	ESPATULA METALICA DE MANGO ERGONOMICO PLASTICO DE 5"

	FONDO BASE CATALIZADO AMARILLO OCRE (GALON)
	UND
	
	FONDO BASE  CATALIZADO AMARILLO OCRE

	FONDO BASE CATALIZADO ROJO OXIDO (GALON)
	UND
	
	FONDO BASE CATALIZADO ROJO OXIDO

	BROCHA DE NYLON DE 2"
	UND
	
	BROCHA DE CERDA DE 2” ESPESOR 19MM, LARGO CERDA 60MM Y PESO 35 GR.

	BROCHAS NYLON 3"
	UND
	
	BROCHA DE CERDA DE 3” ESPESOR 19MM, LARGO CERDA 60MM Y PESO 35 GR.

	BROCHAS NYLON 4"
	UND
	
	BROCHA DE CERDA DE 4"ESPESOR 22MM, LARGO CERDA 76MM Y PESO 54 GR.

	BARNIZ TRANSPARENTE (GALON)
	GALON
	
	Barniz sintético transparente base solvente de alto rendimiento, fácil aplicación y buena flexibilidad, que proporciona máxima protección a las superficies de madera sin desprenderse ni agrietarse. Mate o brillante según necesidad. Brillo 80-100 %. Viscosidad 75-85. Densidad 3.28-3.38 kg/gl. Solidos por volumen       24.89 – 26.89     %, Método de aplicación Brocha, rodillo, pistola,  Contenido de VOC 584.06 gr/lt,  Secamiento al tacto 1-2 horas,  Secamiento al manejo 4-6 horas, Secamiento entre manos 4-6 horas, Rendimiento 38 m2/gl.

	INMUNIZANTE PARA COMEJEN (GALON)
	GL
	
	INMUNIZANTE PARA COMEJEN

	BARNIZ IMPRANOL EXTERIORES (GALON)
	GALON
	
	Barniz - Lasur para la protección y decoración de la madera usada en interiores y exteriores, terminado mate, fungicida, hidrófugo,, excelente protección contra los rayos Uv

	BASE BLANCA (GALON)
	GALON
	
	BASE BLANCA 

	BASE NEGRA (GALON)
	GALON
	
	FONDO BASE CATALIZADO NEGRO

	BASE ROJA (GALON)
	GALON
	
	FONDO BASE CATALIZADO ROJO 

	TINTILLA COLOR A DEFINIR
	GALON
	
	TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, X 1 GALÓN. COLOR A DEFINIR

	LACA AEROSOL COLOR A DEFINIR X 400 ml -16 0NZAS
	UND
	
	LACA AEROSOL GRIS X 400 ML -16 0NZASPintura en aerosol ideal para superficies de madera, metal, paredes, cerámica o cartón. Que deban ser restauradas, protegidas y/o decoradas. Acabado parejo y uniforme, de mayor resistencia. Alto cubrimiento, alto rendimiento, con filtro UV para mayor duración y un secamiento ultra rápido. Para uso en interiores y exteriores. Brillo 70-90 %. Secamiento al tacto 10 MIN. Secamiento al manejo 30 MIN.

	LACA BLANCA (GALON)
	GALON
	
	LACA PARA MADERA COLOR BLANCO, TERMINACION BRILLANTE, DILUSION EN THINNER. RENDIMIENTO 20 M2*GAL

	LACA CATALIZADA BRILLANTE CON CATALIZADOR
	GL
	
	LACA MADERA BRILLANTE, LACA CATALIZADA AL ACIDO (CON CATALIZADOR), DE COLOR TRANSPARENTE, CON ACABADO BRILLANTE, X 1 GALÓN, CON 29% DE SÓLIDOS.

	LACA CATALIZADA CARAMELO (GALON)
	GL
	
	LACA MADERA CARAMELO, LACA CATALIZADA AL ACIDO (CON CATALIZADOR), DE COLOR TRANSPARENTE, CON ACABADO BRILLANTE, X 1 GALÓN, CON 29% DE SÓLIDOS.

	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMI MATE RESISTENTE A LA HUMEDAD CON CATALIZADOR (GALON)
	GALON
	
	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMI MATE RESISTENTE A LA HUMEDAD CON CATALIZADOR

	LACA MATE (GALON)
	GALON
	
	LACA MATE

	LACA NITRO CARAMELO (GALON)
	GALON
	
	LACA NITRO CARAMELO

	LACA NITRO NEGRA (GALON)
	GALON
	
	LACA NITRO NEGRA

	LACA SEMI-MATE (GALON)
	GALON
	
	LACA SEMI-MATE

	LACA TRANSPARENTE POLIURETANO CON CATALIZADOR (GALON)
	GALON
	
	LACA TRANSPARENTE POLIURETANO CON CATALIZADOR

	PINTURA VINILO TIPO I COLOR BLANCO – BLANCO*
	CUÑETE
	
	Pintura Tipo 1* diluible con agua fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Esta pintura es amigable con el medio ambiente ya que tiene un contenido mínimo de COV (<10 gr/lt), es libre de componentes APEO y no contiene biocidas liberadores de formaldehido. Además, por sus bajos componentes contaminantes, disminuye las posibilidades de causar irritación y alergia. Producto formulado sin plomo ni cromo.

	
	
	
	*Según resolución 1154 del 22 de junio de 2016 un vinilo tipo 1 cumple: remoción de manchas (lavabilidad) ≥80%, resistencia a la abrasión ≥400 ciclos, poder cubriente ≥96%.

	
	
	
	USOS

	
	
	
	Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

	
	
	
	Brillo, medido a 60° < 10%

	
	
	
	Viscosidad 103 - 108 KU

	
	
	
	Densidad 5.45 – 5.55 Kg / Gal

	
	
	
	Método de aplicación  Brocha/Rodillo/Pistola

	
	
	
	Contenido de VOC < ó = 10 Gramos/Litro menos agua ASTM D6886

	
	
	
	Secamiento al tacto 0.5 - 1 Horas

	
	
	
	Secamiento al manejo 2 - 3 Horas

	
	
	
	 Secamiento entre manos  1 - 2 Horas

	
	
	
	 Rendimiento teórico >52 m2/ gal

	02-02-01-003-006-03 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Semimanufacturas de plástico $10.739.184,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	MANGUERA DE NIVEL X 10 M*
	 ROLLO
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Manguera plástica para nivelación. Calibre 20 ROLLO

	MANGUERA POLIETELINO DE MEDIA PULGADA (rollo 100 MT)*
	ROLLO
	
	Calibre 80, 100 psi, polietileno de 1/2"

	CIELO RASO EN PVC X 5 UNIDADES
	M2
	
	CIELO RASO LAMINADO EN PVC X METRO COLOR Y TEXTURA A DEFINIR

	LAMINA CIELO RASO BLANCO ICOPOR 0.62 X 1.22
	M2
	
	LAMINA DE CIELO RASO BLANCO  ICOPOR DE 0,62 X 1,22

	AMARRA PLASTICA DE 30 CMS PAQ 100
	PAQUETE
	
	Huincha plástica plana para unión  sistema dentado 30 CMS X 100 UNIDADES

	AMARRA PLASTICA DE 40 CMS PAQ 100
	PAQUETE
	
	Huincha plástica plana para unión  sistema dentado  40 CMS X 100 UNIDADES

	POLISOMBRA 80 POR CIENTO ANCHO 4 M
	ROLLO
	
	POLISOMBRA 80 POR CIENTO ANCHO 4 M, ROLLO X 20M

	PELICULA ESPEJO PARA VIDRIO*
	M2
	
	Película autoadhesiva espejo anodizado anti rayones tipo frosted para privatizar vidrios que evita la visión desde afuera hacia adentro en la noche y viceversa en el día, permite la privacidad, acabado esmerilado, dekoadhesivo

	GRIFERIA SANITARIA SISTEMA PUSH (COMPLETA)
	UND
	
	GRIFERIA PARA TANQUE SANITARIO (COMPLETA: SISTEMA DE FLOTADOR ARBOL O VALVULA DE ENTRADA REGULABLE PARA AJUSTAR A LA ALTURA DEL TANQUE, ARBOL DE SALIDA, SELLO STOP O LENGUETA EN SILICONA, TORNILLERIA DE ACOPLE ENTRE TANQUE Y SANITARIO, EMPAQUES). PRESENTACION EN CAJA).

	02-02-01-003-006-03 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Semimanufacturas de plástico $16.796.325,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	ADAPTADOR HEMBRA PVCP DE 1/2
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Para uso en instalaciones hidráulicas PVCP 1/2 pulgada

	ADAPTADOR HEMBRA PVCP DE 1"
	UND
	
	Para uso en instalaciones hidráulicas PVCP 1 pulgada

	ACOPLE PARA ORINAL CON VALVULA
	UND
	
	ACOPLE METALICO EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINAL CON REGISTRO DE 1/2”.

	CODO DE 1 1/2" PRESION 90 ° PVC
	UND
	
	CODO PARA USO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS RESIDENCIALES EN PVC PRESION, DIAMETRO 1 1/2", ANGULO DE 90º.

	CODO DE 1" PRESION 90° PVC
	UND
	
	CODO PARA USO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS RESIDENCIALES EN PVC PRESION, DIAMETRO 1", ANGULO DE 90º.

	CODO DE 1/2" PRESION 90° PVC
	UND
	
	CODO PARA USO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS RESIDENCIALES EN PVC PRESION, DIAMETRO 1/2", ANGULO DE 90º.

	CODO DE 2" PRESION 90° PVC
	UND
	
	CODO PARA USO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS RESIDENCIALES EN PVC PRESION, DIAMETRO 2", ANGULO DE 90º.

	CODO DE 4" PRESION 90° PVC
	UND
	
	CODO PARA USO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS RESIDENCIALES EN PVC PRESION, DIAMETRO 4", ANGULO DE 90º.

	CODO PVC SANITARIO DE 2"
	UND
	
	CODO 90º PVC SANITARIO 2” CXC O CXE SEGUN NECESIDAD

	CODO PVC SANITARIO DE 3"
	UND
	
	CODO 90º PVC SANITARIO 3” CXC O CXE SEGUN NECESIDAD

	CODO PVC SANITARIO DE 4"
	UND
	
	CODO 90º PVC SANITARIO 4” CXC O CXE SEGUN NECESIDAD

	CRUCETA PLASTICA PARA JUNTAS DIFERENTES ESPESORES X 300 UNIDADES
	PAQ
	
	CRUCETA PLASTICA PARA JUNTAS (INSTALACION DE ENCHAPE) DIFERENTES ESPESORES X 300 UNIDADES

	GRIFERIA SANITARIA SISTEMA PUSH (COMPLETA)
	UND
	
	GRIFERIA PARA TANQUE SANITARIO (COMPLETA: SISTEMA DE FLOTADOR ARBOL O VALVULA DE ENTRADA REGULABLE PARA AJUSTAR A LA ALTURA DEL TANQUE, ARBOL DE SALIDA, SELLO STOP O LENGUETA EN SILICONA, TORNILLERIA DE ACOPLE ENTRE TANQUE Y SANITARIO, EMPAQUES). PRESENTACION EN CAJA.

	POMO UNIVERSAL GRIFERIA
	UND
	
	POMO PLASTICO O MANILLA UNIVERSAL PARA DUCHA. SISTEMA DE AJUSTE A BASTAGO EN BRONCE Y TORNILLERIA.

	REJILLA ALUMINIO O PLASTICAS CON SOSCO DIMENSION A SELECCIONAR
	UND
	
	REJILLA ALUMINIO O PLASTICAS CON SOSCO  ANTICUCARACHAS, DIAMETRO A SELECCIONAR.

	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAPLATOS TIPO P DE 1 ½”
	UND
	
	SIFON FLEXIBLE O ACORDEON PARA LAVAPLATOS P LAVAMANOS TIPO P DE 1 ½”

	TEE DE 1" PRESION
	UND
	
	ACCESORIO TEE PARA USO EN TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC PRESION, DIAMETRO DE 1".PVCP, ALTA CALIDAD, BLANCO

	TEE DE 4” PVC PRESION
	UND
	
	ACCESORIO TEE PARA USO EN TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC PRESION, DIAMETRO DE 4".PVCP, ALTA CALIDAD, BLANCO

	TEE PVCP DE 1/2
	UND
	
	ACCESORIO TEE PARA USO EN TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC PRESION, DIAMETRO DE 1/2".PVCP, ALTA CALIDAD, BLANCO.

	TUBERIA PVCP DE 1/2" X 6M
	UND
	
	TUBERIA PVCP DE  1/2" X 6M, COLOR BLANCO.

	TUBERIA PVCP DE 1 1/2" X 6M
	UND
	
	TUBERIA PVCP DE  1 1/2" X 6M, COLOR BLANCO.

	TUBERIA PVCP DE 2" X 6M
	UND
	
	TUBERIA PVCP DE  2" X 6M, COLOR BLANCO.

	TUBERIA PVCP DE 4" X 6M CAMPANA ESPIGO
	UND
	
	TUBERIA PVCP DE  4" X 6M, COLOR BLANCO.

	TUBERIA SANITARIA 2" X 6M
	UND
	
	TUBERIA SANITARIA DE 2" LONGITUD 6 M

	TUBERIA SANITARIA 3" X 6M
	UND
	
	TUBERIA SANITARIA DE 3" LONGITUD 6 M

	TUBERIA SANITARIA 4" X 6M
	UND
	
	TUBERIA SANITARIA DE 4" LONGITUD 6 M

	UNION DE 1 1/2" PVC
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1 1/2" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNION DE 2" PVC
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 2" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNION DE 3" PVC PRESION
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 3" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNION DE 4" PVC PRESION
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 4" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNION DE REPARACION DESLIZANTE 4” PVC PRESION
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 4" acople deslizante, incluye los empaques.

	UNION DE REPARACION PVCP DE 1"
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1" acople deslizante, incluye los empaques.

	UNION DE REPARACION PVCP DE 1/2
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" acople deslizante, incluye los empaques.

	UNION IPS 1/2"
	UND
	
	UNION IPS 1/2" MACHO - HEMBRA O HEMBRA

	UNION LISA PVCP DE 1"
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 2" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNION LISA PVCP DE 1/2
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 2" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNION PVC SANITARIA DE 2"
	UND
	
	UNION DE 2" SANITARIA

	UNION PVC SANITARIA DE 3"
	UND
	
	UNION DE 3" SANITARIA

	UNION PVC SANITARIA DE 4"
	UND
	
	UNION DE 4" SANITARIA

	UNION TIPO DRESSER PVC UNIVERSAL 1 1/2"
	UND
	
	UNION TIPO DRESSER PVC UNIVERSAL 1 1/2"

	UNION TIPO DRESSER PVC UNIVERSAL 2"
	UND
	
	UNION TIPO DRESSER PVC UNIVERSAL 2"

	UNION TIPO DRESSER PVC UNIVERSAL 4"
	UND
	
	UNION TIPO DRESSER PVC UNIVERSAL 4"

	UNIVERSAL PVCP DE 1/2
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	UNIVERSAL PVCP DE DE 1"
	UND
	
	ACCESORIO EN PVC, PARA UNION DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1" CON CAPACIDAD MAYOR A 200 PSI.

	VALVULA CON FLOTADOR DE 1/2"
	UND
	
	VALVULA DE 1” DE BRONCE PARA TANQUE DE RESERVA CON BOYA EN COBRE

	02-02-01-003-006-09 REC 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA - Otros productos plásticos $14.570.265,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	CINTA ANTIDESLIZANTE ROLLO
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA SUPERFICIES GRANO GRUESO. 48MM X 20 M COLOR A DEFINIR

	AMARRES PLASTICOS X100 - 20 CENTIMETROS
	UN
	
	Huincha plástica plana para unión  sistema dentado  20 CMS X 100 UNIDADES

	CHAZO DE PUNTILLA 1/4 X 100
	UND
	
	CHAZOS PUNTILLA DE PLASTICO O ANCLAJE NYLON IMPACTO DE1/4” PAQX100. INCLUYE TORNILLERIA

	CINTA AISLANTE DE 3M
	UND
	
	CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR NEGRO PARA USO GENERAL EN EMPALMES ELECTRICOS 1700 FLEXIBLE, AUTOFUNDENTE.

	CINTA AUTOFUNDENTE X 6
	UND
	
	CINTA DE GOMA EPR (ETILENO PROPILENO), CONFORMABLE Y AUTOFUNDENTE.CON LINER PARA FÁCIL APLICACIÓN, DE COLOR NEGRO. PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y SELLO HIDRÁULICO EN UNIONES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, HASTA 69 KV. APTA PARA CABLES DE DIELÉCTRICO SÓLIDO CUYA TEMPERATURA DE SOBRECARGA ALCANCE HASTA DE 110°C, RESISTENTE A TEMPERATURAS HASTA 90°C EN OPERACIÓN CONTINUA

	CINTA DOBLE FAZ X6 18MM POR UN METRO
	UND
	
	CINTA DOBLE FAZ X6 18MM POR UN METRO

	BALDE CONSTRUCCION
	UND
	
	Balde negro en polietileno, con manija metálica, resistente al trabajo pesado.

	CIMBRA ALBAÑIL*
	UND 
	
	Herramienta de medición, se rebobina 3 veces más rápido, compartimento con seguro, gancho de acero, tiza marcadora azul, uso profesional.

	CHAZOS DE PLASTICO DE 5/16” PAQ X100
	PAQ
	
	CHAZOS DE PLASTICO DE ½” PAQX100. INCLUYE TORNILLERIA

	AGUA STOP DE SILICONA VALVULA DE SALIDA TANQUE SANITARIO
	UND
	
	ACCESORIO PARA GRIFERIA SANITARIA AGUA STOP DE SILICONA VALVULA DE SALIDA TANQUE SANITARIO.

	TEJA THERMOACUSTICA AJOVER 6 M
	UND
	
	TEJA THERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL O ACANALADA AJOVER 6 M

	ASIENTO BLANCO SANITARIO
	UND
	
	ASIENTO SANITARIO PLASTICO COLOR BLANCO REDONDO O ALONGADO, INCLUYE COMPONENTES DE INSTALACION.

	CASCO PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE
	UND
	
	casco para soldadura de alta calidad con lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13.   Sombra clara 4.   Careta de soldadura liviana (6 oz.).    Tamaño del cartucho: 3,50” x 4.33”.    Área de Visión: 3.78” x 1,65”. batería con recarga solar. 

	CHAZO PUNTILLA DE PLASTICO DIMENSION A DEFINIR PAQ X 100
	UND
	
	CHAZOS PUNTILLA DE PLASTICO O ANCLAJE NYLON IMPACTO DIAMETRO A DEFINIR PAQX100. INCLUYE TORNILLERIA

	CHAZOS DE PLASTICO DE ¼” PAQX100*
	UND
	
	CHAZOS DE PLASTICO DE 1/4” PAQX100. INCLUYE TORNILLERIA

	DIVISION PARA BAÑO EN ACRILICO
	M2
	
	DIVISION PARA BAÑO EN ACERO 304 CALIBRE 20, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ACOPLES. DIMENSIONES A DEFINIR.

	CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA 10CM*10 M
	UND
	
	CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA. PARA REPARACIONES RAPIDAS Y SELLOS DE FISURAS, JUNTAS Y PARA ELABORACION DE FLANCHES. 10CM*10 M

	CINTA DE ENMASCARAR ½ X40M
	ROLLO
	
	CINTA DE ENMASCARAR 1/2”X40M

	CINTA DE ENMASCARAR 1”X40m
	ROLLO
	
	CINTA DE ENMASCARAR 1”X40M

	CINTA DE ENMASCARAR 2” X40M
	ROLLO
	
	CINTA DE ENMASCARAR 2”X40M

	CINTA TEFLON INDUSTRIAL
	UND
	
	CINTA DE TEFLON PTFE ESPECIAL PARA ROSCAS DE TUBERIA; BRONCE, ALUMINIO, PLASTICO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, TUBERIA GALVANIZADA. EN SELLADO DE GASES Y LIQUIDOS. ESPESOR 0.10 Y ALTA DENSIDAD 

	PROTECTOR DE SEGURIDAD LENTE CLARO X 5 UNIDADES
	UND
	
	MONOGAFA CON VENTILACION Y TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE Y ANTIESTATICO. FABRICADO EN TPR SILICONADO CON FILTRO UV.

	02-02-01-003-007-01 REC 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Vidrio y productos de vidrio $6.825.000,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO
	M2
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	DIVISION PARA BAÑO EN ACERO 304 CALIBRE 20, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ACOPLES. DIMENSIONES A DEFINIR.

	VIDRIO TRANSPARENTE*
	 M2
	
	VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM PARA VENTANAS, LISO SIN DEFORMACIONES.

	CRISTANAC 30 X 30
	M2
	
	Mosaico cerámico – cristal de 30 x 30 cm, espesor 0.44 cm, acabado brillante, color a definir, caja x metro cuadrado.

	LAMINA CIELO RASO FIBRAMINERAL X 8 UNIDAD
	M2
	
	LAMINA CIELO RASO FIBRAMINERAL X 10 UNIDAD TIPO FINETTA O SIMILAR, ESPESOR 14 MM HASTA 90 PORCIENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD.

	02-02-01-003-007-02 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Artículos de cerámica no estructural $3.810.060,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	COMBO SANITARIO TIPO AVANTI O SIMILAR
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	COMBO SANITARIO AVANTI O SIMILAR INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES. BAJO CONSUMO COLOR BLANCO

	CERAMICA MURO Y PISO CUALQUIER COLOR FORMATO A DEFINIR
	M2
	
	Pared cerámica de alta calidad, en material resistente y fácil de instalar trafico alto.  Color a definir Formato por definir

	CERAMICA PORCELANATO PISO CUALQUIER COLOR FORMATO A DEFINIR*
	 M2
	
	Piso porcelanato cerámica de alta calidad, en material resistente y fácil de instalar trafico medio-alto.  Color a definir Formato por definir

	CERAMICA PISO CUALQUIER COLOR FORMATO A DEFINIR*
	 M2
	
	Piso cerámico de alta calidad, en material resistente y fácil de instalar trafico medio-alto.  Color a definir Formato por definir

	02-02-01-003-007-03 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCION Y FERRETERÍA - Productos refractarios y productos estructurales no refractarios de arcilla $2.601.585,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	LADRILLO COMUN RECOCIDO
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	LADRILLO ARCILLA COMUN RECOCIDO, DIMENSIONES 20*10*6 CM

	PORCELANATO 60cmx60cm TRAFICO ALTO
	M2
	
	PORCELANATO 60cmx60cm TRAFICO ALTO COLOR A DEFINIR

	02-02-01-003-007-04 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA - Yeso, cal y cemento $5.029.500,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	BOQUILLA X 5KG
	CUÑ
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	BOQUILLA EPOXICA, PARA ESPACIOS HUMEDOS  COMO BAÑOS Y COCINAS X 20 KG

	CEMENTO BLANCO bulto de 40 kilos
	BULTO
	
	CEMENTO BLANCO USO GENERAL BULTO DE 40 KILOS

	CEMENTO GRIS bulto de 50 kilos
	BULTO
	
	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 USO GENERAL BULTO DE 50 KILOS

	MASCARILLA POLVO NEGRO X 5 UNIDADES
	PAQ
	
	MASCARILLA PARA POLVO FABRICADA EN TELA, COLOR NEGRO X 5 UNIDADES

	CAL VIVA*
	BULTO
	
	Saco de cal de 10 kilogramos para construcción, buena adherencia, secado rápido.

	MINERAL CUALQUIER COLOR
	CAJA
	
	MINERAL CON OXIDOS DE HIERRO CUALQUIER COLOR PARA ESMALTADO DE PISOS PRESENTACION CAJA X 1 LB

	02-02-01-003-007-05 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Artículos de concreto, cemento y yeso $6.084.750,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 No10 O SIMILAR CUALQUIER COLOR
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 NO.10 O SIMILAR CUALQUIER COLOR

	LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 No6 O SIMILAR CUALQUIER COLOR
	UND
	
	LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 NO.6 O SIMILAR CUALQUIER COLOR

	LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 No8 O SIMILAR CUALQUIER COLOR
	UND
	
	LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 NO.4 O SIMILAR CUALQUIER COLOR

	LAVADERO EN GRANITO PULIDO DE 70 X 60 X 30 CMS
	UND
	
	LAVADERO - FREGADERO EN GRANITO PULIDO BLANCO DE 70X60X30CM

	CABALLETES
	UND
	
	Caballete de ángulo fijo, de cemento, carbonato de calcio, fibras minerales, celulosa, traslapo longitudinal mínimo 0,14m, traslapo lateral mínimo 0,0047.

	02-02-01-003-005-04 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Productos químicos n. C. P. $3.465.000,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	LIMPIADOR PVC X 760 GR
	GL
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	LIMPIADOR PVC X 760 GR

	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/16 GAL
	GL
	
	SOLDADURA PARA TUBERIA DE PVC PRESENTACION 1/16 GALON para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura PARA SOLDAR TUBERIA EN INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y DESAGUES. INCLUSO CON PRESENCIA DE AGUA. Cemento solvente es una formulación especial de solvente y resina de PVC o CPVC que permite realizar uniones monolíticas entre tuberías y conexiones de PVC garantizando una máxima resistencia a altas presiones, temperaturas e impactos. ASTM D-2564.

	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL
	GL
	
	SOLDADURA PARA TUBERIA DE PVC PRESENTACION 1/16 GALON para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura PARA SOLDAR TUBERIA EN INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y DESAGUES. INCLUSO CON PRESENCIA DE AGUA. Cemento solvente es una formulación especial de solvente y resina de PVC o CPVC que permite realizar uniones monolíticas entre tuberías y conexiones de PVC garantizando una máxima resistencia a altas presiones, temperaturas e impactos. ASTM D-2564.

	SOLDADURA PVC 1/8 GAL
	GL
	
	SOLDADURA PARA TUBERIA DE PVC PRESENTACION 1/16 GALON para manejo en trabajos de plomería, con fluido de agua caliente de 82 grados centígrados, ultra temperatura PARA SOLDAR TUBERIA EN INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y DESAGUES. INCLUSO CON PRESENCIA DE AGUA. Cemento solvente es una formulación especial de solvente y resina de PVC o CPVC que permite realizar uniones monolíticas entre tuberías y conexiones de PVC garantizando una máxima resistencia a altas presiones, temperaturas e impactos. ASTM D-2564.

	PEGANTE PARA CERAMICA X 25 KG
	BULTO
	
	PEGANTE BLANCO CON LATEX (BULTO 25 KG). PEGANTE PARA INSTALACIÒN DE CERÀMICA, PIEDRA Y MARMOL EN PISOS Y PAREDES INTERIORES.

	PEGANTE PARA PORCELANATO X 25 KG
	BULTO
	
	PEGANTE PARA INSTALACION DE PORCELANATO (BULTO 25 KG) PIEDRA Y MARMOL EN PISOS Y PAREDES INTERIORES- EXTERIORES CON LATEX.

	02-02-01-003-007-09 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA - Otros productos minerales no metálicos n. C. P. $10.237.500,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION
	CUÑ
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION, USO CUBIERTAS.

	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO x 25 KG
	KG
	
	ASFALTO EN FRIO LISTO PARA APLICACIÓN PRESENTACIÓN DE 25 KG

	DISCO DE TRONZADORA DE 14"*
	UND 
	
	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14" X 3/32" X 1" , TIPO 41.

	PAPEL DE LIJA DIFERENTE GRANULOMETRIA*
	UND 
	
	LIJA DE AGUA CON PAPEL, RESISTENTE A LA HUMEDAD, APROXIMADAMENTE 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO, DIFERENTES GRANOS.

	02-02-01-003-008-09 REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA - Otros artículos manufacturados n. C. P. $4.032.000,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	GUANTE DE CARNAZA REFORZADO X 5 PARES
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	GUANTE DE CARNAZA REFORZADO X 5 PARES

	GUANTE DE CARNAZA Y TELA
	UND
	
	GUANTE DE CARNAZA Y TELA

	GUANTE DE HILAZA CON PUNTOS PVC X 5 PARES
	UND
	
	GUANTE DE HILAZA CON PUNTOS PVC X 5 PARES

	GUANTE DE NITRILO X 5 PARES
	UND
	
	GUANTE DE NITRILO X 5 PARES

	GUANTE DE NYLON X 5 PARES
	UND
	
	GUANTE DE NYLON X 5 PARES

	GUANTE DE TRABAJO EN LONA X 5 PARES
	UND
	
	GUANTE DE TRABAJO EN LONA X 5 PARES

	REPUESTO DE FELPA INTERCAMBIABLE PARA RODILLO DE 9”
	UND
	
	REPUESTO DE FELPA OVEJERA O INDUSTRIAL INTERCAMBIABLE PARA RODILLO DE 9”

	RODILLO DE FELPA INTERCAMBIABLE DE 9”
	UND
	
	RODILLOS DE FELPA 9”, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION. INTERCAMBIABLE.

	RODILLOS DE FELPA 3"
	UND
	
	RODILLOS DE FELPA 3”, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y EPOXICA.

	BROCHA DE NYLON DE 2"
	UND
	
	BROCHA DE CERDA MONA DE NYLON DE 2” ESPESOR 19MM, LARGO CERDA 60MM Y PESO 35 GR.

	BROCHAS NYLON 3"
	UND
	
	BROCHA DE CERDA DE 3” ESPESOR 19MM, LARGO CERDA 60MM Y PESO 35 GR.

	BROCHAS NYLON 4"
	UND
	
	BROCHA DE CERDA DE 4"ESPESOR 22MM, LARGO CERDA 76MM Y PESO 54 GR.

	02-02-01-004-001- REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Metales básicos $1.848.000,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	BARRA EN ACERO
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Barretón metálico, material acero, uso construcción.

	VARILLA LISA 1/2" X 6 MTS*
	UND
	
	Varilla resistente, regulada por la norma de sismo resistencia colombiana NTC 2289, en acero, de 6 metros de largo.

	VARILLA LISA 5/8" X 6 MTS*
	UND
	
	Varilla resistente, regulada por la norma de sismo resistencia colombiana NTC 2289, en acero, de 6 metros de largo.

	VARILLAS CORRUGADAS 6 MTS 1/2"*
	UND
	
	Varilla resistente, regulada por la norma de sismo resistencia colombiana NTC 2289, en acero, de 6 metros de largo.

	VARILLAS CORRUGADAS 6 MTS 3/8"*
	UND
	
	Varilla resistente, regulada por la norma de sismo resistencia colombiana NTC 2289, en acero, de 6 metros de largo.

	02-02-01-004-002- REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) $20.014.291,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	BROCA SDS PLUS ACOPLE RAPIDO 5/16
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO ACOPLE RAPIDO 5/16 LONGITUD DE 5 A 12” SEGUN NECESIDAD. PARA TALADRO BOSH DE 3/8”

	CINCEL SDS PLUS DE 10” PUNTA AGUDA
	UND
	
	CINCEL SDS PLUS DE 10” PUNTA AGUDA. PARA TALADRO BOSH 3/8”

	CERRADURA DE MANIJA SATINADA
	UND
	
	CERRADURA EN ACERO DE MANIJA SATINADA PARA PUERTA PRINCIPAL, DEBE INCLUIR 3 LLAVES.

	CERRADURA DE MANIJA MADERA*
	 UND
	
	CERRADURA EN ACERO DE MANIJA SATINADA PARA PUERTA PRINCIPAL, DEBE INCLUIR 3 LLAVES.

	CERRADURA DE SEGURIDAD DE TRES GOLPES, PESTILLO TIRADOR Y CADENA EN ACERO NIQUELADO PARA PUERTAS DERECHAS E IZQUIERDAS
	UND
	
	CERRADURA DE SEGURIDAD DE TRES GOLPES, PESTILLO TIRADOR Y CADENA EN ACERO NIQUELADO PARA PUERTAS DERECHAS E IZQUIERDAS.

	FLEXOMETRO METALICO LONGITUD 8 METROS
	UND
	
	Flexómetro con graduación en ml y pulgadas, con recubrimiento de pvc para resistir la humedad, marcas de 2 colores para hacer más fácil la lectura, manilla de rebobinado rápido. material carbon steel

	ADAPTADOR MACHO PVCP DE 1"
	UND
	
	ADAPTADOR PARA INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CON AJUSTE MACHO DIAMETRO DE 1 ".PVC, ALTA CALIDAD.BLANCO

	ADAPTADOR MACHO PVCP DE 1/2
	UND
	
	ADAPTADOR PARA INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CON AJUSTE MACHO DIAMETRO DE 1/2 ".PVC, ALTA CALIDAD.BLANCO

	ALAMBRE DULCE
	KG
	
	ALAMBRE GALVANIZADO CORRIENTE CALIBRE 18 PARA MULTIPLES USOS

	ARENA DE PEÑA 6 M2
	VIAJE
	
	Arena utilizada para pega de bloques, ladrillos y aplicación de pañete, con buenas características plásticas al ser humedecida. X 6 m3

	CONTROL O REGISTRO DE ½” DE CIERRE RAPIDO METALICO
	UND
	
	LLAVE DE PASO O REGISTRO DE BOLA  1/2" METALICA CUERPO EN BRONCE  DE PALANCA O MARIPOSA EN EL MISMO MATERIAL,CIERRE RAPIDO DE 1/4" DE VUELTA,CON PRENSA-ESTOPA EN EL EJE PARA ASEGURAR UNA GRAN DURACIÓN Y UN PERFECTO USO DE LA VÁLVULA.

	GRIFERIA COMPLETA PARA DUCHA
	UND
	
	JUEGO DE GRIFERIA METALICA ACABADO CROMADO Y ACCESORIOS PARA DUCHA TIPO SENCILLA. INCLUYE: REGISTRO DE 1/2” EN BRONCE, POMO O MANIJA Y REGADERA. 

	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLA
	UND
	
	GRIFERIA USO DOMESTICO, COLOR PLATA, PARA COCINA, ACABADO EN CROMO, MATERIAL POLIMERO ABS, AHORRADORA DE AGUA, CON CIERRE RAPIDO, SISTEMA DE POMO SENCILLO. DE SOBREPONER O INSTALAR EN MURO, SEGUN NECESIDAD.

	GRIFERIA PARA ORINAL FLUXOMETRO
	UND
	
	FLUXOMETRO OCULTO O EXPUESTO DE BAJO CONSUMO PARA ORINAL, INCLUYE PUSH Y TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN

	GRIFERIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO
	UND
	
	FLUXOMETRO OCULTO O EXPUESTO DE BAJO CONSUMO PARA SANITARIO, INCLUYE PUSH Y TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN

	LLAVE TERMINAL DE COBRE 1/2
	UND
	
	LLAVE TERMINAL DE COBRE 1/2, CON TERMINACION EN ROSCA PARA ACOPLE DE MANGUERA

	PERFILERIA ESTRUCTURAL EN C (100 X 50 X 2) X 6M
	UND
	
	PERFIL ESTRUCTURAL METALICA  EN C (100*50*2)*6M

	PERFILERIA METALICA PARA MARCO DE PUERTA
	ML
	
	PERFIL METALICO PARA PUERTA CALIBRE 20, DIMENSION A DEFINIR X METRO LINEAL

	PERFILERIA METALICA PARA MARCO VENTANA
	ML
	
	PERFIL METALICO PARA VENTANA CALIBRE 20, DIMENSION A DEFINIR X METRO LINEAL

	PERFILERIA PARA DRYWALL OMEGA X 2,44
	UND
	
	PERFILERIA PARA DRYWALL OMEGA X 2,44

	PERFILERIA PARA DRYWALL VIGUETA X 2,44
	UND
	
	PERFILERIA PARA DRYWALL VIGUETA X 2,44

	PLATINA 1/8" X 1 1/2" X 6
	UND
	
	PLATINA METALICA ORNAMENTACION 1/8” X 1 1/2" X 6 

	PLATINA 1/8" X 1" X 6
	UND
	
	PLATINA METALICA ORNAMENTACION  1/8" X 1" X 6

	PLATINA 3/16" X 2" X 6
	UND
	
	PLATINA METALICA ORNAMENTACION3/16" X 2" X 6

	VARILLA ROSCADA 1/2" X ML
	ML
	
	VARILLA GALVANIZADA ROSCADA 1/2" X ML

	VARILLA ROSCADA 3/8" X ML
	ML
	
	VARILLA GALVANIZADA ROSCADA 3/8" X ML

	BROCA SDS PLUS ACOPLE RAPIDO 1/4
	UND
	
	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO ACOPLE RAPIDO 1/4 LONGITUD DE 5 A 12” SEGUN NECESIDAD. PARA TALADRO BOSH DE 3/8”

	CANDADO ANTICIZALLA 70 MM
	UND
	
	Candado, con cerradura endurecida, argolla resistente a cortes, que protege contra ataques con sierras y herramientas de corte, bocallave que protege de ataques con taladro y cilindro de latón solido contra ataques de ganzúas 50 MM

	DISCO DE CORTE METAL 4"
	UND
	
	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL DE 4"

	DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2”
	UND
	
	DISCO DIAMANATADO CONTINUO O SEGMENTADO SEGUN NECESIDAD DE 4 1/2”

	LIJA CUADRADA PARA LIJADORA DISCO (DIFERENTES GRANOS)
	PAQ
	
	LIJA CUADRADA PARA LIJADORA DISCO O LIJADORA ORBITAL (DIFERENTES GRANOS)

	LIJA PREMIER RED DRI-LUBE ALUMINIUM OXIDE O SIMILAR P 180
	UND
	
	LIJA PARA CARPINTERIAPREMIER RED DRI-LUBE ALUMINIUM OXIDE O SIMILAR  P 180

	ANGULO DE ALUMINIO COLOR NATURAL O ANODIZADO X 3M
	UND
	
	ANGULO DE ALUMINIO DE DIMENSIONES 3/4, 3/8 Y 1/2 (SEGÚN NECESIDAD ) COLOR NATURAL O ANODIZADO X 3M

	CERRADURA DOBLE SEGURITY LLAVE EXTERIOR E INTERIOR
	UND
	
	CERRADURA DE POMO CIRCULAR DOBLE SEGURITY LLAVE EXTERIOR E INTERIOR

	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2”
	UND
	
	Válvula de retención de 1/2". Construcción en BRONCE. Cierre en nbr (goma) 65 sh. Extremos rosca. Temp. Max 90°c montaje en horizontal

	CHEQUE HORIZONTAL DE 1”
	UND
	
	Válvula de retención de 1". Construcción en BRONCE. Cierre en nbr (goma) 65 sh. Extremos rosca. Temp. Max 90°c montaje en horizontal

	CERRADURA DE BAÑO
	UND
	
	CERRADURA POMO BOLA PARA USO EN BAÑO COLOR SATINADO.

	CERRADURA BOLA PARA HABITACION
	UND
	
	CERRADURA CON POMO CIRCULAR  PARA PUERTA DE HABITACION, CON ACABADO EN CROMO SATINADO, LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR

	BISAGRA DE 3"
	UND
	
	BISAGRA DE BRONCE CROMADO 30*40MM RECTANGULAR 3 AGUJEROS.

	BISAGRA OMEGA 3"
	UND
	
	BISAGRA OMEGA 3" PAVONADO

	BROCA METAL
	JUEGO
	
	JUEGO POR 15  BROCAS DE ZANCO RECTO ALTA VELOCIDAD PARA PERFORACIONES EN LAMINA Y MADERA, COMPUESTO POR PIEZAS DESDE 1/16 A 3/8

	BROCA SDS PLUS ACOPLE RAPIDO 1/2
	UNIDAD
	
	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO ACOPLE RAPIDO 1/2 LONGITUD DE 5 A 12” SEGUN NECESIDAD. PARA TALADRO BOSH DE 3/8”

	BROCA TUNGSTENO
	UND
	
	JUEGO POR 5  PIEZAS DE TUNGSTENO PARA PERFORACIONES EN MURO Y CONCRETO, COMPUESTO POR: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8.

	CEPILLO DE ALAMBRE
	UND
	
	CEPILLO O GRATA CON CERDAS EN ALAMBRE Y MANGO EN MADERA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

	CINCEL SDS PLUS DE 10” PUNTA PALA
	UND
	
	CINCEL SDS PLUS DE 10” PUNTA PALA. PARA TALADRO BOSH 3/8”

	CUCHILLA CEPILLO ELECTRICO
	UND
	
	CUCHILLA PARA CEPILLO ELECTRICO DE MANO EN CARBURO DE TUNGSTENO

	ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA ELECTRICA, DIAMETRO A SELECCIONAR (6013 Y 6011)
	KG
	
	ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA ELECTRICA, DIAMETRO A SELECCIONAR (6013 Y 6011)

	ESPATULA METALICA 3" MANGO PLASTICO
	UND
	
	ESPATULA PARA DRYWALL DE 8” Y 10”SEGUN NECESIDAD

	ESPATULA METALICA 4" MANGO PLASTICO
	UND
	
	ESPATULA PARA DRYWALL DE 8” Y 10”SEGUN NECESIDAD

	GRAPA PARA PISTOLA NEUMATICA CARPINTERIA
	UND
	
	Grapa calibre 21, tamaño por definir, para pistola neumática de carpintería.

	GRATA PARA PULIDORA
	UND
	
	GRATA PARA PULIDORA PLANA ENTORCHADA DE 4*5/8"

	HOJA DE SEGUETA 12” 18 DIENTES X PULG
	UND
	
	HOJA DE SEGUETA 12” 18 DIENTES X PULG.

	HOJA SIERRA SIN FIN
	UND
	
	HOJA PARA SIERRA SIN FIN DE BANCO O BANDA, CORTE DE MADERA 

	LLANA METALICA DENTADA
	UND
	
	Llana dentada con mango en metálico 11 x 5" elaborada en acero templado.

	LLANA METALICA LISA
	UND
	
	Llana lisa con mango en metálico 11 x 5" elaborada en acero templado.

	MALLA ESLABONADA ABERTURA 2 1/4" X 2 1/4" MEDIDA 2*10 ML
	ROLLO
	
	ROLLO COMPACTO DE  10 METROS DE LARGO x 2 DE ANCHO.RESISTENTE A LA CORROSION. ABERTURA 2 1/4" X 2 1/4" 

	PUERTA EN ALUMINIO
	M2
	
	PUERTA ORNAMENTADA O ENTABLERADA EN ALUMINIO ESTRUCTURAL MATE ANOLOC O BLANCO PINTURA. USO EN HABITACION Y OFICINA, DIMENSIONES A DEFINIR

	PUNTILLA PARA PISTOLA NEUMATICA CARPINTERIA
	CAJA
	
	PUNTILLA PARA PISTOLA NEUMATICA CALIBRE 18 DESDE 5/8" A 2", A DEFINIR, CAJA POR 1000 UNIDADES

	TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA 0,730*3,66 M 0,3MM
	UND
	
	TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA 0,730*3,66 M 0,3MM PERFIL TRAPEZOIDAL.

	TORNILLERIA AUTOPERFORANTE X 100 (DIFERENTES LONGITUDES)
	UND
	
	TORNILLERIA AUTOPERFORANTE X 100 (DIFERENTES LONGITUDES)

	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 1" PAQ 100
	UND
	
	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 1" PAQ 100

	TORNILLO DRYWALL NO 6 DE 1 PULGADA PAQ X 100
	UND
	
	TORNILLO DRYWALL NO. 6 DE 1 PULGADA PAQ X 100

	 100TORNILLO DRYWALL NO 6 DE 1/2 PULGADA PAQ X 100
	UND
	
	TORNILLO DRYWALL NO. 6 DE 1/2 PULGADA PAQ X 100

	TORNILLO DRYWALL NO 6 DE DOS PULGADAS Y MEDIA PAQ X 100
	UND
	
	TORNILLO DRYWALL NO. 6 DE 2 PULGADA PAQ X 100

	TUBO CUADRADO 1 1/2" CALIBRE 18 X 6M
	UND
	
	TUBO CUADRADO 1 1/2" CALIBRE 18 X 6M

	TUBO CUADRADO 70*70MM CALIBRE 18 X 6M
	UND
	
	TUBO CUADRADO 70*70MM CALIBRE 18 X 6M

	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 100X40 mm X 6M
	UND
	
	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 100X40 mm X 6M

	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 90X50 mm X 6M
	UND
	
	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 90X50 mm X 6M

	TUBO REDONDO 2 1/2" CALIBRE 15 X 6M
	UND
	
	TUBO REDONDO 2 1/2" CALIBRE 15 X 6M

	ALAMBRE QUEMADO PARA AMARRE
	KG
	
	ALAMBRE QUEMADO NEGRO Nº 16 PARA AMARRE DE ACERO

	CANDADO BRONCE 40 MM
	UND
	
	Candado tipo alemán en bronce de  40 MM, de alta seguridad, inviolable.

	CLAVO DE 1” PARA PISTOLA DE FIJACION X 100 UNIDADES
	UND
	
	CLAVO DE 1” PARA PISTOLA DE FIJACION X 100 UNIDADES

	BROCA SDS PLUS ACOPLE RAPIDO 3/8
	UND
	
	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO ACOPLE RAPIDO 3/8 LONGITUD DE 5 A 12” SEGUN NECESIDAD. PARA TALADRO BOSH DE 3/8”

	CANDADO ANTICIZALLA 50 MM
	UND
	
	Candado, con cerradura endurecida, argolla resistente a cortes, que protege contra ataques con sierras y herramientas de corte, bocallave que protege de ataques con taladro y cilindro de latón solido contra ataques de ganzúas 50 MM

	ANGULO METALICO 1/4" X 2" X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 1/8" X 1 1/2" X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 3/16" X 1 1/2" X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 2,5 MM X 25 MM X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 2,5 MM X 19 MM X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	PLATINA  3/16" X 2" X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  3/16" X 1 1/2" X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  1/8" X 1" X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  3,0MM X 18MM X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  3,0MM X 12MM X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  4,0MM X 12MM X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	MARCO PUERTA CORRIENTE 1,10MMX 6M*
	UND
	
	Perfil marco puerta corriente en cold rolled, calibre 1,5 mm.

	MARCO VENTANA CORRIENTE 1,10MMX 6M*
	UND
	
	Perfil marco ventana corriente en cold rolled, calibre 1,5 mm.

	02-02-01-004-002- REC 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERÍA - Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) $31.319.335,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	TUBO CUADRADO 1 1/2" CALIBRE 18 X 6M
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	TUBO CUADRADO 1 1/2" CALIBRE 18 X 6M

	TUBO CUADRADO 70*70MM CALIBRE 18 X 6M
	UND
	
	TUBO CUADRADO 70*70MM CALIBRE 18 X 6M

	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 100X40 mm X 6M
	UND
	
	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 100X40 mm X 6M

	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 90X50 mm X 6M
	UND
	
	TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 90X50 mm X 6M

	TUBO REDONDO 2 1/2" CALIBRE 15 X 6M
	UND
	
	TUBO REDONDO 2 1/2" CALIBRE 15 X 6M

	ANGULO METALICO 1/4" X 2" X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 1/8" X 1 1/2" X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 3/16" X 1 1/2" X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 2,5 MM X 25 MM X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	ANGULO METALICO 2,5 MM X 19 MM X 6 M*
	UND
	
	Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales, en acero, Son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.

	PLATINA  3/16" X 2" X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  3/16" X 1 1/2" X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  1/8" X 1" X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  3,0MM X 18MM X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  3,0MM X 12MM X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	PLATINA  4,0MM X 12MM X 6M*
	UND
	
	Platina fabricada en acero.

	MARCO PUERTA CORRIENTE 1,10MMX 6M*
	UND
	
	Perfil marco puerta corriente en cold rolled, calibre 1,5 mm.

	MARCO VENTANA CORRIENTE 1,10MMX 6M*
	UND
	
	Perfil marco ventana corriente en cold rolled, calibre 1,5 mm.

	UNION MANGUITO UNIVERSAL DE FUNDICION 2"*
	UND
	
	Unión metálica de 2" tipo brida de fundición, doble cámara y anti tracción, se emplean sobre tuberías de acero, incluye los 4 tornillos y empaques de goma en ambas campanas, acabado pintura epoxi color azul, presión de trabajo PN 10 y PN 16, 

	CONTROL O REGISTRO DE ½” DE CIERRE RAPIDO METALICO*
	UND
	
	LLAVE DE PASO O REGISTRO DE BOLA  1/2" METALICA CUERPO EN BRONCE  DE PALANCA O MARIPOSA EN EL MISMO MATERIAL,CIERRE RAPIDO DE 1/4" DE VUELTA,CON PRENSA-ESTOPA EN EL EJE PARA ASEGURAR UNA GRAN DURACIÓN Y UN PERFECTO USO DE LA VÁLVULA.

	 

	

	

	LOTE 3 – MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS

	 
	 
	 
	 

	02-02-01-003-006-03 REC 10 SUMINISTROS ELECTRICOS, ALUMBRADO Y BOMBILLERIA - Semimanufacturas de plástico $466.740,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	PARRARAYO DISTRIBUCION 12KV - 10 KA POLIMERICO
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	 PARRARAYO DISTRIBUCION 12KV - 10 KA POLIMERICO

	AMARRE PLASTICO 12X2,5MM
	UNIDAD
	
	 AMARRE PLASTICO 12X2,5MM

	02-02-01-003-007-05 REC 10 SUMINISTROS ELECTRICOS, ALUMBRADO Y BOMBILLERIA - Artículos de concreto, cemento y yeso $286.868,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	POSTE DE CONCRETO
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	POSTE EN CONCRETO VIBROPRENZADO, MEDIDAS 0,08 X 2,05M, CON 5 HUECOS PARA ALAMBRE DE PUA.

	02-02-01-004-006-04 REC 10 SUMINISTROS ELECTRICOS, ALUMBRADO Y BOMBILLERIA - Acumuladores, pilas, y baterías primarias y sus partes y piezas  $149.344,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	BATERIA 9 VOLTIOS*
	UND
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE

	PILAS AA RECARGABLES*
	PAR
	
	Pilas recargables, paquete por dos unidades, hasta 1000 recargas, 3600 mAh, NiMH, 12V.

	PILAS ALCALINAS AA*
	PAR
	
	Pilas de litio AAA de litio alcalinas ecológicas, de alta durabilidad, paquete por dos.

	02-02-01-004-006-05 REC 10 SUMINISTROS ELECTRICOS, ALUMBRADO Y BOMBILLERIA - Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas $10.205.178,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 42W
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	LAMPARA EXTERIOR LED CON FORMATO SLIM DE ALTAS PRESTACIONES Y GRAN RESISTENCIA (IP66). MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GRAN POTENCIA DE LUMINOSIDAD. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA50WFLUJO LUMINOSO3900LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES285X275X70MMVIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	MANGUERA LED TRES VIAS
	ML
	
	MANGUERA LED TRES VIAS COLOR BLANCO, ROJO, VERDE.

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO INCRUSTAR 24W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE INCRUSTAR CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 24W, 2290LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO SOBREPONER 12W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE SOBREPONER CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 12W, 1070LM, 6400K, 110/220V

	REFLECTOR DE 400 WATTS METAL HALIDE
	UNIDAD
	
	REFLECTOR RECTANGULAR FABRICADO EN ALUMINIO LIVIANO DE ALTA RESISTENCIA CON LA CAJA PORTAEQUIPOS SEPARADA DEL CUERPO DEL REFLECTOR. BASE BASCULANTE GRADUABLE PARA SU ORIENTACIÓN.IDEAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ALUMBRADOS DE EXTERIORES DONDE SE REQUIERA UNA ALTA LUMINOSIDAD. UTILIZA UN EQUIPO DE HALOGENUROS METÁLICOS (METAL HALIDE) O VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W O 250W, ROSCA E-40. PROTECCIÓN: IP-65.

	PLAFON DE PLASTICO  E -27
	UNIDAD
	
	ROSETA PLÁSTICA DE ROSCA ESTÁNDAR, BLANCA, DE FÁCIL INSTALACIÓN.

	ROSETA TIPO MOGUL DE LOZA
	UNIDAD
	
	GRADO 16A/500V 5KV. MATERIA CERÁMICA. VIROLA DEL TORNILLO E39/E40. E40 PORTALÁMPARA, E39 PORTALÁMPARA, PORTALÁMPARA DE MOGUL

	CAMPANA INDUSTRIAL LED 100W
	UNIDAD
	
	BASE PARA LUMINARIA DE COLGAR. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR

	CAMPANA INDUSTRIAL LED 200W
	UNIDAD
	
	BASE PARA LUMINARIA DE COLGAR. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR

	CHIP LED DE 100 WATTS
	UNIDAD
	
	CHIP LED DE 100 WATTS

	CHIP LED DE 50 WATTS
	UNIDAD
	
	CHIP LED DE 50 WATTS

	DRIVER LED 100 WATTS 
	UNIDAD
	
	DRIVER LED 100 WATTS 

	DRIVER LED 60 WATTS 
	UNIDAD
	
	DRIVER LED 60 WATTS 

	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO 70 W SODIO
	UNIDAD
	
	LAMPARA EXTERIOR SODIO (70W) Y CARCASA ENTERIZA FLUJO LUMINOSO6500LM ÁNGULO120º  ALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000K

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 100W 3000/5700K
	UNIDAD
	
	LAMPARA EXTERIOR LED CON MICROLED DE GRAN POTENCIA (100W) Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SU FOCO TIENE UN ALCANCE DE 15-20 METROS DE LUZ BRILLANTE. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA100WFLUJO LUMINOSO7000LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES285X400X109MMVIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 160W 3000/5700K
	UNIDAD
	
	LAMPARA EXTERIOR LED CON MICROLED DE GRAN POTENCIA Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SU FOCO TIENE UN ALCANCE DE 15-20 METROS DE LUZ BRILLANTE. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA150WFLUJO LUMINOSO13500LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES423X323X180MMVIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +50ºC ACABADO ALUMINIO 

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 240W 3000/5700K
	UNIDAD
	
	LAMPARA EXTERIOR LED CON MICROLED DE GRAN POTENCIA Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SU FOCO TIENE UN ALCANCE DE 15-20 METROS DE LUZ BRILLANTE. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA150WFLUJO LUMINOSO20000LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES 520x323x192 mm VIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +50ºC ACABADO ALUMINIO 

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 42W
	UNIDAD
	
	LAMPARA EXTERIOR LED CON FORMATO SLIM DE ALTAS PRESTACIONES Y GRAN RESISTENCIA (IP66). MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GRAN POTENCIA DE LUMINOSIDAD. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA50WFLUJO LUMINOSO3900LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES285X275X70MMVIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 50W CON PANEL SOLAR
	UNIDAD
	
	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 50W CON PANEL SOLAR

	LAMPARA LED ALUMBRADO PUBLICO 58W
	UNIDAD
	
	LAMPARA EXTERIOR LED CON FORMATO SLIM DE ALTAS PRESTACIONES Y GRAN RESISTENCIA (IP66). MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GRAN POTENCIA DE LUMINOSIDAD. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA50WFLUJO LUMINOSO4500LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES285X275X70MMVIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	LAMPARA LED DE MESA CON LUPA
	UNIDAD
	
	LAMPARA LED DE MESA CON LUPA

	LAMPARA LED PARA EXTERIORES CON PANEL SOLAR 30W
	UNIDAD
	
	LAMPARA LED PARA EXTERIORES CON PANEL SOLAR 30W

	LAMPARA LED PARA PARED EXTERIOR 
	UNIDAD
	
	LAMPARA PARA PARED EXTERIOR 110/220V. 20-250W

	LAMPARA LED TIPO FAROL
	UNIDAD
	
	LAMPARA LED TIPO FAROL 110/220V. 20-250W

	LAMPARA LED TIPO TORTUGA 55W
	UNIDAD
	
	LED TORTUGA 5.5W DL BULKHEAD 173x119x63mm 6500K 110-240V 450lm 5.5W IP44

	LAMPARA LED TIPO TORTUGA 60W
	UNIDAD
	
	LAMPARA LED TIPO TORTUGA 60W 110/220V

	UNION PARA MANGUERA LED DOS VIAS
	UNIDAD
	
	UNION PARA MANGUERA LED DOS VIAS

	UNION PARA  MANGUERA LED TRES VIAS
	UNIDAD
	
	UNION PARA MANGUERA LED TRES VIAS 

	SECUENCIAL PARA MANGUERA LED DOS VIAS
	UNIDAD
	
	SECUENCIAL PARA MANGUERA LED DOS VIAS

	SECUENCIAL PARA  MANGUERA LED TRES VIAS
	UNIDAD
	
	SECUENCIAL PARA MANGUERA LED TRES VIAS 

	MANGUERA LED DOS VIAS
	ML
	
	MANGUERA LED DOS VIAS COLOR BLANCO, ROJO, VERDE.

	MANGUERA LED TRES VIAS
	ML
	
	MANGUERA LED TRES VIAS COLOR BLANCO, ROJO, VERDE.

	PANEL LED GRANDE CUADRADO 25W-6400K
	UNIDAD
	
	CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 25W, 1600LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED GRANDE CUADRADO 45W-6400K
	UNIDAD
	
	CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 45W, 2800LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED GRANDE CUADRADO 65W-6400K
	UNIDAD
	
	CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 65W, 4300LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO INCRUSTAR 6W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE INCRUSTAR CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 6W, 430LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO INCRUSTAR 12W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE INCRUSTAR CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 12W, 1070LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO INCRUSTAR 18W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE INCRUSTAR CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 18W, 1580LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO INCRUSTAR 24W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE INCRUSTAR CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 24W, 2290LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO SOBREPONER 6W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE SOBREPONER CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 6W, 430LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO SOBREPONER 12W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE SOBREPONER CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 12W, 1070LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO SOBREPONER 18W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE SOBREPONER CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 18W, 1580LM, 6400K, 110/220V

	PANEL LED REDONDO/CUADRADO SOBREPONER 24W-6400K
	UNIDAD
	
	PANEL DE SOBREPONER CUERPO EN ALUMINIO, DISIPADOR EN POLICARBONATO, POTENCIA 24W, 2290LM, 6400K, 110/220V

	REFLECTOR DE 400 WATTS METAL HALIDE
	UNIDAD
	
	REFLECTOR RECTANGULAR FABRICADO EN ALUMINIO LIVIANO DE ALTA RESISTENCIA CON LA CAJA PORTAEQUIPOS SEPARADA DEL CUERPO DEL REFLECTOR. BASE BASCULANTE GRADUABLE PARA SU ORIENTACIÓN.IDEAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ALUMBRADOS DE EXTERIORES DONDE SE REQUIERA UNA ALTA LUMINOSIDAD. UTILIZA UN EQUIPO DE HALOGENUROS METÁLICOS (METAL HALIDE) O VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W O 250W, ROSCA E-40. PROTECCIÓN: IP-65.

	REFLECTOR DE 400 WATTS SODIO
	UNIDAD
	
	REFLECTOR RECTANGULAR FABRICADO EN ALUMINIO VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W , ROSCA E-40. PROTECCIÓN: IP-65.

	REFLECTOR LED DE 100W
	UNIDAD
	
	PROYECTOR EXTERIOR LED CON MICROLED DE GRAN POTENCIA (100W) Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SU FOCO TIENE UN ALCANCE DE 15-20 METROS DE LUZ BRILLANTE. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA100WFLUJO LUMINOSO7000LM ÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZ BLANCO CÁLIDO TEMPERATURA DE COLOR 3000K DIMENSIONES 285X400X109MM VIDA ÚTIL> 50.000 H TEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	REFLECTOR LED DE 150W
	UNIDAD
	
	PROYECTOR EXTERIOR LED CON MICROLED DE GRAN POTENCIA (150W) Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SU FOCO TIENE UN ALCANCE DE 15-20 METROS DE LUZ BRILLANTE. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA100WFLUJO LUMINOSO7000LM ÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZ BLANCO CÁLIDO TEMPERATURA DE COLOR 3000K DIMENSIONES 285X400X109MM VIDA ÚTIL> 50.000 H TEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	REFLECTOR LED DE 200W
	UNIDAD
	
	PROYECTOR EXTERIOR LED CON MICROLED DE GRAN POTENCIA Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SU FOCO TIENE UN ALCANCE DE 15-20 METROS DE LUZ BRILLANTE. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA200W FLUJO LUMINOSO18000LM ÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000K DIMENSIONES 520X323X192MMVIDA ÚTIL> 50.000 H TEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +50ºC ACABADO ALUMINIO

	REFLECTOR LED DE 50W
	UNIDAD
	
	FOCO PROYECTOR ORIENTABLE DE EXTERIOR LED CON FORMATO SLIM DE ALTAS PRESTACIONES Y GRAN RESISTENCIA (IP66). MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GRAN POTENCIA DE LUMINOSIDAD. CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN CON RADIADOR QUE GARANTIZA UNA EFICIENTE DISIPACIÓN DEL CALOR. POTENCIA50WFLUJO LUMINOSO3900LMÁNGULO120ºALIMENTACIÓNAC100 - 240VCOLOR DE LUZBLANCO CÁLIDOTEMPERATURA DE COLOR3000KDIMENSIONES285X275X70MMVIDA ÚTIL> 50.000 HTEMP. DE TRABAJO-40ºC HASTA +55ºC ACABADO ALUMINIO

	TUBO FLUORECENTE DE 17 W
	UNIDAD
	
	PARA USO INTERIOR. BASE BIPIN. DIMENSIÓN 60 CM. POTENCIA 17W. RANGO DE VOLTAJE 110-130V. FRECUENCIA 50/60 HZ. VIDA ÚTIL 10.000 HORAS. FLUJO LUMINOSO 1160 LUMENES. COLOR LUZ BLANCA

	TUBO FLUORECENTE DE 32 W
	UNIDAD
	
	PARA USO INTERIOR. BASE BIPIN. DIMENSIÓN 120 CM. POTENCIA 32W. RANGO DE VOLTAJE 110-130V. FRECUENCIA 50/60 HZ. VIDA ÚTIL 10.000 HORAS. FLUJO LUMINOSO 2500 LUMENES. COLOR LUZ BLANCA

	TUBO FLUORECENTE T5 DE 54 W
	UNIDAD
	
	POTENCIA 54W. VIDA ÚTIL DE 19.000H. CASQUILLO G5. TEMPERATURA DE COLOR 2.700ºK, 3.000ºK, 4.000ºK, 6.500ºK

	TUBO LED T8 DE 10 W
	UNIDAD
	
	PARA USO INTERIOR. BASE BIPIN T8. POTENCIA 10W. RANGO DE VOLTAJE 110-130V. FRECUENCIA 50/60 HZ. VIDA ÚTIL 10.000 HORAS. FLUJO LUMINOSO 1160 LUMENES. COLOR LUZ BLANCA

	TUBO LED T8 DE 20W
	UNIDAD
	
	WATIOS 20±1W. Φ26*1200(L). FUENTE ALIMENTACIÓN AC100～240V. LUMENS 1300±10%LM. TEMP. DE COLOR NATURAL WHITE 4000-4600K. CRI: ﹥70-80. Nº LED 91PCS 5630 LEDS. VIDA ÚTIL ﹥50.000 - 60.000H. ÁNGULO DE APERTURA 120°. TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO 45°C

	BOMBILLO AHORRADOR 15W
	UNIDAD
	
	ESTILO MINI ESPIRAL. MATERIAL VIDRIO. USO. LUMENS 950. COLOR DE LA LUZ BLANCA. POTENCIA 15 WATTS. COLOR BLANCO. TIPO DE BASE E27. VOLTAJE 110 - 120V. VIDA ÚTIL  12.000 HORAS

	BOMBILLO AHORRADOR 20W
	UNIDAD
	
	ESTILO TUBULAR. MATERIAL VIDRIO. USO. LUMENS 1090. COLOR DE LA LUZ BLANCA. POTENCIA 20 WATTS. COLOR BLANCO. TIPO DE BASE E27. VOLTAJE 110 - 120V. VIDA ÚTIL  12.000 HORAS

	BOMBILLO LED 12W-6400K
	UNIDAD
	
	BOMBILLA LED E27 CÁLIDA 6400K CON CHIP DE ALTA EFICIENCIA. 1055 LUMENS. 12W LED EQUIVALENTES A 75W CONVENCIONALES. 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ANGULO DE APERTURA 120º

	BOMBILLO LED 15W-6400K
	UNIDAD
	
	BOMBILLA LED E27 BLANCA 6400K CON CHIP DE ALTA EFICIENCIA. 900 LUMENS. 15W LED. 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ANGULO DE APERTURA 180º

	BOMBILLO LED 20W-6400K
	UNIDAD
	
	BOMBILLA LED E27 BLANCA 6400K CON CHIP DE ALTA EFICIENCIA. 1600 LUMENS. 15W LED. 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ANGULO DE APERTURA 180º

	BOMBILLO LED 5W-6400K
	UNIDAD
	
	BOMBILLA LED E27 CÁLIDA 6400K CON CHIP DE ALTA EFICIENCIA. 600 LUMENS. 7W LED EQUIVALENTES A 50W CONVENCIONALES. 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ANGULO DE APERTURA 120º

	BOMBILLO MERCURIO 125 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLA MERCURIO E27. 6300 LUMENS. 24000 HORAS DE VIDA ÚTIL. 

	BOMBILLO MERCURIO 250 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLA MERCURIO E27. 12700 LUMENS. 24000 HORAS DE VIDA ÚTIL. 

	BOMBILLO MERCURIO 400 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLA MERCURIO E27. 22000 LUMENS. 24000 HORAS DE VIDA ÚTIL. 

	BOMBILLO METAL HALIDE 125W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO METAL HALIDE 125W

	BOMBILLO METAL HALIDE 250 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO METAL HALIDE TUBULAR. E-40. 250 W. 25000 LUMENS

	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO METAL HALIDE TUBULAR. E-40. 400 W. 30000 LUMENS

	BOMBILLO SODIO 125 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO SODIO 125 W

	BOMBILLO SODIO 250 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO SODIO 250 W. 33000 LUMENS

	BOMBILLO SODIO 400 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO TUBULAR. E-40. 400 W

	BOMBILLO SODIO 70 W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO TUBULAR. E27. 70 W

	BOMBILLO LED PINPON 5W
	UNIDAD
	
	BOMBILLO PINPON 5W LUZ CALIDA 110/220V 400 LM E27

	BOMBILLO LED VELA 4W 
	UNIDAD
	
	BOMBILLO LED VELA 4W E27 LUZ CALIDA

	02-02-01-004-006-02 REC 10 SUMINISTROS ELECTRICOS, ALUMBRADO Y BOMBILLERIA - Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas $9.043.201,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	CAJA DE DERIVACIÓN POLICARBONATO 4 USUARIOS
	ML
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	IP44 CON NORMA NTC 2050 

	CAJA DE DERIVACIÓN POLICARBONATO 9 USUARIOS
	ML
	
	IP44 CON NORMA NTC 2050 

	CAJA METALICA 2X4 (5800)
	ML
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA METALICA 4X4X2
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA METALICA 4X4X4
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA METALICA OCTAGONAL
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA MONOFASICA PARA 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 2 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 3 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 4 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 6 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 8 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA PLASTICA 2X4 (5800)
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. 

	CAJA PLASTICA 4X4
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. 

	CAJA PLASTICA OCTAGONAL
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. 

	CANALETA AUTOADHESIVA PARED 2 MTS 15X10
	UNIDAD
	
	CANALETA HERMETICA CON CINTA ADHESIVA

	CANALETA AUTOADHESIVA PARED 2 MTS 24X14
	UNIDAD
	
	CANALETA HERMETICA CON CINTA ADHESIVA

	CANALETA AUTOADHESIVA PARED 2 MTS 39X19
	UNIDAD
	
	CANALETA HERMETICA CON CINTA ADHESIVA

	CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO TIPO A, B, BF, O
	UNIDAD
	
	CON POLO A TIERRA. CON ARANDELA ATORNILLABLE. CAPACIDAD CORRIENTE 15 A. VOLTAJE 250 V

	CURVA CONDUIT EMT ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT ¾ “
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT 1 ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT 1”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT 2”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT PVC ½”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC ¾ “
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC 1 ½”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC 1”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC 2”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	INTERRUPTOR DOBLE
	UNIDAD
	
	COLOR BLANCO O BEIGE, AMPERAJE 10A TENSION DE ALIMENTACIÒN  250 V, FRECUENCIA 60 HZ, ACCIONADOR DE 2 CIRCUITO ON OFF

	INTERRUPTOR SENCILLO
	UNIDAD
	
	COLOR BLANCO O BEIGE, AMPERAJE 10A, TENSION DE ALIMENTACIÒN  250 V, FRECUENCIA 60 HZ, ACCIONADOR DE 2 CIRCUITO. ON OFF

	INTERRUPTOR TRIPLE
	UNIDAD
	
	NÚMERO DE INTERRUPTORES 3. TIPO PLACAS BLANCAS. CARACTERÍSTICAS INTERRUPTOR TRIPLE, PREARMADA EN MÓDULOS, DE FÁCIL INSTALACIÓN. MATERIAL POLICARBONATO. USO PARA ACCIONAR EN UNA FUNCIÓN (ON - OFF) DESDE UN PUNTO. COLOR BLANCO. INCLUYE 2 TORNILLOS.

	INTERRUPTOR MIXTO
	UNIDAD
	
	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)+ interruptor sencillo, Combinación de tomacorrientes tipo AMERICANO (15 A, 127 V) E INTERRUPTORES (10 A, 250 V~)

	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0
	UNIDAD
	
	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0.

	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0
	UNIDAD
	
	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0.

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA, PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 18 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 24 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 8 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 18 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 24 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 30 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 36 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 42 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 18 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 24 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR ESPACIO PARA TOTALIZADOR 30 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 36 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 42 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TAPA CAJA PLASTICA 2X4 (5800)
	UNIDAD
	
	TAPA CON 2 AGUJEROS EN LOS EXTREMOS PARA INSTALARLA FÁCILMENTE CON TORNILLOS A LA SUPERFICIE. MATERIAL COLD ROLLED. USO PARA LA CAJA DE AISLAMIENTO 

	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA*
	UNIDAD
	
	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2P + T). MATERIAL TERMOPLASTICO ANTIEXTINGUIBLE.COLOR BLANCA. 120V - 15A

	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI
	UNIDAD
	
	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2P + T). MATERIAL TERMOPLASTICO ANTIEXTINGUIBLE, 120V - 15A

	TOMA CORRIENTE DOBLE SOBRE PONER
	UNIDAD
	
	TOMA SENCILLA CON TIERRA FÍSICA. 125 VOLTS. 15 AMPERES. COLOR MARFIL. CON ORIFICIOS Y TORNILLOS PARA FÁCIL INSTALACIÓN

	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO HOSPITALARIO
	UNIDAD
	
	TOMA DOBLE GRADO HOSPITALARIO P/TIERRA NARANJA 15A 125V

	TOMA CORRIENTE SENCILLO
	UNIDAD
	
	TOMA CORRIENTE SENCILLO 110V

	TOMACORRIENTE TRIPOLAR
	UNIDAD
	
	TOMACORRIENTE TRIPOLAR 20A, 250V

	TOMA EN CAUCHO CON POLO TIPO A, B, BF, O
	UNIDAD
	
	CON POLO A TIERRA. CON ARANDELA ATORNILLABLE. CAPACIDAD CORRIENTE 15 A. VOLTAJE 250 V

	CONECTOR CONDUIT EMT ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CONECTOR CONDUIT EMT ¾”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT METALICO IMC 1 1/2”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT METALICO IMC 1 1/2”, galvanizada.

	UNION CONDUIT EMT ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT ¾”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT 1 ½ ”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT 1”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT 2 ”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CONECTOR CONDUIT PVC ½”
	UNIDAD
	
	CONECTOR CONDUIT PVC ½”

	CONECTOR CONDUIT PVC ¾”
	UNIDAD
	
	CONECTOR CONDUIT PVC ¾”

	UNION CONDUIT PVC ½”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC ½”

	UNION CONDUIT PVC ¾”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC ¾”

	UNION CONDUIT PVC 1 ½ ”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC 1 ½ ”

	UNION CONDUIT PVC 1”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC 1”

	UNION CONDUIT PVC 2 ”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC 2 ”

	02-02-01-004-006-09 REC 10 REPUESTOS ELECTRICOS - Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas $567.786,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	AISLADOR DE SUSPENSION DE PORCELANA
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	CUMPLE NORMAS NBR, ANSI Y BS. TENSIONES NOMINALES 7,5KV HASTA 72,5KV 

	AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO
	UNIDAD
	
	CUMPLE NORMAS NBR, ANSI Y BS. TENSIONES NOMINALES 7,5KV HASTA 72,5KV

	AISLADOR PARA BARRAJE 600 AMP
	UNIDAD
	
	CUMPLE NORMAS NBR, ANSI Y BS. TENSIONES NOMINALES 7,5KV HASTA 72,5KV 

	AISLADOR TENSOR
	UNIDAD
	
	CUMPLE NORMAS NBR, ANSI Y BS. TENSIONES NOMINALES 7,5KV HASTA 72,5KV 

	TIMBRE DINDONG
	UNIDAD
	
	TIMBRE DINDONG

	TUBO CONDUIT METALICO EMT ½” X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO EMT ¾”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1 ½ X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO EMT 2”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT PVC ½” X 3 MTS
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	TUBO CONDUIT PVC ¾”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	TUBO CONDUIT PVC 1 ½ X 3 MTS
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	TUBO CONDUIT PVC 1”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	TUBO CONDUIT PVC 2”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	TUBO CONDUIT METALICO IMC 1”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO IMC 1 1/2”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO IMC 2”X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	TUBO CONDUIT METALICO IMC 2 ½"X 3 MTS
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	BOTON PARADO DE EMERGENCIA
	UNIDAD
	
	TIPO HONGO ROJO IP67 GIRAR PARA LIBERAR

	CONDENSADOR 15 µF
	UNIDAD
	
	CONDENSADOR 15 µF

	FOTOCELDA ELECTRONICA
	UNIDAD
	
	COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE LAMPARA: INCANDESCENTES, FLUORESCENTES, METAL HALIDE O VAPOR DE SODIO. TEMPORIZADO DE DOS SEGUNDOS DE RESPUESTA ANTE LA LUZ. CUMPLE NORMA UL 773 Y COVENIN 2641.

	SENSOR DE PROXIMIDAD PARED
	UNIDAD
	
	TECNOLOGÍA INFRARROJA. INSTALACIÓN EMPOTRADO EN PARED. COBERTURA LINEAL 10 METROS A LA REDONDA. COBERTURA ANGULAR 150º. CARGA 1000 VATIOS

	SENSOR DE PROXIMIDAD TECHO
	UNIDAD
	
	SENSOR DE PROXIMIDAD TECHO 110/220V 50/60HZ

	02-02-01-004-002- REC 10 REPUESTOS ELECTRICOS - Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) $11.472.470,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	COLLARIN GALVANIZADO DE DOS SALIDAS
	ROLLO
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	COLLARIN GALVANIZADO DE UNA SALIDA
	ROLLO
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	COLLARIN GALVANIZADO LISO
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	VARILLA DE ANCLAJE 5/8 X 1,50 MTS
	UNIDAD
	
	VARILLA DE ANCLAJE  5/8 X 1,50 MTS 

	VARILLA DE COBRE DE 240MTS
	UNIDAD
	
	VARILLA DE COBRE DE 240MTS

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 1/2
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 1/2

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/4
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/4

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/8
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/8

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 5/8
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 5/8

	HEBILLA CINTA BAND IT 1/2, 3/4, 3/8, 5/8
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO INOXIDABLE EN ROLLOS DE 30 M

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 1/0 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 2 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 2/0 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 4 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 4/0 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 6 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 8 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	02-02-01-004-006-02 REC 10 REPUESTOS ELECTRICOS - Aparatos eléctricos y distribución de electricidad y sus partes y piezas $2.055.325,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	CAJA DE DERIVACIÓN POLICARBONATO 4 USUARIOS
	ML
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	IP44 CON NORMA NTC 2050 

	CAJA DE DERIVACIÓN POLICARBONATO 9 USUARIOS
	ML
	
	IP44 CON NORMA NTC 2050 

	CAJA METALICA 2X4 (5800)
	ML
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA METALICA 4X4X2
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA METALICA 4X4X4
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA METALICA OCTAGONAL
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CAJA MONOFASICA PARA 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 2 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 3 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 4 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 6 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 100A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA MONOFASICA PARA 8 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA

	CAJA PLASTICA 2X4 (5800)
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. 

	CAJA PLASTICA 4X4
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. 

	CAJA PLASTICA OCTAGONAL
	UNIDAD
	
	ACCESORIO CONDUIT CON NORMA NTC 2050. 

	CANALETA AUTOADHESIVA PARED 2 MTS 15X10
	UNIDAD
	
	CANALETA HERMETICA CON CINTA ADHESIVA

	CANALETA AUTOADHESIVA PARED 2 MTS 24X14
	UNIDAD
	
	CANALETA HERMETICA CON CINTA ADHESIVA

	CANALETA AUTOADHESIVA PARED 2 MTS 39X19
	UNIDAD
	
	CANALETA HERMETICA CON CINTA ADHESIVA

	CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO TIPO A, B, BF, O
	UNIDAD
	
	CON POLO A TIERRA. CON ARANDELA ATORNILLABLE. CAPACIDAD CORRIENTE 15 A. VOLTAJE 250 V

	CURVA CONDUIT EMT ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT ¾ “
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT 1 ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT 1”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT EMT 2”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CURVA CONDUIT PVC ½”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC ¾ “
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC 1 ½”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC 1”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	CURVA CONDUIT PVC 2”
	UNIDAD
	
	CUMPLE CON NORMAS NTC 369 Y NTC 979. PRESENTACIÓN POR 3 METROS

	INTERRUPTOR DOBLE
	UNIDAD
	
	COLOR BLANCO O BEIGE, AMPERAJE 10A TENSION DE ALIMENTACIÒN  250 V, FRECUENCIA 60 HZ, ACCIONADOR DE 2 CIRCUITO ON OFF

	INTERRUPTOR SENCILLO
	UNIDAD
	
	COLOR BLANCO O BEIGE, AMPERAJE 10A, TENSION DE ALIMENTACIÒN  250 V, FRECUENCIA 60 HZ, ACCIONADOR DE 2 CIRCUITO. ON OFF

	INTERRUPTOR TRIPLE
	UNIDAD
	
	NÚMERO DE INTERRUPTORES 3. TIPO PLACAS BLANCAS. CARACTERÍSTICAS INTERRUPTOR TRIPLE, PREARMADA EN MÓDULOS, DE FÁCIL INSTALACIÓN. MATERIAL POLICARBONATO. USO PARA ACCIONAR EN UNA FUNCIÓN (ON - OFF) DESDE UN PUNTO. COLOR BLANCO. INCLUYE 2 TORNILLOS.

	INTERRUPTOR MIXTO
	UNIDAD
	
	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)+ interruptor sencillo, Combinación de tomacorrientes tipo AMERICANO (15 A, 127 V) E INTERRUPTORES (10 A, 250 V~)

	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0
	UNIDAD
	
	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0.

	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0
	UNIDAD
	
	JUEGO X TRES UNIDADES TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15 KV PARA CABLE XLPE RANGO 2-4/0.

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA, PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 18 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 24 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA 8 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO BIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 18 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 24 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 30 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 36 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 42 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 12 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 18 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 24 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR ESPACIO PARA TOTALIZADOR 30 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 36 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 42 CIRCUITOS
	UNIDAD
	
	BARRAJE PARA 200A - BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA,  PARA BREAKERS ATORNILLABLES/ENCHUFABLES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR

	TAPA CAJA PLASTICA 2X4 (5800)
	UNIDAD
	
	TAPA CON 2 AGUJEROS EN LOS EXTREMOS PARA INSTALARLA FÁCILMENTE CON TORNILLOS A LA SUPERFICIE. MATERIAL COLD ROLLED. USO PARA LA CAJA DE AISLAMIENTO 

	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA
	UNIDAD
	
	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2P + T). MATERIAL TERMOPLASTICO ANTIEXTINGUIBLE.COLOR BLANCA. 120V - 15A

	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI
	UNIDAD
	
	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2P + T). MATERIAL TERMOPLASTICO ANTIEXTINGUIBLE, 120V - 15A

	TOMA CORRIENTE DOBLE SOBRE PONER
	UNIDAD
	
	TOMA SENCILLA CON TIERRA FÍSICA. 125 VOLTS. 15 AMPERES. COLOR MARFIL. CON ORIFICIOS Y TORNILLOS PARA FÁCIL INSTALACIÓN

	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO HOSPITALARIO
	UNIDAD
	
	TOMA DOBLE GRADO HOSPITALARIO P/TIERRA NARANJA 15A 125V

	TOMA CORRIENTE SENCILLO
	UNIDAD
	
	TOMA CORRIENTE SENCILLO 110V

	TOMACORRIENTE TRIPOLAR
	UNIDAD
	
	TOMACORRIENTE TRIPOLAR 20A, 250V

	TOMA EN CAUCHO CON POLO TIPO A, B, BF, O
	UNIDAD
	
	CON POLO A TIERRA. CON ARANDELA ATORNILLABLE. CAPACIDAD CORRIENTE 15 A. VOLTAJE 250 V

	CONECTOR CONDUIT EMT ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CONECTOR CONDUIT EMT ¾”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT METALICO IMC 1 1/2”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT METALICO IMC 1 1/2”, galvanizada.

	UNION CONDUIT EMT ½”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT ¾”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT 1 ½ ”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT 1”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	UNION CONDUIT EMT 2 ”
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CONECTOR CONDUIT PVC ½”
	UNIDAD
	
	CONECTOR CONDUIT PVC ½”

	CONECTOR CONDUIT PVC ¾”
	UNIDAD
	
	CONECTOR CONDUIT PVC ¾”

	UNION CONDUIT PVC ½”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC ½”

	UNION CONDUIT PVC ¾”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC ¾”

	UNION CONDUIT PVC 1 ½ ”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC 1 ½ ”

	UNION CONDUIT PVC 1”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC 1”

	UNION CONDUIT PVC 2 ”
	UNIDAD
	
	UNION CONDUIT PVC 2 ”

	02-02-01-004-006-03 REC 10 REPUESTOS ELECTRICOS - Hilos y cables aislados, cable de fibra óptica $3.070.200,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	CABLE ENCAUCHETADO 2x16 CU
	ML
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 3x10 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 3x12 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 3x16 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 3x6 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 3x8 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 4x10 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 4x12 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 4x6 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE ENCAUCHETADO 4x8 CU
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE GALVANIZADO PARA RETENIDA 3/8
	ML
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	CABLE NEUTRO CONCENTRICO 2X8+8 BIFASICO
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE NEUTRO CONCENTRICO 8+8 MONOFASICO
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75°C.VOLTAJE 600V

	CABLE TRIPLEX 2x35 MM+35 MM (2x2+1x2)
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 90°C.VOLTAJE 600V

	CABLE TRIPLEX 2x50 MM+50 MM (2x1/0+1x1/0)
	ML
	
	CHAQUETA DE PVC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 90°C.VOLTAJE 600V

	 

	LOTE 4 – MATERIALES Y SUMINISTROS DE REFRIGERACION

	 

	02-02-01-004-003-09 REC 10 REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFTIGERACION - Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas $10.200.729,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 18000 Btu
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 18000 Btu

	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 24000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 24000 Btu

	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 36000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 36000 Btu

	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 36000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Condensadora De Mini Split A 208 V De 36000 Btu

	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 110 V De 12000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 110 V De 12000 Btu

	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 12000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 12000 Btu

	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 18000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 18000 Btu

	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 24000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 24000 Btu

	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 36000 Btu
	UNIDAD
	
	Motor Eléctrico Para Manejadora De Mini Split A 208 V De 36000 Btu

	Absorbedora De Vibración De 3/8
	UNIDAD
	
	Absorbedora De Vibración De 3/8

	Rodamiento 608z
	UNIDAD
	
	Rodamiento 608z

	Rodamiento 6200z
	UNIDAD
	
	Rodamiento 6200z

	Rodamiento 6201z
	UNIDAD
	
	Rodamiento 6201z

	Rodamiento 6202
	UNIDAD
	
	Rodamiento 6202

	CAPACITOR MARCHA 30UF A 370 V
	UNIDAD
	
	CAPACITOR MARCHA 30UF A 370 V

	CAPACITORES MARCHA 6 MFD
	UNIDAD
	
	CAPACITORES MARCHA 6 MFD

	CONDENSADOR 35 MF
	UNIDAD
	
	CONDENSADOR 35 MF

	CONDENSADORE 7,5 UF
	UNIDAD
	
	CONDENSADORE 7,5 UF

	Capacitor Cuatro Puertos 0.9 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 0.9 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 1 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 1 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 1.2 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 1.2 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 1.5 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 1.5 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 10 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 10 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 2 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 2 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 3.5 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 3.5 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 40 Mfd A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 40 Mfd A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos 70 Mf A 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos 70 Mf A 370 V

	Capacitor Cuatro Puertos Marcha 3 Mfd A 330 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos Marcha 3 Mfd A 330 V

	Capacitor Cuatro Puertos Marcha 45 Mfd 370 V
	UNIDAD
	
	Capacitor Cuatro Puertos Marcha 45 Mfd  370 V

	Transformador De 40 Va 24/110/280/240
	UNIDAD
	
	Transformador De 40 Va 24/110/280/240

	Térmico Compela 12000 Btu 220v
	UNIDAD
	
	Térmico Compela 12000 Btu  220v

	Térmico Compela 12000 Btu A 120 V
	UNIDAD
	
	Térmico Compela 12000 Btu  A 120 V

	Térmico Compela 18000 Btu 220 V
	UNIDAD
	
	Térmico Compela 18000 Btu  220 V

	Contactor 3 Polos 30 Amp 24v
	UNIDAD
	
	Contactor 3 Polos 30 Amp 24v

	Protector De Sobre Y Sub Voltaje Electrónico Trabajo Pesado 220 V
	UNIDAD
	
	Protector De Sobre Y Sub Voltaje Electrónico Trabajo Pesado 220 V

	Controlador Digital De Tensión R-512
	UNIDAD
	
	Controlador Digital De Tensión R-512

	Vigilante Digital De Tensión
	UNIDAD
	
	Vigilante Digital De Tensión

	Aspa Para Mini Split De 12000 Btu
	UNIDAD
	
	Aspa Para Mini Split De 12000 Btu

	Aspa Para Mini Split De 18000 Btu
	UNIDAD
	
	Aspa Para Mini Split De 18000 Btu

	Aspa Para Mini Split De 24000 Btu
	UNIDAD
	
	Aspa Para Mini Split De 24000 Btu

	Tarjeta Electrónica Para Mini Split De 12000 Btu  A 115 V
	UNIDAD
	
	Tarjeta Electrónica Para Mini Split De 12000 Btu A 115 V

	Tarjeta Electrónica Para Mini Split De 12000 Btu A 208 V
	UNIDAD
	
	Tarjeta Electrónica Para Mini Split De 12000 Btu A 208 V

	Tarjeta Electrónica Para Mini Split De 24000 Btu A 208 V
	UNIDAD
	
	Tarjeta Electrónica Para Mini Split De 24000 Btu A 208 V

	Gusanillo De ¼
	UNIDAD
	
	Gusanillo De ¼

	02-02-01-004-003-09 REC 10 REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION - Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas $12.878.813,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	Compresor 18000 Btu Para R-410 A 208v
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Compresor  18000 Btu Para R-410 A 208v

	Compresor De 2 Hp De Baja Presión Para Cuarto Frio 208v R-22
	UNIDAD
	
	Compresor De 2 Hp De Baja Presión Para Cuarto Frio 208v R-22

	Compresor De 2 Hp De Media Presión De Retorno Para Cuarto Frio 208v R-22
	UNIDAD
	
	Compresor De 2 Hp De Media Presión De Retorno Para Cuarto Frio 208v R-22

	Compresor De 3hp Semihermetico Trifásico Discus Para Congelación
	UNIDAD
	
	Compresor De 3hp Semihermetico Trifásico Discus Para Congelación

	COMPRESOR MT18JA3MVE R-22 A 280 V
	UNIDAD
	
	COMPRESOR MT18JA3MVE R-22 A 280 V

	Compresor Rga5512exd R-22 A 280 V
	UNIDAD
	
	Compresor Rga5512exd R-22 A 280 V

	Compresor Rotativo 12000 110v R-22
	UNIDAD
	
	Compresor Rotativo 12000  110v R-22

	Compresor Rotativo 12000 220v R-22
	UNIDAD
	
	Compresor Rotativo 12000  220v R-22

	Compresor Rotativo 24000 220v Rotativo R-22
	UNIDAD
	
	Compresor Rotativo 24000  220v Rotativo R-22

	Compresor mini Split inverter LG 12000 BTU 220V
	UNIDAD
	
	Compresor mini Split inverter LG 12000 BTU 220V 

	Compresor mini Split inverter LG 18000 BTU 220V
	UNIDAD
	
	Compresor mini Split inverter LG 18000 BTU 220V

	Compresor mini Split inverter LG 24000 BTU 220V
	UNIDAD
	
	Compresor mini Split inverter LG 24000 BTU 220V

	Tarjeta electrónica para aire inverter LG 12000 btu
	UNIDAD
	
	Tarjeta electrónica para aire inverter LG 12000 btu

	Tarjeta electrónica para aire inverter LG 18000 btu
	UNIDAD
	
	Tarjeta electrónica para aire inverter LG 18000 btu

	Tarjeta electrónica para aire inverter LG 24000 btu
	UNIDAD
	
	Tarjeta electrónica para aire inverter LG 24000 btu

	02-02-01-004-002- REC 10 SUMINISTROS DE REFRIGERACION - Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) $621.947,00 (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	COLLARIN GALVANIZADO DE DOS SALIDAS
	ROLLO
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	COLLARIN GALVANIZADO DE UNA SALIDA
	ROLLO
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	COLLARIN GALVANIZADO LISO
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	VARILLA DE ANCLAJE 5/8 X 1,50 MTS
	UNIDAD
	
	VARILLA DE ANCLAJE  5/8 X 1,50 MTS 

	VARILLA DE COBRE DE 240MTS
	UNIDAD
	
	VARILLA DE COBRE DE 2.40MTS

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 1/2
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 1/2

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/4
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/4

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/8
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 3/8

	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 5/8
	UNIDAD
	
	CINTA METALICA ACERO INOXIDABLE 5/8

	HEBILLA CINTA BAND IT 1/2, 3/4, 3/8, 5/8
	UNIDAD
	
	MATERIAL ACERO INOXIDABLE EN ROLLOS DE 30 M

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 1/0 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 2 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 2/0 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 4 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 4/0 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 6 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	TERMINAL DE OJO EN COBRE No 8 PARA PONCHAR
	UNIDAD
	
	MATERIAL COBRE ESTAÑADO

	02-02-01-003-004-01 REC 10 SUMINISTROS REFRIGERACION - Químicos orgánicos básicos $5.850.148. (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	Gas R 141b Agente De Limpieza  Cilindro De 30 Lb*
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Gas R 141b Agente De Limpieza  Cilindro De 30 Lb

	Gas R 404  Cilindro  De 15 Lb*
	UNIDAD
	
	Gas R 404  Cilindro  De 15 Lb

	Gas R 404  Cilindro  De 30 Lb*
	UNIDAD
	
	Gas R 404  Cilindro  De 30 Lb

	Gas R 410 A Cilindro  De 15 Lb*
	UNIDAD
	
	Gas R 410 A Cilindro  De 15 Lb

	Gas R 410 A Cilindro  De 25 Lb*
	UNIDAD
	
	Gas R 410 A Cilindro  De 25 Lb

	Gas R 507 A Cilindro  De 30 Lb*
	UNIDAD
	
	Gas R 507 A Cilindro  De 30 Lb

	Gas Refrigerante R -134a  Cilindro Por 30 Libras *
	UNIDAD
	
	Gas Refrigerante R -134a  Cilindro Por 30 Libras 

	REFRIGERANTE 600A CILINDRO DE 30 LB*
	UNIDAD
	
	REFRIGERANTE 600A CILINDRO DE 30 LB

	Refrigerante R12x30 Lbs.*
	UNIDAD
	
	Refrigerante R12x30 Lbs.

	Refrigerante R22x30 Lbs.*
	UNIDAD
	
	Refrigerante R22x30 Lbs.

	Refrigerante R134x30Lbs*
	UNIDAD
	
	Refrigerante R134x30Lbs

	GAS REFRIGERANTE FREON R 22X 30 LBS*
	UNIDAD
	
	GAS REFRIGERANTE FREON R 22X 30 LBS

	REFRIGERANT GAS MIX*
	UNIDAD
	
	REFRIGERANTE GAS MIX

	Silicona Blanca*
	UNIDAD
	
	SILICONA EN FRIO PARA PEGADO Y SELLADO, TUBO POR 280ML.

	02-02-01-004-001- REC 10 SUMINISTROS REFRIGERACION - Metales básicos $4.177.324. (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	Soldadura Aluminio Autogenada X Varilla*
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Aluminio, Tamaño: 3.2mmx 230 mm (diameter * length) Cantidad: unidad, Color: plata 100% nuevas. Barras de aluminio puro, una resistencia a la corrosión, alta conductividad térmica y conductividad eléctrica. Varillas de soldadura de aluminio puro es conveniente para la soldadura TIG y oxígeno - gas acetileno, soldadura de aluminio puro y las articulaciones de la aleación de aluminio.  

	Soldadura Alutin 51 X Libra*
	UNIDAD
	
	Para unión de cobre y aluminio

	Soldadura En Plata X Libra*
	UNIDAD
	
	Soldadura base plata x libra

	Tubería De Cobre  1 1/8  X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 0,42*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre ¾ X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 1 X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 1/2 X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 1/8 X Rollo 15 Mtr*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 3/16 X Rollo 15 Mtr*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 3/8 X Rollo 15 Mtr*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 5/16 Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 5/8 X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre 7/8 X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubería De Cobre De 1/4 X Rollo 15 Mtrs*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	Tubo Cobre Capilar 0,54 Mtr*
	UNIDAD
	
	Tubo Cobre Capilar 0,54 Mtr

	Tubo Cobre Capilar 0,59 *
	UNIDAD
	
	Tubo Cobre Capilar 0,59 

	TUBERIA DE COBRE FLEX ¾*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	TUBERIA DE COBRE FLEX 5/16*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	TUBERIA  COBRE FLEX 5/8*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	TUBERIA  COBRE FLEX 7/8*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre flexible.

	TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION ¼*
	UNIDAD
	
	Tubo cobre.

	Reductores de cobre de 1/16 – 1”*
	UNIDAD
	
	Reductores de cobre de 1/16 – 1”

	uniones de cobre de 1/16 – 1”*
	UNIDAD
	
	uniones de cobre de 1/16 – 1”

	curvas de cobre de 1/16 – 1”*
	UNIDAD
	
	curvas de cobre de 1/16 – 1”

	Tee de cobre de 1/16 – 1”*
	UNIDAD
	
	Tee de cobre de 1/16 – 1”

	02-02-01-003-006-09 REC 10 SUMINISTROS REFRIGERACION - Otros productos plásticos $1.271.039. (HASTA AGOTAR PRESUPUESTO)

	Láminas De Icopor Con Recubrimiento En Cinta Foil *
	UNIDAD
	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
	Láminas De Icopor Con Recubrimiento En Cinta Foil, x metro cuadrado, medidas a definir.

	Bolsas amarres plásticos Por 100 Unidades 6.3 Mm X 25 Cm*
	UNIDAD
	
	Huincha plástica plana para unión  sistema dentado  6,3 mm paquete X 100 unidades.

	Chasos Plásticos De 1/4 Con Tornillo Por Docena *
	UNIDAD
	
	CHAZOS DE PLASTICO DE1/4” PAQ X docena incluye tornillos.

	Cinta Aislante Rollo X 20 M*
	UNIDAD
	
	CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR NEGRO PARA USO GENERAL EN EMPALMES ELECTRICOS 1700 FLEXIBLE, AUTOFUNDENTE.

	Cinta FOAM  Rollo*
	UNIDAD
	
	Cinta foam 1/8" x 2" x 30m

	Cinta Vinilo Rollo X 30 M*
	UNIDAD
	
	Cinta Vinilo Rollo X 30 M, 18mm de ancho.

	Rubatex De ½*
	UNIDAD
	
	Espuma elastomérica a base de caucho sintético, de color negro, eficiente para el control de la condensación en instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y climatización.

	Rubatex De 1/4 *
	UNIDAD
	
	Espuma elastomérica a base de caucho sintético, de color negro, eficiente para el control de la condensación en instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y climatización.

	Rubatex De 3/8 *
	UNIDAD
	
	Espuma elastomérica a base de caucho sintético, de color negro, eficiente para el control de la condensación en instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y climatización.

	Rubatex De 5/8*
	UNIDAD
	
	Espuma elastomérica a base de caucho sintético, de color negro, eficiente para el control de la condensación en instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y climatización.

	Rubatex de ¾*
	UNIDAD
	
	Espuma elastomérica a base de caucho sintético, de color negro, eficiente para el control de la condensación en instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y climatización.

	Amarres  Am 30 3,6  Plástico Por Docena *
	UNIDAD
	
	Huincha plástica plana para unión  sistema dentado  3,6 mm paquete X 100 unidades.

	Control Universal Para Aire Acondicionado*
	UNIDAD
	
	Inalámbrico Universal, LCD A C Muli Control remoto RC para acondicionador de aire acondicionado FE, soporta más de 1000 modelos diferentes, Nuevo y de alta calidad. Aire acondicionado universal A / C LCD Control remoto. Controle más de 1,000 diferentes marcas de aire acondicionado, Gran capacidad y diversas funciones. Lo suficientemente potente como para que pueda operar en una larga distancia.  Función de búsqueda de código automático digital. Configuración fácil, operación simple, apariencia original. Manija cómoda y uso conveniente. Manija cómoda y uso conveniente. Aplica gran pantalla LCD con configuraciones claras. El reloj incorporado y la función de encendido / apagado de sincronización hacen que la operación sea más conveniente. Necesita 2 pilas AAA. (No incluidas). Frecuencia: 433 mhz. Frecuencia: 433 mhz. Potencia: 2 pilas AAA. (No incluidas).

	Manguera Plástica 1/2  Transparente  Rollo  X 100 Metros *
	UNIDAD
	
	Manguera plástica para nivelación. Calibre 20 por rollo de 100 metros de largo.

	Manguera Plástica Tipo Riego 1/2¨ Por Rollo De 100 Metros *
	UNIDAD
	
	Manguera reforzada, Resistencia a ruptura de 35 BAR - 508 PSI, Uso hogar y jardín, Tecnología alemana, 8 años de garantía, Accesorios incluidos, Color Verde, Material PVC, Medida 1/2", para acoplarse a todas tus necesidades de jardinería en espacios exteriores. Además cuenta con 4 diferentes adaptadores para entregarte diversas formas de potencia en el agua.

	Filtro Para Agua Para Hielera 208v*
	UNIDAD
	
	Filtro Para Agua Para Hielera 208v según muestra.
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Tabla 1. Propiedades de la geomalla (Valores VMPR),

Propiedad Norma Unidad Asphal!s 160
Factor de eficienci i ietami % 2 aalp
e iencia para control de reflejo de agrietamientos AASHTO T321 % 1,60
Tipo de polimero = z PET
Resistencia a altas temperaturas (punto de ablandamiento) ASTM D 276 o 240
Tamano de abertura (MD /TD) Medido mm 28%26
[ Porcentaje de area ablerta Medido % 540
Médulo de tensién ciclica ASTM D 7558 kN/m 1300
[ Peso molecular fibra GRIGG8 ~ g/mal 27977
GRIGG7 m-mol/kg 15,2

Nivel de grupo carboxilo





