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		NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-00XX-2024
 
ANEXO TÉCNICO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA 1
	Clasificación del bien o servicio 
	
46182202	SOPORTE PARA CODOS

	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	
CODERAS DE PROTECCIÓN TÁCTICA

	Calidad
	Certificado ISO 9001: 2015 del fabricante

	MARCA 
	

	REFERENCIA
	

	LINK
	

	Generalidades
	Elemento de Protección ante caídas, roses, golpes, impactos por tropiezos

	Requisitos Generales
	Las coderas tácticas deben ofrecer protección en codos con diseño ergonómico.

Las coderas deben ser fabricadas para soportar la mayor parte de la presión sobre los codos, las coderas deben contar con una tapa moldeada y flexible con tracción integrada para una plataforma de tiro estable y silenciosa, incluso en superficies duras. Debajo de la tapa debe tener una almohadilla de espuma EVA (acetato de vinilo etileno) para absorción de impactos y aún más protección. Debe tener una correa elástica superior e inferior con sistema de seguro plástico ranurado en forma de triangulo. Las correas deben ser ajustables y silenciosas diseñadas para permanecer en su lugar sin deslizarse.


	Requisitos específicos
	· Tapa moldeada y flexible con tracción incorporada fabricada en material termoplástico TPR
· Forrado en tricot para la reducción de la fricción 
· Almohadilla de espuma EVA
· Correas ajustables y antideslizantes de seguridad con sistema plástico ranurado en triangulo para asegurar la codera.
· Las correas se aseguran mediante broche plástico triangular al sistema de retención cilíndrico para evitar que se suelte fácilmente.
· Cubierta Flexible moldeable superficie central lista para mayor estabilidad
· Ranuras moldeadas en la cubierta para mayor tracción
· Tela poliéster de 900D
· Ancho de correas ajustable 38 mm a 40 mm
· Anillos elásticos en correas para mantener organizado el exceso de correa.
· Tapa asegurada mediante cuatro puntos individuales al cuerpo principal de la codera.
· Logo fabricante en la tapa moldeada y puntos de sujeción cilíndrico y triangular de las correas.
· Peso par de rodilleras: 280 gramos +/- 5 gramos
· Color: Negro

Condiciones Técnicas de Garantía


Imagen De Referencia
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NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica

	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	Par




FICHA TÉCNICA 2
	Clasificación del bien o servicio 
	
46182209	SOPORTE PARA RODILLAS

	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	
RODILLERAS DE PROTECCIÓN TÁCTICA

	Calidad
	Certificado ISO 9001: 2015 del fabricante
El oferente debe presentar certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas firmada por el fabricante

	MARCA 
	

	REFERENCIA
	

	LINK
	

	Generalidades
	Elemento de Protección ante caídas, roses, golpes, impactos por tropiezos

	Requisitos Generales
	Deben ofrecer protección en rodilleras con diseño ergonómico.

Las rodilleras deben ser fabricadas para soportar la mayor parte de la presión sobre las rodillas, deben contar con una tapa moldeada y flexible con tracción integrada y una cara plana para una plataforma de tiro estable y silenciosa, incluso en superficies duras. Debajo de la tapa debe tener una almohadilla de espuma EVA (acetato de vinilo etileno) para absorción de impactos y aún más protección. Debe tener una correa elástica superior tejida gruesa y una correa inferior de polipropileno con sistema de seguro plástico ranurado en forma de triangulo. Las correas deben ser ajustables y silenciosas diseñadas para permanecer en su lugar sin deslizarse.


	Requisitos específicos
	· Tapa moldeada y flexible con tracción incorporada fabricada en material termoplástico TPR
· Forrado en tricot para la reducción de la fricción 
· Almohadilla de espuma EVA de una sola capa de ½” 
· Correas ajustables y antideslizantes de seguridad con sistema plástico ranurado en triangulo para asegurar la codera.
· Las correas se aseguran mediante broche plástico triangular al sistema de retención cilíndrico para evitar que se suelte fácilmente.
· Cubierta Flexible moldeable superficie central lista para mayor estabilidad
· Ranuras moldeadas en la cubierta para mayor tracción
· Tela poliéster de 1050D
· Ancho de correas ajustable 38 mm a 40 mm
· Anillos elásticos en correas para mantener organizado el exceso de correa.
· Tapa asegurada mediante 6 puntos individuales al cuerpo principal de la rodillera.
· Logo fabricante en la tapa moldeada y puntos de sujeción cilíndrico y triangular de las correas.
· Peso: 470 gramos +/- 5 gramos
· Color: Negro


Imagen De Referencia
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NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica.


	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	Par.




FICHA TÉCNICA 3
	Clasificación del bien o servicio 
	
46181536  Guantes anticortadas 

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GUANTES TÁCTICOS ANTI-IMPACTO Y ANTI- CORTE 

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· EN 13594-2015 protección contra impacto 
· CE EN 388- 2121XP
· CE EN 420:2003 + A1:2009 – EN ISO 21420 (opcional)

	MARCA 
	

	REFERENCIA
	

	LINK
	

	Generalidades 
	
Guante ergonómico, con planta en cuero sintético.

	Requisitos generales
	Características:
· Guante transpirable, ergonómico
· Protección Contra Abrasión E Impacto
· Material: cuero sintético de alta calidad, tejido transpirable y goma
· Color: negro 

	Requisitos específicos
	
	· Protección en dedos y nudillos con refuerzo en caucho termoplástico, que garantice la absorción del impacto de fuerza contundente.
· Acolchado en la palma, para que permita reducir la fatiga de la mano y proteger contra impactos, disipando la energía.
· Refuerzo interno en la punta de los dedos.
· Peso del producto: 141 gr +/- 5
· Cierre ajustable en la muñeca, en cauche termoplástico 
· Lavable a máquina.





Imagen de referencia



NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica.





	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: PAR








FICHA TÉCNICA 4
	Clasificación del bien o servicio
	
46181811 – Lentes protectores


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GAFAS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA DE LABORATORIO 

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· CE EN 166
· CE EN 170 
· CE EN 172
· ANSI Z87,1-2015

	MARCA 
	

	REFERENCIA
	

	LINK
	

	Generalidades 
	Gafas de protección balística, para condiciones extremas de exposición a polvos, sustancias, neblinas

	Requisitos generales
	Características:
· Lente en policarbonato de grado óptico y alto impacto, curvo para mayor campo de visión, se deben ajustar automáticamente a las condiciones de luz cambiante, antiempañante, 
· Lentes que ofrezcan protección 100% contra rayos UV-A, B Y C
· Lentes que no generen distorsión.
· Estructura del marco flexible

	Requisitos específicos
		· Puente nasal adjustable
· Bolsillo para limpieza y protección en microfibra
· Estuche de almacenamiento antirreflejante y resistente
· Tres juegos de lentes intercambiables (transparente, humo y amarillo de alto contraste
· Montura liviana con hexoventilación
· Dimensiones: Ancho 175mm, alto del lente: 65 mm
· Sistema de correa de sujeción ajustable, con hebilla y marco de 2,5 mm de ancho
· Un año de garantía 
Imagen de referencia
[image: Gafas de sol

Descripción generada automáticamente con confianza baja]


NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica.





	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad





[bookmark: _GoBack]FICHA TÉCNICA 5
	Clasificación del bien o servicio 
	
46181811 – Lentes protectores


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
GAFAS DE PROTECCIÓN TÁCTICA CONTRA FRAGMENTACIÓN

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· MIL-PRF-32432A cláusula 3.8.4.1
· ANSI Z87.1-2015 cláusula 6
· STANAG 2920 (Edición 2) V50 = 807
· EN 166 cláusula 7.3.4

	MARCA 
	

	REFERENCIA
	

	LINK
	

	Generalidades 
	Gafas de protección anti-fragmentación ultraliviana

	Requisitos generales
	Características:
· Lente en policarbonato de alto impacto, curvo para mayor campo de visión, se deben ajustar automáticamente a la condición de luz cambiante, antiempañante, 
· Amplio lente que ofrezca protección al 100% contra rayos UV-A, B Y C
· Lentes que no generen distorsión, con recubrimiento antivaho y 
anti-rayones
· Estructura del marco flexible, que ofrezca protección completa contra impactos laterales

	Requisitos específicos
		· Puente nasal adjustable
· Bolsillo para limpieza y protección en microfibra
· Estuche de almacenamiento antirreflejante
· Tres juegos de lentes intercambiables (transparente, humo y amarillo de alto contraste)
· Montura liviana 32 gr
· Correa de sujeción 
· Un año de garantía 
· Montura color negro
Imagen de referencia
[image: Imagen que contiene Forma

Descripción generada automáticamente]



NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica.





	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 






___________________________
Nombre y firma del representante legal
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




