FORMULARIO N° 9
 PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)



[bookmark: _Hlk163666573]Ref. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 275-SAMC-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DEL AERÓDROMO DE TOLEMAIDA”.


El proponente deberá presentar en documento independiente debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde relacione los ADICIONALES PONDERABLES OFERTADOS, los cuales son FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, no tendrá costo alguno para la entidad y deberán ser entregadas dentro del plazo de ejecución del contrato.

[bookmark: _Hlk161609837][bookmark: _Hlk104301436][bookmark: _Hlk154501228]Para el presente proceso, el proponente que cumpla con el siguiente requerimiento de factor técnico agregado obtendrá un máximo de diez (10) Puntos.
El oferente que desee obtener dentro de su calificación el puntaje adicional señalado en el presente numeral, deberá manifestar que se compromete a proveer dentro del término de ejecución del contrato resultante el ponderable solicitado sin costo alguno para la administración y obtendrá el puntaje de acuerdo a su ofrecimiento.
El seguimiento y control de esta condición técnica adicional estará a cargo del supervisor del contrato durante la ejecución, la misma una vez adjudicado el proceso se convertirá en obligación contractual.

Los aspectos objeto de ponderación son:

El oferente que desee obtener dentro de su clasificación el puntaje adicional señalado en el presente numeral, deberá manifestar que se compromete a proveer dentro del término de ejecución del contrato resultante al ponderable solicitante sin costo alguno para la administración y obtendrá el puntaje de acuerdo a su ofrecimiento.
	ADICIONALES PONDERABLES
	PUNTAJE ADICIONAL FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

	El oferente que desee obtener puntaje técnico adicional, deberá ofertar sin costo adicional para la administración, KIT COMPLETO DE EQUIPO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA (TELUROMETRO) que cuente como mínimo con las siguientes características:
1. Caídas de potencial de 3 y 4 polos y medidas de resistencias de tierra.
2. Comprobación de resistividad del terreno de 4 polos.
3. Comprobación de la conexión a tierra con varilla selectiva mediante una pinza.
4. Comprobación de la conexión a tierra con varilla, sin picas y con dos pinzas.
5. Clasificación IP56 para uso de exteriores. 
6. Memoria para el almacenamiento y transferencia de datos a través de USB.
7. Control automático de frecuencia AFC.
8. Limites ajustables.
9. Medida R* calcula la impedancia de tierra a 55 Hz.
10. Pantalla Digital, donde se pueda visualizar y ajustar los parámetros y mediciones. 
11. Pinzas, Cables de prueba y batería recargable de larga duración.
12. Picas de pruebas a tierra.
13. Rollos de cables.
14. Estuche de transporte profesional.
15. El equipo medidor de resistencia deberá ser entregado calibrado y certificado.
	10 PUNTOS






FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente:______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.


