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		NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-00xx-2024
 ANEXO TÉCNICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	
Ficha técnica 1

	FICHA TECNICA No  1

	Clasificación del bien o servicio 
	46181802 ANTEOJOS DE SEGURIDAD

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	MONOGAFAS O CUBREGAFAS

	Calidad
	ANSI Z87.1
EN 166:2002 y/o EN171:2002

	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Elemento de protección visual, el cual brinda protección a los ojos contra posibles partículas que puedan afectar la visión. 

	Requisitos generales
	Gafas protectoras panorámicas (monogafas) O CUBRE GAFAS, contra impactos y salpicaduras.

	Requisitos específicos
	· Cubre gafas compatibles con gafas formuladas y que tengan una mínima interferencia. 
· Monolente en policarbonato con tratamiento anti ralladura, protección UV y antiempañante.
· Montura fabricada en compuesto flexible en PVC
· Ventilación indirecta
· Banda elástica graduable a los costados con sujeción de la correa abatible o inclinable.

NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica

IMAGEN DE REFERENCIA
[image: ]

	Empaque  y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada.
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte  usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.,

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




Ficha técnica 2

	FICHA TECNICA No  2

	Clasificación del bien o servicio 
	46181802 ANTEOJOS DE SEGURIDAD

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO

	Calidad
	ANSI Z87.1 - EN 166:2001 - EN 170:2002

	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Elemento de protección visual, el cual brinda protección a los ojos contra posibles partículas que puedan afectar la visión. 

	Requisitos generales
	Gafas protectoras panorámicas en policarbonato .

	Requisitos específicos
	· Lentes claro de diseño deportivo en una pieza (tanto marco como lente).
· En policarbonato con tratamiento antiempañantes y protección UV en un 99.9%
· Punta de las patillas de Termoplástico de Poliuretano.  Soporte nasal con antideslizamiento de hule de termoplástico con estabilidad a alta temperatura y canales de ventilación integrados
Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica
IMAGEN DE REFERENCIA
[image: ]

	Empaque  y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada.
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte  usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	 Unidad




Ficha técnica 3

	FICHA TECNICA No 03

	Clasificación del bien o servicio 
	46181802 ANTEOJOS DE SEGURIDAD

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GAFAS DE SEGURIDAD 

	Calidad
	ANSI Z87.1, Z87+ U6
EN 166:2001
EN 170:2002 UV 2c - 1.2

	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Elemento de protección visual, el cual brinda protección a los ojos contra posibles partículas que puedan afectar la visión. 

	Requisitos generales
	Gafas protectoras panorámicas con lente en policarbonato.

	Requisitos específicos
	· Lentes claro de diseño deportivo en una sola pieza, permite protección lateral.
· Lente curvo  en policarbonato con tratamiento oleohidrofobo, antiempañantes, antirayaduras o arañazos y protección UV400.
· Marco fabricado en Nylon, color negro o gris 
· Soporte nasal integrado al lente.
· Patillas abatibles.
· Espuma interna para mejor ajuste y evitar el deslizamiento de la gafa, 
· 
· Clase óptica para trabajos con requisitos de visión especialmente exigentes y para un uso permanente.
· Ventilación en la parte superior e inferior de la lente para reducir la humedad y el empañamiento.
· Patillas extraplanas abatibles y flexibles que permiten un ajuste más cómodo y personalizado.
· Base del lente 8 +/- 1.
· Peso máximo de 37 gr.

NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica. 

[image: ]


Imagen de referencia


	Empaque  y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada.
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte  usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	 Unidad




Ficha técnica 4

	FICHA TECNICA No 04

	Clasificación del bien o servicio 
	46181901 TAPONES DE OIDOS

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROTECTORES PARA OÍDOS DE COPA 

	Calidad
	Certificación
ANSI S3.19 -1974 Nivel de reducción de ruido
EN 352-1:2020 Índice de reducción estimada del nivel de ruido.






	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Protector auditivo tipo copa diseñado para protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos.
Diseño de copa y diadema cómoda y ajustable.

	Requisitos generales
	Copas ultralivianas y acolchadas resistentes a impactos y choques, diadema plástica.

	Requisitos específicos
	· Material ABS, acetal y espuma 
· Alta resistencia al impacto y choques
· Diadema ajustable de doble arnés plástico independiente.
· Altura regulable por medio de dos botones.
· Copas ultralivianas y ergonómicas, con un peso máximo de 288 gr.
· Atenuación del ruido minino de 27 dB (NRR)
· Debe contener accesorio para cagar en el cinturón en material plastico  y bolsa de almacenamiento.
· Se debe incluir almohadillas de recambio como kit de higiene.
· Color gris y verde, o naranja y negro.

NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica

	Imagen referencia
	 Imagen de referencia[image: ]

	Empaque  y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su


 almacenamiento y transporte  usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





Ficha técnica 5


	FICHA TECNICA No 05

	Clasificación del bien o servicio 
	46181904 DISPENSADOR DE TAPONES PARA OIDOS 

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROTECTORES PARA OÍDOS DE INSERCION

	Calidad
	Certificación
ANSI S3.19 - 1974
EN 352-2:2002 Índice de reducción estimada del nivel de ruido.

	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Protector auditivo de un solo uso 

	Requisitos generales
	Protector auditivo fabricado en espuma de poliuretano

	Requisitos específicos
	· Material PU
· Atenuación del ruido minino de 35 dB (SNR) y 33 dB (NRR)
· Debe venir en caja por 200 pares.
· Libre de PVC
· Color rojo o naranja.
NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica. 

	Imagen referencia
	 Imagen de referencia[image: 3M Disposable Earplugs 1100, Foam, Uncorded - LSH Industrial Solutions]

	Empaque  y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte  usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	  Unidad de Dispensador por 200 pares



Ficha técnica 6

	FICHA TECNICA No 06

	Clasificación del bien o servicio 
	46181701 CASCOS

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CASCO DE SEGURIDAD TIPO GORRA CON BARBOQUEJO

	Calidad
	EN-397

	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Elemento de protección, el cual brinda protección a la cabeza  contra golpes verticales. 

	Requisitos generales
	El casquete o armazón debe estar  elaborado en ABS- que resista impacto  y perforación por objetos de hasta 5 kg, desde 1 m de altura
· Diadema ajustable, extraíble y lavable
· Perímetro cefálico: entre 52- 62 cm +/- 1
· Peso : ( 400- 425 gramos)
· Vida útil mínimo 5 años. Desde el primer uso.
· Sin agujeros de ventilación 
Debe permitir acople de accesorios, como tapa oídos, gafas, o cualquier otro EPI- Elemento de protección Individual.

	Requisitos específicos
	 Color : Blanco, Incluye logo frontal pintado, tamaño (50 mm x 40 mm) 
  Debe contener  mínimo 8 puntos de anclaje para el barboquejo deben resistir fuerza de tracción entre  150N -250N, debe incluir mentonera
[image: ]
NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica. 
[image: D:\Usuarios\marduart\Downloads\CASCO1.png]

IMAGEN DE REFERENCIA

	Empaque  y rotulado
	Empaque  la caja de cartón, que garantice la protección del elemento durante el transporte y almacenamiento.
Cada casco debe contar con un rotulo en idioma español, que incluya la siguiente información: 
· Nombre y dirección del fabricante.
· Las instrucciones y recomendaciones sobre ajuste, uso, limpieza, mantenimiento, almacenamiento y revisiones.
· Explicación del significado del marcado en relación con los requisitos opcionales que cumple así como de los límites de uso.
· Los accesorios que pueden ser utilizados con el EPI y las características de las piezas de repuesto.
· La fecha o plazo de caducidad del casco y sus elementos.
 Y debe anexar un  manual de instrucciones, en idioma español.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




Ficha técnica 7

	
FICHA TECNICA No 07

	Clasificación del bien o servicio 
	46181504 GUANTES DE PROTECCIÓN

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GUANTES DE VAQUETA

	Calidad
	UNE-EN 388:2016+A1:2018 o UNE-EN ISO 21420:2020 o NTC-1981

	MARCA
	

	REFERENCIA
	

	Generalidades 
	Guantes para la protección de manos y dedos cuando están expuestos a riegos mecánicos y manejo de herramientas.
Para el manejo de elementos pesados.

	Requisitos generales
	Flexible para lograr manipulación de diferentes objetos
Costuras uniformes sin hilos sueltos y/o flojos
Sin pliegues que puedan generar incomodidad 

	Requisitos específicos
	· Material en cuero de vaqueta y/o de res (vacuno)
· Hilo en poliéster de alta resistencia
· Apertura amplia que facilita al momento de poner o quitar
· Con banda elástica o resorte en la muñeca para mejor ajuste 
· Con ribete para mejorar la resistencia al desgarro, color negro o rojo
· Longitud de máximo 24cm o manga corta
· Costuras reforzadas
· Talla única
· Guante color amarillo

NOTA: Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, la referencia y adjuntar la ficha técnica (con la traducción simple al castellano) avalada por el distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, para efectos de validar la especificación del producto ofertado frente al cumplimiento de la presente ficha técnica.

IMAGEN DE REFERENCIA
[image: ]

	Empaque  y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y 


transporte  usando opciones como: cartón reciclado, bioplásticos o materiales compostables. Eliminando el uso de plásticos de un solo uso.

	Presentación y Unidad de Medida
	Por par






Nombre del proponente:
Nit: 	
		
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
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