ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
CMC-[*]-2024


Fecha: _________

Señores: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE Tausa 
Calle 5 No 7-70 
Tausa

Respetados señores:

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente SELECCION DE MINIMA CUANTIA, tendiente a contratar el objeto definido en la convocatoria pública.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por el municipio de Tausa y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la SELECCION DE MINIMA CUANTIA, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por la Entidad.

En mi calidad de proponente declaro:

1.	Que conozco las condiciones de la presente SELECCION DE MINIMA CUANTIA, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2.	De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3.	Que acepto las cantidades establecidas por el municipio de Tausa para la ejecución del contrato, entendiendo que son aproximadas y que por tanto podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo de este.

4.	Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato, cuando el municipio de Tausa dé la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la SELECCION DE MINIMA CUANTIA, la propuesta y la aceptación de la misma.

5.	Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

6.	Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

1. Que leí cuidadosamente la Convocatoria Pública de la SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA y elaboré mi propuesta ajustada a la misma. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas formular objeciones y obtener respuestas a mis inquietudes.

8.		Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en (_______ folios) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financiero, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

	Nombre o Razón Social del Proponente
	

	Cédula de ciudadanía o NIT
	

	Representante Legal
	

	País de Origen del Proponente
	



(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: EN LETRA Y NÚMEROS

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta SELECCION DE MINIMA CUANTIA las recibiré en:

	Dirección:
	

	Ciudad:
	

	Teléfono(s):
	

	Fax:
	

	Teléfono Móvil:
	

	Correo Electrónico:
	




Atentamente,

Firma: _________________________________________

Nombre: _________________________________________

C.C.: _________________________________________

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).



ANEXO No. 2
CMC-[*]-2024


CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA -Artículo 50 de la Ley 789 de 2002(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal).

Yo, Nombres Y Apellidos Completos, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 00000000, en mi condición de Representante Legal de Razón social de la compañía identificada con Nit 0000000, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de XXXXXXXX certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Nombres Y Apellidos Completos, identificado con cédula de ciudadanía número 00000000, y con Tarjeta Profesional No. 0000000 de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit 0000000, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de XXXXXXXX, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.



Dada en Tausa, a los en letras y número (00) del mes de XXXXXXXX de 20XX.

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA


ANEXO No. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
CMC-[*]-2024


Los suscritos, a saber, Nombres Y Apellidos Completos, (miembros/socios) de la (sociedad / Unión Temporal / Consorcio / Promesa de Sociedad Futura) Nombre Comercial, representado(s) por Nombres Y Apellidos Completos, en su calidad de XXXXXXX, domiciliados en XXXXXXX, identificados con número(s) de documentos de identidad, quién(es) en adelante se llamará colectivamente el Proponente, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente Compromiso Anticorrupción, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:

Selección de Mínima Cuantía Nº ___ de 20xx

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de nombre del Proponente, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del municipio de Tausa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación XXXXXXXXXX.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del municipio de Tausa, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación XXXXXXXXXX.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación XXXXXXXXXX nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los en letras y número (00) del mes de XXXXXXXX de 20XX.
___________________________
Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad: 


ANEXO No. 4
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
CMC-[*]-2024


Nombres Y Apellidos Completos, identificado con cédula de ciudadanía número 00000000 de XXXXXXXXXXX, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro impedido para contratar con el Municipio de Tausa – Cundinamarca, y ejecutar el contrato cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, por las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Constitución y la ley, particularmente, las establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 821 del 10 de julio de 2003, Ley 1148 de 2007, y Ley 1296 del 29 de abril de 2009, y demás normas concordantes.

La presente declaración, se suscribe el a los en letras y número (00) del mes de XXXXXXXX de 20XX.




_________________________________________
Firma
C.C. 000000000000 de XXXXXXXXX


ANEXO No. 05
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
CMC-[*]-2024


PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


MÍNIMA CUANTÍA No. 0xx DE 202x

OBJETO: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

	No. Consecutivo
	Entidad Contratante
	No. Contrato
	Objeto Contrato
	Contratista
	Valor Contrato (en pesos)
	Valor Contrato (en SMLMV)
	Fecha Inicio (Mes - Año)
	Fecha Terminación (Mes - Año)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



NOTAS: 
1. El nombre del proponente o miembro del consorcio o unión temporal que acredita la experiencia. 
2. El valor del contrato se expresará en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 
3. La fecha de terminación del contrato.



ANEXO No. 6
PROPUESTA ECONÓMICA
CMC-[*]-2024


	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TAUSA -CUNDINAMARCA

	ITEM
	DESCRIPCION Y REFERENCIA
	 CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DETALLE
	VALOR UNITARIO INCLUIDOS IMPUESTOS
	VALOR TOTAL INCLUIDOS IMPUESTOS

	1
	Instalacion de luces navideñas tipo manguera en fachas de alcaldias y templos del municipio de Tausa
	Metros
	4000
	Arreglo, mantenimiento, con la debida instalación en las fachadas de los edificios; dos (2) alcaldías, la iglesia principal y templo doctrinero, decoradas con las luces navideñas tipo manguera de colores azul, rojo y blanco que se encuentran en bodega del comité navideño de Tausa. Se debe asegurar la manguera con amarre plástico a la pared de cada estructura
	
	

	2
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación navideña “punto a punto
	Metros
	2500
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación navideña “punto a punto” que se encuentran en bodega del comité navideño de Tausa debe quedar ubicada y asegurada en el lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte. Se debe asegurar la iluminación con amarre plástico a la guaya que se encuentra disponible en la bodega del comité navideño
	
	

	3
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación de luces punto a punto tipo lluvia 
	Metros
	500
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación de luces punto a punto tipo lluvia que se encuentran en bodega del comité navideño de Tausa, debe quedar ubicada y asegurada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de dicha instalación. Se debe asegurar la iluminación con amarre plástico a la guaya que se encuentra disponible en la bodega del comité navideño
	
	

	4
	Arreglo, mantenimiento, instalación  de estructura navideña con forma de palmera
	Unidad
	2
	Arreglo, mantenimiento, instalación  de estructura navideña con forma de palmera con medidas de 2 metros de alto por 30 centímetros de ancho, esta figura debe alumbrar, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	5
	Arreglo, mantenimiento, con la debida instalación de estructura navideña con forma de farol 
	Unidad
	4
	Arreglo, mantenimiento, con la debida instalación de estructura navideña con forma de farol con medidas de 1,4 metros de alto por 3 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	6
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de bastón
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de bastón con medidas de 1 metro de alto por 12 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	7
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de venado
	Unidad
	4
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de venado con medidas de 60 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	8
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella
	Unidad
	9
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella con medidas de 1,5 metros de alto por 1,5 metros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	9
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flor
	Unidad
	2
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flor con medidas de 1 metro de alto por 41 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	10
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de reno
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de reno con medidas de 1 metro de alto por 42 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	11
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de campana
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de campana con medidas de 1 metro de alto por 37 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	12
	rreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña tipo arco
	Unidad
	15
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña tipo arco para pasacalle con medidas de 6 metros de tubería pvc adornada con guirnaldas y luces tipo manguera, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	13
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flores
	Unidad
	5
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flores tipo corazón con medidas de 1,5 metros por 30 centímetros, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	14
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella
	Unidad
	7
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella con medidas de 1,4 metros de alto por 3 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	15
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de faro
	Unidad
	10
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de faro con medidas de 1 metro de alto por 37 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	16
	Arreglo, mantenimiento de estructura navideña tipo tren
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento de estructura navideña tipo tren con medidas de 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho por 4 metros de largo, esta estructura está ubicada en el parque principal de Tausa y debe ser iluminada con luces tipo manguera, cada parte del tren debe quedar con iluminación y funcionando correctamente
	
	

	17
	Lámina de policarbonato
	Unidad
	2
	Láminas en policarbonato alveolar de 170 centímetros de largo por 120 centímetros para ser instaladas como techo en los vagones del tren. 
	
	

	18
	Lámina de policarbonato
	Unidad
	1
	Lámina de policarbonato alveolar de 120 centímetros de largo por 70 centímetros para ser  instaladas como techo en los vagones del tren
	
	

	19
	Mantenimiento e instalación de reflectores led de luz fría
	Unidad
	30
	Mantenimiento e instalación de reflectores led de luz fría que se encuentran en la bodega del comité navideño del municipio, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo o en el área que se desee colocar con perno de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación
	
	

	20
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de letrero con la palabra “TAUSA”
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de letrero con la palabra “TAUSA” con medidas de 1,7 metros de ancho por 72 centímetros de alto, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	21
	Instalación de estructura navideña con forma de campesino
	Unidad
	2
	Instalación de estructura navideña con forma de campesino con medidas de 1,7 metros de alto por 40 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	22
	Instalación de estructura navideña con forma de carruaje con caballos
	Unidad
	1
	Instalación de estructura navideña con forma de carruaje con caballos con medidas de 1,5 metros de alto por 70 centímetros de ancho y 3 metros de largo, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura.
	
	

	23
	Instalación de estructura navideña con forma de ángeles
	Unidad
	2
	Instalación de estructura navideña con forma de ángeles con medidas de 1,7 metros de alto por 50 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura.
	
	

	24
	Instalación de figuras navideñas Tausa Vieja
	Unidad
	20
	Instalación de figura navideña encontrada en la bodega del comité navideño de Tausa vieja, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	25
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de cuadro con figuras de ángeles
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de cuadro con figuras de ángeles, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura
	
	

	26
	Arreglo, mantenimiento e instalación de nicho para pesebre en material vegetal (Guadua)
	Unidad
	2
	Arreglo, mantenimiento e instalación de nicho para pesebre en material vegetal (Guadua), esta estructura debe ser ubicada y anclada junto con el techo tipo teja y paja vegetal organizada en el lugar asignado por la alcaldía municipal
	
	

	27
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figuras de pesebre
	Unidad
	40
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figuras de pesebre, estas figura debe ser ubicada  en lugar asignado por la alcaldía municipal
	
	

	28
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de vaca
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de vaca en material espuma FOAM esta figura debe ser ubicada y asegurada al suelo en el lugar asignado por la alcaldía municipal. Debe resistir y mantenerse sostenido debido a los fuertes vientos y el posible contacto humano
	
	

	29
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de personaje LEGO
	Unidad
	3
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de personaje LEGO en material espuma FOAM esta figura debe ser ubicada y asegurada al suelo en el lugar asignado por la alcaldía municipal. Debe resistir y mantenerse sostenido debido a los fuertes vientos y el posible contacto humano
	
	

	30
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño
	Unidad
	1
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño con medidas de 6 metros de altura, la instalación debe quedar con sus respectivas decoraciones y adornos que se encuentran disponibles y asignados por el comité navideño del municipio de Tausa. debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la estructura
	
	

	31
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño
	Unidad
	1
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño con medidas de 9 metros de altura, la instalación debe quedar con sus respectivas decoraciones y adornos que se encuentran disponibles y asignados por el comité navideño del municipio de Tausa. debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la estructura
	
	

	32
	Pernos de anclaje
	Unidad
	80
	Pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura para concreto para asegurar y fijar las figuras y estructuras navideñas al suelo con un mínimo de 5 centímetros de profundidad del suelo o concreto, estas figuras o estructuras serán ancladas en los lugares determinados por la alcaldía
	
	

	33
	Cinta adhesiva de alta resistencia
	Unidad
	10
	Cinta adhesiva de alta resistencia de color gris de 50 metros de larga por 50 milímetros de ancho para asegurar, proteger y evitar daños en los cables que van en el suelo, paredes y lugares de afluencia
	
	

	34
	Mantenimiento, instalación de fotocelda
	Unidad
	15
	Mantenimiento, instalación de fotocelda (Dairu) control de iluminación de 110-220 Voltios encontradas en la bodega del comité navideño para que las luces y reflectores se enciendan automáticamente al caer la luz del sol.
	
	

	35
	Iluminación navideña tipo manguera
	Unidad
	3
	Iluminación navideña tipo manguera de luces led color blanco por 100 metros con garantía de 1 año
	
	

	36
	Iluminación navideña tipo manguera
	Unidad
	3
	Iluminación navideña tipo manguera de luces led multicolor por 100 metros con garantía de 1 año
	
	

	37
	Amarre plástico
	Unidad
	100
	Amarre plástico de 30 centímetros por 100 unidades.
	
	

	38
	cable duplex
	Rollo
	3
	Cable duplex x 100 metros cada rollo
	
	

	39
	conector para manguera
	Unidad
	50
	Conector de Manguera 3 vías
	
	



	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA POR ITEMS INCLUIDOS IMPUESTOS
	Valor en letras y números




EL VALOR DE LA PROPUESTA QUE SUPERE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SERA RECHAZADA.


EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA NO PODRÁ SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS VALORES UNITARIOS PROMEDIADOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/ O DE MERCADO.

El oferente debe revisar si de acuerdo con la información tributaria debe incluir costo de IVA.

	VIGENCIA DE LA PROPUESTA
	




FIRMA DEL PROPONENTE Y DATOS DEL PROPONENTE
ANEXO 7
CARTA SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
CMC-[*]-2024


Ciudad y Fecha 



Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA 
SECRETARÍA XXXXXXX
Segundo Piso Alcaldía de Tausa 
Carrera 3 # 3-24
Tausa – Cundinamarca


REF: Proceso XXXXXXXXXX No. XXXXXXX

Los suscritos, Nombre del Representante Legal y Nombre del Representante Legal, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de Nombre o razón social del integrante indicando número de identificación tributaria y Nombre o razón social del integrante indicando número de identificación tributaria, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio o Unión Temporal, para participar en el presente proceso, cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan:

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este Consorcio o Unión Temporal se hallan legalmente constituidas y su término de vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato.
2. El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran el presente Consorcio o Unión Temporal, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso.
3. El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) del presente Consorcio o Uniones Temporales, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía.
4. Las personas naturales que hacen parte del presente Consorcio o Unión Temporal son legalmente capaces para consorciales y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato.
5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio o Unión Temporal será de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
6. El Consorcio o Unión Temporal está integrado por:

	NOMBRES Y APELLIDOS
	PARTICIPACIÓN (%) (1)

	
	

	
	

	
	


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.
7. El Consorcio o Unión Temporal se denomina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
8. El representante de cada uno de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales es indicar el nombre, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 0000000000 de XXXXXXXXXXX, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del consorcio judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.
9. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es indicar el nombre, identificado con ciudadanía número 0000000000 de XXXXXXXXXXXXX.
10. La sede del Consorcio o Unión Temporal es:
	Dirección de correo:
	

	Ciudad:
	

	Teléfono(s):
	

	Fax:
	

	Teléfono Móvil:
	

	Correo Electrónico:
	




En constancia, se firma en Tausa, a los en letras y número (00) del mes de XXXXXXXX de 20XX.

_____________________________________________
Nombre y firma de cada uno de los integrantes

Acepto
______________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes

Acepto
_______________________________________
Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes

Acepto
_________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes


ANEXO 8
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CMC-[*]-2024


El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos.

Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA 
SECRETARÍA XXXXXXX
Segundo Piso Alcaldía de Tausa 
Carrera 3 # 3-24
Tausa – Cundinamarca


Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el Municipio de Tausa de lo siguiente: 

1. El Municipio de Tausa actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el Invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Room, o gitanas. 

	FINALIDAD
	AUTORIZA

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Room, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	

	
	
	



1. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

1. Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el Invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Room, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

Derechos del Titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:
1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
1. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
1. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
1. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
1. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
1. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el municipio de Tausa para la atención al público, la línea de atención nacional 310 7541509, el correo electrónico gobierno@tausa-cundinamarca.gov.co  y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en http://www.tausa-cundinamarca.gov.co/ , disponibles de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 , y de 2:00 pm a 5:30 pm y viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 1:00 a 4:30 pm.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento al  municipio de Tausa para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en  que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma:
Nombre: Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos
Identificación: 
Fecha: En que se puso de presente la autorización y entregó sus datos.


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]ANEXO No. 9
APROPIACIÓN DE FICHA TÉCNICA
CMC-[*]-2024


El Oferente deberá entregarle al Municipio de Tausa, Cundinamarca los siguientes insumos, de conformidad con los términos establecidos en la invitación Pública del proceso de selección de Mínima Cuantía No. CMC-036-2024 y teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TAUSA -CUNDINAMARCA

	ITEM
	DESCRIPCION Y REFERENCIA
	 CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DETALLE

	1
	Instalacion de luces navideñas tipo manguera en fachas de alcaldias y templos del municipio de Tausa
	Metros
	4000
	Arreglo, mantenimiento, con la debida instalación en las fachadas de los edificios; dos (2) alcaldías, la iglesia principal y templo doctrinero, decoradas con las luces navideñas tipo manguera de colores azul, rojo y blanco que se encuentran en bodega del comité navideño de Tausa. Se debe asegurar la manguera con amarre plástico a la pared de cada estructura

	2
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación navideña “punto a punto
	Metros
	2500
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación navideña “punto a punto” que se encuentran en bodega del comité navideño de Tausa debe quedar ubicada y asegurada en el lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte. Se debe asegurar la iluminación con amarre plástico a la guaya que se encuentra disponible en la bodega del comité navideño

	3
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación de luces punto a punto tipo lluvia 
	Metros
	500
	Arreglo, mantenimiento e instalación de iluminación de luces punto a punto tipo lluvia que se encuentran en bodega del comité navideño de Tausa, debe quedar ubicada y asegurada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de dicha instalación. Se debe asegurar la iluminación con amarre plástico a la guaya que se encuentra disponible en la bodega del comité navideño

	4
	Arreglo, mantenimiento, instalación  de estructura navideña con forma de palmera
	Unidad
	2
	Arreglo, mantenimiento, instalación  de estructura navideña con forma de palmera con medidas de 2 metros de alto por 30 centímetros de ancho, esta figura debe alumbrar, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	5
	Arreglo, mantenimiento, con la debida instalación de estructura navideña con forma de farol 
	Unidad
	4
	Arreglo, mantenimiento, con la debida instalación de estructura navideña con forma de farol con medidas de 1,4 metros de alto por 3 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	6
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de bastón
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de bastón con medidas de 1 metro de alto por 12 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	7
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de venado
	Unidad
	4
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de venado con medidas de 60 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	8
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella
	Unidad
	9
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella con medidas de 1,5 metros de alto por 1,5 metros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	9
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flor
	Unidad
	2
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flor con medidas de 1 metro de alto por 41 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	10
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de reno
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de reno con medidas de 1 metro de alto por 42 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	11
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de campana
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de campana con medidas de 1 metro de alto por 37 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	12
	rreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña tipo arco
	Unidad
	15
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña tipo arco para pasacalle con medidas de 6 metros de tubería pvc adornada con guirnaldas y luces tipo manguera, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	13
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flores
	Unidad
	5
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de flores tipo corazón con medidas de 1,5 metros por 30 centímetros, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	14
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella
	Unidad
	7
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de estrella con medidas de 1,4 metros de alto por 3 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	15
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de faro
	Unidad
	10
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de faro con medidas de 1 metro de alto por 37 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	16
	Arreglo, mantenimiento de estructura navideña tipo tren
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento de estructura navideña tipo tren con medidas de 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho por 4 metros de largo, esta estructura está ubicada en el parque principal de Tausa y debe ser iluminada con luces tipo manguera, cada parte del tren debe quedar con iluminación y funcionando correctamente

	17
	Lámina de policarbonato
	Unidad
	2
	Láminas en policarbonato alveolar de 170 centímetros de largo por 120 centímetros para ser instaladas como techo en los vagones del tren. 

	18
	Lámina de policarbonato
	Unidad
	1
	Lámina de policarbonato alveolar de 120 centímetros de largo por 70 centímetros para ser  instaladas como techo en los vagones del tren

	19
	Mantenimiento e instalación de reflectores led de luz fría
	Unidad
	30
	Mantenimiento e instalación de reflectores led de luz fría que se encuentran en la bodega del comité navideño del municipio, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo o en el área que se desee colocar con perno de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación

	20
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de letrero con la palabra “TAUSA”
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de letrero con la palabra “TAUSA” con medidas de 1,7 metros de ancho por 72 centímetros de alto, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	21
	Instalación de estructura navideña con forma de campesino
	Unidad
	2
	Instalación de estructura navideña con forma de campesino con medidas de 1,7 metros de alto por 40 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	22
	Instalación de estructura navideña con forma de carruaje con caballos
	Unidad
	1
	Instalación de estructura navideña con forma de carruaje con caballos con medidas de 1,5 metros de alto por 70 centímetros de ancho y 3 metros de largo, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura.

	23
	Instalación de estructura navideña con forma de ángeles
	Unidad
	2
	Instalación de estructura navideña con forma de ángeles con medidas de 1,7 metros de alto por 50 centímetros de ancho, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura.

	24
	Instalación de figuras navideñas Tausa Vieja
	Unidad
	20
	Instalación de figura navideña encontrada en la bodega del comité navideño de Tausa vieja, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	25
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de cuadro con figuras de ángeles
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de estructura navideña con forma de cuadro con figuras de ángeles, debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la figura

	26
	Arreglo, mantenimiento e instalación de nicho para pesebre en material vegetal (Guadua)
	Unidad
	2
	Arreglo, mantenimiento e instalación de nicho para pesebre en material vegetal (Guadua), esta estructura debe ser ubicada y anclada junto con el techo tipo teja y paja vegetal organizada en el lugar asignado por la alcaldía municipal

	27
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figuras de pesebre
	Unidad
	40
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figuras de pesebre, estas figura debe ser ubicada  en lugar asignado por la alcaldía municipal

	28
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de vaca
	Unidad
	1
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de vaca en material espuma FOAM esta figura debe ser ubicada y asegurada al suelo en el lugar asignado por la alcaldía municipal. Debe resistir y mantenerse sostenido debido a los fuertes vientos y el posible contacto humano

	29
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de personaje LEGO
	Unidad
	3
	Arreglo, mantenimiento e instalación de figura con forma de personaje LEGO en material espuma FOAM esta figura debe ser ubicada y asegurada al suelo en el lugar asignado por la alcaldía municipal. Debe resistir y mantenerse sostenido debido a los fuertes vientos y el posible contacto humano

	30
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño
	Unidad
	1
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño con medidas de 6 metros de altura, la instalación debe quedar con sus respectivas decoraciones y adornos que se encuentran disponibles y asignados por el comité navideño del municipio de Tausa. debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la estructura

	31
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño
	Unidad
	1
	Mantenimiento e instalación de árbol navideño con medidas de 9 metros de altura, la instalación debe quedar con sus respectivas decoraciones y adornos que se encuentran disponibles y asignados por el comité navideño del municipio de Tausa. debe quedar anclada a mínimo 5 cm del suelo con 2 pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura, debe quedar ubicada en lugar asignado por la alcaldía municipal y dar iluminación cada parte de la estructura

	32
	Pernos de anclaje
	Unidad
	80
	Pernos de anclaje de 5/16 por 3 pulgadas de altura para concreto para asegurar y fijar las figuras y estructuras navideñas al suelo con un mínimo de 5 centímetros de profundidad del suelo o concreto, estas figuras o estructuras serán ancladas en los lugares determinados por la alcaldía

	33
	Cinta adhesiva de alta resistencia
	Unidad
	10
	Cinta adhesiva de alta resistencia de color gris de 50 metros de larga por 50 milímetros de ancho para asegurar, proteger y evitar daños en los cables que van en el suelo, paredes y lugares de afluencia

	34
	Mantenimiento, instalación de fotocelda
	Unidad
	15
	Mantenimiento, instalación de fotocelda (Dairu) control de iluminación de 110-220 Voltios encontradas en la bodega del comité navideño para que las luces y reflectores se enciendan automáticamente al caer la luz del sol.

	35
	Iluminación navideña tipo manguera
	Unidad
	3
	Iluminación navideña tipo manguera de luces led color blanco por 100 metros con garantía de 1 año

	36
	Iluminación navideña tipo manguera
	Unidad
	3
	Iluminación navideña tipo manguera de luces led multicolor por 100 metros con garantía de 1 año

	37
	Amarre plástico
	Unidad
	100
	Amarre plástico de 30 centímetros por 100 unidades.

	38
	cable duplex
	Rollo
	3
	Cable duplex x 100 metros cada rollo

	39
	conector para manguera
	Unidad
	50
	Conector de Manguera 3 vías




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas de transporte

El valor del contrato incluye transporte, se solicita que el proponente cuente con disposición de un vehículo, este vehículo deberá estar disponible el tiempo que sea necesario para la puesta en marcha del mantenimiento, instalación del alumbrado, Deberá colocar los materiales en el Municipio de Tausa, Alcaldía Municipal.

Para acreditar este requisito técnico, el oferente deberá presentar documentos que acrediten que cuenta con vehículo con espacio de carga, SOAT, Técnico mecánica vigente, licencia de tránsito (tarjeta de propiedad). 

Especificaciones técnicas de calidad

El proponente debe certificar calidad y garantía de los productos y materiales adquiridos, así como de la mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato.

Especificaciones técnicas de personal requerido

Se requiere de un ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico o mecatrónico, o afín, con certificado de trabajo en alturas vigente y experiencia en el sector eléctrico. El oferente deberá aportar la hoja de vida del personal, certificados académicos, de experiencia y copia de documentos de habilitación legal como identidad, entidades de policía, control, REDAM, y demás verificables en la sección de requisitos legales habilitantes del oferente. 

Especificaciones técnicas de ubicación de prestación del servicio / suministro de productos / establecimientos 

El material y personal de apoyo deberá estar disponibles en el Municipio de Tausa según ficha técnica solicitada. La Entidad deja constancia que no cuenta con espacio disponible para el almacenamiento de los elementos, por lo que el oferente deberá contar con el espacio de almacenamiento de los bienes adquiridos o intervenidos. 

Especificaciones técnicas de equipos o bienes a contratar

Los materiales deben estar en excelentes condiciones de empacado, con garantía y muy bien sellados.


Dada en Tausa, a los en letras y número (00) del mes de XXXXXXXX de 20XX.

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
