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ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
1. OBJETO
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PUNTOS DE ATENCION REGIONAL
2. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN UNSPSC
	CÓDIGO
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	26121609
	Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía.
	Alambres, Cables y Arneses
	Cables eléctricos y accesorios
	Cables de redes

	27113200
	Herramienta y maquinaria general
	Herramientas de Mano
	Juegos de herramientas
	Herramientas manuales de precisión

	39131714
	Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación 
	Dispositivos y accesorios y suministro de manejo de cable eléctrico
	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
	Canaletas para cables

	41113637
	Equipos y suministros de laboratorio, de medición de observación y de pruebas
	Suministros y accesorios de laboratorio
	Equipo de medición y comprobación eléctrica 
	Medidores de voltaje o de corriente


3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del (los) contrato(s) que se derive(n) del presente proceso de selección será hasta el 31 de diciembre de 2024, una vez se suscriba el acta de inicio, previo al cumplimiento de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso el plazo establecido no es óbice para que el (los) contratista(s) pueda(n) entregar los elementos objeto de la presente contratación antes del tiempo referido, previo acuerdo con el supervisor del contrato.

Nota 1. El plazo indicado anteriormente, se estableció teniendo en cuenta que estos elementos, no requieren importación.
Nota 2. El tiempo de ejecución definido incluye el tiempo durante el cual se verificará el correcto funcionamiento de los bienes y se realizaran los trámites de recibo a satisfacción entre otros.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES
Para el desarrollo del presente objeto, y del contrato que se derive de este proceso, se deberán entregar los bienes en las cantidades requeridas por la Entidad, los cuales habrán de cumplir con las especificaciones técnicas y características que se encuentran relacionadas en el Anexo 1 “Especificaciones y Requisitos Técnicos mínimos” del presente documento.

La descripción técnica de cada uno de los elementos que hacen parte de este proceso de contratación se encuentra descrita en el ANEXO – “DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCESO” que acompañan este documento y que se encuentra en formato Excel. 

Nota: Las imágenes descritas en el archivo Excel del Anexo de especificaciones técnicas son de carácter orientativo, por lo que cada uno de los elementos contienen sus especificaciones técnicas.

Las cantidades se determinaron de acuerdo al presupuesto asignado y las necesidades de cada sede. En la siguiente tabla se relacionan las cantidades mínimas a adquirir.
	ITEM
	DESCRIPCION
	 
	CANT
	UNDIDAD
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	RJ45 CERTIFICADOS los cuales deben ser de la misma marca del cable ofertado
	 80   
	UND
	 
	 

	2
	JACK DE DATOS CAT 6A,  CABLE UTP CERTIFICADOS (Debe tener desempeño certificado en un canal con 4 conexiones, de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 Clase E Edición 2.1 y el estándar ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T.
Debe soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en un lugar visible del conector.
Deben incluir un accesorio reductor del Alien Crosstalk para proteger del ruido generado por las salidas adyacentes.
Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micro pulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación
Deben poseer un sistema de fuerza de retención para proteger y evitar daños por la utilización de conectores de 4 y 6 pines
El plástico utilizado en la construcción debe ser retardante al fuego listado UL 94V-0.
Los conectores deben ser listados UL, deben cumplir la FCC Parte 68.
Deben incluir torres de separación de pares en su parte trasera para facilitar la instalación.

Categoría 6A UTP en terminaciones de 26-22 AWG en conductores sólidos , debe estar construido con 50 micro pulgadas de oro. 

Diseño del jack de corta profundidad para garantizar mejores radios de curvatura

Exceder requerimientos de la ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6A), ISO/IEC

11801-1 (Class EA), and EN 50173-1 (Class EA).                

ANSI/TIA-606-C

ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)

• IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2)

• IEC 60512-99-002

IEEE 802.3 PoE Type 1, 2, 3, 4 (100 watts max)

• Cisco UPOE, UPOE+ (90 watts max)

• Power over HDBaseT™ PoH (95 watts max)

• c(UL)us Listed (UL 1863)

• UL 2043 Plenum Certified

• RoHS 3

ETLVerificado IEC 60512-99-002donde soporte estandares IEEE 802.3 Type 4 PoE (100-watt).

Temperatura de Almacenamiento -40 ºC to +70 ºC  Temperatura de Operación -10 ºC to +60 ºC                                  Humedad Max soportada 95%


	100   
	UND
	 
	 

	3
	Tipo de cable
	PATCH CORD DE 3  Metros U/UTP  CAT 6A, CERTIFICADO
	MARCA
	REFERENCIA

	
	Diseñado para aplicaciones 10 Gigabit de 1 a 500 MHz Cat 6A

Proporcionan un diámetro exterior pequeño de 0,185" (4,7 mm) y admiten alta velocidad

ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6A)

• ISO/IEC 11801-1 (Cat 6A)

• EN 50173-1 (Cat 6A)

• IEC 61156-6 (Cat 6A)

• ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)

• UL 444 CM Rated

• IEC 60332-1-2, 60754-2, 61034

• IEC 60603-7

• IEC 60603-7-1

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3, 4 (100 watts Max)

• IEEE 802.3bt standard up to 0.5 amps per conductor

(100 watts) continuously

• Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling

described by IEEE 802.3bt (Type 4) and complies with the

unmating under electrical load requirements prescribed

by IEC 60512-99-002

• Cisco UPOE, UPOE+ (90 watts Max)

• Power over HDBaseT™ PoH (95 watts Max)

• c(UL)us Listed (UL 1863)

• RoHS compliant

tener embalaje sostenible inteligente tipo Greenpack

Dimensiones: 1-50 pies (0.3-15 m)

Materiales: 28 AWG,  U/FTP, standard

 modular n, 8-posiciones,

  plug 8 posiciones, 94V-0 rated

 Diametro externo: 0.185 Pulgadas (4.7 mm)

Radio: 0.74 inches (18.8 mm)

Temp. (Almacenamiento): -20 °C to +70 °C (-4 °F to +158 °F)

Temp. (Instalacion): 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F)

Temp. (Operacion): -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Humedad (Max): 93%  humedad relativa, no condensada

UL voltaje rating: 300 V
	20
	UND
	 
	 

	4
	Tipo de cable
	PATCH CORD DE 1.5 Metros U/UTP CAT 6A, CERTIFICADO
	MARCA
	REFERENCIA

	
	Diseñado para aplicaciones 10 Gigabit de 1 a 500 MHz Cat 6A

Proporcionan un diámetro exterior pequeño de 0,185" (4,7 mm) y admiten alta velocidad

ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6A)

• ISO/IEC 11801-1 (Cat 6A)

• EN 50173-1 (Cat 6A)

• IEC 61156-6 (Cat 6A)

• ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)

• UL 444 CM Rated

• IEC 60332-1-2, 60754-2, 61034

• IEC 60603-7

• IEC 60603-7-1

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3, 4 (100 watts Max)

• IEEE 802.3bt standard up to 0.5 amps per conductor

(100 watts) continuously

• Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling

described by IEEE 802.3bt (Type 4) and complies with the

unmating under electrical load requirements prescribed

by IEC 60512-99-002

• Cisco UPOE, UPOE+ (90 watts Max)

• Power over HDBaseT™ PoH (95 watts Max)

• c(UL)us Listed (UL 1863)

• RoHS compliant

tener embalaje sostenible inteligente tipo Greenpack

Dimensiones: 1-50 pies (0.3-15 m)

Materiales: 28 AWG,  U/FTP, standard

 modular n, 8-posiciones,

  plug 8 posiciones, 94V-0 rated

 Diametro externo: 0.185 Pulgadas (4.7 mm)

Radio: 0.74 inches (18.8 mm)

Temp. (Almacenamiento): -20 °C to +70 °C (-4 °F to +158 °F)

Temp. (Instalacion): 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F)

Temp. (Operacion): -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Humedad (Max): 93%  humedad relativa, no condensada

UL voltaje rating: 300 V
	20
	UND
	 
	 

	 
	Característica técnicas CABLE UTP CAT 6A
	MARCA
	REFERENCIA

	5
	Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas:

·       ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A 

·       ISO/IEC 11801 Class EA 

·       IEC 61156-5 

·       EN50173 

Debe ser de tipo UTP y deberá contar con una tecnología de cancelación de ruido que mejore el desempeño del cable frente al Allien Crosstalk manteniendo un diámetro no mayor a los 7.3 mm

Deberá contener un foil de blindaje no continuo para mejorar el desempeño frente al ruido EMI y RFI sin la necesidad de puesta a tierra requerida para soluciones apantalladas.

La chaqueta requerida para el proyecto es del tipo LSZH no se aceptarán CM, CMR ni CMP.

Debe cumplir con los siguientes estándares contra fuego

·       IEC 60332-1 (vertical flame test)

·       IEC 60754

·       IEC 61034

Debe poseer un separador central, entre los cuatro pares tipo cruceta, que genere espaciamiento entre los pares y prevenga las perdidas por Allien Crosstalk. 

Debe tener cumplimiento RoHS 2. Se debe anexa ficha técnica donde se vea esta característica. 

Debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su diámetro externo.

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación entre 0ºC y 50ºC y para operación entre – 20ºC  a 60ºC.


	3   
	CARRETE
	 
	 

	6
	CANALETA PLASTICA DEXSON  60x40 mm. CON DIVISION DE 2 METROS Blanca ,2 compartimentos, Adhesivo Fijado mediante tornillo, PVC (cloruro de polivinilo),Resistencia a las llamas(HB acorde a UL 94 Autoextinguible),Normas (IEC 61084-2-1UL 1595),Características ambientales (Lubricant resistant Impact resistant Resistencia al aceite),Grado de protección IPV4, debe cumplir el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)17.12 Cajas y conduletas 7.12.2 Requisitos de producto
	80
	UND
	 
	 

	7
	CANALETA PLATICA PARA PISO DE 60 X 13 MM CON DIVISION BLANCAA O GRIS ,Tipo de Producto o Componente (Canalización en suelo), tipo de suelo (En nivel),Sin adhesivo,compartimentación (2 compartimentos),Material PVC (cloruro de polivinilo),resistencia a las llamas (HB acorde a UL 94 Autoextinguible),normas IEC 61084-2-1 UL 1595)
	20
	UND
	 
	 

	8
	CAJA SENCILLA HORIZONTAL /VERTICAL   BLANCO  -  DATOS  DE SOBRE PONER Altura : 40 mm
Material : ABS + PC
Ensamble seguro que garantiza robustez en el producto
Múltiples posibilidades de encaje a la pared según su elección
Hecha de un material libre de halógenos, más amigable con el medio ambiente
Material auto extinguible cumpliendo con normatividad en instalaciones eléctricas
	25   
	UND
	 
	 

	9
	LIMA REDONDA COLA DE RATON
	1
	UND
	 
	 

	10
	LIMA PLANA
	1
	UND
	 
	 

	11
	JUEGO DE BROCAS SD PARA ROTOMARTILLO
	1
	UND
	 
	 

	12
	PULIDORA :Dimensiones
Alto 13cm
Ancho 14cm
Especificaciones
Inalámbrico No
Velocidad 11000 RPM
Potencia 720 W
Diámetro del disco 4-1/2 pulg
Color  Verde con Negro
Tipo Herramientas
Largo del cable 2 m
Características Pulidora de 4-1/2 pulgadas con 720W de potencia, ideal para el corte de metal y concreto, gracias a su motor de 11000RPM que nos permite pulir materiales muy duros.
Voltaje 110 V
Largo 35cm
Tipo velocidad Fijo
Incluir dos discos de cortes para lamino y dos discos de corte de pulido
	1
	UND
	 
	 

	13
	Set de 37 piezas puntas para destornillador estuche 
	1   
	UND
	 
	 

	14
	Alicate de electricista Aislado
	1   
	UND
	 
	 

	15
	Alicate de punta larga aislado
	1   
	UND
	 
	 

	16
	ROLLO CINTA DOBLE FAZ 3/4 DE PULGADA DE 5 METROS
	2
	UND
	 
	 

	17
	CANALETA PLASTICA 20X12 CON ADESIVO
	25   
	UND
	 
	 

	18
	cargador para  Baterías AA
	1   
	UND
	 
	 

	19
	Velcro de 3/4 Rollo de doble cara auto agarre Agrupación de lazos se fijan a sí mismos para una sujeción segura
	2
	UND
	
	

	20
	Tornillo autoperforante de madera  de 6 x 1 x 1/2 de estrella
	1000   
	UND
	 
	 

	21
	Tornillo autoperforante de madera  de 8 x 1 x 1/2 de estrella
	1000   
	UND
	 
	 

	22
	Tornillo autoperforante tipo lentejas de 8 1/2 de estrella
	1000   
	UND
	 
	 

	23
	Chazo tipo Panel platico de 1/4
	100   
	UND
	 
	 

	24
	Chazo tipo mariposa de 1/4
	100   
	UND
	 
	 

	25
	Flexómetro de 5 metros
	1
	UND
	 
	 

	26
	Chazo Para Draywall Cola De Marrano 1/4"
	1000   
	UND
	 
	 

	27
	Chazos 1/4" con tornillos
	 1000   
	UND
	 
	 

	28
	Amarre plástico 10 cm
	3   
	PAQUETE por 100
	 
	 

	29
	Amarre plástico 25 cm
	3
	PAQUETE por 100
	 
	 

	30
	Baterías recargables AA
	6
	UND
	 
	 

	31
	Baterías Recargables 9 voltios
	2
	UND
	 
	 

	32
	Baterías AAA
	8
	UND
	 
	 

	33
	Cargador de Baterías AAA
	4
	UND
	 
	 

	34

	Cargador de Baterías de 9 voltios
	1
	
	 
	 

	35

	Rotomartillo Combinado (24mm (15/16") Adaptado para brocas SDS-PLUS
	1
	UND
	 
	 

	
	Potencia de entrada
	780W
	
	
	
	

	
	Capacidad
	Concreto: 24mm (15/16")
Core Bit: 54mm (2-1/8")
Acero: 13mm (1/2")
Madera: 32mm (1-1/4")
	
	
	
	

	
	Carreras por minuto
	0 - 4,500
	
	
	
	

	
	Velocidad sin carga
	0 -1,100
	
	
	
	

	
	Dimensiones (LxAxA)
	370x84x214 mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
	
	
	
	

	
	Peso neto
	2,9 kg (6,4 lbs)
	
	
	
	

	
	Práctico posicionamiento del ángulo de cincel
	 
	
	
	
	

	
	3 modos de operación: sólo percusión, percusión con rotación y sólo rotación
	
	
	
	

	
	Mango cubierto de neopreno y de diseño ergonómico para un mejor control.
	
	
	
	

	
	Velocidad variable + rotación reversible.
	
	
	
	

	36

	Taladro Percutor/Atornillador de 1/2"
	1
	UND
	 
	 

	
	Selector de modos , permite cambiar fácil y rápidamente de velocidad según la aplicación a realizar
	
	
	
	

	
	Botón de uso continuo, permite mantener la unidad en una sola velocidad continua.
	
	
	
	

	
	Mango recubierto con goma, para mayor comodidad.
	
	
	
	

	
	Interruptor con selector de reversa, para mayor comodidad al usar la herramienta.
	
	
	
	

	
	 Llave de Mandril Una (1)
	
	
	
	

	
	motor de 710W y alta velocidad variable con opción de reversa,
	
	
	
	

	37
	Extensión eléctrica de 15 A, de 8 metros de cable Naranja Polo A Tierra 1 Sal Cal 12
	             1   
	UND
	 
	 

	38
	Extensión eléctrica de 15 A, de 20 metros de cable Naranja Polo A Tierra 1 Sal Cal 12
	             1   
	UND
	 
	 


Nota: Todos los elementos de cableado estructurado que sean provistos o entregados por el contratista deberán ser de una única marca. Es decir, los Jacks, Patch Cords y cable UTP

5. LUGAR DE EJECUCIÓN
Los bienes deben ser entregados en la sede central Avenida Calle 26 No. 59-51, Edificio ARGOS, Torre 4, Piso 8, Bogotá, Colombia

6. CERTIFICACIÓN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como distribuidor autorizado, para suministrar cableado UTP, Jack y Patcord, de los elementos ofertados, cuya expedición no sea superior a (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

El proponente deberá anexar a la propuesta certificación ETL en canal completo a 100 metros incluyendo jacks, cable, patch panel o Herraje y patch cord), esta debe ser posterior a octubre de 2018.
7. CONDICIONES MÍNIMAS:
El proponente debe adjuntar junto con la oferta y para cada uno de los elementos ficha técnica o catálogo de especificaciones que permitan verificar la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas.
· El contratista deberá entregar los elementos dentro del término establecido dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.
· Los elementos ofrecidos que presenten defectos de fabricación deberán ser cambiados por elementos nuevos con las mismas características técnicas de los elementos originales; dichos elementos serán suministrados por el contratista sin costo alguno para la entidad, dentro de un término no superior a los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo o incidencia del bien, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio y perfeccionamiento del contrato, realizada por parte del supervisor del contrato.
· Los elementos deberán ser nuevos, originales y libres de imperfecciones. En ningún caso pueden ser remanufacturados
· El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los componentes objeto del presente proceso.
· El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes

CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.
Nombre o Razón Social del Proponente_________________________ 

Nombre del Representante Legal ______________________________ 

Dirección postal ____________________________________________ 

Correo electrónico __________________________________________ 

Teléfonos de contacto_______________________________________ 

Fecha _____________________________________________________ 



