ANEXO No. 10
 PROPUESTA ECONÓMICA
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	 ITEM 
	 DESCRIPCION DEL BIEN 
	 UNIDAD DE MEDIDA  
	CANT.
	 VALOR TOTAL 

	1
	Manguera Riego Polietileno 1/2" , Calibre 60 rollo x 100 Metros
	Rollo
	22
	

	2
	Manguera de alta presión, reforzada en PVC 1/2 ". jardinería, uso doméstico, fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo. con conexiones plásticas para mejor ajuste. largo: 20 m. aprox.
	Rollo
	1
	

	3
	Manguera Riego Polietileno 1" Calibre 60 rollo x 100 Metros
	Rollo
	78
	

	4
	Manguera de 3" calibre 60 rollo x 50 metros
	Rollo
	6
	

	5
	Manguera de 2" calibre 60 rollo x 100 metros
	Rollo
	4
	

	6
	Manguera negra de polietileno para riego 1 pulgada, rollo x 100 metros de largo, calibre 40
	Rollo
	1
	

	7
	Manguera Linea Peletizada Raya Azul Calibre 60 rollo x 90 Metros de 2″
	Rollo
	6
	

	8
	Manguera elaborada en Polímero Termoplástico pvc con diámetro de 1/2" rollo x 50 metros de largo con acoples y pistola.
	Rollo
	2
	

	9
	Microaspersor 5mm Para Sistemas De Riego Paquete por 10 unidades
	Paquete
	6
	

	10
	Aspersor de riego 360°, flujo 230 a 280L/Hora, conexión rosca macho de 1/2", presión 2 a 3 bares. Radio de pulverización aproximada 13 a 15 metros, medidas 14.5 x 12 cm
	Unidad
	10
	

	11
	Válvula cheque de retención Vertical 1,5 pulg pulgadas 1,5" (Pulgada) Tipo estandar de Bronce. Tipo vertical roscada, Diametro: 1,5" (Pulgada), Cuerpo: Latón forjado, sello: Metálico - Nailon. Presión Máxima de trabajo: 150 PSI
	Unidad
	6
	

	12
	Válvula cheque de retención Vertical 2 pulg pulgadas 2" (Pulgada) Tipo estandar de Bronce. Tipo vertical roscada.Diametro: 2" (Pulgada). Cuerpo: Latón forjado. sello: Metálico - Nailon.Presión Máxima de trabajo: 150 PSI
	Unidad
	3
	

	13
	Válvula de bola roscada PVC   1"   alta presion Tipo: Válvula Bola Agua. Material: Plástico. Diámetro en pulg: 1
	Unidad
	27
	

	14
	Válvula de bola roscada PVC   1.1/2"   alta presion Tipo: Válvula Bola Agua. Material: Plástico.Alto: 14 cm.Angulo: 19 cm.Ancho: 28 cm.Diámetro en pulg: 1.1/2
	Unidad
	25
	

	15
	Válvula PVC roscada  2"  alta presion Tipo: Válvula.Características: Resiste altas tempraturas y presión. Resiste ácidos y alcalinos. Material: PVC. Presión: 235 PSI
	Unidad
	31
	

	16
	Conector cinta de riego paquete por 10 uniddes de 16 mm
	Paquete
	4
	

	17
	Cinta teflon,ancho1/2" x7metros Cintas sella roscas, uso general. Color Blanco. Largo x Ancho 7 m x 12 mm. Espesor 0.075 mm. Elongación 12 %. Densidad 0.30 g/cm³. Resistencia a la tensión 0.90 kg/mm²
	Unidad
	26
	

	18
	Cinta Pegante Para Plastico Invernadero De 5 Cm De Ancho
	Unidad
	1
	

	19
	Cinta aislante, Largo x Ancho 5 m x 18 mm
	Unidad
	16
	

	20
	Cinta adhesiva aislante largo x ancho 10 m x 18 mm espesor 1mm
	Unidad
	10
	

	21
	Cinta Flagging color Naranja fotodegradable, medidas: 150 ft de largo x 3 cm de ancho
	Unidad
	2
	

	22
	Cinta antideslizante fluorescente 5 m x 50 mm con adhesivo
	Unidad
	1
	

	23
	Soldadura PVC 1/4 GL Tipo: Soldadura. Medidas: 10,5 x 12 cm. Características: Soldadura de calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa Rosca, resistente y duradero. Contenido: 946 ml. Material: Plástico.Uso: Tubos y accesorios de pvc.
	Unidad
	14
	

	24
	T soldada de PVC 1" 1/2
	Unidad
	4
	

	25
	T soldada de PVC 3/4"
	Unidad
	8
	

	26
	Tapon soldado PVC 1" 1/2
	Unidad
	5
	

	27
	Tanque almacenamiento, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC, Diámetro 156 cm, Largo 156 cm, Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas, Dimensiones 191x156 cm, Capacidad volumétrica 2000 litros.
	Unidad
	2
	

	28
	Tanque bajito de polietileno de 500 litros de capacidad con tapa
	Unidad
	4
	

	29
	Tanque bebedero en material polietileno con válvula flotador y sistema nivel con tapa de media densidad - capacidad volumétrica de 1000litros - con caja de protección contra sistema de drenaje y protección contra rayos ultravioleta. dimensiones altura 0.68 m.sup. largo1.69 m. sup. ancho 1.38 m.
	Unidad
	9
	

	30
	Bebedero Bajito 250 Litros Con Flotador. Diámetro: 100 cm. Largo: 100 cm. Alto: 42 cm. Ancho: 100 cm. Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V
	Unidad
	5
	

	31
	Tanque Bebedero para ganado. Capacidad : 250 Litros: Medidas : 127x32 cm. Material: Polietileno. La altura del producto garantiza que el animal consuma toda la lamina de agua. La pestaña superior evita que el ganado muerda o dañe el sistema de regulación de agua. Las cajas inferiores protegen que el animal pise la tubería. Fácil de asear. Higiénico. Protección a los rayos UV. Permite trasladar con facilidad evitando que el ganado se traslade para beber agua. El producto permite ser arrumado hasta 5 Unidades.  Accesorios incluidos: 1 flotador y 1 válvula.
	Unidad
	13
	

	32
	Tanque de agua (1000 lts- en polietileno color negro con tapa) hecho de polietileno 100% virgen. Capa exterior en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioleta del sol. Con venas de refuerzo que lo hacen ultra resistente. Tapa con aletas que permitan que siempre este fijo. Aforo en litros garantizado. Alto: 140 cm, Ancho: 137 cm, Largo: 140 cm y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Dimensiones: 126 cm de diámetro y 126 cm de largo
	Unidad
	22
	

	33
	Tanque plástico de 250 litros con tapa. Dimensiones: diámetro 78 cm, largo 78 cm, alto 94 cm, ancho 78 cm. Incluye accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC. Polietileno 100% virgen con aditivo avalado por la FDA  de E.E.U.U. para contener alimentos y bebidas
	Unidad
	4
	

	34
	Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 500 litros. Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Diámetro : 105 cm. Largo : 105 cm. Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas.
	Unidad
	10
	

	35
	Tubo a presión PVC 1" 1/2 * 6 m. Presión de trabajo: 21-200 psi. Material: PVC.Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	6
	

	36
	Tubo  de 1 pulgada de alta presion  x 6metros Presión de trabajo: 21-200 psi. Material: PVC.Tamaño: 1 Pulgada.Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	13
	

	37
	Tubo a presión PVC 3/4" * 6 m. Presión de trabajo: 21-200 psi. Material: PVC.Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	9
	

	38
	Tubo PVC de 1/2" * 6m. Presión de trabajo: 21-200 psi. Material: PVC.Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	10
	

	39
	Tubo de PVC 1/2 blanco cortados longitud de 80cm cada uno
	Unidad
	45
	

	40
	Tubo PVC 3" sanitario X 6 m
	Unidad
	13
	

	41
	Tubo bajante en PVC X 3 m de dimensiones: Ancho: 61.21 mm Alto: 64.77 mm
	Unidad
	16
	

	42
	Tubo de 2"  alta presion  x 6metros Presión de trabajo: 21-200 psi. Material: PVC. Tamaño: 2 Pulgadas. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	8
	

	43
	Tubo cerramiento galvanizado de 2" x 1.5mm x 6m
	Unidad
	40
	

	44
	Tubo rectangular 4x8 calibre 20 0.85 mm
	Unidad
	4
	

	45
	Tubo rectangular 80 x 40 x 2.5mm x 6m estructural HR50
	Unidad
	20
	

	46
	Tubo galvanizado de 2 pulgada por 6m
	Unidad
	6
	

	47
	Unión PVC de 1" de alta presión 
	Unidad
	12
	

	48
	Unión PVC de 1 1/2" de alta presión 
	Unidad
	6
	

	49
	Unión PVC de 3/4" de alta presión 
	Unidad
	14
	

	50
	Unión de 2" pulg PVC de alta presión 
	Unidad
	4
	

	51
	Unión universal 2" de alta presion - lisa.
	Unidad
	18
	

	52
	Unión manguera de polietileno de 3"
	Unidad
	5
	

	53
	Unión manguera de polietileno de 2"
	Unidad
	3
	

	54
	Unión manguera de polietileno de 1"
	Unidad
	3
	

	55
	Tubo emt ul 3/4-pulg, tubo tipo canalización, peso 2,07 kg alto 2,34 cm ancho 2,34 cm largo 305 cm
	Unidad
	2
	

	56
	Unión de acero para tubo emit 3/4-pulg, alto 4cm ancho 2.7 cm largo 4.7 cm diámetro 3.4 cm material acero galvanizado.
	Unidad
	2
	

	57
	Unión Bajante PVC (Aprox. 7 cm diámetro x 11 cm largo-Union bajante para conexión de tubos)
	Unidad
	9
	

	58
	Unión para bajante en PVC para Tubo bajante en PVC X 3 m de dimensiones: Ancho: 61.21 mm Alto: 64.77 mm
	Unidad
	3
	

	59
	Unión bajante canal Amazonas (de fácil instalación, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultravioleta)
	Unidad
	17
	

	60
	Union canal amazonas con empaques completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares con certificación de alta calidad, accesorios de plástico durable
	Unidad
	6
	

	61
	Unión con bajante en PVC para canal amazonas 
	Unidad
	46
	

	62
	Adaptador PVC hembra de 1/2"
	Unidad
	12
	

	63
	Adaptador PVC macho de 1/2"
	Unidad
	15
	

	64
	Codos 1/2" PVC
	Unidad
	21
	

	65
	Adaptador hembra 1" pulg de alta presion Materila: PVC de alta presion rosca interna , con diámetro Nominal de 1"
	Unidad
	18
	

	66
	Adaptador hembra 1.1/2" pulg de alta presion Materila: PVC de alta presion rosca interna , con diámetro Nominal de 1.1/2"
	Unidad
	27
	

	67
	Adaptador hembra 2" PVC de alta presion Materila: PVC de alta presion. rosca interna , con diámetro Nominal de 2″
	Unidad
	45
	

	68
	Adaptador inserto rigido de tubo PVC a manguera 1" pulg Material: Plástico Uso: para acoplar tuboPVC liso de 1.1/2" con mangueras de riego de 1.1/2". Medida: 1.1/2" x 1.1/2"
	Unidad
	36
	

	69
	Adaptador macho  1" pulg  de alta presion Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría, Diametro: 1" pulgadas, Características: Adaptador en pvc. Material PVC. Color: Blanco
	Unidad
	54
	

	70
	Adaptador macho  1.1/2" pulg  de alta presion Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría, Diametro: 1.1/2" pulgadas. Características: Adaptador en pvc. Material PVC y Color: Blanco
	Unidad
	36
	

	71
	Adaptador macho 2" de alta presion Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría. Diametro: 2 pulgadas, Características: Adaptador en pvc. Material PVC, Color: Blanco
	Unidad
	54
	

	72
	Kit Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio rosca fina interna
	Unidad
	2
	

	73
	Llave válvula de presión PVC 3/4"
	Unidad
	6
	

	74
	Llave terminal en material de metal cromo satinado, conexión macho de ½”. Entrada ½” y salida de ¾”. Presión máxima: 20 psi
	Unidad
	4
	

	75
	Llave para manguera metálica de 1 pulgada
	Unidad
	1
	

	76
	Llave de jardín nano 1/2 x 3/4, diámetro en pulgadas: 1/2 x 3/4 Pulg, largo: 7,5 cm, alto : 6 cm
	Unidad
	1
	

	77
	Buje soldado PVC 3/4"
	Unidad
	8
	

	78
	Buje reduccion presion PVC  de 2" x  1.1/2" pulg  Diámetro: 2x1.1/2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	18
	

	79
	Silleta De Caucho 16mm (paquete X 20 Unidades)
	Paquete
	2
	

	80
	Varilla (Roscada) de 1/2" acero x 3mts
	Unidad
	255
	

	81
	Varilla (Roscada) de 3/8 por 1 metro
	Unidad
	10
	

	82
	Varilla roscada de 1/4" por 1 metro
	Unidad
	12
	

	83
	Varilla Roscada 5/8 100cm
	Unidad
	8
	

	84
	Varilla Corrugada G60 W #12 M (12 Mm ) X 6 m
	Unidad
	51
	

	85
	Cemento Gris Uso General, bulto por 50 Kg
	unidad
	397
	

	86
	Canal amazonas blanca 3 metros (Canal completamente resistente a la corrosión del óxido, resiste la exposición a rayos ultravioleta. PVC). Capacidad de 90 m2 de cubierta por cada bajante
	Unidad
	129
	

	87
	Bajante blanca Amazonas en PVC (Canal resistente a la corrosión del óxido y a la exposición a rayos ultravioleta X 3 metros)
	Unidad
	15
	

	88
	Codo Bajante (Codo bajante 90 elaborado de material de alta resistencia y durabilidad)
	Unidad
	6
	

	89
	Tapa interna en PVC para canal amazona  (izquierda y derecha) presentación Par
	Unidad
	18
	

	90
	Tapa externa (para canaleta)
	Unidad
	12
	

	91
	Soporte para bajante material PVC (elaborado en material resistente y de alta durabilidad)
	Unidad
	6
	

	92
	Soporte canal (PVC Amazonas blanco)
	Unidad
	27
	

	93
	Emulsión asfaltica (Brea líquida) 2 Litros
	Unidad
	4
	

	94
	Brocha de 4'' Con Mango de Plástico. Uso Profesional
	Unidad
	6
	

	95
	Brocha  de 3",  cerdas mixtas, extra  suaves para obtener un acabado  libre  de  rayones,  recorte  parejo,  pinturas  aptas: epoxica, base de agua, base de aceite, multiusos, material del mango: plástico reforzado.; espesor: 1.5 cm, largo: 23.5 cm
	Unidad
	6
	

	96
	Brocha de 2'' Con Mango de Plástico. Uso Profesional
	Unidad
	6
	

	97
	Desjarretadera, Cortaramas de extensión o de altura . Un corta ramas o trimer, extensible de 9.0m de longitud, con las siguientes especificaciones: • 9 (nueve) módulos de aluminio redondo de 1 ¼ pulgada de diámetro, de 1.0 m de largo cada uno, con acoples aislantes de Nylon, con un pin de inserción de hierro con resorte de alambre acerado. •  Un cabezote sencillo REF. C002 con corte central, resorte vertical guiado por una varilla de hierro y cadena para deslizar sobre polea; maniobrable a través de una cuerda. • Un estuche para todo el equipo de tela impermeable.
	Unidad
	3
	

	98
	Pintura Trafico color amarillo, presentación por 1 Galon 
	Unidad
	2
	

	99
	Pintura en aerosol rojo x 300 ml
	Unidad
	3
	

	100
	Pintura de aceite color blanco, presentación por 1 Galon 
	Unidad
	3
	

	101
	Pintura  de  agua  para  interior,  tipo  I  (2  en  1  lavable)  presentación por  5 galones color blanco
	unidad
	2
	

	102
	Clavo Hierro 3-1/2pg, presentación caja por 500g
	Caja
	4
	

	103
	Clavo Helicoidal (Clavo de Techo helicoidal 3 1/2'', paquete por 50 Unidades)
	Paquete
	3
	

	104
	Clavo Acero Estriado Vertical 3-1/2 caja por 500g
	Caja
	6
	

	105
	Clavo acero concreto 1 pulgada caja por 500g
	Caja
	1
	

	106
	Clavo para zinc con cabeza de arandela en lámina con punta en forma de diamante, acabado mate y galvanizado. Referencia 2” largo 51 mm, diámetro 3,76 mm
	Libra
	21
	

	107
	Plástico Invernadero con filtro UV 8m ancho x rollo de 10 m  calibre 8
	Rollo
	4
	

	108
	Polietileno (PE) Agrolene verde Calibre 6 para invernadero con un ancho de 6 metros x 10 metros de largo.
	Rollo
	3
	

	109
	Plástico Negro calibre 6 Rollo de 8 metros de ancho por 20 metros de largo
	Rollo
	4
	

	110
	Plástico Negro de 4m de Ancho x Calibre 6, rollo x 100 metros de largo
	Rollo
	1
	

	111
	Alambre galvanizado calibre 14 presentación Rollo x 25 kilogramos
	Rollo
	2
	

	112
	Alambre galvanizado calibre 22 presentación Rollo por 1 Kilogramo
	Rollo
	23
	

	113
	Alambre Calibre 16 Galvanizado 1kg
	Kilogramos
	3
	

	114
	Alambre liso ecologico 3.0 mm x rollo 500 mts
	Rollo
	1
	

	115
	Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm Alm
	Kilogramos
	3
	

	116
	Malla 2.0x10mt Plastificada Huecos 2-1/4 x 2-1/4 Eslabonada
	Rollo
	15
	

	117
	Malla Gallinero de 1,50 mt de altura y de 1 1/4 de hueco. 36 mts C/U
	Rollo
	17
	

	118
	Malla eslabonada calibre 10 en alambre galvanizado de 1 metro de alto
	Metro
	1200
	

	119
	Malla eslabonada acero galvanizado calibre 12. Hueco 60mm. Alto 1.80mts. Largo 10mts
	Rollo
	20
	

	120
	Malla hexagonal para gallinero metálica hueco 1 ¼” x 1.80 mt de alto, rollo x 36 mt de largo
	Rollo
	8
	

	121
	Malla metálica cerramiento de 1,50 metros de ancha, rollo por 36 metros de largo
	Rollo
	3
	

	122
	Malla electrosoldada. 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M
	Rollo
	10
	

	123
	Malla de cerramiento metálica en alambre galvanizado, diseño eslabonado, calibre 12, Medidas hueco 2-1/4" x 2-1/4". Dimensiones: altura 1.50 mts x 10 m de largo
	Rollo
	12
	

	124
	Estación de Lavado Portátil de Pedestal. Tanques de suministro y recibo de agua con capacidad de 20Lts cada uno. Activación por medio de bomba de pedal ergonómica. Lavamanos en porcelana, pedestal en acero estructural con pedal, 2 tanques de polipropileno con capacidad de 20 litros cada uno, grifería cuello alto en polímero de alta ingeniería, racor conector y acoples de instalación 1.20 m.
	Unidad
	1
	

	125
	Tapetes industriales de desinfección de calibre de 30mm y profundidad 22mm, en PVC 100% con dimensiones 80x65cm. Resistencia química a solventes, agua clorada y alcohol. 
	Unidad
	1
	

	126
	Guante Desechable Látex en caja por 100 unidades talla L.
	Caja
	8
	

	127
	Guantes de seguridad con recubrimiento de nitrilo en palma y falanges talla L en presentación par.
	Unidad
	17
	

	128
	Guantes de seguridad con recubrimiento de nitrilo en palma y falanges talla M en presentación par.
	Unidad
	21
	

	129
	Guante De carnaza para manejar alambre de púa (uso industrial). Calibre 1,8 mm a 2,4 mm, cocido con hilo 100% de algodón en presentación par.
	Unidad
	3
	

	130
	Guantes para jardinería en Nylon sin costuras, con recubrimiento de PVC Compress Foam en la palma, traspirable. Grosor: galga 13. Tallas S en presentación par.
	Unidad
	1
	

	131
	Guantes para jardinería en Nylon sin costuras, con recubrimiento de PVC Compress Foam en la palma, traspirable. Grosor: galga 13. Tallas M en presentación par.
	Unidad
	6
	

	132
	Guantes multiflex nylon. Tallas M en presentación par.
	Unidad
	4
	

	133
	Guantes de Nitrilo HD XL caja por 50 pares Negro para trabajo pesado
	Caja
	1
	

	134
	Estiba plástica piso lisa 100cmx120cmx15cm 4 entradas
	Unidad
	10
	

	135
	Estibas de plástico de medidas: 60 x 60 x 2.5 cm
	Unidad
	40
	

	136
	Estiba Madera Plástica, contiene 4 vigas y 9 tablas, elaborada en material 100% ecológico, inmunizada, con alta resistencia en carga dinámica y estática, resistente a disolventes, ácidos, humedad y salinidad. Largo 1.20 m /ancho 1.00 m / alto 11 cm/ peso: 27 kg, capacidad de carga dinámica: 1.200 kg, capacidad de carga estática: 3.000 kg, capacidad de carga estantería: 500 kg y Color: Tonalidad verde-grisácea.
	Unidad
	37
	

	137
	Estantería bricol metálica gris de 180x90x40 cm
	Unidad
	3
	

	138
	Caja Organizadora Modubox 20x12x34 cm 6 lt Transparente
	Unidad
	10
	

	139
	Teja zinc ondulada e20 0,80*3,05mt de largo
	Unidad
	150
	

	140
	Teja de Zinc ondulada calibre 0.30mm x 3,60m de largo
	Unidad
	24
	

	141
	Teja de Zinc ondulada, calibre 33, con recubrimiento de Metalum (Aluminio 55% - Zinc 43,4% - Silicio 1,5%) conforme la norma NTC 4015, tolerancia conforme a la norma NTC 3940. Medidas: Largo: 3,05 m/Ancho: 800 mm /Ancho útil: 750 mm/ Alto 0,18 cm/ espesor 0.23mm/distancia entre cresta, Peso: 4.581 kilogramos/Unidad.
	Unidad
	637
	

	142
	Teja Zinc Ondulada 3.658x0.80mt Cal 34 0.20mm. Material en acero galvanizado. Ancho útil: 750 mm Espesor base: 0.20 mm
	Unidad
	510
	

	143
	Teja, Espesor 2mm, Peso 5,3, Material UPVC y PVC, Medidas 5.9x0.94mm, color Verde, Características; Aislamiento acústico. Aislamiento térmico. Alta resistencia contra la corrosión. Resistencia al fuego.
	Unidad
	4
	

	144
	Teja Arquitectónica Galvanizada 0.72 mts de ancho útil x 6 mts Calibre 30
	Unidad
	10
	

	145
	Teja 3660X800mm 0.30mm Arquitectonica Galvanizada x 3.66 metros
	Unidad
	633
	

	146
	Teja acero galvanizado (Cubierta metálica de 8 crestas alu-zinc 0,30cmX110cmX305cm)
	Unidad
	206
	

	147
	Teja arquitect galvanizada 6 mt x 1 mt de ancho calibre 28
	Unidad
	16
	

	148
	Bisagra en acero Inox 2-1/2 X 1-3/4pulg 1.2mm
	Unidad
	9
	

	149
	Bisagras tipo mariposa de 4" en acero inoxidable con acabado satinado para puerta metálica o de madera. Presentación de 3 piezas con tornillos avellanados - autoperforantes- de 1". Dimensiones: 100 x 66 x 52,2 mm, Capacidad de carga: 24 kg kg por Unidad, Material: acero Cold Rolled con recubrimiento de zinc
	Unidad
	9
	

	150
	Puerta maciza en madera inmunizada de pino.Dimensiones 91x203cm. Marco en madera de 10 cm de ancho. Incluye bisagras de carga pesada
	Unidad
	1
	

	151
	Cerradura de manija Tipo pestilo, para entrada principal en material Zamak resistente a apalancamiento
	Unidad
	1
	

	152
	Ventana con reja; tamaño 1.2x1.2 Cm PVC, 4mm, vidrio simple, color negro, acabado bruto, sistema apertura corrediza, tipo de cerradura manual. Reja Alto 120 cm, Ancho 120 cm, Espesor 1.3 cm, Material Hierro, Color negro, con pintura electrostática poliéster, ideal para exteriores que no permite daños en el metal como oxidación, descaramiento y manchas.
	Unidad
	1
	

	153
	Cadena eslabonada galvanizada, calibre 3/16" - 5 mm. Dimensiones internas del eslabón: 6,3 x 15,2 mm. Peso: 0,52 kg por metro. Material: Acero Bajo Carbono en acabado brillante.
	Metro
	7
	

	154
	Candado con gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta, tamaño 60 mm, 2 juego de llaves.
	Unidad
	5
	

	155
	Candado guaya seguridad, ancho 900 mm" altura 6" material acero inoxidable 
	Unidad
	2
	

	156
	Puntilla acero de 2 pulgadas presentación caja por 500gr
	Caja
	12
	

	157
	Puntilla de hierro de 3 pulgadas presentación caja por 500gr
	Caja
	68
	

	158
	Puntilla con cabeza elaborada en acero de 3 pulgadas para madera  presentación caja por 500gr
	Caja
	25
	

	159
	Puntilla Con Cabeza 3Pg caja por 500 gr
	Caja
	2
	

	160
	Amarre Teja Tapa Metálica Calibre 18, presentación caja por 100 Unidades.
	Caja
	8
	

	161
	Amarre de Acero al Carbono para Guayas Espesor de 8 mm. Fabricado en hierro maleable. Acabado galvanizado. Resistente a la corrosión. Espesor: 5/16" (8 mm). Tipo de hilo: 10-20 UNC. Presentaciòn caja por 100 unidades
	caja
	21
	

	162
	Amarres Plásticos x 20cm, Correa Abrazadera Plástica Negra 20cm. Largo: 20 centímetros, Ancho: 2.5mm, Tensión: 18lb y Seguro automático
	Unidad
	1102
	

	163
	Amarres plásticos abrazadera 2.5mm x 15 cm correas, paquete x 100 Unidades color negro, peso máximo soportado 50 kg
	Paquete
	5
	

	164
	Amarre plástico abrazadera sujetador 2.5mm x 10 cm paquete x 100 Unidades
	Paquete
	2
	

	165
	Amarre plástico 3.6 x 250mm (25 cm) presentaciòn paquete x 100 unidades correa
	Paquete
	2
	

	166
	Amarres de Alambre para cubierta con arandela y gorrete, paquete x100 unidades
	Paquete
	40
	

	167
	Tensor Trabajo Pesado 1/2X8-pulg
	Unidad
	9
	

	168
	Cable guaya en Acero Galvanizada De 1/16 Yute 6x7 * 350 metros
	Rollo
	1
	

	169
	Cable de guaya en acero inoxidable Galvanizado de 1/6 * 100m
	Rollo
	5
	

	170
	Caballete 0.60x2.00m Cal. 26 0.45mm color galvanizada
	Unidad
	261
	

	171
	Paño de agujas capotera presentación x 25 Unidades
	Unidad
	2
	

	172
	Hilo Terlenka 300 Gramos x carreta de 500 metros
	Unidad
	2
	

	173
	Polisombra Negra 65% - Rollo 4 m X 100m
	Rollo
	11
	

	174
	Polisombra negra 80% rollo x 4 mts ancho x 100 largo
	Rollo
	5
	

	175
	Polisombra negra al 50%, rollo 4 mts ancho x 100 largo
	Rollo
	1
	

	176
	Pala de jardinería de mango corto de fácil agarre. Ancho de 8 cm y largo de 28 cm. 
	Unidad
	3
	

	177
	Pala redonda con cabo de madera, tipo punta huevo. Dimensiones: 145 cm x 26 cm x 0,16 cm. Resistente al óxido.
	Unidad
	45
	

	178
	Paladraga en acero con cabo de madera redondo (dimensiones: 355 mm x 139 mm x 1575mm)
	Unidad
	7
	

	179
	Barretón en hierro forjado 4lbs con cabo de madera redondo
	Unidad
	21
	

	180
	Lima para motosierra 8" x 3/16 "
	Unidad
	2
	

	181
	Lima triangular de 6 pulgadas con mango plástico y dentado triangular basto.
	Unidad
	54
	

	182
	Lija de disco para pulir madera, de grano medio 220. diámetro 3/4″ o 19.1 mm
	Unidad
	1
	

	183
	Lijas mediana 150-180
	Unidad
	15
	

	184
	Lijas fina de 220-240
	Unidad
	12
	

	185
	Grapadora De Oficina Bostitch (p6c-8) Negro
	Unidad
	1
	

	186
	Grapas 5019 Para Grapado De Invernaderos caja por 5000 unidades
	Caja
	4
	

	187
	Grapadora Trabajo Pesado 15SE38D
	Unidad
	1
	

	188
	Grapas para grapadora 15SE38D. Caja por 1000 unidades
	Caja
	4
	

	189
	Grapas industriales para trabajo pesado de 5/16" Caja de 1000 grapas
	Caja
	3
	

	190
	Arandela Plana Ancha Zincado 1/4" X 1-1/4" 
	Unidad
	50
	

	191
	Tuerca de 1/4"
	Unidad
	50
	

	192
	Tuerca de acero de 1/2" - con arandela
	Unidad
	8976
	

	193
	Tuerca de acero de 3/8" - con arandela
	Unidad
	100
	

	194
	Palín ahoyador con cabo. Dimensiones: 19 cm x 160 cm x 0,20 cm. Mango de madera. Resistente al óxido.
	Unidad
	24
	

	195
	Carretilla anti pinchada 3.5 tolva metálica de 65 litros. Partes y accesorios resistentes a la oxidación. Llanta Antipinchazos estable en todo tipo de terrenos. Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación. *Cuñas plásticas que alargan la vida útil de la carreta
	Unidad
	6
	

	196
	Carretilla buggy antipinchazo con tolva plástica de 142 litros y capacidad de hasta 350 kg. Llanta antipinchazo en poliuretano de 3.5 con rin metálico. Partes y accesorios resistentes a la oxidación, Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación.
	Unidad
	41
	

	197
	Serrucho profesional 18 Pulgadas, medidas: 40 x 42 x 40 cm. 
	Unidad
	3
	

	198
	Martillo carpintero 20 onzas mango fibra 15CG71K
	Unidad
	4
	

	199
	Hoja de segueta 24 dientes Caja x 10 Unidades. Fabricada en acero de alto carbono, y acero rápido (HSS) en la zona de corte.
	Unidad
	3
	

	200
	Marco metálico para segueta de 12 pulgadas con mango de agarre ergonómico revestido en goma y tensionador con estrías para ajustar la hoja. Dimensiones: 14 cm x 2,5 cm x 43 cm. 
	Unidad
	5
	

	201
	Machete en acero inoxidable con funda adecuada para agarrar a la cintura (dimensiones: 18").
	Unidad
	29
	

	202
	Machete tres canales material acero inoxidable con funda de 22 pulgadas
	Unidad
	104
	

	203
	Peinilla 12" con funda
	Unidad
	4
	

	204
	Caneca plástica de alta resistencia, hermética con tapa, con aro metálico. Capacidad 120 litros (30 galones) 41cm (diámetro) x 82 cm (alto), material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	2
	

	205
	Caneca plástica de alta resistencia, hermética con tapa, con aro metálico. Capacidad 60 litros, material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	4
	

	206
	Caneca plástica de alta resistencia, hermética con tapa, con aro metálico. Capacidad 160 litros (40 galones), material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	1
	

	207
	Canecas blancas 30 litros boca ancha con tapa de rosca Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	2
	

	208
	Escalera tipo tijera, altura de  3 Metros 10 Pasos, material Alum 102K
	Unidad
	1
	

	209
	Escalera  tipo tijera de 6 Escalones 5 Peldaños con Bandeja Tipo 2, uso industrial , Material en aluminio, con una alto de 186.5 cm
	Unidad
	1
	

	210
	Triturado 3/4 Pulgada a Granel por Metro Cubico
	Metro Cubico
	8
	

	211
	Gravilla Tipo 3/4 por Metro Cubico empacada en lona
	Metro Cubico
	2
	

	212
	Gravilla Tipo 1/2 pulgada, para relleno de pisos, Metro Cubico
	Metro Cubico
	12
	

	213
	Canastillas plásticas apilables, resistencia 22 kilos, resistente a altas y bajas temperaturas. Medidas: 60 X 40 X 25, forma rectangular, fondo trenzado en rombo, peso aproximado por Unidad 2 kg.
	Unidad
	212
	

	214
	Tornillo Cubierta Zincado Con Arandela de Neopreno 12 x 2 paquete por 150 unidades
	Paquete
	300
	

	215
	Tornillo Placa Fibrocemento Pta Broca 8X1-1/4 caja por 100 unidades
	Caja
	2
	

	216
	Tornillo Barraquero DIN 571 Inoxidable A2 6 X 50 mm, 1/4 pulgada x Unidad 
	Unidad
	50
	

	217
	Tornillo de acero inxoidable dimaetro nominal 5 mm x longitud 80 mm
	Unidad
	1870
	

	218
	Tornillo para madera 6 x100 (dxl mm) caja x 100 unidades
	Caja
	2
	

	219
	Tornillo Estructura Fibrocemento Pta Broca 8X1/2 pulg, Tipo de cabeza: plana. Material: acero. Tipo de tornillo: Autoperforante, punta de broca,zincado, hilo fino, largo: 1/4 de pulgada
	Unidad
	192
	

	220
	Tornillo panel de Drywall Punta Aguda 6x1 de 1/4 de pulgada, presentación Caja x 100Unidades
	Caja
	1
	

	221
	Tornillo panel de Drywall Punta Aguda 10x1 de 1/2 de pulgada, presentación Caja x 100Unidades
	Caja
	1
	

	222
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diametro nominal = 6mm, longitud 100 mm (6X100), Multicapa 20 µm con tratamiento superﬁcial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la ﬁbra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 100 mm. Presentación caja por 100 Unidades.
	Caja
	1
	

	223
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diametro nominal = 6mm, longitud 120 mm (6X120), Multicapa 20 µm con tratamiento superﬁcial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la ﬁbra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 120 mm. Presentación caja por 100 Unidades.
	Caja
	1
	

	224
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diametro nominal = 6mm, longitud 140 mm (6X140), Multicapa 20 µm con tratamiento superﬁcial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la ﬁbra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 140 mm. Presentación caja por 100 Unidades.
	Caja
	1
	

	225
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diametro nominal = 6mm, longitud 200 mm (6X200), Multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la fibra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 200 mm. Presentación caja por 50 Unidades.
	Caja
	1
	

	226
	Tornillo de cabeza ancha con estrías bajo cabeza. Diámetro nominal = 6mm, longitud 80 mm (6X80), La cabeza ancha tiene la función de una arandela y garantiza una elevada resistencia a la tracción. Ideal en presencia de viento o de variaciones dimensionales de la madera. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la fibra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica para una mayor capacidad de penetración en la madera. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado  más seguro. Ángulo de plegado de 20° superior a la norma, certificado según ETA 11/0030. Pruebas cíclicas SEISMIC-REV según EN 12512. Comportamiento sísmico ensayado según EN 14592. Diámetro nominal= 6mm, longitud = 80mm. Presentación caja por 100 Unidades.
	Caja
	1
	

	227
	Abrazadera zincada metalica industrial   1" pulg Abrazadera Industrial con tornillo 1 Plgd. Diámetro máximo de Apertura: 39mm, Diámetro máximo de Cierre: 36mm
	Unidad
	20
	

	228
	Abrazadera plástica alas tubo conduit 1/2pg
	Unidad
	20
	

	229
	Paquete de aislador de puntilla plástico x 100 Unidades
	Unidad
	58
	

	230
	Atomizador Plástico 1000 ml
	Unidad
	12
	

	231
	Balde hermético negro con tapa por 20 lts
	Unidad
	3
	

	232
	Balde plastico generico x 10 lts
	Unidad
	6
	

	233
	Bandeja de germinación por 50 cavidades
	Unidad
	2
	

	234
	Cabuya cosechera ref. 12x1 rollo x 750 mts 
	Rollo
	8
	

	235
	Nylon-Cuerda Pita Fibra Cabuya Resistente a la humedad X 1000 m
	Rollo
	4
	

	236
	Nylon transparente para pesca de 1mm de diametro rollo por 100 m de largo
	Rollo
	5
	

	237
	Piola para guadañar, nylon redondo, 3.3 mm, 200 mts aprox. Alta resistencia a la luz y los rayos uv
	Rollo
	1
	

	238
	Cordel de polipropileno N 12 (cabuya) multicolor. Cono x 130 m.
	Rollo
	5
	

	239
	Pintura de aceite 1/4 (1 café oscuro, 1 blanco, 1 amarrillo, 1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)
	Unidad
	7
	

	240
	Pintura anticorrosiva negra para metal presentación por 1 galón
	Galón 
	1
	

	241
	Gabinete plástico con 24 cajones de almacenamiento para semillas. imensiones del gabinete 50 x 16.2 x 38 centimetros. Dimensiones del cajon grande: 15.2 x 11.4 x 6.8 centimetros                                                                            
	Unidad
	3
	

	242
	Codo 90° de 1/2 Pulgada de PVC
	Unidad
	27
	

	243
	Codos 1"  alta presion Codo 90° x 2 Alta presión Presión, Diametro: 2" pulg
	Unidad
	27
	

	244
	Codos 2"  alta presion Codo 90° x 2 Alta presión Presión, Diametro: 2" pulg
	Unidad
	40
	

	245
	Coraza Isyflex  3/4-pulg Negro, Tubo corrugado ligero y flexible fabricado en polipropileno resistente a la llama. Material: Polipropileno, Alto: 22 cm, Ancho: 35 cm, Diámetro: 3/4-pulg y Largo: 10 Metros
	Unidad
	9
	

	246
	Lonas o costales en fibra de polipropileno sin marcas color blanca, nuevas, capacidad 50 kilos, medidas 90 alto x 60 cm de ancho.
	Unidad
	340
	

	247
	Ganchos para grapa 3/8" paquete x 1.000 unidades
	Paquete
	3
	

	248
	Grapa redonda grande no.9 paquete x 100 unidades
	Paquete
	1
	

	249
	Placas de 4cm x 6cm en Papel foil (lamina de aluminio) 
	unidad
	1000
	

	250
	Papel foil o lámina de aluminio para repujado - Rollo: 100 x 75 cm
	Rollo
	60
	

	251
	pico punta pala 5lbs en hierro forjado en una sola pieza en acero con cabo madera
	Unidad
	3
	

	252
	Zaranda en madera de 44 cm X 68 cm. Malla metálica de 2x2 huecos/pulgada, 0,90m x 0,60 m.
	Unidad
	3
	

	253
	Malla metálica de 2x2 huecos/pulgada, 0,90m x 0,60 m. Presentación por metro
	Metro
	15
	

	254
	Prensa cable  1/2 pulg de PVC
	Unidad
	72
	

	255
	Regadera plástica para jardín  con capacidad de de 8 Litros
	Unidad
	11
	

	256
	Regadera plástica para jardín con capacidad de 5 litros.
	Unidad
	18
	

	257
	Riel omega, Alto: 0,35mm, Ancho: 10 mm, Fondo: 0,7 mm, Color: Gris, Material: acero calibre 20. Se utilizan en el interior de los tableros para el montaje de regletas, rieles contactores, mini breakers. Etc
	Metro
	1
	

	258
	Saladeros inteligentes en Polietileno lineal con tapa, capacidad volumétrica de 30Lts, de dimensiones 54cm X 56cm X 30,5cm.
	Unidad
	6
	

	259
	Set de brocas de metal negro y dorado de 21 piezas, banda cónica, vástago de 3 planos para reducir el giro en el portabrocas acero de alta velocidad para uso en plástico, madera y metal. Diseño de punta de punto dividido de 135 °
	Unidad
	1
	

	260
	Tabla en madera de 3mt de largo x 25cm de ancho y espesor de 2.5cm. inmunizado con sales CCA (cobre, cromo y arsénico).
	Unidad
	80
	

	261
	Listón en material de madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras, inmunizada impregnada. Contenido de Humedad máximo 20%, peso 7,9 kg, espesor 4 cm, Ancho 8,5 cm, largo 3 m. Tipo de Madera Estructural
	Unidad
	30
	

	262
	Tablas o varetas de madera plástica, elaborada en material 100% ecológico, inmune a hongos, bacterias, insectos y roedores, resistente a disolventes, ácidos, humedad y salinidad. Medidas: 14 cm x 4 cm x 3 m – Peso 13 Kg. Color: Tonalidad verde-grisácea.
	Unidad
	43
	

	263
	Tee de 1" pulg  alta presion Diámetro: 1". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	31
	

	264
	Tee de 1.1/2" pulg  alta presion Diámetro: 1.1/2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	28
	

	265
	Tee de 2"  alta presion Diámetro: 2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	28
	

	266
	Tee de 3/4"  alta presion Diámetro: 2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	10
	

	267
	Tee en PVC de 3"
	Unidad
	4
	

	268
	Tee de 1/2"  alta presion Diámetro: 2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presion
	Unidad
	16
	

	269
	Semicodo de 1/2"  PVC
	Unidad
	12
	

	270
	Alicate diablo de 10,5" fabricado en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico, recubrimiento superficial en niquelado resistente a la corrosión y mango recubierto en PVC, cabeza pesada para martillar, gancho para sacar y sujetar grapas, corta-alambres en cada lado y quijadas para tirar de alambres.Dimensiones: 28 cm largo x 8,5 cm de ancho x 1 cm de grosor. 
	Unidad
	4
	

	271
	Azadón forjado con cabo de madera. Dimensiones: 200 mm x 216 mm. Cabo de 950 mm. 
	Unidad
	18
	

	272
	Barra de punta y pala forjada en una sola pieza, fabricada en acero de alto carbono SAE 1045 con tratamiento térmico con temple y revenido. Dimensiones: 100 mm x 1.612 mm, diámetro de 28 mm. Peso: 18 lb
	Unidad
	4
	

	273
	Set cargador de baterías AA + 4 pilas recargables AA Ni-MH o Ni-Cd de 2700 mAh. Cargador con ajuste automático de voltaje 110/240
	Unidad
	3
	

	274
	Rastrillo agrícola plástico de 26 Dientes Con Mango de 120 cm
	Unidad
	7
	

	
	Rastrillo metálico  para  ceped,14  dientes  -  acero  carbono especial- pintura electroestática a polvo- espesor 2 mm- ojo 23 mm- mango madera barnizado 120 cm
	Unidad
	2
	

	
	Arena de rio Lavada: Para Construcción empacada en lonas
	Metro Cubico
	1
	

	
	Arena de rio cernida para sustrato en germinadores de semillas.  
	Metro cubico
	15
	

	
	Bombillo led 450 lúmenes 4.5 w e27 luz blanca
	Unidad
	10
	

	
	Bombillo de led 30w e27 2600 lúmenes luz blanca, alto 19 cm ancho 10 cm , bombillo led potencia 30w , color de luz fria voltaje 100-240 rosca e27 color blanco.
	Unidad
	10
	

	
	Inmunizante de madera, caneca de  inmunizante  insecticida fungicida para madera transparente 20 kg (base en agua)
	Unidad
	2
	

	
	Delantal de protección para guadañar completo, fabricado en carnaza, cuero vaqueta de calibre 2.4 mm. Según normas ntc e-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma ntc-1981.
	Unidad
	2
	

	
	Grifería para lavaplatos, ancho 20 cm, material plástico, llave individual, tipo de manija lever, modelo aluvia, consumo de agua 5,7 litros por segundo, acabado cromado
	Unidad
	6
	

	
	Griferia Lavaplatos Abs Bla Manija Tipo Cruceta
	Unidad
	2
	

	
	Válvula esfera paso completo ducha cromo/ caudal máximo 1/2" material: laton/abs
	Unidad
	1
	

	
	Tomacorriente doble, 125 vac, 15 a, 1875 w. Tapa incluida. Receptáculo  dúplex.  Cubierta  y  cuerpo  en  termoplástico resistente a impactos. Con ajuste preciso en los bordes para la tapa e inserción en caja de paso con contactos de presión para facilitar el empalme de dos circuitos. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre # 14 - # 10, alambre o cable. Cumple con norma retie certificada, dimensiones: alto: 12 cm., ancho:2 cm. Y largo: 8 cm.
	Unidad
	4
	

	
	Tester para corriente domiciliaria, con mango ergonómico para mejor agarre y fácil de utilizar, 12v a 200v.
	Unidad
	2
	

	
	Estuco  plástico,  uso:  interior  y  exterior,  paredes,  techos  y muros, dilución: no requiere, rendimiento aprox.: 4 - 7 m2 / presentación por 1 galón
	Galón
	2
	

	
	Lazos (manila o soga.) De 10 mm x 30 metros, elaborada en tres  torones  con  fibras  retorcidas  de  apariencia  semirrígida, firme  y compacta,  resistente a  la abrasión,  ácidos,  álcalis y flota en el agua, polipropileno 100%, capacidad de carga: 850 kg.
	Unidad
	5
	

	
	Rodillo de felpa acrílica industrial, 9", para pinturas en vinilo a base  de  agua,  de  fácil  uso  y  lavado,  material  del  mango: plástico reforzado.
	Unidad
	3
	

	
	Rodillo de felpa acrílica industrial, 4", para pinturas en vinilo a base  de  agua,  de  fácil  uso  y  lavado,  material  del  mango: plástico reforzado.
	Unidad
	3
	

	
	Silicona  transparente  sellador  de  300  ml,  que  no necesite aplicador
	Unidad
	5
	

	
	Sílica gel, paquete de 100 sobres  (2 gramos)
	Paquete
	1
	

	
	Gratas (cepillo de cerda metálica)
	Unidad
	2
	

	
	Thinner presentación por 1 galón
	Galón
	3
	

	
	Escurridor de trapero, plástico capacidad 12 litros, con ruedas, altura  28 cm
	Unidad
	1
	

	
	Hombre solo de 10". Alto 3.2 cm ancho 11.6 cm largo 17.8 cm material acero
	Unidad
	2
	

	
	Reflector led 50w intemperie exterior, voltaje 85v 265v lumens 3500 forma reflector
	Unidad
	2
	

	
	Juego de Brocas y puntas 100 piezas profesional, aplicación de la mecha: concreto, madera, metal (Juego)
	Unidad
	1
	

	
	Brocas metal muro madera juego. 18 piezas. c 18, para metal 6 para muro, 6 para madera, medidas 1/8,5/32,3/1615/64,5/16,3/8
	Unidad
	1
	

	
	Kit de accesorios compresor x 14 PCS acc014, medida 1/4”, cabeza infladora, pistola para aire, medidor de presión profesional, agujas para inflar, boquilla de seguridad, niple hexagonal x2, acople macho x4 acople hembra x 2.
	Unidad
	1
	

	
	Disco de corte metal para pulidora, medidas 4 1/2 pul/ 5pcs sata, 4 1/2 pul/ 5pcs espesor 1.6 mm diámetro del disco de corte 115 mm, superficies aptas metal 
	Unidad
	2
	

	
	Varsol industrial presentación por 1 galón
	Galón
	1
	

	
	Remache pop 4-4 1/8x3/8 caja por 100 unidades, diámetro: 1/8 pulgadas, medidas: 1/8 pulgadas;3/8 pulgadas, dimensiones: 1/8" x 3/8"
	Caja
	1
	

	
	Paquete o Set por 50 remaches 1/8'' x 3/8'' tapa de 1/4'', diámetro: 0 mm, medidas: 3/8 pulgadas.
	Paquete
	1
	

	
	Acoples entrada - salida de 1/2 pulgada para tanque
	Unidad
	20
	

	
	Ahoyadora paladraga
	Unidad
	20
	

	
	Amarres (Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18) - paquete por 20 Unidades
	Paquete
	265
	

	
	Bajante blanca para canal amazonas 3 metros
	Unidad
	20
	

	
	Canecas azules 160 litros tapa negra y abrazadera elaboración biofertilizantes
	Unidad
	40
	

	
	Canecas blancas 30 litros boca ancha con tapa de rosca
	Unidad
	40
	

	
	Filtro purificador de agua de arcilla (Capacidad total 40 litros, recipiente plástico blanco, atóxico e inerte almacenamiento agua filtrada 25 litros)
	Unidad
	20
	

	
	Manguera (Polietileno Revestida Diámetro 1/2 Pulg X 100m)
	Unidad
	20
	

	
	Palín con cabo de madera
	Unidad
	20
	

	
	Pica pala con cabo de madera 
	Unidad
	20
	

	
	Soporte metalico para canal Amazonas 
	Unidad
	140
	

	
	Soportes plásticos  para canal Amazonas
	Unidad
	201
	

	
	Tanque de Agua (600 lt- en polietileno tipo botella)
	Unidad
	20
	

	
	Tanque séptico autolimpiable biodigestor (600 litros incluye codo de 4", T de 4" para salia, tubo de 4" (1m) entrada y salidasistema de Tratamiento de Aguas residuales con campo de infiltración, sistema de tratamiento de aguas residuales con filtro anaeróbico. Cumplimiento con el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. 
	Unidad
	20
	

	
	Tapa interna en PVC para canal amazona (izquierda y derecha) presentación Par
	Unidad
	20
	

	
	Uniones canal amazonas con empaques
	Unidad
	40
	

	
	Alambre liso calibre 14, 1.000 metros, peso de 25 kg aproximados por rollo. Material acero SAE 1045, 1060 o 1070. Recubrimiento de zinc > 100 g/ m2. Resistencia a la tracción: Media (> 110 kgf / mm2) o Alta (> 140 kgf / mm2). Alta adherencia del recubrimiento de zinc. Acabado mate o brillante.
	Rollo
	22
	

	
	Alambre dulce calibre 16 Galvanizado presentación por 1kg
	Kilogramos
	14
	

	
	Bloque N4 estándar fabricado en arcilla, horizontal, de seis huecos con estriado, color terracota. Dimensiones: 10 x 20 x 30 cm. Peso: 4,2 kg por Unidad. Rendimiento de 16 bloques por metro cuadrado.
	Unidad
	4600
	

	
	Bloque N5 estándar 12 x 20 x 30 cm 15,5u/m2
	Unidad
	30
	

	
	Caneca de 55 galones con tapa de aro. Volumen: 220 litros, Dimensiones: 60 cm x 98 cm, Material: Polietileno, Tapa de cierre hermético y aro metálico
	Unidad
	2
	

	
	Combo Sanitario color blanco de uso doméstico sin mueble, en material Porcelana sanitaria, el cual debe incluir: 
 -Sanitario de dos piezas (tanque y taza), con perfil de taza redondo y altura tradicional para uso familiar, con sistema de accionamiento de botón sencillo tipo push, que garantice una descarga eficiente en cada uso. Capacidad volumétrica 4.8 litros, Consumo de agua de 4.8 l/min, Capacidad de descarga 250 gr.  -Lavamanos de colgar (sin pedestal)  - Grifería con llave individual para lavamanos.  - Kit de accesorios en porcelana de 3 piezas (jabonera, toallero y portarollo).
	Global
	1
	

	
	Comedero – Saladero plástico para bovinos elaborado en polipropileno de alta calidad y resistencia. Dimensiones: Ancho 49 cm, largo 81cm, alto 32 cm. Capacidad de 85 litros
	Unidad
	2
	

	
	Fleje de 1/4" 8 X 18cms rectangular figurados de chipa de 1/4" (varilla corrugada # 2)
	Unidad
	500
	

	
	Flejes de 15x15cm de 1/4 figurados a partir de chipa de 1/4" (varilla corrugada # 2)
	Unidad
	190
	

	
	Flejes 1/4pg 10x20cm, presentación por 60 unidades
	Caja
	2
	

	
	Grifería para ducha. Acabado brillante, color cromado, con Cartucho cerámico, Conexión a red de agua Fría, Consumo de agua 5.7 l/min, Presión de agua 20 Psi, Tipo de grifo con llave individual, Uso Residencial
	unidad
	1
	

	
	Llave tensora y entorchadora de cerca eléctrica, material platino HR 3ml, 18 x 2 1/2 cm, peso: 100gr, alta resistencia a la interperie.
	Unidad
	1
	

	
	Manguera (Polietileno Revestida Diámetro 3/4 Pulg rollo x 100 metros), calibre 60
	Rollo 
	53
	

	
	Paquete  por 25 Aislador Terminal Ovalado 
	Paquete
	4
	

	
	Perfil 4 X 8 - Acero - Calibre 18 Galvanizado Peso 11.59 kg
	Unidad
	19
	

	
	Tanque cónico polietileno de 500 L de medidas: 93x93 cm. Doble capa, monocolor, livianos, resistentes, higiénicos. En material Polietileno
	Unidad
	1
	

	
	Tanque de Agua (1000 Lts- Bajito, en polietileno color negro con tapa) hecho de polietileno 100% virgen.  capa exterior en polietileno negro con aditivo U.V que bloquea los rayos ultravioleta del sol.  con venas de refuerzo que lo hacen ultra resistente.  tapa con aletas que permitan que siemore este fija. aforo en litros garantizado
	Unidad
	3
	

	
	Tensor Galvanizado, Calibre: 14, medidas: 10.4x5.3x4 centímetros Peso: 0.084 kilo.
	Unidad
	40
	

	
	Tubo presión PVC ¾” x 6m presion 21 - 200 psi blanco
	Unidad
	1
	

	
	Tubo sanitario 2X6mts de 21-200 PSI de 2" PVC
	Unidad
	1
	

	
	Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M
	Unidad
	174
	

	
	Sifon para ducha 3"
	Unidad 
	1
	

	
	Enchape Pared Cerámica Blanca 20x30cm para bateria sanitaria y mezon cocina
	Metro 2
	11
	

	
	Cerámica antideslizante de enchape para piso para bateria sanitaria 
	Metro 2
	4
	

	
	Lavaplatos con accesorios, Fabricada en acero inoxidable; Acabado satín; Calibre: 24; Peso: 3.85 kg; Largo: 100 cm; Ancho: 50 cm; Profundidad: 15 cm; No requiere cubierta para instalarse, se coloca sobre un gabinete o fijo a la pared; Escurridero al lado izquierdo.
	Unidad
	4
	

	
	Lavaplatos Radiante Monocontrol Acero Inoxidable 62x48 cm
	Unidad
	2
	

	
	Reductor en PVC de 3" a 2"
	Unidad
	1
	

	
	Reductor manguera de polietileno de 3" a 2"
	Unidad
	1
	

	
	Reductor manguera de polietileno de 2" a 1"
	Unidad
	1
	

	
	Rejilla de 3"
	Unidad
	3
	

	
	Llave de paso de 1/2"
	Unidad
	1
	

	
	Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M
	Unidad
	95
	

	
	Placa+B30:C47 Fibrocemento 20mm 244x122cm
	Unidad
	8
	

	
	Electrodo 6013 x 1/8, presentación x Kilogramo
	Kilogramos
	3
	

	
	Disco de corte metal para pulidora, medidas 4 1/2 pul/ 5pcs sata, 4 1/2 pul/ 5pcs espesor 1.6 mm diámetro del disco de corte 115 mm, superficies aptas metal
	Unidad
	7
	

	
	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2 Pulgadas
	Unidad
	7
	

	
	Disco Abrasivo Desbaste Metal 7 X 1/4
	Unidad
	4
	

	
	Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg
	Unidad
	8
	

	
	Angulo 6m x 1-1/4  pulg
	Unidad
	4
	

	
	Malla expandida calibre 18 - Presentación Rollo 1 x 15 mts
	Rollo
	1
	

	
	Malla 15 x15cm 4.0mm(xx-084) 6x2.35m
	Rollo
	2
	

	
	Perfil c GR36 120x50x2.0mm x 6m
	Unidad
	6
	

	
	Tubo estructural cuadrado 100x100x1.1mm c12 x6m HR50
	Unidad
	15
	

	
	Tubo rectangular 50x25x1.1mm c18 x6m
	Unidad
	6
	

	
	Cable # 12 rojo, rollo por 100 metros
	Rollo
	1
	

	
	Cable # 12 azul, rollo por 100 metros
	Rollo
	1
	

	
	Cable # 12 verde, rollo por 100 metros
	Rollo
	1
	

	
	Cable # 12 blanco, rollo por 100 metros
	Rollo
	1
	

	
	Cable # 14 amarillo, rollo por 100 metros
	Rollo
	1
	

	
	Interruptor Sencillo 10A-250V 10A 250V
	Unidad
	4
	

	
	Tubo conduit 3/4 pulgada x 3 metros
	Unidad
	10
	

	
	Cable Guaya en Acero Inoxidable de 1/8" - 7 hilos - Alma: acero x 100 metros
	Rollo
	1
	

	
	Transporte y descargue de elementos para viveros requeridos por el PNN Sumapaz. Punto entrega 1: vereda Santa Rosa – Taquecitos, Localidad 20 de Sumapaz, departamento de Cundinamarca, coordenadas 4.23878689, -74.18785942.                                                                                                           Punto de entrega 2: Municipio Cubarral, vereda Monserrate, Finca señor Yuri. Coordenadas 3°42'03.2"N 73°53'39.4"W.                                                                                                                                  Punto de entrega 3: Municipio Cubarral, veredas  Rio Azul - Unión - Palomas, Puerto Angosturas, finca señor Nelson Ávila. Coordenadas 3°47'30.4"N 73°55'28.9"W.                                                                      Punto de entrega 4: Municipio Cubarral, veredas  La Libertad - Retiro, Casa - Vivero. Coordenadas 3°45'41.7"N 73°53'13.4"W.                                                                                                               Punto de entrega 5: Municipio Lejanías, vereda  Agua Linda,   Casa señor Ramón Conde. Coordenadas 3°35'50.4"N 74°00'50.5"W.                                                                                                                   Punto de entrega 6: Municipio Lejanías, vereda  Angosturas del Guape,   Aula Viva Tropical. Coordenadas 3°34'09.7"N 74°03'16.8"W.                                                                                                               Punto de entrega 7: Municipio Lejanías, vereda  Angosturas del Guape,   Caserío Angosturas. Coordenadas 3°33'16.5"N 74°02'26.3"W.                                                                                                            Punto de entrega 8: Municipio Lejanías, vereda  Alta Cristalina,  Finca señor Eduardo León. Coordenadas 3°34'40.9"N 74°01'33.2"W. 
	Global
	1
	

	
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Serrania de Manacacias  en la vereda Puerto Castro – Hato Palmeras, departamento del Meta, coordenadas 3°30'56.7", -72°26'00.3"
	Global
	1
	

	
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Sierra de la Macarena en cuatro (4) sitios establecidos de entrega:
- Punto de entrega 1:  Sede El Cerrillo de PNNC coordenada 03° 21’ 10.34” N – 73° 56’ 13.88” O, vereda Bajo Curia del municipio de San Juan de Arama.
-Punto de entrega 2: Caserío de la Vereda La Argentina, municipio de Mesetas, Departamento del Meta - Coordenadas 3°15'57.86'' N 73°59'30.0'' O. 
-Punto de entrega 3: Municipio de La Macarena, en las coordenadas 02°11'2,45'' N 073° 47'11.45'' W 
-Punto de entrega 4: Vereda Maracaibo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta. Coordenadas: 3°00’56.86” N, 73°50’27.07”.
	Global
	1
	

	
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Cordillera de los Picachos en  en ocho (8) sitios establecidos de entrega:                                                                                                                                                                                                  -Punto de entrega 1:  Instalaciones del vivero del PNN Cordillera de los Picachos al interior de la Institución  Educativa rural Guillermo Ríos Mejía ubicado en la inspección de Balsillas del Municipio de San Vicente del Caguán en el departamento  del Caqueta.                                                                                                                                                                                              -Punto de entrega 2:  Instalaciones del vivero ubicado en la inspección de Guayabal con coordenada N 02° 41'57.4"  W074'52'53,6" del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.                                                                                                                                                                                              -Punto de entrega 3: Instalaciones del vivero con coordenada N 02°57'2.1" W 075° 02.39.6" ubicado en el corregimiento de Vegalarga del municipio de Neiva en el departamento del Huila.                                                                                                                              --Punto de entrega 4: Instalaciones del salón comunal ubicado en la vereda Miravalle, Municipio de San Vicente del Caguán - Departamento del Caquetá, coordenadas 74°47'15.30"O – 2°38'52.70"N a 109 kilómetros vía Neiva – San Vicente.
-Punto de entrega 5: Instalaciones de la sede educativa Honduras, Municipio de San Vicente del Caguán - Departamento del Caquetá, coordenadas 74°40'25.07" W – 2°29'28.78" N a 126 kilómetros vía Neiva – San Vicente.                                                                                                                                     -Punto de entrega 6: Instalaciones en la Caseta Comunal en la vereda de Puerto Amor, Municipio de San Vicente del Caguán - Departamento del Caquetá, coordenadas 74°75'36.43" W – 2°52'02.096"N a 126 kilómetros vía Neiva – San Vicente.                                                                                                                              -Punto de entrega 7:  Vereda los Andes, Municipio de San Vicente del Caguán - Departamento del Caquetá, coordenadas 74°49'48.70"W – 2°39'34.70"N a 109 kilómetros vía Neiva – San Vicente. Finca ubicada vereda Los Andes 2°39'34.70"N – 74°49'48.70"W. 
	Global
	1
	

	
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Tinigua en tres (3) sitios establecidos de entrega: Punto de entrega 1: En el área urbana de la Inspección de la Julia del municipio de Uribe en el departamento del Meta específicamente en la Institución Educativa La Julia con puntos de coordenadas Latitud: N2°59’16.70856” y Longitud: W 74°12’56.94444”                                                                                                                                                                                          -Punto de entrega 2:  En el área urbana del municipio de Uribe en el departamento del Meta específicamente en la Institución Educativa Rafael Uribe- Uribe, con punto de coordenada Latitud: N 3°14'20.72" y Longitud: W7°421'2.36".                                                                                                                                                                                                            -Punto de entrega 3:  En el área rural del municipio de La Macarena en el departamento del Meta específicamente en la vereda denominada El Vergel. coordenada LATITUD: N 2⁰ 11′ 31’’ – LONGITUD: W 73⁰ 57′ 27´´            
	 
	1
	

	
	Transporte y descargue de los insumos requeridos por el PNN El Tuparro: 
Punto de entrega 1: Inspección de policía Garcitas ubicada en el área rural del Municipio Puerto Carreño, departamento del Vichada; con coordenadas 5°28'49,76"N - 67°38'1,26"W.
	 
	1
	

	
	Transporte y descargue de los insumos requeridos por el PNN Chingaza:                                                                         Punto de entrega 1: Polideportivo escuela Vereda el Rosario Municipio de Choachí, Latitud: 4°38'10.81"N - Longitud: 73°51'48.44"O.
Punto de entrega 2: Institución Educativa Jhon F. Kennedy en San Juanito (Meta), Latitud: 4°27'26.39"N - Longitud: 73°40'39.36"O.
Punto de entrega 3: Institución Educativa Colegio Agropecuario Simón Bolivar - inspección de San Francisco - Municipio El Calvario - Meta, Latitud:4°22'46.78"N - Longitud: 73°45'26.75"O.
Punto de entrega 4:  Sede administrativa Monterredondo del Parque Nacional Natural Chingaza coordenadas 4°37'44.86"N y 73°43'25.61"O                                                             Punto de entrega 5: Municipio Fomeque, vereda quebrada blanca sector la Paila, Finca El Cristal, Latitud 4°29'56.61"N - Longitud: 73°46'44.35"O                                                                                          Punto de entrega 6: Municipio Fomeque Vereda Chinia (Finca El Porvenir), Longitud -73°39'30''N – Latitud 4°32'25''O                                                                                 
	Global
	1
	

	
	El DNMI Cinaruco tiene programado un (01) solo punto de entrega en el área urbana del Municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro; con coordenadas: 6°17'57.00"N - 70°12'17.69"O. 
	Global
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	






En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de _________________ el día ___ del mes ___ del año 2022

Así mismo certifico que la oferta que presento cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la ANEXO TÉCNICO, las cuales resultan de obligatorio cumplimiento.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
Nit: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. Nº ______________________ de _________________

NOTA 1: El valor ofertado por parte de los proponentes, debe incluir todos los bienes, gastos, costos, derechos, impuestos y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que estos se entienden por cuenta de los proponentes.

NOTA 2: El valor ofertado por parte de los proponentes, debe corresponder con el valor ofertado en la plataforma Secop II, pues en caso de diferencias o discrepancias entre el sobre económico y los anexos del oferente, se dará prevalencia al valor que se describa en la plataforma Secop II.

