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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

“CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA EN EL BARRIO MILENIO ETAPA I, MUNICIPIO DE MANZANARES”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
[bookmark: _Hlk176515070]El Municipio de Manzanares Caldas de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política como entidad fundamental de la división política administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las leyes. 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley.

El Municipio de Manzanares, como entidad territorial de la división política y administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, tiene como misión constitucional y legal asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a través de la Administración Municipal de las competencias y funciones establecidas en la Constitución Política, las disposiciones legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

En atención al artículo 5. de la Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 de 2012 que define los principios rectores de la Administración Municipal y que regulan La organización y el funcionamiento de los municipios, que se desarrollará con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los servidores públicos, y en especial, con sujeción a los principios de eficacia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad y de acuerdo con los criterios de eficacia, publicidad, moralidad , imparcialidad y principalmente eficiencia, donde el Municipio deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo. 

Bajo este mismo contexto se tiene que el municipio de Manzanares, secretaria de planeación e infraestructura es responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de toda la infraestructura vial, entre estas las vías urbanas, en cumplimiento de la ley, el plan de desarrollo y su misión institucional.

[bookmark: _Hlk182598941]En la vía ubicada en la Carrera 4A Norte entre calles 7a este y calle 7 este del Barrio Milenio del municipio de Manzanares en este se pretende construir un pavimento en concreto hidráulico con el que se mejoraran las condiciones de acceso a la comunidad del sector, toda vez que está compuesto por una topografía quebrada y las escorrentías superficiales son causantes de la erosión que se presenta este tramo y con esto se aumenta la  necesidad de construir el pavimento, evitando con ello la saturación del suelo, al controlar las escorrentías superficiales y no solo garantizar servicios básicos sino también evitar situaciones de riesgo por reptación, desplazamiento o movimiento en masa a causa de planos de falla creados por líneas equipotenciales de fluidos infiltrados.

La construcción de pavimentos genera múltiples beneficios para la comunidad en general, tales como:
   - Fluidez del tráfico: Las vías pavimentadas facilitan el tránsito vehicular y peatonal, permitiendo una circulación más rápida y eficiente. Esto reduce los tiempos de desplazamiento y mejora la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.
   - Reducción del desgaste vehicular*: Una superficie pavimentada y en buen estado reduce el desgaste de los vehículos, ya que minimiza los golpes, vibraciones y daños a los neumáticos y suspensiones.
   - Disminución de accidentes: Las vías pavimentadas, al estar en mejores condiciones y ser más uniformes, reducen el riesgo de accidentes vehiculares. Superficies lisas y bien marcadas ayudan a que los conductores tengan mayor control sobre sus vehículos.
   - Mejor visibilidad: Con una pavimentación adecuada, es posible implementar señalización vial clara, como líneas de carril, cruces peatonales y señales de tráfico, lo que mejora la seguridad tanto para conductores como para peatones.
   - Reducción de polvo y suciedad: La pavimentación ayuda a reducir el polvo y la suciedad que generan las calles de tierra o en mal estado, mejorando así la calidad del aire y la salud de los habitantes de las zonas urbanas.
   - Menos ruido: Las vías pavimentadas suelen generar menos ruido que las vías de tierra o mal mantenidas, mejorando el ambiente sonoro de la ciudad.
   - Aumento en el valor de las propiedades: Las áreas urbanas con calles pavimentadas suelen tener un valor más alto en el mercado inmobiliario, lo que puede atraer inversiones y mejorar la economía local.
   - Facilita el acceso a servicios y comercios: La pavimentación mejora el acceso a áreas comerciales y de servicio, lo que fomenta el crecimiento económico en zonas urbanas al aumentar el tránsito de personas y mercancías.
   - Mayor resistencia al desgaste: Las vías pavimentadas con materiales adecuados (asfalto, concreto) son más duraderas que las no pavimentadas y requieren menos mantenimiento constante. Esto supone un ahorro a largo plazo para las autoridades locales y una mejora en la infraestructura urbana.
   -Menos necesidad de reparaciones: Las calles pavimentadas tienden a sufrir menos daños por erosión, lluvias intensas o uso continuo, lo que reduce la necesidad de reparaciones frecuentes.
   - Sistemas de drenaje eficientes: Las vías pavimentadas generalmente se construyen con sistemas de drenaje que permiten un mejor manejo de las aguas pluviales, evitando inundaciones y acumulaciones de agua que pueden dañar la infraestructura y afectar la movilidad.
Estas ventajas demuestran que pavimentar vías urbanas no solo mejora la infraestructura de una ciudad, sino que también impacta positivamente en la economía, la calidad de vida y la seguridad de sus habitantes. Estos beneficios contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de las comunidades, incrementar su productividad y fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Actualmente existe una vía en pésimas condiciones, presencia de alto arrastre de material y socavones a razón de las aguas de escorrentías no controladas.
a.  Localización:
Zona urbana del Municipio de Manzanares, Caldas en el Barrio Milenio en la Carrera 4A Norte. Las coordenadas medias del tramo a intervenir son: 	Latitud:  5°15'36.88"N y Longitud:  75° 8'46.46"O.

[image: ]
Figura 1. Localización de la vía – fuente Google Earth. Municipio de Manzanares, Barrio Milenio, Carrera 4A Norte entre calles 7a este y calle 7 este. 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	Nº
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	

	1.1
	Localizacion y replanteo de vias y estructuras en concreto
	M2
	640,00
	

	1.2
	Demolición de pavimentos, andenes y estructuras en concreto (No incluye retiro)
	M3
	5,95
	

	1.3
	Techo provisional en madera y plástico
	M2
	528,00
	

	1.4
	Cerramiento en madera y tela yute h=2 m
	ML
	172,60
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE
	 
	 
	

	2.1
	Excavaciones varias para conformación de subrasante (No incluye retiro)
	M3
	303,60
	

	2.2
	Conformación de la subrasante
	M2
	504,00
	

	2.3
	Transporte y retiro de sobrantes producto de la excavacion y demolicion (Incluye Cargue)
	M3
	402,12
	

	2.4
	Transporte de Base Granular y  Afirmado
	M3-KM
	14.626,56
	

	3.0
	BASES  Y AFIRMADOS
	 
	 
	

	3.1
	Suministro e instalación de Base granular CBR>80% (No incluye transporte)
	M3
	100,80
	

	3.2
	Suministro e instalación de afirmado (No incluye transporte)
	M3
	117,12
	

	4.0
	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICOS
	 
	 
	

	4.1
	Pavimento en Concreto MR42, incluye curado y texturizado
	M3
	85,68
	

	4.2
	Bordillo sardinel en concreto f`c 21 Mpa. Según diseño
	ML
	140,00
	

	4.3
	Andén y rampas en concreto f`c= 21 Mpa e=0,10 m
	M2
	136,00
	

	4.4
	Escaleras en concreto f`c= 21 Mpa e=0,10 m
	M2
	5,00
	

	4.7
	Canastilla para soporte de dovelas
	ML
	141,75
	

	4.8
	Pasador liso fy=420 Mpa (dovela)
	KG
	744,19
	

	4.9
	Acero de refuerzo ASTM615 Gr60 fy=420 Mpa
	KG
	1.554,91
	

	4.10
	Acelerante para concreto Sika-set L o similar
	KG
	151,89
	

	4.11
	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 15x15cm x 4mm
	M2
	141,00
	

	4.12
	Corte de pavimento y andenes
	ML
	318,15
	

	4.13
	Junta en sellante elastomerico
	ML
	212,75
	



a. Ítems de pago: 
	Nº
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Localizacion y replanteo de vias y estructuras en concreto
	M2
	640,00
	$ 5.455,00 
	$ 3.491.200,00 
	

	1.2
	Demolición de pavimentos, andenes y estructuras en concreto (No incluye retiro)
	M3
	5,95
	$ 181.595,00 
	$ 1.080.490,00 
	

	1.3
	Techo provisional en madera y plástico
	M2
	528,00
	$ 20.611,00 
	$ 10.882.608,00 
	

	1.4
	Cerramiento en madera y tela yute h=2 m
	ML
	172,60
	$ 19.962,00 
	$ 3.445.441,00 
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Excavaciones varias para conformación de subrasante (No incluye retiro)
	M3
	303,60
	$ 64.018,00 
	$ 19.435.865,00 
	

	2.2
	Conformación de la subrasante
	M2
	504,00
	$ 5.402,00 
	$ 2.722.608,00 
	

	2.3
	Transporte y retiro de sobrantes producto de la excavacion y demolicion (Incluye Cargue)
	M3
	402,12
	$ 50.437,00 
	$ 20.281.726,00 
	

	2.4
	Transporte de Base Granular y  Afirmado
	M3-KM
	14.626,56
	$ 3.072,00 
	$ 44.932.792,00 
	

	3.0
	BASES  Y AFIRMADOS
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Suministro e instalación de Base granular CBR>80% (No incluye transporte)
	M3
	100,80
	$ 226.866,00 
	$ 22.868.093,00 
	

	3.2
	Suministro e instalación de afirmado (No incluye transporte)
	M3
	117,12
	$ 172.350,00 
	$ 20.185.632,00 
	

	4.0
	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICOS
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Pavimento en Concreto MR42, incluye curado y texturizado
	M3
	85,68
	$ 1.538.871,00 
	$ 131.850.467,00 
	

	4.2
	Bordillo sardinel en concreto f`c 21 Mpa. Según diseño
	ML
	140,00
	$ 93.159,00 
	$ 13.042.260,00 
	

	4.3
	Andén y rampas en concreto f`c= 21 Mpa e=0,10 m
	M2
	136,00
	$ 148.478,00 
	$ 20.193.008,00 
	

	4.4
	Escaleras en concreto f`c= 21 Mpa e=0,10 m
	M2
	5,00
	$ 201.986,00 
	$ 1.009.930,00 
	

	4.7
	Canastilla para soporte de dovelas
	ML
	141,75
	$ 43.070,00 
	$ 6.105.173,00 
	

	4.8
	Pasador liso fy=420 Mpa (dovela)
	KG
	744,19
	$ 12.894,00 
	$ 9.595.586,00 
	

	4.9
	Acero de refuerzo ASTM615 Gr60 fy=420 Mpa
	KG
	1.554,91
	$ 11.578,00 
	$ 18.002.748,00 
	

	4.10
	Acelerante para concreto Sika-set L o similar
	KG
	151,89
	$ 24.349,00 
	$ 3.698.370,00 
	

	4.11
	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 15x15cm x 4mm
	M2
	141,00
	$ 18.185,00 
	$ 2.564.085,00 
	

	4.12
	Corte de pavimento y andenes
	ML
	318,15
	$ 10.846,00 
	$ 3.450.655,00 
	

	4.13
	Junta en sellante elastomerico
	ML
	212,75
	$ 17.454,00 
	$ 3.713.339,00 
	

	VALOR TOTAL OBRAS 
	 $                       362.552.076,00 
	



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo previsto para la para la ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la suscripción del acta de inicio.
5. FORMA DE PAGO
La entidad cancelará al contratista actas parciales de avance de obra debidamente avalado por el interventor y/o supervisor. Así:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]El municipio de Manzanares realizará pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), del valor de contrato y por último se pagará un CINCO POR CIENTO (5%) a la liquidación del mismo, los pagos siempre se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, este último en caso de que aplique. En todo caso los pagos correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Cemento, arena, gravilla, afirmado, Base Granular, malla electrosoldada, acero, Acelerante, etc.
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. Placa-huella tipo comité.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero Civil
· Un (1) Maestro de Obra
Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	INGENIERO CIVIL
	Tres (3) años a partir de la expedición de la matricula profesional
	N/A

	MAESTRO DE OBRA
	Cinco (5) años a partir de la expedición de la matricula de Maestro de Obra
	N/A



a. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Concretadora de 1 saco
2. Vibrador de concreto
3. Equipos de compactación (Rana, Canguro, Vibro compactador, etc)
4. Cortadora de concreto
5. Excavadora
6. Volqueta de 7m3 o más
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
No aplica.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
· Especificaciones generales de construcción del INVÍAS vigentes.
· Norma técnica de construcciones sismo resistentes NSR-10
· Manual de diseño geométrico para vías del INVIAS


En constancia, se firma en Manzanares Caldas, a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2024.


DIEGO TORO RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Responsable del Proceso: 		Diego Toro Ramirez 
e-mail responsable del Proceso: 	planeacion@manzanares-caldas.gov.co 




Aprobó: Carlos Enrique Botero Alvarez / Alcalde
Revisó: Dr. Omar Valencia / AJ
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