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1. OBJETO DEL PROCESO 
	43300C1682 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO UNIDADES RFU - HP SD 6 GHZ CERAGON NETWORKS BANDA BAJA EN ESTACION RADAR DE CARRO MACO


2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Formato 10 Ficha Técnica (cuando aplique, de lo contrario eliminar), en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Este documento tiene como fin ofrecer información amplia y detallada sobre las características técnicas y demás condiciones requeridas por la AERONAUTICA CIVIL, para esta contratación. 
El proponente debe presentar la totalidad de documentos solicitados, demostrar la calidad técnica de la propuesta, ofrecer todos los elementos descritos en este capítulo. No se aceptan ofertas parciales, ni ítem incompletos, el proponente debe ofrecer la totalidad de los bienes solicitados.
La Aeronáutica Civil “es una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, especializada, adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales para el crecimiento del transporte aéreo en Colombia” .

Entre sus competencias se encuentra “prestar los servicios a la navegación aérea y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectué con seguridad". En este orden de ideas la Regional Norte dispone de una serie de sistemas que soportan la operación aérea en la FIR/UTA Barranquilla, entre los que encontramos los sistemas Enlace de Microondas, Sistemas de Vigilancia Radar, Sistemas de Comunicaciones VHF-ALC-EXT y Sistemas de Radioayudas VOR-DME de las diferentes Estaciones Aeronáutica.

En desarrollo de lo anterior, el Grupo de Mantenimiento de los Sistemas de Navegación de la Regional Norte que es la dependencia encargada de garantizar la operación de los sistemas CNS (Comunicaciones – Navegación – Vigilancia), requiere de la adquisición de unas unidades RFU - HP SD 6 GHZ del sistema de microondas CERAGON en la estación Radar de Cerro Maco para habilitar el enlace entre esta y la estación de Cerro Kennedy.
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNISADES PARA EL ENLACE DE MICROONDAS CERRO MACO – CERRO KENNEDY
El control del tráfico aéreo, también conocido como ATC (del inglés Air Traffic Control), es un servicio proporcionado por controladores situados en tierra, que guían a las aeronaves en los espacios aéreos controlados y ofrecen información y apoyo a los pilotos en los espacios aéreos no controlados. Su objetivo es proporcionar seguridad, orden y eficiencia al tráfico aéreo.
La infraestructura Aeronáutica de los sistemas CNS/MET y Energía de las estaciones aeronáuticas de la Regional NORTE requieren una conectividad y comunicación constante y redundante entre las estaciones aeronáuticas lo que permite mantener altos índices de seguridad operacional.
Con el fin de garantizar operaciones aéreas seguras dentro del espacio aéreo de la FIR Barranquilla, la Regional Norte dispone de una Infraestructura Aeronáutica robusta, instalada y distribuida a lo largo y ancho de la Costa Caribe Colombiana. Su ubicación estratégica obedece a criterios de conectividad en las comunicaciones y seguridad operacional en la realización de las funciones de control de tráfico aéreo a través de los servicios de CNS MET y ENERGIA. Las estaciones remotas juegan un papel preponderante en el cumplimiento de este objetivo misional.

La estación de Radar y Telecomunicaciones de Cerro Maco ubicada en Montes de María centro del departamento de Bolívar, presta los servicios de Vigilancia Radar en ruta, comunicaciones aeronáuticas tierra-aire en VHF para control de tráfico aéreo en ruta y en aproximación a los aeropuertos de Barranquilla, Cartagena, Santamarta, Montería y Corozal, comunicaciones aeronáuticas tierra-tierra para la coordinación oral entre la regional Norte y los demás aeropuertos de la Regional y de estos con las demás Regionales del país, adicionalmente permite la conectividad de los sistemas informáticos a nivel Nacional al constituirse en nodo de la red de microondas conformando uno de los anillos de comunicación con Bogotá y demás aeropuertos y estaciones del país. Garantizar su operatividad 24/7, requiere no solo de fuentes comerciales de energía, también se requieren por normatividad OACI sistemas de regulación de energía, sistemas electrógenos que suministren energía de emergencia, sistemas acondicionadores de aire de forma permanente que permitan el entorno ideal de operación de todos y cada uno de los sistemas aeronáuticos allí instalados.
3.2 PROTOCOLOS DE ACEPTACION.
La estación de Vigilancia Radar y de Telecomunicaciones de Cerro Maco se convierte en un actor fundamental para garantizar que la operatividad, el control y la administración del espacio aéreo de la FIR Barranquilla, todos sus sistemas electrónicos y eléctricos cumplen con la condición de redundancia, necesaria para la prestación de los servicios CNS en condiciones que fortalecen la seguridad operacional SMS en la prestación de los servicios de tránsito aéreo de la región y del país.
Sin embarga, actualmente los sistemas de enlace microondas en la estacion Radar de Cerro Maco viene presentando desvanecimiento por degradación en las unidades RFU por lo que se requiere de la actualización y adquisición de unidades para o módulos RFU en antena para dejar en servicio el enlace de esta estacion con la estacion de Cerro Kennedy.

El contratista deberá realizar como mínimo las actividades aquí dispuestas sin que ello excluya actividades adicionales necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual para el que se contrata el servicio.
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PANORAMICA ESTACION RADAR DE CERRO MACO (1)
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VISTA GENERAL ESTACION RADAR DE CERRO MACO (2)

4. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL PROPONENTE DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO UNIDADES RFU - HP SD 6 GHZ CERAGON NETWORKS BANDA BAJA

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	1
	Suministro e instalación RFU - HP SD 6 GHZ CERAGON NETWORKS banda 
baja en estación Radar de Cerro Maco
	Und
	2

	2
	Implementación sistema puesta a tierra microonda Ceragon estación Radar Cerro Maco
	Glb
	1

	3
	Transporte de equipos y personal, 
	Glb
	1


5. GARANTÍAS TÉCNICAS
Es requisito que el proponente garantice por escrito en su propuesta, que el bien o servicio y elementos que suministrará en caso de que le sea adjudicado, es original de fábrica y acordes con las especificaciones y tolerancias dadas por los fabricantes y presentadas en la oferta. En todo caso cualquier cambio de especificación técnica deberá ser consultada con la supervisoría del contrato y en caso de aprobación por fuerza mayor, las nuevas especificaciones deberán ser superiores a las inicialmente contratadas. Debe presentar las certificaciones de fabricante o distribuidor autorizado.

El contratista brindará un número telefónico y correo electrónico al cual se puedan reportar los defectos, el deterioro o las fallas en los productos objeto del suministro del presente proceso de contratación. La garantía mínima exigida es:
Mínimo doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recibo final del servicio. Tiempo durante el cual se hará aplicable la garantía en los términos descritos. Los equipos suministrados si tiene mayor garantía por fabricante estas deberán ser trasladadas a la aeronáutica con documento adjunto.
La oferta se asumirá como solución completa a las necesidades planteadas en el presente Estudio, por lo tanto, cualquier costo adicional requerido para cumplir con el objeto de la contratación será asumido por el contratista.
Si la Aeronáuticas Civil detecta que cualquier elemento no opera con las condiciones técnicas requeridas, el contratista tomará a su costo y bajo su responsabilidad todas las medidas y ejecutará todos los cambios que sean pertinentes incluyendo los costos de recuperación y todos los demás costos que puedan ser necesarios para hacer que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones.
El proponente en su propuesta deberá certificar esta garantía técnica mediante documento adjunto a la propuesta presentada, debidamente firmado por el Gerente o representante legal de la Firma proponente. La NO presentación será causal de rechazo.

