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ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Prosperidad Social, requiere adelantar un proceso de contratación para Contratar la adquisición de un (1) sistema de almacenamiento con soporte y garantía por tres (3) años para ampliar la infraestructura tecnológica de PROSPERIDAD SOCIAL.
Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas de la infraestructura tecnológica a adquirir.

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO MÍNIMO
	OFRECIMIENTO

	4.1.1
	Marca
	El proveedor debe indicar la marca ofertada, la cual debe cumplir con todos los requerimientos técnicos de la presente ficha. 
	

	4.1.2
	Modelo
	El proveedor debe indicar el modelo ofertado y entregar su respectivo catalogo emitido por el fabricante.
	

	4.1.3
	Cantidad
	Uno (1) Sistema de almacenamiento
	

	4.1.4
	Tecnología
	ALL NVMe
	

	4.1.5
	Compatibilidad
	· Compatibilidad con los sistemas operativos VMware 7 y 8, Windows Server 2019 y 2022, RHEL y SUSE etc.
· Integración con HPE 3PAR 8200

Nota:  Se deben garantizar la integración efectiva con el 3PAR 8200, en la propuesta deben incluir todos los costos adicionales necesarios para asegurar esta compatibilidad e interoperabilidad. Esto debe contemplar cualquier software, hardware, servicios de consultoría, o soporte técnico que se requiera para garantizar que la integración sea exitosa y que el sistema funcione de manera óptima en el entorno de la entidad.
	

	4.1.6
	Soporte y garantía
	El almacenamiento debe contar con tres (3) años de garantía y soporte directamente del fabricante.
	

	
	

	4.1.7
	Cantidad
	Dos (2) controladoras
	

	4.1.8
	Arquitectura
	Activa/Activa en las controladoras tal que cada disco lógico o volumen es distribuido a lo largo de todos los discos físicos y todos los discos físicos deben contribuir a los requerimientos de IOS de ambas controladoras simultáneamente.
	

	4.1.9
	Cache
	El almacenamiento ofrecido se deberá suministrar con al menos 256 GB de caché memoria por controladora.
	

	4.1.10
	Tecnología
	Las controladoras del almacenamiento deben estar basadas en tecnología PCI 3.0 o superior.
	

	4.1.11
	Conectividad
	Cada controladora debe poseer mínimo 16 líneas PCI 3.0 o superior para la conectividad a los discos NVMe.
	

	4.1.12
	IOPS
	El almacenamiento ofrecido se debe suministrar con un mínimo de 140.000 IOPS a bloques de 16K 60% Lectura/ 40% escritura.
	

	
	

	4.1.13
	Capacidad
	El almacenamiento ofrecido debe proveer mínimo 140TB efectivos antes de cualquier algoritmo de reducción de datos, usando discos NVMe de 7.68TB o mayores. 
	

	4.1.14
	Crecimiento
	El almacenamiento ofrecido deberá ser escalable por lo menos a 350TB de capacidad RAW por par de controladoras con discos de 15.36TB NVMe
	

	4.1.15
	Discos
	· El almacenamiento ofrecido deberá soportar por lo menos 24 discos en su chasis base.
· Estos discos deben ser presentados en RAID5 o superior.
	

	
	

	4.1.16
	Puertos para Conexión
	· El almacenamiento ofrecido debe tener un mínimo de 8 x 32/64 Gbps de puertos Fibre Channel con SFPs de 32 Gbps.
· El Almacenamiento ofrecido debe soportar Fiber Chanel (FCP) y NVMeOF over Fiber Channel.
· El almacenamiento ofrecido debe tener slots PCI 3.0 o superior
· El almacenamiento ofrecido se suministrará con dos puertos 10/25 Gbps adicionales para la replicación basada en almacenamiento.
· Se deben suministrar 8 SFPs de 32Gbps necesarios para que los switches de SAN funcionen con el almacenamiento.
	

	
	

	4.1.17
	Procesamiento
	El almacenamiento ofrecido debe tener por lo mínimo 16 Cores de CPU.
	

	4.1.18
	RAID 
	
· El almacenamiento ofrecido debe ser tolerante a la falla de 2 discos en un grupo de RAID dado.
· El almacenamiento ofrecido debe tener soporte para diferentes tipos de RAID y se hará uso del algoritmo más eficiente para cumplir con la falla de hasta 2 discos en un grupo de RAID. 
Nota: Si el fabricante no soporta el requerimiento anteriormente solicitado, deberá proveer 16 discos adicionales.
	

	4.1.19
	QoS
	· El almacenamiento ofrecido deberá soportar la calidad de servicio para aplicaciones críticas, de modo que se pueda definir el tiempo de respuesta apropiado y requerido para las unidades lógicas de aplicación en el almacenamiento. Será posible definir diferentes tiempos de servicio / respuesta para diferentes unidades lógicas de aplicación.
· El motor de calidad de servicio debe permitir definir el límite mínimo y máximo para IOPS / ancho de banda requerido para una unidad lógica de aplicación que se ejecuta en la matriz de almacenamiento.
· Será posible cambiar la calidad del servicio Tiempo de respuesta (tanto en milisegundos como en submilisegundos), IOPS, especificación de ancho de banda en tiempo real.
	

	4.1.20
	Eficiencia
	El almacenamiento ofrecido deberá tener un motor de eficiencia de datos en línea y se habilitará de manera predeterminada para el almacenamiento ofrecido.
	

	4.1.21
	Snapshot
	El almacenamiento debe soportar la funcionalidad de instantáneas (snapshots) basadas en el controlador (al menos 256 copias para un volumen determinado).
	

	4.1.22
	Replicación
	· El almacenamiento debe admitir la replicación de datos basada en hardware a nivel de controladora.
· La replicación admitirá la replicación incremental después de la reanudación de las situaciones de falla de enlace o de recuperación.
· El almacenamiento ofrecido debe poder garantizar la replicación de datos con el almacenamiento HPE 3PAR 8200 actual de la entidad.
Nota: El sistema actual de almacenamiento seguirá en funcionamiento, por lo cual la replicación debe garantizarse al 100 %, la propuesta debe incluir cualquier costo adicional que se requiera para garantizar la replicación.
	

	4.1.23
	Licenciamiento
	Se debe suministrar las licencias para todas las funcionalidades críticas como snapshots, snapshots administradas por la aplicación, Clonar, Replicación, QoS, Data Tiering, Configuración y administración de LUN, etc. para la capacidad máxima admitida del almacenamiento. No se deberá requerir ningún requisito de licencia de software adicional para una futura actualización de capacidad. 
Nota: la licencia de Data Tiering es opcional
	

	
	

	4.1.24
	Componentes
	El almacenamiento ofrecido se debe suministrar sin un punto único de falla, incluida las controladoras, la memoria caché, ventiladores, la fuente de poder.
	

	4.1.25
	Disponibilidad
	· El almacenamiento ofrecido debe proporcionar una disponibilidad del 99.9999% o superior, se debe entregar documento del fabricante que lo valide.
· No debe haber una degradación del rendimiento debido a la falla de un solo componente o falla de una controladora. 
· No debe haber una degradación del rendimiento durante actividades de soporte críticas como la actualización de firmware, actualización de parches, etc.
	

	4.1.26
	Global Hot Spare
	· El almacenamiento ofrecido admitirá hot Spare dinámico global distribuido para las unidades de disco ofrecidas o tecnología de RAID distribuido.
· El repuesto dinámico global se configurará según las mejores prácticas.
	

	 
	
	

	4.1.27
	Fabricación
	· Nuevos, no remanufacturados (norefurbished), no End of Live; Fabricado máximo en el último semestre anterior a la entrega de los equipos a la entidad contratante.
	




	CERTIFICADOS DE FABRICANTE

	El proponente deberá presentar certificación con fecha de expedición no mayor a 30 días hábiles antes de la fecha de cierre del proceso, emitida por el fabricante donde se especifique que está autorizado para la venta, instalación y brindar soporte técnico de los equipos de su marca y distribución de servicios en Colombia, igualmente que los equipos cuentan con disponibilidad de repuestos en el mercado por mínimo tres (3) años.


	El proponente deberá presentar certificación expedida por el fabricante con fecha de expedición no mayor a 30 días hábiles antes de la fecha de cierre del proceso donde se manifieste o evidencie que cuenta con certificación como Partner o distribuidor autorizado para Colombia

Nota 1: Todos los documentos y certificaciones mencionados anteriormente deben estar vigentes a la fecha de cierre del proceso de selección y se requerirá que se mantengan actualizados durante la ejecución del contrato.




	RECURSO HUMANO PARA EL PROYECTO

	Ingeniero de implementación
	Garantizar que la instalación del Hardware la realice al menos un (1) ingeniero certificado en la plataforma ofrecida en la propuesta, y que este en la capacidad de realizar la integración con la infraestructura actual de Prosperidad Social.

La instalación debe ser realizada por personal del fabricante.




En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación y del compromiso incorporado en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de                                    , a los           del mes de              de 2024.(dd)

	Proponente:
	

	Firma del Representante Legal:
	

	Nombre del Representante Legal:
	

	Documento de Identificación del Representante Legal:
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