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ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS FGN-NC-MC-0086-2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA NECESIDAD REQUERIDA POR LA FGN 

	Clasificación del bien o servicio 
	
27111500:	Herramienta de corte y engarzado y punzones



	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
KIT DE BRECHEO MECANICO



	Calidad
	
N/A



	Generalidades 
	
Herramientas individuales que se emplean de manera mecánica para el apalancamiento con puntos de apoyo en puertas y ventanas de bienes inmuebles para obtener acceso a ellos en cumplimiento a orden judicial sometidos a allanamiento.



	Requisitos generales
	
El Kit de Brecheo Mecánico está compuesto por:

· Un (1) Rompedor de Ventana.
· Un (1) Ariete Amortiguador Pequeño.
· Un (1) Ariete Amortiguador Mediano.

· Un (1) Halligan o Abre Puertas.

· Un (1) Cizalla Corta Pernos o de corte.
· Un (1) Mazo. 
· Cuña de acero.

· Un (1) Maletín de cargue.


	Requisitos específicos
	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Kit de Brecheo
	
· Rompedor de Ventana

Rompedor de ventana brake-N-rake, específicamente para el ingreso por ventanas con posibilidad de cortes efectivos en cortinas, persianas y demás obstáculos, con las siguientes especificaciones:

· Sistema de mango eléctricamente no conductor con aislamiento hasta 100,000 voltios AC.

· Hoja dentada de acero de grado militar y gancho cortado con láser.

· Tres aletas inclinadas de acero al carbón de 12'' para retirar vidrios y escombros.

· El gancho reforzado quita cortinas, persianas y otras obstrucciones con las siguientes: Largo: 51” (129.5 cm) y Peso: 9.6 libras (4.3Kg)


Imagen de referencia




INDICAR MARCA Y REFERENCIA: 


	
	
· Ariete amortiguador pequeño

Herramientas de Entrada Dinámica, con las siguientes características:

· Sistema de mango control-flex de gran tamaño mantiene a los infractores fuera del “embudo fatal” incluso en áreas estrechas.

· Sistema de mango eléctricamente no conductor con aislamiento hasta 100,000 voltios AC

· Largo 20” (50.8 cm).

· Peso: 15,4 libras a 10.4 Kg.

Imagen de referencia




INDICAR MARCA Y REFERENCIA:


	
	
· Ariete amortiguador Mediano

Herramientas de Entrada Dinámica, con las siguientes características:


· El sistema de manija eléctricamente no conductora que no genera chispas es resistente con aislamiento hasta 100,000 voltios AC

· Largo 31.5” (80 cm), Peso: 32 libras (14,5 Kg). 


Imagen de referencia
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INDICAR MARCA Y REFERENCIA:

	
	

· Halligan o Abre Puertas


Herramienta resistente y ligera para situaciones de abrir puertas a corta distancia con las siguientes características.

· Cuña de acero inoxidable templado con crestas de fricción en contra – ángulo para estabilidad y agarre de la herramienta. 

· El sistema de mango eléctricamente no conductor es resistente con aislamiento hasta 100,000 volts AC. 


· La empuñadura con protección de seguridad reduce la posibilidad de que las manos del operador se deslicen sobre el extremo de trabajo de la herramienta 

· Largo: 29.5” (74.93 cm) Peso: 8 lb. (3.6 kg). (3.6kg).

Imagen de referencia
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INDICAR MARCA Y REFERENCIA:


	
	
· Cizalla Corta Pernos o de corte

Herramienta resistente en acero inoxidable con las siguientes características.

· El sistema de mango de fibra de vidrio eléctricamente no conductor es resistente con aislamiento hasta 100,000 voltios CA
 
· La empuñadura con protección de seguridad reduce la posibilidad de que las manos del operador se deslicen sobre el extremo de trabajo de la herramienta.

· Para usar en cadenas de seguridad, cercas de eslabones de cadena y candados no endurecidos			
· Apertura de mandíbula: 3/8”, Largo: 24” (60.9 cm) Peso: 5,75 libras (2.6 kg).
		
Imagen de referencia
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INDICAR MARCA Y REFERENCIA:


	
	
HACHA /MAZO

Combina la cara de impacto de un mazo con la cuña de la palanca. La cabeza está compuesta de micro metales que permite el uso metal con metal reduciendo el desprendimiento, con las siguientes características.

• incorpora un hacha y un trineo en una herramienta compacta para diversas funciones de entrada.

• El sistema de mango eléctricamente no conductor es resistente con aislamiento hasta 100.000 voltios de CA.

•  El sistema de mango de agarre seguro reduce el deslizamiento durante las operaciones 

• Cabeza percutor de acero al carbón termo tratado y forjado

•  Cuchilla templada resistente las muescas. Largo 21.5” (54.6 cm) y Peso: 7,5 libras (3.4 kg)  

Imagen de referencia
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INDICAR MARCA Y REFERENCIA:


	
	
CUÑA DE ACERO INOXIDABLE

• Cuña de acero inoxidable templado con crestas de fricción en ángulo opuesto para estabilidad y agarre de la herramienta 

• El sistema de mango no conductor de electricidad es resistente a 100.000 voltios de CA • La empuñadura de protección de seguridad reduce la posibilidad de que las manos del operador se resbalen sobre el extremo de trabajo de la herramienta.

• Longitud: 24”, Peso: 5,4 lbs

INDICAR MARCA Y REFERENCIA:


	
	
· MOCHILA ESPECIAL 

· Material en nailon de alta resistencia color negro

· Estructura interna acolchado con espuma de celda cerrada

· Correas de retención sujetan las herramientas de forma segura en bolsas individuales.
· Correas de pecho y cintura totalmente ajustables (3.4 kg)

INDICAR MARCA Y REFERENCIA:


	Garantía
	
El oferente debe ofrecer una garantía de mínimo un (1) año por cada uno de los elementos ofertados, que componen el KIT DE BRECHEO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibido a satisfacción.


	Certificaciones
	N/A




	Empaque y rotulado
	
Cada elemento deberá venir adecuadamente empacado acorde a su tipo.


	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





________________________
Firma Representante Legal
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