
1. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SEMBRADO DE ÁRBOLES, LABORES DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

2. PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS:

2.1. Proyecto 1602 “Participación social para la gestión del cambio climático”:

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas para la localidad de Engativá 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Engativá.”

	PROGRAMA
	Cambio Cultural para la gestión de la crisis climática.

	COMPONENTE 204
	Ecourbanismo

	META PLAN CUATRIENIO
	Intervenir 1.670 m2 de jardinera, coberturas verdes y paisajismo.

	META PLAN 2024
	Intervenir 420 m2 de jardinería, coberturas verdes y paisajismo

	INVERSIÓN VIGENCIA 2024
	$ 388.627.124,20



2.2 Proyecto 1610 “Arborización y cuidado de nuestro medio ambiente”:

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas para la localidad de Engativá 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Engativá”

	PROGRAMA
	Más árboles y más y mejor espacio público

	COMPONENTE 2024
	Arborización

	METAPLAN CUATRIENIO
	Mantener 9.805 árboles urbanos mantuvieron 2447
Plantar 1.562 árboles urbanos sembraron 400

	METAPLAN 2024
	Mantener 7.500 árboles urbanos
Plantar 1.300 árboles urbanos.

	INVERSIÓN VIGENCIA 2024
	Mantener  $ 269.412.596,00
Plantar: $ 999.881.178,00


3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
4.1 PLAZO
El proyecto se ejecutará en un plazo de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de aceptación de la hoja de vida del coordinador técnico y la suscripción del Acta de Inicio.

4.2. GLOSARIO
A:
 ~ Actualización SIGAU: Actividad que involucra la creación y/o eliminación del arbolado urbano ubicado en espacio público de uso público en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano, siguiendo la metodología y lineamientos establecidos por la entidad para tal fin.
~ Arbolado Urbano: Conjunto de plantas de las especies correspondientes a los biotipos árbol, arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en suelo urbano.
~ Atención integral: Conjunto de prácticas técnicas de mantenimiento y tratamientos especializados sobre los biotipos de coberturas vegetales, tendientes a recuperar o mejorar las condiciones físicas y sanitarias del arbolado urbano.
~ Atención programada: Esta atención obedece a un cronograma y a una organización espacial, conforme a los conceptos técnicos notificados por la Secretaría Distrital de Ambiente y su intervención se realizará siempre en un tiempo superior a dos horas. La atención programada incluye los dos tipos de conceptos, tanta atención de emergencias silviculturales (incluye actas de emergencia), como los de manejo silvicultural. (Artículo del Decreto Distrital 531 de 2010 y Resolución 6563 del 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente.
E: 
~ Emergencia por riesgo de volcamiento de árbol o caída de ramas: Cuando la ciudadanía reporta síntomas en los árboles que puedan generar riesgo para la vida o bienes y el Ingeniero Forestal de la SDA realiza la visita de forma inmediata autorizando en campo mediante acta el tratamiento silvicultural que sea necesario (Tala, poda).
F: 
~ Fertilización edáfica: La fertilización es una actividad mediante la cual se suministran los nutrientes necesarios (elementos mayores y menores), que los individuos vegetales requieren para su desarrollo y crecimiento normal de los 560 individuos a mantener en área urbana. El Jardín Botánico de Bogotá ha establecido de manera general las dosis necesarias para suplir las necesidades nutricionales durante la etapa de mantenimiento, las cuales son: a cada árbol aplicar 170 gramos del fertilizante 18-18-18 más 30 gramos del fertilizante Sulfato de Magnesio (MgSO4), por m2 de copa; estos dos fertilizantes deben mezclarse e incorporarse con el suelo que está en la zona del plato del árbol (zona de infiltración), mezclándolo en los primeros 20 cm de profundidad, de esta manera asegurar que las raíces adventicias absorban el fertilizante que se está incorporando al suelo. Esta fertilización suple las necesidades nutricionales primarias durante un periodo mínimo de seis meses. Las dosis de la fertilización se deben mantener constantes independientemente del tipo de emplazamiento.
~ Fertilización Foliar: Labor que consiste en la aplicación de nutrientes (elementos mayores y menores), a la planta por aspersión, los cuales son absorbidos por vía estomática a través de su follaje, esta aplicación debe realizarse con un equipo de bombeo que permita la aspersión o lluvia al follaje tal como una bomba de aspersión ya sea estacionaria o fumigadora de espalda manual o con motor. Para la aplicación debe usarse una mezcla de agro insumos compuesta por un coadyuvante o surfactante líquido: agro insumo que facilita la dispersión y absorción de los nutrientes a incorporar y un fertilizante o abono líquido que contenga los elementos esenciales como (Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio y Magnesio), en diferentes concentraciones y los micronutrientes como son (Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zinc). La mezcla de la solución nutritiva debe realizarse en las proporciones indicadas por el especialista del Jardín Botánico. La aplicación debe realizarse a la totalidad del follaje del árbol utilizando la espada o lanza de la fumigadora en movimientos ascendentes y descendentes rodeando el árbol hasta que se complete la aspersión de toda la superficie o follaje del árbol. La presión de la salida de la solución de aspersión debe graduarse de manera tal que no cause daños al follaje del individuo vegetal. causando desprendimiento o daños de las hojas o ramas. Esta actividad se recomienda realizar en época seca antes de presentarse lluvias para evitar perdida de fertilizante por lavado.
G: 
~ Georreferenciación: Posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado, siguiendo la metodología y lineamientos establecidos por la entidad.
M: 
~ Manejo de desechos: El contratista recogerá el material de desechos producto de la actividad de mantenimiento de árboles, como bolsas plásticas, lonas, etc., garantizando su adecuada disposición 
Nota: Para los árboles considerados como arbolado urbano, no se contempla dentro del valor del mantenimiento el corte el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), helecho marranero (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) y Chusque (Chusquea scandens). 
~Manejo silvicultural: Son todas aquellas prácticas técnicas requeridas para el establecimiento, atención integral y tala de árboles
P: 
~ Poda: La poda es una labor silvicultural que consiste en cortar secciones de la parte aérea o radicular de los árboles o arbustos para mejorar su aspecto y su desarrollo. En la parte aérea se realiza el retiro de ramas bajas y rebrotes o chupones para mejorar la arquitectura de los individuos, se elimina ramas muertas o con daños físicos causados por enfermedades, ataque de plagas o manipulación inadecuada, disminuir o evitar peligros y obstáculos a transeúntes o propiedades y obras civiles. De las diferentes podas el «Manual de Silvicultura Urbana Para Bogotá», establece que para árboles jóvenes se hacen podas de formación o estructurales y podas de estabilidad o equilibrio para ejemplares de altura máxima 2 m. Para lo que se recomienda cuando el diámetro de la rama sea menor a 1,5 cm, se deben usar tijeras de jardinería y cuando el diámetro de la rama sea mayor a 1,5 cm, se usarán serrote o serrucho de poda machete. Se debe procurar hacer cortes limpios y evitar realizar desgarres de la corteza. Ya que los individuos jóvenes requieren la mayor cantidad de follaje para su óptimo desarrollo, no deben realizarse podas excesivas o drásticas, es decir mayores a un 30% del follaje del árbol. Los residuos de la poda pueden ser repicados y adicionados al plato del árbol como sustrato como abono incorporándose al suelo. En caso de evidenciar afectación fitosanitaria se recomienda no incorporar material sobrante para limitar la propagación de enfermedades o plagas.
R: 
~ Re tutorado: Esta actividad consiste en la colocación de una vara, tutor, listón o pie de amigo, que apoye al árbol joven para garantizar su verticalidad. Para individuos vegetales indicados por el Jardín Botánico, y según el diagnóstico, se determinen casos en que el tutor no esté en mal estado, incluyendo el listón o pie de amigo puesto como soporte en la plantación inicial del árbol, debe reemplazarse por un listón de madera maciza (para individuos de porte arbóreo de medidas mínimas 3 m de altura * 0.03 m y para individuos de porte arbustivo de medidas mínimas 1,5 m de altura X 0.03 m). Este listón se debe ubicar a una distancia del tronco del individuo vegetal tal que no afecte su sistema radicular y debe enterrase a una profundidad mínima de 0.40 m en el suelo, debe amarrarse al árbol con cabuya de fique de modo que no se provoque ni el ahorcamiento, ni el anillado sobre el tronco, pero con una firmeza que no permita el balanceo del tronco, su ubicación debe responder a un criterio técnico y estético. El Re tutorado se realizará en los individuos vegetales existentes o en su defecto los que a consideración de la Alcaldía Local de Engativá requieran de esta actividad por lo menos una vez al año. 
Nota: este Re tutorado es diferente al tutor instalado para la actividad de replante
~ Riego: El riego consiste en aplicar el agua necesaria para que un individuo vegetal cumpla con sus funciones metabólicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del individuo vegetal. La cantidad y la frecuencia de riego dependen de gran cantidad de variables. Las más importantes son: zona de humedad dentro de la ciudad, especie plantada, espacio arborizable, época del año y asociación con otras especies; sin embargo, en general se puede decir que es importante suministrar el riego al árbol joven cada 45 días en promedio. El suministro de riego estará condicionado al estado climatológico. No se requiere riego si se presentan precipitaciones que satisfagan las necesidades de agua de los árboles. La labor consiste en hacer una aplicación de 20 litros de agua por árbol en cada ciclo, por cinco (5) ciclos de ser necesario. El agua por proveer debe ser transportada y suministrada en carrotanques de capacidad mínima de 10 m³ o en sistema similar que cumpla con el objetivo de la actividad y debe aplicarse en la base del tronco del individuo vegetal lentamente para no dañar el plateo o descubrir el pan de tierra. El profesional en campo debe asegurar que los carrotanques usados por el contratista proveedor en el suministro de agua para riego, realicen su labor dando cumplimiento la normatividad vigente y cumpliendo las normas de seguridad y transito respectivas y deberá dejar constancia de que el agua a suministrar corresponde a concesiones debidamente avaladas por la autoridad competente, para la explotación del recurso hídrico y demás expuestas en el contrato.
~ Riesgo eléctrico: El Riesgo Eléctrico es aquel con "potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras". (Universidad Politécnica de Valencia- Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral http://www.sprl.upv.es). Este tipo de riesgo está relacionado con las distancias mínimas de seguridad establecidas para cada nivel de tensión determinados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), artículo 13: Distancias de Seguridad.
S: 
~ Síntomas de árboles que pueden generar riesgo: Especies exóticas de porte alto como pinos, eucaliptos y acacias que tienen susceptibilidad al volcamiento debido a su gran porte (tamaño) y deficiencia en las raíces; Árboles que tengan afectaciones en su tronco como huecos o pudriciones; inclinación paulatina del arbolado debido a afectaciones o daños mecánicos especialmente en sus raíces; ramas de gran porte que generan peso y peligro de desgarrarse.
~ Sucesión ecológica: Proceso a través del cual se reemplazan las especies y las comunidades a través del tiempo y en el espacio; en dicho proceso el sistema gana en complejidad hasta llegar al estado de máxima autorregulación, lo que algunos autores llaman estado de clímax (Clements, 1916; Luken, 1990; Glenn Lewin et al. 1992, Begon et al. 1999).
T: 
~ Tala: Actividad que implica la eliminación del individuo vegetal del arbolado urbano, mediante corte completo del fuste, independiente de su capacidad de regeneración. Según el Manual de Manejo Silvicultural de Bogotá, tala entiende la eliminación de árboles en conflicto insalvable en el espacio urbano o con problemas físicos y sanitarios que generan riesgos para la ciudadanía. 
~Tocón: Parte del tronco de un árbol que queda unido a la raíz cuando lo talan en la base.

~ Tratamientos especializados: Corresponden a individuos que para su tratamiento requieren un conjunto de prácticas técnicas especializadas que incluyen procedimientos no convencionales para la conservación y rehabilitación del arbolado urbano tales como bloqueo, traslado, cirugía, descope, empernados, instalación de tensores, manejo fitosanitario, poda aérea, confinamiento, poda de raíz, desenraizado (retiro de porción de raíz y fuste de árboles talados), entre otros.

4.  ETAPA DE ALISTAMIENTO
La etapa de alistamiento del presente proceso se debe llevar a cabo en los primeros treinta (30) días de ejecución después de firmada acta de Inicio y aprobada la hoja de vida del coordinador del proyecto del contratista por parte del FDE. Durante este tiempo el contratista realizará la conformación del recurso humano mínimo requerido para la ejecución de actividades, el establecimiento del Comité Técnico de Seguimiento del proyecto, presentación de cronogramas, metodologías, estrategias, formatos, planes de seguimiento de avances físicos y financieros, solicitud de espacios para la presentación pública ante la Junta Administradora Local - JAL y la Comisión Ambiental Local - CAL, así como las elaboración de piezas comunicativas y estrategias de divulgación del proyecto a la comunidad y todo aquello que se requiera para la adecuada ejecución del mismo.
A continuación, se presenta el proceso de alistamiento el cual incluye los siguientes productos y/o acciones para los dos (2) proyectos de inversión:
· Suscripción acta de inicio.
· Recepción, revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido.
· Conformación de comité técnico de seguimiento.
· Presentación, revisión y aprobación de los planes de trabajo y cronogramas para los Proyectos 1602 Meta 27 “Intervenir 1.670 m2 de jardinería, coberturas verdes y paisajismo”, y 1610 Meta 31 “Mantener 9.805 árboles urbanos” y Meta 32 “Plantar 1.562 árboles urbanos”.
· Presentación, revisión y aprobación de formatos para los Proyectos 1602 y 1610.
· Presentación, revisión y aprobación de planes de avance físico y financiero para los Proyectos 1602 y 1610.
· Diseño de las estrategias de comunicación del contrato incluyendo convocatorias, líneas graficas de piezas comunicativas y demás piezas presentes con aprobación del área de comunicaciones del FDLE.
· Presentación, revisión y aprobación del diagnóstico del mantenimiento de las jardineras.
· Presentación, revisión y aprobación del diagnóstico y diseño del arbolado para plantación.
· Presentación, revisión y aprobación del plan de trabajo para plantación de arbolado.
· Vehículos para transporte de residuos y material vegetal.
· Guía verde de contratación
· Diseño de metodologías para las actividades que se desarrollarán, se presentará con fichas técnicas de actividades que identifique el nombre del evento, las actividades, objetivo, fecha, contenido temático, competencias, resultados esperados, metodología, desarrollo del evento, materiales e insumos requeridos, entre otros.
· Informe de ejecución de actividad dirigida a la interacción con comunidad
· Solicitud de espacio para presentación pública del contrato ante la Junta Administradora Local - JAL y Comisión Ambiental Local - CAL.
· Cronograma de actividades y plan de trabajo.
5.1 Suscripción del acta de inicio:
La suscripción de acta de inicio se formaliza entre el FDLE y el contratista, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.
5.2.  RECEPCIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.
Para el contrato en mención, se considera pertinente contar con el personal mínimo descrito a continuación. Es potestativo de la Alcaldía Local de Engativá determinar si este es suficiente o considera necesario realizar variaciones en busca de garantizar la correcta ejecución del objeto del proyecto. No obstante, se debe garantizar que el personal mínimo requerido sea suficiente e idóneo para cumplir el objeto y que los años de experiencia sean específicamente en las actividades. Así mismo deben cumplir con:
· Dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020, el contratista deberá garantizar la vinculación de mujeres en el equipo de talento humano requerido para la ejecución del presente contrato, de mínimo el cincuenta por ciento (50%).
· Junto con la propuesta, los contratistas tan solo deberán adjuntar la Hoja de Vida y los respectivos soportes, del profesional propuesto como Coordinador General del Proyecto.
· Las certificaciones que el proponente emita para algún perfil de los solicitados deben ser soportadas con copia del contrato que se certifica.
· Se debe contar como mínimo con cuatro (4) cuadrillas operativas compuesta por: el Ingeniero Líder, el Profesional SST, cinco (5) operarios, con la formación académica y la experiencia descrita a continuación

	CARGO 
	CANTIDAD
	DEDICACION
	TIEMPO
	FORMACION
	EXPERIENCIA

	Coordinador General: 

	1
	30%
	
	Ingeniero ambiental 
	Experiencia profesional igual o mayor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y (2) años de experiencia específica certificada como director y/o coordinador de proyectos de: contratos relacionados con el objeto contractual de la presente licitación, con  posgrado en gerencia del medio  ambiente

	Ingeniero Líder
	2
	100%
	
	Profesional en ingeniería forestal ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo
	Experiencia profesional mínima de un (1) año en actividades relacionadas con manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.

	Profesional Ambiental
	2
	100%
	
	Profesional en ingeniería forestal, ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo
	Experiencia profesional mínima de un  (1) años en actividades relacionadas planes de manejo ambiental, fichas ambientales, evaluación de impacto ambiental, manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.

	Profesional SST
	1
	100%
	
	Profesional universitario en salud ocupacional, ciencias naturales o ingeniería forestal o ambiental con licencia SST vigente
	Experiencia profesional relacionada mínima de un (1) año relacionado en actividades  de  salud  y seguridad en el trabajo

	Profesional Social 
	1
	100%
	
	Profesional en ciencias sociales, naturales, humanas,	ambientales, administrativas, ingenierías y/o ciencias de la educación
	Experiencia general: Un (1) año de experiencia relacionada con proyectos ambientales

	Diseñador de Paisajismo 
	1
	50%
	
	Profesional en ingeniería civil, ambiental, forestal, arquitectura, ambientales, administrativas, ingenierías y/o ciencias de la educación.
	Experiencia profesional un (1) año relacionado con proyectos ambientales y seis (6) meses como diseñador paisajístico

	Operario 
	33
	100%
	
	Bachiller académico 
	Experiencia general: seis (6) meses



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto; si el Contratista observa que necesita personal adicional, este será por cuenta propia del Contratista. Para el efecto, el proponente adjudicatario deberá presentar para el inicio de la etapa de Diagnósticos y ajustes a los diseños, el desglose por dedicación de cada uno de los profesionales para el proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto oficial y la dedicación global indicada en estos Pliegos de Condiciones.
Nota 4: La experiencia requerida será verificada por la interventoría una vez se inicien las actividades contractuales y durante el desarrollo de estas.
Nota 5: Una vez sea adjudicado el contrato, el contratista, para el inicio de las actividades, deberá presentar y relacionar en el plan de trabajo, el personal profesional, administrativo y operativo con el cual realizara las actividades silviculturales contratadas.

5.3. Actividades y especificaciones del Equipo mínimo solicitado 
5.3.1 Funciones y/o requisitos del director general de Obra:
· Debe tener el certificado vigente de “Administrativo para jefes de área”
· Conocer el componente técnico, los estudios previos y las condiciones del contrato para su desarrollo y cumplimiento.
· Establecer la viabilidad de los sectores postulados para intervenir de acuerdo con el estado jurídico y usos del suelo, así como presencia de redes y demás infraestructura subterránea y aérea.
· Realizar la recolección de información y los reportes solicitados o establecidos en las actividades del contrato.
· Conocer y seguir el Protocolo Distrital de Restauración y Guía Técnica para la Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por Especies Vegetales Invasoras en el Distrito Capital.
· Asistir a las reuniones de comité técnico, reunirse cada vez que sea solicitado por la supervisión designada y/o el apoyo a la supervisión.
· Mantener comunicación permanente con la Supervisión y/o apoyo a la supervisión con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.
· Planear las actividades de campo y comunicarlas al comité supervisor.
·  Elaboración de los contratos de todo el personal que trabajará en el proyecto.
· Elaborar y presentar oportunamente los informes Bimensuales por parte de la Supervisión y/o apoyo a la supervisión y demás solicitantes interesados. Este debe contener mínimo 3 componentes: administrativo, técnico y financiero.
· Garantizar la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de los procedimientos de tipo operativo y administrativo relacionados con las actividades de campo y ejecución del contrato.
· Garantizar el desarrollo de las actividades de campo, retroalimentación del equipo de trabajo y realizar los ajustes necesarios de acorde con los lineamientos del proyecto.
· Gestionar los materiales e insumos para el mantenimiento de jardines
· Garantizar un efectivo y eficaz trabajo en equipo.
· Programar y participar en las reuniones de equipo, jornadas, estudios de caso y demás actividades requeridas para el cumplimiento del contrato.
· Liderar y revisar la elaboración de los documentos o informes solicitados por la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato sobre el desarrollo de las actividades propias del contrato.
· Realizar evaluación final con el equipo de trabajo que participe en el contrato.
· Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
· Trabajo conjunto con el Diseñador de paisajismo con el fin de elaborar los diseños de jardinería y arbolado, así como promover su aprobación por la entidad encargada
· Hacer seguimiento a las intervenciones que se desarrollen en el marco del contrato para que se ejecuten con la calidad y requerimientos establecidos.
· Realizar las acciones necesarias como visitas a terreno y trabajo concertado con entidades para generar un diagnóstico integral de la localidad de identificación de zonas de interés socio ambiental; dicho diagnóstico se usará para realizar las actividades complementarias.
· Priorizar y programar las intervenciones ambientales y de riesgo que solicite la comunidad o la Alcaldía Local de Engativá, como parte del desarrollo del contrato.
·  Asistir a las diferentes instancias de participación cuando sea requerido.
· Apoyar en el proceso de revisión documental y de contratación de los promotores ambientales.
· Responder las solicitudes de información que le sean solicitadas sea por la comunidad o la supervisión o el apoyo a la supervisión designada en un plazo no mayor a 3 días hábiles.
· Atender y supervisar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad del equipo contratado y las demás obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
5.3.2. Funciones y/o requisitos del Ingeniero Líder:
· Son responsables de las cuadrillas y los profesionales SST, deben tener el certificado vigente de “Coordinador de trabajo en altura”.
· Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo.
· Mantener comunicación permanente con el coordinador del contrato.
· Mantener comunicación permanente con los técnicos de apoyo.
· Apoyo a la coordinación para establecer la viabilidad de los sectores acordados para realizar mantenimiento de acuerdo con el estado jurídico y usos del suelo.
· Apoyo a la coordinación en la consulta del estado actual en la localidad de árboles plantados, así como la proyección y ejecución identificada mediante el SIGAU.
· Conocer y seguir el Protocolo Distrital de Restauración y Guía Técnica para la Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por Especies Vegetales Invasoras en el Distrito Capital.
· Realizar cronograma de mantenimiento a los jardines de acuerdo con las especies definidas en comité.
· Realizar el cálculo de materiales e insumos que se requieren para el mantenimiento y plantación de los árboles.
· Solicitud de los materiales e insumos a la coordinación para el mantenimiento y plantación de los árboles.
· Coordinar la recolección, disposición final y/o aprovechamiento de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato. 
· Desarrollar las jornadas teórico – prácticos a los beneficiarios en el caso de ser necesario.
· Consolidar los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas.
· Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.
· Apoyar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran.
· Coordinar ejecutar el desarrollo de las actividades de campo, retroalimentando y adelantando los ajustes necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.
· Asistir a las reuniones de equipo, jornadas, estudios de caso y demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
· Realizar y Organizar Jornadas de sensibilización con la comunidad, para las actividades de mantenimiento de arbolado en caso de ser necesario.
· Coordinar y distribuir el grupo de operarios orientando las actividades diarias.
· Coordinar y ejecutar el desarrollo de las jornadas de adopción de árboles.
· Las demás obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
5.3.3 Funciones y/o requisitos del Profesional Social:
· Conocer el componente técnico de los estudios previos, el contrato para llevar a cabo el desarrollo y cumplimiento del contrato.
· Desarrollar un cronograma de actividades, especificando las acciones de orden social.
· Contactar líderes comunitarios, organizaciones de base, Juntas de Acción Comunal, propiedad horizontal para organizar los grupos beneficiarios.
· Coordinar las jornadas teórico - prácticos a los beneficiarios.
· Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.
· Tomar todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, entre otros.
· Mantener comunicación permanente con el coordinador del contrato.
· Coordinar y ejecutar el desarrollo de las jornadas de adopción de árboles.
· Tomar asistencia de la comunidad y entidades en las jornadas de adopción árboles.
· Apoyar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran. Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
· Las demás obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

5.3.4. Funciones y/o requisitos del operario:
· Deben tener el certificado vigente en trabajo seguro en alturas nivel avanzado, documentación que deberá presentarse para el inicio de las actividades contractuales. (Cuando Aplique)
· Conocer el componente técnico, los estudios previos, el contrato para que su cabal desarrollo y cumplimiento.
· Participar en actividades de convocatoria, apoyo logístico, promoción y desarrollo de las acciones ambientales emprendidas por la Alcaldía Local.
· Brindar apoyo en las actividades sugeridas por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del proyecto y/o por el comité técnico.
· Participar en las diferentes actividades ambientales que se requiera.
· Desarrollar acciones de mantenimiento de los árboles definidos.
· Apoyar las jornadas y campañas de educación ambiental y sensibilización dirigidas a la comunidad en general de Engativá.
· Apoyar jornadas de recuperación de puntos críticos por acumulación de residuos sólidos.
· Las demás obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

5.3.5. Funciones y/o requisitos del diseñador de paisajismo:
· Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.
· Proyectar, planificar, diseñar, conservar y rehabilitar los espacios públicos que se definan en el proyecto.
· Mantener comunicación permanente con el coordinador del contrato.
· Elaborar los diseños de paisajismo y arbolado, así como promover su aprobación por la entidad encargada y comité técnico.
· Garantizar la dotación de los espacios públicos con especies arbóreas que sean de un adecuado manejo de altura, anchuras, profundidad, texturas que se utilicen deben generar una visual armoniosa al espacio.
· Generar un listado de especies vegetales preseleccionadas en los diseños, basados en la dureza, forma, estructura, follaje, flores y fruto de las especies a plantar.
· Apoyar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran. Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
· Realizar los respectivos reportes ante el SIGAU de las plantaciones y mantenimientos de especies vegetales con sus coordenadas geográficas
· Las demás obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
Nota: Para efectos de verificación del personal mínimo requerido, el proponente deberá allegar, las hojas de vida del personal propuesto una vez el contrato inicie junto con los soportes tales como: Fotocopias de los diplomas o actas de grado, soporte de la experiencia general y específica, cédulas de ciudadanía, certificado de antecedentes disciplinarios y penales, así como de responsable fiscal y profesionales (Cuando aplique), al igual que fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando aplique), junto con la carta de compromiso de trabajar en el proyecto y el contrato laboral con el operador. 
El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la Alcaldía Local de Engativá. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo de aquel personal que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad objetivo, o cause algún impacto negativo al FDLE en el marco de celebración del contrato entre partes. Para acreditar la experiencia del personal requerido en el marco del contrato, se deben anexar certificaciones y/o el contrato que reúnan los siguientes requisitos:
5.3.6. Documentos de acreditación de la experiencia de los profesionales.
Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia específica solicitada deben contener como mínimo la siguiente información:
· Cargo desempeñado
· Nombre del empleador
· Objeto del contrato
· Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato.
· Entidad contratante, teléfono y dirección.
· Firma de la persona competente que certifica, con nombre, cargo, dirección y teléfono.
La experiencia profesional del equipo de personal mínimo requerido se tomará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.
En el evento en que las certificaciones del personal no especifiquen toda la información solicitada, el proponente debe anexar el contrato al acta de liquidación del contrato que acredite la experiencia, de tal forma que la información no contenida en la certificación expedida se complemente con el contenido de dichos documentos. Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal, el proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta:
· Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente en el organismo respectivo, si ello fuere necesario.
·  Copia del acta de grado o diploma de título profesional y de especialización y/o maestría, si ello fuere necesario 
· Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
·  Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.
El FDLE podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto siempre y cuando con las mismas se desmejore las condiciones técnicas propuestas del personal.
Si alguna persona del equipo mínimo propuesto no cumple con el perfil mínimo señalado, se solicitará el cambio del personal. Si una o varias personas propuestas no pueden participar en el proyecto, su reemplazo estará sujeto a previa autorización reporte y escrito del Apoyo a la Supervisión del proyecto designado por la Alcaldía Local de Engativá, por lo que el contratista someterá a consideración, con suficiente tiempo de antelación, la(s) hoja(s) de vida de las sustituciones propuestas, quienes demostrarán iguales condiciones de formación académica y experiencia del profesional o técnico que se pretende reemplazar. El personal solicitado deberá demostrar su trabajo en el proyecto por tanto se le pide al contratista operador presentar además del informe de pago de gobierno un informe ejecutivo dónde de cuentas de las actividades y ejecución de las actividades con fotografías y productos entregados acorde con el cronograma y plan de trabajo, el cual deberá ir firmado por todo el recurso humano mínimo requerido y deberá adjuntar el pago de seguridad social de este personal. 
Nota 1: Las hojas de vida del equipo técnico deberán ser allegadas al apoyo a la supervisión, acompañadas de todos los soportes que acrediten los perfiles requeridos y una carta de compromiso para su vinculación, además, que deben garantizar una dedicación tiempo completo para el proyecto. 
Nota 2: Los salarios se encuentran en el marco de la resolución 1412 de 2021, en el cual se adopta la tabla de honorarios para las personas naturales que celebren contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo.
5.4. Conformación del comité técnico:
Se conformará el comité técnico de seguimiento a la ejecución del contrato, con el propósito de realizar el seguimiento, vigilancia, control, apoyo y acompañamiento al desarrollo del proyecto, según lo establecido en el presente Anexo Técnico y en la normatividad vigente. Esto incluye el monitoreo y evaluación de la ejecución de proyecto, con base en lo aprobado en el cronograma de actividades, y el apoyo en las diferentes actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos. Este Comité se reunirá mínimo una vez al mes y será convocado por el supervisor del contrato y/o el delegado como apoyo a la supervisión por parte la Alcaldía Local de Engativá o por la coordinación del contratista si así se requiere.
El Comité Técnico, será conformado y llevará a cabo su primera sesión a más tardar ocho (8) días calendario después de la firma del acta de inicio y tendrá como objetivo revisar los asuntos propios de la ejecución del contrato y garantizar el desarrollo de las actividades con enfoque de la política pública ambiental. 
5.4.1. CONFORMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO – CTS
a. Alcalde local de Engativá y/o sus delegados de la supervisión y el apoyo a la supervisión.
b. El ejecutor (director (a) de Obra del proyecto y/o representante legal) por parte del Contratista.
c. Una persona delegada de las siguientes instituciones:

· Secretaría Distrital de Ambiente - SDA
· Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB ESP
· Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBB
· Policía Ambiental
· Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDGER
· Entre otras.

Este Comité técnico, es la instancia de coordinación para generar sinergias y dar seguimiento a los lineamientos establecidos para el desarrollo efectivo del proyecto, todo en el marco de la normativa aplicable. Para eso una vez conformado se establecerán la regularidad y horarios de las reuniones del comité.
El comité técnico sesionará mensual y extraordinariamente cuando lo convoque cualquiera de los miembros del comité. De cada sesión se levantará el acta que dé cuenta de los aspectos tratados, máximo 24 horas después de la sesión, a cargo de la secretaria técnica del comité técnico de seguimiento.
5.4.2 Funciones del comité técnico: 
1. El contratista se encargará de solicitar las respectivas designaciones del lugar de reunión y se deben realizar las convocatorias mediante correo electrónico y/u oficio a cada una de las partes involucradas con un mínimo de anticipación de ocho (8) días calendario; excepto que se vea la necesidad de convocar una sesión extraordinaria para tratar un tema específico y esto lo podrá hacer también la supervisión o la interventoría.
2. Una vez conformado el comité, se debe establecer lugar y horario de la primera reunión: deberá reunirse por primera vez a más tardar ocho (8) días calendario después de la firma del acta de inicio, con el fin de coordinar la fase de inicio del proceso, según las necesidades de la Administración Local estipuladas en el estudio previo y anexo técnico. En la primera reunión el contratista debe presentar las hojas de vida del talento humano requerido para la ejecución del contrato, adicionalmente presentará el cronograma de actividades para aprobación del comité.
3. Presentar los diagnósticos los territorios lugares propuestos en el presente documento, así como las acciones de articulación con los procesos en las dinámicas locales y sus actores.
4.  Reunirse de manera oficial dos (2) veces al mes, con el fin de informar sobre los avances y novedades de las actividades adelantadas para el desarrollo del contrato y de manera extraordinaria cuando la supervisión del contrato asignado por el ordenador del gasto y/o interventoría lo considere necesario.
5. Conocer el plan de trabajo y cronograma formato project para hacer veeduría en el seguimiento.
6. Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución para dar cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en este documento; así como también efectuar recomendaciones y sugerencias al respeto de los objetivos del presente proyecto, las cuales serán de obligatoriedad por las partes y quedarán registradas en las actas del comité.
7. El comité deberá revisar con anterioridad el contenido de las piezas gráficas y/o comunicativas que produzca el contratista en desarrollo del objeto contractual y posteriormente enviarlo a la oficina de comunicaciones del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para su aprobación de acuerdo con el manual de imagen de la Alcaldía Mayor. (Todo lo relacionado con comunicaciones debe tener lenguaje incluyente en el marco del acuerdo 381 de 2009).
8. Dar sugerencias frente a locaciones de intervención, convocatoria, publicidad, difusión y ejecución del proceso de intervención, en cuanto a la capacitación y ejecución del proyecto.
9. Orientar al operador sobre aspectos relacionados con las condiciones generales para la realización del proyecto en el territorio local.
10. El supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión será quien se encargue de verificar el cumplimiento de los acuerdos concertados y hará cumplir la normatividad pertinente a que haya lugar.
11. El delegado (a) del operador está encargado de convocar las reuniones, levantar las actas de cada comité en donde se plasme lo sucedido durante cada sesión, así como las personas que asistieron a las mismas, garantizando el espacio y los equipos necesarios para su realización. El supervisor(a) del contrato deberá apoyar, verificar y realizar el archivo de las respectivas actas, asegurarse que se utilicen los formatos establecidos por el Fondo de desarrollo local de Engativá.
12. El supervisor deberá registrar en actas cada uno de las reuniones o encuentros de campo que realice en su rol de supervisión durante la ejecución del contrato.
13. La supervisión revisará, analizará y consultora con el ordenador del gasto la aprobación o negación de las modificaciones que se requieran a la estructura del presente proceso con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos.
14. Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del contrato y como instancia inicial de solución de conflictos que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución de este.
15. Realizar sugerencias de mejoras durante y al final del contrato, las cuales serán consignadas en el informe final.
16. Exponer las dificultades encontradas en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso.
17.  Las demás funciones que se deriven de su naturaleza y de las funciones aquí asignadas.


	PRODUCTOS
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN

	Actas de reuniones
	Acta de cada una de sus sesiones o reuniones dejando constancia
detallada de los compromisos, decisiones y acuerdos logrados.

	Plan de trabajo y Cronograma
	Formatos de plan de trabajo y cronograma

	Aprobación piezas comunicativas
	Solicitudes al apoyo a la supervisión del proyecto para aprobación piezas comunicativas.

	Reuniones periódicas
	Actas de reunión de cada sesión



5.4.3. Mesas Técnicas de Trabajo.
Adicional a los comités técnicos ordinarios y extraordinarios podrán convocar y realizar mesas técnicas de trabajo, las cuales tendrán como fin tratar temas coyunturales y puntuales de orden técnico en la ejecución del contrato. Estas mesas técnicas podrán ser convocadas por parte de los integrantes del comité técnico en cualquier momento que lo consideren necesario con una antelación no menor a tres (3) días hábiles, durante el plazo de ejecución y/o liquidación del contrato.

La secretaría técnica de las mesas de trabajo estará a cargo del contratista, quien deberá llevar la trazabilidad de reuniones y de las actas que soporten lo tratado y definido en cada una de ellas, las cuales serán elaboradas y firmadas inmediatamente después de terminada la actividad. La secretaría técnica de las mesas de trabajo también ejecutará la difusión de actas firmadas máximo 24 horas hábiles después de realizada la mesa, entre otros.

5.4.4. Imputación presupuestal por meta y costos.

Con el fin de facilitar la labor de la supervisión e interventoría a continuación se adjunta de referencia los valores unitarios, las cantidades, frecuencias y la dedicación en el caso del talento humano de cada una de las metas, así:



Meta 32 “Plantar 1.300 árboles urbanos”

	ITEM 
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNI/MED
	CANTIDAD
	FRECUENCIA
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO DE REFERENCIA
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO DE REFERENCIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLANTACIÓN ARBOLADO
	

	1
	Plateo y deshierbe.
	Radio 0,5 m, limpieza de residuos, deshierbe, bordeo, des compactación, corona.
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 3.878 
	 $          5.041.400 
	

	2
	Corte de pasto.
	Preparación del terreno 1m2 por cada árbol a plantar
	M2
	1300
	1
	 $                      721 
	 $               937.300 
	

	3
	Ahoyado.
	Dimensión mínima de 1x1x1 metros 
	ARBOL
	1300
	1
	 $              59.836 
	 $      77.786.800 
	

	4
	Fertirriego
	Incluye agua (10 L/planta) y Humus Liquido (5 cm3/L).Se aplicara en la corona sobre el plato de la siembra, sin dejar en contacto directo con las raíces del árbol. ni a la exposición del sol.
Según las condiciones específicas de cada una de las zonas de siembra y de las especies a plantar
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 6.441 
	 $          8.373.300 
	

	5
	Fertilización edáfica
	Incorporación de nutrientes al suelo:  50 gr de fertilizante NPK 15-15-15 o 150 gr de abono orgánico y 50 gr de agrimins por planta. La aplicación se debe realizar en forma de corona, alrededor del tallo a distancia de
20 a 30 cm (Según las condiciones específicas de cada una de las zonas de siembra y de las especies a plantar)
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 2.037 
	 $          2.648.100 
	

	6
	Llenado y preparación de sustrato.
	Sustrato: tierra negra con cascarilla de arroz (limpia) con relación 8:1
	ARBOL
	1300
	1
	 $              40.090 
	 $      52.117.000 
	

	7
	Disposición de residuos 
	Reutilizarse, esparcirse o disponerse de manera adecuada(escombreras o sitios autorizados de acuerdo con la normativa vigente). Se estima que se dispondrá el 40% de material extraído.
	M3
	520
	1
	 $                 3.521 
	 $          1.830.920 
	

	8
	Hidrorretenedores 
	Polímero o gel que permite asegurar la disponibilidad de agua en el suelo para las plantas en temporadas secas. Su aplicación se debe realizar antes de la siembra con 5 gr por hoyo previamente hidratado, se recomienda que la activación del gel. Activar con agua durante 3 hrs, posteriormente se aplicara directamente en el fondo del hoyo.
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 1.646 
	 $          2.139.800 
	

	9
	Transporte y preparación de plántulas
	Acopio temporales cercanos a los predios de intervención, el pan de tierra debe ser embebido en agua en el momento de plantar, con el fin de compactar antes de la siembra y evitar desmoronamientos, la bolsa de debe retirar con cortes longitudinales. El transporte se debe realizar con vehículos de carga apropiados.
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 1.720 
	 $          2.236.000 
	

	10
	Tutorado 
	Elemento de madera maciza de medidas 2,5m altura x 0,3m x 0,3m, ubicado una distancia determinada del tronco del árbol para que no afecte su sistema radicular y enterrarse a una profundidad mínima de 0,50m a 0,60m en el suelo. Debe amarrarse al árbol con cabuya de fique.
	ARBOL
	1300
	1
	 $              16.142 
	 $      20.984.600 
	

	11
	SIGAU
	Levantamiento arbolado joven
	ARBOL
	1300
	1
	 $              15.246 
	 $      19.819.800 
	

	12
	Plateo. 
	Radio 0,5 m, limpieza de residuos, deshierbe, bordeo, des compactación, corona. (Se realizará entre los 90 y 120 días después de la plantación.)
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 4.096 
	 $          5.324.800 
	

	13
	Riego.
	Aplicación lentamente de 20 litros de agua por árbol en la base del tronco.(Se realizará entre los 90 y 120 días después de la plantación.)
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 2.967 
	 $          3.857.100 
	

	14
	Fertilización foliar
	Aplicación de mezcla (3 litros/árbol) de fertilización foliar Wuxal (1 cc/litro). (Se realizará entre los 90 y 120 días después de la plantación.)
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 5.294 
	 $          6.882.200 
	

	15
	Control fitosanitario
	Control fitosanitario insecticida Alisin (4cc/litro) y fungicida orgánico (4cc/litro). (Se realizará entre los 90 y 120 días después de la plantación.)
	ARBOL
	1300
	1
	 $                 5.027 
	 $          6.535.100 
	

	16
	Abatia parviflora
	Nativo; Semiheliofita; Mesoseral
	ARBOL
	20
	1
	 $                 8.901 
	 $               178.020 
	

	17
	Alnus acuminata
	Nativo; Semiheliofita-Hekiofita; Mesoseral
	ARBOL
	35
	1
	 $                 8.901 
	 $               311.535 
	

	18
	Clethra fimbriata
	Nativo; Semiheliofita; Mesoseral
	ARBOL
	20
	1
	 $                 8.901 
	 $               178.020 
	

	19
	Escallonia paniculata
	Nativo; Semiheliofita; Mesoseral
	ARBOL
	40
	1
	 $                 8.901 
	 $               356.040 
	

	20
	Gaiadendron punctatum
	Nativo; Semiheliofita; Mesoseral
	ARBOL
	20
	1
	 $                 8.901 
	 $               178.020 
	

	21
	Miconia ligustrina
	Nativo; Semiheliofita; Mesoseral
	ARBOL
	21
	1
	 $                 8.901 
	 $               186.921 
	

	22
	Clusia multiflora
	Nativo; Semiheliofita; Mesoseral
	ARBOL
	572
	1
	 $                 8.901 
	 $          5.091.372 
	

	23
	Baccharis latifolia
	Notivo; Heliófita; Priseral
	ARBOL
	83
	1
	 $                 8.901 
	 $               738.783 
	

	24
	Barnadesia spinosa
	Notivo; Heliófita; Priseral
	ARBOL
	83
	1
	 $                 8.901 
	 $               738.783 
	

	25
	Duranta mutisii
	Notivo; Heliófita; Priseral
	ARBOL
	43
	1
	 $                 8.901 
	 $               382.743 
	

	26
	Monochaetum myrtoideum
	Notivo; Heliófita; Priseral
	ARBOL
	153
	1
	 $                 8.901 
	 $          1.361.853 
	

	27
	Piper bogotensis
	Notivo; Semiheliofita, Priseral
	ARBOL
	93
	1
	 $                 8.901 
	 $               827.793 
	

	28
	Ageratina tinifolia
	Notivo; Heliófita; Priseral
	ARBOL
	93
	1
	 $                 8.901 
	 $               827.793 
	

	29
	Varronia cylindrostachya
	Notivo; Heliófita; Priseral
	ARBOL
	24
	1
	 $                 8.901 
	 $               213.624 
	

	30
	Profesional en ingeniería forestal ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo
Dedicación: 10%
	Experiencia profesional mínima de un (1) año en actividades relacionadas con manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.
	MES
	1
	8
	 $          508.094 
	 $          4.064.748 
	

	31
	Profesional en ingeniería civil, ambiental, forestal, arquitectura, ambientales, administrativas, ingenierías y/o ciencias de la educación.
Dedicación: 50%
	Experiencia profesional de un (1) año relacionado con proyectos ambientales y seis (6) meses como diseñador paisajístico
	MES
	1
	8
	 $     2.540.468 
	 $      20.323.744 
	

	32
	Bachiller académico con certificación en curso de alturas vigente. 
Dedicación: 100%
	Experiencia general: seis (6) meses 
	MES
	1
	8
	 $     2.117.323 
	 $      16.938.584 
	



Meta 31 “Mantener 7.500 árboles urbanos”

	ITEM 
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNI/MED
	CANTIDAD
	FRECUENCIA
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO DE REFERENCIA
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO DE REFERENCIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO 
	

	1
	Plateo. (1 ciclo) 
	Radio 0,5 m, limpieza de residuos, deshierbe, bordeo, descompactación, corona.
	ARBOL
	7500
	1
	 $                 2.202 
	 $      16.515.000 
	

	2
	Riego (mantenimiento)
	Aplicación lentamente de 20 litros de agua por árbol en la base del tronco.
	ARBOL
	7500
	1
	 $                 2.631 
	 $      19.732.500 
	

	3
	Poda. Menores a 2,0 metros de altura total.
	Poda de formación o estructurales, ramas con rad. < 1,5 cm con tijera de jardinería y > 1,5 cm con serrucho
	ARBOL
	6809
	1
	 $                 3.281 
	 $      22.340.329 
	

	4
	Poda. Entre 2,0 a 5,0 metros de altura total
	Poda de formación o estructurales, limpieza, aclareo, realce, reducción de copa y palmas.
	ARBOL
	691
	1
	 $          302.100 
	 $   208.751.100 
	

	6
	Retoturado. 10 % del total de arbolado joven si se requiere
	Elemento de madera maciza, el cual tiene como función direccionar el desarrollo vertical del árbol
	ARBOL
	680
	1
	 $              14.718 
	 $      10.008.240 
	

	7
	Fertilización foliar arbolado joven menores a 2,0 metros de altura total
	Aplicación de  mezcla (3  litros/árbol)  de  fertilización foliar Wuxal (1  cc/litro).  (Se  realizará entre los 90 y 120 días después de la plantación.)
	ARBOL
	6809
	1
	 $                 4.583 
	 $      31.205.647 
	

	8
	Fertilización edáfica arbolado joven menores a 2,0 metros de altura total
	Incorporación  al  suelo  de  nutrientes  que  son  requeridos  por  la  planta  para  sus procesos básicos.
	ARBOL
	6809
	1
	 $                 1.857 
	 $      12.644.313 
	

	9
	Fertilización foliar arbolado 2,0 a 5,0 metros de altura total
	Aplicación de  mezcla (3  litros/árbol)  de  fertilización foliar Wuxal (1  cc/litro)
	ARBOL
	691
	1
	 $              45.168 
	 $      31.211.088 
	

	10
	Fertilización edáfica arbolado 2,0 a 5,0 metros de altura total
	Incorporación  al  suelo  de  nutrientes  que  son  requeridos  por  la  planta  para  sus procesos básicos.
	ARBOL
	691
	1
	 $              30.209 
	 $      20.874.419 
	

	11
	Replante arbolado. 2% de arbolado joven si se requiere.
	Realizar un hoyo del tamaño del pan de tierra del ejemplar o de la bolsa que lo contenga, posteriormente aplicar el polímero hidrorretenedor. compactar manual y moderadamente el suelo alrededor del tronco.
	ARBOL
	137
	1
	 $              36.946 
	 $          5.061.602 
	

	12
	Actualización SIGAU
	Incluye levantamiento del árbol, creación, desaparición, actualización y/o modificación
	ARBOL
	7500
	1
	 $              17.845 
	 $   133.837.500 
	

	13
	Profesional en ingeniería forestal ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo
Dedicación: 70%
	Experiencia profesional mínima de un (1) año en actividades relacionadas con manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.
	MES
	1
	8
	 $     3.556.655 
	 $      28.453.236 
	

	14
	Profesional en ingeniería forestal ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo
Dedicación: 100%
	Experiencia profesional mínima de un (1) año en actividades relacionadas con manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.
	MES
	1
	8
	 $     5.080.935 
	 $      40.647.480 
	

	15
	Bachiller académico con certificación en curso de alturas vigente. 
Dedicación: 100%
	Experiencia general: seis (6) meses 
	MES
	17
	8
	 $     2.117.323 
	 $   287.955.928 
	

	16
	Profesional en ingeniería forestal, ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo. Con posgrado en manejo de plantaciones o en gestión ambiental o en gerencia de recursos naturales o en ambiente y desarrollo local o en gerencia de proyectos o administración pública o afines
Dedicación: 30%
	Experiencia profesional igual o mayor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y (2) años de experiencia específica certificada como director y/o coordinador de proyectos de: contratos relacionados con el objeto contractual de la presente licitación, con  posgrado en gerencia del medio  ambiente 
	MES
	1
	8
	 $     2.826.290 
	 $      22.610.320 
	

	17
	Profesional universitario en salud ocupacional, ciencias naturales o ingeniería forestal o ambiental con licencia SST vigente
Dedicación: 100%
	Experiencia profesional relacionada mínima de un (1) año relacionado en actividades  de  salud  y seguridad en el trabajo
	MES
	1
	8
	 $     5.080.935 
	 $      40.647.480 
	

	18
	Profesional en ciencias sociales, naturales, humanas, ambientales, administrativas, ingenierías y/o ciencias de la educación
Dedicación: 100%
	Experiencia profesional  de un (1) año relacionado con proyectos ambientales
	MES
	1
	8
	 $     5.080.935 
	 $      40.647.480 
	

	19
	Tulas impermeables de color de 30 x 40 cm de color rojo con marca a una tinta, con cordón nacional. (Con el nombre de la Alcaldía Local de Engativá - Engativá Activa) 1 tinta
	Tulas de color rojo con marca a una tinta (con logo insitucional de Alcaldía Local de Engativá - Engativá activa 
	UNIDAD
	430
	1
	 $                 9.958 
	 $          4.281.940 
	

	20
	Gorras en drill tipo beisbolelra con cierre en hebilla metálica 100% acrilica.
	Gorras de color rojo con marca a una tinta(con logo insitucional de Alcaldía Local de Engativá - Engativá activa.
	UNIDAD
	1188
	1
	 $              18.902 
	 $      22.455.576 
	



Meta 27 “Intervenir 420 m2 de jardinería

	ITEM 
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNI/MED
	CANTIDAD
	FRECUENCIA
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO DE REFERENCIA
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO DE REFERENCIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA
	

	1
	Riego (jardinería)
	Aplicación directa de agua a través de equipos que no les generen daños a las plantas, en las horas de la mañana y dos (2) veces por semana en épocas secas.
	M2 / MES
	420
	8
	 $                 2.296 
	 $          7.714.560 
	

	2
	Retiro de arvenses (deshierbe)
	Retiro de plantas (únicamente arvenses o malezas) que compiten con las especies
allí sembradas, con herramienta y eliminar manualmente las mas próximas a las plantas.  
	M2 / MES
	420
	2
	 $                      324 
	 $               272.160 
	

	3
	Fertilización edáfica
	Incorporación al suelo de elementos minerales esenciales para ser absorbidos a través de las raíces (Nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre)
	M2
	420
	2
	 $                 1.835 
	 $          1.541.400 
	

	4
	Fertilización foliar
	Incorporación a las hojas de elementos minerales esenciales 
	M2
	420
	2
	 $                 3.731 
	 $          3.134.040 
	

	5
	Poda de material seco
	Retirar las hojas secas, marchitas, o afectados por daños mecánicos, se debe de realizar con tijeras para podar, las cuales deben estar bien afiladas, el corte debe de hacerse siempre sobre una yema y en 45°.
	METRO CUADRADO 
	420
	8
	 $                      218 
	 $               732.480 
	

	6
	Poda de formación
	Realizar la formación de las plantas de acuerdo a los diseños iniciales de las jardineras
	M2
	420
	8
	 $                      440 
	 $          1.478.400 
	

	7
	Rebordeo 
	Delimitación del espacio dentro del cual esta confinada la plantación y se realiza con un palín.
	METRO CUADRADO 
	420
	8
	 $                      579 
	 $          1.945.440 
	

	8
	Replante jardinería 0,5% si se requiere
	Realizar un hoyo del tamaño del pan de tierra del ejemplar, posteriormente aplicar el polímero hidrorretenedor. compactar manual y moderadamente el suelo alrededor del tronco.
	METRO CUADRADO
	2,1
	1
	 $              25.242 
	 $                  53.008 
	

	9
	Adición de sustrato
	Manejo integral de plagas y enfermedades.
	METRO CUADRADO
	420
	1
	 $                 9.801 
	 $          4.116.420 
	

	10
	Recolección de residuos
	Recolección de residuos sólidos ordinarios 
	M2
	420
	16
	 $                 1.024 
	 $          6.881.280 
	

	11
	Profesional en ingeniería forestal ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo
Dedicación: 20%
	Experiencia profesional mínima de un (1) año en actividades relacionadas con manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.
	MES
	1
	8
	 $     1.016.187 
	 $          8.129.496 
	

	12
	Refrigerios 
	Bebida, proteina, harina, fuente de glucosa y fruta de temporada. 
	UNIDAD
	400
	1
	 $              24.113 
	 $          9.645.200 
	

	13
	Alquiler de transporte
	Realizar viajes ida y vuelta del personal requerido en cada una de las actividades establecidas. 
	UNIDAD
	4
	1
	 $          483.365 
	 $          1.933.460 
	

	14
	Tulas impermeables de color de 30 x 40 cm de color rojo con marca a una tinta, con cordón nacional. (Con el nombre de la Alcaldía Local de Engativá - Engativá Activa) 1 tinta
	Tulas de color rojo con marca a una tinta (con logo insitucional de Alcaldía Local de Engativá - Engativá activa 
	UNIDAD
	570
	1
	 $                 9.958 
	 $          5.676.060 
	

	12
	Bachiller académico con certificación en curso de alturas vigente. 
Dedicación: 100%
	Experiencia general: seis (6) meses 
	MES
	15
	8
	 $     2.117.323 
	 $   254.078.760 
	

	13
	Profesional en ingeniería forestal, ambiental, agronómica, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, administrador ambiental, ecólogo o biólogo 
Dedicación: 100%
	Experiencia profesional mínima de un  (1) años en actividades relacionadas planes de manejo ambiental, fichas ambientales, evaluación de impacto ambiental, manejo silvicultura de arbolado urbano y/o tratamientos especializados en arbolado urbano.
	MES
	2
	8
	 $     5.080.935 
	 $      81.294.960 
	




5.4.5. Supervisión del Contrato.

La Supervisión de la ejecución del contrato desde la Alcaldía Local de Engativá estará a cargo del Alcalde Local o por quien esta delegue. El supervisor o el apoyo designado por cada línea de inversión ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de las entidades y en el Manual de Supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno, estando obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución en función de dar cumplimiento al objeto contratado. El supervisor o su delegado deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato/contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

5.4.6. Presentación, revisión y aprobación de plan de trabajo y cronograma para el Proyecto 1602 Meta 27 “Intervenir 420 m2 de jardinería, coberturas verdes y paisajismo”, y Proyecto 1610 Meta 31 “Mantener 7.500 árboles urbanos” y Meta 32 “Plantar 1.300 árboles urbanos”.
Para la presentación del plan de trabajo y ejecución del contrato, el oferente debe contemplar y tener en cuenta las normas aplicables al objeto contractual y cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y condiciones mínimas señaladas en el presente documento. Dada la importancia de las funciones ambientales, paisajísticas y sociales del arbolado urbano y de la red de zonas verdes y ajardinadas con las que cuenta la localidad de Engativá, que contribuyen a crear espacios y corredores verdes dentro del entramado urbano haciendo de la localidad un territorio verde, se hace necesaria su conservación, mantenimiento y ampliación para contribuir en la construcción de una Bogotá ambientalmente más saludable. Así mismo para la localidad de Engativá es de vital importancia contribuir a la preservación y conservación de los servicios ecosistémicos que ofrece la localidad, los cuales corresponden a un pilar importante de soporte ambiental y socio cultural en la ciudad de Bogotá. 
Se hace necesario implementar unas estrategias claras que contemplan la ampliación de la disponibilidad de árboles, garantizar el mantenimiento de los que ya están disponibles y la intervención de jardineras y coberturas verdes. Para lograr esto se ejecutaran los dos (2)  proyectos denominados: 1602 “Participación social para la gestión del cambio climático”, y 1610: “Arborización y cuidado de nuestro medio ambiente”; Por medio de estos proyectos se busca mejorar la infraestructura verde y aumentar la cobertura arbórea en la localidad de Engativá, así mismo adelantar acciones de plantación y mantenimiento de arbolado en espacio público, contribuyendo a la ampliación de cobertura vegetal en el sector  y su conservación como parte de la mejora paisajística y de salud ambiental del entorno.
El contratista deberá presentar mediante radicado al FDLE los planes de trabajo dentro de los primeros ocho (8) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en el primer comité técnico, los cuales serán los documentos que reúnan la información necesaria para la ejecución del proyecto. En estos se deben definir los objetivos, recursos necesarios, metodologías, estrategias, procesos, tiempos de entrega, factores críticos identificados para la ejecución e indicadores de éxito para la ejecución. El FDLE deberá revisar y observar o aprobar los planes de trabajo.
El plan de trabajo debe contener, como mínimo:
· Nombre del proyecto,
· Objetivo general,
· Objetivos específicos,
· Organigrama del proyecto,
· Roles y funciones de cada cargo,
· Recurso humano designado al proyecto,
· Cronograma de actividades semana a semana como mínimo, (debe contener todas las actividades incluidas en el Anexo Técnico, descripción, fecha inicio-fin),
· Ruta de comunicación (conducto regular para establecer comunicación fluida entre la Alcaldía Local de Engativá y el ejecutor),
· Plan de financiero en el cual se describa la planificación y programación de los costos que se van a ejecutar.
· Diseño de metodologías de actividades de participación comunitaria.
El cronograma de ejecución de obra debe ser presentado por el Oferente adjudicatario, objeto de la presente selección, en la que se muestre la fecha de entrega del proyecto establecido, la programación debe reflejar el inicio de las actividades.
La forma de presentación de la programación deberá incluir lo siguiente:
· El Adjudicatario contará con ocho (08) días calendario desde la firma del Acta de Inicio para la elaboración del diagnóstico, presupuesto y programación de las actividades a ejecutar, el cual será presentado en el primer comité.
· Un programa por actividades con la duración del proyecto que incluya la definición de la ruta crítica y todos los frentes de trabajo a implementar.
· La metodología del cronograma debe ser por el Diagrama de Gantt formato project.
· Un programa semanal de flujo de fondos donde se incluya el valor a invertir y su correspondiente curva “s” de Proyecto.

En el caso de presentar modificaciones en el cronograma se deberá poner en consideración y aprobación ante la supervisión, el apoyo a la supervisión y el comité técnico.

5.5.7. Presentación, revisión y aprobación de formatos para los proyectos 1602 y 1610.
El contratista deberá presentar en los primeros ocho (8) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, mediante radicado a la FDLE, la totalidad de formatos de captura de datos necesarios para la ejecución contractual contemplados en el anexo técnico. El FDLE deberá revisar y/o observar o aprobar dichos formatos.
5.5.8. Presentación, revisión y aprobación de plan de avance físico y financiero para los proyectos 1602 y 1610.
El contratista deberá presentar en los primeros ocho (8) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, mediante radicado a la FDLE plan de avance físicos y financieros de las dos líneas, los cuales deberán dar cuenta del desarrollo de las metas mediante la ejecución de productos, adquisición de bienes y desarrollo de actividades medido en desarrollo del tiempo y costos programados. El FDLE deberá revisar, generar observaciones (si hay) y aprobar el plan de avance físico y financiero.
5.5.9. Diseño de las estrategias de comunicación del proyecto incluyendo convocatorias, líneas graficas de piezas comunicativas y demás piezas presentes con aprobación del área de comunicaciones del FDLE.
La estrategia de comunicaciones será el conjunto de acciones comunicativas que se deberán desarrollar para transmitir efectiva y masivamente la información relevante del proyecto a la comunidad, esta estrategia deberá contemplar el uso de redes sociales en las que se harán diversas publicaciones, la transmisión de piezas comunicativas por redes sociales como grupos de WhatsApp, perfiles oficiales de la Alcaldía Local de Engativá, el diseño e impresión de banners, volantes, afiches y demás elementos que generen expectativa a la comunidad. Los elementos que contendrá la estrategia de comunicaciones serán:
1. Nombre de la estrategia
2. Objetivo
3. En qué consiste el proyecto
4. ¿Cuál es el problema? ¿por qué se lleva a cabo el proyecto?
5. ¿Cuántas personas se benefician con el proyecto?
6. ¿Qué quiere comunicar? ¿Cuáles son los mensajes clave?
7. Canales o productos comunicativos para usar
a. Pautas en Medios Comunitarios
b. Afiches
c. Volantes
d. Pendones
e. Folletos
f. Carpetas
g. Videos
h. Otro. ¿Cuál?
8. ¿Quién realizará los diseños o productos comunicativos?
9. ¿Cuándo se van a entregar los materiales impresos o los videos?
10. Fechas importantes de eventos de lanzamientos, cierres o encuentros que tengan presencia del alcalde y acompañamiento o cubrimiento de la Oficina de Comunicaciones.
11. Si hay pauta en medios comunitarios, especifique cuántas son y el valor neto con descuentos incluidos.
12. Si hay estrategia Free Press, anexar el documento detallando el plan.
13. Es indispensable que detallen el Plan de Medios para su respectiva aprobación. A la hora de construirlo, sugerimos que tengan en cuenta los siguientes parámetros:
a. Detalle el presupuesto.
b. Público objetivo.
c. Objetivo del mensaje a emitir.
d. Estrato del público objetivo.
14. De acuerdo con el público objetivo y estrato, especifique los medios de comunicación en los que van a pautar.
15. ¿Qué pauta usarán? (banner, cuña, mix comercial, mención, publirreportaje, etc.)
16. Especifique el tiempo en que la pauta estará al aire.
17. Es importante que los mensajes incluyan un llamado a la acción a visitar las redes sociales de la Alcaldía Local de Engativá.
5.5.10. Presentación, revisión y aprobación del diagnóstico del mantenimiento de las jardineras.
Con el fin de identificar las necesidades reales del mantenimiento de las jardineras existentes ubicadas en Carrera 81B No. 65A y Calle 67 No. 80A – 60, parques públicos del barrio San Marcos. Se deberá entregar un diagnóstico del estado de estas, con el fin de identificar las acciones requeridas frente a las actividades rebordeo, remoción del suelo, retiro de arvenses, riesgo, replante, adición de sustratos, fertilización, manejo fitosanitario y podas, conforme a lo establecido en el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá, D.C., y la cartilla de mantenimiento entregada por el Consorcio Renovación Verde mediante Contrato de Obra 386 de 2021.
El contratista y la Alcaldía Local de Engativá realizarán verificación de las zonas objeto de mantenimiento para realizar un informe preliminar con registro fotográfico del estado en que se reciben las zonas.
Dentro del contrato a suscribir se estimó una pérdida del 0,2% del material vegetal plantado por el Consorcio Renovación Verde mediante Contrato de Obra 386 de 2021, material vegetal que será replantado sujeto a diagnóstico previo por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, donde se determinará el estado actual de las áreas ajardinadas y con basados en la información se determinarán las cantidades a replantar, valores que serán sometidos para aprobación del Comité Técnico Coordinador del convenio, lo anterior, solo de ser necesario. La ejecución de este porcentaje será autorizado por parte de la Supervisión y apoyo de la Supervisión del Contrato. En caso de que las pérdidas de material fuesen inferiores al 0,2% estimado dentro del contrato, el Comité Técnico Coordinador en cumplimiento de sus funciones, podrá aprobar el redireccionamiento de los recursos para el cumplimiento de otras actividades de este.
5.5.11. Presentación, revisión y aprobación del diagnóstico del arbolado para mantenimiento.
El contratista deberá presentar mediante radicado al FDLE el diagnóstico del estado del arbolado, con el fin de identificar las necesidades reales de mantenimiento, se deberá socializar con el Jardín Botánico José Celestino Mutis, Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el diagnóstico del estado del arbolado a intervenir y así distribuir las diferentes acciones en especial en atención a las podas, retutorado y replantes.
El contratista, la Alcaldía Local de Engativá y demás entidades, realizarán verificación e identificación del arbolado objeto de mantenimiento para la realización de informe preliminar con registro fotográfico del estado en que se reciben.
El Contratista deberá elaborar un documento, en el cual se identifique el estado actual del arbolado objeto de intervención por frente de obra, el cual debe contener: registro fotográfico, nombre especie, Código y descripción del estado actual. Adicionalmente, el contratista deberá entregar con este diagnóstico las actividades de intervención.
Dentro del contrato a suscribir se estima un 2% del arbolado para realizacion de replan, esta actividad está sujeta a diagnóstico previo por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, donde se determinará el estado actual de las áreas y con basados en la información se determinarán las cantidades a intervenir, valores que serán sometidos para aprobación del Comité Técnico Coordinador del convenio, lo anterior, solo de ser necesario. La ejecución de este porcentaje será autorizado por parte de la Supervisión y apoyo de la Supervisión del Contrato. En caso de que las pérdidas de material plantado fuesen inferiores al 2% estimado dentro del contrato, el Comité Técnico Coordinador en cumplimiento de sus funciones, podrá aprobar el redireccionamiento de los recursos para el cumplimiento de otras actividades de este.

5.5.12. Presentación, revisión y aprobación del plan de trabajo para plantación de arbolado.
El contratista deberá tener en cuenta principalmente las especificaciones técnicas del Plan de Restauración Ecológica para la EAAB ESP, en concordancia a que la titularidad del predio corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, con el fin de definir los diseños florísticos para el enriquecimiento de la zona. Este diagnóstico debe ser socializado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Alcaldía Local de Engativá, asimismo, recorrerán las zonas objeto de intervención para realizar un informe preliminar con registro fotográfico del estado en que se recibe el polígono.
Asimismo, debe tener en cuenta las especificaciones técnicas de la Cartilla de Andenes establecida en el Decreto Distrital 561 de 2015 “Por medio del cual se actualiza la Cartilla de Andenes adoptada mediante Decreto 1003 de 2000, adicionada mediante el decreto 379 de 2002 y actualizada mediante Decreto 602 de 2007”. De igual forma de acuerdo con lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá expedido por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y de acuerdo con el reglamento establecido en el Decreto Distrital 531 de 2010 (modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018), Así mismo, aplicar y dar cumplimiento a la resolución 0684 de 2018 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible; o los que los modifiquen o sustituyan. Finalmente, el operador realizara el Seguimiento, control y mantenimiento de cada una de las especies y/o zonas y/o actividades realizadas hasta la terminación del contrato.
5.5.13 Vehículos para la disposición de Residuos
El oferente deberá contar con disponibilidad de vehículos para la disposición de residuos (mínimo 2). Los vehículos para la disposición de residuos deben corresponder a camión con capacidad de 5 a 12 toneladas, modelo 2015 en adelante. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios, deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico para lo cual deberán presentar el certificado de la revisión técnico-mecánica y presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
Una vez sea adjudicado el o los contratos, el contratista para el inicio de las actividades deberá presentar la relación de los vehículos que utilizará para la disposición de residuos vegetales, con las respectivas copias de las licencias de tránsito, copia del SOAT vigente y revisión técnico-mecánica vigente, documentos que serán revisados y aprobados por parte de la interventoría.

5.5.14 Guía verde de contratación

El uso de vehículos para el desarrollo de las actividades propias del contrato requiere que se cumpla con la normatividad ambiental legal vigente: estándares de emisión de gases, publicidad exterior visual, vertimientos y gestión integral de residuos.
En este orden de ideas, se deben tener en cuenta las recomendaciones mínimas ambientales para el alquiler y uso de vehículos a motor, sin contrariar las políticas ambientales de la entidad y los principios generales de la contratación estatal, por lo que para la contratación del presente proceso se ha tenido en cuenta la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; en donde se establecen los criterios para tener en cuenta para el alquiler de dicho servicio de transporte.
Nota: Los productos intelectuales que sean resultado del contrato, serán propiedad de la Alcaldía Local de Engativá como insumo para el desarrollo de siguientes proyectos con las poblaciones identificadas.

5.5.15. Diseño de metodologías para las actividades que se desarrollarán, se presentará con fichas técnicas de actividades que identifique el nombre del evento, las actividades, objetivo, fecha, contenido temático, competencias, resultados esperados, metodología, desarrollo del evento, materiales e insumos requeridos, entre otros.
El contratista presentará las metodologías para las actividades propuestas en este documento con fichas técnicas de actividades que identifiquen el nombre del evento, las actividades que la componen, objetivo, fecha, contenido temático, competencias, resultados esperados, metodología, desarrollo del evento, materiales e insumos requeridos, entre otros, con un contenido mínimo:
a. Objeto contrato 
b. Componente - Actividad 
c. Grupo poblacional 
d. Numero de sesiones 
e. Tema por tratar 
f. Objetivo de la sesión 
g.  Fecha de ejecución
h.  Actividades a desarrolla desarrollar 
i.  Resultados 
j. Metodología
k. Desarrollo de la sesión (Actividad, Tiempo de ejecución, descripción breve, materiales)
Georreferenciación: Se entiende por georreferenciación la especialización del polígono de cada modelo plantado, identificando las especies plantadas y el número de individuos para el montaje en un sistema de información geográfico. El Contratista entregará un plano de georreferenciación del jardín implantado.

5.5.16. Informe de ejecución de actividad dirigida a la interacción con comunidad
El contratista presentara por medio de un informe, los resultados de la actividad que busca fomentar la continuidad, promoción y la participación comunitaria en el proyecto de plantación de arbolado, con base en los canales identificados de cooperación y participación comunitaria, la búsqueda conjunta de soluciones, y mejora los canales de participación existentes con las comunidades locales, con la participación activa de los diferentes representantes de grupos ambientales, habitantes y comunidad educativa presente en el sector. Dicha reunión tendrá la participación de mínimo 30 personas.
Con base en el proceso de interacción con la comunidad en las actividades de plantación de arbolado realizada por la Alcaldía Local de Engativá en vigencias anteriores, se requiere la socialización del desarrollo del contrato y las actividades a realizar con la población aledaña a los sitios a intervenir. 
El contratista deberá presentar en mesa de trabajo la siguiente información previa a la actividad por medio de ficha técnica, que contenga como mínimo:
- Descripción de la actividad
- Identificación del Grupo Poblacional objetivo de la actividad
- Temas a tratar
- Objetivo de la sesión
- Fecha programada de la actividad según cronograma aprobado
- Contenidos temáticos
- Resultados
- Metodología
- Desglose de las actividades (minuto a minuto)
- Materiales anexos (presentaciones, encuestas, evaluaciones de la actividad)
- Perfil del realizador
- Nombre del diseñador de la actividad
- Moderador y/o introductor del tema técnico
- Distribución de logística considerando los protocolos de bioseguridad si la normatividad vigente lo requiere.
- Aforo previsto y confirmado
- Presentación PPT a exponer a la comunidad
Para el alistamiento de la presentación pública se realizará una jornada de convocatoria, mínimo con 8 días de anterioridad a la fecha programada para la presentación, utilizando los siguientes medios:
• Correos electrónicos y llamadas telefónicas a los diferentes Líderes sociales, organizaciones comunitarias, presidentes de junta de acción comunal y diferentes Entidades Distritales competentes.
•Difusión de pieza publicitaria previamente aprobada por la oficina de prensa de la ALE por las redes sociales de la Alcaldía Local de Engativá y del contratista.
Se deberá remitir a la supervisión del contrato o al apoyo asignado, las diapositivas con una antelación de cinco (5) días, a la fecha prevista para la presentación,
Productos:
• Registro de los correos electrónicos enviados.
• Soportes de la convocatoria (fotos, videos o grabaciones) según sea el caso.
• Diapositivas de la presentación.
• Evidencia de reunión con el listado de asistencia originales donde se consignen el desarrollo de la actividad con las observaciones y sugerencias de la comunidad.
• Refrigerios (verificados mediante planilla de evidencia de reunión).
• Registro fotográfico y/o fílmico.
5.5.17. Solicitud de espacio para presentación pública del contrato ante la JAL y CAL.
El contratista deberá garantizar una (1) presentación del proyecto en sesión ordinaria de la CAL y la JAL, para lo cual gestionará un espacio en el orden del día cuando sesione dicha instancia, y socializar el proyecto. El ejecutor deberá anexar a su informe los soportes del cumplimiento de cada una de las actividades desarrolladas en esta etapa, como oficios de invitación, remisión de correos oficiales, listados de asistencia, registro fotográfico y/o fílmico, actas de la sesión, entre otras. Para el desarrollo de esta actividad, se debe contar con la participación del director de obra y del Ingeniero líder. 
5.5.18. Cronograma de actividades y plan de trabajo.
El contratista deberá entregar el cronograma de actividades y plan de trabajo para el mantenimiento y plantación de arbolado y mantenimiento de jardineras conforme a lo identificado en los diagnósticos previamente avalados por la supervisión, el apoyo a la supervisión y el comité técnico del contrato.
5. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A continuación, se presentarán los pasos a seguir y actividades necesarias, que se deben implementar para una adecuada ejecución de los proyectos.

Etapa 1 Componentes de presentación

· Presentación a la Presentación a la Comisión Ambiental Local –CAL.
· Presentación a la Junta Administradora Local- JAL.
· Presentación a la comunidad por UPZ de las áreas aferentes a intervenir.

Etapa 2 Mantenimiento de jardineras
· Riego
· Deshierbe
· Fertilización
· Control fitosanitario
· Poda

Etapa 3 Mantenimiento de arbolado

· Socialización de las intervenciones
· Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
· Mantenimiento de arbolado
· Riego, fertilización, plateo, poda de formación
· Control fitosanitario y manejo de plagas
· Cerramiento de zonas de intervención
· Ejecución de talas de árboles por emergencia

Etapa 4 Plantación de arbolado

· Plateo y deshierbe
· Corte de pasto kikuyo
· Ahoyado
· Fertirriego
· Fertilización
· Aplicación de hidroretenedor
· Transporte y preparación de plántulas
· Siembra
· Instalación de tutores

6.1 Presentación a la Comisión Ambiental Local –CAL y Junta Administradora Local - JAL 
El contratista deberá garantizar una (1) presentación del proyecto en sesión ordinaria de la CAL y la JAL, para lo cual gestionará un espacio en el orden del día cuando sesione dicha instancia, y socializar el proyecto. El ejecutor deberá anexar a su informe los soportes del cumplimiento de cada una de las actividades desarrolladas en esta etapa, como oficios de invitación, remisión de correos oficiales, listados de asistencia, registro fotográfico y/o fílmico, actas de la sesión, entre otras. Para el desarrollo de esta actividad, se debe contar con la participación del director de obra y del Ingeniero líder.

6.2 Presentación del Proyecto ante la comunidad por UPZ de las áreas aferentes a intervenir.
El contratista deberá garantizar una (1) presentación del proyecto por cada Unidad de Planeamiento Zonal de la localidad de Engativá, que se encuentren aferentes a la ejecución del proyecto, durante el primer mes de ejecución del contrato, para lo cual el contratista realizará las acciones necesarias de la convocatoria y deberá para tal efecto invitar a: líderes comunitarios, organizaciones de base, instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local, propiedad horizontal, a los Organismos de Control: Personería Local y Controlaría Local, a las organizaciones y/o formas de participación de la Localidad de Engativá que se vinculan en temas de medio ambiente, cambio climático, Ecourbanismo; del mismo modo, dará a conocer la propuesta de planeación, programación por cronograma, organización del proyecto y el equipo profesional que adelantará el trabajo, previa aprobación del Comité Técnico.
6.3. Etapa 2. Ejecución de mantenimiento de jardineras
6.3.1. Socialización de intervenciones
La actividad de mantenimiento de jardineras consiste en los mantenimientos permanentes de los cuatrocientos veinte (420) metros cuadrados implementados en el año 2022 en el barrio San Marcos.
El contratista deberá realizar mínimo una reunión de socialización previa al inicio de la intervención referente al mantenimiento de los cuatrocientos veinte (420) metros cuadrados y deberá garantizar no menos de diez (10) personas en la socialización, lo anterior soportado a través de acta de reunión, registro fotográfico y listados de asistencia. Dichas reuniones deberán ser concertadas con la comunidad, el contratista y apoyo a la supervisión, de acuerdo con el sitio donde se vaya a ejecutar la intervención, las personas asistentes, serán en su mayoría habitantes de las zonas aledañas a los sitios de intervención. 
También se requiere la definición de la logística requerida como herramientas e insumos. Para estas actividades, se requiere el direccionamiento de persona calificada con criterios técnicos en el tema, con el fin de servir como asesor técnico, y tendrá la capacidad de incluir los siguientes recursos:
- Registro original del evento.
- Refrigerios (verificados mediante planilla de evidencia de reunión)
6.3.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Se deberá realizar y entregar documento que recoja los requerimientos de las normas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, afiliación a seguridad social, tránsito vehicular, maquinarias y equipo, emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de cada actividad, como guantes, tapabocas, mascarilla, gafas, overol, botas.
Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
El operador deberá garantizar con su propuesta el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá aportar la matriz de Elemento de protección Personal (EPP) a implementar en caso de que resulte adjudicatario del contrato para el desarrollo óptimo de las actividades, teniendo encuentra que en algunas actividades a ejecutar se encuentra el mantenimiento de especies arbóreas en altura.
Se debe garantizar la entrega y control del uso de la dotación y EPP al personal según los riesgos al que estará expuesto. Los elementos de seguridad industrial para la protección del personal deben cumplir con las normas técnicas nacionales o internacionales (para los equipos de protección personal y los equipos de protección contra caídas). El o los contratistas están obligados a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP y de Equipos de protección contra caídas (EPCC) para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida, así mismo para los EPCC deberán de contar con su respectiva certificación de acuerdo a la Resolución 4272 del 2021 .
6.3.3. Mantenimiento de jardinería
Conforme con lo establecido en la Cartilla de Mantenimiento de las jardineras existentes, se deben tener en cuenta mínimo las siguientes actividades para realizar ciclos efectivos de mantenimiento:
Riego: Esta actividad debe de llevarse a cabo dos (2) veces por semana en épocas secas, se recomienda realizarse durante el inicio de la mañana con el fin que las plantas permanezcan hidratadas durante el día.
Deshierbe: Para el desarrollo de esta actividad se debe realizar una visita de identificación y diagnostico con el fin de conocer la mala hierba que se pretende erradicar, el tipo de vegetación en el que está creciendo, el ciclo de vida de las malezas y seleccionar el herbicida ideal para realizar esta actividad,  el deshierbe se recomienda realizar de manera manual con azadas y demás herramientas adecuadas, se debe de indicar al personal tener cuidado de retirar solamente las arvenses o malezas.
Fertilización: Para el desarrollo de esta actividad se recomienda la aplicación de N-P-K triple 15 al voleo, es decir esparciéndolo uniformemente sobre la superficie del suelo. Este proceso debe de realizarse una vez cada 4 meses con una dosis de 50 gramos por m2 siguiendo este plan de fertilización, Se recomienda realizar esta actividad en días nublados, en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas del atardecer, para evitar que las gotas se sequen inmediatamente.
Control fitosanitario: La presencia de enfermedades fúngicas (hongos) se pueden prevenir estrictamente, promoviendo césped sanos y plantas que resisten el estrés. Además, otras, medidas útiles incluyen la aireación del suelo, evitar el exceso de riego, mejorar el drenaje, reducir al mínimo la paja, podar los árboles para permitir que el sol seque el césped.
Esta actividad es de carácter preventivo, motivo por el cual, en caso de presentarse una enfermedad o plaga dentro de la jardinería se hace necesario consultar con un agrónomo con el fin de establecer el manejo adecuado según el caso en particular.
Poda: Esta actividad se busca retirar las hojas secas, marchitas, o afectados por daños mecánicos para favorecer el crecimiento de las plantas y el buen desarrollo de estas zonas verdes.
Nota: En caso de presentarse el fenómeno de La Niña o el fenómeno de El Niño al momento de la ejecución de la presente actividad, se realizará comité técnico para la respectiva aprobación de la redistribución del recurso.
6.4. Etapa 3. Mantenimiento de arbolado
6.4.1. Socialización de Intervenciones
El contratista deberá realizar mínimo una reunión de socialización previa a cada intervención referente al mantenimiento de los siete mil quinientos (7500) árboles en espacio público y deberá garantizar no menos de diez (10) reuniones, las cuales deben estar distribuidas en las UPZ de la localidad de Engativá. Por cada reunión la una participación de mínimo 10 personas de la comunidad, lo anterior soportado a través de acta de reunión, registro fotográfico y listados de asistencia. Dichas reuniones deberán ser concertadas con la comunidad, el contratista y apoyo a la supervisión, de acuerdo con el sitio donde se vaya a ejecutar la intervención, las personas asistentes, serán en su mayoría habitantes de las zonas aledañas a los sitios de intervención.
También se requiere la definición de la logística requerida como herramientas e insumos. Para estas actividades, se requiere el direccionamiento de persona calificada con criterios técnicos en el tema, con el fin de servir como asesor técnico, y tendrá la capacidad de incluir los siguientes recursos:
- Registro original del evento.
- Refrigerios (verificados mediante planilla de evidencia de reunión)
6.4.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Se deberá realizar y entregar documento que recoja los requerimientos de las normas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, afiliación a seguridad social, tránsito vehicular, maquinarias y equipo, emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de cada actividad, como guantes, tapabocas, mascarilla, gafas, overol, botas.
Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
El operador deberá garantizar con su propuesta el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá aportar la matriz de Elemento de protección Personal (EPP) a implementar en caso de que resulte adjudicatario del contrato para el desarrollo óptimo de las actividades, teniendo encuentra que en algunas actividades a ejecutar se encuentra el mantenimiento de especies arbóreas en altura.
Se debe garantizar la entrega y control del uso de la dotación y EPP al personal según los riesgos al que estará expuesto. Los elementos de seguridad industrial para la protección del personal deben cumplir con las normas técnicas nacionales o internacionales (para los equipos de protección personal y los equipos de protección contra caídas). El o los contratistas están obligados a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP y de Equipos de protección contra caídas (EPCC) para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida, así mismo para los EPCC deberán de contar con su respectiva certificación de acuerdo a la Resolución 4272 del 2021.
6.4.3. Mantenimiento de arbolado
Se deben adelantar todas las labores que aseguren la adaptación, desarrollo y sostenimiento del arbolado de siete mil quinientos (7500) individuos arbóreos. Las condiciones de intervención se enmarcarán según los parámetros del Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y/o a la normatividad ambiental vigente. El contratista deberá entregar a la supervisión un cronograma y plan de mantenimiento al arbolado, previamente asesorado por el JBB, y deberá dar estricto cumplimiento.
Se realizará mantenimiento básico a la plantación con las siguientes actividades.
Riego: El riego consiste en agregar el agua necesaria para que una planta o árbol cumpla con sus funciones metabólicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del individuo vegetal. Se calcula riego de 20 litros de agua por individuo, sin embargo, la cantidad de agua a agregar depende del estado y características del individuo. Se realizarán cinco (5) ciclos de riego por árbol. Sin embargo, el tiempo de intervalo real será el definido en el cronograma y plan de mantenimiento proyectado de acuerdo con el régimen de lluvias de la época.
Nota: En caso de presentarse el fenómeno de La Niña o el fenómeno de El Niño al momento de la ejecución de la presente actividad, se realizará comité técnico para la respectiva aprobación de la redistribución del recurso.
Fertilización: La fertilización es una actividad mediante la cual se aportan los nutrientes que los árboles requieren para su crecimiento normal. La dosis recomendad es: Cal agrícola (1000gr), Chipeado (3000gr) (no podrá ser astilla de eucalipto ni conífera), Triple 15 (200gr) o Triple 18 (200gr). Sin embargo, dependiendo de las propiedades del suelo, el contratista determinará técnicamente la cantidad de nutrientes necesarios.
Plateo: Consiste en la eliminación de pasto y yerbas que compiten con el árbol, en un diámetro de 1m alrededor del tronco del árbol y la conformación un plato para mejorar las condiciones de absorción de agua y nutrientes. El desyerbe de la maleza y la remoción de materiales extraños se hará de forma manual, y la remoción de la tierra se hará en forma superficial, sin ocasionar daños al sistema radicular del árbol. Se realizará al menos dos (2) ciclos de plateo, o en el intervalo definido en el cronograma y plan de mantenimiento.
Poda de formación: la formación de la estructura se realizará cuando el árbol es joven para establecer un tronco fuerte y con las ramas estructurales suficientemente robustas, orientadas hacia el exterior en todas direcciones y espaciadas en el tronco, formando el futuro esqueleto del árbol adulto. En la poda de formación de la estructura se deberán eliminar las ramas estructuralmente débiles, procurando mantener el equilibrio radial del ramaje y la forma natural del árbol. En la poda de formación de la estructura se puede corregir la orientación de las ramas estructurales, para reorientar el porte natural del árbol hacia una forma artificial, que sea más adecuada a la situación del árbol.
Se deberá realizar el retiro del material vegetal a reemplazar, retirar la maleza y residuos presentes en el área a replantar.
Nota 1: En caso de que algún individuo arbóreo requiera tutorado, el Contratista deberá garantizarlo, conforme a las especificaciones técnicas del Jardín Botánico.
Nota 2: Para intervención de arbolado por riesgo de caída, el contratista verificará si el individuo arbóreo cuenta con concepto técnico emitido por la autoridad ambiental competente, en este caso corresponde a la Secretaria Distrital de Ambiente por encontrarse en territorio urbano.
6.5.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Se deberá realizar y entregar documento que recoja los requerimientos de las normas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, afiliación a seguridad social, tránsito vehicular, maquinarias y equipo, emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de cada actividad, como guantes, tapabocas, mascarilla, gafas, overol, botas.
Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
El operador deberá garantizar con su propuesta el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá aportar la matriz de Elemento de protección Personal (EPP) a implementar en caso de que resulte adjudicatario del contrato para el desarrollo óptimo de las actividades, teniendo encuentra que en algunas actividades a ejecutar se encuentra el mantenimiento de especies arbóreas en altura.
Se debe garantizar la entrega y control del uso de la dotación y EPP al personal según los riesgos al que estará expuesto. Los elementos de seguridad industrial para la protección del personal deben cumplir con las normas técnicas nacionales o internacionales (para los equipos de protección personal y los equipos de protección contra caídas). El o los contratistas están obligados a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP y de Equipos de protección contra caídas (EPCC) para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida, así mismo para los EPCC deberán de contar con su respectiva certificación de acuerdo a la Resolución 4272 del 2021.
6.5.3. Plantación de material vegetal: 
Etapa 4. Plantación de arbolado
6.5.1. Socialización de intervenciones Para la ejecución de esta actividad, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mediante acta de recorrido, expresa que de acuerdo con los lineamientos técnicos de restauración en lo establecido en su Plan de Restauración Urbana, existe viabilidad para la siembra de un aproximado de 1300 árboles en los predios identificados CHIP AAA0058PBUH (EAAB1404); CHIP AAA0058PBTD (EAAB 1403). Teniendo en cuenta lo anterior, para la formulación de este proyecto y previo reconocimiento del área se identificó la necesidad de plantar 1300 árboles en los predios mencionados, en cumplimiento de la meta.
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El contratista deberá realizar mínimo una reunión de socialización previa a la intervención referente a la plantación de 1300 árboles en espacio público y deberá garantizar no menos de dos reuniones, las cuales deben estar distribuidas dentro del área de influencia del proyecto de intervención. Por cada reunión la una participación de personas de la comunidad, lo anterior soportado a través de acta de reunión, registro fotográfico y listados de asistencia. Dichas reuniones deberán ser concertadas con la comunidad, el contratista y apoyo a la supervisión, de acuerdo con el sitio donde se vaya a ejecutar la intervención, las personas asistentes, serán en su mayoría habitantes de las zonas aledañas a los sitios de intervención.
También se requiere la definición de la logística requerida como herramientas e insumos. Para estas actividades, se preside del direccionamiento de persona calificada con criterios técnicos en el tema, con el fin de servir como asesor técnico, y tendrá la capacidad de incluir los siguientes recursos:
- Registro original del evento.
- Refrigerios (verificados mediante planilla de evidencia de reunión)
Diseño De La Plantación
Se requiere la distribución espacial de las especies a plantar de acuerdo con las condiciones técnicas y con el sitio definido para intervenir dentro de las zonas aprobadas previamente mediante diagnóstico de campo por parte del contratista. El diseño debe contar con el acompañamiento y aprobación de la Supervisión y Apoyo a la Supervisión por parte del FDLE y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en conocimiento de Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, socializado dentro de los comités técnicos.
Alistamiento del material vegetal
Para la plantación, el transporte y maniobra del material vegetal es necesario mantener el el suelo próximo al sistema radicular completo en el momento del trasplante. 
Perforado de Subsuelo: Debe realizarse en el centro del área a plantar del tamaño del bloque o pan de tierra, posteriormente se retira la bolsa del ejemplar de manera que no se desintegre el bloque de suelo que lo contiene. A continuación, debe introducirse la muestra en el área perforada y agregar suelo ya extraído al intersticio, ésta debe ser compactada firmemente sin afectar el sistema foliar ni radicular de la muestra. 
La Plantación Del Material Vegetal
Se realiza con el modelo de plantación establecido y aprobado por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en conocimiento del Jardín botánico de Bogotá José Celestino Mutis; teniendo en cuenta que la base del tallo quede al mismo nivel de la superficie del terreno y cuidando que las raíces estén cubiertas. El suelo alrededor del tronco debe compactarse manualmente y de manera moderada, buscando que el árbol conserve la posición vertical que trae en la bolsa o capacho. Dentro de esta actividad se debe realizar la fertilización utilizando abono orgánico que corresponde a humus liquido (5 -8 Cm3/litro), combinado con melaza (10 cm3/litro), esta mezcla se adicionara en una proporción de 1 -1,5 litros por árbol de acuerdo con la humedad del suelo. Este proceso se realizará posterior a la plantación en el plato del árbol en forma de corona.
Tutorado: El tutorado consiste en establecer al árbol un tutor o listón como soporte en la plantación inicial del árbol, este debe ser un listón de madera de 3cm x 3cm x 1.5 m, que no afecte sus sistema radicular y debe enterrarse a una profundidad mínima de 0.40 m en el suelo, debe amarrarse al árbol con 0,3 m de cabuya de fique de modo que no se provoque ni el ahorcamiento, ni el anillado del árbol, pero con firmeza que no permita el balanceo del tronco del árbol, su ubicación respecto al árbol no debe afectar el pan de tierra y debe responder a un criterio técnico y estético.
El contratista debe socializar a la ciudadanía en general y a las autoridades competentes sobre el tipo de actividad a ejecutar y el tiempo duración, así como sobre el responsable de su ejecución. Todo el equipo profesional y operativo del asociado debe estar en capacidad de informar y atender de la mejor manera posible las dudas presentadas por la comunidad aledaña a los sitios de intervención, bajo la guía y liderazgo del profesional social responsable de esta labor.
El contratista podrá apoyarse en las bases de datos que el equipo de participación y ambiente de la Alcaldía Local de Engativá pueda suministrar u otros mecanismos de apoyo para la realización del ejercicio. Así mismo el contratista preparará con antelación la logística necesaria para la presentación.
El contratista deberá entregar a la supervisión del contrato y/o interventoría el listado de asistencia diseñado por el operador y aprobado por el Comité Técnico, para el registro de las personas en la presentación pública, estos soportes deberán presentarse con el respectivo informe mensual de actividades, en físico (claro y sin enmendaduras) y transcrito a formato Excel (magnético).
La presentación pública del proceso ante la comunidad será a los treinta (30) días calendario, a partir de la firma del Acta de Inicio.
El Contratista deberá informar a las organizaciones ambientales, culturales y sociales de la localidad de Engativá sobre las obras a realizar, para que de esta manera la comunidad esté enterada de las acciones que se van a ejecutar.
Posterior a la plantación de arbolado, el contratista deberá ejecutar las acciones referidas en las fichas de mantenimiento del Plan de Restauración de la EAAB ESP, teniendo en cuenta sus lineamientos indican que debe realizarse esta primera intervención al individuo plantado.
7. ETAPA DE SEGUIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y MEMORIAS
7.1. Mantenimiento de jardineras 
· Construcción de fichas técnicas de intervención de mantenimiento de jardinería realizado
· Visitas de seguimiento 
7.2. Mantenimiento de arbolado
· Documento técnico del mantenimiento de arbolado con las bitácoras y memorias de intervención
· Creación y actualización de la información correspondiente a SIGAU
· Visita de seguimiento 
7.3. Plantación de arbolado
· Documento técnico de la plantación de arbolado con las bitácoras y memorias de intervención
· Creación de la información correspondiente a SIGAU
· Visita de seguimiento
7.1. Mantenimiento de jardinería
7.1.1. Construcción de fichas técnicas de intervención de mantenimiento de jardinería realizado
El contratista deberá plasmar sus actividades de mantenimiento conforme lo establecido en el cronograma de actividades y plan de trabajo, dentro de las fichas técnicas de intervención definidas inicialmente en el comité técnico. La entrega de estos documentos debe realizarse posterior de cada una de las intervenciones previstas durante el contrato.
7.1.2. Visitas de seguimiento
Producto de esta visita se requiere generar evidencia de verificación en el estado físico y fitosanitario de las jardineras, con el fin de verificar la ejecución de acciones integrales de mantenimiento y replante si fue requerido.
7.2. Mantenimiento de arbolado
7.2.1. Documento técnico del mantenimiento de arbolado con las bitácoras y memorias de intervención
Con este documento se requiere la consolidación de toda la información de la ejecución, incluyendo cartografía y memorias de todo el proyecto conforme los lineamientos emitidos por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la autoridad ambiental competente.
7.2.2. Creación y actualización de la información correspondiente a SIGAU
Finalmente, se requiere la actualización de manera semanal de la información dasométrica, georreferenciación, cargues o actualizaciones con el respectivo cargue al SIGAU de las novedades identificadas en el desarrollo del contrato y que ameriten su actualización según los criterios del Jardín Botánico de Bogotá, referentes a los siete mil quinientos (7500) individuos qué hacen parte del arbolado referenciado por el mismo.
7.2.3. Visita de seguimiento
Producto de esta visita se requiere generar evidencia de verificación en el estado físico y fitosanitario de los árboles intervenidos, con el fin de verificar la ejecución de acciones integrales de mantenimiento y replante.
7.3. Plantación de arbolado
7.3.1. Documento técnico de la plantación de arbolado con las bitácoras y memorias de intervención
El contratista deberá entregar ficha técnica de la plantación conforme las actividades ejecutadas en el presente contrato. Esta ficha será concertada en el comité técnico conforme las recomendaciones emitidas por el FDLE, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
7.3.2. Creación de la información correspondiente a SIGAU
Se requiere por parte del contratista el cargue de la información de plantación de los mil trescientos (1300) individuos arbóreos, con la información dasométrica, georreferenciación, cargues o actualizaciones al SIGAU de las novedades identificadas en el desarrollo del contrato y que ameriten su actualización según los criterios del Jardín Botánico de Bogotá.

7.3.3. Visita de seguimiento
Producto de esta visita se requiere generar evidencia de verificación en el estado físico y fitosanitario de los árboles plantados, con el fin de verificar la ejecución de acciones integrales de mantenimiento y replante.
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