PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

OFERTA ECONOMICA
Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

Asunto: PRESENTACION OFERTA ECONOMICA No. MC-QDO-CDTCI-118-2024

Respetados señores:

El/ los suscrito(s)	, actuando en calidad como proponente (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE CON SU IDENTIFICACIÓN – EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASOCIADO Y EL PORCENTAJE EN LA
CONFORMACIÓ N), manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con la invitación pública del PROCESO No. MC-QDO-CDTCI-120-2024, presento la siguiente propuesta y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a ejecutar profesionalmente.

a. La propuesta económica se deberá presentar en el siguiente formato:


	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	NOMBRE
	CARACTERISTICAS TECNICAS /DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD INDICATIVA
	



VALOR UNITARIO INCLUDO IVA

	
	
	
	
	
	
	
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	72101511 
	DEPENDENCIA SALA DE VIDEOCONFERENCIAS

AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA LG DE 
34.100 BTU – 
Refrigerante: R410A
Modelo: 9J1MOOLH
	Mantenimiento Preventivo:

Realizar limpieza del Serpentín Condensador y 
evaporador con agua a presión, utilizando 
desincrustante para una limpieza profunda
Lavado y desmonte total del blower
Limpieza interior y exterior del gabinete y de las tarjetas
Limpieza debajo y alrededor del equipo en un perímetro 
de un metro.
Suministro, y/o ajuste de tornillos, tuercas y terminales 
de los compresores, soportes de equipos y otros.
Revisión y limpieza de las hélices de ventiladores y 
turbinas.
Revisión y lubricación de rodamiento, ejes y otros.
Verificar el buen estado operativo de las válvulas 
solenoide, filtro secador, presostatos y otros sensores.
Verificación de la correcta instalación y sujeción de 
tuberías y capilares de cobre, para evitar fugas de gas 
por desgaste y rotura de estos, debido a la vibración y 
rozamiento con otras partes del equipo.
Verificación del correcto estado operativo del regulador 
de velocidad de los motores ventiladores.
Revisión del estado del aislamiento
	unidad
	2
	
	

	2
	72101511 
	DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN

AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG C142CR  Refrigerante: R-22   0.73 KG C142CR Modelo: C142CR
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVAPORADOR
Desarmar la evaporadora y limpiar cada elemento para retirar grasa, polvo y partículas dañinas que pueda tener adheridos.
Retirar los filtros para limpiarlos suavemente con agua y jabón. 
Sacar la carcasa para continuar con la limpieza de los elementos internos. 
Remover la tarjeta electrónica.
Limpiar el serpentín con agua y un líquido limpiador específico para esta parte. 
Asear el ventilador con ayuda de agua a presión.
Lavar la bandeja de condensados para eliminar bacterias existentes.
Lubricar el motor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADOR
Retirar la carcasa para acceder a los elementos internos. 
Remover el ventilador junto con el motor. Asegurarse de no mojarlos o quedarán en desuso. 
Sacar la placa electrónica con mucho cuidado. 
Aspira las tapas y el interior del gabinete.
Lava el gabinete con ayuda de agua a presión.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Revisar el giro del ventilador del condensador
Revisar el arranque del compresor
Revisar el termostato
Revisar la carga de refrigerante
Revisar los goteos de agua desde el panel frontal
Revisión y reparación de la tarjeta electrónica 
	UNIDAD
	1
	
	

	3
	72101511 
	DEPENDENCIA CONTENEDOR DE ALTURAS


AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT BLUELINE MS-241002  Refrigerante: R-22  0.95 KG Modelo: MS-241002
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVAPORADOR
Desarmar la evaporadora y limpiar cada elemento para retirar grasa, polvo y partículas dañinas que pueda tener adheridos.
Retirar los filtros para limpiarlos suavemente con agua y jabón. 
Sacar la carcasa para continuar con la limpieza de los elementos internos. 
Remover la tarjeta electrónica.
Limpiar el serpentín con agua y un líquido limpiador específico para esta parte. 
Asear el ventilador con ayuda de agua a presión.
Lavar la bandeja de condensados para eliminar bacterias existentes.
Lubricar el motor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADOR
Retirar la carcasa para acceder a los elementos internos. 
Remover el ventilador junto con el motor. Asegurarse de no mojarlos o quedarán en desuso. 
Sacar la placa electrónica con mucho cuidado. 
Aspira las tapas y el interior del gabinete.
Lava el gabinete con ayuda de agua a presión.

MANTENIMIENTO GENERAL
Revisar el giro del ventilador del condensador
Revisar el arranque del compresor
Revisar el termostato
Revisar la carga de refrigerante
Revisar los goteos de agua desde el panel frontal
	UNIDAD
	1
	
	

	4
	72101511 
	DEPENDENCIA PUNTO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA LG DE 
24.000 BTU 
Refrigerante: R410A
Modelo: 9L1MOOKQ
	Mantenimiento Preventivo:
Realizar limpieza del Serpentín Condensador y 
evaporador con agua a presión, utilizando 
desincrustante para una limpieza profunda
Lavado y desmonte total del blower
Limpieza interior y exterior del gabinete y de las tarjetas
Limpieza debajo y alrededor del equipo en un perímetro 
de un metro.· Suministro, y/o ajuste de tornillos, tuercas y terminales 
de los compresores, soportes de equipos y otros.
Revisión y limpieza de las hélices de ventiladores y 
turbinas.
Revisión y lubricación de rodamiento, ejes y otros.
Verificar el buen estado operativo de las válvulas 
solenoide, filtro secador, presostatos y otros sensores.
Verificación de la correcta instalación y sujeción de 
tuberías y capilares de cobre, para evitar fugas de gas 
por desgaste y rotura de estos, debido a la vibración y 
rozamiento con otras partes del equipo.
Verificación del correcto estado operativo del regulador 
de velocidad de los motores ventiladores.
Revisión del estado del aislamiento
	unidad
	1
	
	

	5
	72101511 
	DEPENDENCIA  AMBIENTE MECANICA AUTOMOTRIZ

AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA LG DE 
34.100 BTU Refrigerante: R410A
Modelo: 9J1MOOLH
	Mantenimiento Preventivo:

Realizar limpieza del Serpentín Condensador y 
evaporador con agua a presión, utilizando 
desincrustante para una limpieza profunda
Lavado y desmonte total del blower
Limpieza interior y exterior del gabinete y de las tarjetas
Limpieza debajo y alrededor del equipo en un perímetro 
de un metro.
Suministro, y/o ajuste de tornillos, tuercas y terminales 
de los compresores, soportes de equipos y otros.
Revisión y limpieza de las hélices de ventiladores y 
turbinas.
Revisión y lubricación de rodamiento, ejes y otros.
Verificar el buen estado operativo de las válvulas 
solenoide, filtro secador, presostatos y otros sensores.
Verificación de la correcta instalación y sujeción de 
tuberías y capilares de cobre, para evitar fugas de gas 
por desgaste y rotura de estos, debido a la vibración y 
rozamiento con otras partes del equipo.
Verificación del correcto estado operativo del regulador 
de velocidad de los motores ventiladores.
Revisión del estado del aislamiento
	unidad
	1
	
	

	VALOR TOTAL
	




Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: 	 NIT 	
Nombre del Representante Legal: 	
C.C. No.	de			 Dirección				 Teléfonos		Fax		 Correos Electrónicos1 - 			
2 - 	 Ciudad	
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