
	FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA

	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION HORIZONTALES PARA LA CONSERVACION DE BIOLOGICOS DE USO VETERINARIO Y RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS ASI COMO OTROS EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL AREA PECUARIA DE SAMADE

	Item
	Características Técnicas
	Referencia
	Cantidad Solicitada
	Valor
	IVA
	Valor Total Incluido
Iva

	1
	Congelador horizontal con tecnología inverter, puertas batientes en lámina galvanizada.
· Peso máximo: entre 190 kg
· Dimensiones externas:
Alto: 102 cm
Frente: 212 cm 
Fondo: 82,5 cm
· Volumen bruto: mayor a 800 litros
· Volumen neto: mayor a 780 litros
· N° de puertas superiores: 2
· Rango de temperatura: -24°C a -18 °C
· Amperaje: 2,5 A
· Compresor: 1/2 Hp
· Consumo: 183 Kw/mes
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	2
	Refrigerador horizontal para vacunas. Vol. 150 litros, 2 a 8°C, puerta sólida. Aprobado por la Organización Mundial de la Salud para almacenamiento de vacunas, Certificación PQS, registro Invima, 115V/60HZ

Datos técnicos
Tipo: Refrigerador con revestimiento de hielo
Tipo de gabinete: Cofre
Tipo de enfriamiento: Enfriamiento directo
Refrigerante: HC
Nivel de ruido: menor a 40 dB

Desempeño:
Rango de temperatura: 2-8 
Temperatura ambiente de 5 a 43 °C
Nivel de protección: A

Control:
Controlador: Microprocesador
Pantalla: solar de temperatura, tipo LED

Datos eléctricos:
Fuente de alimentación: 208-230V/60Hz
Potencia a 220V: 120 W
Corriente Eléctrica (A): 1 A
Consumo de energía durante funcionamiento estable: 0.54 KWh/24h
Consumo de energía durante prueba de enfriamiento: 0.62 KWh/24h
Tiempo de espera a 43 °C: más de 60 horas 50 minutos
Tiempo de espera a 32 °C: más de 96 horas 23 minutos

Dimensiones:
Capacidad de almacenamiento de vacunas: 122 L
Volumen bruto: 150L
Peso neto / bruto (aprox.): 105/140 (kg)
Dimensiones interiores (WxDxH): 840 x 366 x 560 (mm)
Dimensiones exteriores (WxDxH): 1128 x 717 x 872 (mm)
Dimensiones de embalaje (WxDxH): 1190 x 770 x 1080 (mm)
Carga de contenedor (20'/ 40' / 40'H): 26/56/56

Funciones:
Temperatura alta/baja: Si
Falla en el sensor: Si

Accesorios:
Patas / ruedas: No
Canastillas: 3
Data Logger: Si
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	Lavamanos de accionamiento con pedal   en acero inoxidable 
· Material: acero inoxidable 304.
· Grado: alimenticio – quirúrgico
· Calibre: 18
· Pedal con grifería
· Base chazar al piso
· Incluye:
· Poseta
· Sifón poseta
· Tubo evacuación poseta
· Tubo conexión grifería
· Soporte de pedal
· Llave grifería
· Base protectora grifería
· Pedal de accionamiento
· Base para chazar al piso

MEDIDAS EXTERNAS: Alto 94,5 cm; Ancho 40,5 cm, Fondo 38 cm y peso 12 kg

MEDIDAS POSETA: Profundidad 20 cm, Ancho 31 cm y Fondo 25 cm
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	NOTA: JUNTO CON SU OFERTA ECONÓMICA EL PROPONENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA TECNICA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS EN LA QUE SE INDIQUE LA MARCA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS LAS CUALES DEBEN SER ACORDES CON LAS EXIGENCIAS TECNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD
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