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FORMATO Nº5

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA   

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
	     ITEM
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25
	RECARGA  Y MANTENIMIENTO 
EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS                                                Extintor Multipropósito es apto para extinguir incendios clase 

A (madera, papel, telas, algodón)
B (líquidos inflamables) y 
C (equipos eléctricos), presentados usualmente a causa de la actividad de la industria petrolera y química.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEl  ELEMENTO:   
FUEGO CLASE: A B C
CONDUCTOR ELECTRICO: No
ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si
PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 150 psi
PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 450 psi
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 a 6 m
TIEMPO DE DESCARGA: 11, 03segundos
CARGA AGENTE EXTINTOR: 4 Kg
PESO TOTAL CARGADO: 5,8 Kg
AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2)
AGENTE EXTINTOR: Bicarbonato de sodio
ALTURA CILINDRO: 45 cm
DIÁMETRO CILINDRO: 12,8 cm 
Valvula 30.mm
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1
	RECARGA  Y MANTENIMIENTO
EXTINTOR CO2 5 LIBRAS
Extintor  auto expelente para fuegos de la clase B-C.
B: Líquidos inflamables
C: Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios
A: Solidos o materiales fibrosos.
Cantidad de agente extintor 5 libras
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1
	RECARGA  Y MANTENIMIENTO 
EXTINTOR CO2 10 LIBRAS
Extintor de CO2 10lbs. Cuerpo de Aluminio,también conocidos como Nieve Carbónica o Anhidrido Carbónico Recomendado para: Combatir fuego clase B ( líquidos y gases inflamables), Clase C ( eléctricos), en Laboratorios, Equipos Electronicos, imprentas, centros de control, cuartos de máquinas, equipos médicos, Espacios Cerrados. Extintores que se descargan como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno.
AGENTE: CO2 
TEMPERATURA DE TRABAJO – 30 A 49 ºC
CLASE BC
 PESO (KG.) 8
TIEMPO DE DESCARGA (SEG) 11 SEGUNDOS ALTURA (CM) 525 MM
RESIÓN DE PRUEBA 215 BAR 
DIÁMETRO (CM) 152 MM
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4
	RECARGA  Y MANTENIMIENTO
EXTINTOR AGUA A PRESION 2.5 GALONES  ACERO INOX
FUEGO CLASE: A
CONDUCTOR ELÉCTRICO: Si
ANILLO DE VERIFICACIÓN:  Si
MANGUERA: Termoplástica de 1/2"
PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 125 psi
PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 375 psi
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 9 a 12 m
TIEMPO DE DESCARGA: 60 segundos
CARGA AGENTE EXTINTOR: 2,5 gl
PESO TOTAL CARGADO: 12,3 kg
AGENTE EXPELENTE: Nitrógeno (N )
AGENTE EXTINTOR:   ALTURA CILINDRO: 46 cm  DIÁMETRO CILINDRO: 18 cm                                             EN ACERO INOXIDABLE  REFERENCIA PARA PEDIDOS EXTPR170   EXTINTOR 2,5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX Agua con aditivo penetrante
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10
	COMPRA EXTINTOR CO2 5 LIBRAS
Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta).
Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010.  Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.
AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED.
Extintor  auto expelente para fuegos de la clase B-C.
B: Líquidos inflamables
C: Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios A: Solidos o materiales fibrosos.
Cantidad de agente extintor 5 libras
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COMPRA EXTINTOR C02 10 LIBRAS EN ALUMINIO
EXTINTOR CO2 10 LIBRAS
Extintor de CO2 10lbs. Cuerpo de Aluminio,también conocidos como Nieve Carbónica o Anhidrido Carbónico Recomendado para: Combatir fuego clase B ( líquidos y gases inflamables), Clase C ( eléctricos), en Laboratorios, Equipos Electronicos, imprentas, centros de control, cuartos de máquinas, equipos médicos, Espacios Cerrados. Extintores que se descargan como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno.
AGENTE: CO2
TEMPERATURA DE TRABAJO – 30 A 49 ºC
CLASE BC
PESO (KG.) 8
TIEMPO DE DESCARGA (SEG) 11 SEGUNDOS ALTURA (CM) 525 MM
RESIÓN DE PRUEBA 215 BAR
DIÁMETRO (CM) 152 MM
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4
	COMPRA EXTINTOR  ABC DE 10 LIBRAS 
Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas.
Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. 
Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC  652 y la NTC 1916.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEl  ELEMENTO:   
FUEGO CLASE: A B C
CONDUCTOR ELECTRICO: No
ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si
PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 150 psi
PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 450 psi
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 a 6 m
TIEMPO DE DESCARGA: 11, 03segundos
CARGA AGENTE EXTINTOR: 4 Kg
PESO TOTAL CARGADO: 5,8 Kg
AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2)
AGENTE EXTINTOR: Bicarbonato de sodio
ALTURA CILINDRO: 45 cm
DIÁMETRO CILINDRO: 12,8 cm 
Valvula 30.mm
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2
	COMPRA EXTINTOR DE AGUA A PRESION 2.5 GLS   EN ACERO INOXIDABLE COLOR VERDE 
Tiempo de descarga 10 a 12 segundos.  Alcance de descarga 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga hasta el 97%. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2).  -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ).
Presión de trabajo 150 P.S.I.  -Cantidad de agente extintor 2.5 galones de agua
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5
	BOTIQUIN TIPO B.
Botiquín primeros auxilios tipo B:
Morral grande de 50cm x 32cm x 10 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros, dotado con 25 elementos:
	Cantidad
	Detalle del producto

	1
	gasa limpia PAQ x 100 und

	25
	gasa estéril 7.5x7.5 por 5 und

	4
	compresa abdominal

	1
	esparadrapo de tela 4″ x5 yardas

	1
	bajalenguas paq x 20 und

	2
	venda elástica 2″ x 5 yardas

	2
	venda elástica 3″ x 5 yardas

	2
	venda elástica 5″ x 5 yardas

	2
	venda de algodón 3″ x 5 yardas

	2
	venda de algodón 5″ x 5 yardas

	1
	yodopovidona espuma 120ml

	5
	solución salina 250ml

	1
	guante látex por caja de 100 o de vinilo según disponibilidad.

	1
	termómetro digital

	1
	alcohol antiséptico frasco x 300ml

	1
	linterna dinamo

	1
	tijera universal para trauma

	1
	cuello para inmovilización cervical uso adulto

	1
	kit x 3 piezas inmovilizadores en cartón plast brazo pierna tobillo

	1
	vasos paquete x 25 und

	1
	Acido acetil salicílico 

	2
	acetaminofén 500 mg tab x 10 und.

	1
	hidróxido de aluminio frasco

	2
	Barrera plástica de protección para RCP tipo llavero 
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30
	SOPORTE PARA EXTINTOR DE 10 A 20 LIBRAS
Soporte pedestal para extintor, con una base de   3 patas para poder soporte de las mismas protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, con base
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1
	BOTIQUIN METALICO SIN DOTACION
Botiquín gabinete metálico industrial de primeros auxilios, sin dotación con puerta de vidrio. 
Medidas 27 cm Alto x 22 cm Ancho x 11 cm Fondo.
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5
	TABLA RIGIDA TIPO FEL CON SU RESPECTIVO ARNES GANCHO  ARNES SEÑAL INDUMASAS
Material: Higiénica, traslucida, material polietileno de alta densidad. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza  Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg ,  Soporta carga: de 130 a 142 Kg.  Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2” con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza. Colores: Anaranjado o amarillo. Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X
Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más practica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso.  CORREAJES, INMOVILIZADOR DE CUELLO, AVISO DE SEÑALIZACIÓN, SOPORTE DE PARED
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4
	BASES DE PISO PARA EXTINTOR  PARA PARED
Para extintor tipo L acero 10 libras 
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12
	SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION 
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Puede ser izquierda o derecha
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal 
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4
	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Puede ser izquierda o derecha
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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5
	SEÑALETICA PUNTO DE ENCUENTRO
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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10
	SEÑALETICA LADO DERECHO ESCALERAS 
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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10
	SEÑALETICA LADO IZQUIERDO ESCALARAS
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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10
	SALIDA DE EMERGECNIA
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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10
	RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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10
	RUTA DE EVACUACION DERECHA
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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4
	SEÑALETICA TRANSITE CON CUIDADO
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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5
	SEÑALETICA PARA BOTIQUIN
elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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16
	SEÑALETICA EXTINTOR
Señalización ruta de evacuación elaborada en poliestireno de alta durabilidad impresión full color
Medidas : 15x30
Con logo de la alcaldia municpal
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3
	CINTA ANTIDESLIZANTE 
Cinta Antideslizante Negra 20M X 48Mm
	
	

	VALOR TOTAL PROPUESTA
	



EN ESTE FORMATO EL PROPONENTE ENCONTRARÁ, LOS ÍTEMS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD Y, DEBERÁ ANEXARLO CON LA PROPUESTA, SIN MODIFICAR NINGUNO DE SUS ÍTEMS, INCLUYENDO POR CADA ÍTEM, EL VALOR UNITARIO. 

RECUERDE QUE LA PROPUESTA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS TOTALES SOLICITADAS EN EL FORMATO N°5 – OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCURRIRÁ EN CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. ASÍ MISMO SE RECHAZARÁ CUANDO EL PROPONENTE ADICIONE, MODIFIQUE, SUPRIMA O, EN TODO CASO, ALTERE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO REQUERIDO, O NO CONSIGNE EL VALOR UNITARIO DE SU OFRECIMIENTO.
EL VALOR OFERTADO EN ESTE FORMATO DEBE COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL QUE INDIQUE EN EL CUESTIONARIO DEL SECOP II “OFERTA ECONÓMICA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO”, EN EL CASO DE QUE EL VALOR OFERTADO EN EL FORMATO N°05 “OFERTA TECNICA Y ECONOMICA” Y EL VALOR OFERTADO EN EL CUESTIONARIO DEL SECOP II “OFERTA ECONÓMICA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO” NO SEA EL MISMO, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO A LOS ____ DÍAS DEL MES DE ___ DEL AÑO ______ EN LA CIUDAD DE __________________.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  _________________

NOMBRE  _________________________________

CC _________________

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA  _________________________________




[image: ]Dirección: Calle 6 con Carrera 11 Esquina, Parque Principal | Teléfono: (+57) 2 267 2653
Correo electrónico: contactenos@pradera-valle.gov.co –
 oficinajuridica@pradera-valle.gov.co
Código postal: 763550
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