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Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial


ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Objeto: Adquisición e instalación de un plotter multifuncional para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.


ÍTEM A ADQUIRIR



MARCA:                                     .                                                                                

Las siguientes son las características técnicas mínimas del Plotter objeto de la contratación:

	Especificación  
	Requerimientos 

	Elemento(s) a adquirir: 
	Plóter multifuncional con inyección de tinta a color (Funciones:  Impresión, escaneo, copiado), nuevo, con componentes no remanufacturados; incluyendo todos los componentes, accesorios e insumos necesarios para su inicio de operación inmediata. 

	Velocidad de impresión 
	21 segundos por página A1 o menos; 120 impresiones A1 por hora o más; 60 impresiones A0 por hora o mas 

	Resolución de impresión 
	2400 x 1200 ppp o más optimizados 

	Precisión de la línea  
	0.1% 

	Capacidad de bandeja de entrada 
	Entrada de hojas:  1, carga manual; alimentación de rollos: 2 rollos, carga automática 

	Tamaño máximo de papel 
	Ancho de impresión:  Entre 11 pulgadas hasta 36 pulgadas (279 mm a 914 mm) aproximadamente 

	Tipos de papel soportados 
	Papel bond, papel recubierto, papel fotográfico, película, papel técnico, entre otros 

	Tamaños de papel soportados 
	Desde A4 hasta A0 (ancho 36 pulgadas) 

	Grosor del papel 
	Hasta 0.8 mm 

	Gramaje 
	De 60 a 328 g/m² aproximadamente 

	Diámetro externo de rollo 
	140 mm aproximadamente 

	Escáner 
	Escaneo en color, resolución de hasta 600 ppp, formato hasta 36 pulgadas de ancho 

	Capacidad de almacenamiento 
	128 GB o más (virtual), 500 GB o más de disco duro 

	Conectividad 
	Ethernet, USB 2.0 o mayor, WiFi 

	Formatos de archivo soportados 
	JPEG, PDF (de múltiples páginas), TIFF (de múltiples páginas), DWF, entre otros 

	Sistemas operativos compatibles 
	Windows y macOS 

	Dimensiones
	A ofrecer.
En todo caso, el proponente deberá tener en cuenta las dimensiones de las puertas de acceso y ascensores del destino del plotter: Carrera 7 # 27-18 Piso 18 en Bogotá; y asegurar que, el plotter ofertado podrá trasladarse sin inconveniente a través de los trayectos necesarios hasta el punto de instalación.
Ver nota 1.

	Cartuchos de tinta 
	Incluir un juego completo de cartuchos de la más alta capacidad para el plotter 

	Fungibles 
	Incluir e instalar todos los fungibles necesarios para la operación inmediata del plotter. Indicar las referencias y la estimación de impresiones por cada fungible 

	Compatibilidad con software de diseño 
	AutoCAD, Revit, Adobe Creative 

	Gestión del Color 
	Calibración automática de colores, Perfiles ICC 

	Garantía de fábrica 
	3 años 

	Otros 
	Incluir instalación y capacitación, del plotter en general y en particular de su uso con Adobe Reader, AutoCAD y Revit.  El Plotter no debe estar discontinuado, ni con fecha de fin de ventas o soporte inferior a 31/12/2029. 



NOTA 1: ACERCA DE LAS DIMENSIONES 
 
La sede tiene una entrada para personas (Piso 1) y otra a los parqueaderos (Sótanos 1, 2 y 3). 
 
Entrada a través de los parqueaderos: 
 
Antes de la puerta que dirige al ascensor del sótano hay una tubería elevada que cuenta con una altura de 1,84 metros. 
 
Posteriormente, las puertas hacia el ascensor que va de los sótanos 1, 2 y 3 hacia el piso 1, cuentan con las siguientes medidas: 70 cm (ancho) x 200 cm (alto).
 
El ascensor que va de estos pisos al piso 1, tiene las siguientes dimensiones: 
 
- Puerta: 79 cm (ancho) x 199 cm (alto) 
- Ancho interno: 130 cm 
- Alto interno: 229 cm 
- Profundidad interna: 160 cm 
 
Este trayecto finaliza frente a los ascensores del piso 1, que llevan al piso 18 (destino del plotter) 
 
Entrada a través del piso 1: 
 
En la entrada principal para personas del edificio se ubica una puerta que tiene las siguientes medidas: 160 cm (ancho) x 209 cm (alto) 
 
En este piso quedan los ascensores, que llevan al piso 18 (destino del plotter) 
 
Ascensor de carga – Piso 1 al 18 
 
- Puerta: 89 cm (ancho) x 199 cm (alto) 
- Ancho interno: 182 cm 
- Alto interno: 209 cm 
- Profundidad interna: 109 cm 
 
En el piso 18 se debe hacer entrega e instalación del plotter. 
 

Aceptación:
Yo, ________________________________________ en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio _____________________________________, o en mi calidad de persona natural, me comprometo con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a cumplir con las especificaciones relacionadas, así como con las obligaciones, con los bienes anteriormente relacionados, de acuerdo con las características y cantidades descritas en la Invitación Publica No. IP-xx-2024.






FIRMA            ____________________________________
CC
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