ANEXO. No. 5
CONDICIONES TÉCNICAS
REF.: Invitación pública No. XXXXXXXXXXX
OBJETO: XXXX
Yo  _____________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. _________________ expedida en ______________________, actuando en Nombre y Representación de la firma ____________________identificada con NIT No. __________, por medio del presente documento me manifiesto al Municipio que acepto todas y cada una de las condiciones de carácter técnico mínimo exigidas, tales como:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	SUMINISTRO EMULSIÓN CRR
	LT
	952

	2
	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19
	M3
	22.76
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Los documentos del proyecto indicaran cudl deberd ser la granulometiia por aplicar en
cada caso especifico, dependiendo del fipo de capay su espesor y siguiendo los criterios
de la Tabla 510.5. En proyectos especiales, donde la capa de rodadura esté conformada
por un microaglomerado en caliente o una mezcia drenante, los documentos del
proyecto deberan redefinir las capas inferiores y establecer Ios tipos de mezclas por utiizor
enellas

Tabla 510.4
Granulometria de agregados combinados para mezclas asfdlticas en caliente

Tamiz (mm / US. Standard)
190 [ 125 | 95 [ 475 | 200 [ 0425 [ 0180
34" [ 172" | 3/8" [No.4 | No.1o
% Pasa

Tipo de mezcla

[ 100 | 2095 | 5976 | 3651

MD12 8095 | 71.87 | 4905 | 3044

MD20 o2 | 5975 | 4258 | 271

ms12 8095 | 7:83 | 4056 | 2339

Semidensa | Ms20 682 | 5571 | 3551 | 2339

ms25 5369 | 3349 | 2339

MG20 a6 | 2846 | 1732

MG25 weo | 2946 | 1732

MAM20 s571 | 3ss1 | 239
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NOTA 1: Las anteriores especificaciones corresponden a las características mínimas aceptadas por el Municipio conforme a la necesidad del Proyecto, por lo tanto, se entiende que el Municipio acepta especificaciones mayores del presente estudio previo siempre y cuando beneficien al Municipio.

El oferente debe proyectar su presupuesto teniendo en cuenta que dentro del valor están considerados todos los gastos en que incurra para la presentación de la propuesta, y los impuestos de ley que apliquen al contrato.

La adquisición de esta contratación se debe satisfacer con persona natural o jurídica, que no se encuentre incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley. 

NOTA 2: Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas legales la escogencia de los servicios objeto de esta contratación recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo IVA incluido, para lo cual la entidad determinara el menor valor correspondiente al promedio de la sumatoria de los ítems requeridos, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Alcaldía Municipal de Flandes, o sea aquella que no supere el presupuesto oficial, no tenga un precio artificialmente bajo, cumpla las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.

PLANTA ASFALTICA

El Proponente o algún miembro del proponente plural deberán acreditar la disponibilidad de una planta asfáltica, de las siguientes características y deberá disponer de:

· La respectiva licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental y/o permisos otorgados por la autoridad competente.

· Encontrarse en pleno funcionamiento de tal manera que se garantice que la planta está en posibilidad de producir mezcla asfáltica de forma inmediata para la ejecución del contrato.

NOMBRE DEL PROPONENTE

C.C. o NIT

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO DE CONTACTO[image: image2.png]
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