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                                                  Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta - Norte de Santander 

NIT. 800.165.874-0	
ANEXO TECNICO

IP 046 de 2020

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos requeridos en la ejecución del contrato.

ESPECIFICACIONES 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Localizacion y replanteo
	m2
	430

	1,2
	Desmonte    de    carpintería    metálica    (puertas    y
ventanas)
	m2
	4,2

	1,3
	Demolición muro en ladrillo e obra e = 0.12m
	m2
	6

	1,4
	Demolición de pisos (cemento requemado y pisos en
concreto)
	global
	1

	1,5
	Corrida de puntos sanitarios e hidráulicos área baños
	Und
	3

	1,6
	Desmonte    de    lavadero,    lavatraperos,    sanitarios,
tuberías hidráulicas
	global
	1

	1,7
	Suministro e  instalacion de malla plástica antipalomas
	M²
	18,8

	1,8
	Retiro de sobrantes
	M³
	6

	1,9
	Desmonte de escalera metálica
	M²
	7

	 
	 
	 
	 

	2
	MAMPOSTERIA
	 
	 

	2,1
	Muro   en   lamina   eterboard   calibre   8   y   perfileria
galvanizada para division de baños
	M²
	8,5

	2,2
	Poceta de aseo con muros en ladrillo tolete, con acabado en cerámica y perfil de aluminio con válvula
de pozuelo de 2"
	Und
	1

	2,3
	muro en drywall base 6 con perfileria en làmina galvanizada y olaca yeso de 1/2" divisiones internas juzgado promiscuo del circuito, juzgado segundo penal, sus respectivas salas de audiencia y todas las divisiones de los juzgados primero penal y promiscuo de familia con sus respectivas salas de audiencia
	M²
	360

	2,4
	Frescasa con foil incrustada dentro muro drywall como aislante acustico en la fachada lateral derecha
juzgado promiscuo del circuito.
	M²
	37,2

	 
	 
	 
	 

	3
	CIELORASOS
	 
	 

	3,1
	Suministro   e   instalación   de   cielo   raso   en   icopor revestido,   perfileria  en  aluminio  natural  reticulado  de 60X60   y   todo   lo   necesario     para    su   correcta instalación no incluye area de archivos 1, 2 y 3
	M²
	364

	 
	 
	 
	 

	4
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 

	4,1
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 

	4.1.1
	Punto de agua fría PVC presión 1/2"  incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación
	Und
	7

	4.1.2
	llaves  de  Chorro  de  bronce  de  1/2   incluye  todos  los
accesorios  necesarios  para  su  correcta  instalación. Lavatraperos
	Und
	1

	4,2
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 

	4.2.1
	Instalación  de  desagües  tuberías  condensación  de
aires acondicionados PVC de 3/4"
	ML
	90

	4.2.2
	Tubería  aguas  negras  de  2"  y  3"   incluye  todos  los
accesorios necesarios para su correcta instalación
	ML
	6

	4.2.3
	Puntos sanitarios  de desagüe  PVC, incluye  todos los accesorios necesarios para su correcta instalación
	Und
	7

	4.2.4
	Corridasde puntos sanitarios
	Und
	5

	4,3
	APARATOS SANITARIOS
	Und
	 

	4.3.1
	Combo sanitario (lavamanos sanitario)
	Und
	2

	4.3.2
	Lavamanos   en  acero  inoxidable   con  disepensador
para jabon y agua incluye griferia
	Und
	3

	 
	 
	 
	 

	5
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 

	5,1
	SALIDAS y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO
	 
	 

	5.1.1
	Salida   lámpara   LED  56  W  cuadrada  de  60x60  en tubo PVC conduit de  1/2" con conductores de cobre 2 N°   12   +   1   N°   12   desnudo.   Incluye   proporcional interruptor,   soportes,   cajas   y   accesorios   para   su completa    instalación.    Despacho    juez,    sala    de audiencias, secretarias.  incluye luminaria
	Und
	35

	5.1.2
	Salida   lámpara   LED  30  W  redonda  en  tubo  PVC conduit de  1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N°   12   desnudo.   Incluye   proporcional   interruptor, soportes,   cajas   y   accesorios   para   su   completa instalación. Archivos y pasillos. Incluye luminaria
	Und
	9

	5.1.3
	Salida toma monofásico doble en tubo PVC conduit de 1/2"  con  conductores  de  cobre  2  N°  12  +  1  N°  12. Incluye   toma,  soportes,  cajas  y  accesorios  para  su completa instalación. Para computadores
	Und
	43

	5,2
	TABLEROS Y GABINETES
	 
	 

	5.2.1
	Tablero de 18 circuitos  trifásico 208-120V, 225A con puerta    y    chapa    de    cierre,    con    espacio    para
Totalizador.
	Und
	1

	5.2.2
	Interruptor     Industrial     de     3x60/100-50kA     como
totalizador
	Und
	1

	5,3
	ACOMETIDAS
	 
	 

	5.3.1
	alimentacion bifasica " con conductores de cobre 3 N°
10.  Incluye   toma, soportes,  cajas y accesorios para su completa instalación. Para Aires acondicionados,
	Und
	14

	5.3.2
	Suministro   e   instalación   de   acometida   desde   el medidor hasta el tablero general en conector de cobre 4 N°8 TAWG + 1 N°8 THHN en ducto de 1 1/4" PVC
tipo pesado
	ml
	2

	5,4
	CABLEADO                 ESTRUCTURADO                 Y
COMUNICACIONES
	 
	 

	5.4.1
	Salida punto de voz y datos
	Und
	56

	5.4.2
	Conector  RJ -45 Cat.6
	Und
	112

	 
	 
	 
	 

	6
	AIRES ACONDICIONADOS
	 
	 

	6,1
	ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS
	 
	 

	6.1.1
	Desintalacion,   desmonte,   traslado   e   instalacion   y montaje    de   Aires   Acondicionados,   incluye   cable encauchado   de   3x12   o   3x14   según   cada   caso, canaletas 100x45, 60X40, 0 20x20 y metros de tuberia de cobre faltante, (reutilizar material existente en buen
estado)
	Und
	14

	 
	 
	 
	 

	7
	PISOS
	 
	 

	7,1
	AFINADOS Y PISOS CERAMICOS
	 
	 

	7.1.1.
	Afinado y alistado de pisos en mortero 1:4 de 1 1/2 a
3cm de espesor
	M²
	2

	7.1.2
	Suministro   e   Instalación   de   piso   cerámica   baños
incluye boquilla
	M²
	2

	7,2
	GUARDAESCOBAS
	 
	 

	7.2.1
	Suministro e instalación guarda en esmalte pintada en
color negro
	ml
	328,45

	 
	 
	 
	 

	8
	ENCHAPES
	 
	 

	8,1
	ENCHAPE MURO PARA BAÑOS Y COCINA
	 
	 

	8.1.1
	Suministro   e   instalación   de   cerámica   incluye   win esquinero  en  aluminio  y/o  plástico,  remate  de  borde en  ángulo   de  aluminio   y  emboquille.   Pegado  con mezcla lista de fabrica a 2.20  m de altura, baños
	M²
	20

	 
	 
	 
	 

	9
	CARPINTERIA  METALICA,  ALUMINIO,  VIDRIO   Y
MADERA
	 
	 

	9,1
	CARPITERIA ALUMINIO  VIDRIO
	 
	 

	9,1,1
	Suministro   e   instalación   de   ventanilla   de   atención publico  elaborado  de  la  siguiente  manera.   marco de aluminio  anodizado  de  1  1/2"   x1  1/2"  natural,   vidrio de  5mm,  corredera  horizontal,  con sistema  de  cierre jaguar,   incluye   empaques,   anclajes   y   todos   los elementosnecesarios  para  su  correcta  instalación  y
funcionalidad
	M²
	6,00

	9,2
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 

	9,2,1
	Base  en  platinas  metalica  3/16"  de  0.20  x0.20  m perforada en sus cuatros esquinas, anclada a la base de   concreto   con   4   pernos   soldados   de   1/2"   de diametro   y   0.10   m   de   longitud,   para   recibir   las columnas    metalicas    de    0,10x0.10,    pintadas    en anticorrosivo y esmalte para exteriores
	Und
	8

	9,2,2
	Suministro   e   instalación   de   columna   en    tuberia metálica  estructural de  0.10x0.10m  soldada  a  platina metálica   pintadas  en  anticorrosivo  y  esmalte  para
exteriores
	ml
	9,6

	9,2,3
	Suministro    e    instalación    de    estructura    metálica hotizontal  en   tuberia   estructural  de   0.10x0.10m   y tuberia metalica de 3x1 1/2" C 18 soldadas entre ellas, con angulo  perimetral de  1  1/2"  x1  1/2"  y tendido en tabla  de madera de 2,5 cm en toda su área
	m2
	8,16

	9,3
	CARPINTERIA MADERA
	 
	 

	9,3,1
	Hoja puerta en madera ancho variable  0.90 - 1.00  m
	Und
	24,00

	9,3,2
	Suministro e instalacion de marco de madera ancho 0,07m incluye anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion 
	Und
	24,00

	 
	 
	 
	 

	10
	ESTUCOS Y  PINTURA
	 
	 

	10,1
	PINTURA  A BASE DE AGUA
	 
	 

	10,1,1
	Suministro y aplicación de estuco en muros interiores
	M²
	3

	10,1,2
	Suministro y aplicación de  estuco plástico  acrílico y/o
pasta acrilica  muros fachada y exteriores
	M²
	4

	10,1,3
	Pintura muros interiores vinilo tipo 1,  2 manos incluye
resanes ( incluye filos y dilataciones)
	M²
	136

	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 

	 
	Administración
	%
	 

	 
	Imprevistos
	%
	 

	 
	Utilidad
	%
	 

	 
	Iva sobre Utilidad 
	%
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FIRMA DEL OFERENTE
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El AIU maximo para el presente proceso debe ser del 22%.

Las empresas contratadas para la ejecucion de obras civiles y/o mantenimiento de infraestructura fisica
deben cumplir los siguientes criterios ambientales basados en la Politica del SIGCMA vy los objetivos
ambientales de la Rama Judicial, asi como requerimientos normativos de caracter nacional, distrital y local.
Dar cumplimiento a la Politica del SIGCMA.

Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el lineamiento de gestion de Residuos sdlidos peligrosos
y no peligrosos, en cada una de las sedes.

Reportar cualquier anomalia o novedad ambiental presentada como son: ruptura de tuberia de acueducto,
cortes eléctricos, uso de equipos que requieran alto consumo de energia o agua, entre otras novedades.
Depositar o almacenar los residuos acordes a lo establecido en el lineamiento de gestiéon de Residuos no
peligrosos, en caso de no tener claridad con el tipo de residuos generados y el manejo a realizar, se debe
consultar al Coordinacién Nacional Ambiental quien dara las directrices a seguir.

En el caso que se generen residuos con caracteristicas peligrosas, el contratista que se encuentre
ejecutando la obra debera realizar la gestion integral de estos residuos y asumir los costos de la disposicidn
adecuada de los mismos, de igual forma debe presentar los certificados de disposicion final con empresas
autorizadas para este fin por la Autoridad Ambiental local.

Dar cumplimiento al lineamiento de manejo ambiental de escombros establecido.

Velar por el correcto uso de los materiales, con el fin de evitar pérdidas o desperdicios.

Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energia.

Para la construccién de nuevas obras tener en cuenta el aprovechamiento de la energia solar, la
implementacion de sistemas ahorradores de agua y en lo posible de energia, establecer las areas para
almacenamiento de residuos solidos que cumplan con las caracteristicas establecidos en el “lineamiento
de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos”.

Para el cumplimiento de este item el oferente debe presentar manifestacion escrita en donde se
comprometen con cada uno de los numerales anteriormente descritos.

Ofrecer y cumplir con la medida y descripcién establecida para cada elemento.

El contratista debera garantizar el suministro e instalacién de los elementos segun lo indicado en la
especificacion del objeto contractual.

Realizar la ejecucion del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

El valor total de la oferta econédmica no podra ser superior al promedio sefialado en el estudio de oferta.
Precio: Para determinar el valor del contrato se tomé como referencia el estudio de oferta anexo

Para todos los efectos, el valor de la oferta econdmica se expresara en pesos colombianos y en nimeros
enteros (sin decimales).









•  El AIU maximo para el presente proceso debe ser del 22%. 

•

  Las empresas contratadas para la ejecución de obras civiles y/o mantenimiento de infraestructura física 

deben cumplir los siguientes criterios ambientales basados en la Política del SIGCMA y los objetivos 

ambientales de la Rama Judicial, así como requerimientos normativos de carácter nacional, distrital y local. 

 

•

  Dar cumplimiento a la Política del SIGCMA.  

•

  Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el lineamiento de gestión de Residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos, en cada una de las sedes.  

•

  Reportar cualquier anomalía o novedad ambiental presentada como son: ruptura de tubería de acueducto, 

cortes eléctricos, uso de equipos que requieran alto consumo de energía o agua, entre otras novedades.  

•

  Depositar o almacenar los residuos acordes a lo establecido en el lineamiento de gestión de Residuos no 

peligrosos, en caso de no tener claridad con el tipo de residuos generados y el manejo a realizar, se debe 

consultar al Coordinación Nacional Ambiental quien dará las directrices a seguir.  

•

  En el caso que se generen residuos con características peligrosas, el contratista que se encuentre 

ejecutando la obra deberá realizar la gestión integral de estos residuos y asumir los costos de la disposición 

adecuada de los mismos, de igual forma debe presentar los certificados de disposición final con empresas 

autorizadas para este fin por la Autoridad Ambiental local.  

•

  Dar cumplimiento al lineamiento de manejo ambiental de escombros establecido.  

•

  Velar por el correcto uso de los materiales, con el fin de evitar pérdidas o desperdicios.  

•

  Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energía.  

•

  Para la construcción de nuevas obras tener en cuenta el aprovechamiento de la energía solar, la 

implementación de sistemas ahorradores de agua y en lo posible de energía, establecer las áreas para 

almacenamiento de residuos sólidos que cumplan con las características establecidos en el “lineamiento 

de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos”.  

•

  Para el cumplimiento de este ítem el oferente debe presentar manifestación escrita en donde se 

comprometen con cada uno de los numerales anteriormente descritos. 

•

  Ofrecer y cumplir con la medida y descripción establecida para cada elemento.  

•

  El contratista deberá garantizar el suministro e instalación de los elementos según lo indicado en la 

especificacion del objeto contractual.  

•

  Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas. 

•

  El valor total de la oferta económica no podrá ser superior al promedio señalado en el estudio de oferta. 

•

  Precio: Para determinar el valor del contrato se tomó como referencia el estudio de oferta anexo 

Para todos los efectos, el valor de la oferta económica se expresará en pesos colombianos y en números 

enteros (sin decimales).     
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