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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[Lugar y fecha]

Señores
[bookmark: _Hlk132961426]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Puerto Salgar


Referencia: Proceso de Contratación No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025


Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas, así como de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en el pliego de condiciones que rige el proceso de selección No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 y contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se relacionan a continuación: 

	[bookmark: _Hlk187919196]
RUBRO 02-02-02-008-003-04-4   Servicios de ensayo y análisis técnicos – recurso 10 – $45.800.000

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe realizar los siguientes análisis.

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD DE MUESTRAS

	MONITOREO DE AGUA RESIDUAL CACOM 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA. 

	
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA RESIDUAL PTAR ESIMA 

ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL. El monitoreo de agua residual debe ser realizando por un laboratorio inscrito al IDEAM acreditado, de acuerdo a Resolución 0330 de 2017 bajo los parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 2015 y de acuerdo a los permisos de vertimientos con los que cuenta EL CACOM 1 del caño guanábano (Entrada y Salida de la PTAR)

El informe debe contener como mínimo:
• La resolución de acreditación vigente.
• Identificación del punto de toma de muestras, con registro fotográfico y descripción de la actividad que genera la descarga monitoreada. (Entrada y Salida del Efluente residual tratado).
• Copia registro de parámetros de campo (in situ), el cual deberá estar firmado y ser expedido por el Laboratorio.
• Copia registro del aforo de caudal, incluyendo el método de medición.
• Copia cálculo de alícuotas para la composición de la muestra.
• Copia del reporte del laboratorio (o laboratorios en caso de subcontratación) del resultado de los parámetros analizados.
• Métodos analíticos y límites de detección para cada parámetro.
• Reporte de laboratorio.

NOTA: Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el permiso de vertimientos para el monitoreo de aguas residuales y se deben tomar los análisis establecidos en dichos permisos el cual se anexa al contrato. (RESOLUCIÓN DJUR No.  50217000972 de 9 SEP 2021).

Los parámetros que deben tomarse son los siguientes y se debe dar cumplimiento a lo establecido dentro de la ficha técnica y el permiso relacionado a continuación: 
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Los resultados deberán detallar los parámetros analizados, el valor de referencia, el método utilizado y el resultado de cada parámetro.

NOTA: Las muestras de agua residual se llevarán a cabo en los meses de abril (2) y octubre (2) de 2025.

Los análisis se realizarán a dos puntos: entrada y salida de la PTAR ESIMA CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PERMISO CON LA TOMA DE LA MUESTRA DE LA SALIDA DE LA PTAR DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.5 DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS. 
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA RESIDUAL PTAR RESIDENCIALES

ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL. El monitoreo de agua residual debe ser realizando por un laboratorio inscrito al IDEAM acreditado, de acuerdo a Resolución 0330 de 2017 bajo los parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 2015 y de acuerdo a los permisos de vertimientos con los que cuenta EL CACOM 1 del rio magdalena (Entrada y Salida de la PTAR)

El informe debe contener como mínimo:
• La resolución de acreditación vigente.
• Identificación del punto de toma de muestras, con registro fotográfico y descripción de la actividad que genera la descarga monitoreada. (Entrada y Salida del Efluente residual tratado).
• Copia registro de parámetros de campo (in situ), el cual deberá estar firmado y ser expedido por el Laboratorio.
• Copia registro del aforo de caudal, incluyendo el método de medición.
• Copia cálculo de alícuotas para la composición de la muestra.
• Copia del reporte del laboratorio (o laboratorios en caso de subcontratación) del resultado de los parámetros analizados.
• Métodos analíticos y límites de detección para cada parámetro.
• Reporte de laboratorio.

NOTA: Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el permiso de vertimientos para el monitoreo de aguas residuales y se deben tomar los análisis establecidos en dichos permisos el cual se anexa al contrato. (RESOLUCIÓN DJUR No.  50217001503 de 15 DIC. 2021)

Los parámetros que deben tomarse son los siguientes y se debe dar cumplimiento a lo establecido dentro de la ficha técnica y el permiso relacionado a continuación: 
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Los resultados deberán detallar los parámetros analizados, el valor de referencia, el método utilizado y el resultado de cada parámetro.

NOTA: Las muestras de agua residual se llevarán a cabo en los meses de abril (2) y octubre (2) de 2025.
Los análisis se realizarán a dos puntos: entrada y salida de la PTAR.

Los análisis se realizarán a dos puntos: entrada y salida de la PTAR RESIDENCIALES CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PERMISO CON LA TOMA DE LA MUESTRA DE LA SALIDA DE LA PTAR DANDO CUMPLIMIENTO AL PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

Los resultados deben ser entregados a la supervisión máx 30 días después de la toma.
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA POTABLE CACOM 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.

Los análisis son fisicoquímicos y bacteriológicos establecidos en la resolución 2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007.

Se deberán analizar los siguientes parámetros:

Alcalinidad
Color aparente
Cloro residual libre
Conductividad
Dureza total
Ph      
Turbiedad
Coliformes totales
Escherichia coli
Olor
Sabor 
Hierro total 
IRCA

Las muestras de agua potable se deben realizar de manera mensual, 05 muestras por cada mes dando inicio en el mes de febrero del 2025 y finalizando el mes de noviembre del 2025. 

De igual manera las muestras se deben tomar en coordinación con el supervisor durante la primera o segunda semana del mes ya que los resultados deberán ser entregados 15 días posterior a la toma. 

Los puntos para el monitoreo de agua potable son: 
  
Inicio red de distribución (salida) 
Punto más alejado 
Tanques de almacenamiento PTAP 
Aleatorio 1 SANIDAD 
Aleatorio 2  
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Los siguientes parámetros deberán tomarse una vez durante la ejecución del contrato en el mes de agosto 2025:

· Antimonio
· Amonio
· Arsenico
· Bario
· Cadmio
· Cianuro libre
· Cobre
· cromo total
· mercurio
· niquel
· plomo
· selenio
· hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP)
· Nitritos
· Nitratos
· Calcio
· Cloruros
· Aluminio
· magnesio
· manganeso
· molibdeno
· sulfatos
· zinc
· fosfatos
· Giardia
· Cryptosporidium
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Los siguientes parámetros deberán tomarse dos veces durante la ejecución del contrato en los meses de junio y noviembre 2025:

· COT
· Fluoruros
· trihalometanos totales
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El siguiente parámetro deberá tomarse de manera trimestral (marzo, junio y septiembre) de 2025. 

· Residual del coagulante

Los resultados deberán detallar los parámetros analizados, el valor de referencia, el método utilizado y el resultado de cada parámetro.

Igualmente deberá indicar la clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra.   
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	MONITOREO DE AGUA RESIDUAL PTAR- AERÓDROMO VELÁSQUEZ - PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ – VEREDA VELÁSQUEZ
	

	ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL PTAR VELÁSQUEZ. El monitoreo de agua residual debe ser realizando por un laboratorio inscrito al IDEAM acreditado, de acuerdo a la Resolución 1256 del 2021, Resolución 0330 de 2017 bajo los parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 2015. 

Se deberán analizar los siguientes parámetros:

	· Acidez

	· Alcalinidad total
· Antimonio

	· Cadmio
· Cloruros
· Cloro Total Residual (con mínimo 30 minutos de contacto)
· Conductividad

	· ortofosfatos

	· Cianuro Total
· Cianuro Libre

	· Color Real 

	· Cromo

	· DBO 

	· DQO 

	· Dureza Cálcica

	· Dureza total

	· Fenoles totales

	· Grasas y aceites

	· Fósforo total
· Fluoruros 


	· Hidrocarburos Totales

	· Mercurio

	· Nitratos

	· Nitrito

	· Nitrógeno Amoniacal

	· Nitrógeno Total 

	· Ph

	· Plata

	· Plomo
· Sulfatos
· Sodio

	· Sólidos sedimentables

	· Sólidos suspendidos totales

	· Temperatura

	· sustancias activas al azul de metileno (SAAM)

	· Tensoactivos SAAM (Surfactantes)

	· Formaldehído



Los resultados deberán detallar los parámetros analizados, el valor de referencia, el método utilizado y el resultado de cada parámetro.

NOTA: Las muestras de agua residual se llevará a cabo en los meses de abril (2) octubre (2)
 
Los análisis se realizarán a dos puntos: entrada y salida de la PTAR, dando cumplimiento a la normatividad arriba relacionada. 
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	ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE AERÓDROMO VELÁSQUEZ PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ VEREDA VELÁSQUEZ 

Los análisis son fisicoquímicos y bacteriológicos establecidos en la resolución 2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007.

Se deberán analizar los siguientes parámetros:

Alcalinidad
Color aparente
Cloro residual libre
Conductividad
Dureza total
pH
Turbiedad
Coliformes totales
Escherichia coli
Olor
Sabor 
Hierro total 
IRCA
Las muestras de agua potable se deben realizar de manera mensual, 02 muestras por cada mes dando inicio en el mes de febrero del 2025 y finalizando el mes de noviembre del 2025. 

De igual manera las muestras se deben tomar en coordinación con el supervisor durante la primera o segunda semana del mes ya que los resultados deberán ser entregados 15 días posterior a la toma. 

Los puntos para el monitoreo de agua potable son: 
Inicio red de distribución (salida) 
Punto Aleatorio 
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OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL FUTURO CONTRATISTA

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su Anexo Técnico.
2. Constituir las pólizas exigidas por la entidad y suscribir el acta de inicio con el supervisor del contrato.
3. El contratista junto con la entrega de las pólizas deberá iniciar el trámite de estudios de seguridad para que el personal a su cargo pueda ingresar a las instalaciones de esta Unidad militar para ejecutar el objeto contractual, aportando los documentos soportes y diligenciando el respectivo formulario, el cual podrá obtener a través del supervisor del contrato. Anexo al formato totalmente diligenciado, el contratista allegará fotocopia ampliada de cédulas de ciudadanía, antecedentes fiscales, disciplinarios y fotografías, de cada uno de sus funcionarios. Sin el cumplimiento de esta diligencia no podrá dar inicio a la ejecución contractual.
4. Anexar a tiempo, las planillas de seguridad social con documentos para pago con las facturas correspondientes.
5. Enviar al supervisor del contrato la relación del personal operario que desarrollará la labor, en caso de presentarse cambios el contratista se obligará a informar al supervisor del contrato esta novedad con antelación de 02 días y aportará para el efecto el nuevo estudio de seguridad e información necesaria para realizar el trámite de ingreso a la Unidad Militar.
6. El contratista tiene un plazo no mayor a 15 días de agua potable y 30 días de agua residual para entregar y/o enviar los resultados de los análisis al supervisor del contrato.
7. El contratista correrá con todos los gastos de transporte, alimentación y alojamiento del personal bajo su mando, durante el desarrollo del objeto contractual y en ningún momento generará para la entidad alguna relación o vínculo laboral con el operario que desarrolle la labor encomendada.
8. En caso tal, que dentro de los resultados algún parámetro no se encuentre dentro del rango o máximos permisibles, el contratista deberá emitir un concepto de posibles causas y tratamiento o plan de acción para dar solución al mismo.
9. El monitoreo de agua residual debe ser realizando por un laboratorio inscrito al IDEAM, de acuerdo a Resolución 0330 de 2017 bajo los parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 2015 y de acuerdo a los permisos de vertimientos con los que cuenta EL CACOM 1 del caño guanábano y el rio magdalena. (Entrada y Salida de las PTAR)
10. Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los permisos de vertimientos para el monitoreo de aguas residuales. (RESOLUCIÓN DJUR No. 50217000972 de 9 SEP. 2021 y RESOLUCIÓN DJUR No. 50217001503 de 15 DIC. 2021)
11. Es obligación del contratista dar cumplimiento al procedimiento de cargue de facturas en el SECOP II una vez sean entregadas en medio físico al supervisor para pago, de conformidad con lo señalado en la Guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II.
12. Garantizar que su personal se encuentre uniformado; el uniforme debe tener de forma visible el nombre del contratista y numero del contrato.
13. Cancelar el valor correspondiente al fichero de ingreso a la Unidad. Estos valores deben ser pagados en la tesorería de CACOM1 los primeros 5 días hábiles a la firma del contrato, para el ingreso a la Unidad es obligatorio realizar el ESP.
14. Presentar para la suscripción del acta de inicio y posteriormente, con los documentos requeridos para el trámite de pago, a la supervisión del contrato las planillas de aportes a seguridad social o copia de afiliación a Seguridad Social (SALUD, PENSIÓN Y ARL) de los trabajadores que ingresen a la Unidad.
15. Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cumplir con lo descrito en el anexo técnico.
16. Constituir el mecanismo de cobertura elegido dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación por parte de la entidad. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas

OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

· Seguridad física y de la información

1. Cumplir con la Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios de seguridad en la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

2. Cumplir con la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

3. Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.

· Seguridad y salud en el trabajo

Dar cumplimiento a la Guía del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SSTFAC Versión 1, y la Guía Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aeroespacial Colombina, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.
Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar.
Suministrar o tener dispuesto en su lugar de trabajo las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal y cuidará de los equipos, materiales y elementos necesarios para la ejecución del contrato.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes (es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo).

Equipos de protección personal:

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios, por lo tanto, todo el personal del Contratista debe ser dotado con elementos para protección personal durante el trabajo; tales elementos deben estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de daño o deterioro que reduzcan la protección que normalmente ofrecen, deben ser inmediatamente remplazados por otros de primera calidad sin que afecte el precio, duración y costo de cada actividad.

Otros Elementos de Protección Personal:

Gafas de Seguridad: Estos protegen contra el impacto de objetos en operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado. Se suministrarán a los trabajadores cuyo oficio lo exija.

Guantes: Todo el personal que manipule materiales rugosos, ásperos con filos que puedan producir erupción en la piel y corte, debe usar guantes de cuero.


Calzado de Seguridad: El personal debe estar dotado de botas impermeables para desempeñar todo trabajo en lugares húmedos.

Y demás elementos que se requieran para para evitar posibles lesiones del personal tales como, protección auditiva, máscara con doble filtro para manejo de químicos.

Gestión ambiental.

Dar cumplimiento a la Guía de Gestión Ambiental código GA-OFGEA-GUI-002, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS en el proceso de selección No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL CACOM-1 Y DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.  
	
SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN



Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _______________., a los _____ días del mes de _________ de 2025.

Atentamente,





_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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Permiso de Vertimientos y do Ocupacin do Cauce
sobre el mismo usuario solctante, teniendo en cuenta las condiciones de
eficiencia de dicho sistema, y con el fin de dar cumplimiento a la norma de
Vertimientos impuesta por esta Corporacidn.

6.4 Do la Norma de Vertimiento: De acuerdo con o conceptuado anterormente:
‘en ol numeral 5.1.1 delpresente Informe Técnico, se considera técnicamente
pertinente imponer la norma de vertimientos descrita en la Tabla No. 31 del
presente nforme, para 2 descarga en el Caflo Guandbano de las Aguas
Residusles tratadas provenientes de las actidades realzadas por la Base
‘Aérea German Olano, en el municipio de Puerto Saigar (Cundinamarca).

La norm fijada busca propender por el cumplimiento a los objtivos de
Galidad Ciase I defindos en la Resolucién 3484 de 2011, para aguas
destinadas para consumo humano y doméstico con lratamiento
‘convencional, agricola con restricciones, pecuario e ndustil

Tabla No. 31. Norma de Vertimiento PTAR ESIMA
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* Advertr a futuros usuarios que puedan solicitar captaciones aguas abajo de
este punto de descarga que en las épocas en las no exista caudal en la
quebrada aguas arriba de la descarga, que las condiciones de calidad de.
este cuerpo de agua podrian no dar cumplimiento a los objetivos de Calidad
Clase Il

Adicionalmente, con el fin de validar la caracterizacion presentada por el
usuario para el proyecto, debers allegar a esta Corporacion en el érmino de
os (2) meses contados a partir de la fecha de notficacien, los resultados de
Ia caracterizacién del eflunte, donde se incluyan odos los parmelros de la
norma impuesta, que se_ describié_anteriommente. Para el desarrollo del
primer muesireo deberd informar a esta Corporacién con quince (15) dias de
anteroridad a a fecha del monitoreo, de tal forma que ésta pueda desarrolar
las_actiidades de Seguimiento y Control Ambiental (incluyendo
contramuestreos),siasi I lega a determinar.

65 Sequimiento y Monitoreo: Para el seguimiento del Permiso de Vertimientos
y de acuerdo con o conceptuado en el presente Informe Técrico, con el
Objetivo de evidenciar el cumplimiento a a norma de vertimientos fjada para
el efiuente de la PTAR ESIMA de Ia Base Aérea Gemnan Olano; el usuario
debers presentar los resultados de la caracterizacion para el efiuente, con
una periodicidad semestral (cada 6 meses), contados a part del primer
monitoreo que se reaice.

Los muestreos a realizar deben ser representativos, considerando los
siguientes aspectos:

) Para monitoreo, deber tomar muestras compuestas en Ia salida del
sistema de tratamiento.
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Informe Técnico DESCA No. 0405 de 9 JUN. 2021
Permiso de Vertimientos y de Ocupacién de Cauce

b) Tanto los analiis, como la toma de las muesras, deberdn ser realizados
por laboratorios acreditados por el IDEAM para la totalidad de los
parémetros establecidos en la norma fjada (Tabla No. 31).

) En caso de requerir subcontratacién de olro(s) laboratorio(s) para los.
analisis de algunos parametros, deberd allegar copia de Ios resuitados
emitidos por el laboratorio subcontratado y la correspondiente copia de la
Resolucién de acreditacion del IDEAM.

) La ubicacién del punto de muestreo debe corresponder con el punto de.
control del vertimiento, antes de la incorporacion del vertimiento al cuerpo
receptor.

o) La toma de muestras debers realizarse de forma compuesta, a parti de.
alicuotas puntuales tomadas cada hora (1), y que teniendo en cuenta el
horaro de funcionamiento de la planta y de las aguas residuales que
recibe, este monitoreo deberd ejectarse en un periodo minimo de doce
(12) horas continuas

1) Para idenificar la trazabilidad de a muestra, debers entregar copia de:

 Registros In Situ diigenciados durante la toma de la muestra.

¥ Cadenas de custodia del laboratorio que toma la muesra y realiza los
analisis de laboratorio, asi como de los laboratorios subconiratados.

 Resoluciones de acreditacion del IDEAM del laboratorio que realiza el
muestieo y_andlisis, asi como de los laboratorios de andlisis
subcontratados.

Los demés aspectos de acuerdo con la Guia para el Monitoreo de
Vertimiento Aguas Superficiales y Subterraneas del Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, entre tanto se expide el
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
‘Subterraneas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
~MADS.

66 Punto de Control del Vertimiento: Establecer para la PTAR ESIMA de la

Base Atrea German Olano, el punto de control del vertimiento para la
descarga de las aguas residuales tratadas, como punto dotado con una
Infraestructura que permite el muestreo y medicion de caudal volumétrico
o mediante regleta aforada, ubicadas luego e los sistemas de tratamiento
y antes del punto de Ocupacién de Cauce para la descarga de los
vertimientos, en la coordenada E 936781 N 1087822. Caja de muestreo
posterior a la PTAR ESIMA-

Se debers reiterar al usuario que dicho punto deberd contar con las
condiciones para Ia toma de muestras y medicion de caudal en todo
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RESOLUCION DJUR No. 50217001503 de 15 DIC. 2021

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos, ur
Autorizacién de Ocupacion de Cauce y se toman otras determinaciones.

No obstante o descrito anteriomments, el sistema de tratamiento aceptado pora
ser sujeto de modiicaciones y complementos, oblgacion que recaerd sobre el
mismo_usuario solcitante, teriendo en cuenta las condiciones de eficiencia de.
dicho sistema, y con el fin de dar cumpimiento a la noma de vertimientos
impuesta por esta Corporacion.

65 Do la Norma de Vertimiento: De acuerdo con lo conceptuado anteriormente en
los numerales 421 y 521 del presente Informe Técnico, se_considera
técricamente pertinente imponer la norma e vertimientos descria en /a Tabla No.
22 del presente Informe, para Ia descarga del efluente e la PTAR Residenciales
en el io Magdalena, provenientes de las actvidades realzadas por Ia Base Aérea
‘German Olano, en el municipio de Pusrto Salgar (Cundinamarca).

A parti del anliss realizado en el numeral 5.2.1 el conceplo técnico, Se.
considera pertinente establecer la siguiente norma de vertimiento, se aclara al

usuario que, si bien es posile que el rio Magdaiena pueda_asimiar la
concentracion establecida en el artculo 8 de la Resolucion MADS 0631 de 2015,
e acuerdo con os resultados del modslo de simulacion implementado, fa
Corporacion puede defini valores mas restictivos, basandose en estudos que
‘anaicen el efecto de la carga individual del usuario o la carga total aporiada
actuaiments yio proyectada en este tramo, que puedan causar cambios en la
calidad vel o Magdalena.

Es importante adverti a usuario que se han presentado regisros de la Demanda
‘Quimica de Oxigeno - DQO superiores al valor establecido en la Norma Nacional.
por o que es necesario que el usuario informe las adecuaciones, cambios o
‘actividades que se desarmollaran con el fin de dar cumpimiento & esta noma.

Tabla 25. Norma de Vertimiento PTAR RESIDENCIALES
Base Aérea German Olano

PARAMETRO unpap | Velorixima o

GeNERALES
Cal M [Ty
o Undades deph 5003000 0
Demands Quirica & Oxigere 090) mpLo: 1000

Demanda Bloguimica e Oxigen (D503 myLo, %000
‘Soldos Suspenddos Toles (55T) mot. %000
‘Soicos Secmeniaes (SSED) L 50

Grasas y ostes mot. 2000
Susancias Acvas o Azl g Methena (SAAM) mot Ansiis y Repore
HDROGARBUROS
Frocarbuos (417) mot sy Repore
‘COMPUESTOS DE FOSFORO.
Oroiosaos P-P02) moL sy Repore
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Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos, una
Autorizacién de Ocupacion de Cauce y se toman otras determinaciones.

Fostoa o (7) mot Ansiis y Repore
‘COMPUESTOS DE NITROGEND

Nartos (VNOs) mot. sy Repore

Nrtos (V0s) mot. Ansiis y Repore

Nirogeno Amoriacal (L) mot. Ansiis y Repore

Nrogeno Toa () mot. Ansiis y Repore

Adicionalmente, con el fin de valida Ia caracterizacion presentada por el usuario
para el proyecto, deber allegar a esta Corporacion en ef érmino de dos (2) meses.
Contados a partr ge Ia fecha e notiicacion, los resultados de la caracterizacion
del efente, donde se incluyan todos los parémetros de Ia norma impuesta, que e
describio anteriormente. Para el desamolo del primer mussteo debers informar a
‘esta Corporacion con quince (1) s de anterioridad a a fecha del monitorso, de.
tal forma que ésta pueda desarrolir las actividades de Seguimiento y Control
Ambiental (incluyendo contramuestreos), si 1 10 lega a determinar.

66 Sequimiento y Monitoreo: Para el seguimiento del Permiso de Vertimientos y de.

‘acuerdo con lo conceptuado en el presete Informe Técnico, con ef objetivo de.
‘evidenciar el cumplimiento a Ja norma de vertimientos ffada para ol efluente dé la
PTAR RESIDENCIALES de Ia Base Aérea German Olano; ol usuario debers
presentar los resultacos de la_caracterizacion para el efliente, con una
periodicidad semestral (cada 6 meses). contados a partrdel primer monitoreo que.
serealice.

Los muestreos a realizar deben ser representativos, considerando los siguientes.
aspectos:

) Para monitoreo, debers tomar muestras compuestas en Ia saida delsistema de.
ratamiento.

b) Tanto fos aniiss, como la toma e las muestras, deberan ser realizados por
laboratoros acreditados por el IDEAM para Ia totalidad de I0s paramelros
establecidos en la noma ffada (Tabla No. 25).

) £n caso de requeri subcontratacion de olro(s)laboratoro(s) para los andiiis de.
algunos parémetros, deberd allegar copia de los resutados emitdos por el
laboratorio_subcontratado y la comespondiente copia de la Resolucien de
screditacion del IDEAM.

d) La ubicacion del punto de muestreo debe corresponder con el punto de control
el vertimiento, antes de la incorporacion del vertimiento al cuerpo receptor

©) La toma de muesiras dsbera realizarse de forma compuesta, a partir de.
alicuotas puntuales tomadas cada hora (1), y que teniendo en cuenta el horario
de funcionamiento e la planta y de las aguas residuales que recibe, este
monitoreo  debera ejecutarse en un periodo minmo de doce (12) horas
continuas.
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Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos, una

Autorizacién de Ocupacion de Cauce y se toman otras determinaciones.

67

1) Para identiicar I trazabilioad de la muestra, dsbers entregar copia de:

 Registros n Situ digenciados durante a toma de la muestra.
 Cagenas de custodia del laboratorio que foma la muestra y reaiza los
analsis de laboratorio, as! como de los laboralorios subconlratados.

+ Resoluciones de acreditacion del IDEAM ol laboratorio_que reaiiza el
muestreo y analsis, asi como de los laboratorios de analsis
Subcontratados.

Los demés aspectos ds acuerdo con a Gula para e Monitoreo de Vertimiento
Aguas Superfciales y Subterransas del Insituto de idrologia, Meteoroiogia y
Estucos Ambientales — IDEAM, entre tanto se expide el Prolocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superliiales, Sublerraneas por parte
el Ministerio de Ambiente y Desarolo Sostenible ~ MADS.

Punto de Control del Vortimiento: Estabiecer para a PTAR RESIDENCIALES
de Ia Base Aérea German Olano, el punto de contro el vertmiento para la
descarga de las aguas residuales iratadas, como purto dotado con una
infraestructura que permite el muestreo y medicion de caudal volumético o
mediante regleta_aforada, ubicadas luego de los sistemas de tratamiento y.
‘antes del punto de Ocupacion de Cauce para Ia descarga de los vertimientos,
enla coordenada E 935090 N 1098215 (5°29'2 67" Norte y 74°39/47.68" Osste).
Caja de muestreo posteror a la PTAR RESIDENCIALE descrita en el item No.
220 la Tabla 21 del presente nforme Técnico

Se debera reierar al usuario que dicho punto debera contar con las condiciones
para Ia toma de muestras y medicion de caudal en todo momento, por parte de.
la_Autoridad Ambiental Adicionaiments, e considera oportunoadverti al
usuario que de acuerdo al Numeral 2, Ariculo 22.3.3.4.4 del Decreto 1076 de
2015, o esta pemiido Ia utizacion del recurso hidico para diluir fos
Vertimientos con anteriordad al punto de control.

Punto de Descarga: El punto para Ia descarga de los vertimientos de la PTAR
RESIDENCIALES de Ia Base Aérea Gerén Olano, sobre el Rio Magdaiena
perteneciente a la cuenca el rio Seco y tbutarios directos del Magdalena, s
establece de lasiguiente manera:

Tabla 26, Punto de Vertmientos PTAR RESIDENCIALES, Base Aérea German Olano,
"mnicpo de Puero Salgar Cundinamarcs)

Contanaad Cosrgenad il e Verimlenis
3 W

Pio Vertimants gt T

Del_Permiso_de_Ocupacion de cauce: Teniendo en cuenta el andisis y

Consideracionss planteadas en el presente Informe Técrico, en los numerales
54, 4.4y Tabla No. 20 del presente Informe Técnico; se considera técnicamente
procedente APROBAR los cisefos. planos y memorias técicas, planieados por
&l MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA
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