ANEXO No. 2


CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES DE OBLIGATORIO DE CUMPLIMIENTO
El oferente deberá presentar con la oferta los siguientes de orden técnico en cuenta que el incumplimiento de uno de ellos será causal para no considerar la oferta.
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (METIB)

CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (ARD), análisis fisicoquímico.

MUESTRA COMPUESTA CUALIFICADA: La técnica cualificada (es un tipo de muestra compuesta) consiste en 5 muestras simples mezcladas y tomadas en por lo menos 8 minutos; cada muestra se toma en un intervalo de por lo menos 2 minutos.

Punto de toma de muestra.
1. Entrada Planta de Tratamiento de Agua Residual.
2. Salida de Vertimiento Planta de Tratamiento de Agua Residual.

Parámetros de verificación mínimos:

Ph
Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)
Solidos suspendidos totales (SST)
Solidos sedimentables (SSED)
Grasas y aceites
Sustancias activas al azul del metileno (SAAM)
Hidrocarburos totales (HTP)
Ortofosfatos (P-PO43)
Fosforo total (P)
Nitratos (N-No3)
Nitritos (N-No2)
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno total (N-Nh3)
Tensoactivos
Temperatura
Caudal (L/S)

PRESENTAR 01 informe Técnico a nombre de la unidad policial. (descripción del método utilizado, cantidad de muestras aplicadas, análisis y resultado de laboratorio, observaciones, conclusiones y opciones de mejora).
	2
	
	

	2
	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (METIB)

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA ICA - AFLUENTE HÍDRICA

ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN ICO

MUESTRA COMPUESTA.

Tomadas durante un cierto periodo de tiempo. Punto de toma de muestra.

Aguas abajo caudal de vertimiento salida planta de tratamiento de agua residual PTAR.

Parámetros de verificacion minimos.

Ph
Alcalinidad Total Mg CaCO3/L
Dureza total Mg CaCO3/L
Oxígeno disuelto Mg/L
Nitrógeno Total Mg N/L
Conductividad Eléctrica μS/cm
Temperatura ambiente °C 
Temperatura del agua °C
Fósforo total Mg P/L
DBO5 Mg/L <3
DQO Mg/L
SST
Sólidos suspendidos totales Mg/L
Coliformes Totales NMP/100ml
Coliforme Fecales NMP/100ml
Caudal
grasas y aceites
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

PRESENTAR 01 informe Técnico a nombre de la unidad policial. (descripción del método utilizado, cantidad de muestras aplicadas, análisis y resultado de laboratorio, observaciones, conclusiones y opciones de mejora).
	2
	
	

	3
	CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI)

Monitoreo de calidad del agua residual doméstica, realizando muestreo al punto de vertimiento, 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del punto de descarga sobre la fuente hídrica “canal hacienda la miel” por un laboratorio acreditado ante el IDEAM en Norma ISO 17025
	1
	
	

	4
	CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI)

Prueba al vertimiento de acuerdo a la Resolución No. 631 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”
	1
	
	

	5
	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA (UPRES)

Muestreo de las aguas residuales compuesto por 8 horas laborales, tomando alícuotas cada hora en el vertimiento de agua residual de los Establecimientos de Sanidad Policial Primario ubicados y relacionados más adelante
BAIBA: Ubicada en la carrera 4 con calle 14-52 Barrio Centro, Ibagué
BAGAG: Ubicada en la carrera 6A No. 9-18 barrio la Magdalena de la Dorada-Caldas
BADOR: ubicado en la carrera 13 calle 6 barrio Isaías Olivar, El Espinal- Tolima
para determinar los siguientes parámetros; PH, Demanda química de oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos totales (SST), Sólidos sediméntales (SSED), Grasas y aceites, Fenoles, Sustancias activas al azul de metileno (SAAM), Ortofosfatos (PO43-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO3-), Nitritos (N-NO2-), Nitrógeno Amoniacal (N-NH3), Nitrógeno Total (N), Cianuro Total (CN-), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total, Color Real (a 436 nm, 525 nm y 620 nm), Caudal, según lo establecido en el artículo 14 de la resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.” 

Durante el monitoreo no se debe suspender el servicio de atención del Establecimiento de Sanidad Policial Primario (ESPRI).
	3
	
	









CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI)
Certificar por escrito, que una vez se realice la prueba al vertimiento deberá presentar los resultados, análisis e interpretación comparada con la norma legal vigente, Resolución No. 631 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”
	
	

	2
	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA (UPRES): 
El Oferente deberá certificar por escrito que cuenta con los medios logísticos sin generar cobro adicional para realizar un (01) Estudio de aguas residuales en cada uno de los siguientes lugares: 
ESPRI BAIBA, ubicada en la carrera 4 con calle 14-52 Barrio Centro, Ibagué - Tolima 
ESPRI BADOR, Carrera 6A # 9-18 barrio la Magdalena de la Dorada-Caldas
ESPRI BAGAG, ubicado en la carrera 13 calle 6 barrio Isaías Olivar, El Espinal- Tolima
	
	

	3
	El oferente garantiza coordinar con el supervisor de contrato el ingreso a la unidad, acompañamiento, toma y recolección de muestras de aguas residuales.
	
	

	4
	El oferente se compromete a suministrar todos los elementos de protección individual al personal que realizara la toma y recolección de muestras en los puntos de vertimientos.

El oferente deberá presentar luego de cinco (5) días de la carta de inicio de contrato, la matriz de elementos de protección personal, acta de entrega y capacitación de uso de los elementos de protección personal, información que se entregara al supervisor del contrato quien verificara que el personal allí relacionado es quien va a realizar la toma de las muestras en los ESPRI (sedes de la unidad prestadora de salud Tolima) del objeto del contrato.
	
	

	5
	El oferente para la prestación del servicio requerido cuenta como mínimo con un (01) profesional y/o técnico para la toma de muestras con el fin de ejecutar el presente proceso contractual así:

a. Un (01) Ingeniero Ambiental o químico con experiencia de un (01) año en toma de muestra y caracterizaciones de agua residual y potable.
b. Un (01) técnico, tecnólogo o Profesional en Gestión Ambiental o Saneamiento Ambiental, con experiencia de un (01) año en toma de muestras de agua residual y potable debidamente capacitado en la toma de muestras de agua, en la operación de sensores de campo y con conocimientos básicos en química.
	
	

	6
	El oferente garantizará la entrega del informe de los resultados de los monitoreos realizados a UPRES, análisis de aguas y la caracterización de las mismas de cada uno de los ESPRI a los 15 días calendario de manera física y magnética a los correos ingrid.hernandezs@correo.policia.gov.co y detol.upres-pIa@policia.gov.co
	
	

	7
	El oferente garantizará la entrega de la copia de los registros de campo originales de cada uno de los ESPRI, junto con los informes de resultados.
	
	

	8
	El oferente deberá garantizar que cualquier daño ocasionado por o con ocasión del objeto del servicio por el oferente y sus operarios dentro de las instalaciones de los ESPRI BAIBA (Ibagué), BAGAG (El Espinal, Tolima) y ESPRI BADOR (La Dorada, Caldas), incluido el daño a objetos, deberá subsanarlos en forma inmediata, sin costo adicional
	
	

	9
	El oferente debe asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio.
	
	

	10
	Para la toma de las muestras en los ESPRI BAIBA, BAGAG (Espinal) y BADOR (La Dorada, Caldas), el oferente deberá contemplar dentro de la actividad logística la inclusión de equipos y herramientas que se requieran para la ejecución del objeto del contrato, ya que se debe realizar trabajo de campo previo como es levantamiento de tapas de la caja de alcantarillado donde se va a tomar cada muestra.
	
	

	11
	Los operarios al momento de realizar la toma de las muestras deben presentar carnet que indique a que EPS y ARL se encuentra afiliado, tipo sangre y RH y teléfono de contacto en caso de una eventualidad.
	
	

	12
	El oferente garantizará que el documento del informe de caracterización será diferente de los resultados del laboratorio y deberá incluir la siguiente información:

· Identificación - fechas - Georreferenciación del punto de toma de muestras, con registro fotográfico y descripción de la actividad que genera la descarga monitoreada, detalle del sistema de tratamiento.
· Original del formato de registro de parámetros de campo.
· Original del formato de registro del aforo de caudal, incluyendo el método de medición.
· Original del reporte de laboratorio donde se realizó el análisis de muestras.
· Métodos analíticos y límites de detección para cada parámetro.
· El informe debe contener todo lo establecido y solicitado por la norma, la Autoridad Ambiental Competente y Empresas Públicas.
Especificar parámetro por parámetro si se cumple o no con los límites permisibles que exige el artículo 14 “Actividades de atención a la salud humana – atención médica con y sin internación” De la Resolución 631 de 2015.
	
	

	13
	El oferente garantiza que hará entrega de la cadena de custodia realizada por el laboratorio el cual deberá estar acreditado por el IDEAM (tanto para la toma de muestras, como para el análisis de las mismas).
	
	

	14
	Certificar por escrito que se compromete a sostener los precios de la oferte durante la ejecución del contrato.
	
	

	15
	Certificar por escrito, que Las pruebas y/o análisis se deberán llevar a cabo en las siguientes direcciones:

· Policía Metropolitana de Ibagué: En la carrera 48 sur No. 157-199 Vía Picaleña Ibagué Tolima, instalaciones del complejo policial Picaleña, previa coordinación con el supervisor asignado al contrato. 
· Centro Vacacional Picaleña: En la carrera 48 sur No. 157-199 Vía Picaleña Ibagué Tolima, instalaciones del Centro Vacacional Picaleña, previa coordinación con el supervisor asignado al contrato. 
· Unidad Prestadora de Salud Tolima: Sede ESPRI BAIBA ubicada en la carrera 4 con calle 14-52 Barrio Centro, Ibagué – Tolima, Sede ESPRI BADOR en la carrera 6A No. 9-18 barrio la Magdalena de la Dorada-Caldas y Sede ESPRI BAGAG ubicado en la carrera 13 calle 6 barrio Isaías Olivar, El Espinal- Tolima, previa coordinación con el supervisor asignado al contrato. 

Los costos de transporte y demás gastos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta.
	
	

	16
	Certificar por escrito que el laboratorio que realizará los análisis y entrega de resultados cuenta con certificación del IDEAM y tal acreditación se encuentra vigente, el cual se verificará en la página del Minambiente. 
	
	

	17
	Anexar certificación en la propuesta, del laboratorio acreditado por el IDEAM mediante resolución y o prorroga de extendimiento de tal acreditación, el cual se verificará en la página del Minambiente Listado de laboratorios ambientales acreditados - IDEAM   

El cual se encuentra habilitado mediante la Resolución 431 de 2012 “Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano”.
	
	

	18
	Certificar por escrito que, una vez tomada las muestras, enviadas a laboratorio para su respectivo análisis presentará un (01) informe técnico correspondiente, de las actividades ejecutadas, el cual debe de contener: método utilizado, tomas recolectadas, puntos geográficos con ubicación de coordenadas donde se recolectaron cada una de las muestras, GPS, muestras recolectadas, método de embalaje utilizado, fecha de envió a laboratorio, resultados de los análisis, observaciones, recomendaciones, y plan de trabajo a desarrollar por la entidad contratante si algunas y/o varias de los análisis en laboratorio de las  muestras recolectadas salen por encima y/o debajo de los parámetros exigidos en la resolución Resolución 631 DE 2015   dentro de los siguientes 20 días hábiles siguientes a la toma de la muestra.

EL resultado del análisis debe ser expedido por el laboratorio certificado por el IDEAM, fichado y firmado.

El plan de trabajo debe de venir firmado por el contratista, y por un profesional en sistema de control ambiental o área afin, anexando copia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.
	
	

	19
	Certificar por escrito que cumplirá con la normatividad legal vigente en el área del sector trabajo Decreto único 1072 del 2015, norma de seguridad y salud en el trabajo, y las normas que lo componen o modifiquen.
Cumplimiento de las obligaciones que le apliquen en relación al libro 2, TITULO 4, capítulos 1,2,3 y 6 artículos 2.2.1.1.3, artículos 2.2.4.5.6 artículos 2.2.4.6.4 artículos 2.2.4.6.8 cumplir con la resolución 0312 del 201, estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo según el tamaño de la empresa. 
	
	

	20
	Certificar por escrito que cumplirá con la normatividad ambiental Decreto único 1082 del 26 de mayo del 2015, artículo 2.2.1.1.2.4.3, obligaciones posteriores a la liquidación, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final de recuperación ambiental de las obras o bienes, la entidad estatal debe de dejar constancias del cierre del expediente en el proceso de contratación. 
	
	

	21
	Certificar por escrito que asume las responsabilidad legal, contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que este a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la policía nacional de Colombia, no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con el personal de la empresa contratista.
	
	

	22
	Experiencia proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio.
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos.
• No se admiten certificaciones de subcontrataciones.
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias.
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente
NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.
NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
	
	

	23
	El contratista se compromete al momento de tomar las muestras objeto del presente proceso a hacer uso eficiente de la iluminación natural, a fin de evitar la utilización en horas diurna de luz artificial.
	
	






