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[bookmark: _Hlk170137622]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

El (los) suscrito(s) a saber: _________________________________ domiciliado en _____________________________________, identificado con ______________________, quien obra en calidad de ____________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n): 

· Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y condiciones descritas a continuación.

· Declaro bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad ___________________________________ institucional de las personas jurídica o natural que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.

Tener la capacidad técnica, económica, logística y de talento humano para ofertar y cumplir con los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: 

	LOTE
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	SI CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	NO APLICA
	1
	RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EXTINTOR PQS-ABC DE 5 LIBRAS

Recarga: Es el proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor.

Mantenimiento preventivo: Es una verificación completa del extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. Normalmente revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento interno.

Mantenimiento Correctivo: Es el proceso de reparación o cambio de repuesto que necesite el extintor o dispositivo para su ubicación final (ganchos).

Aspectos a tener en cuenta:

· El proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller que oferte el cual deberá estar ubicado en la Ciudad de Leticia – Amazonas, debe estar dotado con herramientas, insumos y repuestos mínimos para adelantar el objeto contractual 

· El proveedor debe entregar al supervisor, el mismo número de extintores que la entidad envíe para mantenimiento, minimizando en riesgo de posibles novedades que puedan ocurrir en el lugar donde se retire el extintor, una vez entregado el extintor de la institución podrá retirar de las instalaciones el mismo.

· En el mantenimiento preventivo el proveedor debe revisar las partes mecánicas, el agente extintor y el agente expelente.  

Para la prestación del servicio, de recarga, mantenimiento correctivo y preventivo de extintores, el proveedor tendrá en cuenta lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 2885 del 23-10-1996, NTC 3808 y resolución 2749 del 27/12/2017.
	
	

	
	2
	RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 20 LIBRAS, AGREGANDO SOPORTE DE PARED

Recarga: Es el proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor.

Mantenimiento preventivo: Es una verificación completa del extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. Normalmente revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento interno.

Mantenimiento Correctivo: Es el proceso de reparación o cambio de repuesto que necesite el extintor o dispositivo para su ubicación final (ganchos).

Aspectos a tener en cuenta:
· El proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller que oferte el cual deberá estar ubicado en la Ciudad de Leticia – Amazonas, debe estar dotado con herramientas, insumos y repuestos mínimos para adelantar el objeto contractual 

· El proveedor debe entregar al supervisor, el mismo número de extintores que la entidad envíe para mantenimiento, minimizando en riesgo de posibles novedades que puedan ocurrir en el lugar donde se retire el extintor, una vez entregado el extintor de la institución podrá retirar de las instalaciones el mismo.

· En el mantenimiento preventivo el proveedor debe revisar las partes mecánicas, el agente extintor y el agente expelente.  

Para la prestación del servicio, de recarga, mantenimiento correctivo y preventivo de extintores, el proveedor tendrá en cuenta lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 2885 del 23-10-1996, NTC 3808 y resolución 2749 del 27/12/2017.
	
	

	
	3
	RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES CO2 15 LIBRAS, AGREGANDO SOPORTE DE PARED

Recarga: Es el proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor.

Mantenimiento preventivo: Es una verificación completa del extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. Normalmente revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento interno.

Mantenimiento Correctivo: Es el proceso de reparación o cambio de repuesto que necesite el extintor o dispositivo para su ubicación final (ganchos).

Aspectos a tener en cuenta:

· El proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller que oferte el cual deberá estar ubicado en la Ciudad de Leticia – Amazonas, debe estar dotado con herramientas, insumos y repuestos mínimos para adelantar el objeto contractual 

· El proveedor debe entregar al supervisor, el mismo número de extintores que la entidad envíe para mantenimiento, minimizando en riesgo de posibles novedades que puedan ocurrir en el lugar donde se retire el extintor, una vez entregado el extintor de la institución podrá retirar de las instalaciones el mismo.

· En el mantenimiento preventivo el proveedor debe revisar las partes mecánicas, el agente extintor y el agente expelente.  

Para la prestación del servicio, de recarga, mantenimiento correctivo y preventivo de extintores, el proveedor tendrá en cuenta lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 2885 del 23-10-1996, NTC 3808 y resolución 2749 del 27/12/2017.
	
	



OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS
	SI CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	1
	El oferente deberá demostrar que se encuentra calificado y certificado por una institución pública o privada, empresa especializada y/o bomberos, con el fin de certificar su idoneidad en el campo solicitado. (anexar certificados, capacitaciones, cursos y talleres de carga y recarga de extintores portátiles y rodantes)
	
	

	2
	Garantía en tiempo para los mantenimientos y reparaciones realizadas a los extintores de la Policía Nacional, objeto de la presente contratación Se debe especificar una garantía de mínimo cuatro (4) meses para repuestos y mano de obra.
	
	

	3
	El oferente deberá disponer de los medios logísticos de transporte para la recolección de los extintores para mantenimiento y entrega de los mismos al sitio indicado por el supervisor del contrato. La instalación y puesta en servicio de los extintores, correrán a cargo del contratista, conforme las condiciones requeridas por el contratante, acatando los protocolos para el transporte de extintores.
	
	

	4
	PRECIOS: El contratista mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.
	
	

	5
	CAPACIDAD OPERATIVA: 

El oferente debe indicar mediante documento escrito que cuenta y pone a disposición de la entidad un taller de mantenimiento en la ciudad de Leticia – Amazonas, el cual deberá estar debidamente dotado de herramientas, insumos y repuestos y con personal capacitado para adelantar el objeto contractual. 

El presente numeral será objeto de verificación por parte de la entidad mediante visita de inspección al lugar ofertado donde se determinará el cumplimiento al presente numeral. 

La entidad no permitirá demoras injustificadas en la prestación del servicio de mantenimiento y entrega de los bienes, una vez solicitada por el supervisor del contrato.
	
	

	6
	El oferente deberá garantizar la calidad de los repuestos y su instalación, así como su entrega oportuna dentro del plazo requerido por el supervisor. 
	
	

	7
	El oferente deberá cumplir con todas las normas técnicas de seguridad Industrial para el cumplimiento del objeto de la presente contratación.
	
	

	8
	Durante la entrega de los extintores a la supervisión, estos deberán estar en buen estado de funcionamiento, de lo contrario deberá iniciar su revisión y reparación.
	
	

	9
	El oferente deberá cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la Constitución Nacional en sus artículos 8°, 80° y 95°, la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 y el Decreto 948 de 1995.
	
	

	10
	Las actividades de mantenimiento deben ser realizadas, con previa autorización y coordinación del supervisor del contrato, toda ejecución que no esté aprobada y autorizada, no se tendrá en la facturación tramitada por el contratista.
	
	

	11
	El contratista al realizar la revisión de los extintores, detecte que los mismos no están en condiciones óptimas para continuar prestando su servicio o el valor de su mantenimiento supere el 50% del valor del equipo, este emitirá concepto técnico, si se amerita su reparación o baja de inventario.
	
	

	12
	ASPECTOS AMBIENTALES: Los extintores, que sean objeto de mantenimiento correctivo, serán de responsabilidad de la empresa en darle la destinación final de acuerdo a las políticas ambientales, para elementos que sean considerados peligrosos.
	
	

	13
	Dar cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015.
	
	

	14
	El oferente deberá realizar PRUEBA DE PRESIÓN de los extintores para verificar su resistencia contra rupturas no deseadas.
	
	

	15
	Al momento de retirar de las instalaciones los extintores para su mantenimiento y recarga, el oferente debe dejar instalado un extintor de reemplazo en cada una de las dependencias mientras regresa el equipo retirado, con el fin de prever cualquier emergencia presentada en las instalaciones.
	
	

	16
	La identificación de los extintores deberá estar acorde con las Norma Técnicas Colombianas NTC 652. El extintor debe tener fijado en la forma de etiqueta, rotulo, tarjeta o alguna marca similar la siguiente información: indicaciones de seguridad, indicaciones de mantenimiento y recarga, indicaciones de inspección, indicaciones del tipo de extintor y clase, indicaciones de garantía, instrucciones de manejo, modelo del extintor si es de 10lb, 20lb, SOLKAFLAM, El nombre del fabricante, dirección portal y número telefónico. Tarjeta de revisión mensual y fecha de vencimiento.
	
	

	17
	El personal que realice el mantenimiento, obligatoriamente debe contar con los elementos de seguridad industrial que se requieren para la prestación del servicio, conforme objeto contractual.
	
	

	18
	Efectuar el mantenimiento, recarga y prueba hidrostática de los extintores de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 3808, NTC 2885 y NFPA 10, garantizando el óptimo estado y operatividad de los extintores.
	
	

	19
	La empresa contratista coordinará una actividad de instrucción dirigida a los integrantes de la brigada de emergencia del Departamento, Unidad Prestadora de Salud Amazonas y demás personal comprometido con el control de incendio en la Unidad y que determine el Supervisor del contrato, sobre manejo y extinción de conato de incendio con el uso de extintores, actividad que deberá coordinarse con el funcionario responsable del SG – SST, esta jornada se realizara mínimo en dos jornadas de las cuales deberá elaborar el informe de actividades. 
	
	

	20
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST: El proponente deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, modificado por el Decreto 052 del 2017, el cual define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

El oferente deberá dar cumplimiento con la Resolución 0312 del 13/02/2019, frente a la evaluación de los estándares mínimos y los planes de acción.

Finalmente, los contratistas deberán tener en cuenta la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.

Mediante documento escrito con firma del representante legal y el Profesional según la idoneidad presentada en la Resolución 0312 del 13/02/2019 (Técnico, Tecnólogo, Profesional y/o Especialista), certificará el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el cual deberá ser entregado en el momento de la presentación de la oferta.
	
	

	21
	El oferente deberá acatar con el personal que utilice para la ejecución del contrato, las medias de seguridad operacional y de instalaciones que el jefe de seguridad de instalaciones disponga para su ingreso al inmueble (base departamento), de igual forma deberá suministrarles, los elementos de bioseguridad necesarios para ejecución del objeto del contrato.
	
	

	22
	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL: Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Departamento de Policía Amazonas se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión. En casos de reincidencia, el Departamento de Policía Amazonas - podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 

El Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas.
	
	



· En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

· deberá anexar al SECOP II todos los certificados y demás documentos que en algunos puntos se solicitan.

· El oferente deberá tener la capacidad de ofertar en todos los ítems.

· Para el correcto diligenciamiento del presente formulario, debe reemplazar la información solicitada. 








________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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