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FORMULARIO No. 5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
Ciudad y Fecha: 
[bookmark: _Hlk161066706]EL SUSCRITO XXXXXX (OFERENTE), CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DEL SUMINISTRO REQUERIDO, EN EL OBJETO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N°532-DISANEJC-DMSOC-2025
, CONFORME A LOS REQUIERIMIENTOS ASI: 

3.1. [bookmark: _Toc142644629][bookmark: _Hlk142665377]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (CUMPLE/NO CUMPLE) 

El oferente debe manifestar que cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento descritas en el presente numeral las cuales se evaluarán en el FORMULARIO 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO como CUMPLE O NO CUMPLE:


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM
	COD. UNSPSC
	COD. DANE
	COD. SAP
	DESCRIPCION
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	42132200
	11001
	2500459
	GUANTES EN LATAEX TALLA L BLANCOS, AMBIDIESTROS, LÁTEX 100% NATURAL, PROVEE MEJOR FLEXIBILIDAD DE LOS DEDOS, DESTREZA Y AGARRE, RESISTENTE A ÁCIDOS, BASES, ALCOHOLES TERMINACIÓN DEL PUÑO ENROLLADO, AGARRE SUAVE, BAJO EN TALCO.CAJA X 100 UND
	1
	CAJA   X 100 UND
	 
	 

	2
	42132200
	11001
	2500457
	GUANTES EN LATAEX TALLA S BLANCOS, AMBIDIESTROS, LÁTEX 100% NATURAL, PROVEE MEJOR FLEXIBILIDAD DE LOS DEDOS, DESTREZA Y AGARRE, RESISTENTE A ÁCIDOS, BASES, ALCOHOLES TERMINACIÓN DEL PUÑO ENROLLADO, AGARRE SUAVE, BAJO EN TALCO CAJA X 100 UND
	1
	CAJA   X 100 UND
	 
	 

	3
	42132200
	11001
	2500458
	GUANTES EN LATEX TALLA M BLANCOS, AMBIDIESTROS, LÁTEX 100% NATURAL, PROVEE MEJOR FLEXIBILIDAD DE LOS DEDOS, DESTREZA Y AGARRE, RESISTENTE A ÁCIDOS, BASES, ALCOHOLES TERMINACIÓN DEL PUÑO ENROLLADO, AGARRE SUAVE, BAJO EN TALCO. CAJA X 100 UND
	1
	CAJA   X 100 UND
	 
	 

	4
	42132200
	11001
	2500450
	GUANTE ESTERIL No 6.5 EN LÁTEX NATURAL LUBRICADO CON FÉCULA BIOABSORBENTE GRADO USP, EMPAQUE HERMÉTICO, MAYOR SENSIBILIDAD AL TACTO, SUPERFICIE LISA, DEDOS MICRO TEXTURIZADOS, DEDOS CURVOS COMPLETAMENTE ANATÓMICOS, FÁCIL POSTURA, POR SU LIGERO ENTALCADO CAJA X 50 PARES
	1
	CAJA  X 50 PARES
	 
	 

	5
	42132200
	11001
	2500451
	GUANTE ESTERIL No 7.0 EN LÁTEX NATURAL LUBRICADO CON FÉCULA BIOABSORBENTE GRADO USP, EMPAQUE HERMÉTICO, MAYOR SENSIBILIDAD AL TACTO, SUPERFICIE LISA, DEDOS MICRO TEXTURIZADOS, DEDOS CURVOS COMPLETAMENTE ANATÓMICOS, FÁCIL POSTURA, POR SU LIGERO ENTALCADO CAJA X 50 PARES 
	1
	CAJA  X 50 PARES
	 
	 

	6
	42132200
	11001
	2500452
	GUANTE ESTERIL No 7.5 EN LÁTEX NATURAL LUBRICADO CON FÉCULA BIOABSORBENTE GRADO USP, EMPAQUE HERMÉTICO, MAYOR SENSIBILIDAD AL TACTO, SUPERFICIE LISA, DEDOS MICRO TEXTURIZADOS, DEDOS CURVOS COMPLETAMENTE ANATÓMICOS, FÁCIL POSTURA, POR SU LIGERO ENTALCADO CAJA X 50 PARES
	1
	CAJA  X 50 PARES
	 
	 

	7
	42132200
	11001
	2500453
	GUANTE ESTERIL No 8.0 EN LÁTEX NATURAL LUBRICADO CON FÉCULA BIOABSORBENTE GRADO USP, EMPAQUE HERMÉTICO, MAYOR SENSIBILIDAD AL TACTO, SUPERFICIE LISA, DEDOS MICRO TEXTURIZADOS, DEDOS CURVOS COMPLETAMENTE ANATÓMICOS, FÁCIL POSTURA, POR SU LIGERO ENTALCADO CAJA X 50 PARES
	1
	CAJA  X 50 PARES
	 
	 

	8
	42132200
	11001
	2584095
	GUANTE NITRILO TALLA L ELABORADO EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA, CERAS NI PLASTIFICANTES, ELASTICOS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, BORDE ENROLLADO CAJA X 100 UND
	1
	CAJA   X 100 UND
	 
	 

	9
	42132200
	11001
	2502485
	GUANTE NITRILO TALLA M ELABORADO EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA, CERAS NI PLASTIFICANTES, ELASTICOS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, BORDE ENROLLADO CAJA X 100 UND
	1
	CAJA   X 100 UND
	 
	 

	10
	42132200
	11001
	25022673
	GUANTE NITRILO TALLA S ELABORADO EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA, CERAS NI PLASTIFICANTES, ELASTICOS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, BORDE ENROLLADO CAJA X 100 UND
	1
	CAJA   X 100 UND
	 
	 




2.3.2.2. REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. (CUMPLE/NO CUMPLE)

	ITEM
	DESCRIPCIÒN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Materiales resistentes: Los guantes de protección deben estar fabricados con materiales poliméricos impermeables. Las Normas exigen que estos guantes no permitan el paso de aire ni agua.
	
	

	2
	Grosor y revestimiento: El grosor y la calidad del revestimiento son cruciales. Los guantes deben ser lo suficientemente gruesos para proporcionar protección, pero no tan gruesos como para afectar la destreza.
	
	

	3
	Resistencia a la abrasión, corte y perforación: Los guantes deben resistir la abrasión (desgaste), el corte y la perforación. Esto es especialmente importante en entornos donde hay objetos afilados o superficies rugosas.
	
	

	4
	Cumplimiento con normativas: Los guantes de protección deben cumplir con las 
normativas específicas. Por ejemplo, la Norma EN ISO 374-1:2016 establece requisitos 
para la protección contra productos químicos. 
Además, es fundamental que los guantes estén diseñados para los riesgos y tareas 
específicas de cada puesto de trabajo. Los guantes certificados según el Real Decreto 
1407/1992 garantizan su calidad y adecuación123. Recuerda que la Norma UNE-EN 
420 también describe requisitos generales para guantes de protección, 
independientemente del tipo de riesgo al que se enfrenten 
De igual manera es importante nombra algunos requisitos generales que deben cumplir los 
guantes de protección: 
 
• Identificación y Marcado: 
• Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante. 
• Denominación del guante. 
• Fecha de fabricación. 
• Fecha de obsolescencia, si aplica. 
• Marcado CE de conformidad que corresponda. 
• Talla. 
• Los guantes deben cumplir con los requisitos establecidos en la NTP 
747 del INSST. 
• Estos requisitos se aplican a todos los guantes de protección, independientemente 
del riesgo específico al que protejan. 
• La norma armonizada específica recoge los requisitos específicos para guantes que ofrecen protección contra un determinado riesgo2. 
• Certificación y Categorización: 
• Los guantes de protección deben estar certificados según lo establecido en el Real Decreto 1407/1992.
	
	

	5
	Ficha técnica: El proponente deberá adjuntar las fichas técnicas de cada ítems.
	
	

	6
	Registro Sanitario: Se tendrán en cuenta únicamente las propuestas cuyos insumos tengan VIGENTE el Registro Sanitario expedido por el INVIMA al momento de la evaluación; para lo cual el proponente debe anexar las copias tanto del Registro Sanitario como del total de las resoluciones modificatorias, las cuales deben ser legibles en todas sus partes y solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado.

Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de 
solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995. Los cuáles serán entregados en el momento de la entrega de los productos asignados; así mismo la propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar so pena de ser rechazada por el 
comité evaluador. Para los elementos que no aplique registro sanitario INVIMA, deberá anexar documento que así lo acredite.
	
	




[bookmark: _heading=h.4d34og8]2.3.3.3. GARANTÍA TÉCNICA

[bookmark: _Hlk166756491]Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar la garantía técnica en documento independiente debidamente suscrito por el proponente.

La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos

· Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
· Que ampare la calidad de los bienes
· Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos
· Que la garantía sea por un término no inferior a seis (6) meses, contado a partir del acta de recibo a satisfacción parcial de los bienes.

NOTA: Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Este documento se debe cargar en la plataforma SECOP II.

2.3.3.4 [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

El contratista deberá reponerlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del requerimiento del Ordenador de Gasto, previo informe del Supervisor.  Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

NOTA:  Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente, si se presenta como comercializador y/o distribuidor, o por el fabricante si se presenta en tal calidad.

NOTA:  La garantía debe cubrir el transporte, fletes, y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento, estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado

NOTA: Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Este documento se debe cargar en la plataforma SECOP II.



FIRMA OFERENTE
C.C./NIT.
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