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	Denominación del bien o servicio

	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo bombas de calor

	Código identificación bien o servicio

	Clasificación UNSPSC
Tipo de bien o servicio
72154102
Servicio de mantenimiento o reparación de intercambiadores de calor


	Unidad de medida

	Servicio

	Descripción general

	LA MÁS ALTA CALIDAD DE FABRICACIÓN

Las bombas ECO-KAL son fabricadas con componentes de

alta calidad, resistentes para ser instaladas a la intemperie.

Cubierta exterior en termoplástico ABS para mayor

resistencia a los rayos UV.

· REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A

Nuestra última generación de bombas ECO-KAL cuenta con

refrigerante ecológico, R-410A.

Mayor eficiencia y mejor rendimiento, especialmente en

climas fríos.

· VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA

Controla el flujo de refrigerante para lograr la eficiencia y

la salida de BTU óptimas en un intervalo de operación más

amplio.

· EVAPORADOR

Diseño cuadrado de gran tamaño que permite una mayor

área de captación de calor.

Mayor rendimiento en climas fríos.

· INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO

Con diseño estriado para obtener el mejor aprovechamiento

de calor en su piscina,

cubierta exterior en tubo de PVC en 2”.

· VENTILADOR DE BAJA VELOCIDAD

Ultra-silencioso y eficiente.

Con RPM bajas, logramos ahorro de energía y un

funcionamiento más silencioso.

Tan bajo como 56 decibeles en pleno funcionamiento.
COMPRESOR SCROLL DE ALTA EFICIENCIA

Tecnología silenciosa utiliza un mínimo de energía para

lograr el máximo rendimiento.

· TERMOSTATO DOBLE

Para establecer dos temperaturas distintas (para la piscina y

otra para el spa.)

· PRUEBAS REALIZADAS CON HELIO (He)

100 veces más sensibles a la detección de fugas que todos

nuestros competidores.

Elimina las pérdidas de refrigerante y garantiza el rendimiento

de su calentador.

Descripción del producto
Bombas de calor Hidrocontrol, serie EKOCAL, Referencias EKN120 y EKN136.
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[ mca Fases x| sucaonx | capacipap mixima

Bomba de
EKN110/1230-C calor 110KETU 110,000 6.4 567 422 115,000 btu.
1F 230V

Bomba de

EKN120/1230C calor 120KBTU 120,000 63 37 125,000 btu.
1F 230V

50 1x230  2°x2"

Bomba de
EKN136/1230.C calor 136KBTU 135,000 6.0 & 5 142,000 btu.
172300
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CODIGO
EKN 110/1230-C 110,000 - COP: 6.4 99,000 - COP: 6.3 66,000 - COP: 4.1
EKN 120/1230-C 120,000 - COP: 6.3 103,000-COP:5.9 74,000- COP: 4.1
EKN 136/1230-C 136,000 - COP: 6.0 124,000-COP:5.4 85,000 - COP: 4.0
EKN 120/1230-FC 120,000 - COP: 6.3 103,000-COP:5.9 74,000- COP: 4.1

Flujo de agua: (Gptimo 55 GPM). Para todos nuestros modelos.

[ s

76 Ipm. 265Ipm
15m3/h 16ma/h
20gpm 70gom

Alimentacion eléctrica: Sistema monofésico a 230V, 60 Hz
Capacidad del termostato : 10240° C (50 104°F)
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	Garantía comercial o presunta

	La informada por el fabricante

	Nombre del funcionario que elabora

	Sebastian Agudelo Tapias

	Firma del Jefe o Líder de proceso

	Iván Camilo Cadavid Ruiz


Fuente: SGI 
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