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	Denominación del bien o servicio

	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo bombas de calor

	Código identificación bien o servicio

	Clasificación UNSPSC
Tipo de bien o servicio
72154102
Servicio de mantenimiento o reparación de intercambiadores de calor


	Unidad de medida

	Servicio

	Descripción general

	Piscina energéticamente eficiente y

calefacción de spa

La JE3000T es la bomba de calor más avanzada

línea disponible. Al absorber calor libre del

aire y transfiriéndolo al agua, JE3000T

las bombas de calor hacen que el proceso de calefacción sea eficiente,

ecológico y, sobre todo, rentable. Y,

con los modelos reversibles JE3000TR, incluso puedes

refrescar tu piscina durante los calurosos meses de verano

con el innovador modo Chill.

»» Enfriadora/descongelación por gas caliente opcional.

Enfríe su piscina durante las calurosas noches de verano.

»» Ultra Eficiente

Con un intercambiador de calor de titanio de primera calidad,

Las bombas de calor JE proporcionan una hidráulica superior

flujo para un máximo ahorro de energía.

»» Control Superior

Termostatos dobles (piscina/spa).

Cuenta con control digital avanzado para permitir

Autodiagnóstico, capacidad multilingüe y calefacción automática.

característica, cuando se usa junto con el control Aqualink®

sistemas, para mantener la temperatura de su piscina automáticamente

y eficientemente las 24 horas del día.

Las bombas de calor de la serie JE son compatibles con iAquaLink™ para que usted

Puede ajustar la temperatura de su piscina o spa desde su

teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo con acceso a Internet. (comprado

por separado)

»» Versa Plumb® Listo

Todas las bombas de calor JE están preparadas para Versa Plumb, lo que le permite lograr

50% más de eficiencia hidráulica para un máximo ahorro de energía.

""Versátil

Modelos trifásicos también disponibles.

»» Respetuoso con el medio ambiente (refrigerante 410A)
Descripción del producto
Bombas de calor Zodiac, serie JEANTY, Referencia JE3000T.
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JES000T  JE300OTR JE3D0OT3  JE30OOTR3

Output* (BTUs) 137000 137000 137000 137,000

Input* (kW) 637 637 637 637

cop* 3 63 63 3

Output, SRC (BTUS) 127,000 127000 127,000 127,000

COP, SRC 60 59 6 59

Output, Low Ambient 86,000 86000 86000 8,000

CO.P. Low Ambient 42 4 42 4

Voltage 20V/60H:__ 230V]60He_ 200 2N Dbl R0V 60

Minimum Circuit

Ampaciy a8 BEY 3300 300

Max Over Current

ax Over Cur & & 50 50

LRA 185 185 16 164

RLA 3205 3205 250 %00

Compressor Scoll__ Scroll __ Seroll Scroll
Tianium  Tianiom  Titenium  Titanium

Heat EXChanger  pigh Flow _High Flow _High Flow __High Flow,

Optimal Water Flow

fh, 57 57 57 57

Minimum Water

pomtrriky 2 2 2 2

Maximum Water

pmit iy 0 n 0 0

Weight (ibs.) 28 20 228 20

* Outside the scope of AHRI Standard 1160 (1]
++ AHRI Standard 1160 (P)
SRC: Standard Rating Conditions.
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	Garantía comercial o presunta

	La informada por el fabricante

	Nombre del funcionario que elabora

	Sebastian Agudelo Tapias

	Firma del Jefe o Líder de proceso

	Iván Camilo Cadavid Ruiz


Fuente: SGI 
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