[image: inicio | Fuerza Aérea Colombiana][image: Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media]       
[image: Archivo:Logo Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2022-2026).png -  Wikipedia, la enciclopedia libre]                                                






PROCESO DE CONTRATACIÓN
017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

Yo, ____________________, en mi condición de Representante Legal de ___________, identificad@ como aparece al pie de mi firma, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de: __________________________________________________ ($ ______________), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
	 ITEM 
	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD ASIGNADA
	VALOR UNITARIO
	% IVA
	VALOR IVA
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR PARCIAL

	TOTAL 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO R-10 $7.547.819,00 y R-16 $8.646.000,00

	1
	ANGEO MOSQUITERO
	ANGEO ELABORADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LARGA DURACIÓN, CON TEJIDO DE MALLA UNIFORME, NO SE RASGA, NO SE OXIDA, NO SE PUDRE NI SE MANCHA. COLOR GRIS. ROLLO 1,20 * 10 M
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	BUJE SANITARIO DE 2 A 1 1/2
	BUJE SANITARIO PVC DE 2" A 1 1/2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	BUJE SANITARIO DE 4 A 2
	BUJE SANITARIO PVC DE 4" A 2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	BUJE SANITARIO DE 3 A 1 1/2
	BUJE SANITARIO PVC DE 3" A 1 1/2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	BUJE SANITARIO DE 3 A 2
	BUJE SANITARIO PVC DE 3" A 2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	BUJE SANITARIO DE 4 A 3
	BUJE SANITARIO PVC DE 4" A 3"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 1
	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 1/2" A 1"
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 A 2
	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE  1 1/2" A 2"
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 3/4
	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 1/2 A 3/4"
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	BUJE SOLDADO PVC 3/4 A 1
	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 3/4 A 1"
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ASIENTO PARA SANITARIO CIERRE SUAVE
	MUEBLE DE ASIENTO PARA SANITARIO, CIERRE SUAVE, COLOR BLANCO, TIPO REDONDO /ALONGADO PARA SANITARIO MONTECARLO NOVO REDONDO, INCLUYE PIEZAS PARA SU INSTALACIÓN
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL
	ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL
USO RESIDENCIAL
MATERIALES PLÁSTICO
ACABADO BRILLANTE
ALTO 4.5 CM
LARGO 41.1 CM
ANCHO 35.7 CM
FORMA REDONDO
GARANTÍA 5 AÑOS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	CORREA DE AMARRE
	AMARRA PLASTICA NEGRA/BLANCA 3,6  X 200 MM PAQUETE X 100
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	CORREA DE AMARRE
	AMARRA PLASTICA NEGRA/BLANCA 3,6  X 100 MM PAQUETE X 100
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	CHAZO PLASTICO 1/4
	CHAZO PLÁSTICO 1/4", INCLUYE TORNILLO DE ENSAMBLE CON CABEZA TIPO ESTRELLA. PAQ X 100
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	CHAZO PLASTICO 3/8
	CHAZO PLÁSTICO 3/8", INCLUYE TORNILLO DE ENSAMBLE CON CABEZA TIPO ESTRELLA. PAQ X 100
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS
	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS, 100% POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIA PRIMA LIBRES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE SUPONGAN UN RIESGO PARA LA SALUD, MATERIAL RECICLABLE MECÁNICAMENTE X 100 PCS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS
	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS, 100% POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIA PRIMA LIBRES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE SUPONGAN UN RIESGO PARA LA SALUD, MATERIAL RECICLABLE MECÁNICAMENTE X 100 PCS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	POMO ESTRIADO PARA DUCHA
	TIPO MANIJA PRISMA, DE CIERRE UNIVERSAL, ESTRIADA, FÁCIL DE INSTALAR.
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA
	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	POMO CON CUADRANTE PARA DUCHA
	POMO CON CUADRANTE PARA DUCHA
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	CINTA PARA DUCTOS
	CINTA PARA DUCTOS DE USO EXTREMO TIPO 3M™ O SIMILAR DT17, 17 MIL, 48 MM X 32 M
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
	CINTA DOBLE FAZ INDUSTRIAL TIPO 3M O SIMILAR IMPERMEABLE 12 MM X 33 MTS

    LONGITUD TOTAL (MÉTRICA): 33 M
    ANCHO TOTAL (MÉTRICO): 12 MM
    GROSOR: 1,1 MM
    COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, PELÍCULA PROTECTORA DE COLOR ROJO
    PESO MÁXIMO SOPORTADO: 6.2 KILOS POR METRO
    USO INTERIOR/EXTERIOR
    TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 150 °C
    TIPO DE ADHESIVO: ACRÍLICO
     TIPO DE ESPUMA: TIRAS CONFORMABLES
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	PLASTICO NEGRO EN ROLLO
	PLASTICO NEGRO ROLLO 20 M LARGO X 3M DE ANCHO CALIBRE 3,5 (ROLLO)
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	CANALETA DE 3/4
	CANALETA DE 2 METROS DE LARGA POR ¾
	Unidad
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	SIFON FLEXIBLE O TIPO ACORDEON
	SIFON FLEXIBLE CORRUGADO COLOR GRIS, PARA USO EN LAVAMANOS Y LAVAPLATOS:
RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA.
RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR.
RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.
CONDICIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA, USO DOMÉSTICO
.CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
FLUJO MÍNIMO DE DESCARGA MÍNIMO 27 L/MIN.
RESISTENCIA AL TORQUE DE ROSCAS PLÁSTICAS, MÍNIMO 2 0 N-M (15 LB-PIE).
PRESIÓN DE TRABAJO MANOMÉTRICA MÁXIMA DEL AGUA 34 K PA (5 PSI).
TEMPERATURA DE USO
DE 4º C A 66º C (40º F Y 150º F).
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR
	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR X 8 MS DE 1/4" (INCLUYE ACOPLES RAPIDOS)
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	MANGUERA AUTOGENA PAR OXICORTE ACOPLADA
	MANGUERA GEMELA OXICORTE TUBO X 20 METROS: EPDM / SBR MEZCLADO, NEGRO Y LISO REFUERZO: HILO SINTÉTICO TRENZADO TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA: EPDM / SBR MEZCLADO, AZUL, ROJO, VERDE, CLIMA SUAVE Y OZONO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN APLICACIÓN: PARA TRANSPORTAR GASES DE SOLDADURA
APLICACIÓN UTILIZADA PARA SERVICIOS DE SOLDADURA. CUMPLE CON LOS
ESTÁNDARES RMA IP-7 PARA MANGUERAS DE SOLDAR GRADO R
TUBO CONSTRUCCIÓN
HULE SINTÉTICO EPDM COMPATIBLE CON GASES DE OXÍGENO
Y ACETILENO
CUBIERTA
HULE SINTÉTICO EPDM ACABADO LISO
REFUERZO
CUERDA SINTÉTICA EN ESPIRAL
RANGO DE TEMPERATURA
-40 ̊F A 120 ̊F (-40 ̊C A 49 ̊C)
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2
	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2"X6M. CUMPLE NORMA NTC 382 
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4
	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4"X6M CUMPLE NORMA NTC 382
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	TUBERIA PVC PRESION DE 1
	TUBERIA PVC PRESION DE 1"X6M CUMPLE NORMA NTC 382
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	TUBERIA 1/2 CPVC 
	TIPO TUBO  
DIÁMETRO 1/2 PULGADAS
LARGO 3 M
MATERIAL CPVC
CARACTERÍSTICAS
LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS  FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI, CALIDAD QUE SUPERA LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO.
COLOR CREMA
FITTING REQUERIDO CPVC
FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	TUBERIA 3/4 CPVC 
	TIPO TUBO  
DIÁMETRO 3/4 PULGADAS
LARGO 3 M
MATERIAL CPVC
CARACTERÍSTICAS
LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS  FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI, CALIDAD QUE SUPERA LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO.
COLOR CREMA
FITTING REQUERIDO CPVC
FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ADAPTADOR HEMBRA 1
	TIPO ADAPTADOR HEMBRA
DIÁMETRO 1  PULGADA
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LOS TUBOSISTEMAS PVC PRESIÓN DEBERAN SER  FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ADAPTADOR HEMBRA 1/2
	TIPO ADAPTADOR HEMBRA
DIÁMETRO 1/2 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LOS TUBOSISTEMAS PVC PRESIÓN DEBERAN SER  FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ADAPTADOR HEMBRA 3/4
	TIPO ADAPTADOR HEMBRA
DIÁMETRO 3/4 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LOS TUBOSISTEMAS PVC PRESIÓN DEBERAN SER  FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2
	ADAPTADOR PRESION MACHO
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2"
DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM
ADAPTADOR A PRESIÓN DE 1/2" MACHO PARA CREAR UNIONES RECTAS ENTRE TRAMOS DELGADOS DE TUBERÍA MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE DE ROSCA QUE SE AJUSTA DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PARA SELLAR LA UNIÓN CON PRECISIÓN EVITANDO FUGAS O FILTRACIONES. ADEMÁS CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE PARA FACILITAR EL AJUSTE Y UN CUERPO DE PVC TOTALMENTE INMUNE A EFECTOS DE CORROSIÓN O DESGASTE YA QUE RESULTA QUÍMICAMENTE INERTE.
	Unidad
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4
	ADAPTADOR PRESION MACHO
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 3/4"
ADAPTADOR A PRESIÓN DE 3/4" MACHO PARA CREAR UNIONES RECTAS ENTRE TRAMOS DELGADOS DE TUBERÍA MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE DE ROSCA QUE SE AJUSTA DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PARA SELLAR LA UNIÓN CON PRECISIÓN EVITANDO FUGAS O FILTRACIONES. ADEMÁS CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE PARA FACILITAR EL AJUSTE Y UN CUERPO DE PVC TOTALMENTE INMUNE A EFECTOS DE CORROSIÓN O DESGASTE YA QUE RESULTA QUÍMICAMENTE INERTE.
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ADAPTADOR MACHO PRESION 1
	ADAPTADOR PRESION MACHO
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1"
ADAPTADOR A PRESIÓN DE 1" MACHO PARA CREAR UNIONES RECTAS ENTRE TRAMOS DELGADOS DE TUBERÍA MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE DE ROSCA QUE SE AJUSTA DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PARA SELLAR LA UNIÓN CON PRECISIÓN EVITANDO FUGAS O FILTRACIONES. ADEMÁS CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE PARA FACILITAR EL AJUSTE Y UN CUERPO DE PVC TOTALMENTE INMUNE A EFECTOS DE CORROSIÓN O DESGASTE YA QUE RESULTA QUÍMICAMENTE INERTE.
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4
	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4
	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2
	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2
	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	TAPON PVC LISO
	TAPON LISO
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2"
DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM
ESTE PEQUEÑO TAPÓN A PRESIÓN DE 1/2" Y SISTEMA ROSCADO DE PVC TE PERMITE SELLAR SALIENTES DE TUBERÍAS O TRAMOS EXPUESTOS MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE QUE GARANTIZA UN FIJACIÓN PRECISA Y DURADERA QUE EVITA FUGAS O FILTRACIONES. ESTÁ FABRICADA EN PVC RESISTENTE A LOS EFECTOS CORROSIVOS DEL AGUA Y CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE QUE FACILITA AJUSTARLO CON FUERZA SIN QUE SE RUEDE.
	Unidad
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	TAPON PVC ROSCADO
	TAPON ROSCADO
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2"
DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM
ESTE PEQUEÑO TAPÓN A PRESIÓN DE 1/2" Y SISTEMA ROSCADO DE PVC TE PERMITE SELLAR SALIENTES DE TUBERÍAS O TRAMOS EXPUESTOS MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE QUE GARANTIZA UN FIJACIÓN PRECISA Y DURADERA QUE EVITA FUGAS O FILTRACIONES. ESTÁ FABRICADA EN PVC RESISTENTE A LOS EFECTOS CORROSIVOS DEL AGUA Y CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE QUE FACILITA AJUSTARLO CON FUERZA SIN QUE SE RUEDE.
	Unidad
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	CODO 90 SANITARIO 3
	TIPO CODO 90º
DIÁMETRO 3" PULGADAS CXC
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
COLOR AMARILLO 
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	CODO 90 SANITARIO 4
	TIPO CODO 90º
DIÁMETRO 4" PULGADAS CXC
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
COLOR AMARILLO 
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	CODO 90 SANITARIO 1 1/2
	TIPO CODO 90º
DIÁMETRO 1 1/2" PULGADAS CXC
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
COLOR AMARILLO 
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	CODO 90 SANITARIO 2
	TIPO CODO 90º
DIÁMETRO 2" PULGADAS CXC
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
COLOR AMARILLO 
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	CODO 90 PVC PRESION DE 1
	CODO 90º PVC PRESION DE 1"
TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 1PULGADA
CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	CODO 90 PVC PRESION DE 1/2
	CODO 90º PVC PRESION DE 1/2
TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 1/2 PULGADA
CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	CODO 90 PVC PRESION DE 3/4
	CODO 90º PVC PRESION DE 3/4"
TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 3/4 PULGADA
CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	CODO 90 PVC PESION DE 2
	CODO 90º PVC PRESION DE 2"
TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 2 PULGADA
CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	CODO 90 PVC PRESION DE 1 1/2
	CODO 90º PVC PRESION DE 1 1/2"
TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADA
CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	CODO 90 1/2 CPVC
	TIPO
CODO
PRESIÓN MÁXIMA125 PSI
DIÁMETRO 1/2 PULGADAS
MATERIAL CPVC
LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS  SON FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI.
COLOR CREMA
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 1062. .
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	CODO 90 3/4 CPVC
	TIPO
CODO
PRESIÓN MÁXIMA125 PSI
DIÁMETRO 3/4 PULGADAS
MATERIAL CPVC
LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS  SON FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI.
COLOR CREMA
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 1062. .
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	TEE PVC PRESION 3/4
	TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 3/4 PULGADA
CARACTERÍASTICAS TEE EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	TEE PVC PRESION 1/2
	TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 1/2 PULGADA
CARACTERÍASTICAS TEE EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	TEE PVC PRESION 1
	TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA
DIÁMETRO: 1 PULGADA
CARACTERÍASTICAS TEE EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	UNION DESLIZABLE PRESION 2
	TIPO UNIÓN
PRESIÓN MÁXIMA
500 PSI
DIÁMETRO
2PULGADAS
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS
CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI.
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS1
CERTIFICACIÓN
NTC1339
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	UNION DESLIZABLE PRESION 1
	TIPO UNIÓN
PRESIÓN MÁXIMA
500 PSI
DIÁMETRO
1 PULGADAS
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS
CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI.
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS1
CERTIFICACIÓN
NTC1339
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	UNION DE REPARACIÓN PVC DRESSER
	DIAMETRO 1/2 PULG
GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y USO DETALLADAS EN EL CATÁLOGO Y ETIQUETAS DEL PRODUCTO.
OBSERVACIONES
MATERIAL CUERPO FABRICADO EN PVC.
ALTO 4.6 CM
IDEAL PARA REPARAR Y CONECTAR TUBOS EN PVC, ACCESORIO PARA SER USADO EN INSTALACIONES PROVISIONALES O CUANDO LA INSTALACIÓN DEBE SER REMOVIDA, APTA PARA SER USADA EN AGUA FRÍA.
ANCHO 4.6 CM
MODELO 3901 UNIÓN REPARACIÓN
COLOR BLANCO
TIPO UNIÓN DE REPARACIÓN DRESSER EN PVC
CARACTERÍSTICAS
IDEAL PARA REPARAR Y CONECTAR TUBOS EN PVC, ÚNICA CON GARRAS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA, SIN HERRAMIENTAS, LOS TUBOS A EMPALMAR DEBEN SER RÍGIDOS DE ½?, ENTRE LOS 28 PSI Y LOS 142 PSI, ES NECESARIO ASEGURAR LOS TUBOS A UNA DISTANCIA DE 20 CM DEL CENTRO DEL CUERPO DE LA UNIÓN DE REPARACIÓN DRESSER PARA QUE NO SE MUEVAN O SE DESPLACEN, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI A 23°C.
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2
	TIPO UNIÓN
PRESIÓN MÁXIMA
500 PSI
DIÁMETRO
1/2 PULGADAS
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS
CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI.
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS1
CERTIFICACIÓN
NTC1339
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4
	TIPO UNIÓN
PRESIÓN MÁXIMA
500 PSI
DIÁMETRO
3/4 PULGADAS
MATERIAL PVC
CARACTERÍSTICAS
CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI.
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS1
CERTIFICACIÓN
NTC1339
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	UNION PVC PRESION DE 2
	TIPO UNION
DIÁMETRO 2 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
 FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	UNION PVC PRESION DE 1
	TIPO UNION
DIÁMETRO 1 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
 FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	UNION PVC PRESION DE 1 1/2
	TIPO UNION
DIÁMETRO 1 1/2 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
 FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	UNION PVC PRESION DE 1/2
	TIPO UNION
DIÁMETRO 1/2 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
 FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	UNION PVC PRESION DE 3/4
	TIPO UNION
DIÁMETRO 3/4 PULGADAS
MATERIAL PVC
COLOR BLANCO
NÚMERO DE PIEZAS 1
CERTIFICACIÓN
 FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.
	Unidad
	21,00
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	UNION SANITARIA 1 1/2
	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS.
DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADAS
UNIÓN SANITARIA
MATERIAL PVC
COLOR: AMARILLA
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	UNION SANITARIA 2
	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS.
DIÁMETRO: 2 PULGADAS
UNIÓN SANITARIA
MATERIAL PVC
COLOR: AMARILLA
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	UNION SANITARIA 4
	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS.
DIÁMETRO: 4 PULGADAS
UNIÓN SANITARIA
MATERIAL PVC
COLOR: AMARILLA
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	UNION SANITARIA 3
	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS
ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS.
DIÁMETRO: 3 PULGADAS
UNIÓN SANITARIA
MATERIAL PVC
COLOR: AMARILLA
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	UNION UNIVERSAL PRESION 1
	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA
DIAMETRO: 1  PULGADA
CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	UNION UNIVERSAL PRESION 1 1/2
	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA
DIAMETRO: 1 1/2 PULGADA
CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2
	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA
DIAMETRO: 1/2 PULGADA
CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4
	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA
DIAMETRO: 3/4 PULGADA
CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC.
MATERIAL PVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	TEE CPVC 
	TEE CPVC DE PRESION 1/2
CERTIFICADOS CON SELLO NTC 1341
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2"
DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM
MARCA TEE CPVC PRE ½”
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	UNION 3/4 CPVC
	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA  CALIENTE
DIAMETRO: 3/4 PULGADA
CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC.
MATERIAL CPVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	UNION 1/2 CPVC
	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA  CALIENTE
DIAMETRO: 1/2 PULGADA
CARACTERÍASTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC.
MATERIAL CPVC
COLOR: BLANCO
CUMPLE NTC 382
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	CINTA DEMARCACION PELIGRO
	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M
COLOR AMARILLO
GARANTÍA 12 MESES
PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA
LARGO 50 M
MATERIALPLASTICO 
DIMENSIONES 500MTS
TIPO DE SEÑAL DEMARCACIÓN
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	POLISOMBRA ROLLO
	POLISOMBRA NEGRA (ROLLO 4 X 100 M) TELA POLISOMBRA, MALLA MULTIFILAMENTO FABRICADA EN POLIPROPILENO. SE LA UTILIZA PARA DAR SOMBRA EN INVERNADEROS DE FLORES, EN CULTIVOS AL AIRE LIBRE E INCLUSO AL GANADO. SIRVE TAMBIÉN PARA EL ARMADO DE CORTINAS Y CORTAVIENTOS.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL
	TEJA ESPAÑOLA LONGITUD 1,60M EN FIBROCEMENTO MOLDEADA PESO DE 19 KG/M2, LARGO 1,63M, ANCHO 1,062 M,
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA LAVAMANOS
	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA LAVAMANOS
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA SANITARIO
	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA SANITARIO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M
	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 2 MTS ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 15M
	ROLLO
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M
	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 1 MT ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 20 M
	ROLLO
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	CINTA NEGRA AISLANTE
	CINTA AISLANTE DE VINILO SUPER 33+, 19 MM X 20,1 M, 100 POR CAJA.
ESPECIFICACIONES
ANCHO TOTAL (MÉTRICO) 19 MM
APLICACIONES AISLAMIENTO
COLOR DEL PRODUCTO NEGRO
ELONGACIÓN DE RUPTURA 250 %
GRADO DE CINTA PROFESIONAL
GROSOR/ESPESOR TOTAL DE LA CINTA SIN LINER (MÉTRICO) 0,178 MM
LONGITUD TOTAL (MÉTRICA) 20 M
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (SI) 26 N/10MM
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO > 10^6 MEGOHMS
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (°C) 105 DEGREE CELSIUS
TIPO DE ADHESIVO CAUCHO
VIDA ÚTIL 5 YEAR
VOLTAJE 600 V
ES UNA CINTA NEGRA DE 178 µ, EN UN CENTRO DE 25 MM QUE COMBINA LA FLEXIBILIDAD DE UN REFUERZO DE PVC CON EXCELENTES PROPIEDADES DE AISLAMIENTO PARA BRINDAR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO PARA EMPALMES DE HASTA 600 V. SU RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LA CORROSIÓN Y LOS RAYOS UV LA CONVIERTEN EN UN REVESTIMIENTO PROTECTOR EXCELENTE PARA CABLES DE ALTO VOLTAJE Y TENDIDO DE MAZOS DE CABLES. LISTADO POR UL Y CON CERTIFICACIÓN CSA, RESISTE ÁLCALIS Y ÁCIDOS, Y FUNCIONA COMO RETARDANTE DE LLAMAS. DESEMPEÑO EXCELENTE EN TODO TIPO DE CLIMAS, EN CLIMAS FRÍOS CON TEMPERATURAS DE HASTA -18 (DEG)C) Y EN CLIMAS CÁLIDOS CON TEMPERATURAS DE HASTA 105 (DEG)C.
	UNIDAD
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) R-10 $32.278.952

	89
	MALLA EN BOLSA
	MALLA EN BOLSA X 9 KG BULTO TIPO DRIXER O SIMILAR
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FIBRAS DE MEZCLA RÁPIDA Y PERFECTA.
ALTO RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A LAS FISURAS.
OPTIMIZACIÓN DE COSTOS CON MENOR CANTIDAD DE FIBRAS.
HAY UNA INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE CARGA DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS.
OPTIMA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CARGAS DINÁMICAS.
EXCELENTE CONTROL DE FISURACIÓN POR SER UN REFUERZO MULTIDIRECCIONAL EN TODA MATRIZ DEL CONCRETO.
EL USO DE FIBRAS DRAMIX® REDUCE EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN COMPARADO CON EL REFUERZO CONVENCIONAL.
FIBRAS DRAMIX® DE ALTO DESEMPEÑO OFRECE UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA COMPARADA CON OTRAS FIBRAS.
PUEDE OMITIR LA COLOCACIÓN DE MALLAS Y AHORRAR TIEMPO.
BENEFICIOS
ALTA DUCTILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA. SOLUCIÓN RENTABLE EN REFUERZO. APLICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.
CARACTERÍSTICAS
LAS FIBRAS DE ACERO DRAMIX® SE DIFERENCIAN DE LOS OTROS PRODUCTOS, PUESTO QUE HACEN MÁS DÚCTIL EL HORMIGÓN. GRACIAS A UN CONCEPTO INNOVADOR DE FIBRAS ENCOLADAS EN PEINES, DRAMIX® SE PUEDE MEZCLAR Y TRABAJAR MUY FÁCILMENTE. POR OTRA PARTE, DRAMIX® COMBINA UNA FORMA ALARGADA Y FINA, QUE OFRECE EXCELENTES PRESTACIONES. DE ESTA MANERA, SE PUEDE UTILIZAR UNA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS MÁS BAJA PARA LA MAYOR DUCTIBILIDAD Y UN CONTROL DE GRIETAS MÁS EFICAZ.
RENDIMIENTO EFECTO SOBRE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN CON 15 KG / M3 PARA OBTENER: 1,5 N / MM2 EN CMOD = 0.5 MM Y 1,0 N / MM2 EN COMD = 3.5 MM
MATERIAL ACERO
LARGO 60MM
OBSERVACIONES
USO COMO REFUERZO CON FIBRAS DE ACERO.
RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA SEGUIR LAS CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD DISPUESTAS POR EL FABRICANTE.
NORMA TÉCNICA ASTM A820, CUMPLE CON LOS NIVELES DE CALIDAD EN14889 CLASE 1 PARA USO ESTRUCTURAL
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	BROCA PARA MURO DE 1/4
	BROCA DE TUNGSTENO PARA MURO  1/4" 
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	BROCA PARA MURO DE 1/8
	BROCA DE TUNGSTENO PARA MURO  1/8" 
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	SOPLETE GAS PROPANO
	SOPLETE PARA GAS

CARACTERISTICAS
• 3 BOQUILLAS CON MEDIDAS: 25MM, 35MM Y 50MM
• 2 MTS DE MANGUERA
• MANGO ERGONÓMICO
• VÁLVULA DE REGULACIÓN DE GAS METALICA
• GATILLO DE PALANCA PARA FLUJO DE GAS
• INCLUYE REGULADOR DE GAS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8
	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8"
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 3/32
	VARILLA DE SOLDADURA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA CALIDAD TIG DE 2 LB
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8
	Kilogramo
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32
	Kilogramo
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 1/8
	ELECTRODO REVESTIDO
PESO 1 KG
TIPO ELECTRODOS
MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 1/8"
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 3/32
	ELECTRODO REVESTIDO
EMPAQUE 1 KILO
TIPO DE ELECTRODO
BAJO HIDROGENO
PESO 1 KG
TIPO ELECTRODOS
MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 3/32"
	Kilogramo
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32
	ELECTRODO RUTILLICO
EMPAQUE 1 KILO
MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 3/32"
CARACTERÍSTICAS
	Kilogramo
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8
	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8
	Kilogramo
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO
	KIT CONSUMIBLES CORTADOR DE PLASMA ELITE 40 AMP. INCLUYE 01 ELECTRODO, 01 ESCUDO Y 01 BOQUILLA
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA
	REJILLA SIFON ALUMINIO ANTICUCARACHA 3 X 1 1/2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA
	REJILLA SIFON ALUMINIO ANTICUCARACHA 3 X 2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES
	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR AMARILLO)
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	ESPATULA 3
	ESPATULA 3" ACERO CARBONO - CABO AMARILLO
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	HOJA SEGUETA
	HOJA DE SIERRA MANUAL HSS-BI 300MM 18 DIENTES /PULGADA (COLOR AZUL)
GRUPO: HOJA DE SIERRA DE MANO, HSS/BIMETÁLICA
LONGITUD:  300 MM
GROSOR:  0,65 MM
DIENTES POR PULGADA:  24
MARCA:  FORMAT
WGNR.:  W250
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	DISCO SIERRA CIRCULAR 7
	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 60 DIENTES
MATERIAL ACERO
USO PARA CORTAR MADERA
PESO 0,39 KG
TIPO ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS
TIPO DE TRABAJO PROFESIONAL
MEDIDAS
21X0,8X25CM
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	JUEGO DE BROCAS PARA METAL
	 JUEGO DE BROCAS HSS DE COBALTO M42, X 21 PIEZAS:
  (2) 1/16", (2) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64", (2) 3/16", (1) 13/64", (1) 7/32", (1) 15/64", (2) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8", (1) 1/2"
INCLUYE CAJA METALICA
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS
	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS X 10 PIEZAS (DOS CINCELES )
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL
	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL EN ACERO RÁPIDO POR 6 PIEZAS X 1/4 (SEGÚN MUESTRA Y MODELO DEL EQUIPO SUMINISTRADO POR LA SUPERVISI{ON)
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	BROCA PARA METAL 5/32
	BROCA 5/32 PULGADAS ACERO COBALTO
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	BROCA PARA METAL 5/16
	BROCA PARA METAL  5/16" ACERO COBALTO
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	BROCA AVELLANADORA 8
	BROCA CON INSERTO AVELLANADO #8, 11/64 PULGADAS
MATERIAL MEZCLA
TIPO DE ACABADO ÓXIDO NEGRO
TIPO DE VÁSTAGO STRAIGHT
DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LXWXH 5.8 X 2.6 X 0.5 PULGADAS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	BROCA PARA METAL 3/16
	BROCA  3/16 PULGADAS  ACERO COBALTO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	BROCA PARA METAL 1/4
	BROCA 1/4 PULGADAS ACERO COBALTO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	BROCA PARA METAL 1/8
	BROCA 1/8 PULGADAS ACERO COBALTO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	VARILLA CORRUGADA 1/2
	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	VARILLA CORRUGADA 1/4
	VARILLA CORRUGADA DE 1/4 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	VARILLA CORRUGADA 3/8
	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	VARILLA CUADRADA DE 10
	VARILLA CUADRADA DE 10MM X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	VARILLA CUADRADA DE 12
	VARILLA CUADRADA DE 12 MM X 6M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	VARILLA DE 1/2
	VARILLA G-60 W 1/2PULG X6M CORRUGADA
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	VARILLA DE 1/4
	VARILLA G-60 W 1/4 PULG X6M CORRUGADA
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	VARILLA DE 3/8
	VARILLA G-60 W 3/8PULG X6M CORRUGADA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	VARILLA LISA DE 1/4
	VARILLA LISA DE 1/4" X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	VARILLA LISA DE 3/16
	VARILLA LISA DE 3/16" X 6 M
	Unidad
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	VARILLA ROSCADA DE 1/2
	VARILLA ROSCADA 1/2 X 1 METRO ZINCADA
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	VARILLA ROSCADA DE 1/4
	VARILLA ROSCADA 1/4 X 1 METRO ZINCADA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	VARILLA ROSCADA DE 3/8
	VARILLA ROSCADA 3/8 X 1 METRO ZINCADA
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	VARILLA REDONDA LISA DE 1/2
	VARILLA LISA DE 1/2" X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8
	VARILLA LISA DE 5/8" X 6 M
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	VARILLA CORRUGADA DE 5/8
	VARILLA CORRUGADA DE 5/8 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	VARILLA CUADRADA DE 9 MM
	VARILLA CUADRADA DE 9MM X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4
	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4 X 3M
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8
	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8 X 3M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	VARILLA ROSCADA DE 5/16
	VARILLA ROSCADA 5/16 X 1 METRO ZINCADA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	VARILLLA ROSCADA DE 5/8
	VARILLA ROSCADA  5/8X 1 METRO ZINCADA
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	VARILLA ROSCADA DE 1/2
	VARILLA ROSCADA 1/2 X 1 METRO GALVANIZADA
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	VARILLA DE PLATA
	VARILLA  APORTE DE PLATA AL 40% DE 1.5 MM
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	RIEL ALUMINIO
	RIEL ALUMINIO U-21 ALUMINIO 3M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	MALLA ELECTROSOLDADA
	MALLA ELECTROSOLDADA  15X15CM 4.0MM (XX-084) DIMENSIONES 6X2.35M
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	CIERRE DE RODILLO GALVANIZADO
	CIERRE DE RODILLOS  0.8 MM PARA PUERTAS DE MUEBLE FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED INCLUYE TORNILLOS
	Unidad
	19,00
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	MANIJA CILINDRICA TUBULAR
	MANIJA CILINDRICA TUBULAR  
COLOR NEGRA /SATINADA (DEFINIDA POR LA SUPERVISION)
LONGITUD (66MM/64MM/224MM/128/160/96/192) DEFINIDA POR LA SUPERVISION
NCLUYE: 1 MANIJA, 2 TORNILLOS.
CAPACIDAD DE CARGA:
APLICACIÓN: ESCRITORIOS, COMEDOR, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, COCINA, MUEBLE DE BAÑO, OFICINA.
MATERIAL: ACERO 201
	Unidad
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS
	GRIFERÍA LAVAMANOS 4 PULGADAS PIANA  O SIMILAR
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	MEZCLADOR PARA DUCHA
	LINEA GRIVAL O SIMILAR MEZCLADOR 8 PUL + DUCHA REGADERA PALANCA
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS
	GRIFERÍA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8 PULGADAS PIANA O SIMILAR
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL
	GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL INDUSTRIAL EXTRAIBLE ALTO TRAFICO
• GRIFERIA PARA COCINA INDUSTRIAL O COCINA CON LAVAPLATOS GRANDE, CON CABEZAL MÓVIL PERMITE UN LAVADO DE FÁCIL DEBIDO A SU MANGUERA FLEXIBLE.
• SISTEMA: CABEZAL MÓVIL REPORTADO QUE PERMITE EL ALTO TRÁFICO.
• MEDIDAS: EN ALTURA 52CM . SALIDA 21 CM CON TANGO ADICIONAL HASTA DE 60 CM POR EL CABEZAL MÓVIL.
• COLOR CROMADO
• ELABORADO CON CUERPO INTERNO DE BRONCE EN ALEACIÓN CON ZINC.
• CONTIENE UNA GRIFERÍA UN HERRAJE DE AJUSTE Y DOS ACOPLES FLEXO-METÁLICOS.
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	CONCERTINA
	CONCERTINA DE DIAMETROS 18" Y 36"  (SEGUN NECESIDAD DE LA SUPERVISIÓN) POR  ROLLO X 8 MTS, ARO CUCHILLAS DE 2" 1/2" CADA 6 CM "EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD DEL ROLLO 8.00 MTS
ALAMBRE INTERNO SAE 1070 GALV. CAL. 12.5 (2.5MM)
ACERO LAMINO INOXIDABLE ASI 430 CALIBRE 24
RESISTENCIA A LA TENSIÓN 236000 PSI
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	GUAYA O CABLE DE ACERO
	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/8 X ML
ALMA: ACERO -  RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG  - LUBRICACIÓN: EN SECO
	Metro
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4
	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4 ROLLO X 200 M
ALMA: ACERO -  RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG  - LUBRICACIÓN: EN SECO
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16
	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16 X ML
ALMA: ACERO -  RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG  - LUBRICACIÓN: EN SECO
	Metro
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	PUNTA TOPE PARA DRYWALL
	PUNTA PHILLIPS CON TOPE # 2, VÁSTAGO DE 1/4, LARGO 1".  REF: 351064 IRWIN. IDEAL PARA ENSAMBLES DE PANELES DE DRYWALL.
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	PASADOR SUECO
	PASADOR SUECO SATINADO 3PG (INCLUYE TORNILLOS)
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	CERROJO DOBLE
	CERROJO DOBLE
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO
	GRILLETE PARA CABLE GALVANIZADO DE 1/4, CUERPOFABRICADO EN HIERRO MALEABLE, HORQUETA Y TUERCAS DE ACERO, GALVANIZADO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE
	Unidad
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	TUERCAS DE 5/32 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 5/32 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	TUERCAS DE 3/16 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1  DE 3/16 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	TUERCAS DE 1/4 ROSCA ORDINARIO
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 1/4 ROSCA ORDINARIO
	Unidad
	300,00
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	TUERCAS DE 5/16 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1  DE 5/16 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	300,00
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	TUERCAS DE 7/16 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1  DE 7/16 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	TUERCAS DE 1/2 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1  DE 1/2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	300,00
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	TUERCAS DE 5/8 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1  DE 5/8 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	TUERCAS DE 3/4 ROSCA ORDINARIA
	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1  DE 3/4 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	99,00
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	PERRO PARA GUAYA
	GRILLETE PARA CABLE GALVANIZADO DE  3/16 CUERPOFABRICADO EN HIERRO MALEABLE, HORQUETA Y TUERCAS DE ACERO, GALVANIZADO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE
	Unidad
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO
	GRILLETE PARA CABLE GALVANIZADO DE 3/8, CUERPOFABRICADO EN HIERRO MALEABLE, HORQUETA Y TUERCAS DE ACERO, GALVANIZADO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	CERRADURA MANIJA ENTRADA
	CERRADURA MANIJA ENTRADA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	174
	CERRADURA POMO ALCOBA
	CERRADURA POMO ALCOBA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	175
	CERRADURA POMO ENTRADA
	CERRADURA POMO ENTRADA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	176
	CERRADURA POMO BAÑO
	CERRADURA POMO BAÑO
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	177
	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2
	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	178
	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2
	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2" CAJA X 6 UND
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	179
	BISAGRA LATON MUEBLE 2
	#N/ABISAGRA LATON MUEBLE 2" CAJA X 6 UND
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	BISAGRA LATON MUEBLE 3
	#N/ABISAGRA LATON MUEBLE 3" CAJA X 6 UND
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	181
	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR
	BISAGRA OMEGA PUERTA 1 1/2 PULG. ZINCADA SET X 2 UND.
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	182
	BRAZO NEUMATICO
	BISAGRA BRAZO NEUMATICO TAPA MUEBLES 247MM
TIPO BISAGRAS
MEDIDAS 247MM
CARACTERÍSTICAS BISAGRA DE BRAZO
CONTENIDO 1
ESPECIFICACIONES ACERO Y NYLON. BASCULANTE. 80 NEWTONS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	BISAGRA OMEGA 3 PAR
	BISAGRA OMEGA PUERTA 3 PULG. ZINCADA SET X 2 UND.
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	BISAGRA OMEGRA 2 CAJA
	BISAGRA  OMEGA 2" CAJA X 6 UND
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	185
	BISAGRA PARCHE RECTA
	BISAGRA PARCHE RECTA
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	186
	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL
	CORREDERA DN-80 PL .2 HOJAS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	187
	CHAPA PARA CAJON
	CHAPA PARA CAJON
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO
	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR X 17 PCS
MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO Y ZINC
PRESIÓN MÁXIMA: 90PSI
INCLUYE 17 PIEZAS:
*1 PISTOLA DE AIRE
*1 ADAPTADOR PARA PISTOLA DE AIRE
*1 BOQUILLA DIFUSORA PARA PISTOLA
*1 INFLADOR PARA NEUMÁTICOS
*1 CALIBRADOR DE AIRE
*1 ACOPLE RÁPIDO UNIVERSAL DE 1/4
*4 CONECTOR MACHO
*2 CONECTOR HEMBRA
*1 ACOPLE UNIVERSAL
*2 NIPLE UNIVERSAL
*1 INFLADOR AHUSADO
*1 AGUJA PARA BALONES
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	189
	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1
	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	190
	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2
	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 PULGADAS
LARGO 17.5 CM
ANCHO 14 CM
SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO
PAÍS DE ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
DIÁMETRO DEL DISCO
4-1/2 PULGADAS
INCLUYE (1) DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4-1/2" DEWALT. INCLUYE: FLANGE REDUCTOR PARA UTILIZAR CON DIFERENTES MEDIDAS DE EJES Y MÁQUINAS DE CORTE.
ESPESOR 0.4 CM
LARGO DE LA HOJA 17.5 CM
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	191
	DISCO FLAP DE 4 1/2 X 7/8 N 60
	DISCO FLAP 4-1/2 PULG GRANO 60 
	Unidad
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 

	192
	DISCO DIAMANTADO DE 7
	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS
SUPERFICIE DE APLICACIÓN
CONCRETO;PIEDRA TIPO DE ACCESORIOS
CARACTERÍSTICAS
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: » DIÁMETRO DE 7" (180 MM) » RPM MAX: 5.500 » EJE DE 7/8" (22.23 MM) » ADAPTADOR DE 5/8" (16 MM) Y 20 MM » APLICACIÓN: HÚMEDO O SECO
ANCHO 20.7 CM
LARGO 4 CM
PAÍS DE ORIGEN
ESTADOS UNIDOS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	193
	DISCO DIAMANTADO DE 9
	DISCO DIAMANTADO TURBO GENERAL 9´´ ESPESOR 2,8 MM 
PARA CORTES RÁPIDOS EN LOSETA, MÁRMOL, CONCRETO, PIEDRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
-DIÁMETRO EXTERNO: 9´´
-DIÁMETRO INTERIOR: 7/8´´
-COMBINACIÓN DE RIN CONTÍNUO CON SEGMENTADO.
-NO DEPOSTILLA.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	DISCO FLAP DE 7 X 7/8  N 80
	DISCO FLAP 7 PULGADAS (17,7 CM ANCHO) GRANOS 60 BLUMETAL
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	195
	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64
	DISCO DE CORTE 14 X 1 X 7/64
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	196
	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32
	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 3/32
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	197
	DISCO CORTE DE 7 X 1 /8 X 7/8
	DISCO CORTE DE 7 X 1 /8 X 7/8
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4
	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8
	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8  1 /16
	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8  1 /16
	Unidad
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/4
	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1/4
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	202
	DISCO DE CORTE 9 x 7/8 x 5/64
	DISCO DE CORTE 9 X 7/8 X 5/64
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/4
	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 1/4
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	204
	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/16
	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1/16
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	205
	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/16
	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 1/16
	Unidad
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 

	206
	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32
	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 3/32
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	207
	PLATINA DE 1/2 X 3/16
	PLATINA DE 1/2 X 3/16
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	PLATINA DE3/4 X 3/16
	PLATINA DE3/4 X 3/16
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	209
	PLATINA DE 3 X 3/16
	PLATINA DE 3 X 3/16
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	211
	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	212
	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	214
	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M
	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	215
	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	CANDADO TIPO ITALINANO
	CANDADO TIPO ITALINANO 50MM
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	CANDADO PARA INTEMPERIE
	CANDADO INTERPERIE CUBIERTO 60MM
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	AMARRE TEJA TAPA METALICA
	AMARRE TEJA TAPA METÁLICA 26CM CAL 18 100UN
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	RAYADOR PARA METAL
	RAYADOR PARA METAL 6MM PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO  MODELO 403 DIAGER
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	220
	TEJA DE ZINC ONDULADA
	LAMINAS / TEJAS DE ZINC 0.80X3.048 MTS CALIBRE 34 (0.20MM) ACESCO O SIMILAR
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	221
	TEJA METALICA ARQUITECTONICA
	TEJA 3050X800MM 0.30MM ARQUITECTONICA GALVANIZADA
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	222
	VASTAGO PARA DUCHA
	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA (SEGÚN MUESTRA)
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	VASTAGO PARA DUCHA
	VASTAGO GRICOL PARA DUCHA (SEGÚN MUESTRA)
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA
	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	225
	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA
	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRIVAL
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS
	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS AHORRADORA 
ACABADO CROMADO
COLOR CROMO
MATERIAL METALICO - ABS
CONSUMO DE AGUA6.6 L/MIN
NÚMERO DE LLAVES 1
TÉRMINOS GARANTÍA
1 AÑO
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	227
	GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS
	MATERIAL PLASTICO
ALTO 8 CM
USO RESIDENCIAL
TIPO DE MANIJA LEVER
COLOR CROMADO
GRIFERÍAS PARA LAVAPLATOS
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	228
	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE
	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE  1/4*2" PAQ X 100 PAQUETE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE
	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE PAQ*100 6* 1 1/4 PAQUETE X 100
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	TORNILLERIA PARA DRYWALL
	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE PAQ*100 6* 1 PAQUETE X 100
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL  2
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL  2
	Unidad
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	232
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1
	Unidad
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	TORNILLERIA CABEZA LENTEJA
	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1 X 100
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA
	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X 1 /2X 100
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL
	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PUNTA AGUDA 7 * 7/16 X 1000
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2
	Unidad
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2
	Unidad
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	TORNILLO PARA DRYWALL
	TORNILLO LAMINA AVELLANADO NEGRO 6 X 1 PAQ X 100
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4
	Unidad
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	240
	TORNILLOS AUTOPERFORANTES  PLACA FIBROCEMENTO 
	TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PTA BROCA 7X1-1/4 
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	TORNILLOS AUTOPERFORANTES
	TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1/2 
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	249
	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	252
	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	253
	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	TUERCA ROSCA ORDINARIA
	TUERCA ROSCA ORDINARIA DE 3/8 X 100 - PAQUETE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	255
	ARANDELA DE 5/8
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 5/8
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	ARANDELA DE 7/16
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 7/16
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	257
	ARANDELA DE 1/2
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 1/2
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	ARANDELA DE 3/8
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 3/8
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	ARANDELA DE 1/4
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 1/4
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	260
	ARANDELA 5/16
	ARANDELA PLANA ZINCADA  5/16
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	261
	ARANDELA DE 5/32
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 5/32
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	262
	ARANDELA DE 3/16
	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 3/16
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	REMACHE POP DE 1/8 
	REMACHE POP DE 1/8 X 1’ X CAJA DE 500 UNIDADES
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	264
	REMACHE POP DE 5/32
	REMACHE POP DE 5/32 X 3/4’ X CAJA DE 500 UNIDADES
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	265
	REMACHE POP DE ALA ANCHA
	REMACHE POP DE ALA ANCHA  3/16 X 1/2 X CAJA DE 200 UNIDADES
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	REMACHE POP
	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2 X 500 CAJA
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	267
	REMACHE POP
	REMACHE POP DE 1/8 X 3/4 X 500 CAJA
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	268
	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18
	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	269
	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18
	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	270
	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18
	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	271
	TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5
	TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5
	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS R-10 $2.186.075

	273
	ARGON
	CARGA CILINDRO ARGON 6 M3
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	274
	ACETILENO
	CARGA CILINDRO ACETILENO 6 M3
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	275
	SILICONA  POLIURETANO
	SLICONA TIPO SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 300 ML DE SIKA SELLADOR DE JUNTAS. COLOR A DEFINIR
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	276
	SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE
	SILICONA ACÉTICA ANTIHONGOS (TRANSPARENTE Y COLORES) PARA EL SELLO DE JUNTAS O UNIO- NES DE VIDRIO CON ALUMINIO, BRONCE O METALES NO OXIDABLES
SIKASIL® E ES UNA SILICONA ACÉTICA MONOCOMPONENTE, DE BAJO MÓDULO, QUE SECA CON LA HUMEDAD AMBIENTE, ADE- CUADA PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EN EXTERIOR.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
-GRAN ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE SUPERFICIES NO PORO- SAS.
-ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE.
-RESISTENTE A LOS HONGOS, MUSGO Y LIQUENES. USO
-SIKASIL® E SE USA PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN SUPERFICIES NO POROSAS COMO VIDRIO, CRISTAL, ACRÍLICOS, POLICARBONATOS, TEJAS, CERÁMICA, ALUMINIO Y MATERIALES NO OXIDABLES.
-VENTAJAS
-GRAN ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE SUPERFICIES NO PORO- SAS.
-ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE.
-RESISTENTE A LOS HONGOS, MUSGO Y LIQUENES.
-BAJO MODULO.
-ALTA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD.
-PACKAGING
-CARTUCHOS DE 280 ML, 12 CARTUCHOS POR CAJA.
-COLOR-TRANSPARENTE QUÍMICA
-SILICONA ACÉTICA
-VIDA EN EL RECIPIENTE
12 MESES DE VIDA ÚTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEA ALMACENADO EN SU EMPAQUE ORIGINAL SIN APERTURAS O DAÑOS, CUMPLIENDO A CABALIDAD LAS CONDICIONES DE 
-CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
 PROTEGIDO DE LUZ DIRECTA Y EN TEMPERATURAS ENTRE +5°C Y + 25°C.
--DENSIDAD
-~1,00 KG/L
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	CINTA TEFLON
	CINTA DE TEFLON 3/4 PTFE ALTA DENSIDAD ESPECIAL PARA ROSCAS DE TUBERIA; BRONCE, ALUMINIO, PLASTICO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, TUBERIA GALVANIZADA. EN SELLADO DE GASES Y LIQUIDOS. ESPESOR 0.10 Y ALTA DENSIDAD CUMPLE NORMA NTC 2208. 0,3 G/CM3
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	278
	CINTA TEFLON INDUSTRIAL
	CINTA TEFLÓN USO GENERAL 
	Unidad
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 

	279
	ACIDO MURIATICO
	ACIDO MURIATICO
	Galón
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	280
	OXIGENO
	RECARGA CILINDRO DE OXIGENO (10M3)
ESTÁNDAR: ISO9809-3
O.D: 219 MM
CAPACIDAD DE AGUA : 40 LITROS
CAPACIDAD DE GAS : 6.5 M3
ESPESOR DE LA PARED DEL DISEÑO : 5.7MM
DIÁMETRO: APROX. 700MM
LONGITUD/ALTURA: APROX.  1350 MM   CON VÁLVULA
PESO: APROX. 48KGS
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO : 150BAR / 2.175 PSI
PRESIÓN DE PRUEBA  : 250 BAR / 3.625 PSI
MATERIAL :  37 MN
DETALLES TÉCNICOS DE LA VÁLVULA: DN: 4 MM, ROSCA DE ENTRADA: PZ27.8, HILO DE SALIDA: CGA540
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS R-10 $ 2.860.264

	281
	APORTE EN BRONCE DE 3/32
	SOLDADURA BRONCE 3/32 POR 29 VARILLAS (1 KILO)
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	282
	PASTA PARA SOLDAR
	FUNDENTE ANTIOXIDANTE Y NO CORROSIVO SOL-060. PRESENTACION LATA X 60 GR CUENTA CON FUNDENTE RÁPIDO Y AGRESIVO, QUE LIMPIA, PROPICIANDO LA ADHERENCIA DE LA SOLDADURA.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA
	SOLDADURA ESTANO EN BARRA POR KILO STANPROF SN 63A O SIMILAR
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	284
	SOLDADURA NIQUEL 100
	SOLDADURA NIQUEL 100 BASICO POR 10 ELECTRODOS
	Kilogramo
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	285
	ALAMBRE GALVANIZADO
	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 ROLLO X 1 KG
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	UNION GALVANIZADA
	UNION EN ACERO AL CARBON GALVANIZADA DE 1/2" 
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	287
	CODO 90 GALVANIZADO DE 1/2
	CODO EN ACERO AL CARBON 90° GALVANIZADO DE 1/2" 
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	TAPON GALVANIZADO
	TAPON AN ACERO AL CARBON GALVANIZADO DE 1/2"
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2
	NIPLE EN ACERO AL CARBON GALVANIZADO DE 1/2" LONG  5 CMS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	LAMINA DE HIERRO NEGRA
	LAMINA DE HIERRO NEGRA DE  5/16  1 X 1
	Metro cuadrado
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	291
	LAMINA ALFAJOR
	LAMINA ALFAJOR DE 1/8 1 X 1
	Metro cuadrado
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	292
	LAMINA GALVANIZADA
	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26  1 X 1
	Metro cuadrado
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	TUBO PTS  3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS
	TUBO PTS  3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	294
	TUBO PTS  4 X1  CALIBRE 16 X 6 MTRS
	TUBO PTS  4 X1  CALIBRE 16 X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4  X 6 MTRS
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4  X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	299
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS
	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	PERFIL METALICO RECTANGULAR
	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 2 X 1 X 6 M CALIBRE 16
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	301
	PERFIL METALICO RECTANGULAR
	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 2 X 1 X 6 M CALIBRE 18
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	302
	PERFIL METALICO RECTANGULAR
	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	303
	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M
	ANGULO DE 2 X 1/8 X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	304
	ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M
	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	305
	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M
	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	306
	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M
	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	307
	ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M
	ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	308
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17 PARA AMARRADO DE ACERO CHIPA X 1 KG
	Kilogramo
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	309
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18
	Kilogramo
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	310
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20
	Kilogramo
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16
	Kilogramo
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) R-10 $21.243.530,00 y R-16 $1.350.000,00

	312
	SOLDADURA DE ESTAÑO
	SOLDADURA DE ALAMBRE SÓLIDO CON PLOMO 60/40. CARRETE DE 1/8 X 1 LB
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE
	PINTURA IMPRANOL O SIMILAR PARA MADERA. BARNIZ TRANSPARENTE TIPO IMPRANOL O SIMILAR, DECORATIVO, RESALTA LA VETA DE LA MADERA. TERMINADO MATE, FUNGICIDA, PROTEGE LA MADERA DEL HONGO, HIDRÓFUGO, REPELE EL AGUA Y PROTEGE LA MADERA DE LA INTEMPERIE, CONTIENE PIGMENTOS SÓLIDOS, QUE PROTEGEN LA MADERA DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS UV. PRESENTACIÓN POR GALON. TONALIDAD A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN
BASE: ACEITE
DILUCION: VARSOL OL AJUSTADOR
ANTIHONGOS
ALTA PROTECCION A LA INTEMPERIA.
VISCOCIDAD: 320 CP (CENTIPOISE)
DENSIDAD: 0,7-0,8 GR/CM3
SECAMIENTO AL TACTO: 6-8 HORAS
NTC OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 14001
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	314
	PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE
	SELLADOR E  IMPERMEABILIZANTE, PARA ELIMINAR GRIETAS Y DETENER GOTERAS DE FORMA PRÁCTICA Y SEGURA. OFRECIDO EN FORMA DE PINTURA PARA USO EXTERIOR, PODRAS APLICARLO SOBRE SUPERFICIES DE CEMENTO, ZINC, ASFALTO, TEJAS O MADERA, ENTRE OTROS, QUE NECESITEN MANTENIMIENTO.
TIPO EXTERIOR
GARANTÍA 12 MESES
ACABADO MATE
ALTO 38 CM
ANCHO 30 CM
APLICACIÓN INTERIOR
COLOR ROJO COLONIAL
CONTENIDO 5 GALONES
RENDIMIENTO POR CAPA 7 M2
SUPERFICIE DE APLICACIÓN HORMIGÓN;YESO;YESO-CARTÓN;PINTURA
TIPO DE BASE BASE AGUA
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	315
	BARNIZ EXTERIOR
	BARNIZ EXTERIOR TIPO BARNEX O SIMILAR  A BASE DE ACEITE PROTEGE LA MADERA DEL SOL, LA LLUVIA, LA HUMEDAD Y EL ATAQUE DE HONGOS. CONTIENE PROTECTORES SOLARES Y PIGMENTOS ESPECIALES QUE LO HACEN IDEAL PARA RESISTIR LA INTEMPERIE SIN DECOLORARSE, ADEMÁS PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA MADERA, EVITANDO QUE SE AGRIETE.
	Galón
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	316
	BARNIZ INTERIOR
	BARNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES, DE FACIL MANEJO, BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO
UN CLÁSICO Y TRADICIONAL BARNIZ BRILLANTE INCOLORO MODELO SD1 DE LA MARCA PINTUCOAT O SIMILAR POR 1GAL, PARA SUPERFICIES DE MADERA QUE SE ENCARGA DE BRILLAR Y PROTEGER TUS MUEBLES CONTRA RAYONES Y EL DETERIORO GRACIAS A UNA PELÍCULA SINTÉTICA Y TRANSPARENTE QUE GOZA DE UNA BUENA FLEXIBILIDAD PARA EVITAR DESPRENDERSE O AGRIETARSE CON EL TIEMPO.
CALIFICADOR DE CANTIDAD GALÓN
RESISTENCIA AL AGUA SI
TERMINACIÓN BRILLANTE
RECOMENDACIONES DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES.​
TERMINACIÓN (BRILLANTE, MATE, OPACO) BRILLANTE - MATE
SUPERFICIE A APLICAR INTERIORES
ANTIHONGOS (SÍ/NO) NO
HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN (BROCHA, RODILLO, ETC) BROCHA, RODILLO, PISTOLA
BASE (ACEITE, AGUA) SOLVENTE
TIEMPO DE SECADO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA
USOS PROTEGE Y DECORA, FÁCILMENTE SUPERFICIES DE MADERA RESALTANDO SU BELLEZA NATURAL, EN AMBIENTES INTERIORES.
SUPERFICIE PARA APLICAR DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES.
TIEMPO ESPERA SEGUNDA MANO 4 Y 6 HORAS
RENDIMIENTO (M2 POR GALÓN) 38.41 A 36.17
TIEMPO DE SECADO AL TACTO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA
FABRICANTE PINTUCO S.A
CONTENIDO NETO GALON
TIEMPO DE SECADO *AL MANEJO* (HR) 4 A 6
NÚMERO DE LOTE O FECHA DE PRODUCCIÓN VISIBLE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO
	Galón
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	317
	ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES
	ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES  PARA ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS (CARTUCHOS GEMELOS UND. DE 900 GR. - 600 CC.)
USO: PASTA PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS Y FIJACIONES ESPECIALES EN CONCRETO. ANCLAJES EN MAMPOSTERÍA. PEGA DE ENCHAPES. COMO SELLO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RELLENAR FISURAS DE GRAN DIMENSIÓN (MENORES DE 6 MM), EN ESTRUCTURAS NUEVAS O EXISTENTES PARA PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORROSIÓN. PARA FIJAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PREFABRICADOS, VIGAS, ESCALERAS, BARANDAS, ETC. PARA LA PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS COMO MADERA, CONCRETO, METAL, VIDRIO, ACERO, ETC.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	318
	ANCLAJE EPÓXICO BICOMPONENTE
	ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES  PARA ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS (CARTUCHOS GEMELOS UND. DE 900 GR. - 600 CC.)
USO: PASTA PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS Y FIJACIONES ESPECIALES EN CONCRETO. ANCLAJES EN MAMPOSTERÍA. PEGA DE ENCHAPES. COMO SELLO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RELLENAR FISURAS DE GRAN DIMENSIÓN (MENORES DE 6 MM), EN ESTRUCTURAS NUEVAS O EXISTENTES PARA PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORROSIÓN. PARA FIJAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PREFABRICADOS, VIGAS, ESCALERAS, BARANDAS, ETC. PARA LA PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS COMO MADERA, CONCRETO, METAL, VIDRIO, ACERO, ETC.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	319
	MASILLA RAPIDA  PARA CERRAJERIA
	MASILLA MONO COMPONENTE NITRO URETAN O SIMILAR PARA DETALLES Y ACABADOS
ESPECIAL PARA DAR ACABADOS, RESANAR Y CORREGIR GRIETAS, HENDIDURAS E IMPERFECCIONES POCO PROFUNDAS DE SUPERFICIES QUE SE VAN A PINTAR CON BASE POLICOLOR. PARA UTILIZAR EN SUPERFICIES METÁLICAS, PLANAS Y CURVAS O EN UNIONES CON SOLDADURAS, PRINCIPALMENTE, EN EL SECTOR DE LA REPARACIÓN DE LATONERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS, TAMBIÉN EN CERRAJERÍA Y EN MUEBLES TUBULARES; PARA LA INDUSTRIA DE CARROCERÍAS METÁLICAS Y EN FIBRA DE VIDRIO Y PARA LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
PRESENTACIÓN X 1/4 GALON
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	320
	MASILLA PARA LATONERIA TIPO SUPER MASILLA
	MASILLA MONO COMPONENTE NITRO URETAN O SIMILAR PARA DETALLES Y ACABADOS
ESPECIAL PARA DAR ACABADOS, RESANAR Y CORREGIR GRIETAS, HENDIDURAS E IMPERFECCIONES POCO PROFUNDAS DE SUPERFICIES QUE SE VAN A PINTAR CON BASE POLICOLOR. PARA UTILIZAR EN SUPERFICIES METÁLICAS, PLANAS Y CURVAS O EN UNIONES CON SOLDADURAS, PRINCIPALMENTE, EN EL SECTOR DE LA REPARACIÓN DE LATONERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS, TAMBIÉN EN CERRAJERÍA Y EN MUEBLES TUBULARES; PARA LA INDUSTRIA DE CARROCERÍAS METÁLICAS Y EN FIBRA DE VIDRIO Y PARA LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
PRESENTACIÓN X 1/4 GALON
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	321
	MASILLA PARA DRYWALL
	MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN TIPO TOPEX JOINT O SIMILAR , FÁCIL DE MANEJAR, ALTO RENDIMIENTO Y SUAVE AL APLICAR. UTILIZADA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL.PRESENTACIÓN EN CUÑETE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	322
	ESTUCO PLASTICO CUÑETE
	EMULSIÓN ACRÍLICA ESTIRENADA, ACRÍLICO BLANCO, PARA EXTERIORES, LISTO PARA USAR Y DE EXCELENTE MANEJO. SE PUEDE APLICAR SOBRE MUROS Y TECHOS. ES UN PRODUCTO QUE TIENE UNA EXCELENTE ADHERENCIA Y GRACIAS A SU APARIENCIA SUAVE Y PASTOSA, ES DE FÁCIL APLICACIÓN.
PRESENTACIÓN EN CUÑETE
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	323
	ESTUCO POLVO
	ESTUCO PREMEZCLADO EN POLVO A BASE DE YESO , DE ACABADO FINO Y LISTO PARA USAR, DISEÑADO PARA LOGRAR GRAN BLANCURA Y SUAVIDAD EN EL ACABADO EN INTERIORES. PRESENTACIÓN BULTO DE 25 KILOGRAMOS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	324
	PEGANTE PARA CERAMICA
	PEGANTE PARA CERAMICA TIPO PEGACOR O SIMILAR COLOR BLANCO X 25 KG. ALTA ADHERENCIA, CONTIENE LATEX.
PEGANTE EN POLVO PARA INSTALAR CERÁMICA, MÁRMOL, PIEDRAS Y GRANITO EN AMBIENTES EXTERIORES.
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	325
	PEGANTE INSTANTANEO
	PEGANTE INSTANTANEO X 5 GR LOCTITE SÚPER BONDER  O SIMILAR
RESISTENCIA AL AGUA SI
RESISTENTE A LOS RAYOS UV SI
CONTENIDO 5 GRAMOS
REPELENTE AL AGUA  SI
PREPARACIÓN DE LA SUPÉRFICIE
LAS SUPERFICIES DEBEN DE ESTAR SECAS, LIBRES DE POLVO Y GRASA
APLICACIÓN PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS.
USO LOCTITE SÚPER BONDER ES LA GAMA DE ADHESIVOS INSTANTÁNEOS CON TECNOLOGÍA INDUSTRIAL AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR, OFRECIENDO SOLUCIONES CONFIABLES PARA CUALQUIER TIPO DE PEGADO.
LAVABLE SI
LÍNEA PINTURAS
COLOR TRASPARENTE
RENDIMIENTO 275 GOTAS
TIEMPO DE SECADO AL TACTO INSTANTÁNEO         
CARACTERÍSTICAS
RECOMENDACIONES
SE DEBE UTILIZAR EN SUPERFICIES LIMPIAS DE GRASA, DE POLVO, Y SECAS, PEGA TODO TIPO DE MATERIAL.
SUPERFICIE A APLICAR
PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS.
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	326
	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA
	PEGANTE TIPO COLBON GALÓN MADERA. ADHESIVO CON BASE EN POLIVINIL ACETATO MODIFICADO EN DISPERSIÓN ACUOSA. PRODUCTO BLANCO, VISCOSO, CON BUENAS PROPIEDADES ADHESIVAS. POSEE AMPLIO TIEMPO DE SECADO, LO CUAL LO HACE IDEAL PARA PROCESOS DE ENTAMBORADO.
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	327
	SOLDADURA CPVC
	SOLDADURA LÍQUIDA TIPO PAVCO CPVC PARA TUBERÍAS DE CONDUCCION AGUA CALIENTE
CONTENIDO 1/4GL 946 ML
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	328
	SOLDADURA PVC
	SOLDADURA PARA PVC
 RENDIMIENTO 1/4GL 946
MATERIAL SOLUCIÓN DE RESINA DE PVC
GARANTÍA 6 MESES
CARACTERÍSTICAS
LIMPIADOR, SOLDADURAS Y LUBRICANTES. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRÍA, DESAGÜES Y AGUA CALIENTE, ES UN RETO PARA LOS CONTRATISTAS HIDRÁULICOS Y CONSTRUCTORES. PAVCO WAVIN RESPONDE A ESTA DEMANDA CON LIMPIADOR REMOVEDOR, SOLDAMAX PARA PVC EN COLOR VERDE Y TRANSPARENTE, ASÍ COMO SOLDADURA CPVC FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS PARA AGUA CALIENTE.
OBSERVACIONES
ESPECIALMENTE FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS DE PVC. LAS UNIONES HECHAS EN SOLDADURA LÍQUIDA SON MÁS RESISTENTES QUE LA MISMA TUBERÍA. EL ÚNICO SISTEMA PARA UNIR TUBERÍAS Y ACCESORIOS PAVCO ES A BASE DE SOLDADURA LÍQUIDA QUE PROPORCIONA UNIONES MÁS SEGURAS Y RESISTENTES.
COLOR CLARO
CONTENIDO 10.32 KG
RESISTENCIA AGUA NO
PESO 0.86 KG
SECADO FINAL 180 MIN
PRESENTACIÓN TARRO 1/4
SUPERFICIE DE APLICACIÓN
PVC
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	329
	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD
	SOLDADURA PVC PEGA EN HUMEDO
COLOR AZUL
CONTENIDO 1/4 GL
RESISTENCIA AGUA SI
SECADO FINAL 72 HORAS
PRESENTACIÓN LATA CON APLICADOR
SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC
RECOMENDADA PARA SER UTILIZADA EN UNIONES DE TUBOSITEMA SANITARIA DESDE 1 ½? HASTA 6?.SU EXCLUSIVA FÓRMULA MULTIPROPÓSITO ES LA ÚNICA QUE LE PERMITE SER UTILIZADA EN CONDICIONES SECAS O DE ALTA HUMEDAD. LOGRA UNA PERFECTA HERMETICIDAD DEL SISTEMA, PRESENTACIÓN PROFESIONAL CON TAPA ROSCA Y APLICADOR QUE FACILITA UN MAYOR RENDIMIENTO, MÍNIMO DESPERDICIO Y CORRECTA APLICACIÓN. SU COLOR AZUL FACILITA LA INSPECCIÓN EN OBRA. TASA DE EVAPORACIÓN IDEAL PARA CUALQUIER CLIMA.DE CONSISTENCIA (VISCOSIDAD) TIPO REGULAR CONFORME A LA NTC 576.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	330
	PINTURA ESMALTE 3 EN 1
	ESMALTE SINTETICO PINTULUX O SIMILAR A BASE DE ACEITE QUE EVITA LIJAR, CONTIENE ANTICORROSIVO Y DA UN HERMOSO ACABADO BRILLANTE. DISEÑADO PARA PREPARAR, PROTEGER Y DECORAR EN UN SOLO PASO, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO. COLOR A DEFINIR
BRILLO A 60° 70-85
VISCOSIDAD 90-100
DENSIDAD 3.65-4,30
SECAMIENTO AL TACTO 2-3
SECAMIENTO AL MANEJO 6-10
MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA/RODILLO/ PISTOLA
CONTENIDO DE VOC 450-486
SECAMIENTO ENTRE MANOS 4-6
 RENDIMIENTO TEÓRICO (A 1 MIL DE ESPESOR) 57,4
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	331
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CERCOS
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA PINTUCO POR 5GAL. UN AMPLIO Y GENEROSO BALDE POR 5 GALONES DE PINTURA ESPECIAL DE LA LÍNEA VARETA DE PINTUCO PARA QUE DECORES Y PROTEJAS TUS SUPERFICIES DE MADERA EN JARDINERÍA O EXTERIORES CONTRA LA INCLEMENCIA DE LA INTEMPERIE GRACIAS A UNA FÓRMULA ESPECIALIZADA QUE IMPERMEABILIZA LA SUPERFICIE OTORGÁNDOLO RESISTENCIA CONTRA LA LLUVIA Y LA RADIACIÓN SOLAR.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	332
	PINTURA EN AEROSOL
	PINTURA EN AEROSOL 300 ML METALIZADA IDEAL PARA MADERA, METAL, CERÁMICA O CARTÓN QUE REQUIERAN RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y/O DECORACIÓN. CON UN ACABADO METÁLICO UNIFORME, DE MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN CON ALTO CUBRIMIENTO, RENDIMIENTO SUPERIOR Y UN RÁPIDO SECAMIENTO. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. COLOR A DEFINIR
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	333
	PINTURA EPÓXICA
	PRODUCTOS EN DOS COMPONENTES, EL COMPONENTE A UNA PINTURA EPOXICA Y EL COMPONENTE B UN CATALIZADOR POLIAMINICO QUE AL MEZCLARSE PRODUCE UNA PELÍCULA DE MUY BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ÁCIDOS DÉBILES, SALES Y ÁLCALIS. 25% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE A: 44,0 A 52,0 SEGÚN COLOR Y 25% SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE B: 35,0.  MÉTODO DE APLICACIÓN: PISTOLA, BROCHA O RODILLO. COLOR A DEFINIR
	Galón
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	334
	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE
	PINTURA PARA INTERIOR TIPO 2, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.
*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.
USOS
RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
100% ACRILICA
CUMPLE RESOLUCION 1154
RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV
CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS
BRILLO A 60° VISCOSIDAD
1-5 UB
95-105 KU

 DENSIDAD     4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR)
SÓLIDOS POR VOLUMEN     >35 % 
CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886
SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS
SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS
SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS
COLOR A DEFINIR
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	335
	PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE
	PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.
*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.
USOS
RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
100% ACRILICA
CUMPLE RESOLUCION 1154
RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV
CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS
BRILLO A 60° VISCOSIDAD
1-5 UB
95-105 KU

 DENSIDAD     4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR)
SÓLIDOS POR VOLUMEN     >35 % 
CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886
SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS
SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS
SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS
COLOR  A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	PINTURA TRÁFICO CUÑETE
	PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION  ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO.
EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS.
BRILLO MATE
RENDIMIENTO
EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR.
PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA.
EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA.
DILUCION
USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA.
COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	337
	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE
	PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.
*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.
USOS
RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
100% ACRILICA
CUMPLE RESOLUCION 1154
RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV
CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS
BRILLO A 60° VISCOSIDAD
1-5 UB
95-105 KU

DENSIDAD     4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR)
SÓLIDOS POR VOLUMEN     >35 % 
CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886
SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS
SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS
SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS
COLOR A DEFINIR
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	338
	PINTURA TRÁFICO
	PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION  ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO.
EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS.
BRILLO MATE
RENDIMIENTO
EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR.
PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA.
EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA.
DILUCION
USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA.
COLOR A AMARILLO
	Galón
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	339
	PINTURA ANTICORROSIVO
	BASE : AGUA RESINA ACRÍLICA CARGAS MINERALES ESPECIALES.
TIPO : ANTICORROSIVOS
TERMINACIÓN : SEMIBRILLANTE
CARACTERÍSTICAS : PINTURA DECORATIVA CARACTERIZADA POR REFLEJOS Y TEXTURAS CON VERSATILIDAD Y BELLEZA QUE DA UN EFECTO AGRADABLE A LOS ESPACIOS ELEGIDOS.
CONTENIDO : 1 GALÓN
USO : DECORA Y AMBIENTA ESPACIOS CERRADOS O ABIERTOS
RECOMENDACIONES : EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
LAVABILIDAD : SEMILAVABLE
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE : LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA SECA Y LIBRE DE POLVO Y HONGOS O CUALQUIER OTRO AGENTE CONTAMINANTE
RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN) : 25 - 30 M2/GALÓN
COLOR : A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN
	Galón
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	340
	TINTILLA CAOBA
	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, 
TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES,  COLOR CAOBA
PRESENACIÓN  GALON
	Galón
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	341
	TINTILLA WENGUE
	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, 
TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES,  COLOR WENGUE
PRESENACIÓN  GALON
	Galón
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	342
	TINTILLA MIEL
	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, 
TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES,  COLOR MIEL
PRESENACIÓN GALON
	Galón
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	343
	INMUNIZANTE INCOLORO
	INMUNIZANTE INCOLORO
	Galón
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	344
	REMOVEDOR DE PINTURA
	REMOVEDOR PINTURA 1020 X1 GAL
IDEAL PARA LA REMOCION DE PINTURAS APLICADASSOBRE METAL, MADERA Y CONCRETO, DESDE RECUBRIMIENTOS ALQUIDICOS HASTA EPOXICOS, INCLUYENDO BASES POLIURETANO, POLIESTER, LACAS NITRO Y SISTEMAS HORNEADOS *NO ES RECOMENDABLE SU USO SOBRE PLASTICOS Y POLIESTER REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO
UNA LATA RENDIDORA DE 1 GALÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA-1020 QUE EJECUTA UNA ACCIÓN DISOLVENTE BASTANTE PODEROSA SOBRE TODO TIPO DE PIGMENTOS DE USO DOMÉSTICO INCLUYENDO PINTURAS EPÓXICAS SIN MALTRATAR LAS SUPERFICIES ORIGINALES DE TUS MUROS O MUEBLES. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE SUPERFICIES PLÁSTICAS O DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	345
	LIMPIADOR PVC 
	 LIMPIADOR PVC 1/4 PAVCO
LIMPIAR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	346
	PEGANTE PL285
	PEGANTE PL-285 LATA POR 1 GALÓN, CARACTERISTICAS
•EL PL 285 ES PARA USO PROFESIONAL.
•SE UTILIZA PARA LA REPARACIÓN DE MUEBLES GRACIAS A SU EXCELENTE ADHESIÓN SOBRE SUPERFICIES EN MADERA Y TEXTILES.
•ADHESIVO RECOMENDADO PARA INSTALACIONES DE ALFOMBRAS Y MONTAJE DE ESQUINEROS, GUARDA ESCOBAS, PERFILES DE MADERA Y ALGUNOS PLÁSTICOS.
PRECAUCION
•MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
•UTILIZAR SOLO EN OPERACIONES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO SIN FORZAR.
•UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIO A LA HORA DE OPERAR.
•LEER ATENTAMENTE EL INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE OPERAR CON ÉL, YA QUE ESTE PODRÍA CAUSAR O NO DAÑOS FÍSICO TÓXICOS EN LA PERSONA QUE LO MANIPULE.
	GALON
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) R-10 $65.000

	347
	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE
	PAÑO DE MICROFIBRA DE ALTO RENDIMIENTO TIPO 3M™ SCOTCH-BRITE™ O SIMILAR PROFESIONAL, BLANCO, 50/CAJA
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES R-10 $692.750

	348
	APLICADOR DE ESTAÑO
	CAUTÍN PARA SOLDAR ESTAÑO 80W LUZ LED 120V WELLER O SIMILAR WLIR8012A
RANGO DE TEMPERATURA °F  800
CABLE DE RED  USA
PESO EN LB  0.761
PESO EN G  345
UPC  037103346476
MINIMUM ORDER QUANTITY  1
CORD LENGTH  1.50
TIP SIZE  10.0MM
CE  ✓
FORMA DE PUNTA  CHISEL
TENSIÓN  120 V
POTENCIA  80 W
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	349
	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES
	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR ROJO)
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	350
	HOJA DE SIERRA SABLE
	HOJA DE SIERRA SABLE X 6 UNIDADES BIMETALICA JUEGO (SEGÚN MUESTRA)
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	351
	BOQUILLA CORTE PROPANO
	PUNTA DE CORTE DE GAS  PROPANO DE DOS PIEZAS VICTOR O SIMILART AMAÑO 4 SE UTILIZA PARA CORTAR METAL DE 3 «DE ESPESOR. LA PUNTA QUE TIENE UNA VELOCIDAD DE CORTE DE 8/11 PULGADAS POR MINUTO PRESENTA UNA PRESIÓN DE OXÍGENO DE CORTE DE 45/50 PSIG Y PRESIÓN DE COMBUSTIBLE DE 8/12 PSIG LA BOQUILLA ES ADECUADA PARA ANTORCHA MANUAL Y MECANIZADA.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	352
	EXTRACTORES DE OLORES
	EXTRACTOR DE AIRE Y OLORES DUCTO 6 PULGADAS REJILLA 20*20 DAMPER SISTEMA ANTI RETORNO IDEAL PARA OFICINAS BAÑOS ALCOBAS DEPÓSITOS BODEGAS. POTENTE MOTOR CAUDAL 180/ M3 120 VOLTIOS 20 WATS. BAJA EMISIÓN DE RUIDO 40 DECIBELES. COLOR BLANCO.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR R-10 $2.532.300

	353
	VARSOL EXTRA
	VARSOL EXTRA DJG POR 3.750 C.C ES IDEAL PARA PODER POTENCIALIZAR LA LIMPIEZA DE SU HOGAR, ASÍ MISMO ES IDEAL PARA EL ASEO INDUSTRIAL GRACIAS A SU POTENTE ACCIÓN.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	354
	GAS MAP PRO
	CILINDRO GAS MAP /PRO 14,1 OZ, INCLUYE ANTORCHA CON CHISPERO.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	355
	ACEITE SOLUBLE
	ACEITE SOLUBLE DELTA OIL O SIMILAR X 3.785 L
	Galón
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	356
	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA
	ADELGAZADOR O REBAJADOR DE PINTURAS TIPO SILOL,  MEZCLA DE DISOLVENTES DE NATURALEZA ORGÁNICA DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA DISOLVER, DILUIR O ADELGAZAR SUSTANCIAS INSOLUBLES EN AGUA, COMO LA PINTURA, LOS ACEITES Y LAS GRASAS. DE USO INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN CANECA 55 GALONES.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA R-10 $7.452.345

	357
	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE
	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR WENGUE.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO).
LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	358
	LAMINA TRIPLEX 9MM
	TABLER MADERA TRIPLEX 9MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	359
	LAMINA TRIPLEX 12MM
	TABLER MADERA TRIPLEX 12MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	360
	LAMINA TRIPLEX 4MM
	TABLER MADERA TRIPLEX 4MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	361
	LAMINA TRIPLEX 7MM
	TABLER MADERA TRIPLEX 7MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	362
	LAMINA TRIPLEX 15MM
	TABLER MADERA TRIPLEX 15MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	363
	LAMINA FORMALETA VERDE
	FORMALETA 18MM 183X244CM PRIMADERA
ALTO 1.5 CM
ANCHO 244 CM
LARGO 183 CM
ESPESOR 1.5 CM
PESO 60 KG
PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA
MATERIAL PARTICULAS DE MADERA
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	364
	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO
	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR BLANCO.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO).
LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	365
	MEDIA MADERA INMUNIZADA
	MEDIA MADERA INMUNIZADA 2,5 X 0,10 M
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	366
	ALFARDA INMUNIZADA 10
	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 10 CMS DIAMETRO 3 MTS
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	367
	ALFARDA INMUNIZADA 12
	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 12 CMS DIAMETRO 3 MTS
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	368
	ALFARDA INMUNIZADA 14
	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 14 CMS DIAMETRO 3 MTS
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	369
	ALFARDA INMUNIZADA 7
	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 7 CMS DIAMETRO 3 MTS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	370
	ALFARDA INMUNIZADA 9
	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 9 CMS DIAMETRO 3 MTS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	371
	TABLON NOGAL
	TABLON DE NOGAL COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES  2"X10" X 3M DE LONGITUD
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	372
	TABLON ROBLE
	TABLON DE ROBLE COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES  2"X10" X 3M DE LONGITUD
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	373
	TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO
	MACHIMBRE PINO PATULA MEDIDAS 8CM*1 CM * 3M DE LARGO
	Metro cuadrado
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	374
	TABLON CEDRO
	TABLON DE CEDRO COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES  2"X10" X 3M DE LONGITUD
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	375
	LARGUERO PINO CIPRES
	LISTÓN PINO 2X4-PULG 3.2MT MICRONIZADO 4.1X9CM 
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	376
	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO
	CINTA PARA CHAPILLAR O CHAPILLA DE CANTO X 10 METROS BLANCO ROLLO
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	377
	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO
	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-001-005 MATERIALES Y SUMINISTROS - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA R-10 $1.398.400

	378
	ARENA PARA CONCRETO
	ARENA  PARA CONCRETO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y MEZCLADO DE ARENA GRUESA, LIBRE DE MATERIAL ORGANICO. MEZCLAS DE CONCRETO CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS. USADA PARA LA FABRICACION DE PREFABRICADOS, ADOQUINES, RELLENOS Y FILTROS.
	Metro cúbico
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	379
	ARENA PARA PEGA
	ARENA UTILIZADA PARA MORTEROS Y PEGA DE LADRILLOS Y ADOBES, DE ORIGEN ALUVIAL, SIN TRITURACIÓN, LIBRE DE POLVO, MATERIA ORGÁNICA, MICA, CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LA MEZCLA
	Metro cúbico
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	380
	ARENA PARA REVOQUE
	ARENA FINA PARA REVOQUE, CUMPLE NORMA NTC 77, GRANULOMETRÍA Y MÓDULO DE FINURA, NO DEBE CONTENER TRAZAS DE MATERIA ORGÁNICA, DE ORIGEN ALUVIAL.
	Metro cúbico
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	381
	TRITURADO
	AGREGADO PETREO DIAMETRO 3/4" PARA ELABORACION DE CONCRETO. PRODUCTO DE CANTERA O TRITURACION DE CANTO RODADO. 
	Metro cúbico
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP R-10 $11.335.212

	382
	LIJA AGUA 220
	
LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.
ANCHO (MM) 230
ALTO (MM) 280
GRANO 220
COLOR NEGRO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	383
	LIJA AGUA 80
	
LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.
ANCHO (MM) 230
ALTO (MM) 280
GRANO 80
COLOR NEGRO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	384
	LIJA AGUA 160
	
LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.
ANCHO (MM) 230
ALTO (MM) 280
GRANO 160
COLOR NEGRO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	385
	LIJA AGUA 180
	
LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.
ANCHO (MM) 230
ALTO (MM) 280
GRANO 180
COLOR NEGRO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	386
	LIJA AGUA 120
	
LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.
ANCHO (MM) 230
ALTO (MM) 280
GRANO 80
COLOR NEGRO
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	387
	DISCO LIJA CON VELCRO N 80
	DISCO LIJA CON VELCRO Nº 80 PARA LIJADORA ORBITAL PAQUETE
VELCRO
RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR.
RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA.
DIÁMETRO:  5 PULG/ 127 MM
GRANO:  80 G
TERMINADO:  MEDIO
DISCOS POR PAQUETE:  10
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	388
	PLIEGO DE LIJA ROJA 200
	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE),  ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD.
IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
ALTO     9”
ANCHO  11”
TIPO DE RESPALDO  PAPEL
TIPO DE LIJADO  EN SECO
GRANO 200
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	389
	PLIEGO DE LIJA ROJA 180
	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE),  ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD.
IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
ALTO     9”
ANCHO  11”
TIPO DE RESPALDO  PAPEL
TIPO DE LIJADO  EN SECO
GRANO 180
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	390
	PLIEGO DE LIJA ROJA 150
	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE),  ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD.
IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
ALTO     9”
ANCHO  11”
TIPO DE RESPALDO  PAPEL
TIPO DE LIJADO  EN SECO
GRANO 150
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	391
	PLIEGO DE LIJA ROJA 600
	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE),  ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD.
IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
ALTO     9”
ANCHO  11”
TIPO DE RESPALDO  PAPEL
TIPO DE LIJADO  EN SECO
GRANO 600
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	392
	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO
	DISCO LIJA CON VELCRO Nº 80 PARA LIJADORA ORBITAL
RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR.
RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA.
DIÁMETRO: (SEGÚN MUESTRA)
GRANO:  100 G
TERMINADO:  MEDIO
	Unidad
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 

	393
	EMULSION ACRILICA PARA MUROS
	EMULSION ACRILICA TIPO INVECRYL 500 O SIMILAR
ALTO (CM) 23.5
ANCHO (CM) 18
LARGO (CM) 35
MARCA SAPOLIN
GARANTÍA 12 MESES
TIPO ACRILICO
PESO (KG) 0.78
RESISTENCIA AL AGUA SI
TERMINACIÓN OPACO
RECOMENDACIONES LIMPIAR Y PREPARAR SUPERFICIE
TERMINACIÓN (BRILLANTE, MATE, OPACO) BLANCA AZULOSA
ANTIHONGOS (SÍ/NO) SÍ
DILUCIÓN UNA BOLSA DE INVECRYL 500 (750 G) POR GALÓN PARA MEJORAR LA RESISTENC IA A LA LAVABILIDAD Y A LA ABRASIÓN EN HÚMEDO.
HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN (BROCHA, RODILLO, ETC) BROCHA, RODILLO
RENDIMIENTO (M2 POR GALÓN, TINETA O KG) * RENDIMIENTO Y USO DE ACUERDO AL PRODCUTO CON EL CUÁL SERÁ MEZCLADO.
BASE (ACEITE, AGUA) EMULSIÓN
USO (PARA QUÉ) RESINA ACRÍLICA AL 50% DE SOLIDOS. LIGANTE, AISLANTE, ADITIVO, IMPRIMANTE.
SUPERFICIE PARA APLICAR CONCRETO, ESTUCOS, PINTURAS, TERRAZAS, ADOBE, ENCHAPES
FABRICANTE INVESA
CONTENIDO NETO 750 GRAMOS
NÚMERO DE LOTE O FECHA DE PRODUCCIÓN VISIBLE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO
ANTICORROSIVO CON ACABADO BLANCO 1/4 GAL IMPERMEABILIZANTE INVECRYL 500 1 KG
	Kilogramo
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	394
	EMULSION ASFALTICA CUÑETE
	EMULSION ASFALTICA, 18KG
LA EMULSIÓN ASFÁLTICA  FORMA CON EL PRODUCTO SIKAFELT (TELA DE FIBRA DE POLIÉSTER, REFUERZO) UN SISTEMA PARA IMPERMEABILIZAR.
CARACTERISTICAS
IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD
USOS:
LA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO DE TECHOS, TERRAZAS, CUBIERTAS Y VIGA CANALES O CUALQUIER CUBIERTA EN MADERA, CONCRETO O MORTERO. REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES DETERIORADAS. COMO IMPRÍMANTE PARA LA COLOCACIÓN DE SIKA MANTO Y TELAS ASFÁLTICAS. 
MODO DE EMPLEO:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: LAS PENDIENTES Y BAJANTES DEBEN SER LAS ADECUADAS PARA EVITAR EMPOZA-MIENTOS DE AGUA. LA SUPERFI CIE DEBE ESTAR LIMPIA Y LIBRE DE POLVO U OTRAS MATERIAS EXTRAÑAS.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: LA EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA VIENE LISTA PARA SU USO.
APLICACIÓN: EXTIENDA UNA CAPA PURA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA, DILUIDA 1:3 (EMULSIÓN: AGUA), CON CEPILLO, BROCHA O ESCOBA BLANDA, DEJE SECAR. APLIQUE UNA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA Y EXTIENDA UNA TELA DE FI BRA DE POLIESTER (SIKAFELT), TENIENDO CUIDADO EN NO DEJAR BOLSAS DE AIRE Y GARANTIZANDO QUE ESTA QUEDE COMPLETAMENTE ADHERIDA, DEJE SECAR. LUEGO APLIQUE UNA CAPA PURA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA Y EXTIENDA SIKAFELT, DEJE SECAR. APLIQUE UNA CAPA PURA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA. PROTEJA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS RAYOS SOLARES CON UNA CAPA DE ALUMOL A LAS 48 HORAS DE APLICADA LA EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA. SI LA IMPERMEABILIZACIÓN SE SOMETE A TRAFI CO PEATONAL, PROTEJALA CON UN MORTERO DE MÍNIMO 3 CM DE ESPESOR O CON PREFABRICADOS, AISLANDO PREVIAMENTE CON POLIETILENO O GEOTEXTIL LA IMPERMEABILIZACIÓN.
CONSUMO: EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA: (COMO IMPRIMANTE) DILUÍDO EN AGUA 1:3 APROX. 50 GR/M2 .
EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA: APROX. 800 GR/M2 POR CAPA.
SIKAFELT: ROLLO DE 1,20 M X 40 M, CUBRE 44 M2
ALUMOL: APROX. 110 GR/M2 .
RENDIMIENTO APROXIMADO:
EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA
3.5 KG CUBREN 4.5 M2 POR CAPA.
18.0 KG CUBREN 22.5 M2 POR CAPA.
200 KG CUBREN 250 M2 POR CAPA.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	395
	GRATA RUEDA ENTORCHADA
	
RUEDA ENTORCHADA DE 4 PULG DEWALT DW4930 O SIMILAR
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	396
	GRATA CIRCULAR LISA PARA ESMERIL
	GRATA CIRCULAR LISA COBRIZADA PARA ESMERIL CON MULTIBUJE 6" X 1" 
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	397
	CEMENTO GRIS
	CEMENTO PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS, LECHADAS Y CONCRETOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO GRIS USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121 (TIPO UG).
PRESENTACION BULTO 25 KG.
	Unidad
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	398
	CEMENTO GRIS
	CEMENTO PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS, LECHADAS Y CONCRETOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO GRIS USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121 (TIPO UG).
PRESENTACION X BULTO DE 1KG
	Unidad
	21,00
	 
	 
	 
	 
	 

	399
	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO
	MANTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS./CINTA TAPAGOTERAS ALUMBAND O SIMILAR  3 MMX 10M2 AUTOADHESIVO
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO
	MANTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS./CINTA TAPAGOTERAS ALUMBAND O SIMILAR  2 MM 50 CM X 10 MTS  AUTOADHESICO
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	401
	ASFALTO EN FRIO
	MEZCLA ASFÁLTICA - ASFALTO EZ STREET, ROCA-ASFALTO  O SIMILAR O ELABORADO EN CALIENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, IDEAL PARA REPARACIONES EN SUPERFICIES ASFALTADAS, REPARCHEO, BACHEO. BULTO POR 50 LIBRAS
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	402
	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO
	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO BAÑO/COCINA FORMATO 30X60. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN
	Metro cuadrado
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	403
	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO
	ENCHAPE CERAMICO PARA  PISO FORMATO 50X50. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN
	Metro cuadrado
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	404
	LAMINA DE DRYWALL 1/2
	LAMINA DRYWALL TIPO GYPLAC O SIMILAR, RH, ESPESOR DE 1/2 DIMENSIONES  -1.22X2.44MX12.7MM 25.6K APROX
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	405
	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO
	SUPERBOARD MAD 6MM 244X122CM 24.72KG APROX.
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	406
	LAMINA DE ESPEJO 3MM
	LAMINA ESPEJO INCOLORO PLATEADO 3 MM DIMENSIONES 1,2*1,83
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	407
	LAMINA DE VIDRIO 5MM
	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 5 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	408
	LAMINA DE VIDRIO 6 MM
	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 6 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	409
	SANITARIO
	SANITARIO LINEA AQUAPLUS, MANANTIAL Y/O SIMILAR ULTRA BLANCO:
ANCHO 71.8 CM
TIPO DE CIERRE CIERRE TRADICIONAL
GARANTÍA PORCELANA SANITARIA: LIMITADA DE POR VIDA.
CONSUMO 4.8 LITROS
CAPACIDAD 250 GRAMOS
ALTO 43.4 CM
MATERIAL PORCELANA SANITARIA
USO DOMÉSTICO
DISTANCIA DE DESCARGA 30.5 CM
AHORRO DE AGUA SI
COLOR BLANCO
PESO 26.52 KG
TIPO DE DESCARGA SINGLE. DESCARGA ÚNICA DE 4,8 LITROS POR FUNCIÓN
CARACTERÍSTICAS
FORMA ASIENTO REDONDO
SISTEMA DE DESCARGA BOTÓN
TIPO SANITARIO DOS PIEZAS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	410
	SANITARIO ALONGADO
	SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO ALONGADO HET 4.8 LITROS O SIMILAR 63,5X43,5X75
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	411
	IMPERMEABILIZANTE DENSO
	SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS REFORZADA CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTE AL VAPOR. CON ADITIVOS QUE IMPIDEN LA PENETRACIÓN DE RAÍCES EN CERCANÍA AL SISTEMA, AUMENTANDO SU DURABILIDAD. NO CONTIENE ALQUITRANES Y NO ES EMULSIÓN. GALON X 3,5 KG.
VIDA EN EL RECIPIENTE
UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE SU PRODUCCIÓN.
DENSIDAD 0,97 KG/L ± 0,05 KG/L
	Galón
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	412
	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL
	TEJA ESPAÑOLA LONGITUD 1,60M EN FIBROCEMENTO MOLDEADA PESO DE 19 KG/M2, LARGO 1,63M, ANCHO 1,062 M,
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS R-10 $16.732.703

	413
	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14
	CABLE DUPLEX 2X14  ROLLO X 100M
60 C 2X14 AWG 300 V PVC R1 BL
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	414
	CABLE DUPLEX 2X16
	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX 2X16 X ROLLO DE 100 METROS.
COLOR: BLANCO.
RECUBRIMIENTO: PVC DE ALTA RESISTENCIA.
CONDUCTOR: COBRE.
 CERTIFICADO RETIE
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	415
	CABLE DUPLEX  2X12
	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX 2X12 X ROLLO DE 100 METROS.
COLOR: BLANCO.
RECUBRIMIENTO: PVC DE ALTA RESISTENCIA.
CONDUCTOR: COBRE.
 CERTIFICADO RETIE
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	416
	CABLE THW 12 VERDE
	CABLE THW 12 VERDE ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	417
	CABLE THW 14 BLANCO
	CABLE THW 14 BLANCO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	418
	CABLE THW 14 NEGRO
	CABLE THW 14 NEGRO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	419
	CABLE THW 12 NEGRO
	CABLE THW 12 NEGRO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	420
	CABLE THW 12 BLANCO
	CABLE THW 12 BLANCO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	421
	CABLE THW 10 BLANCO
	CABLE THW 10 BLANCO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	422
	CABLE THW 10 ROJO
	 CABLE THW 10 ROJO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	423
	CABLE ENCAUCHETADO 3X12
	MATERIAL: 100 % COBRE ROLLO X 100M
CUMPLE NORMA RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	424
	CABLE THW 10  NEGRO
	CABLE THW 10 NEGRO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	425
	CABLE THW 8
	CABLE THW 8 NEGRO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	426
	CABLE THW 14 ROJO
	CABLE THW 14 ROJO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	427
	CABLE THW 12 ROJO
	CABLE THW 12 ROJO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	428
	CABLE THW 6
	CABLE THW 6 NEGRO ROLLO X 100M
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
MATERIAL CONDUCTOR: COBRE
MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC
ABREVIATURA DEL CABLE: THW
ES INFLAMABLE: NO
VOLTAJE: 600V
CUMPLE RETIE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	429
	REFLECTOR DE 50 W
	POTENCIA (W): 20W
FLUJO LUMINOSO (LM): 1800LM
EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W): 90LM/W
TEMPERATURA DEL COLOR (K): 6400K
PROTECCIÓN: IP65
TIPO DE LED: SMD
VOLTAJE: 110V/240V
VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS
NO DIMERIZABLE
ANGULO DE HAZ DE LUZ: 120°
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	430
	REFLECTOR DE 100 W
	POTENCIA (W): 20W
FLUJO LUMINOSO (LM): 1800LM
EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W): 90LM/W
TEMPERATURA DEL COLOR (K): 6400K
PROTECCIÓN: IP65
TIPO DE LED: SMD
VOLTAJE: 110V/240V
VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS
NO DIMERIZABLE
ANGULO DE HAZ DE LUZ: 120°
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	431
	PANELES LED
	PANELES LED 60X60
FLUJO LUMINICO 3360 LM
OPERACION 85V-265V
VIDA UTIL 35.000 HORAS
MARCO BLANCO
COLOR 6500K BLANCO FRIO
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	432
	PANEL LED REDONDO SOBREPONER
	PANEL LED 18W
POTENCIA 18W
CRI (RA) >70%
VOLTAJE 85V-210V
FLUJO LUMÍNICO 1440 LM
VIDA ÚTIL 20000 HORAS
COLOR LUMINARIA BLANCA
MATERIAL ALUMINIO Y PMAM
LUZ BLANCA 6500K
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	433
	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR
	PANEL LED 18W
POTENCIA 18W
CRI (RA) >70%
VOLTAJE 85V-210V
FLUJO LUMÍNICO 1440 LM
VIDA ÚTIL 20000 HORAS
COLOR LUMINARIA BLANCA
MATERIAL ALUMINIO Y PMAM
LUZ BLANCA 6500K
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	434
	PANELES LED
	PANELES LED 30*120
FLUJO LUMINICO 3360 LM
OPERACION 85V-265V
VIDA UTIL 35.000 HORAS
MARCO BLANCO
COLOR 6500K BLANCO FRIO
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	435
	TUBOS LED 9W POLARIZADOS
	TUBO LED TIPO T8 
POLARIZADO POR UN SOLO LADO 
POTENCIA: 9W
TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ
VIDA ÚTIL: 50,000 HRS
	Unidad
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 

	436
	TUBOS LED 18 W POLARIZADOS
	TUBO LED TIPO T8 
POLARIZADO POR UN SOLO LADO 
LARGO DE 120CM
POTENCIA: 18W
TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ
	Unidad
	35,00
	 
	 
	 
	 
	 

	437
	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA 
	TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
FLUJO LUMINOSO: 1350 LM
ÁNGULO DE APERTURA: 150°
TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA
REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC): 80
VIDA ÚTIL: 15000H L70
EFICACIA: 90LM/W
BASE E 27
	Unidad
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	438
	BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA
	BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA BIPIN 120 V CON SOCKET
INCLUYE ARO APLIQUE, BOMBILLO DICROICO Y SOCKET GU10 PARA INSTALACIÓN
 -COLOR 6.500K BLANCO
-BOMBILLO DICROICO GU10 6W
-LÚMENES 450LM APROXIMADAMENTE
-CONEXIÓN GU10
-ANGULO DE APERTURA 36°
-MULTIVOLTAJE 100V-240V
-15.000 HORAS DE VIDA APROXIMADAMENTE
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	439
	BOMBILLO LED 15 W
	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA 
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	440
	BOMBILLO OJO DE BUEY LED
	BOMBILLO OJO DE BUEY LED  BIPIN 120 V CON SOCKET
INCLUYE ARO APLIQUE, BOMBILLO DICROICO Y SOCKET GU10 PARA INSTALACIÓN
-DISPONIBLE EN COLOR 3.000K CÁLIDO - 4.000K LUZ FRESCA - 6.500K BLANCO
-BOMBILLO DICROICO GU10 6W
-LÚMENES 450LM APROXIMADAMENTE
-CONEXIÓN GU10
-ANGULO DE APERTURA 36°
-MULTIVOLTAJE 100V-240V
-15.000 HORAS DE VIDA APROXIMADAMENTE
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	441
	CAJAS PVC 2X4
	CAJAS PVC PLASTICAS
CUMPLE NORMA RETIE 
PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 
NO INFLAMABLE 
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	442
	CAJAS PVC 4X4
	CAJAS PVC 4X4
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	443
	TOMACORRIENTE  DOBLE
	TOMA BLANCA CON ACABADO EN POLICARBONATO BRILLANTE
VOLTAJE: 110/220V
AMPERAJE: 15A
CUMPLE CON NORMA RETIE
	Unidad
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 

	444
	TOMACORRIENTE  DOBLE POLO A TIERRA
	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO HALUX 
PLÁSTICO LEXAN241R + COBRE CONTACTOS ELÉCTRICOS + METAL
CUMPLE NORMA RETIE 
	Unidad
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 

	445
	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES
	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES A 110 V
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	446
	TACO 1 POLO 20 AMP ENCHUFE
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	447
	TACO 1 POLO 30 AMP ENCHUFE
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	448
	TACO 1 POLO 40 AMP ENCHUFE
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 40 AMPERIOS
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	449
	SENSORES DE MOVIMIENTO 
	SENSORES DE MOVIMIENTO 
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	450
	TAPAS TOMACORRIENTE 
	TAPA TOMACORRIENTE DOBLE
	Unidad
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 

	451
	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR
	-VOLTAJE 110V
-CARGA MÁXIMA INCANDESCENTE 400W
-CARGA MÁXIMA CFL Y LED 200W
-USO INTERIOR
-RANGO DETECCIÓN 180°
-DISTANCIA DETECCIÓN HASTA 6M
-TIEMPO MÍNIMO 10 SEG / 3 SEG AJUSTABLE
-TIEMPO MÁXIMO 7 MIN / 2 MIN AJUSTABLE
-LUZ AMBIENTE 20 LUX
-ALTURA MONTAJE 1-1.8 M
-VELOCIDAD DETECCIÓN MOVIMIENTO 0.6 – 1.5 M / S
-MEDIDAS LARGO 7CM ANCHO 5CM ALTO 11CM
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	452
	TOTALIZADOR DE 80 AMP
	TOTALIZADOR DE 80 AMP
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	453
	TOTALIZADOR DE 50 AMP
	TOTALIZADOR DE 50 AMP
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	454
	TOTALIZADOR DE 60 AMP
	TOTALIZADOR DE 60 AMP
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	455
	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS   
	TABLERO CON NORMA RETIE
CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS 
COLOR BLANCO 
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	456
	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS 
	TABLERO CON NORMA RETIE
CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS 
COLOR BLANCO 
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	457
	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS  
	TABLERO CON NORMA RETIE
CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS 
COLOR BLANCO 
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	458
	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS  
	TABLERO CON NORMA RETIE
CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS 
COLOR BLANCO 
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	459
	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP
	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	460
	BREAKER  BIPOLAR 2 X 20
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	461
	BREAKER 50 AMP
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	462
	BREAKER BIPOLAR 2 X 30
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	463
	BREAKER BIPOLAR 2 X 40 
	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 40 AMPERIOS
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	464
	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP
	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	465
	INTERRUPTO SENCILLO CONMUTABLE
	MATERIAL PC
CERTIFICACIÓN
RETIE
USO DOMICILIARIO
COLOR BLANCO
TIPO INTERRUPTOR
AMPERAJE 10A
INCLUYE TORNILLOS
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	466
	INTERRUPTOR SENCILLO
	MATERIAL POLIPROPILENO CARGA IGNIFUGA
USO DOMÉSTICO
CERTIFICACIÓN RETIE
TENSIÓN 10A-110V
COLOR BLANCO
CORRIENTE 10A-110V
TIPO INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO
AMPERAJE 10 A
INCLUYE TORNILLOS
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP R-10 $1.865.379

	467
	TIZA INDUSTRIAL
	
TIZA RFTA RECTANGULAR INDUSTRIAL COLOR BLANCO, USO EN ACTIVIDADES DE METALISTERIA PARA EL MARCADO Y SEÑALIZACION TEMPORAL SOBRE METAL
	Unidad
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 

	468
	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO
	ENCENDEDOR DE SOPLETE POR CHISPA - SIMPLE Y CONFIABLE - DE LATON ROSCADO - INCLUYE LA PIEDRA, ALTA RESISTENCIA MANGO DE 3,5 MM, DE ACERO DE PRIMAVERA, CORROSION ESPEJO, ACABADO CHAPADO EN CROMO. TAZA DE ACERO GALVANIZADO, ACERO AL CARBONO STRIKER, 7-1/4" LONGITUD, ANCHO 1-3/4", 2,2 OZ. ROSCA LATON FLINT, UNO DE REPUESTO SOPORTE PARA FACIL FLINT PEDERNAL INCLUIDO.
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	469
	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE
	LONGITUD ÚTIL 25 MM
LONGITUD TOTAL 265 MM
TIPO DE ALAMBRE INOX 0.30
UNIDAD DE EMBALAJE 10
MATERIALES A PROCESAR ALUMINIO, METALES NO FÉRRICOS, MATERIALES REFRACTARIOS,
BRONCE, TITANIO, INOX
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	470
	CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL
	CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	471
	BROCHA 4
	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL DE 4", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR, 
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	472
	BROCHA 2
	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL DE 2", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR, 
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	473
	BROCHA 1
	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL 1", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR, 
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	474
	BROCHA 3
	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL 3", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR, 
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	475
	RODILLO 9
	RODILLOS DE FELPA ACRILICA 3”ANTI-GOTEO, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION. 
	Unidad
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	476
	RODILLO 3
	RODILLOS DE FELPA ACRILICA 9”ANTI-GOTEO, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION. 
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	477
	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL
	MARCADOR PARA METAL
PUNTA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA CON VÁLVULA DE ACCIÓN LE PERMITE MARCAR SOBRE ACEITE Y AGUA SIN PERDER SU NITIDEZ AUN EN CONDICIONES DE AMBIENTES EXTREMAS
CAJA DE MARCADORES X 6 UNIDADES.
COLORES
AMARILLO
BLANCO
AZUL
VERDE
ROJO
NEGRO
TIPO DE ENVASE CAJA
MATERIAL DEL CUERPO METAL
TIPO DE TINTA A BASE DE ACEITE
SUPERFICIES RECOMENDADAS ACERO,ALUMINIO,CEMENTO,METAL
ALTURA 18 CM
DIÁMETRO 2.5 CM
PESO 80 G
MODELO PERMANENTE
DISEÑO MARCADOR METAL
TIPO DE MARCADOR PERMANENTE
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-003-002 MATERIALES Y SUMINISTROS – PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS
 R-10 $538.085

	478
	CARTON CORRUGADO
	ROLLO DE CARTON CORRUGADO X 100 M * 1,25 M DE ANCHO
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	479
	CARTON CORRUGADO 24M
	ROLLO DE CARTON CORRUGADO X 24 M * 1,25 M DE ANCHO
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	480
	CINTA ENMASCARAR
	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40M X 24MM, TIPO
CINTAS
MEDIDA
24 CM DE ANCHO X 40 METROS DE LARGO
CARACTERÍSTICAS
CINTA DE ENMASCARAR DISEÑADA PARA CUALQUIER USO, EL SOPORTE DE LA CINTA TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN TRABAJOS DE PINTURA.
MATERIAL
CREPÉ
USO GENERAL
SUPERFICIE A APLICAR MUROS, MADERAS, MUEBLES, VENTANERÍA, ENTRE OTROS
BENEFICIO FÁCIL DE DESPEGAR
COLOR BEIGE
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	481
	CINTA PAPEL PARA DRYWALL
	CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO 75 M X 50 MM
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES R-10 $759.000

	482
	CONTADORES ELECTRICOS
	MEDIDOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A CUATRO HILOS ANALOGO 
VOLTAJE: 3X120/208V
CORRIENTE: 15(100)A
CUMPLE CON LAS NORMAS MÁS RECIENTES :
IEC62052-11 (2003), IEC62053-21(2003) Y IEC62053-23(2003)

-RANGO DE MEDICIÓN AMPLIO: 15-100A
RANGO DE MEDICIÓN (6.7 VECES) SE PUEDE TRABAJAR SIN RANGO DE MEDICIÓN DE CONVERSIÓN

INCLUYE CERTIFICADO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN.
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL R-10 $6.768.095

	483
	VALVULA FLOTADOR
	GRIFERÍA TANQUE 1/2
TIPO VÁLVULA FLOTADORA - GRIFERÍA DE TANQUE
MODELO SERIE 320 - HKVF
PRESIÓN DE CIERRE 150PSI
DIÁMETRO 1/2"
MATERIAL CUERPO Y CONECTOR EN BRONCE FUNDIDO, VÁSTAGO Y TORNILLOS EN LATÓN, SELLO DE CAUCHO. BOLA EN COBRE. VARILLA EN LATÓN.
USO TANQUES SANITARIOS Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
INCLUYE
BOLA EN COBRE Y VARILLA EN LATÓN
COLOR DORADO
	Unidad
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	484
	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN
	LLAVE JARDÍN 1/2 X 3/4 PULGADA CROMO SATÍN.
MEDIDAS 8,1 CM X 5,8 CM
MATERIAL METAL
USO EN ADECUACIONES HIDRÁULICAS EN JARDINERÍA, PARA CONEXIÓN DE MANGUERA DE RIEGO
DIÁMETRO EN PULGADAS 1/2 X 3/4 PULG
INCLUYE CUADRANTE PARA AJUSTAR LA LLAVE
COLOR BRONCE
	Unidad
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 

	485
	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO
	POLEA DE 2" PARA CABLE DE ACERO DE 3/16"
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	486
	VALVULA HIDROSTATICA
	VALVULA HIDROSTATICA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA 
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	487
	VALVULA CHECK HORIZONTAL
	VALVULA CHECK HORIZONTAL 1/2"
COLOR BRONCE
ALTO 8,8 CM
MATERIAL METALICO
USO ÚSELOS PARA PERMITIR EL FLUJO DE AGUA EN UN SOLO SENTIDO
ANGULO 11,2 CM
ANCHO 2,8 CM
DIÁMETRO EN PULG 1/2"
CARACTERÍSTICAS CHEQUE CORTINA 1/2" HORIZONTAL METALICO COLOR BRONCE
RECOMENDACIONES RESPALDO Y GARANTIA GRIVAL
INCLUYE 2,8 KG
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	488
	VALVULA CHECK VERTICAL
	CHEQUE 1/2PULG VERTICAL RESORTE
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	489
	VALVULA CHEQUE RETENCION
	VALVULA CHEQUE RETENCION HORIZONTAL DE 1"
	Unidad
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	490
	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA
	VÁLVULA BOLA 1 X 375PSI METAL MARIPOSA
	Unidad
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	491
	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA
	VÁLVULA BOLA ROSCA 1/2 PULGADA AGUA MANIJA MARIPOSA
	Unidad
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	492
	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA
	VÁLVULA BOLA 3/4 X 375PSI METAL MARIPOSA
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	493
	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO
	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	494
	VALVULA DE REGULACION 1/2
	VALVULA DE REGULACION 1/2", LAVAMANOS, SANITARIOS Y ACABADO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA PRESIÓN, TEMPERATURA, CORROSIÓN, VIDA ÚTIL PROLONGADA, AHORRADORA Y REGULADORA DE PASO DE AGUA.
	Unidad
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 

	495
	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO
	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO
	Unidad
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	496
	KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO
	KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO KIT INSTALACIÓN SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS
CARACTERÍSTICAS
CANASTILLA + SIFON FLEXIBLE
	Unidad
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	497
	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL
	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA
	Unidad
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL 02-02-01-001-006 OTROS MINERALES R-10 $293.250

	498
	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO
	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	499
	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO
	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO
	Unidad
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	VALOR TOTAL PROPUESTA (IVA INCLUIDO)
	 $ 


NOTAS ECONÓMICAS ACLARATORIAS:

[bookmark: _Hlk192592750][bookmark: _Hlk188637762][bookmark: _GoBack]Nota 1: El proponente deberá indicar tanto en la plataforma del SECOP II como en el anexo correspondiente, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, y el valor unitario de cada uno de los ítems multiplicados por las cantidades contemplados en el estudio de mercado realizado por la Entidad deberán consignarse en el Formato establecido para tal fin.
Nota 2: El proponente en la presentación de la oferta económica no puede sobrepasar el valor unitario de referencia establecido en el estudio de mercado, so pena de rechazo de la oferta.
Nota 3: Las ofertas económicas deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley, y cualquiera otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán gastos adicionales. 
Nota 4: El proponente no deberá adjuntar documentos adicionales repitiendo la información ya indicada en el formato de oferta económica. Si lo hace, en caso de que exista alguna diferencia entre los documentos de la oferta, la Entidad Estatal al momento de la evaluación, podrá solicitar las aclaraciones correspondientes. En cualquier caso, el proveedor no podrá subsanar la oferta económica, pues será considerado como mejoramiento de la oferta económica.

Causales de rechazo de carácter económico:

1. Que el valor unitario ofertado para cada ítem supere los precios de referencia estimados por la Entidad.
2. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades señaladas en el estudio previo.
3. No presentar oferta económica.
4. Cuando la oferta tenga valor 0 o no sea presentada.
5. Presentar la propuesta en una moneda diferente a los pesos colombianos.
6. Cuando se determine que el valor de la oferta es considerado como artificialmente baja. (De conformidad con el análisis que exige el Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación).

Cordialmente, 

Proponente: ______________________ 
Nit:               ______________________ 
Nombre representante Legal: _______________________________
Identificación: ____________________
Dirección: _______________________________________________
Ciudad: _________________________ 
Celular: ______________________ 
Email: ___________________________

____________________________________
FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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