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ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

REHABILITACION MEDIANTE BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - SUBREGIONES MAGDALENA Y ORIENTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Los tramos viales que conducen de  Perico a Victoria, Petaqueros-Manzanares, Manzanares-Marquetalia y Norcasia- Samaná, hacen parte de la red vial departamental, por allí se transporta la  producción agropecuaria del oriente de nuestro departamento, además de los tradicionales cultivos de café y frutales que deben ser transportados en el menor tiempo posible a los centros de consumo y principalmente a la capital del Departamento y hacia la zona del Magdalena, también es un corredor turístico para los municipios de esta región; para lo cual se requieren vías que garanticen la conectividad permanente.
Durante los últimos años La Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas viene desarrollando en Plan Vial Departamental mediante el cual se ha logrado pavimentar cerca de 130 kilómetros  los cuales  se vienen deteriorando como parte del desgaste normal de este tipo de estructuras asociado a los años de servicio, de otro lado se presentan algunos sectores que no fueron pavimentados y que una vez construidas las obras requeridas es necesario ahora  su pavimentación para mejorar las condiciones de tránsito de vehículos por este importante tramo vial
Para mejorar las condiciones de transitabilidad de estos tramos viales, se requiere la pavimentación de algunos tramos y el bacheo de los puntos donde se ha perdido la capa de rodadura.
Las actividades de parcheo y bacheo se realizarán en los tramos viales pavimentados en la subregión Magdalena de Caldas: Perico – Victoria y Norcasia – Samaná y en la subregión Oriente en los tramos Petaqueros- Manzanares y Manzanares-Marquetalia.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Actualmente los tramos viales pavimentados en la subregión Oriente de Caldas presentan evidente desgaste resultado del tiempo extendido de servicio, por lo que se presentan numerosos fallos puntuales en la carpeta que requieren su reparación inmediata para garantizar las normales condiciones de tránsito de vehículos, de otro lado se presentan algunos sectores que no fueron pavimentados y que una vez construidas las obras de estabilidad requeridas es necesario ahora su pavimentación.
a. Localización:
Se realizarán actividades en la subregión Magdalena y Oriente del Departamento de Caldas.
[image: ]Figura 1.1. Localización de la vía. 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
Las actividades a ejecutar consisten en la demolición de las estructuras existentes, el cajeo y sustitución de la base y la posterior aplicación de la carpeta de asfalto natural tipo MAN 19 para darle un buen acabado y que el paso de los vehículos se haga cómodo y seguro con lo que se recuperan las condiciones normales de operación de la vía.

Ítems de pago: 
[image: ]
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.
5. FORMA DE PAGO
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:
Con un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato.
El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40 % del valor de la factura. (En caso de ser persona natural)
Según la ley 1474 de 2011 artículo 91, los contratos de menor cuantía o de mínima cuantía ,están exonerados de constituir  fiducia o patrimonio autónomo para el manejo  de los recursos entregados a título de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades públicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecución de la obra, el contratista debe abrir una cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista  identificada ante la entidad bancaria , como cuenta del anticipo del este contrato , en todo caso, el contratista deberá presentar la relación, previa de los gastos de anticipo , la cual debe ser avalada por el supervisor. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así́ entregados, pertenecerán al tesoro.”
PARAGRAFO: El contratista seleccionado en este proceso deberá asumir el costo de las siguientes estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Adulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de tales estampillas se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta”.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
 Las obras se realizarán bajo las especificaciones técnicas del INVIAS 2007 y las especificaciones particulares que se presentan en anexo correspondiente.
a. Materiales
Base granular, base estabilizada tipo beman 25, riego de imprimación y mezcla asfáltica natural MAN 19.
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
Se entregará al contratista el listado de puntos a intervenir con sus respectivas abscisas y volumen estimado de Mezcla asfáltica natural MAN 19 a aplicar.
El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero Civil.
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civil
	3 años
	1 año.

	
	
	



b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Finisher. 
2. vibro compactador de llantas.
3. equipo de compactación manual tipo benitín.
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. 

9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Para este tipo de obras no se requiere de ninguna licencia, autorización o permiso.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Se presentan tres actividades que requieren de especificaciones particulares: P1 MDC-2 para bacheo manual, P2 corte de pavimento asfáltico y P3 implementación de protocolo de bioseguridad, las demás actividades están incluidas en las especificaciones técnicas de INVIAS.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
NA

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


______________________________________________
RUBEN DARIO OBANDO NEIRA
Contratista

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.

Setinenl ‘ Plan de 2019 1
‘Plan Amual de Adquisiciones lan de compras 2019 version
Adquisiciones
Tipo de Presupuesto Asignado Inversién

Nombre de Proyecto o de la MEJORAMIENTO  DE LA RED _ VIAL DEL
Necesidad que se incluy en el DEPARTAMENTO - PLAN VIAL FASE Il - ETAPA |

Anual de Adquisiciones DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Cadigo BPID No. 2016170000079

2. DATOS DE LA CONTRATACION.

Fecha de elaboracion del

04/031/2019

Nombre del Secretario de

Despachoresponsable del Luis Alberto Giraldo Femindez
Estudio Previo:

Modalidad de Contratacion Seleccion abreviada de Menor Cuantia

Tipo de Contrato. OBRA oo:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el
aticulo 2211211 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen. reglamenten o
sustituyan, se procede a realizar el estudio previo para establecer Ia necesidad y oportunidad de
realizar Ia presente contratacion. EI numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue
modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 establece que con la debida antelacion a la
apertura del procedimiento de seleccion o de |a firma del contrato, segiin el caso, deberdn
elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el
Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto
a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con antelacién
al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de Ia fima del contrato, segin el caso. A su
vez el 2.2.1.2.1.5.1.del Decreto 1082 de 2015 sefiala los elementos que deben contener los
estudios y documentos previos,

Es obligacién de la administracion pblica adelantar todos sus procesos contractuales con
observancia de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la funcion piblica se encuentra ai
servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines el Estado

De conformidad con el articulo 3 de Ia ley 80 de 1993, inciso primero. los servidores pblicos
tendrén en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de ios mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
piiblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en
Ia consecucién de dichos fines

De acuerdo al Censo 2005 del DANE, el Departamento de Caldas cuenta con una poblacion de
982,207 habitantes, de los cuales 297 737 (30.7%) reside en el sector rural, poblacion que en gran

Debido al constante crecimiento de la poblacion y el ndmero de vehiculos, es evidente la necesidad de
efectuar el mejoramiento a la malla vial local construida del departamento, en forma especial la red
estratégica, por considerarse de primer orden de comunicacion entre los principales centros
poblados, siendo los municipios la prioridad de conexién. debido a estos sobre esfuerzos se
presenta fatiga y desgaste de las carpetas asfalticas. gran cantidad de huecos, ondulaciones,
baches, desgaste o terminacion de la vida dtil de los pavimentos, lo que causa trancones,
accidentes y dafios a los vehiculos, afectando la productividad de las subregiones y fallas en la
conectividad portréfico inseguro y demorado.

La Secretaria de Infraestructura tiene como funcién principal la conservacion, rehabilitacion,
mejoramiento y construccién de la Red vial a cargo del Departamento, para ello requiere poner en
marcha toda Ia logistica necesaria tendiente a que su mision principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna, considerando ademés que su labor misional es garantizar la conectividad vial
entre todos los centros poblados del departamento.

Las vias requieren ser atendidas con el fin de asegurar su funcionamiento y proteger y
salvaguardar la seguridad de las personas que la transitan y asi cumplir con sus objetivos,
redundando en el cabal cumplimiento de su mision institucional

El departamento de Caldas cuenta con cinco subregiones a saber-

occmENTE
Ao

Norte: Ardinzazu, Aguadas, Salaminay Pacora,

Occidente Alto: Filadelfia, La Merced. Marmato, Supiay Riosucio.
Occidente bajo: Anserma, Risaralda, San José, Viterbo y Belalcazar
Oriente: Marulanda, Manzanares, Pensivania y Marquetalia
Magdalena Caldense: Victoria, La Dorada, Samana y Norcasia
Centro Sur. Manizales, Neira, Villamarfa, Chinchina y Palestina

YYYVYYY

Esta subdivision regional que implica realizar por cada zona o subregion, el mejoramiento de la red vial
estratégica mediante bacheo, de forma mas 4gily eficiente y a menores costos, dando asi estricto
cumplimiento a los principios de transparencia, economia y responsabilidad, establecidos en los
articulos 24, 25y 26 de laley 80 de 1993 y poder mitigar los imprevistos y retardos en la ejecucion
de los contratos, garantizando una pluralidad en participacion
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