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[bookmark: _Hlk143540720]CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El Código Nacional de Tránsito se sustenta constitucionalmente a partir del artículo 24 y el numeral 25 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, esto es, en el derecho a circular libremente por el territorio nacional y la competencia del Congreso de hacer las leyes para unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República.
En la exposición de motivos que dio origen a la Ley 769 de 2002 “se expresó la necesidad de contar con un nuevo código de tránsito que dotara al país de herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de vehículos y de personas con el propósito fundamental de contrarrestar los altos índices de accidentalidad que se registran en el país, debido al ejercicio indebido de circular libremente.
Deriva de lo anterior que la existencia de vías públicas y la preferencia de la motorización llevaron a la codificación de las normas de tránsito a través de la Ley 769 de 2002 vigente, o aquella que la complemente, sustituya, modifique, actualice o derogue, para garantizar el orden y la protección de los peatones (incluidas las personas con y/o en situación de discapacidad), pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y de todos los actores viales que circulan por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, y en general por todas las áreas en las que predomine la circulación de los diferentes actores viales del territorio nacional. En dichas vías y áreas intervienen distintas autoridades encargadas de la regulación, administración y control de las relaciones de los públicos intervinientes en la circulación o tráfico bajo condiciones determinadas en la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, y el señalamiento de las que ostentan la calidad de autoridades de tránsito y la articulación del ejercicio de las competencias entre ellas.
Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control del tránsito, que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción”; así mismo, “en todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural, será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.

Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la circulación de flujos de vehículos motorizados, de ciclistas, peatones y demás usuarios (usuarios de la movilidad activa, por ejemplo) a través de las intersecciones y secciones viales, en las cuales sus trayectorias de recorrido confluyen por la necesidad de usar un espacio que les es común (intersección). Los semáforos asignan el derecho de paso o prelación de los usuarios de forma secuencial, mediante indicaciones de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica de control local (ubicada en la intersección).
Reduce la ocurrencia de ciertos tipos de siniestros viales, en particular el atropellamiento y las colisiones laterales que, por lo general, son bastante severas
El tránsito es uno de los factores más importantes en el crecimiento y transformación de una ciudad, por cuanto hace posible la movilización de las personas y vehículos incidiendo de manera importante en la planificación económica de la misma. Dentro del sistema, el semáforo es un dispositivo útil para el control y seguridad, que, mediante la asignación prefijada del derecho de la vía para los diferentes movimientos en las intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo ejerce una profunda influencia sobre el tránsito. 
Todo esto es con la finalidad de salvaguardar la seguridad vial y la libre circulación de los ciudadanos, principios rectores de tránsito conforme a la ley 769 de 2002, es necesario que las autoridades adopten las medidas pertinentes con el fin de combatir los índices de siniestros y de mantener una movilidad razonable y ágil sobre las vías de uso público del Municipio. Una de dichas medidas es la instalación de puntos de semáforos en las intersecciones viales del municipio, y de los controladores de los semáforos que regulan la operación del sistema. 
A partir del año 2005 la Administración Municipal inicia el proceso de regulación vial mediante dispositivos semaforizados en las diferentes intersecciones críticas del municipio de Apartadó utilizando equipos marca CLS-214 SIEMENS Y ITC-2 SWARCO (Controlador Lógico Programable) el cual es una máquina electrónica la cual es capaz de controlar máquinas e incluso procesos a través de entradas y salidas.
Lo anterior siguiendo acogiéndonos a los principios rectores establecidos en la Ley 1383 de 16 de marzo de 2.010 como son: seguridad de los usuarios y la movilidad por lo que se determina la necesidad de regular semafóricamente las siguientes intersecciones: CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
De lo anterior se realizó un diagnóstico por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Apartadó, mediante conteo de tráfico donde se analizó las intersecciones viales que requieren ser dotadas con nuevo cruce semaforizado se determinó que, debido a la alta accidentalidad en el sector del Centro Comercial Nuestro Urabá, es necesario instalar una red semafórica. Esta medida se justifica por los accidentes que han dejado personas fallecidas en este punto en los últimos años. Este punto es donde confluyen la vía nacional con la entrada del centro comercial y la entrada al barrio El Salvador. Los ingresos al barrio y al Centro Comercial, al estar expuestos a la vía nacional y recibir un gran flujo de personas, han convertido este en un punto crítico. 

Desde el municipio de Apartadó se han tomado medidas con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas que se movilizan en vehículos y de los peatones que frecuentan el sector. Es decir que la instalación de un semáforo en este sector se justifica porque en el sector se han producido fallecidos y heridos graves en los últimos años.
Las ventajas del uso de un semáforo en comparación con la regulación por señal de prioridad son las siguientes: 
· Aumento de la seguridad en la circulación al disminuir los accidentes entre vehículos con distinta dirección de circulación, que generalmente son los de mayor gravedad.
· Disminución de conflictos entre usuarios de las vías prioritaria y secundaria, ya que se les concede el derecho preferente de paso de forma alternada, incluyendo facilidades especiales para peatones y ciclistas.
· Disminución de las demoras de los conductores y pasajeros de la vía secundaria a partir de ciertos niveles de flujo prioritario.
· Disminución de las demoras de los peatones que se enfrentan a flujos vehiculares elevados.
· Posibilidad de coordinar la operación del semáforo con otros cercanos para influir en la velocidad y la progresión del tráfico de vehículos.
· Uso menor del espacio vial en comparación con la regulación mediante rotonda.

Por lo anterior es conveniente, necesario y oportuno, que se adelante el respectivo proceso contractual en la modalidad de selección abreviada menor cuantía, para contratar la ejecución del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

Con el presente proceso de contratación pública, se pretende dar cumplimiento a las funciones propias de la Secretaría de Movilidad, rediciendo el constante riesgo de siniestralidad, brindando condiciones óptimas y adecuadas que permitan a los usuarios de las vías del Municipio circular con plena seguridad y comodidad por las mismas, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:
	[bookmark: _Hlk103179368]INTERSECCION A SEMAFORIZAR - MUNICIPIO DE APARTADO

	Intersección Nro.
	DIRECCIÓN
	NOMBRE

	22
	CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	SECTOR CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA.



2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Apartadó se encuentra ubicado en la zona noroeste del Departamento de Antioquia en las coordenadas 7°52’ 40” de latitud norte y 76° 37’ 44” de longitud oeste. Limita por el Norte y el Oeste con el Municipio de Turbo, por el Este con el Departamento de Córdoba y por el Sur con el Municipio de Carepa. Su cabecera municipal está a 336 kilómetros de la capital departamental que es Apartadó y posee una extensión de 600 Km2 , de los cuales 5,65 km2 pertenecen al área urbana (aproximadamente el 1%). En la CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
a. [image: ] Localización:























Figura 1.1. Localización de la vía  
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
4. Verificar el estado de cada uno de los elementos del sistema de semáforos.
5. El contratista deberá suministrar e instalar la nueva intersección semaforizada en el sector definido del municipio de Apartadó de conformidad con las especificaciones técnicas, referencias, cantidades y demás condiciones exigidas por la entidad.
6. Realizar las acometidas y los puntos de alimentación para la verificación de las fases de energía eléctrica.
7. Instalar valla o pendón informativo, en el sitio donde se adelante la obra
8. Realizar la Programación de hora y fecha de controladores.
9. Recuperar el espacio público, afectado por las obras.
10. Presentar plan de manejo de tránsito.
11. Llevar registro fotográfico de las intersecciones intervenidas, en los cuales se pueda constatar estado del área a intervenir antes y después de las obras, requerimiento de obra y de ejecución
12. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de condiciones, descritas en el Anexo Técnico nro. 1, documentos que hacen parte integral del contrato.
13. Utilizar en la instalación de la red semafórica los implementos de seguridad conforme a la normativa.
14. Dejar libre de escombros o residuos de los materiales empleados, las áreas intervenidas en los lugares debidamente autorizados 
15. Aportar la certificación de competencias laborales para trabajo en alturas, para el personal que desarrolle tareas que involucran trabajo en alturas.
16. Garantizar que la obra de semaforización, se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos del Manual de Señalización Vial 2024.
17. Reparar las obras que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el municipio dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice el municipio a través del supervisor.
a.  Ítems de pago: 
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	CCE-EICP-FM-25
	Versión
	2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	FORMULARIO 1
	 

	 
	PRESUPUESTO OFICIAL
	 

	 
	CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÒN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DELMUNICIPIO DE APARTADO
	 

	 
	
	 

	 
	Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
	 

	 
	 
	 

	 
	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	 

	 
	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	
	 

	 
	1. IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	1,1
	 
	 
	EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR, ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE, 
	UN
	1,00
	$ 58.559.407,00 
	$ 58.559.407 
	 

	 
	1
	1,2
	 
	 
	SERVICIO DE PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5 PLANES DE SEÑALES, INCLUYE SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE CAPACITACION CON PRACTICA 
	GL
	1,00
	$ 4.948.867,00 
	$ 4.948.867 
	 

	 
	1
	1,3
	 
	 
	LINEA TRANSVERSAL DEMARCACION VIAL, LINEAS TRANSVERSAL DE PARE Y CEBRAS, Y PICTOGRAMAS DE GIRO.
	C/U
	5,00
	$ 1.418.622,00 
	$ 7.093.110 
	 

	 
	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 70.601.383 
	 

	 
	2. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LOS SEMAFOROS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	2.1
	 
	 
	CONSTRUCCION DE BASE CONCRETO REFORSADO PARA GABINETE DE CONTROL (HERRAJES METAICOS PARA FIJAR   60x30x70 CON PLATINA) .
	GL
	1,00
	$ 2.197.590,00 
	$ 2.197.590 
	 

	 
	2
	2.2
	 
	 
	MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO 510KGF PARA APOYO REDES AEREAS
	GL
	2,00
	$ 1.811.387,00 
	$ 3.622.773 
	 

	 
	2
	2.3
	 
	 
	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTE  DE SEMAFOROS  TIPO T1 O T2 ( INCLUYE: (ARMADURA 90X90X70 CON PLATINA DE SUJECION 1/2X3/8, CONCRETO 3000 PSI,OBRAS DE ACABADO Y RECOLECCION DE ESCOMBROS ).
	UN
	6,00
	$ 4.092.018,00 
	$ 24.552.108 
	 

	 
	2
	2,4
	 
	 
	CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE 3000 PSI (e=15 cm). Incluye TPVC de 2". 
	ML
	50,00
	$ 225.056,00 
	$ 11.252.800 
	 

	 
	2
	2.5
	 
	 
	CONSTRUCCION DE VESTIDA SECUNDARIAS PARA POSTES EXISTENTE DONDESE APOYAN LOS CABLES DE CONTROL A REDES AERES
	GL
	1,00
	$ 2.578.546,00 
	$ 2.578.546 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 44.203.817
	 

	 
	3.MONTAJE E INSTALACIONES DE SOPORTE DE FIJACION Y MODULOS TIPO LED
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	3.1
	 
	 
	MONTAJE E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., fabricado en dos secciones. En tubería de 4" .primera parte de 3,6mts y parte de arriba a 4,5 y 3".Pintado en colores Blanco y Negro ( Incluye materiales)
	UN
	4,00
	$ 4.332.539,00 
	$ 17.330.156 
	 

	 
	3
	3.2
	 
	 
	MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soporte de fijación Mástil, tipo iluminación led  ( Incluye materiales)
	UN
	3,00
	$ 2.139.922,00 
	$ 6.419.767 
	 

	 
	3
	3.3
	 
	 
	MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led  ( Incluye materiales)
	UN
	4,00
	$ 3.496.583,00 
	$ 13.986.332 
	 

	 
	3
	3.4
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO, 3 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSULA, TIPO DE ILUMINACION A LED ( Incluye materiales)
	UN
	5,00
	$ 3.932.443,00 
	$ 19.662.215 
	 

	 
	3
	3.5
	 
	 
	MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL TIPO S3, policarbonato, 2 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación Mastil,tipo iluminación a led ( incluye materiales)
	UN
	6,00
	$ 3.312.063,00 
	$ 19.872.378 
	 

	 
	3
	3.6
	 
	 
	MONTAJE E INSTALACION DE MODULO LED  PARA SEMAFOROS  VEHICULAR 200MM Tricolor Amarillo pleno contador decreciente en rojo y en verde( incluye materiales )
	UN
	5,00
	$ 1.745.339,00 
	$ 8.726.695 
	 

	 
	3
	3.7
	 
	 
	MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 4X16 awg para control semaforico vehicular (incluye materiales )
	ML
	380,00
	$ 19.000,00 
	$ 7.220.000 
	 

	 
	3
	3.8
	 
	 
	MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 awg para control de semáforos peatonal ( Incluye materiales)
	ML
	300,00
	$ 17.078,00 
	$ 5.123.400 
	 

	 
	3
	3.9
	 
	 
	MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG para la acometida
	ML
	30,00
	$ 93.301,00 
	$ 2.799.030 
	 

	 
	3
	3.10
	 
	 
	MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG para la acometida
	GL
	1,00
	$ 2.792.039,00 
	$ 2.792.039 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subtotal
	
	
	
	
	
	 
	 
	$ 103.932.012
	 

	 
	SUBTOTAL OBRAS 
	$ 218.737.212
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	ADMIN
	17%
	$ 37.185.326
	 

	 
	
	
	
	
	IMPREVISTO
	 
	 
	0%
	 
	 

	 
	
	
	
	
	UTILIDAD
	 
	 
	5%
	$ 10.936.861
	 

	 
	
	
	
	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
	 
	 
	 
	$ 266.859.399
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	$ 266.859.399
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCION
	 PORCENTAJE 
	 

	 
	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACION
	 A= 
	17%
	 

	 
	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	0%
	 

	 
	 
	UTILIDAD
	 U= 
	5%
	 

	 
	
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	22%
	 

	
	
	 
	 



18. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
TRES (03) MESES –SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

19. FORMA DE PAGO
El Municipio de Apartadó pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios no reajustables, por medio de actas parciales de obra. Cada acta debe ir acompañada de un informe (cuyo contenido se describe más adelante) de obra y cantidades con sus respectivas memorias de cálculo, aprobadas por parte de la supervisión e informe de actividades. Este informe debe contener además el respectivo registro fotográfico indicando el estado anterior y posterior a la intervención, cumplimiento del cronograma, gestión ambiental. 

Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de supervisión, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o contador en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Apartadó:

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminados por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es el caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c. El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor, de los trabajos realizados.

Los precios unitarios del contrato no serán reajustables, no se realizará pago de anticipo.

El Municipio de Apartadó pagará el valor del contrato a través de actas parciales, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) según certificado entregado por el contratista.
Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de interventoría, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos
20. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
· Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma lcontec 2001.
· Normas técnicas colombianas NTC 1360 y 4744.
· Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución número 1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte.
· Manual de Señalización Vial de Colombia dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial, adoptado mediante la Resolución número Resolución 20243040045005 de 2024 por el Ministerio de Transporte
· Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución Nro. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.
· Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
· Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre
· Ley 1383 de 2020 Modifica la Ley 769 de 2002

a. Materiales
· Semáforos Vehiculares y peatonales
· Equipos de Control Semafórico
· panel led de color verde, amarillo y rojo para Semáforos 200mm
· Batería Para UPS 18AMP
· Postes metálicos T1 y T2
· Base en concreto para postes
· Gabinete eléctrico y medidor
· Poste de concreto de 8mts
· Cableado de control y potencia
· Soporte tipo aluminio-patos siemens
· Accesorios fijación
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
La alcaldía municipal se compromete a entregar todos documentos que hacen parte de la ejecución del proyecto como son planos, diseños y especificaciones.
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
21. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

· Un (1) Ingeniero civil.
· Un (1) Ingeniero electricista
· Un (1) Tecnólogo de Sistemas 
· Un (1) Técnico profesional en redes eléctricas
· Un (1) Profesional en Salud ocupacional

a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

· Un ingeniero civil: con dedicación del 100%, que acredite título Profesional como o Ingeniero civil, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA-, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida

· Un Ingeniero de Obra: con dedicación del 50%, que acredite título Profesional como o Ingeniero electricista, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA-, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.

· Un programador de Control de las redes semafóricas: con dedicación del 50%, que acredite ser Tecnólogo de Sistemas, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.

· Oficial Eléctrico con dedicación del 100%, que acredite ser técnico Profesional en Redes Eléctricas, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.

· Coordinador del Sistema de Salud Seguridad en el Trabajo: con dedicación del 100%, debe acreditar ser Profesional en Salud ocupacional y/o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, aportar hoja de vida, copia de cedula, y experiencia requerida]


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Experiencia 

	Director de obra 
Ingeniero electricista 
Dedicación 50%
	Mayor o igual a 10 años como profesional la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar mínimo (02) certificaciones como ingeniero director de proyectos.

	Residente de obra:

Ingeniero civil
Dedicación 100%

	Mayor o igual a 6 años como profesional, la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, acreditar dos (2) certificaciones como ingeniero residente de obra en proyectos viales.  

	Programador de Control de las redes semafóricas:

Tecnólogo de Sistemas
	Mayor o igual a 1 año, como Tecnólogo, el cual se contabilizará a partir de la expedición del titulo
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar una (1) certificación en proyecto similar al objeto

	Oficial Eléctrico:

técnico Profesional en Redes Eléctricas
	Mayor o igual a 5 años, como técnico el cual se contabilizará a partir de la expedición del título. 
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar dos (02) certificación en proyecto similar al objeto

	Coordinador del Sistema de Salud Seguridad en el Trabajo:

Profesional en Salud ocupacional y/o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	Mayor o igual a 2 años como como profesional de SST, contados a partir licencia.

	A partir de la fecha de expedición del Título profesional, acreditar una (1) certificación como coordinadora de Seguridad y salud en el trabajo, contrato de obra o en proyectos similares al objeto



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
· Carro Canasta
· Arnés y elementos de sujeción
· Escaleras y andamios
· Taladros
· Herramienta menor
· Camioneta 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
22. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
23. OBRAS PROVISIONALES:
Para la construcción de la intersección semafórica no se utilizan obras provisionales. 

24. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
25. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Para la construcción de la intersección semafórica no se hace necesario tener permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato
26. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución del contrato los interesados deben consultar las especificaciones particulares del proyecto. Igualmente, deberán conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales serán de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y vigencia:

· Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma lcontec 2001.
· Normas técnicas colombianas NTC 1360 y 4744.
· Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución número 1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte.
· Manual de Señalización Vial de Colombia dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial, adoptado mediante la Resolución número Resolución 20243040045005 de 2024 por el Ministerio de Transporte
· Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución Nro. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.
· Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
· Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre
· Ley 1383 de 2020 Modifica la Ley 769 de 2002
 
27. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Para la reparación colectiva de los semáforos no se utilizan documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta

[image: ]En constancia, se firma en Apartadó, a los 17 días del mes de marzo de 2025
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_______________________________________
ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
SECRETARIO DE MOVILIDAD
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