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Envigado, 21/08/2020

PROCESO Selección Abreviada – Subasta Inversa PN UPRES DEANT SA SI 178-2020, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

ADENDA 02

En atención a los principios de la contratación pública y en especial al principio de transparencia, publicidad, igualdad, selección objetiva y economía, pluralidad, entre otras establecido en el estatuto general de la contratación, la Unidad Prestadora De Salud Antioquia, en aplicación al inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que la Entidad Estatal puede expedir Adendas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas y modificar en Cronograma una vez vencido el termino para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, en consecuencia a las observaciones presentadas por los oferentes 3M COLOMBIA S.A.S., y ORBIDENTAL Y LA MUELA S.A.S.modificamos el pliego de condiciones así:

ANEXO No. 2
[bookmark: _GoBack]FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS
GRUPO 1 OPERATORIA

	2
	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO   
	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO   
	4.5 ML A 6 ML
	ADHESIVO DE USO UNIVERSAL CON NANO TECNOLOGÍA , MONO FRASCO Y FOTOPOLIMERIZABLE ESPECIFICACIONES ALTA TOLERANCIA A LA TÉCNICA USO UNIVERSAL (RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS) EXCEPCIONAL PROCESO DE ADICIÓN DE NANO RELLENOS BUTANOL TERCIARIO COMO SOLVENTE ALTA FUERZA ADHESIVA , MAS DE 20 MPA BAJA EVAPORACIÓN RINDE HASTA 265 APLICACIONES CON 4.5 ML COMPOSICION, SE AMPLIA LA ESPECIFICACION COMO SOLVENTE DE BUTANOL TERCIARIO “O” AGUA Y ETANOL, FRASCO DE 4.5 ML A 6 ML




	13
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR



	14
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR

	15
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR



	16
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR

	17
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR

	18
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR

	19
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2O 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2O 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR

	20
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO C2 
	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO C2 
	JERINGA X 4 GR
	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA,  NANOHIBRIDA  O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES  EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION,  BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION,  BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR




	22
	ABREBOCA DE GOMA
	ABREBOCA DE GOMA
	UNIDAD
	ABREBOCA  SILICONA, 3 TAMAÑO S M L PARA PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS.



GRUPO 2 PERFORACION Y PULIDO

	1
	SISTEMA DE PILIDO PARA RESINA  
	SISTEMA DE PILIDO PARA RESINA  
	CAJA X 120
	DISCOS DE FORMA Y GRANO SURTIDOS (4 GRANIMETRIAS) PARA PULIR Y BRILLAR RESINAS. FLEXIBLE CON ARO METALICO CON RESPCTIVO MANDRIL




	11
	ENDO Z
	ENDO Z
	UNIDAD
	FRESA ALTA ROTACIÓN, ESPECIAL PARA ABRIR O RECTIFICAR CÁMARA PALPAR, TENIENDO UNA PARTE ACTIVA, FABRICADA DE COBALTO CARBONATO DE TUNGSTENO (K20-90) Y UNA PARTE INACTIVA, EN LA CORONA DORADA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DIN 1.4197, CONTENIENDO CARBURO DE CROMO 0.5% A 13%. SU PUNTA ES INACTIVA, Y TIENE 0,9MM DE DIÁMETRO Y 21MM DE COMPRESIÓN CONTENIDO: BLÍSTER X 1 UNIDAD.



GRUPO 3 ANESTESIA

	2
	AGUJA LARGA
	AGUJA LARGA
	CAJA X100 UNIDADES
	AGUJA CARPULA LARGA NO. 27 G X 1½  (30mm – 38mm) COMPATIBLE CON LA JERINGA CARPULA. DE ALTA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA Y PROCESO DE FABRICACIÓN




GRUPO 5 ENDODONCIA

	1
	AGUJAS PARA IRRIGAR
	AGUJAS PARA IRRIGAR
	CAJA X20
	AGUJA METALICA FINA ROMA CON EXTREMO ANTIOBTURANTE UNICO. IRRIGADORA DE 27g, DESECHABLES  DE UN SOLO USO PARA IRRIGACIÓN DE CANALES



	16
	SOLUCION QUELANTE PARA CONDUCTOS 
	SOLUCION QUELANTE PARA CONDUCTOS.
	JERINGA X 5- 9 CC
	CREMA BLANCA HOMOGÉNEA, LIBRE DE OLOR Y DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ES UNA CREMA BLANQUEADORA Y LUBRICANTE, QUELANTE Y DESCALCIFICANTE DE CONDUCTOS RADICULARES. APROPIADA EN EL TRATAMIENTO ENDODONTICO. INGREDIENTE ACTIVO EDTA DISÓDICO 5% JERINGA X 5- 9 CC



GRUPO 8 MATERIAL DE RX

	1
	LIQUIDO FIJADOR DE RADIOGRAFIAS
	LIQUIDO FIJADOR DE RADIOGRAFIAS
	FRASCO DE 480 a 500 ML
	LÍQUIDO FIJADOR DE MEDIO GRUESO PARA RADIOGRAFÍA PERIAPICAL. CONTIENE SULFATO DE POTASIO, SULFATO SÓDICO, HIDROQUINONA, HIDROSIMETIL, METIL, FENIL, PIRAXOLIDINONA, UNIDAD DE MEDIDA: FRASCO DE 480 a 500 ML

	2
	LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIAS
	LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIAS
	FRASCO DE 480 a  500 ML
	LÍQUIDO REVELADOR DE MEDIO GRUESO PARA RADIOGRAFÍA PERIAPICAL. CONTIENE SULFATO DE POTASIO, SULFATO SÓDICO, HIDROQUINONA, HIDROSIMETIL, METIL, FENIL, PIRAXOLIDINONA, UNIDAD DE MEDIDA: FRASCO DE 480 a 500 ML






Las demás condiciones del proceso PN UPRES DEANT SA SI 178-2020, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.


Atentamente,



Mayor LEONARDO ESPINAL GRANADA
Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia




Elaborado por: Patrullera MARCELA MEJIA DAZA
Revisado por: Intendente ELIAB FRANCO BEDOYA
Fecha de Elaboración: 21/08/2020
Ubicación: D:\\PRECONTRATOS/Selección Abreviada – Prestación de Servicios de Salud/116. ENFERMERA Y AUX DE ENFERMIERIA
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