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COPIA CONTROLADA

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	Sistema de producción de Invernadero

	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

	CLASIFICACION UNSPSC

TIPO DE BIEN O SERVICIO

72121202
Servicio de construcción de invernaderos


	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	Macrotunel con sistema de riego por goteo

	UNIDAD DE MEDIDA

	unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	El macrotunel deberá estar conformado por arcos de acero tubular calibre 14 en los extremos y calibre 16 en los arcos intermedios, los arcos están colocados a una distancia de 3.0 m y pintados con anticorrosivo blanco. A lo largo de la estructura de arcos deben estar anclados con tres guayas de acero súper gx1/8 y un tensor en cada extremo de 3/16 fijado a los vientos o anclajes. Los arcos están enterrados a 40cm aproximadamente. La cubierta de polietileno debe instalarse en todos los laterales, móvil en los laterales. 

El macrotunel debe instalarse con plástico de invernadero, calibre 6, con filtro UV, además, contar con puerta de acceso en madera fuerte con bisagra.  La orientación del macrotunel debe permitir la optimización de la radiación solar. 

El área útil total deberá ser mínimo de 40 m2 y 2.0 m de altura total hasta la cresta y 3.5 m de ancho, entendiéndose por área útil total la que se encuentra al interior del macrotunel. El macrotunel estará dotado de sistema de riego por aspersión, de acuerdo a la voluntad del propietario del predio y este deberá funcionar por gravedad y estar dotado de llaves de control de flujo y debe estar provisto de un tanque de almacenamiento de la solución nutritiva. En cada era del macrotunel se debe contar con tubería de 1 pulgada y cinta de riego o aspersores, con llave de paso por cada era. El tanque para riego debe ser de 500 litros, este se deberá instalar para que funcione por gravedad y/o sistema compensado de acuerdo a la pendiente.
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Tubo aguas negras cal. 14x 1 puigada

Tubo aguas negras cal. 16 x 13" pulgada
Tubo aguas negras cal 16 x 1 pugada

Cable acerado GX x

Cable acerado GXx

T — —

E e





  [image: image5.png]cF






	GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

	Cuatro meses después de la terminación del contrato.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

	Carlos Bozón

	FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

	

	GUÍA
Denominación del bien o servicio: Ingrese en este campo la denominación común del bien o servicio en texto claro. Ejm: Impresora.
Código identificación del bien o servicio: Ingrese en este campo la Clasificación UNSPSC mínimo hasta el tercer nivel y el texto de descripción detallada de las características técnicas del bien o servicio.
Denominación técnica del bien o servicio: Ingrese en este campo la denominación técnica del bien o servicio usando la terminología a que haya lugar. Ejm: Impresora Láser Multifuncional.
Unidad de medida: Ingrese en este campo el nombre de la unidad de medida que va a usar para cuantificar el producto o servicio a adquirir, como: Libra, caja, docenas, unidad...
Descripción General: Ingrese en este campo el texto de descripción detallada de las características técnicas del bien o servicio. Ejm: Impresora láser multifuncional, con capacidad de copiado, e impresión de hasta 30 páginas por minuto en negro y 24 páginas en color con calidad 4800x1200, Ethernet integrado y un alimentador de poder.
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