ANEXO 1
[bookmark: _Hlk79573198]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-8-2025
1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	CLASIFICACION UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	Aceite Motor
	15000000
	15120000
	15121500
	15121501

	Aceite Hidráulico
	15000000
	15120000
	15121500
	15121504

	Aceite de transmisión
	15000000
	15120000
	15121500
	15121508



2.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR.

Los bienes a contratar se describen a continuación:
LOTE 1: Adquirir aceites y lubricantes para el PNN Utria para el fortalecimiento operativo de las actividades enmarcadas en la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional.
Activos del PNN UTRIA:
	PARQUE NACIONAL NATURAL UTRIA

	ÍTEM
	EMBARCACIONES Y EQUIPOS

	1
	BOTE EDUARDOÑO DE PESCA TIPO CORVINA CON PROTECTOR QUILLA EN ALUMINIO Y POZO DE 21 PIES. Arrecifes de Utría placa 36573, con. Motor 15 HP 2T YAMAHA Placa 58165

	2
	BOTE EDUARDOÑO, dimensiones 7.70 mts de eslora, manga 1.96 mts, puntal 1.02 mts REF. E-25 BOP, serie No. AA591010703-31. Pesquero 25. PARQUE UTRIA (25 pies) Placa 44888 con 1 Motor 75 HP 2T YAMAHA, Placas 67152.

	3
	BOTE 29 pies con dos motores MOTOR MFB DF115ATX (142450), MARCA SUZUKI placa 69889 y MOTOR MFB DF115ATX (142451), MARCA SUZUKI placa 69890

	4
	GUADAÑA STIHL FS 280 PLACA 76603

	5
	MOTOSIERRA ALTO RENDIMIENTO CON SISTEMA DE ANTIVIBRACIÓN PLACA 76600

	6
	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL HONDA 3300 PSI -SIMPSON PS3228-S

	7
	COMPRESOR DE BUCEO MCHG/SH 5.5 HONDA GAS PLACA 71201



DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR
	MARCA OFERTADA

	1
	Lubricante 50/1, 2Tiempos para motores refrigerados por agua Norma: NMMA TCW-3 50/1 2 Tiempos TC – W3 NMMA Motores Fuera de Borda) Aceite para mezclar combustible en motores fuera de borda 2 tiempos.

	GARRAFA (5 GALONES)

	2
	

	2
	Lubricante SAE Para transmisión mecánica de motores fuera de borda 2Tiempos 80W 90 Norma: API GL-5 

	PINTA (500CC)

	17
	

	3
	Lubricante 4Tiempos SAE 20W-50. Para transmisión, Motor, Caja y Embrague Norma: API SL. JASO MA2 

	PRESENTACION (GALONES)

	12
	

	4
	Lubricante Sintético. Para motores refrigerados por aire Norma: JASO FD 2Tiempos 

	CUARTO

	12
	

	5
	Lubricante SAE 90 para transmisiones de motores marinos 4Tiempos. para cajas de engranajes de cola de fueraborda Extrema Presión Mineral Norma: API GL-5. Grado de viscosidad SAE J 300 90. Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D1298 0.898. Viscosidad baja a 40 °C (104 °F) ASTM D445 186.0 mm2 /s. Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 17.0 mm2 /s. Índice de viscosidad ASTM D2270 97.0 Punto congelación ASTM D97 -25.0 °C / -13.0 °F. NTC789105 

	TARRO 1 LITRO

	10
	

	6
	Lubricante 4Tiempos para motores marinos fuera de borda, SAE 10W-40, semi sintético, para cabeza de fuerza de motores refrigerados por agua Norma: NMMA FC-W. Elevada viscosidad HTHS @ 150ºC para asegurar una película lubricante fuerte durante los periodos sometidos a elevadas temperaturas, •Grado SAE 40 en caliente para condiciones severas y climas cálidos. Grado de viscosidad SAE J 300 10W-40. Densidad alta a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.860. Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D445 87 mm²/s. Viscosidad a 95°C (212°F) ASTM D445 13.8 mm²/s Índice de viscosidad VIE ASTM D2270 158 Punto de inflamación ASTM D92 230°C / 446.2°F Punto de congelación ASTM D97 -30°C / -22°F TBN ASTM D2896 7.6 mg KOH/g. NTC 1029751 

	PRESENTACIÓN (GALON)

	8
	

	7
	Lubricante Penetrante Multipropósito 5-56 en aerosol 400 ml.

	PRESENTACION (400 ML)

	15
	

	8
	Aceite para compresores de buceo- sintético desarrollado específicamente para la lubricación de larga duración de los compresores de gas de proceso y, especialmente, para el aire respirable. con un amplio rango de temperaturas. (de -15°C a +250°C), para utilizarse en todas las estaciones, con un punto de inflamación de unos 60.9°C y unas temperaturas de autoignición de unos 120°C. ISO (viscosidad 154 cst (40°ASTM D445) Con norma iso 6743-3 que es la norma internacional.
	TARRO 1 LITRO

	3
	



LOTE 2: contratar aceites y lubricantes para el parque automotor del PNN Gorgona requerido para implementar las acciones de Prevención vigilancia y control en las áreas protegidas administradas por PNNC.
Activos del PNN GORGONA.
	ITEM
	ACTIVOS 
	PLACA

	1
	LAGARTO AZUL
	69796

	2
	PIANDE
	53870

	3
	DUCATTI
	71233

	4
	ELITE
	57167

	5
	SULA
	58508

	6
	CORALINA
	69879

	7
	MOTOR 2T
	57178



DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR
                                                        MARCA 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMAS A ADQUIRIR

	
	
	
	
	

	1
	Aceite de transmisión tarro por 500 cc SAE80W-90 api GL5 para transmisión de motores fuera de borda
	Pinta 500c
	38
	

	2
	Aceite para motor náutico 4 tiempos tarro por 900 c.c. 20w-50 API SL NMMAFCW
	Tarro 900cc
	80
	

	3
	Aceite para motor náutico 2 tiempos caneca por 5 galones NMMA TC-W3
	Caneca 5 galones
	8
	

	4
	Aceite determinado para tipo de motor 2 tiempos API- TC JASO FD 
	Cuarto de Galón
	20
	

	5
	Lubricante penetrante multi propósito 5-56 
	Tarro 430c
	10
	

	6
	Aceite hidráulico ISO68
	Caneca 5 galones
	1
	

	7
	Aceite para motor 4t 20w-50
	Caneca 5 galones
	2
	












LOTE 3: Contratar el suministro de aceites y Lubricantes para el PNN Farallones, para Implementar las acciones de prevención, vigilancia y control en el área protegida, especialmente en los ecosistemas andinos y de páramo, de las AP.
Activos del PNN FARALLONES DE CALI:
VEHÍCULOS
	 
	MARCA
	LÍNEA
	MODELO
	CILINDRAJE
	COMBUSTIBLE
	PLACA

	1
	SUZUKI
	CAMPERO
	GRAND VITARA
	2017
	2.393
	GASOLINA
	ONK 803

	2
	CHEVROLET
	CAMIONETA
	DMAX
	2017
	2.500
	DIÉSEL
	ONK 972

	3
	TOYOTA
	CAMIONETA
	HILUX
	2020
	2.694
	GASOLINA
	ONL 371

	4
	CHEVROLET
	CAMIONETA
	COLORADO
	2023
	2.776
	DIÉSEL
	OKZ 055

	5
	CHEVROLET
	CAMIONETA
	COLORADO
	2023
	2.776
	DIÉSEL
	OKZ 056

	6
	CHEVROLET
	CAMIONETA
	COLORADO
	2023
	2.776
	DIÉSEL
	OKZ 057

	7
	MITSUBISHI
	CAMIONETA
	L200 TRITON
	2025
	2.442
	DIÉSEL
	OJZ 740

	8
	MITSUBISHI
	CAMIONETA
	L200 TRITON
	2025
	2.442
	DIÉSEL
	OJZ 741



MOTOCICLETAS

	
	MARCA
	LÍNEA
	MODELO
	CILINDRAJE
	COMBUSTIBLE
	PLACA

	1
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 125 CC
	2008
	125
	GASOLINA
	GTI 28B

	2
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 125 CC
	2010
	125
	GASOLINA
	HUK 43A

	3
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 125 CC
	2013
	125
	GASOLINA
	YXS 69C

	4
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 125 CC
	2013
	125
	GASOLINA
	YXS 70C

	5
	YAMAHA
	MOTO
	TYN42F CC
	2023
	149
	GASOLINA
	TYN 42F

	6
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 150-2 CC
	2023
	149
	GASOLINA
	FLY 34G

	7
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 150-2 CC
	2023
	149
	GASOLINA
	FLY 33G

	8
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 150-2 CC
	2023
	149
	GASOLINA
	FLY 32G

	9
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 150-2 CC
	2023
	149
	GASOLINA
	FLY 31G

	10
	YAMAHA
	MOTO
	XTZ 150-2 CC
	2023
	149
	GASOLINA
	FLY 30G

	11
	HONDA
	MOTO
	XRE 190
	2023
	184
	GASOLINA
	FMU 17G

	12
	HONDA
	MOTO
	XRE 190
	2023
	184
	GASOLINA
	FMU 16G

	13
	HONDA
	MOTO
	XRE 190
	2023
	184
	GASOLINA
	FMU 15G

	14
	HONDA
	MOTO
	XRE 190
	2023
	184
	GASOLINA
	FMU 14G



EMBARCACIONES Y MOTORES
	
	EQUIPO
	DESCRIPCIÓN
	PLACA DE INVENTARIO

	1
	BOTE
	23O C EN FIBRA DE VIDRIO LA MINGA, MATRÍCULA CP01-2740-A
	58510

	2
	BOTE
	140 NIC S/N NML54M20F3768
	69643

	3
	MOTOR FUERA DE BORDA
	YAMAHA MOTOR F7B 60HP LARGO TRJM, 4 TIEMPOS. S/N 6C6L1041138
	71046

	4
	MOTOR FUERA DE BORDA
	YAMAHA MOTOR F7B 60 HP LARGO TRJM, 4 TIEMPOS, S/N 6C6L1041139
	71047

	5
	MOTOR FUERA DE BORDA
	MOTOR FUERA DE BORDA F/8 115 HP, REF. F115AETX, ULTRALARGO, S/N 68WX1005503 (LA MINGA)
	58262

	6
	MOTOR FUERA DE BORDA
	YAMAHA MOTOR FUERA DE BORDA, 15 HP ENDURO PATA LARGA/ SERIAL 6B4KL1373447
	69644



DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA OFERTADA

	1
	Lubricante sintetico reforzado con aditivos extrema presión para asegurar la protección y longevidad de los engranajes para motos 4 tiempos Multigrado 20w50
	Litro
	1
	

	2
	Lubricante 2000 camioneta 4 tiempos Multigrado 20w50
	Litro
	1
	

	3
	Lubricante motor fuera de borda 10w-40 FC-W
	Litro
	1
	

	4
	Lubricante para Planta eléctrica
	Litro
	1
	

	5
	SAE 15W40 API CI-4 PLUS/SL aceite multigrado con Nanotecnología para motores a Diésel
	Litro
	1
	

	6
	Lubricante 2000 camioneta 4 tiempos Multigrado 10w30
	Litro
	1
	

	7
	Aceites para guadaña con motores de 2 tiempos enfriados por aire - totalmente sintetico, con estabilizador de combustible
	Litro
	1
	

	8
	Urea Automotriz Adblue con técnologia SCR para vehículos tipo camioneta cpn motor Diesel que cumpla con la norma Euro VI
	Litro
	1
	



LOTE 4: Adquirir aceites y Lubricantes para el DNMI Cabo Manglares para el desarrollo de las actividades operativas de los instrumentos de planeación, el marco de la conservación de la diversidad biológica de las Areas protegidas del SINAP.
Activos del DNMI CABO MANGLARES BAJO MIRA Y FRONTERA:
	DNMI CABO MANGLARES BAJO MIRA Y FRONTERA

	ÍTEM
	EMBARCACIONES Y EQUIPOS

	1
	MOTOR SUZUKI DF115BTX S/N 340397. Placa 74164

	2
	MOTOR SUZUKI DF115BTX S/N 340401. Placa 74165

	3
	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 50 HP LARGO, 4 TIEMPOS EQUIPO DE NORMA FT50CEHDL SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE MANDO MANUAL SISTEMA DE INCLINACION MANUAL ASISTIDO. TIPO DE HELICE ACERO. SERIE: 64JL1018526.

	4
	MOTOR FUERA DE BORDA. MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA, POTENCIA 100 HP, TRIM CON HÉLICE EN ALUMINIO, 4 TIEMPOS REFERENCIA: F100BETX SERIAL: 60CX1016744, CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD. MATRÍCULA: CP-01-3430.

	5
	BOTE 180C EN FIBRA DE VIDRIO MATRÍCULA: CP01-2739-A.

	6
	BOTE ESPECIAL 25 PIES, BLANCO CON FRANJA AZUL, CARGA 1350 KG, ESLORA 7.74M, MANGO 2.18M Y PUNTAL 0.86M, CAPACIDAD TOTAL 120 GAL 1 TOMA, CAPACIDAD 10 PERSONAS, CONSOLA PRFV, PARABRISAS EN ACRÍLICO, REFERENCIA E25A-20070-EF, SERIAL NML99M20T3766.

	7
	BOTE 33FT CASCO EN V BANCA LONGITUD DINAL



DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 
	MARCA OFERTADA

	1
	Aceite 10W40
	GALON

	8
	

	2
	Aceite 20W50

	GALON

	6
	

	3
	Aceite 20W50 

	CUARTO

	6
	



ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES:
LOTE 1: Adquirir aceites y lubricantes para el PNN Utria para el fortalecimiento operativo de las actividades enmarcadas en la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional.
1. Entregar los bienes en la CALLE 5 # 7-26 BARRIO LA CUNDINAMARCA, BUENAVENTURA, Valle del Cauca, previa coordinación con el supervisor del contrato.
2. Entregar la ficha técnica de cada uno de los aceites y lubricantes requeridos por el área protegida. 
3. El oferente deberá diligenciar en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, la marca ofertada para cada uno de los ítems convocados.
4. Asumir todos los costos de transporte en los que incurra para la entrega de los bienes en el punto requerido.
5. Entregar los bienes en su respectivo empaque.
6. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
7. Reemplazar los bienes que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
8. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
9. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes adquiridos.
10. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
11. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
12. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
13. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello.
14. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas, señaladas en el estudio previo, en el anexo técnico y en la ficha técnica, documentos que hacen parte integral del presente contrato.
15. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
16. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.
17. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato.

LOTE 2: contratar aceites y lubricantes para el parque automotor del PNN Gorgona requerido para implementar las acciones de Prevención vigilancia y control en las áreas protegidas administradas por PNNC.
1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas, señaladas en el estudio previo, documentos que hacen parte integral del presente contrato.
1. Entregar la totalidad de los elementos en la ubicación indicada, ya sea en la isla Gorgona o, en su defecto, en el Municipio de Guapi, de acuerdo con las cantidades solicitadas y conforme a los lineamientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dicha entrega deberá coordinarse de manera previa con el supervisor del contrato.
1. El oferente deberá diligenciar en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, la marca ofertada para cada uno de los ítems convocados.
1. El contratista debe asumir todos los costos de transporte en los que incurra para la entrega de los bienes en el punto requerido.
1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los productos suministrados 
1. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y éste (el contratista) en un término no mayor a cinco (05) días hábiles efectuará la reposición de los bienes en el lugar de entrega.
1. Constituir las garantías y mantener su vigencia
1. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato 
1. Informar de manera expedita a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor.   
1. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual. 
1. El contratista hará entrega de los bienes en su respectivo empaque original.
1. Atender en debida forma los reclamos que presente Parques Nacionales Naturales de Colombia en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata
1. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.
1. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato

LOTE 3: Contratar el suministro de aceites y Lubricantes para el PNN Farallones, para Implementar las acciones de prevención, vigilancia y control en el área protegida, especialmente en los ecosistemas andinos y de páramo, de las AP.
1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas, señaladas en el estudio previo, documentos que hacen parte integral del presente contrato.
2. Entregar la totalidad de los elementos en la ubicación indicada, Dicha entrega deberá coordinarse de manera previa con el supervisor del contrato.
3. El oferente deberá diligenciar en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, la marca ofertada para cada uno de los ítems convocados.
4. El contratista debe asumir todos los costos de transporte en los que incurra para la entrega de los bienes en el punto requerido.
5. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los productos suministrados 
6. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y éste (el contratista) en un término no mayor a cinco (05) días hábiles efectuará la reposición de los bienes en el lugar de entrega.
7. Constituir las garantías y mantener su vigencia
8. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato 
9. Informar de manera expedita a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor.   
10. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual. 
11. El contratista hará entrega de los bienes en su respectivo empaque original.
12. Atender en debida forma los reclamos que presente Parques Nacionales Naturales de Colombia en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata
13. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.
14. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato

LOTE 4: Adquirir aceites y Lubricantes para el DNMI Cabo Manglares para el desarrollo de las actividades operativas de los instrumentos de planeación, el marco de la conservación de la diversidad biológica de las Areas protegidas del SINAP.

1. Entregar los bienes en la Oficina Parques Nacionales Naturales de Colombia, Sede Tumaco, Nariño, Edificio Navarrete, Barrio Prado Mar, a la Jefe del Área Protegida DNMI Cabo Manglares o a quien esta designe 
2. Entregar ficha técnica de cada uno de los aceites y lubricantes requeridos teniendo en cuenta que deben cumplir con la norma. 
3. El oferente deberá diligenciar en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, la marca ofertada para cada uno de los ítems convocados.
4. Asumir todos los costos de transporte en los que incurra para la entrega de los bienes en el punto requerido.
5. Entregar los bienes en su respectivo empaque.
6. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
7. Reemplazar los bienes que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
8. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
9. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes adquiridos.
10. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
11. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
12. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
13. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista.
14. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas, señaladas en el estudio previo, en el anexo técnico y en la ficha técnica, documentos que hacen parte integral del presente contrato.
15. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
16. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.
Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato
NOTA: Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes o servicios destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que el servicio prestado o bien adquirido no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado en aras de garantizar el cumplimiento del contratoAtentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
