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		NÚMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0004-2025
 ANEXO TÉCNICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	FICHA TÉCNICA 1 - CINTA MÉTRICA
	Clasificación del bien o servicio 
	81101703 / Servicios de pruebas técnicas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ENSAYO DE APTITUD – CINTA MÉTRICA

	Calidad
	Realización ensayo de aptitud de cinta métrica bajo la norma ISO 17043 Requisitos generales para los ensayos de aptitud

	Generalidades 
	Ensayo de aptitud de cinta métrica

	Requisitos generales
	Realización de ensayo de aptitud de cinta métrica en rango mínimo de 5 m

	Requisitos específicos
	Realización de ensayo de aptitud de cinta métrica en rango mínimo de 5 m, que incluye:
1. Entrega al Grupo Metrología de documento escrito sobre los lineamientos técnicos del ensayo de aptitud.
2. Entrega al Grupo Metrología el ítem del ensayo de aptitud: cinta métrica en rango mínimo de 5 m.
3. Recibir la cinta métrica suministrada y resultados obtenidos por el Grupo Metrología
4. Entrega al Grupo Metrología Informe de evaluación de resultados obtenidos utilizando el criterio del error normalizado entre otros de acuerdo con la norma ISO 13528 ó ISO 17043 Requisitos generales para los ensayos de aptitud versión vigente.
Garantía con respecto a la calidad del servicio de seis (6) meses: Correcta realización del ensayo de aptitud y adecuada determinación estadística del error normalizado del ensayo.

	Empaque y rotulado
	Cinta métrica en contenedor del fabricante

	Presentación y Unidad de Medida
	N/A




	Ficha técnica 2 - PIE DE REY DIGITAL
	Clasificación del bien o servicio 
	81101703 / Servicios de pruebas técnicas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ENSAYO DE APTITUD – PIE DE REY DIGITAL

	Calidad
	Realización ensayo de pie de rey digital bajo la norma ISO 17043 Requisitos generales para los ensayos de aptitud

	Generalidades 
	Ensayo de aptitud de pie de rey digital.

	Requisitos generales
	Realización de ensayo de aptitud de pie de rey digital con resolución 0,01 mm rango mínimo 0 mm a 150 mm.

	Requisitos específicos
	Realización de ensayo de aptitud de pie de rey digital con resolución 0,01 mm rango mínimo 0 mm a 150 mm. que incluye: 
1. Entrega al Grupo Metrología de documento escrito sobre los lineamientos técnicos del ensayo de aptitud.
2. Entrega al Grupo Metrología el ítem del ensayo de aptitud: pie de rey digital, con resolución de 0,01 mm y rango mínimo de 0 mm a 150 mm.
3. Recibir el pie de rey suministrado y resultados obtenidos por el Grupo Metrología
4. Entrega al Grupo Metrología Informe de evaluación de resultados obtenidos utilizando el criterio del error normalizado entre otros de acuerdo con la norma ISO 13528 ó ISO 17043 Requisitos generales para los ensayos de aptitud versión vigente.
Garantía con respecto a la calidad del servicio de seis (6) meses: Correcta realización del ensayo de aptitud y adecuada determinación estadística del error normalizado del ensayo

	Empaque y rotulado
	Pie de rey en contenedor del fabricante.

	Presentación y Unidad de Medida
	N/A
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