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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]ANEXO 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015

Por favor indicar para cada vehículo Marca y referencia lo cual deberá ser concordante con el ofrecimiento por parte del proponente.

RECUERDE QUE DEBERAN SER ACREDITADAS POR EL PROPONENTE, QUIEN SERA EN CALIDAD DE UNION TEMPORAL O CONSORCIO ENTRE CONCESIONARIO Y BLINDADORA

VEHÍCULO TIPO CAMIONETA / CAMPERO 4X4, 5 PUERTAS, FULL EQUIPO BLINDAJE NIVEL III

	Clasificación del bien o servicio 
	25101500 (Vehículos de Pasajeros)
25101900 (Vehículos Especializados o de Recreo)

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Vehículo tipo camioneta / campero 4x4, 5 puertas, full equipo blindaje nivel III bajo la  norma NIJ 0108.01.

	Marca y referencia del ofrecimiento
	

	Calidad
	Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre con sus modificaciones o sustituciones «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones», y sus modificaciones. [footnoteRef:1] [1:  Norma que regula el tránsito de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público y procedimientos de las autoridades de tránsito.] 


Ley 1972 de 2019 - «Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones.» y sus modificaciones.

Decreto 948 de 1995 - «Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979», mediante el cual se decreta el reglamento de protección y control de la calidad del aire, y sus modificaciones.

Resolución 0762 de 2022 - «Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones.», y sus modificaciones.

Decreto 2187 de 2001 - «Por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto - Ley 356 del 11 de febrero de 1994»[footnoteRef:2] y sus modificaciones. [2:  Capítulo IV- Actividad del blindaje y capítulo V - utilización de los blindajes para la vigilancia y seguridad privada.] 


Resolución 003777 del 2003 del Ministerio de Transporte «Por la cual se reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley 769 de 2002.» y sus modificaciones.

Resolución 100000 del 2003 del Ministerio de Transporte «Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución número 03777 de 2003, que reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores.»

Resolución 0934 de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. «Por la cual se expide el Reglamento Técnico para acristalamientos de seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores y sus remolques, tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización en Colombia.» y sus modificaciones.

Resolución No. 20224440029777 de 2022 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada «Por medio de la cual se adoptan las Normas Técnicas Colombianas NTC 6498 de 2020, NTC 6534 de 2021, sus anexos sobre las Características Técnicas de los diferentes tipos de Blindaje y se crea el Pacto de Buenas Prácticas para la Actividad Brindadora en Vehículos.»

Resolución No 2238 de 2023 Secretaría Distrital de Ambiente «Por la cual se adopta el Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones.»

Norma ambiental internacional vigente EURO de emisiones de gases y combustión.

Norma NIJ 0108.01 norma de aplicación a materiales protectores resistentes a balística.


	Generalidades 
	BLINDAJE: Creación de barreras protectoras alrededor de un área específica, para resguardarse de las armas de fuego.

CAMIONETA O CAMPERO: Automotor con tracción en todas sus ruedas, utilizado para el desplazamiento de funcionarios en cumplimiento de sus labores misionales y para el transporte de carga básica y necesaria dentro del territorio nacional.
 
MATERIAL OPACO:  Comprende el material que se encuentra reforzando el blindaje del vehículo en sus diferentes tipos (acero balístico, kevlar, aramidas) 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos. Entre los mantenimientos preventivos más comunes se estiman: Mantenimiento al sistema de frenos, Mantenimiento al sistema de lubricación (cambio de aceite), mantenimiento de alineación y balanceo, mantenimiento al sistema electrónico (luces, baterías y bombillos).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL BLINDAJE: Operaciones periódicas de la revisión del material con el que se encuentra construido el blindaje, en sus partes como son los vidrios, puerta, techo, pisos, para evitar deslaminación burbujas en el policarbonato, ruptura interna de los vidrios, bisagras desgastadas o dañadas en las puertas por el peso del blindaje y revisión general del automotor para evidenciar posibles afectaciones en el blindaje.

MATERIAL TRANSPARENTE: Componen la estructura de los vidrios blindados (polivinil butyral ó poliuretano y policarbonato).


	Requisitos generales
	Vehículos tipo campero / camioneta 4x4 full equipo, blindados con materiales acordes al cumplimiento de la norma NIJ 0108.01, incluidas las adecuaciones, mantenimiento preventivo y garantías.

	Requisitos específicos
	
	1. ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO.

	Requerimiento
	                Descripción

	Tipo   de automotor
	Camioneta o Campero 4x4 – Full Equipo.

	Cantidad de Puertas
	5

	Capacidad de pasajeros
	7 incluido el conductor.

	Chasis
	Independiente.

	Modelo
	Nuevo, mínimo 2025.

	Colores
	Gama de grises o blancos

	No. de cilindros
	Según diseño del fabricante.

	Potencia
	Mínimo 270  hp (comercial) 

	Torque neto
	Mínimo 380 Nm

	No. de válvulas
	Según diseño del fabricante.

	Capacidad tanque de combustible
	Según diseño del fabricante.

	Combustible
	Gasolina.

Nota: el vehículo debe de ser entregado mínimo con un cuarto de tanque.

	Sistema de inyección de combustible
	Directa.

	Transmisión 
	[bookmark: _GoBack]Mecánica o automática 4x4. 

Mínimo 6 velocidades.

	Dirección
	Según diseño del fabricante

	Equipamiento interior 
	Según diseño del Fabricante

	Radio, parlantes y antena
	Según diseño del Fabricante

	Cilindrada
	Mínimo 2.390 cm³ (cilindrada comercial).

	Suspensión delantera y trasera 
	La suspensión debe soportar el peso adicional del nivel de blindaje instalado al automotor, garantizando las condiciones normales de funcionamiento y rendimiento de este.


	Seguridad
	Mínimo 6 airbags.

	Sistema de Frenos
	Según diseño del Fabricante

	Tipo de freno
	Según diseño de fabricante

	Cinturones de seguridad
	Según diseño de fabricante

	Sensores
	4 - Sensores de reversa en led

	Cámara
	Cámara de retroceso

	Tapetes
	Juego de tapetes grueso de caucho.

	Cojinería 
	Cojinería en cuero de fábrica.

	
Accesorios
	Estribos originales de fábrica.

	
	Bloqueo central a distancia y seguros eléctricos

	
	Aire acondicionado.

	Llantas
	Las llantas y rines deben ser acordes al nivel de blindaje requerido en esta ficha técnica.

Llantas con sistema RUN FLAT TIRE incluido el repuesto. 


	Accesorios
	Intercomunicador interno del vehículo tipo manos libres.

Luces tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera que no afecte la estética original del automotor ni el sistema eléctrico.


	Documentos 
	1. Licencia de tránsito de servicio oficial a nombre de la Fiscalía General de la Nación con el cumplimiento de todos los requisitos legales, que les permitan transitar por el territorio nacional.

2. Placa.

3. SOAT.
4. Deberá entregar el pago de los derechos, de cada vehículo para la asignación de la tarjeta de identificación electrónica (TIE) ley 787 de 2002.
5. Constancia del trámite de la resolución o la resolución ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la autorización del blindaje del vehículo.[footnoteRef:3] [3:  Resolución 2187 de 2001, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.] 

6. Tarjeta de usuario o carné de la empresa blindadora[footnoteRef:4]. [4:  Resolución 2187 de 2001, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.] 



	Mantenimiento preventivo
	El mantenimiento preventivo del vehículo será durante los dos (2) primeros años o 50.000 kilómetros, lo primero que ocurra. 

Este corresponde al conjunto de revisiones y cambios programados que técnicamente debe hacerse al vehículo de acuerdo con su manual y cumpliendo con las recomendaciones del fabricante, el cual determina las acciones que tienen por objeto mantener las condiciones óptimas del vehículo, en la red de talleres o concesionarios autorizados por la marca en Colombia.


	Kit de carretera
	Regulado por el Ministerio de Transporte Ley 769 del 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”  
 
Nota 1: El gato deberá contar con capacidad para elevar el vehículo. 

Nota 2: Los elementos del botiquín deberán contar con una fecha mínima de expiración o vencimiento de un año.


	Elementos de fácil extracción 

	tales como: Espejos retrovisores, lunas espejos, luces laterales, llanta de repuesto, copas rueda, lame vidrios, emblemas, ampliaciones, boceles laterales (originales del vehículo), postigos del tanque de combustible, estribos, etc., deben venir asegurados con un mecanismo físico.

	Nota: El proponente deberá anexar con la propuesta la ficha técnica del carro ofertado. 





	2. ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE.

	 Norma 
	Blindaje nivel III bajo la norma NIJ 0108.01. contra munición 7.62 x 51 mm nato con velocidad del proyectil 838 m/s +/- 15 m/s.

	Nivel
	 III

	Áreas y Materiales 
	La oferta presentada debe de contener en forma clara y precisa el peso y el área a blindar con la descripción de los materiales.

Se debe de anexar los planos, esquemas y figuras, de las áreas a blindar.

Se ha considerado como materiales balísticos: el acero balístico importado y certificado (anexar certificación de importación). 

Se exige que los materiales utilizados, cumplan con los requerimientos y nivel de protección solicitados. 

El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y  el equipamiento interior.

	Partes a blindar
	Piso, techo, parales, postes puertas delanteras traseras, contrapuerta trasera blindada, pared cortafuego y protección del tablero, torpedo, batería, computador de central, bomba de líquido de frenos, ductos de aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, costados, toma de aire frontal costados, protección de los tubos de escape, tapa de la gasolina tanque de combustible con recubrimiento en materiales no inflamables y anti fragmentarios. Refuerzo del bómper.


	Material Opaco Pesado
	Las áreas opacas como postes, parales puertas delanteras traseras, pared cortafuego y protección del tablero, torpedo, deben de ser blindadas en acero balístico.

El bomber delantero y trasero debe incluir refuerzo en acero balístico.

Batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos de aire acondicionado, guardafangos, incluidas las bombas, costados, toma de aire frontal, costados, protección de los desprendimiento de partes que permitan el paso de proyectiles deberán ser blindadas en acero balístico.

El techo deberá   de ser blindado en el Nivel III de la norma NIJ 0108.01 en acero balístico. 


	Material Opaco liviano (Material Anti fragmentario)
	El piso del vehículo debe estar blindado en aramida anti-fragmentación, con un mínimo 10 capas   las cuales deberán de cubrir todo el piso de pared a pared para que haya protección antiexplosiva, se requiere que cumpla con el nivel requerido.

Tapa de la gasolina, tanque de combustible se blindarán con aramidas - antigragmentario, garantizando que no habrá desprendimiento de partes que permitan el paso de proyectiles.


	Material Transparente
	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de polivinil butyral ó poliuretano y policarbonato a la vista en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. el espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir la norma NIJ 0108.01 nivel III.

Los vidrios deben ser polarizados y el color será determinado de acuerdo con la Resolución 003777 del 2003 «Por la cual se reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley 769 de 2002.»

Los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni deslaminación entre cristales durante los cinco (5) años siguientes, ni distorsión de acuerdo con la Resolución 0934  de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe anexar certificación de cumplimiento. 

Los vidrios deberán tener pestañas con refuerzo de acero balístico.

Será motivo suficiente para el rechazo del vehículo o para hacer efectivas las garantías de calidad y cumplimiento. las distorsiones horizontales o verticales de imagen. burbujas o cámaras de aire atrapado entre los cristales. Se deberá de especificar el espesor de los cristales.

La apariencia del vehículo original debe de conservarse en su totalidad.


	Refuerzo de la estructura
	Traslapes: en las uniones de   párales, torpedo, corona de techo, caja de batería, cinturones, manijas, lámparas, chapas y partes estructurales, así como en la unión del material opaco todos los marcos de las puertas y ventanas deben contar con traslapes envolventes en acero balístico.

Se debe tener en cuenta en el diseño las manijas y chapas que permitan el mantenimiento o la reparación sin que afecte el blindaje.

Las bisagras de las puertas deberán ser reemplazadas por unas que soporten el peso del blindaje, para evitar posibles descolgamientos. 

Nota: no se aceptarán bisagras reforzadas.



	Mantenimiento preventivo del blindaje.
	El mantenimiento preventivo de la protección balística para todos los materiales debe ser de cinco (5) años, garantizando que el nivel de protección no se verá afectado con el tiempo, esto incluye revisiones y las posibles reparaciones en caso de daños sin ningún costo para la entidad.




	3. PRUEBAS BALISTICAS

	
Pruebas de resistencia balística al material de las probetas, la cual se efectúa únicamente al   adjudicatario.

Los materiales opaco y transparente del blindaje a emplear deberán superar la prueba balística respectiva de acuerdo con los protocolos estipulados en la norma NIJ 0108.01 para el nivel III contra munición 7.62 x 51 mm Nato. 

Las pruebas de resistencia del material blindado se realizarán dentro de los ocho (8) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato y antes de iniciar el proceso de producción de los vehículos blindados. 

Nota: El adjudicatario deberá solicitar de inmediato con INDUMIL fecha de agendamiento una vez adjudicado el proceso de selección.

La prueba técnica se realizará en las instalaciones de la fábrica general José María Córdoba (FAGECOR) ubicada en la carrera  7 No 22ª – 01 Soacha kilometro 5 vía canoas, en la fecha hora que indique INDUMIL.

 La prueba de resistencia del material blindado (transparente, opaco y anti fragmentario) se realizará en las instalaciones de (FAGECOR) INDUMIL Soacha bajo su reglamento interno, previa coordinación y disponibilidad de la industria militar, las muestras a probar serán manipuladas por los funcionarios de FAGECOR y supervisada por los peritos balísticos del departamento de criminalística del CTI.

Las probetas se requieren para efectuar la prueba de acuerdo a la norma NIJ 0108.01 (en adelante NIJ), verificando técnicamente la resistencia balística del material a instalar por lo cual el adjudicatario y los servidores designados por la Entidad, se debe presentar el día y hora que señala INDUMIL y serán utilizadas así:


	               Probeta
	          Prueba

	Una probeta de material transparente, norma NIJ     Nivel III  que detenga munición 7.62 x 51 mm Nato
	Cinco (5) disparos distribuidos uniformemente en la superficie de la probeta a una distancia de 15 metros, con una velocidad de 838 m/s +/-15 m/s.

	Una probeta de material opaco pesado, norma NIJ Nivel III que detenga munición 7.62 x 51 mm. Nato.
	Cinco (5) disparos distribuidos uniformemente en la superficie de la probeta a una distancia de 15 metros, con una velocidad de 838 m/s +/-15 m/s

	Una probeta de material antifragmentario para el piso. norma NIJ Nivel I que detenga munición      .22 Lr
	Cinco (5) disparos distribuidos uniformemente en la superficie de la probeta con munición 22 lr  
a una distancia de 2 metros, con una velocidad de 320 m/s +/- 12 m/s 



El oferente sufragará el costo de las pruebas acorde con los procedimientos establecidos por FAGECOR, así mismo deberá presentar tres (3) probetas para efectuar la prueba balística de la siguiente manera.

	Material
	Dimensiones
	Nivel

	Transparente
	40*40 CM (+/- 2 mm)
	Nivel III

	Opaco pesado
	40*40 CM (+/- 2 mm)
	Nivel III

	Anti fragmentario
	40*40 CM (+/- 2 mm)
	Nivel I



Las tres (3) probetas impactadas se entregarán a los peritos de balística de la Fiscalía General de la Nación, las cuales se utilizarán para verificar la concordancia entre material ofertado y material instalado.

En caso de presentarse perforación total o parcial, se detendrá inmediatamente la prueba balística de resistencia del material blindado, para el correspondiente nivel.

Nota: 

Perforación total: cuando el proyectil o cualquier otro fragmento de este o de la probeta perforan la plantilla de verificación resultando un rompimiento u orificio balístico que permita el paso de la luz.

Perforación parcial: cuando el proyectil traspasa total o parcialmente la probeta o un fragmento de este la traspasa sin producir perforación de la plantilla de verificación.

Las probetas impactadas quedarán a disposición del laboratorio de balística forense del Departamento de Criminalística CTI para efectuar el estudio correspondiente y por ningún motivo se devolverán al interesado.


Una vez realizada la prueba de balística el adjudicatario estará atento  a que la entidad reciba  la  certificación del blindaje  expedida por  Indumil y garantizar su entrega efectiva a la Fiscalía General de la Nación.





	Empaque y rotulado
	N.A.

	Presentación y Unidad de Medida
	Por unidad.






VEHÍCULO TIPO CAMIONETA / CAMPERO 4X4, 5 PUERTAS, FULL EQUIPO BLINDAJE NIVEL IV


	Clasificación del bien o servicio 
	25101500 (Vehículos de Pasajeros)
25101900 (Vehículos Especializados o de Recreo)

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Vehículo tipo camioneta / campero 4x4, 5 puertas, full equipo blindaje nivel IV bajo la norma NIJ 0108.01.

	Calidad
	Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre con sus modificaciones o sustituciones «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones», y sus modificaciones. [footnoteRef:5] [5:  Norma que regula el tránsito de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público y procedimientos de las autoridades de tránsito.] 


Ley 1972 de 2019 - «Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones.» y sus modificaciones.

Decreto 948 de 1995 - «Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979», mediante el cual se decreta el reglamento de protección y control de la calidad del aire, y sus modificaciones.

Resolución 0762 de 2022 - «Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones.», y sus modificaciones.

Decreto 2187 de 2001 - «Por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto - Ley 356 del 11 de febrero de 1994»[footnoteRef:6] y sus modificaciones. [6:  Capítulo IV- Actividad del blindaje y capítulo V - utilización de los blindajes para la vigilancia y seguridad privada.] 


Resolución 003777 del 2003 del Ministerio de Transporte «Por la cual se reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley 769 de 2002.» y sus modificaciones.

Resolución 100000 del 2003 del Ministerio de Transporte «Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución número 03777 de 2003, que reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores.»

Resolución 0934 de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. «Por la cual se expide el Reglamento Técnico para acristalamientos de seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores y sus remolques, tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización en Colombia.» y sus modificaciones.

Resolución No. 20224440029777 de 2022 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada «Por medio de la cual se adoptan las Normas Técnicas Colombianas NTC 6498 de 2020, NTC 6534 de 2021, sus anexos sobre las Características Técnicas de los diferentes tipos de Blindaje y se crea el Pacto de Buenas Prácticas para la Actividad Brindadora en Vehículos.»
Resolución No. 2238 de 2023 Secretaría Distrital de Ambiente «Por la cual se adopta el Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones.»

Norma ambiental internacional vigente EURO de emisiones de gases y combustión.

Norma NIJ 0108.01 norma de aplicación a materiales protectores resistentes a balística.


	Generalidades 
	BLINDAJE: Creación de barreras protectoras alrededor de un área específica, para resguardarse de las armas de fuego.

CAMIONETA O CAMPERO: Automotor con tracción en todas sus ruedas, utilizado para el desplazamiento de funcionarios en cumplimiento de sus labores misionales y para el transporte de carga básica y necesaria dentro del territorio nacional.
 
MATERIAL OPACO:  Comprende el material que se encuentra reforzando el blindaje del vehículo en sus diferentes tipos (acero balístico, kevlar, aramidas) 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos. Entre los mantenimientos preventivos más comunes se estiman: Mantenimiento al sistema de frenos, Mantenimiento al sistema de lubricación (cambio de aceite), mantenimiento de alineación y balanceo, mantenimiento al sistema electrónico (luces, baterías y bombillos).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL BLINDAJE: Operaciones periódicas de la revisión del material con el que se encuentra construido el blindaje, en sus partes como son los vidrios, puertas, techo, piso, para evitar deslaminación burbujas en el policarbonato, ruptura interna de los vidrios, bisagras desgastadas o dañadas en las puertas por el peso del blindaje y revisión general del automotor para evidenciar posibles afectaciones en el blindaje.

MATERIAL TRANSPARENTE: Componen la estructura de los vidrios blindados (polivinil butyral ó poliuretano y policarbonato).


	Requisitos generales
	Vehículos tipo campero / camioneta 4x4 full equipo, blindados con materiales acordes al cumplimiento de la norma NIJ 0108.01, incluidas las adecuaciones, mantenimiento preventivo y garantías.

	Requisitos específicos
	
	4. ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO.

	Requerimiento
	                Descripción

	Tipo   de automotor
	Camioneta o Campero 4x4 – Full Equipo.

	Cantidad de Puertas
	5

	Capacidad de pasajeros
	7 incluido el conductor.

	Chasis
	Independiente.

	Modelo
	Nuevo, mínimo 2025.

	Colores
	Gama de grises o blancos

	No. de cilindros
	Según diseño del fabricante.

	Potencia
	Mínimo 350  hp (comercial) 

	Torque neto
	Mínimo 500 Nm

	No. de válvulas
	Según diseño del fabricante.

	Capacidad tanque de combustible
	Según diseño del fabricante.

	Combustible
	Gasolina.

Nota: el vehículo debe de ser entregado mínimo con un cuarto de tanque.

	Sistema de inyección de combustible
	Directa.

	Transmisión 
	Mecánica o automática 4x4. 

Mínimo 6 velocidades.

	Dirección
	Según diseño del fabricante

	Equipamiento interior 
	Según diseño del Fabricante

	Radio, parlantes y antena
	Según diseño del Fabricante

	Cilindrada
	Mínimo 3.4 L  (cilindrada comercial).

	Suspensión delantera y trasera 
	La suspensión debe soportar el peso adicional del nivel de blindaje instalado al automotor, garantizando las condiciones normales de funcionamiento y rendimiento de este.


	Seguridad
	Mínimo 6 airbags.

	Sistema de Frenos
	Según diseño del Fabricante

	Tipo de freno
	Según diseño del Fabricante

	Cinturones de seguridad
	Según diseño de fabricante

	Sensores
	4 - Sensores de reversa en led
4 - Sensores delanteros

	Cámara
	Cámara de retroceso

	Tapetes
	Juego de tapetes grueso de caucho.

	Cojinería 
	cojinería en cuero de fábrica.

	
Accesorios
	Estribos originales de fábrica.

	
	Bloqueo central a distancia y seguros eléctricos

	
	Aire acondicionado.

	Llantas
	Las llantas y rines deben ser acordes al nivel de blindaje requerido en esta ficha técnica.

Llantas con sistema RUN FLAT TIRE incluido el repuesto.

	Quinta puerta
	Se debe acondicionar una contrapuerta blindada tipo bulk head door en acero balístico importado y certificado. (anexar certificación de importación).

	Accesorios
	Intercomunicador interno del vehículo tipo manos libres.

Luces tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera del vehículo, así mismo luces led (federales) en el panorámico internamente (delantero y trasero), en la puerta trasera interna y laterales traseros internos que no afecten la estética original del automotor ni el sistema eléctrico.

	Documentos 
	7. Licencia de tránsito de servicio oficial a nombre de la Fiscalía General de la Nación con el cumplimiento de todos los requisitos legales, que les permitan transitar por el territorio nacional.

8. Placas.

9. SOAT.
10. Deberá entregar el pago de los derechos, de cada vehículo para la asignación de la tarjeta de identificación electrónica (TIE) ley 787 de 2002.
11. Constancia del trámite de la resolución o la resolución ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la autorización del blindaje del vehículo.[footnoteRef:7] [7:  Resolución 2187 de 2001, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.] 

12. Tarjeta de usuario o carné de la empresa blindadora[footnoteRef:8]. [8:  Resolución 2187 de 2001, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.] 



	Mantenimiento preventivo
	El mantenimiento preventivo del vehículo será durante los dos (2) primeros años o 50.000 kilómetros, lo primero que ocurra. 

Este corresponde al conjunto de revisiones y cambios programados que técnicamente debe hacerse al vehículo de acuerdo con su manual y cumpliendo con las recomendaciones del fabricante, el cual determina las acciones que tienen por objeto mantener las condiciones óptimas del vehículo, en la red de talleres o concesionarios autorizados por la marca en Colombia.


	Kit de carretera
	Regulado por el Ministerio de Transporte Ley 769 del 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”  
 
Nota 1: El gato deberá contar con capacidad para elevar el vehículo. 

Nota 2: Los elementos del botiquín deberán contar con una fecha mínima de expiración o vencimiento de un año.

	Elementos de fácil extracción 

	tales como: Espejos retrovisores, lunas espejos, luces laterales, llanta de repuesto, copas rueda, lame vidrios, emblemas, ampliaciones, boceles laterales (originales del vehículo), postigos del tanque de combustible, estribos, etc., deben venir asegurados con un mecanismo físico.

	Nota: El proponente deberá anexar con la propuesta la ficha técnica del carro ofertado. 




	5. ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE.

	 Norma 
	Blindaje nivel IV bajo la norma NIJ 0108.01. contra munición 30-06 AP con un rango de velocidad del proyectil de  868 m/s +/-15 m/s

	Nivel
	 IV

	Áreas y Materiales 
	La oferta presentada debe contener en forma clara y precisa el peso y el área a blindar con la descripción de los materiales.

Se debe de anexar los planos, esquemas y figuras, de las áreas a blindar.

Se ha considerado como materiales balísticos: el acero balístico importado y certificado (anexar certificación de importación). 

Se exige que los materiales utilizados, cumplan con los requerimientos y nivel de protección solicitados. 

El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y  el equipamiento interior.

	Partes a blindar
	Piso, techo, parales, postes puertas delanteras traseras, contrapuerta trasera blindada, pared cortafuego y protección del tablero, torpedo, batería, computador de central, bomba de líquido de frenos, ductos de aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas las bombas, costados, toma de aire frontal costados, protección de los tubos de escape, tapa de la gasolina tanque de combustible con recubrimiento en materiales no inflamables y anti fragmentarios. Refuerzo del bómper. delantero y trasero que permita al vehículo mover obstáculos.

	Material en áreas opacas
	Las áreas opacas como postes, parales puertas delanteras traseras, pared cortafuego y protección del tablero, torpedo, deben de ser blindadas en acero balístico.

El bomber delantero y trasero debe incluir refuerzo en acero balístico.

Batería, computador central, bomba de líquido de frenos, ductos de aire acondicionado, guardafangos, incluidas las bombas, costados, toma de aire frontal, costados, protección de los desprendimiento de partes que permitan el paso de proyectiles deberán ser blindadas en acero balístico.

El techo deberá ser blindado en el Nivel IV de la norma NIJ 0108.01 en acero balístico.


	Material Opaco liviano (Material Anti fragmentario)
	El piso del vehículo debe estar blindado en aramida anti-fragmentación, con mínimo 10 capas las cuales deberán de cubrir todo el piso de pared a pared para que haya protección antiexplosiva, se requiere que cumpla con el nivel requerido.

Tapa de la gasolina, tanque de combustible se blindarán con aramidas - antigragmentario, garantizando que no habrá desprendimiento de partes que permitan el paso de proyectiles.


	Material Transparente
	Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de polivinil butyral ó poliuretano y policarbonato a la vista en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. el espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir la norma NIJ 0108.01 nivel IV.

Los vidrios deben ser polarizados y el color será determinado de acuerdo con la Resolución 003777 del 2003 «Por la cual se reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley 769 de 2002.»

Los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni deslaminación entre cristales durante los cinco (5) años siguientes, ni distorsión de acuerdo con la Resolución 0934  de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe anexar certificación de cumplimiento. 

Los vidrios deberán tener pestañas con refuerzo de acero balístico.

Será motivo suficiente para el rechazo del vehículo o para hacer efectivas las garantías de calidad y cumplimiento. las distorsiones horizontales o verticales de imagen. burbujas o cámaras de aire atrapado entre los cristales. Se deberá de especificar el espesor de los cristales.

La apariencia del vehículo original debe de conservarse en su totalidad.


	Refuerzo de la estructura
	Traslapes: en las uniones de   párales, torpedo, corona de techo, caja de batería, cinturones, manijas, lámparas, chapas y partes estructurales, así como en la unión del material opaco todos los marcos de las puertas y ventanas deben contar con traslapes envolventes en acero balístico.

Se debe tener en cuenta en el diseño las manijas y chapas que permitan el mantenimiento o la reparación sin que afecte el blindaje.

Las bisagras de las puertas deberán ser reemplazadas por unas que soporten el peso del blindaje, para evitar posibles descolgamientos. 

Nota: no se aceptarán bisagras reforzadas.


	Mantenimiento preventivo del blindaje.
	El mantenimiento preventivo de la protección balística para todos los materiales debe ser de cinco (5) años, garantizando que el nivel de protección no se verá afectado con el tiempo, esto incluye revisiones y las posibles reparaciones en caso de daños sin ningún costo para la entidad.


	Extintor
	Sistema de riego del extintor por boquillas.




	6. PRUEBAS BALISTICAS

	
Pruebas de resistencia balística al material de las probetas, la cual se efectúa únicamente al   adjudicatario.

Los materiales opaco y transparente del blindaje a emplear deberán superar la prueba balística respectiva de acuerdo con los protocolos estipulados en la norma NIJ 0108.01 para el nivel IV contra munición  30.06 AP.

Las pruebas de resistencia del material blindado se realizarán dentro de los ocho (8) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato y antes de iniciar el proceso de producción de los vehículos blindados.

Nota: El adjudicatario deberá solicitar de inmediato con INDUMIL fecha de agendamiento una vez adjudicado el proceso de selección.

La prueba técnica se realizará en las instalaciones de la fábrica general José María Córdoba (FAGECOR) ubicada en la carrera  7 No 22ª – 01 Soacha kilometro 5 vía canoas, en la fecha hora que indique INDUMIL.

 La prueba de resistencia del material blindado (transparente, opaco y anti fragmentario) se realizará en las instalaciones de (FAGECOR) INDUMIL Soacha bajo su reglamento interno, previa coordinación y disponibilidad de la industria militar, las muestras a probar serán manipuladas por los funcionarios de FAGECOR y supervisada por los peritos balísticos del departamento de criminalística del CTI.

Las probetas se requieren para efectuar la prueba de acuerdo a la norma NIJ 0108.01 (en adelante NIJ), verificando técnicamente la resistencia balística del material a instalar por lo cual el adjudicatario y los servidores designados por la Entidad, se deben presentar el día y hora que señala INDUMIL y serán utilizadas así:


	PROBETA
	PRUEBA

	Una probeta de material transparente, norma NIJ     IV  que detenga munición 30-06 AP
	Un (1) disparo al centro de la probeta a una distancia de 15 metros, con una velocidad de   868 m/s +/- 15 m/s

	Una probeta de material opaco pesado, norma NIJ IV que detenga munición  30-06  AP. 
	Un (1) disparo al centro de la probeta a una distancia de 15 metros, con una velocidad 868 m/s +/- 15 ml

	Una probeta de material antifragmentario para el piso. norma NIJ Nivel I que detenga munición      .22 Lr
	Cinco (5) disparos distribuidos uniformemente en la superficie de la probeta con munición 22 lr pistola 
a una distancia de 2 metros. con una velocidad de 320 m/s +/-  12 m/s.



El oferente sufragará el costo de las pruebas acorde con los procedimientos establecidos por FAGECOR, así mismo deberá presentar tres (3) probetas para efectuar la prueba balística de la siguiente manera.

	Material
	Dimensiones
	Nivel

	Transparente
	40*40 CM (+/- 2 mm)
	Nivel IV

	Opaco pesado
	40*40 CM (+/- 2 mm)
	Nivel IV

	Anti fragmentario
	40*40 CM (+/- 2 mm)
	Nivel I



Las  tres (3) probetas impactadas se entregarán a los peritos de balística de la Fiscalía General de la Nación, las cuales se utilizarán para verificar la concordancia entre material ofertado y material instalado.

En caso de presentarse perforación total o parcial, se detendrá inmediatamente la prueba balística de resistencia del material blindado, para el correspondiente nivel.

Nota: 

Perforación total: cuando el proyectil o cualquier otro fragmento de este o de la probeta perforan la plantilla de verificación resultando un rompimiento u orificio balístico que permita el paso de la luz.

Perforación parcial: cuando el proyectil traspasa total o parcialmente la probeta o un fragmento de este la traspasa sin producir perforación de la plantilla de verificación

Las probetas impactadas quedarán a disposición del laboratorio de balística forense del Departamento de Criminalística CTI para efectuar el estudio correspondiente y por ningún motivo se devolverán al interesado.

Una vez realizada la prueba de balística el adjudicatario estará atento a que la entidad reciba la certificación del blindaje expedida por Indumil y garantizar su entrega efectiva a la Fiscalía General de la Nación.





	Empaque y rotulado
	N.A.

	Presentación y Unidad de Medida
	Por unidad.




Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

____________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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