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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – REGIONAL OCCIDENTE, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país. Dentro de este esquema de manejo y control del espacio aéreo unos de sus partes es velar y brindar a sus clientes una seguridad aeroportuaria por eso con la ejecución del presente proyecto que tiene como objeto realizar el proyecto denominado 53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN, todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad aeroportuaria para la conservación de sus instalaciones, realizando las actividades pertinentes en cada frente de obra.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
En la actualidad se requiere realizar el mantenimiento de la infraestructura de las edificaciones no concesionadas en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán en el área de almacén, caseta de vigilancia, edificaciones de uso técnico / aeronáutico control radar, torre de control estaciones y /o subestaciones eléctricas, mantenimiento general oficinas administrativas, cuartel SEI bomberos.
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1. TERMINAL PASAJEROS NACIONALES
2. TORRE DE CONTROL 
3. SOPORTE TECNICO
4. BOMBEROS
5. BOMBEROS
6. SUBESTACION ELECTRICA
7. SUBESTACION ELECTRICA
8. SUBESTACION ELECTRICA
9. TERMINAL PASAJEROS NACIONALES



A. Localización:
[image: ]
 Figura 1.1. Foto aerea aeropuerto Guillermo Leon Valencia - Imagen tomada de la página: https://www.aeroermo.com/home/con-hechos-le-cumplimos-al-cauca-con-una-inversion-cercana-a-los-59-mil-millones-de-pesos-popayan-cuenta-con-una-moderna-infraestructura-aeroportuaria/
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

LISTAS DE ACTIVIDADES
	 
	 

	TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL
	 

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS
	 

	VINILO MURO TIPO 1 [3M]
	M2

	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE
	UND

	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC
	UND

	LLAVE TERMINAL BRONCE
	UND

	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN
	UND

	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
	M2

	MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)
	UND

	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER
	UND

	 IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION) 
	M2

	TEJA UPVC
	M2

	CABALLETE UPVC
	ML

	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100
	UND

	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)
	M2

	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION
	M2

	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO
	UN

	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO
	M2

	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS
	M2

	TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)
	UND

	ESQUINERO BLANCO PARA MUROS
	ML

	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR
	M2

	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM
	M2

	MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
	 

	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)
	ML

	SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.
	UND

	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60
	UND

	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL
	ML

	PINTURA DE TRAFICO COLOT AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)
	ML

	SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO
	 

	MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO
	 

	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO
	M2

	TEJA UPVC
	M2

	CANAL LAMINA ALUMINIO
	ML

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL
	ML

	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)
	M2

	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]
	M2

	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM
	ML

	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)
	M2

	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
	M2

	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO
	UN

	SELLADR DE PISOS (TRANSPARENTE)
	M2

	TORRE DE CONTROL
	 

	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA
	 

	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX
	M2

	 IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION) 
	M2

	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I
	UND

	DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL 
	UND

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL
	UND

	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
	M2

	VINILO MURO TIPO 1 [3M]
	M2

	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO
	M2

	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES
	ML

	CUARTEL SEI
	 

	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO
	 

	VINILO MURO TIPO 1 [3M]
	M2

	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS
	ML

	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM
	M2

	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA
	M/D

	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)
	M2

	DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO
	M2

	EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL)
	M3

	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE
	M3

	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR
	M3

	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C
	ML

	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS
	M2

	GARITAS
	 

	MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS
	 

	ESMALTE SOBRE MURO
	m2

	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL
	ML

	ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA
	M2

	VINILO MURO TIPO 1 [3M]
	M2




3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
4. FORMA DE PAGO
El mantenimiento, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por el supervisor conforme a lo establecido en el contrato.
Los pagos se realizarán a través de actas parciales de acuerdo con los avances de las obras objeto de esta obra, soportadas en informes por parte del supervisor del contrato y se encuentren cumplidos los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal si fuere del caso. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.
 De igual manera, el último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal.
5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – REGIONAL OCCIDENTE, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país. Dentro de este esquema de manejo y control del espacio aéreo unos de sus partes es velar y brindar a sus operadores la seguridad por eso con la ejecución del presente proyecto que tiene como objeto: denominado 53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN
, todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad aeroportuaria y de la infraestructura, para proporcionar un fluido seguro y ordenado de los usuarios y funcionarios en la infraestructura aeroportuaria y complementaria para así garantizar la prestación del servicio aeronáuticos y la operación del aeropuerto.
[bookmark: _Hlk134386068]Con el fin de cumplir con la normatividad OACI establecida en el anexo 14, Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Circulares y otros, es responsabilidad de la Aeronáutica Civil garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, para lograr el avance de la actividad comercial, seguridad operacional y mayor cubrimiento del estado en zonas apartadas del país, basada en la normatividad vigente en materia de infraestructura aeronáutica.
Producto del análisis realizado por el profesional encargado del proyecto, se estableció el contexto del proceso de contratación y, bajo el cual, se busca condiciones de igualdad entre los interesados en proponer los requerimientos particulares para el cumplimiento del objeto, además de aplicar las políticas de mantenimiento a la infraestructura aeroportuaria, “Acorde al plan de gobierno “ Pacto por una movilidad segura y Sostenible[footnoteRef:2] “ y alineado con los eje de movilidad inteligente, movilidad influyente y movilidad para la reactivación del transporte aéreo, la Aerocivil establece una política de Mantenimiento orientada a los USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA,  que permita actuar de manera preventiva y asegurar la calidad de la prestación de los servicios y el cuidado de los activos aeroportuarios, garantizando la inversión en mantenimiento y conservación como eje fundamental de la seguridad.”   [2:  Gobierno de Colombia. Pacto por una movilidad segura y Sostenible] 

Además se le da cumpliendo a uno de los propósitos de la entidad el cual es preservar el patrimonio público mitigando el impacto negativo visual que genera el deterioro avanzado de la infraestructura aeroportuaria y de las estaciones aeronáuticas, así también mejorar la imagen institucional, recuperando dicha infraestructura, realizando los respectivos mantenimientos periódicos y/o correctivos,  teniendo en cuenta la  normatividad establecida por la U.A.E.A.C (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) en la parte décimo cuarta del reglamento aeronáutico de Colombia referente al numeral 14.2.2 Estudio, construcción y reformas de aeródromos, aeropuertos, helipuertos e Instalaciones, garantizando la seguridad y la calidad en la prestación de servicios a través del mantenimiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRELIMINARES 

1. 100418 RETIRO MANTO IMPERM. -BREA-ALQUITRAN-XX
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a los trabajos para desmontar el material existente en placas de manto imperm.-brea-alquitrán-xx 
PROCESO

Adecuar el sitio con las normas de seguridad requeridas, e inicio de desinstalación de manto existente acoplándolo en un solo lugar para tener el área despejada 

MATERIALES 
Soplete 
Maceta 
Puntero 
Pala 

UNIDAD DE PAGO

La unidad de pago es por metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

2. 81002 DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM
DESCRIPCION
En coordinación con la supervisión se determinarán las áreas de pavimento a demoler, la actividad consiste en realizar los trabajos necesarios para desmontar el pavimento en concreto E= 15cm, el cual será debidamente apilado en las zonas autorizadas.
PROCESO
En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, se deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos y/o fracturamientos de estos y para ello ejecutará primero el corte mecánico del pavimento lindero a una profundidad mínima de 0.07 m. y seguidamente iniciará la demolición mecánica dejando una franja de protección de al menos 0.30 m., la cual será demolida manualmente con maceta y cincel y de forma muy controlada para evitar daños al pavimento existente que no será objeto de intervención. La demolición de las franjas lindero resultante se hará de manera manual con maceta y cincel y con las precauciones debidas.
Realizar el cerramiento pertinente para aislamiento y protección de la obra
MATERIALES 
Maceta
Cincel

UNIDAD DE PAGO 

La unidad de pago es por metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.


3. 100540 DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE
DESCRIPCION
Consiste en la remoción manual de las piezas de grifería y llave, para su posterior manipuleo hasta un sitio de bodegaje en la propia obra. Las piezas para retirarse son las señaladas  en planos  o aquellos que se requieran para cumplir con el proyecto arquitectónico.
PROCESO
El objetivo de este rubro será el desmontaje de las piezas de grifería sellando las tuberías de agua potable y aguas servidas para evitar filtraciones, será un proceso ordenado y de cuidado, en el que no se produzcan daños a la estructura. 
En este rubro deberá considerarse el traslado del material cuidando de no romperlas hasta la bodega de la obra o a un centro de acopio designado por la fiscalización, y el desalojo del material de desecho. El constructor deberá resanar, cualquier daño que ocasionare al ejecutar el rubro.
MATERIALES
Llave
Alicate
UNIDAD DE PAGO
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

4. APU 01 DESMONTE DE ESCALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL
DESCRIPCION
Consiste en el desmonte manual de la escalera metálica ubicada en la torre de control, para su posterior manipuleo hasta un sitio de bodegaje en la propia obra. Las piezas para retirarse son las señaladas  en planos  o aquellos que se requieran para cumplir con el proyecto arquitectónico.
PROCESO
El objetivo de este rubro será el desmontaje de la escalera metálica señalizando y cercando el sitio, para evitar accidentes, será un proceso ordenado y de cuidado, en el que no se produzcan daños a la estructura y se realicen las maniobras necesarias con la maquinaria adecuada para el debido desmonte.
En este rubro deberá considerarse el traslado del material cuidando de no romper ni causar daños, hasta la bodega de la obra o a un centro de acopio designado por la fiscalización, y el desalojo del material de desecho. El constructor deberá resanar, cualquier daño que ocasionare al ejecutar el rubro.
MATERIALES
Herramienta menor

UNIDAD DE PAGO

La unidad de pago es por unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.


MOVIMIENTOS DE TIERRA
5. 080105 EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)
DESCRIPCIÓN 
Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos, necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro a botadero autorizado.
PROCESO
Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos.
Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural.
Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear  de ser necesario Coordinar los niveles de excavación con los con la supervisión.
Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de estantillones e hilos en los paramentos de excavación.
Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre excavaciones.
Prever posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre excavaciones.
Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones.
Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados.
MATERIALES Y/O EQUIPOS
Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.
El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 
LA UNIDAD DE PAGO
La unidad de pago es por Metro cubico (m3) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
ESTRUCTURA

6. 130109 ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa
DESCRIPCION
Suministro, corte, figuración, de las barras de acero y colocación del refuerzo de acero de 240 mpa para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la interventoría.
PROCESO
Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.
Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y Evitando esfuerzos que genere deformaciones.
Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades De los despieces. Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro no. 18. La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero. 
Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo Libre de la barra doblada.
Estribos serán amarrados con alambre y distribuidos según la norma nsr-10 y planos.
MATERIALES
Hierro o varilla
Alambre
LA UNIDAD DE PAGO
La unidad de pago es por Kilogramo (Kg) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

7. 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI
DESCRIPCION
Se reunirán los elementos estructurales de concreto reforzado, utilizados para el amarre de la estructura en general, según los tamaños especificados en los planos y detalles o los dados por la supervisión para el correcto montaje de la columna con concreto 3000 PSI

PROCESO

El acero de refuerzo deberá limpiarse con grata metálica, retirando óxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio de la supervisor afecte la adherencia entre el acero y el concreto. 
Las formaletas deberán quedar niveladas y acodaladas de acuerdo con los diseños. Antes del vaciado deben ser humedecidas para garantizar el acabado de las caras.
La resistencia del concreto a los 28 días deberá ser de 3000 psi y las cuantías del acero serán las especificadas en planos. Si por alguna razón esta especificación no está incluida en los planos, se deberá consultar inmediatamente el supervisor, con el fin de determinar estos parámetros. 
El contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados antes de la fundida de las columnas para evitar diferencias de nivel. Igualmente, el contratista  garantizará que la columna quede perfectamente aplomada.
 MATERIALES
Alambre
Puntilla
Madera
Cemento 
Arena
Agua
Triturado
LA UNIDAD DE PAGO
La unidad de pago es por Metro cubico (m3) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

MAMPOSTERIA

8. 200145 CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM
DESCRIPCION
Se refiere a la construcción de canales las cuales se harán concreto de 3,000 psi.

PROCESO

Se fundirá el canal en concreto. El suelo donde se cimentará la canal será excavado y perfilado horizontal y verticalmente, para luego ser protegidos con una capa de concreto pobre. El cálculo del volumen se realizará sobre planos de acuerdo con las dimensiones indicadas en los detalles, cualquier sobre ancho no autorizado por la supervisión será asumido por el contratista a su costo. El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, transportes, equipos, mano de obra, suministro y vaciado del concreto y cualquier otra labor o elemento exigido por la supervisión que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

MATERIALES
Cemento 
Arena
Agua
Triturado
UNIDAD
La unidad de pago es por Metro lineal (m) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
9. 240432 MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA (PARA AREA DE COCINA DE SERVICIOS MEDICOSAEROPORTUARIOS)
DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación MURO 1-BOARD 10MM  para puestos de trabajo.


PROCESO

Se preparará la zona de trabajo, realizando limpieza y mediciones, para la posterior instalación de los perfiles de aluminio que serán la base del muro, de esta manera una vez instalados se situara el board sobre este esqueleto, se fijara con tornillería y finalmente se harán los debidos detalles para la fijación correcta de este.

MATERIALES
Perfiles de aluminio
Lamina de board 10MM

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
10. 190120 REPELLO CARTERA + FILOS 1:3
DESCRIPCION
La actividad consiste en emplear la técnica de construcción de cemento o arena, el objetivo es proteger, mejorar y preparar la superficie para recibir otros recubrimientos. Como estucos, pinturas entre otros.


PROCESO 

En el caso de que la pared ya hubiera sido repellada anteriormente y se encuentre en estado de deterioro, se debería proceder a la retirada del repello anterior, en la medida de lo posible. Tras ello, habría que usar abundante agua a la pared, para lo que deberíamos usar una manguera. Para paredes fabricadas con materiales más porosos, la cantidad de agua debería ser aún mayor.

Cuando tengamos nuestra mezcla tendremos que ir aplicándola en una primera capa a la pared. Hablamos de capas porque el recubrimiento será aún más efectivo si aplicamos varias capas. El repello debe ir aplicándose con fuerza, para asegurarnos de que se adhiera bien a la pared. Para lanzar la mezcla a la pared puedes usar tanto la mano como una paleta que te ayude también a distribuir bien el recubrimiento por toda la pared. Este es un paso importante porque debes tener mucho cuidado en no lanzar siempre en la misma zona.

La primera capa también se la conoce como la capa rayada y es que para que la segunda capa pueda adherirse bien, tendremos que realizar rayas por toda la superficie cuando aún no haya secado del todo. Para esta tarea se puede usar un rastrillo o el mismo borde de la paleta. Y se aplica la segunda capa

MATERIALES

Agua
Cemento
Arena
Hilo

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro lineal (m) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

11. 250450 COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I
DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de un COMBO SANITARIO DE LINEA MEDIA [S+L+G+I].


PROCESO

Se preparará la zona de trabajo, realizando limpieza y mediciones, para la posterior instalación del combo sanitario el cual se ajustará con cemento blanco en el sitio indicado, de esta manera una vez instalado se ajustará el desagüe y finalmente se harán los debidos detalles para la fijación correcta de estos.


MATERIALES
Combo sanitario
Cemento
Agua
Tubería

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
12. 250517 GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC.

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de un GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC.

PROCESO

Se preparará la zona de trabajo, realizando limpieza y secado, para la posterior instalación de la grifería del lavamanos de la línea econ senc, el cual se ajustará con cinta teflón y herramientas menores, de esta manera una vez instalados se ajustará el desagüe y finalmente se harán los debidos detalles para la fijación correcta de estos.

MATERIALES
Grifo lavamanos línea econ senc
Llave 
Alicate
Teflón
UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.




13. 250532 KIT REPUESTO FLUXOMETRO – SLOAN

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de un fluxómetro marca sloan en el tanque del combo sanitario.


PROCESO

El experto en plomería hará la debida instalación del fluxómetro necesario para el desagüe del tanque sanitario, este procedimiento lo realizará con los instrumentos necesarios y asegurando el óptimo funcionamiento del combo sanitario.

MATERIALES

Kit repuesto fluxómetro – sloan

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
14. 250528 LLAVE TERMINAL BRONCE

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de una llave terminal de bronce en el sitio determinado por la supervisión.


PROCESO

El experto en plomería hará la debida instalación de la llave terminal  necesaria para el control de paso en el punto de suministro de agua indicado por la supervisión. este procedimiento lo realizara con los instrumentos necesarios y asegurando el óptimo funcionamiento sin fugas de agua y con un caudal útil.

MATERIALES

Llave terminal bronce
Cinta teflón

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
15. 160712 MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de una manija llave de paso en el sitio determinado por la supervisión.


PROCESO

El experto en plomería hará la debida instalación de la manija llave de paso  necesaria para el control del suministro de agua  en el punto indicado por la supervisión. este procedimiento lo realizara con los instrumentos necesarios y asegurando el óptimo funcionamiento sin fugas de agua y con un caudal útil.

MATERIALES

Manija llave de paso
Cinta teflón

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
16. 250627 SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de un sifón de acople para el desagüe del lavamanos, para su debido drenaje y funcionamiento.

PROCESO

El experto en plomería hará la debida instalación de un sifón de acople necesario para el desagüe del lavamanos indicado por la supervisión, este permitirá el debido drenaje del agua en este y el no riego de la misma. este procedimiento lo realizara con los instrumentos necesarios y asegurando el óptimo funcionamiento sin fugas de agua y con un drenaje optimo.

MATERIALES

Sifón acople de desagüe para lavamanos
Cinta teflón


UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
17. 160505 TUBERIA PVC ,1/2"

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación de tubería de media pulgada, la cual se utilizará para el suministro y transporte de agua en el sistema hidrosanitario


PROCESO

El experto en plomería hará la debida instalación de la tubería necesaria para el  transporte  control y suministro del agua en el sistema hidrosanitario, este procedimiento lo realizará con los instrumentos necesarios y asegurando el óptimo funcionamiento sin fugas de agua y con un drenaje optimo.

MATERIALES

Tubo PVC 1/2” 
Soldadura PVC

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (Und) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

CIELO RASO

18. 180441 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E10MM

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de C.F.LAMINA PANEL(PVC) con estructurado en perfilería galvanizada. Los materiales serán: Perfiles principales, perfiles secundarios, perfiles perimetrales, alambrón galvanizado, alambre galvanizado, tornillos, puntillas, anclajes de fijación y demás materiales y elementos necesarios para montar la estructura del cielo raso y que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento siguiendo las normativas vigentes.
La instalación deberá realizarse siguiendo las indicaciones del catálogo del fabricante y de las normas vigentes que aseguren su estabilidad. Los cortes que se realicen en la estructura (perfileria) para adaptarla a la modulación y el desperdicio que ocasione esta actividad, la deberá tener en cuenta el contratista y se contemplará en el metro cuadrado de este ítem
Se hará entrega de las recomendaciones de operación y mantenimiento del sistema y de las garantías de los materiales por parte de los fabricantes.

PROCESO 

Ubicar el lugar de trabajo
Plantear los niveles y ubicaciones finales de la estructura
Realizar los anclajes en la placa para tender el alambre galvanizado para soporte de la perfileria.
Asegurar perfectamente la estructura
Instalar los paneles de PVC

MATERIALES

Pincipales
Omegas
 C.F.LAMINA PANEL pvc
Tornillerías 
Perfiles perimetrales corniza
silicona
LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES 
ACABADO DE MUROS PINTURAS Y/O ENCHAPES 
19. 290709 ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA
DESCRIPCION 

La actividad consiste en aplicar el material sobre la superficie para protegerla, sobre metal o aleación, para controlar la corrosión de la estructura.

Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas antes de dar el acabado final con Esmalte. No es apto para ser usado como acabado final.

PROCESO 

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y pintura deteriorada. En superficies oxidadas, elimine el óxido con rasqueta, cepillo de alambre, papel de lija o máquina pulidora. Para eliminar el óxido residual aplique una mano herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas o cepillos. En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos aplique una mano (capa) de Wash Primer Base

MATERIALES 

Disco para pulir 
Thiner 
Pintura anticorrosivo
Cinta 
Rodillo 
Lija  

LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios unitarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
20. 290707 ANTICORROSICA SOBRE LAMINA LLENA
DESCRIPCION 

La actividad consiste en aplicar el material sobre la superficie para protegerla, sobre metal o aleación, para controlar la corrosión de la estructura.

Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas antes de dar el acabado final con Esmalte. No es apto para ser usado como acabado final.

PROCESO 

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y pintura deteriorada. En superficies oxidadas, elimine el óxido con rasqueta, cepillo de alambre, papel de lija o máquina pulidora. Para eliminar el óxido residual aplique una mano herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas o cepillos. En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos aplique una mano (capa) de Wash Primer Base

MATERIALES 

Disco para pulir 
Thiner 
Pintura anticorrosivo
Cinta 
Rodillo 
Lija  

LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro Lineal (ML) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios unitarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
21. 290401  ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS = PARALES
DESCRIPCION 

La pintura de esmalte esta fabricada en base a resinas quimicas sinteticas por lo que ofrece mayor resistencia que otras gamas de pintura  y ayudaran a la conservacion de la infrestructura

PROCESO

la superficie que se vaya a pintar con esmalte se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la grasa y el mortero excedente que pueda tener, luego se procederá a aplicar el material en 2 manos de pintura, hasta obtener un acabado
totalmente uniforme sin ninguna imperfección, además de esto se deberá contemplar dentro de este ítem la adecuación de filos con un acabado perfecto. la pintura a aplicar será esmalte sintético o similar autorizado por el supervisor de primera calidad a tres manos color estipulado por el supervisor.

no se aceptarán superficies con imperfección o ralladura alguna en ninguna circunstancia. los materiales que se lleven a la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen en los cuales deberán almacenarse hasta su utilización.

MATERIA

Pintura esmalte
Brocha
Rodillo
Cinta de enmascarar
Plastico
Lija 

LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro lineal (ML) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
22. 290437   ESMALTE SOBRE MURO
DESCRIPCION 

La pintura de esmalte esta fabricada en base a resinas quimicas sinteticas por lo que ofrece mayor resistencia que otras gamas de pintura  y ayudaran a la conservacion de la infrestructura

PROCESO

la superficie que se vaya a pintar con esmalte se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la grasa y el mortero excedente que pueda tener, luego se procederá a aplicar el material en 2 manos de pintura, hasta obtener un acabado
totalmente uniforme sin ninguna imperfección, además de esto se deberá contemplar dentro de este ítem la adecuación de filos con un acabado perfecto. la pintura a aplicar será esmalte sintético o similar autorizado por el supervisor de primera calidad a tres manos color estipulado por el supervisor.

no se aceptarán superficies con imperfección o ralladura alguna en ninguna circunstancia. los materiales que se lleven a la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen en los cuales deberán almacenarse hasta su utilización.

MATERIA

Pintura esmalte
Brocha
Rodillo
Cinta de enmascarar
Plastico
Lija 

LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
23. 290616 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (93M)
DESCRIPCION 
pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% acrílicos con máxima protección contra el ataque dehongos y alta resistencia a la suciedad.
forma una barrera plástica resistente la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol.
ofrece una duración de hasta 5 años preparación de superficie y aplicación de producto formulado sin plomo ni cromo. *según resolución 1154 del 22 de junio de 2016 para uso exterior y cumple:
retención del color, cuarteamiento superficial, resistencia al agua, no presenta cambios, resistencia a hongos y algas
usos
recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios;
revocados y estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibro cemento
PROCESO 
Preparación de la superficie, lijada y limpieza aplicación de vinilo 
MATERIALES
Vinilo tipo coraza
Lija
Brocha
Cartón 
Cinta de enmascarar
Rodillo
Waipe 

LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
24. 290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M]
  DESCRIPCION

La aplicación de un acabado en pintura sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes del proyecto, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

PROCESO

Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones. Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha vinilo del color deseado, a lo cual se le conoce como recortar.
Aplicar la primera mano de vinilo con rodillo de arriba hacia abajo del área De la pared. Dejar secar la primera mano de vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura. Dejar secar la segunda mano de vinilo para luego recortar de nuevo y Aplicar la tercera mano de pintura. En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con Brocha y vinilo la parte afectada. La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha. Realizar aseo a sitio 

MATERIALES

Brocha
Rodillo
   Pintura vinilo de agua
Cinta de enmascarar
Plástico
Agua
Lija

LA UNIDAD DE PAGO 
Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
25. 310202 DESTRONQUE PULIDA DE PISO (E)
DESCRIPCION 

Es una pulida fuerte con la que se logra una superficie para que quede pareja El piso se rebaja o desbasta con un equipo robusto, rectificando las ligeras diferencia y mejorando el aspecto.

PROCESO 

Se despeja el area, se limpia e inica el proceso con maquina destroncadora

MATERIALES 

Disco para pulir 
Agua 

LA UNIDAD DE PAGO
 Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
26. 290503 PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)

DESCRIPCION

Este producto es un hidrorepelente empleado para la protección de fachadas y muros fabricados con materiales porosos. Ayudará a la preservación de estructuras ante los efectos de degradación de agentes externos como contaminación, rayos UV, hongos y bacterias.
Para mejores resultados, está compuesto de materiales que penetran los diferentes sustratos y no forman película
PROCESO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE O SOPORTE
Todas las superfices deben estar entre 5°C y 30 °C. temperaturas mayores pueden causar baja penetración del material.
Se recomienda realizar un ensayo de aplicación del producto en la superficie a tratar, en un área no mayor a 0.3m2 con el fin de verificar el comportamiento del producto.
Si la superficie es de concreto o arcilla, límpiela con una dilución de ácido nítrico al 5%, enjuáguela bien con agua la superficie a proteger debe encontrarse limpia y seca.
 APLICACIÓN DEL PRODUCTO
 En un recipiente limpio vierta el producto puro
Realice una primera aplicación uniforme sobre la superficie a proteger. Esta puede efectuarse con brocha o rodillo
Permita que el producto penetre la superficie y aplique una nueva capa uniforme sobre el producto
ya aplicado antes de que la primera mano halla secado completamente
Suspenda la aplicación del producto cuando el sustrato no absorba una nueva mano de material en un lapso de 2 minutos

MATERIALES 

Producto protección fachada
Disolvente
Rodillo
brocha
Cinta de enmascarar 

LA UNIDAD DE PAGO 
  Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero      deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en    costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
27. APU SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA,  CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflecto rizada con micro esferas de vidrio para líneas sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el Interventor. 

PROCESO

• Replanteo El replanteo del señalamiento horizontal, será efectuado con pintura al agua y tendrá como objetivo indicar el principio y fin de las zonas a demarcar, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias que para tal fin indique la interventoría. 
• El pre-marcado para guía de los equipos de demarcación será también efectuado con pintura al agua en forma poco perceptible debiendo el mismo desaparecer a la brevedad 
• Aplicación de los Materiales – Aspersión y Extrusión La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, húmeda, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, cepillado y soplado con equipo mecánico y neumático. 
• Riego del material termoplástico reflectante – Aspersión Se aplicará a la temperatura y presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático), con el fin de obtener uniformidad en la distribución y dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen en los planos o por parte de la interventoría. El área que va a recibir el material termoplástico deberá estar perfectamente limpio, seco, libre de impurezas, grasas y demás substancias nocivas, no deberá estar expuesto al sol y lluvia. Las micro esferas de vidrio deberán ser aplicadas con dispositivos mecánicos para que se adhiera y se distribuya homogéneamente en el material termoplástico, como mínimo en la mitad de su diámetro para que se obtenga un perfecta y duradera retro reflectancia del producto a extrusión. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener 90% de las esferas arrojadas. 
• Señalización y tránsito en la zona de los trabajos Durante la ejecución de los trabajos el contratista señalizara convenientemente la zona comprendida en los mismos, a los efectos de evitar accidentes e impedir la circulación sobre las franjas recién pintadas, de modo a evitar daños en las mismas. Cumplimiento de los Requisitos Constructivos Toda Sección que no cumpla con los requisitos constructivos exigidos en las especificaciones de este ítem será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del contratista. 

EQUIPO. 
Equipo de limpieza a presión 
Equipo de demarcación 
Herramienta menor 

MATERIALES. 
• Esferas reflectivas 
• Pintura Tipo Trafico 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

  Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero      deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en    costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
28. APU SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA,  CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflecto rizada con micro esferas de vidrio para líneas sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el Interventor. 

PROCESO

• Replanteo El replanteo del señalamiento horizontal, será efectuado con pintura al agua y tendrá como objetivo indicar el principio y fin de las zonas a demarcar, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias que para tal fin indique la interventoría. 
• El pre-marcado para guía de los equipos de demarcación será también efectuado con pintura al agua en forma poco perceptible debiendo el mismo desaparecer a la brevedad 
• Aplicación de los Materiales – Aspersión y Extrusión La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, húmeda, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, cepillado y soplado con equipo mecánico y neumático. 
• Riego del material termoplástico reflectante – Aspersión Se aplicará a la temperatura y presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático), con el fin de obtener uniformidad en la distribución y dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen en los planos o por parte de la interventoría. El área que va a recibir el material termoplástico deberá estar perfectamente limpio, seco, libre de impurezas, grasas y demás substancias nocivas, no deberá estar expuesto al sol y lluvia. Las micro esferas de vidrio deberán ser aplicadas con dispositivos mecánicos para que se adhiera y se distribuya homogéneamente en el material termoplástico, como mínimo en la mitad de su diámetro para que se obtenga un perfecta y duradera retro reflectancia del producto a extrusión. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener 90% de las esferas arrojadas. 
• Señalización y tránsito en la zona de los trabajos Durante la ejecución de los trabajos el contratista señalizara convenientemente la zona comprendida en los mismos, a los efectos de evitar accidentes e impedir la circulación sobre las franjas recién pintadas, de modo a evitar daños en las mismas. Cumplimiento de los Requisitos Constructivos Toda Sección que no cumpla con los requisitos constructivos exigidos en las especificaciones de este ítem será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del contratista. 

EQUIPO. 
Equipo de limpieza a presión 
Equipo de demarcación 
Herramienta menor 

MATERIALES. 
• Esferas reflectivas 
• Pintura Tipo Trafico 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

  Es por metro lineal (ML) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero      deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en    costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

29. 290208 PINTUCOAT

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico  DE base solvente de dos componentes que proporciona adherencia y flexibilidad. En aquellas instalaciones que los requieran serán establecidos por el Interventor. 

PROCESO

Preparación de la Superficie
La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido. Los
metales en ambientes de moderada a baja agresividad, pueden prepararse utilizando herramientas
manuales o mecánicas (SSPC-SP2 y SP3). En ambientes agresivos deben ser preparados con chorro

En concreto y fibro-cemento la alcalinidad en las paredes debe ser neutralizada con una solución
de ácido muriático al 5%, que se deja actuar entre 5 y 10 minutos hasta alcanzar un pH neutro, enjuague
con abundante agua y seque completamente. Verifique que el concreto tenga una humedad menor al 5%
antes de aplicar la pintura. Para pisos en concreto muy lisos o que tengan acabados superficiales debe
darse chorro abrasivo o tratamiento con escariadoras para garantizar la adherencia. En repintes: sobre
pinturas epóxicas en buenas condiciones, lije para eliminar el brillo y limpie bien. Tenga en cuenta que las
pinturas no epóxicas se remueven o ablandan al aplicarles una pintura epóxica, por lo tanto deben ser
eliminadas completamente. 
Preparación del producto y Aplicación
Revuelva bien con espátulas limpias cada componente hasta obtener su completa uniformidad. Mezcle 10 partes por volumen del componente A con 1 parte por volumen del componente B y revuelva bien con una espátula limpia hasta obtener una mezcla uniforme. Deje la mezcla en reposo durante 15 minutos antes de iniciar la aplicación. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a utilizar, y aplique antes de 8 horas para evitar que el producto pierda sus propiedades. Tenga en cuenta que de la exactitud de la mezcla dependen las propiedades de la pintura aplicada. Aplique de dos o tres manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 6 a 15 horas entre manos a temperatura ambiente (25°C), pasado este tiempo lije suavemente para eliminar el brillo y promover adherencia. El tiempo de secado al tacto es de 5 a 6 horas y el tiempo de secado total es de 72 horas a temperatura ambiente (25°C). Tenga en cuenta que los tiempos de secado mencionados pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicado.

MATERIALES Y EQUIPOS 

Pintura Tipo Trafico 
Equipo de limpieza a presión 
Equipo de demarcación 
Rodillo 
Herramienta menor 

LA UNIDAD DE PAGO 
Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
CARPINTERIA METALICA
30.  180148 CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS

DESCRIPCION

Las correas metálicas son un tipo de vigueta perfilada, reproducida por frio y recubierta de zinc. Suelen tener diferentes anchos y recubrimientos galvanizados para armonizar mejor con la estructura de la construcción. Serán utilizadas para la ejecución de una cubierta.

PROCESO

Tomar medidas en sitio, preparar la superficie.
Las correas metálicas deben lijarse, e izarse, para ser pintadas con anticorrosivo y esmalte 

MATERIALES

Estructura metalica 
Lija
Pintura esmalte

LA UNIDAD DE PAGO 
Es por metro cuadrado (M2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios untarios. Este item no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
31. 180101 ESTRUCTURA METALICA

DESCRIPCION
La actividad consiste en el suministro y la instalación de una estructura o construcción metálica teniendo en cuenta las siguientes  Características
1. Rigidez: la estructura no debe deformarse cuando se aplique fuerzas sobre ella, sino generaría un gran problema en la construcción.
2. Estabilidad: lo mínimo indispensable de una estructura de este tipo es que no se vuelque.
3. Resistencia: a diferencia de estructuras como de madera, las estructuras metálicas deben ser capaces de soportar la fuerza que se le aplique sin romperse ni deformarse.
PROCESO

Se realizar el reforzamiento o la estructura de acuerdo a supervisión 

MATERIALES 
Estructura metálica 

LA UNIDAD DE PAGO 
Es por kilogramo (KG) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
32. APU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL
DESCRIPCION
La actividad consiste en el suministro e instalación de una escalera metálica tipo gato con jaula 
PROCESO
La instalación de la escalera en acuerdo con la supervisión. 
Llevar a cabo las normas de seguridad que se requieran para realizar un trabajo seguro
MATERIALES
Escalera en prfv tipo gato altura 3m. con baranda de retorno y jaula de seguridad. 
LA UNIDAD DE PAGO 
Es por Unidad (UND) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
33. 111006 TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100

DESCRIPCION
La actividad consiste en el suministro e instalación de tapa de la caja marco
PROCESO
La instalación debe realizarse concordado con la supervisión de obra 
Llevar a cabo las normas de seguridad que se requieran para realizar un trabajo seguro
MATERIALES
Marco metálico
Herramienta menor 

LA UNIDAD DE PAGO 
Es por Unidad (UND) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
CUBIERTAS
34. 180310 IMPER.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)

DESCRIPCION
Se refiere a la aplicación IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO para su nivelación y por encima del plástico grueso para protección de superficies.

PROCESO

Ubicar lugar de trabajo y limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto. 
colocar el plástico grueso para protección de superficies. 
Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia.
Dejar una pendiente aprox. 1% a dos aguas para que drene el agua hacia los laterales.
Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar.
Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría.
A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.
Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala.
Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.
Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.
Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
Moldear los filos si la supervisión lo requiere.
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.

MATERIALES

Nivel de manguera.
Palustre.
Balde.
Pala.
Regla de madera (Boquillera).
Llana de madera.
Mortero 1.4 (Hecho en obra).
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
35. 181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL

DESCRIPCION
Se refiere al suministro instalación y puesta en funcionamiento de tubería PVC sanitaria para el desagüe de aguas lluvias.


PROCESO

Consiste en el suministro instalación y puesta en funcionamiento de tubería PVC sanitaria para conectar las instalaciones o aparatos sanitarios hasta la caja de inspección más cercana sobre la red sanitaria, y/o adecuación de tubería para bajante o evacuación de aguas lluvias, incluye los accesorios. Herramientas y mano de obra idónea necesaria para el adecuado funcionamiento de la red.


MATERIALES

Tubería PVC	
Soldadura PVC

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro lineal (m) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
36. 180922 TEJA UPVC

DESCRIPCION
Cubierta en teja UPVC de iguales o superiores características técnicas previamente autorizadas por el supervisor, incluye remates y alfajías, flanches, remates de borde de cubierta, tornillería autoperforante, empaques, sellos y demás elementos, para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.

No se aceptarán cubiertas con perforaciones producto de errores de instalación y/o defectos de fábrica. de existir tramos mal perforados se procederá al cambio inmediato, el color lo definirá la supervisión y se deberá corroborar antes de iniciar el pedido.

PROCESO

Estas actividades deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (el personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

La instalación será con un traslapo lateral de una cresta, el traslapo longitudinal es de 20 a 25cm. Con Pendiente mínima: 15% sin traslapo, 20% con traslapo. La distancia entre correas será de 1.40m. Cuatro fijaciones por m2 y siempre instaladas encima de las crestas altas número 1, 3, 5 y 6 nunca en el valle crestas. 

Se debe de utilizar el set de fijación recomendado para no perder la garantía. Se puede transitar con pesos máximo de 80k encima de la cubierta para realizar mantenimiento. Para cortar o dimensionar la cubierta se recomienda el uso de la herramienta eléctrica Sierra Sable.

MATERIALES

Teja 
Tornillos 
Solapa 

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
37. 180923 CABALLETE UPVC

DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalación del caballete en PVC para el cubrimiento de la parte superior de la edificación a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocación del caballete.

PROCESO

Estas instalaciones deben ejecutarse con personal previamente capacitado y con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se puedan estar construyendo en propiedades o construcciones vecinas. 

Así de esta manera la instalación se dará así: 
localizar la estructura del tejado donde debe instalarse el caballete, asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde hacerse la instalación se revisaran los planos de la estructura y se comprueba que esta firme y seguro para la colocación del caballete, se pondrá el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (el personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). Finalmente se revisará la inclinación de la teja y se realizara la instalación y fijación del caballete con tornillería.

MATERIALES

Caballete UPVC
Tornillería

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro lineal (m) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
38. 181102 CANAL LAMINA ALUMINIO

DESCRIPCION
Esta especificación se refiere a la construcción e instalación de canal metálica para recolección de aguas lluvias, en lámina galvanizada, con la forma, Dimensiones y pendientes especificadas por el supervisor.

PROCESO

El canal construido será fijado a las correas de la estructura de la cubierta, mediante la utilización de soportes fabricados en platina, Con la forma y dimensiones y requeridas para establecer la pendiente definida por la supervisión. Soldadas a las correas cada metro. El canal construido deberá ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de funcionamiento, y deberá cumplir estrictamente con todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas lluvias.

Todas las uniones longitudinales que sean necesarias y las uniones en los vértices de las caras para la conformación del canal, deberán ser soldados con soldadura de estaño, garantizando su absoluta estanqueidad. 

En caso de presentarse no conformidades en el proceso de fabricación e instalación del canal, evidenciadas por la supervisión, el contratista, deberá realizar todas las acciones correctivas necesarias a plena satisfacción de la supervisión, sin que por ello el contratista
Tenga derecho a reconocimiento económico adicional.

MATERIALES

Lamina de aluminio
Soldadura
Herramienta menor
Soportes de platina 


UNIDAD
La unidad de pago es por Metro lineal (m) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
39. 180918 LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM

DESCRIPCION
Esta especificación hace referencia al suministro e instalación de lámina de policarbonato alveolar de 8mm para la debida cubierta, indicada por la supervisión.

PROCESO

localizar la estructura del tejado donde debe instalarse la lámina, asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde hacerse la instalación se revisaran los planos de la estructura y se comprueba que esta firme y seguro para la colocación de la lámina, se pondrá el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (el personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). Finalmente se revisará la inclinación del techado y se realizará la instalación y fijación de la cubierta la cual será en lamina policarbonato alveolar de 8 mm de iguales o superiores características técnicas previamente autorizadas por el supervisor, incluye flanches, remates de borde de cubierta, tornillería autoperforante y demás elementos, para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. No se aceptarán cubiertas con perforaciones producto de errores de instalación  y/o defectos de fábrica. De existir tramos mal perforados se procederá al cambio Inmediato así mismo el color lo definirá la supervisión y se deberá corroborar antes de iniciar el pedido.

MATERIALES

Lamina de policarbonato
tornillería
Herramienta menor


UNIDAD
La unidad de pago es por Metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
40. 310113 LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)

DESCRIPCION
Este ítem hace referencia a la limpieza, el retiro de LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM. Este lavado se requiere para poder hacer la demarcación.

PROCESO

Consiste en la realización de tareas de aseo de la canal metálica DLLO. 51-100cm antes de la demarcación, en la cual se realizará lavado del lugar, limpieza de las paredes, retiro de suciedad, retiro de escombros etc., labores realizadas por personal experto en el tema de aseo junto con los productos químicos de aseo y herramientas propias para esta labor
 

MATERIALES

Productos de limpieza 
Herramientas de limpieza

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro lineal (m) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
41. 290620 TEJA ASBESTO- FIBRO CEMENTO - BOARD

DESCRIPCION
Este ítem hace referencia al suministro e instalación de Teja asbesto- fibro cemento – board  para reemplazar las tejas que se encuentren deterioradas.

PROCESO

Cubierta en teja asbesto -fibro cemento - board de iguales o superiores características técnicas previamente autorizadas por el supervisor, incluye amarres, flanches y demás elementos, para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.

Estas instalaciones deben ejecutarse con personal previamente capacitado y con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se puedan estar construyendo en propiedades o construcciones vecinas. 

Así de esta manera la instalación se dará así: 
localizar la estructura del tejado donde debe instalarse el tejado de asbesto-fibro cemento-board, asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde hacerse la instalación se revisaran los planos de la estructura y se comprueba que esta firme y seguro para la colocación del tejado, se pondrá el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (el personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). Finalmente se revisará la inclinación de la teja y se realizará la instalación y fijación de la teja con amarres.


MATERIALES

Teja asbesto - fibro cemento - board
Amarres
Herramientas menor


UNIDAD
La unidad de pago es por Metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
OTROS

42. 330602 MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA

DESCRIPCION
Se refiere a la utilización de un equipo o estructura que cuenta con las normas técnicas para realizar trabajos en altura.

PROCESO

Señalización adecuada para iniciar el armado del equipo, los operarios deben contar con certificación en altura, Persona u operario que vaya a trabajar con una plataforma debe tener su certificado de trabajo en alturas y su certificado de operación del equipo.

Montar un andamio de manera correcta
1.	Elige una base segura.
2.	Montaje de la estructura.
3.	Asegura la estabilidad del andamio.
4.	Llega el momento de incorporar las tablas o plataformas.
5.	Escaleras y barandillas para el acceso.
6.	Revisa el andamio en todo momento.
7.	La seguridad siempre por delante.

MATERIALES

Arnés
Línea de vida
Eslinga
Herramienta menor 
Andamios

UNIDAD
La unidad de pago es por Mes dia (M/D) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
43. 310104 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION

DESCRIPCION
La limpieza de superficie con agua a presión es un procedimiento altamente efectivo y rápido para eliminar la suciedad y restaurar superficies interiores o externas dentro de la edificación.

PROCESO

la limpieza se realiza utilizando equipos especializados y una técnica profesional que garantiza un resultado impecable y eficiente. Este proceso requiere un análisis detallado de la superficie a tratar para determinar la presión y el caudal de agua adecuados. Además, el equipo necesario incluye una hidro lavadora de alta presión, boquillas ajustables y, en algunos casos, productos químicos especializados. La ejecución profesional es crucial para evitar posibles daños en la superficie y garantizar un acabado óptimo que resista el paso del tiempo.

Al realizar la limpieza con agua a presión, es fundamental tomar precauciones para garantizar la seguridad, el profesionalismo y la eficiencia del proceso. Esto implica antes de comenzar para identificar áreas frágiles o dañadas que puedan requerir un enfoque más cuidadoso. El cumplimiento de estas medidas no solo asegura un resultado impecable, sino que también preserva la integridad de la estructura y la seguridad de todos los involucrados en el proceso asegurarse de que el área esté despejada de personas y objetos que puedan ser afectados por el chorro de agua a presión, así como utilizar equipos de protección personal, como gafas de seguridad y guantes.

MATERIALES

Cepillo
Escoba 
Baldes
Waipe

UNIDAD
La unidad de pago es por Metro cuadrado (m2) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
44. 80704 SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60

DESCRIPCION
Este ítem hace referencia a la señalización que se realiza con lamina reflectiva de 60*60.

PROCESO

Se realiza la debida excavación o montura para la instalación de señales metálicas hechas en lamina de 60 x 60 en los sitios indicados por la supervisión, esto con el fin de evitar accidentes y transeúntes en zonas de construcción, así mismo como señalizar los puntos de trabajo y demarcar la obra, para todos los implicados.

MATERIALES

Señalización vertical en lamina reflectiva 60x60
Herramienta menor

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (UND) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
45. APU SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO.

DESCRIPCION
Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.

PROCESO

Se realiza la debida montura con la estructura y anclajes en concreto para la instalación de señales verticales de 1 cara con H=0.57 m. y A=0.75m. en los sitios indicados por la supervisión, esto con el fin de informar a transeúntes y habitantes de la comunidad, temas educativos y de relacionamiento con el impacto de la obra, de acuerdo con las necesidades que plantee la misma comunidad en el tiempo de ejecución y posterior de la construcción.

MATERIALES

Señalización vertical 1 cara de H=0.57m y A=0.75m
Estructura de soporte
Anclajes de concreto 
Herramienta menor

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (UND) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
46. APU SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER

DESCRIPCION
Corresponde a la instalación de un organizador para herramientas y elementos de limpieza (escobas, traperos, mangueras, etc.) con capacidad de 20kg que incluye ganchos dobles, en forma de s y un sujetador de mangueras, este es requerido para darle un debido orden y un lugar correspondiente a estos elementos.

PROCESO

Se realiza la debida montura del organizador de elementos de aseo, con tornillería anclada a la pared, en el sitio indicado por la supervisión, esto con el fin de otorgar un lugar donde se puedan colocar las herramientas que son utilizadas para la limpieza del lugar, se corrobora su correcta instalación y se posicionan los elementos para rectificar su funcionalidad.


MATERIALES

Organizador de elementos de aseo
Ganchos dobles
Ganchos en forma de s
Sujetador de manguera
Chazos
tornillos
Herramienta menor

UNIDAD
La unidad de pago es por Unidad (UND) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.
47. 260402 PELICULA CONTROL SOLAR POLARIZADO 
DESCRIPCION 

La actividad consiste en realizar la instalacion de pelicula o vinilo en ventaneria o puertas para el control solar

PROCESO

Desistalar la pelicula exitente con un cutter de forma manual
Luego limpiar la superficie con agua o limpiavidrios 
Y realizar la instalacion del vinilo 

MATERIALES

Vinilo
Agua 
Cutter 
waipe
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
48. 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

DESCRIPCION Y PROCESO

Durante y concluidas todas las labores de construcción de la obra, el contratista Será responsable del retiro de todos aquellos escombros y residuos de materiales sobrantes tales como arena, ladrillo, etc., que hayan quedado en interiores o Exteriores de las edificaciones, igualmente en las zonas residenciales el contratista debe disponer de sacos o bolsas para el acopio de los residuos y posterior traslado. Este ítem incluye el transporte horizontal y vertical del material sobrante a un Sitio escogido por el contratista, el cual debe estar autorizado por la autoridad
Ambiental del municipio para la disposición final de residuos; igualmente el contratista bajo su propio riesgo deberá trasladarlo con las medidas de seguridad Con el fin de evitar accidentes. Los sobrantes serán evacuados y depositados donde no ocasionen daños a terceros.

HERRAMIENTA	

Carretilla
Pala
Lonas

LA UNIDAD DE PAGO 

Es por M3 (M3) y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá contener mínimo los item establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista dentro de los imprevistos del AIU.

MANO DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES 
El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de la actividad. Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad apropiadas.

a. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], NO APLICA si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de estos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la supervisor, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  NO APLICA
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]
· Un (1) Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura Director de Obra
· Un (1) Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura Residente de Obra
· Un (1) Técnico y/o Tecnólogo y/o   Profesional en seguridad y salud en el trabajo.
· Un (1) Maestro o Técnico de Obra Civil
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	
Requisitos de Experiencia General
	
Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
	Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto con especialización en áreas de la Construcción, con Mínimo cinco (5) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional
	Certificaciones en la cual se demuestre su experiencia como Director de Obra en al menos tres (3) Contratos de Obra

	Residente de Obra
	Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con mínimo tres (3) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matrícula profesional
	Certificaciones en la cual se demuestre su experiencia como Residente de Obra en al menos tres (1) Contrato de Obra

	Personal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
	Tecnólogo o Profesional en el Centro de Formación de Seguridad en el Trabajo Mínimo tres (3) años de experiencia
	Certificaciones en la cual se demuestre su experiencia en al menos tres (2) Contratos de Obra

	Maestro o Técnico de Obra Civil
	Maestro de obra o tecnólogos en construcción o técnico constructor con mínimo cinco (5) años de experiencia
	Certificaciones en la cual se demuestre su experiencia en al menos tres (3) Contratos de Obra




b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
· Equipo de Soldadura.
· Compresor.
· Equipo para trabajo de alturas.
· Andamios certificados.
· Equipo de transporte para retiro de sobrantes y escombros.
· Volqueta sencilla

· Herramienta menor.

la maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte del supervisor, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. NO APLICA
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización durante las labores de mantenimiento y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El contratista favorecido está obligado a gestionar y obtener previamente, ante la respectiva autoridad competente, los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, cuando a ello haya lugar, así como cumplir con todos los requisitos indispensables para esta clase de servicios.
Los proyectos de ampliaciones, adecuaciones, mejoramientos no requieren del trámite y otorgamiento de licencia ambiental ante la autoridad, ambiental, pero no lo exonera al ejecutor del Servicio de la obligación de tramitar y obtener los respectivos derechos ambientales que se requieran ante la autoridad ambiental competente.
En caso de requerir otro tipo de permisos o autorizaciones ambientales se deberá realizar el trámite administrativo respectivo ante la autoridad competente, de acuerdo a la exigencia legal que requiera el proyecto de mejoramiento previo al inicio de la ejecución del servicio por parte del contratista seleccionado, conforme a las siguientes situaciones ambientales:
[image: ]








12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
· Ministerio de transporte.
· Instituto Nacional de Vías- INVIAS
· Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
· Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
· Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
· Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)
· Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
· Departamento Nacional De Planeación – DNP
· Agencia Nacional de Licencias ambientales – ANLA.
· Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.
· Secretarias de Planeación
· Curadurías Urbanas Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.
· Cámara Colombiana de Infraestructura
· Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO
· Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES.
· Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA
· Sociedad Colombiana de Arquitectos
· Sociedad Colombiana de Ingenieros
· Asociación Colombiana de Constructores

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

El Proponente que le sea adjudicado deberá cumplir previo a la firma del Acta de Inicio entregar al supervisor del contrato para su aprobación los siguientes documentos: 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formato Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que suministre el supervisor del contrato. 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta. 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. 
Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la AEROCIVIL reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
Cada Análisis de Precios Unitarios (APU) presentado por el contratista debe contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. 
El contratista es responsable de la adecuada programación de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y será responsable en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, caso en el cual, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas. 
· Programa De Obra 
Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

· Alcance

El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos. 
Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales. 
Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las condiciones climáticas, geotécnicas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios. 
Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de acuerdo con la interrelación que exista entre las diferentes actividades. 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista.

· Método Y Presentación 

La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 
La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
· Nombre del ítem. 
· Cantidad a ejecutar 
· Unidad de obra 
· Duración estimada. 
· Inicio temprano. 
· Final temprano. 
· Inicio tardío. 
· Final tardío. 
· Holgura total. 
· Precedencias.
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto; la AEROCIVIL a través del supervisor hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida. 
Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
a) El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
b) Identificar el responsable dentro de la organización. 
c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de fuentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.
· Programa De Inversiones 

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a ejecutar. Para su presentación se utilizará el formato previsto por la entidad, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
• Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con lo solicitado por la entidad. 
• Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem. 
· Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior. 
· Mensualmente se diligenciará el seguimiento al programa de inversiones.
Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para aprobación de la Entidad, previa aprobación del supervisor, dentro del plazo establecido por la AEROCIVIL. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, deberá ser presentado para aprobación del supervisor, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el supervisor, EL CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El Programa de Inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga o adición y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por el supervisor, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA y se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, la AEROCIVIL efectuará un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales

Proyecto: John Pablo Villegas V.-Ingeniero Contratista- Infraestructura [image: ]
Reviso: Nidia Patricia Montaño cobo- Abogada Contratista contratación[image: ]
Aprobó: Victoria Eugenia Murillo Polo- Directora Regional Occidente Aerocivil.
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Tabla: Tipos de Permisos y/o  Autorizaciones Ambientales  

Recurso Natural a  Afectar  Tipos de Permisos  Entidad que lo Otorga  

Agua  Permiso ocupación de cauces  –   temporal o  permanente  Autoridad Ambiental  

Permiso concesión de agua.  Autoridad Ambiental  

Permiso vertimientos.  Autoridad A mbiental  

Forestal  Permiso de aprovechamiento forestal y/o  manejo de la vegetación.  Autoridad Ambiental  

Permiso levantamiento de veda  MAVDT y Corporaciones  

Permiso de aprovechamiento forestal y/o  manejo de la vegetación  Corporaciones  - MAVDT  

Aire  Permi sos emisiones para el funcionamiento de  las plantas de triturados, asfalto y concreto  Autoridad Ambiental  

Trabajos nocturnos en zonas urbanas.  Alcaldía Municipal  

Suelo  Título minero y licencia ambiental para  explotación   de materiales.  INGEOMINAS   y Aut oridad  Ambiental  

Autorización de Sitios de disposición de   materiales sobrantes.  Planeación Municipal y/o  Autoridad Ambiental  

Permiso para ubicación temporal de  campamentos.  Propietario del predio o  Alcaldía  

   Permiso cierres temporales de vías  INVIAS,   Departamento,  municipios  
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