ANEXO Nº. 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	Referencia Articulo
	Descripción
	Cantidad
	Unidad de Medida

	





1
	MASCARILLA DESECHABLE 
Mascarilla facial, su uso evita que los microorganismos expulsados al hablar, toser o respirar lleguen al producto en manipulación o al paciente.
Características:

3 capas para mejor protección.
Producto desechable de un solo uso.
Protegen nariz y boca.

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

NTC 1733
Registro INVIMA
	500
	CAJA X  50 UNIDADES

	




2
	GUANTE ALGODÓN RECUBIERTO DE LÁTEX 
El guante recubierto látex corrugado diferentes aplicaciones tanto en condiciones húmedas como en seco, facilita el agarre y ofrece resistencia al desgaste y a cortes.
Usos:
Ensamblaje, Cuartos Fríos, Manipulación y transporte, Construcción, Metal mecánico, Procesos Industriales, Jardinería y Limpieza, Mantenimiento.

Características:
Recubrimiento de látex corrugado sobre guante de algodón para mayor fuerza y
Composición: látex y algodón

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

EN388
	500
	PARES

	




3
	BATA ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PARA PERSONAL DEL ARCHIVO 
Bata en tela anti fluidos para uso en labores de Archivo y biblioteca, puños con cierre en velcro, cierre en cremallera alta, dispone de dos bolsillos, uno en el pecho izquierdo y otro a la altura de la cintura en el lado derecho con cierre en velcro, Logo bordado del Comando General lado superior izquierdo y en la parte posterior bordado "Gestor Documental". Evita el contacto corporal del tronco, miembros superiores e inferiores, protegiéndolos de material particulado producto de la ejecución de la labor.
Uso:
Talleres, Laboratorios e Industrias de Alimentación administrativos
-Protección al usuario a su vestimenta del ensuciamiento por sólidos y líquidos
Características:
- Poliéster o poliéster algodón
- Color negro.
- Puños en velcro.
- Cierre de la bata en cremallera alto.
- Bolsillos adicionales en antebrazos con cierre en velcro
- Bolsillos en el pecho.

Tallas de acuerdo a solicitud del supervisor (S, M, L, XL y XXL)

El supervisor solicitara al contratista la cantidad de batas que tengan la palabra BIBLIOTECA O GESTOR DOCUMENTAL (7.5 CM) (SEGÚN SEA EL CASO) que sea bordado sobre la prenda (no parche) de acuerdo a la cantidad.
	80
	UNIDADES

	


4
	COFÍA: Red de nylon delgada para cabello.

Usos:
_ Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías.
- Tareas de limpieza.
- Tratamiento estético - capilar.
- Cosmetología
- Hospitales
- Laboratorios
- Supermercados
- Protección para caída de cabello
- Uso general

Características:
- Previene la caída al producto de cabello o partículas contaminantes provenientes del mismo.
- Producto desechable de un solo uso.
- No produce reacciones alérgicas.
- Cubre la totalidad del cabello.
- Por su peso mínimo no genera incomodidad permitiendo un uso prolongado.
- Color negro
Composición:
- Fabricada 100% nylon delgado

Este producto debe venir en paquetes de 100 unidades no se aceptan de manera individual. 
	2000

	PAQUETE X 100 UNIDADES

	







5
	TRAJE ANTIFRICCIÓN PARA MOTOCICLISTA:

Características:

1. Traje antifricción fabricado en tela de alta resistencia, que en el impacto recupera su forma y a la vez es suave para el uso
2. Debe estar conformado por pantalón y chaqueta que protege del arrastre entre 30 a 50 metros.
3. Debe estar fabricado en material con repelencia al agua.
4. Refuerzo en puntos vulnerables para Codo, Hombro, Rodilla.
5. Espalda en Eva de 10 mm semidura con perforaciones.

Usos:

Motociclistas

Características:
Forro: En malla secado rápido.
Visibilidad: Reflectivos y apliques de alta visibilidad, de alta durabilidad y reflexión.
Ajustes: Sistema de ajuste en mangas, cintura y bota de pantalón.
Ventilación: Sistema de ventilación para acondicionamiento del cuerpo.
Bolsillos: Diseñados por la comodidad de los usuarios, fácil acceso a ellos.
Resolución 5351 de 2007
	1
	UNIDAD

	





6
	GORRA CUBRENUCA
Gorra con cubrenuca ligera y durable. 
Especial diseño para cubrir la nuca y el rostro, elaborada para dar protección solar de cara y nuca.
Características:
- con cubrenuca tipo jersey, ligero y durable
- Tela de calidad superior
Cabeza de 3,4 o 6 paneles
Falda Cubre Cuello de Protección Solar (Pequeña, Mediana o Grande)
Visera normal o sándwich
Costuras sobre la visera (0,2,4 6 u 8)
Costuras internas forradas en tela
Ojaletes Bordados en Colores (opcional)
Botón Superior Forrado en Tela
-  Ajuste para la cabeza multi-talla.
- con líneas reflectivas de 2,54 cm (1")
- Colores acorde solicitud del COGFM.
- bordado Logo Comando General.
Composición:
- poliéster 100%
Norma técnica: ANSI/ ISEA 107-2015.


Los colores y diseños son solicitados por el supervisor del contrato
	40
	UNIDAD

	






7
	SEÑALIZACIÓN  RIESGO ELÉCTRICO 
Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. Con logo COGFM y SESST. Medidas: 20X20 CM
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1461 y/o ISO 16069


[image: ]

	50
	UNIDADES

	







	SEÑALIZACIÓN  SALIDA DE EMERGENCIA CON FLECHA SENTIDO HACIA ABAJO 
Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. Con logo COGFM y SESST. Medidas: 50X20 CM
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1461 y/o ISO 16069
[image: ]
[image: ] SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACION CON FLECHA SENTIDO DERECHA

SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACION CON  FLECHA SENTIDO IZQUIERDA[image: ]

	


30















30










30

Total 
90
	UNIDADES

	








	SEÑALIZACIÓN EXTINTORES 

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. Con logo COGFM y SESST. Medidas: 50X20 CM.

Cada extintor debe llevar una etiqueta o placa que indique su tipo y uso adecuado. Y en la señalización de extintores debería indicarse qué tipo de extintor (DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR).
[image: ]Para reconocer el tipo de extintor, se debe prestar atención a las letras o símbolos que lo identifican.

	30
	UNIDADES

	





	SEÑALIZACIÓN USO DE EPP

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 30X50 CM

	20
	UNIDADES

	





	SEÑALIZACIÓN PELIGRO SUSTANCIAS QUIMICAS
Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 20X20 CM

	15
	UNIDADES

	





	SEÑALIZACION USE LOS EPP

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 20X20 CM

	15
	UNIDADES

	
	SEÑALIZACION ESPACIO LIBRE DE HUMO
Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 20X20 CM

	25
	UNIDADES

	
	SEÑALIZACION EXTINTORES

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 30X20 CM


	60
	UNIDADES

	







	SEÑALIZACIÓN RADIACIONES NO IONIZANTES

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 20X20 CM

	15
	UNIDADES

	
	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO EL USO DE PERSONAL NO AUTORIZADO 

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 20X20 CM

[image: ]

	30
	UNIDADES

	
	SEÑALIZACIÓN ALMACENAR CORRECTAMENTE

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
[image: ]Medidas: 30X20 CM

	40
	UNIDADES

	
	
SEÑALIZACIÓN USE PROTECTOR AUDITIVO 

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 30X20 CM
[image: ]

	30
	UNIDADES

	
	
SEÑALIZACIÓN USE PROTECTOR AUDITIVO 

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 30X20 CM

[image: ]




	30
	UNIDAD

	
	
SEÑALIZACIÓN PRECAUCIÓN CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 20X20 CMPRECAUCIÓN
CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA







	10
	UNIDAD

	
	SEÑALIZACIÓN NO CORRA POR LAS ESCALERAS

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 30X20 CM
[image: ]

	10
	UNIDAD

	
	
SEÑALIZACIÓN PELIGRO POR CAIDA

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 20X20 CM

[image: ]


	10
	UNIDAD

	
	SEÑALIZACIÓN SILENCIO

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 20X20 CM
[image: ]

	10
	UNIDAD

	
	SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO GRITAR 

Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas. 

Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato.
Medidas: 20X20 CM


[image: ]
	10
	UNIDAD

	


8
	DELANTAL EN PVC BLANCO Delantal en PVC con correas ajustables al cuello y cintura, este material no es resistente a altas temperaturas y llamas. Está confeccionado para poder estar en contacto con alimentos de consumo humano y para salpicadura de líquidos y sólidos 

Usos: 
Especial para procesos alimenticios, restaurantes, hotelería, pasteurizadoras, laboratorios y limpieza en general.

Características:
Calibre: 18
Composición: 20% Poliéster • 80% PVC.
NTC 4615
NTC 3583
Resolución 2674 de 2013                        
	
02
	
UNIDAD

	





9
	RESPIRADOR N95 CON VÀLVULA DE EXHALACIÒN
Recomendado para protección respiratoria contra polvo, nieblas no aceitosas y humos metálicos o plásticos,

Usos:
Uso general para polvo y otras partículas
Características:
Válvula de exhalación
Color Blanco
Cartucho o Filtro incluido

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

42. CFR 84 NIOSH


	06
	CAJAS X 10 UNIDADES

	








10
	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS (OLORES MOLESTOS O NAUSEABUNDOS)
 
Respirador para protección contra partículas de aceite y sin aceite, posee capa de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos de gases ácidos, incluyendo aquellas con niveles molestos de gases ácidos, como ser dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y/o cloro.

Usos:
Industria Agrícola, Petróleo y Gas

Características:
Filtro de carbón
Reducción de vapor orgánico
Banda Elástica

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

NIOSH
42 CFR 84
	06
	CAJAS X 10 UNIDADES

	
11
	RESPIRADOR CONTRA PARTÌCULAS 

Respirador contra partículas sólidas y líquidas sin aceite, es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado Recomendado para protección respiratoria contra polvo

Debe cumplir con la siguiente normatividad:
NIOSH
42CFR84
	14
	CAJA X 20 UNIDADES

	



12
	GUANTES DE NITRILO AZUL O NEGRO 4.5G  

El guante desechable en nitrilo calibre 8 ambidiestros, no estériles, sin talco, está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza.

Características:
- Desechables
- Sin talco

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

NTC 2190
TALLAS S, M, L Y XL 

De acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato
	

400
	
Caja x 100 unidades

	


13
	GUANTES DE NITRILO VERDE
 
Guantes 100% Nitrilo Verde largos, resistente a productos químicos.

Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión, con una elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.

Características:
-Longitud: 45 cm

Debe cumplir con la siguiente normatividad:
EN 388:2016
TALLAS S, M, L Y XL de acuerdo a lo solicitado por el supervisor 
	110
	PARES

	



14
	GUANTES TIPO MOSQUETERO  
Los guantes tipo mosquetero empleado para protección en labores industriales que involucren un alto riesgo corrosivo, práctico y de fácil uso Brindan la posibilidad de proteger el brazo.

Características:
Calibre: 50
Libre de talco
Labrado en la palma de la mano y los dedos

Norma técnica NTC 1726

Tallas de acuerdo a lo solicitado por el supervisor
	24
	PARES

	





15
	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 
Guantes en látex de caucho natural, de acabado uniforme, libre de poros o perforaciones, hipoalergénico, libre de talco, con olor a caucho de látex natural.
Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano dentro de la amplitud requerida para su utilización.
Características:
Calibre: 35
Calibre Mínimo (milésimas de pulgada): 24
Longitud Mínima (mm): 295+5
Color a solicitud por el Supervisor
NTC 1726
Tallas de acuerdo a lo solicitado por el supervisor
	150
	PARES

	






16
	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 
Guante en látex natural  con relieve antideslizante sobre la palma y los dedos, orillo de refuerzo para protección de manos en las labores de limpieza, ante la presencia de agentes  externos como, soluciones diluidas de detergentes, lava lozas, cloro,  baja temperatura del agua y otros líquidos.
Usos:
Industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Petrolera, Institucional, Constructora, Frigorífica y de Floricultura.
Características:
Calibre: 25
Calibre Mínimo (milésimas de pulgada): 24
Longitud Mínima (mm): 285

Tallas de acuerdo a lo solicitado por el supervisor
	860
	PARES

	


17
	GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 1 7500 
Guantes aislantes eléctricos para trabajos bajo tensión.
Deben cumplir con:

1. Estándares de resistencia
2. Protección y aislación eléctrica
3. Protección contra acido, aceite y bajas temperaturas.
4. Protección de actividades donde se manipule una tensión máxima de 7500 voltios.

Usos: Riesgos Eléctricos, energía, mantenimiento, telecomunicaciones.

	8
	PARES

	


18
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA DIADEMA
  
Protector auditivo con copas en ABS, NRR 29 dB espuma interna y cojinete para aislar y atenuar los niveles de ruido perjudiciales para la salud, sin afectar la audición en la conversación normal.
Características:
-Las copas giran sobre su eje horizontal con desplazamiento en la diadema hacia arriba y hacia abajo, permitiendo la graduación a la altura de la oreja
-Los cojines antialérgicos de las copas brindan comodidad y un adecuado ajuste, mejorando el nivel de atenuación de ruido en diferentes frecuencias, evitando incomodidades y lesiones.

Norma técnica: ANSI S3.19  y/o  EN 352.1:2003 CE, NTC 2272 o normas subsiguientes.
	12
	UNIDADES

	



19
	PROTECTORES SEMIVULCANIZADOS

Se fabrican individualmente para que encajen en el oído del trabajador, con silicona Alemana de textura suave y antialérgica, la  elaboración es hecha con jeringa (no a mano) para garantizar que cumpla las normas de atenuación, están cubiertos con una capa de silicona transparente para darles más duración e higiene y evitar así que adhiera mugre, no maneja molde.
Pueden ser de color rojo o azul
Norma técnica  ANSI3.19


	12
	PARES

	



20
	GAFA DE SEGURIDAD CON LENTES DE POLICARBONATO

  Los lentes no deben distorsionar la visión del usuario, deben tener protección frontal, lateral contra impactos moderados, chispas, partículas y rayos ultravioleta.

Características:
- Diseño liviano.
- Montura graduable.
- Alta protección contra rayos UV.

Norma técnica: ANSI Z87 -  EN166 CE






	120
	UNIDAD

	

21
	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A
Maletín térmico grande 

	GASAS LIMPIAS PAQUETE
	Paquete X 20
	1

	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4″
	Unidad
	1

	BAJALENGUAS
	Paquete por 20
	1

	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN
	Caja por 100
	1

	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS
	Unidad
	1

	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS
	Unidad
	1

	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
	Unidad
	1

	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS
	Unidad
	1

	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS
	Unidad
	1

	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)
	Frasco x 120 ml
	1

	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc
	Unidad
	2

	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL
	Unidad
	1

	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml
	Unidad
	1

	TOTAL
	
	14



Nota 1: Debe incluir señalización Con cinta doble faz de mínimo 2x2cm en cada esquina de la señalización. Lámina de polietileno de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía con pictogramas y colores FOTOLUMINISCENTE de duración de 8 Horas Logo COGFM y SESST, suministrados por el supervisor del contrato. Medidas: 20X20 CM.

Nota 2: El botiquín debe venir con el escudo del comando general de las fuerzas militares bordado de la parte frontal con una medida de 5x6 cm (5 de alto x 6 de ancho).
[image: ][image: ][image: ]
	80
	UNIDAD

	




22
	RESPIRADOR MEDIA CARA 

CARETA MEDIA CARA: Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

Características:
-Diseño de bajo perfil, Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, con disponibilidad en tallas (pequeña, mediana y grande).
- Fabricado en elastómero liviano para mayor comodidad en largos periodos de uso.
- Arnés de cabeza y distintos tamaños que se ajusta fácilmente a los usuarios

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

NIOSH/MSHA  

	15
	UNIDAD

	23
	FILTRO PARA PARTÍCULAS N95
Este filtro permite proteger al usuario de ciertos polvos, brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles, sólidos y líquidos sin aceite. Uso:
Diseño y construcción, Mantenimiento industrial.
Se usa combinado junto con los cartuchos para brindar mayor protección, así como en respiradores de media cara y cara completa.

Características:
Composición: Poliéster

Debe cumplir con la siguiente normatividad:

NIOSH 42.CFR.84. o registro INVIMA vigente
	06
	CAJA X 20 UNIDADES

	










24
	CARTUCHO BLANCO: VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS:  
El uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo la fabricación de productos químicos, grabado de vidrio, pulpa, papel y laboratorios. Si se coloca correctamente, ayuda a proporcionar protección respiratoria de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con las caretas media o 50 veces PEL con caretas completas. Caretas completas deberán ser aptos mediante prueba de ajuste cuantitativa para reclamar factor de protección asignado por encima de 10 en el modo de presión negativa. No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).Usos: fabricación de productos químicos, grabado de vidrio, pulpa, papel y laboratorios
Características: Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 ppm de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 ppm. de cloruro de hidrogeno y 25 ppm. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa, con soporte de filtro de bayoneta.
	12
	PARES
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	CARTUCHO OLIVA /NEGRO: CARTUCHO PARA FORMALDEHÍDO Y VAPORES ORGÁNICOS, 
Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio Se usa en una variedad de aplicaciones, incluidas laboratorios, procesamiento de madera, fabricación de alfombras y fabricación de metales primarios. Cuando se ajusta de forma apropiada brinda protección respiratoria contra el formaldehído y contra ciertos vapores orgánicos en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permitido (PEL, por sus siglas en inglés) con piezas faciales medias o de hasta 50 veces con piezas faciales completas. Las piezas faciales completas se deben someter a pruebas de ajuste cuantitativo para asegurar un factor de protección asignado superior a 10 en modo de presión negativa. No son aptas para usar en ambientes que representan un peligro directo para la vida o la salud (IDLH, por sus siglas en inglés). La OSHA requiere que los lentes a prueba de gas se usen con respiradores de media cara cuando se emplean para proteger contra el formaldehído.
Variedad de aplicaciones, incluyendo procesamiento de madera. 
· 
Aprobado por la (NIOSH) de Estados Unidos

	12
	PARES

	







26
	CARTUCHO NEGRO VAPORES ORGANICOS 
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros), etc. Aprobado por NIOSH contra no más de 1000 p.p.m de ciertos vapores orgánicos.
El cartucho se puede usar para concentraciones de vapor de hasta 10 veces el Límite de exposición permisible (PEL) con respiradores de medio rostro o 50 veces PEL con respiradores de rostro completo. Dentro de las industrias en las que este cartucho se usa comúnmente estan industria química, construcción, petróleo y gas y transporte. Este cartucho de vapor orgánico funciona con los respiradores de medio rostro y rostro completo de 3M ™ series 6000, 7000 y FF-400 con soportes de bayoneta. El cartucho está aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional) para entornos que contienen ciertos vapores orgánicos. Al cartucho se le ha asignado el código de color "negro" en el sistema NIOSH. Respirar los vapores orgánicos puede suponer un riesgo para su salud.
	12
	PARES
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	CARTUCHO NARANJA VAPORES MERCURIO O GASES DE CLORO
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores de mercurio o gas cloro, está diseñado para usarse con las secciones frontales media y completa de la serie 6000 de 3M® y secciones frontales con sujetadores de cartuchos de estilo bayoneta de la serie 7000 de 3M®. 
Brinda protección respiratoria contra cloro, mercurio y dióxido de azufre. Aprobado para protección respiratoria contra no más de: 0.5 p.p.m de vapores de mercurio 5 p.p.m. de cloro.
Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa. No lo use en ambientes que sean inmediatamente peligrosos para la vida o la salud.
	12
	PARES
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	GUANTES PARA MOTOCICLISTA:

Guantes resistentes a la abrasión ofrecen comodidad y protección, en material de color fluorescente que ayuda a mantenerse visible en la distancia, junto con la posibilidad de ajuste, favoreciendo la seguridad. Todo el acabado está rematado con bandas reflectantes de 3 mm. De alta visibilidad.
Usos:
Motociclistas

Características:
Bandas reflectantes de 3 mm.
Cámaras de ventilación de fibra de carbono en nudillos y dedos.
100% cuero de vaca.
Corte alto en las muñecas con cierre de velcro.
Forro acolchado en palmas y muñecas.
Anti-transpirables.
Resistentes a la abrasión, roturas y perforaciones.

Tallas de acuerdo a lo solicitado por el supervisor
	1
	PAR
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	GUANTES DE VAQUETA

Fabricados con vaqueta sencilla flexible, con refuerzo en la palma.

Características:

Protección en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, fresadores, etc

Características:
Costuras con doble refuerzo.
manga corta
Tamaño aproximado de 22cm
Material: Vaqueta
Tallas de acuerdo a lo solicitado por el supervisor
	24
	PARES
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	CAMILLA RÍGIDA CON KID DE INMOVILIZACIÓN

Fabricada en:
Polietileno de alta resistencia.
Arnés preferiblemente reflectivo.
Resistencia al agua y rayos x.
Características:
- Asas ergonómicas
- Arnés de sujeción en cinco (5) puntos.
- Inmovilizador Cervical
- Resistente a fuertes impactos
- Camilla extendida (LxAxA) 183x45x4 cm, Peso 6.5Kg.
- Soporta hasta 180Kg
- Gancho 20 libras
- Señalización
	20
	UNIDADES

	


31
	CASCO ABATIBLE PARA MOTOCICLISTA   
Está diseñado para reducir la fuerza de impacto resultado de un golpe superior o laterales de la cabeza. 

. Debe cumplir con la norma NTMD 0015 A3.
. Para el cumplimiento del numeral "2.3.7" del NTMD 0015 A3, el color del casco deber ser NEGRO.
.El proveedor seleccionado, en el plazo de ejecución, y al momento de la entrega de los elementos, deberá adjuntar para estos, certificado de laboratorio nacional y/o internacional en el cual se certifique que los cascos suministrados cumplen con los requisitos generales, específicos de rotulado y de empaque de la norma NTMD 0015 A3 que sean aplicables de acuerdo con las presentes especificaciones. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que la cantidad a adquirir de este ítem es inferior a la establecida en los diferentes numerales que se desprenden del numeral "4. PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO” de la NTMD 0317; para efectos de la certificación, el muestreo para el cumplimiento de requisitos generales, específicos, de rotulado y de empaque, deberá hacerse así: Tamaño de muestra: 3, Número de aceptación: 1, Número de rechazo: 2.   
. Tallas: M, L, XL correspondientes a los rangos y tamaños que establezcan las normas con la que se entreguen los cascos.
. La cantidad de cada una de las tallas requeridas será informada por el supervisor del contrato, al proveedor seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
Nota: A los bienes a suministrar no les aplica lo dispuesto en la fe de errata de la NTMD 0015 A3. Tampoco les aplica lo dispuesto en el numeral 
"3.1.13.2 Sistema Intercomunicador" de la NTMD 0015 A3. Tallaje coordinar con el supervisor.
	01
	UNIDAD
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	ARNES MULTIPROPÓSITO CON 6 ARGOLLAS 

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, arnés Dieléctrico
de peso ligero en reata polyester estilo en X, posee una argolla dorsal en “D”
dieléctrica para detención y restricción de caídas, argollas laterales en “D”
dieléctricas para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en “D”
dieléctrica, ascenso y descenso controlado, soporte lumbar con diseño
ergonómico
Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier
herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.
- Reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego)
- Soporte Lumbar para mayor comodidad
- Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb
- Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf
- Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf
- Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV
- Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico
- Mariposa Pequeña en plástico
- 2 Triángulos porta eslinga
- Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico
- Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección.
- Estilo en X
- Talla Universal
- Etiqueta única de producto
Cumple con las siguientes normas:
ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.11–2014
	5
	UNIDAD
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	CHAQUETA CONVERTIDA A CHALECO  

Chaqueta tipo brigadista, hecha en tela tipo orión de Lafayette, color negro (convenir con supervisor de contrato), con tecnología para lluvia y el sol, 100% impermeable más protección solar, con las siguientes características: 
· Capota con interior del cuello.
· 01 bolsillo exterior para documentos, 02 bolsillos exterior con cremallera en nylon vertical escondida, bolsillo de parche exterior y mangas removibles.
· En el interior debe tener porta bolígrafo, bolsillo al interior grande para guardar documentos y doble bolsillo mediano en velcro.
· Puños con charreta y broche.
· Pinza de ruedo en encauchetado.
· Las chaquetas deben ir marcadas con el escudo de la entidad en el frente y con las iniciales SGSST. el escudo de la parte frontal debe medir 5x6 cm (5 de alto x 6 de ancho), mientras que las iniciales deberá medir 07 cm de ancho x 02 cm de alto
.
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	GORRA BEISBOLERA

Gorra Publicitaria en Drill con 5 paneles en dril liviano, frente fusionado.

Características:
Visera indeformable
Marca: 8 cm / Screen / Bordado
Color: negro 
Encintado interior
Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en material textil, una hebilla, un remache y un ojete metálicos.
En el lado izquierdo de la abertura en forma de semicírculo de la parte posterior (vista de frente al evaluador), la gorra debe tener una correa de ajuste, elaborada con textil doble del mismo material principal, se debe sujetar al cuerpo de la gorra por medio de una costura doble, la correa en el contorno libre debe tener una costura de pespunte ubicada a 3 mm ± 1 mm del borde. 
Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos debe llevar un botón, forrado con el mismo material textil principal y remachado en la parte interna. 3.1.6 Ojetes de Ventilación. La gorra debe tener seis ojetes de ventilación uno en cada casco, los cuales deben estar bordados con hilo a tono con el material principal y comunicar directamente con el interior de la gorra. 
Tafilete: en el contorno parte interna, debe llevar un tafilete color verde aceituna a tono con el material principal, con entretela tejida interna y los extremos doblados hacia la parte interna de la misma.
El tafilete va unido a los cascos de la gorra por medio de costura doble, asimismo debe llevar tres costuras paralelas en todo el contorno, la primera debe ubicarse a 6 mm ± 1 mm de la costura doble, la siguiente costura debe tener una distancia de separación respecto de la anterior de 13 mm ± 1 mm y la tercera se ubica a 6 mm ± 1 mm de la segunda costura. El tafilete en la parte interna debe tener una banda plástica que refuerza el contorno interno de la gorra. 3.1.8 Visera. Debe estar elaborada en material plástico, en la parte superior debe estar forrada en el mismo material textil principal y en la parte inferior con textil tejido diagonal en una sola pieza, en la parte superior interna debe tener una entretela no tejida fusionable de color gris. En la gorra para el personal de oficiales el tejido diagonal de la parte inferior, debe formar un ribete en la parte superior de la visera de 5 mm ± 1 mm de ancho (dimensión tomada desde el borde de la visera), este ribete debe unirse al material textil de la parte superior de la visera en la base de la randa.

	12
	UNIDAD
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	CHALECO BRIGADA DE EMERGENCIA:

Fabricado en Dril vulcano y algodón, color rojo con cremallera.
Logo del COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES actualizado y bordado en la parte superior izquierda (este debe ser bordado en la prenda no parche).
Cuatro (4) cintas reflectivas de 3 cms de ancho de 500 candelas dos (2) en la parte posterior y dos en la parte delantera.
Tallas de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato.
Bolsillos con cierre en velcro y cremallera.
Letrero bordado con la palabra "BRIGADISTA" en parte posterior.
Características:
- Color rojo
- Cierre en cremallera alto.
- Seis (6) bolsillos, dos (2) bolsillos para bolígrafos, dos (2) con cierre en velero y dos (2) con cierre de cremallera.

El supervisor del contrato deberá verificar el modelo previamente.

	20
	UNIDADES
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	CASCO TIPO I CLASE E CON ADAPTACIÓN PARA PROTECCIÓN AUDITIVA Y VISUAL 
Está diseñado para reducir la fuerza de impacto resultado de un golpe superior o laterales de la cabeza. Reduce el peligro de contacto con conductores de alto voltaje. 
Características:   
- Casquete interno en poliestireno expandido de alta densidad.
- Suspensión en cinta de nylon sencilla para distribuir la absorción de la energía resultado de un impacto.
- Barbuquejo de 3 puntos de apoyo fijo en reata, ensamblado por medio de tornillos plásticos de alta resistencia.
- Banda frontal sintética con soporte tejido y perforaciones para transpiración.
- Sistema de ajuste rachet.
- Visera corta para mayor ángulo de visión por parte del usuario.
- Resistencia dieléctrica.

	1
	UNIDAD



	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	Los elementos o productos para suministrar deberán ser de óptima calidad, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas, aspectos que serán verificados y aprobados por el supervisor del contrato. En caso de observarse mala calidad de los elementos o productos, o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en las especificaciones técnicas requeridas, el futuro contratista deberá remplazarlo en un plazo máximo de 48 horas después de la devolución de los elementos.

	[bookmark: _GoBack]Entregar en forma oportuna todos los elementos que sean requeridos durante la ejecución del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas el cual no podrá superar el plazo de ejecución del contrato. 

	Entregar los elementos empacados y protegidos, comprometiéndose a reponer o reparar las pérdidas que ocurran antes de la correcta entrega.

	Los elementos de protección personal (EPP) deberán ser nuevos, originales, empacados de fábrica (según aplique), protegidos y debidamente embalados y no remanufacturados.

	Deben estar marquillados indicando:
Fecha de fabricación.
No. De lote.
No. de parte.
Normas de gestión de calidad que cumplen.                                                                                                                                                          País de fabricación.

	El tallaje y colores requeridos para los elementos o productos (según aplique), serán suministrados por el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al inicio del plazo de ejecución del futuro contrato.

	El oferente deberá presentar las fichas técnicas de los elementos solicitados y deberá entregar los productos ofertados.

	NOTA 1: El tallaje tanto para calzado como para prendas de vestir deberá ser tomado por el contratista a todos y cada uno de los funcionarios del COGFM mediante solicitud por parte del supervisor del contrato.

	NOTA 2: El futuro contratista debe garantizar en su totalidad el tallaje según la medida de cada uno de los funcionarios sin excepción alguna.

	NOTA 3: El futuro contratista debe garantizar en su totalidad el cumplimiento de las fichas técnicas entregadas.

	NOTA 4: El futuro contratista debe tener contacto permanente con el supervisor del contrato para verificar el diseño y calidad del material de acuerdo a las especificaciones, ejemplo: chalecos, chaquetas, entre otros.

	NOTA 4: el contratista deberá pedir al supervisor el escudo en alta resolución y no podrá modificar colores ni ser bordado en parche, solo se acepta bordado directamente en las prendas. 

	GARANTIA

	El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7º de la Ley 1480 de 2011), para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes, firmada por parte del representante del oferente seleccionado o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

	Durante el periodo de garantía el oferente seleccionado deberá cumplir con los siguientes requisitos.

	Es obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011, de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	Se deberá garantizar que todos los bienes a suministrar dentro del objeto contractual, serán nuevos, originales y no re manufacturados, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.





_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos bienes bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal 
Empresa:
NIT.
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