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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-044-2025

OR07-3202060-18_1-046 - OR05-3202032-1-006 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas y motores fueras de borda asignados a los Parques Nacionales Naturales Sierra de La Macarena y Tinigua ubicado en el municipio de La Macarena, Meta, en el marco del proyecto de conservación.

1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

1.1 CLASIFICACION UNSPSC Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:



	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	25191700
	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Equipo para servicios de transporte
	Equipo para el mantenimiento de vehículo
	25191701 Equipos de balanceo de llantas

	
	
	
	
	25191702 Equipos de alineación de llantas

	
	
	
	
	25191742 Máquina para lavar partes de vehículos

	78181502
	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
	Servicios de Mantenimiento o reparaciones de transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	Reparación de Transmisiones

	78181503
	
	
	
	Servicios de cambios de fluidos de transmisión o de aceites

	78181505
	
	
	
	Servicio de inspección de vehículos

	78181507
	
	
	
	Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros



3.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

3.2.1. El proponente debe efectuar mantenimiento preventivo y/o correctivo incluyendo mano de obra y repuestos originales a las motocicletas del PNN Tinigua a las siguientes motos:

	PARQUES NACIONAL NATURAL TINIGUA

	Marca
	Placa
	Cilindraje
	Modelo

	Yamaha XTZ
	BUS 62
	125 cc
	2008

	Yamaha XTZ
	BUS 58
	125 cc
	2008

	Yamaha XTZ
	WEA 54 C
	125 cc
	2013

	Yamaha XTZ
	WEA 55 C
	125 cc
	2013

	Yamaha XTZ
	WEA 56 C
	125 cc
	2013

	Yamaha XTZ
	PGA 50 D
	125 cc
	2017

	Yamaha XTZ
	PGA 51 D
	125 cc
	2017

	Yamaha XTZ
	ZEM 24E
	125 cc
	2019

	Yamaha XTZ
	ZEM 25E
	125 cc
	2019

	Honda XR
	JBW 81F
	150 cc
	2021

	Honda XR
	JBW 83F
	150 cc
	2021

	Yamaha
	79904
	20HP
	2024



3.2.2 El proponente debe efectuar mantenimiento preventivo y/o correctivo incluyendo mano de obra y repuestos originales a las motocicletas del PNN Sierra de La Macarena a las siguientes motos:

	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA

	Marca
	Placa
	Cilindraje
	Modelo

	Yamaha XTZ
	BUS 54
	125 cc
	2008

	Yamaha XTZ
	BUS 57
	125 cc
	2008

	Yamaha XTZ
	BUS 64
	125 cc
	2008

	Yamaha XTZ
	BUS 68
	125 cc
	2008

	Yamaha XTZ
	PGA 48 D
	125 cc
	2017

	Yamaha XTZ
	PGA 49 D
	125 cc
	2017

	Yamaha XTZ
	ZEM 22E
	125 cc
	2019

	Yamaha XTZ
	WEA 50C
	125 cc
	2013

	Yamaha XTZ
	WEA 60C
	125 cc
	2013

	Yamaha YBR
	LSR-80
	125 dx
	2009

	Yamaha YBR
	LSR-81
	125 dx
	2009

	Honda XR
	JBW 77F
	150 cc
	2021

	Honda XR
	JBW 79F
	150 cc
	2021

	Yamaha
	70072
	20HP
	2021



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación óptima de las motocicletas y motores fuera de borda, buscando generar seguridad a sus usuarios, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los bienes en condiciones favorables, estos mantenimientos preventivos se tienen previstos realizar una vez a las motocicletas asignados y en consecuencia los trabajos serán los siguientes:

	Mantenimiento Preventivo Motocicleta Modelo YAMAHA

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Denominación del bien
	Características Técnicas

	Combustible y filtros
	Comprobación de fugas u obstrucción de la llave manual y/o automática de la llave paso de combustible.

	Carburador
	Limpieza de Carburador

	
	Revisión de Marcha mínima, máxima

	
	Limpieza de Filtro aire

	
	Limpieza deposito combustible y conductos

	Sistema eléctrico
	Inspeccionar carga batería y líquidos

	
	Inspeccionar sistema de arranque 

	
	Inspección sistema eléctrico mandos y cableado

	
	Inspección bujías 

	Aceite de motor y filtro
	Cambio de aceite 4T

	
	Revisión de filtros de aire

	Motor
	Inspeccionar y ajuste cabeza de fuerza (válvulas)

	
	Comprobación fugas (retenedores) y empaques.

	Transmisión
	Revisión Kit de Arrastre

	
	Revisión porta bandas 

	
	Revisión rodamientos delanteros y traseros 

	
	Revisión de bujes de tijera

	Frenos
	Comprobación del circuito hidráulico y mecánico, de frenos fugas (mordazas, cilindros empaques). 

	
	Revisión desgaste pastillas y bandas. 

	
	Revisión de disco de freno

	Amortiguación
	Revisión de bujes de tijera

	
	Revisión retenedores de barras

	Ruedas/Neumáticos
	Comprobación desgaste llantas, neumáticos, presión aire, tensado de rayos, eje, tensado y alineado ruedas.

	Arranque del motor-Encendido
	Revisión encendido (Pedal, suiche y mandos)

	Servicio de inspección de vehículos
	Revisión Técnica Mecánica y emisiones de Gas (Certificado CDA)



	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOR FUERA DE BORDA

	Denominación del bien
	Características Técnicas

	Combustible y filtros
	Limpieza de carburador

	Motor
	Engrase general motor

	Transmisión
	Revisión de seguros, empaques de culata, empaque de bomba, empaque tornillos de transmisión

	Eléctrico
	Revisión sistemas eléctricos



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas de las motocicletas lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos originales de la marca de las motocicletas o en su defecto de las marcas con que las motocicletas salen de fábrica, aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos. 

	Mantenimiento Correctivo Motocicleta YAMAHA

	DENOMINACIÓN DEL BIEN

	Denominación del bien
	Características Técnicas

	Transmisión
	Cambio de bujes de tijera (Bujes; tornillo)

	
	Cambio de porta bandas 

	
	Cambio de rodamientos

	
	Cambio Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)

	Encendido
	Cambio de Bujía

	
	Cambio de suiche

	
	Cambio patada de  arranque

	
	Cambio de motor de arranque 

	Combustible y Filtros
	Cambio filtro de aire

	
	Cambio Filtro de combustible

	Carburación
	Cambio kit de carburación (flotador, punzón, chicler moto XTZ) 

	
	Cambio de codo goma carburador filtro de aire

	Sistema Eléctrico
	Cambio de bujías 

	
	Cambio de direccionales 

	
	Cambio de bombillo farola 

	
	Cambio de stop

	
	Cambio fusible

	
	Cambio de batería Seca

	
	Cambio de Regulador de batería

	Sistema de Frenos
	Cambio de pastillas

	
	Cambio de bandas

	
	Cambio de disco

	
	Cambio mordaza

	
	Cambio cilindros (caliper)

	Sistema de Velocidad
	Cambio de Engranaje de Velocímetro 

	
	Cambio de guaya velocímetro 

	Amortiguación
	Cambio de bujes tijera

	
	Cambio retenedores de barras

	Dirección
	Cambio de cunas

	
	Cambio de balineras de espigo (Superior e inferior)

	Sistema de Motor
	Reparación de cabeza de fuerza motor 

	Rodamiento
	Cambio de balineras delanteras y traseras (Llantas)

	
	Cambio aro rin

	
	Cambio de rayos

	Accesorios
	Cambio de guardabarro delantero

	
	Cambio de tapas laterales

	
	Cambio de colera

	
	Cambio de espejos

	Servicio de Inspección de Vehículos
	Revisión Técnica Mecánica y emisiones de Gas. (Certificado CDA)



	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOR FUERA DE BORDA

	Denominación del bien
	Características Técnicas

	Motor fuera de Borda
	Cambio de eje central

	
	Cambio del pasador de seguridad de la hélice

	
	Cambio del eje de pata

	
	Cambio de aceite trasmilue

	
	Cambio de filtro

	
	Cambio de aceite w 50

	
	Cambio de bujías

	
	Cambio de sellos

	
	Cambio de sistema de bombeo

	
	Cambio de hélice



3.3 ELEMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

El proponente deberá acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos y personal mínimos requeridos para la prestación del servicio:

3.3.1 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS

	SERVICIO DE SERVITECA
	CANTIDAD

	Alineador de luces
	1

	Balanceador
	1

	Cargador de batería
	1

	Equipo de análisis fallas eléctricas
	1

	Equipo de sincronización electrónica
	1

	Escáner para lectura códigos de falla
	1

	SERVICIO DE LUBRICACIÓN
	CANTIDAD 

	Área del servicio
	1

	Banco de trabajo
	1

	Dispensador neumático de aceite
	1

	Dispensador y pistola de engrase
	1

	SERVICIO DE LATONERÍA Y PINTURA
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Compresor de aire
	1

	Equipo de pintura
	1

	Equipo de soldadura autógena
	1

	Equipo de soldadura eléctrica
	1

	Equipo de soldadura mig
	1

	Taladros neumáticos
	2

	SERVICIO DE TALLER
	CANTIDAD

	Banco o mesa de trabajo
	1

	Diferenciales
	2

	Elevadores de columna
	2

	Gatos hidráulicos
	6

	Manuales para diferentes marcas
	1 C/U

	Medidor de presión bomba de gasolina
	1

	Prensa hidráulica
	2

	ADMINISTRACIÓN
	CANTIDAD

	Almacén de repuestos con stock
	1



[bookmark: _Hlk191366760]3.3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente a través de su Representante Legal, debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia acompañada de las respectivas hojas de vida con diligenciar el siguiente cuadro:

	FUNCIONES
	CANTIDAD MINIMA

	Mecánicos (frenos, suspensión, dirección, embragues, caja de velocidades, transmisión, motor)
	1

	Electricista
	1

	Jefe de Taller
	1



El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.

Aportar los repuestos originales e insumos que se requieran para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al PNN Sierra de la Macarena y al PNN Tinigua.

0. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

- Los repuestos deberán ser originales de fábrica, es decir de la misma marca  de las motocicletas o de las marcas con las que sale fabricado, garantizando así las mismas tolerancias de manufactura, misma resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc, para garantizar la seguridad e integridad de  sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento, así mismo reduciendo las posibilidades de detrimento patrimonial de los bienes del estado por el uso de repuestos que generen mayor desgaste a la motocicleta por no cumplir con los estándares de calidad del fabricante del automotor, que garantizan su óptimo funcionamiento.

Nota: La originalidad de los repuestos deberá ser demostrada al supervisor mediante la entrega de los empaques de los repuestos, el proponente garantiza con su oferta que se permitirá el acceso al taller al responsable de las motocicletas del PNN Sierra de la Macarena y del PNN Tinigua para verificar la originalidad de los repuestos y la calidad del mantenimiento realizado.

- El proponente deberá cotizar el valor unitario de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los mantenimientos solicitados y presentar la descripción del trabajo a efectuar, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la presente invitación. No se aceptan propuestas parciales.

-La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores será el valor total de la propuesta para el suministro de servicios. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

-Teniendo en cuenta que la información del estudio de mercado y las especificaciones técnicas son precios e ítems de referencia, los repuestos y cantidades que requieran los elementos para su adecuado funcionamiento, serán requeridas previamente por el supervisor del contrato, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el contratista, el cual debe ser realizado obligatoriamente la primera vez que revise las motocicletas, y las veces que el supervisor del contrato lo requiera; así como al presupuesto asignado.

NOTA: En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

Definición Técnica. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales para las motocicletas del PNN Sierra de la Macarena y el PNN Tinigua.

Invariabilidad de los Precios. El proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad. Los precios de los repuestos deben corresponder a los que ofertó el proponente con su propuesta y en caso de que éste presente variación al momento de ser requerido para su instalación, deberán ser cotizados y aprobados por el supervisor del contrato. EI proponente deberá reintegrar al PNN Sierra de la Macarena y al PNN Tinigua los repuestos o partes que fueron objeto del cambio.

[bookmark: _Hlk191366898]INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y RECURSO HUMANO: El proponente deberá contar con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias y recurso humano calificado para atender el objeto del contrato con ubicación en el municipio de La Macarena, Meta.

El proponente deberá certificar que dispone de un establecimiento en el municipio de La Macarena - Meta, que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. Igualmente deberá disponer con recurso humano calificado y en general con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para atender el objeto del contrato. La verificación la realizara un funcionario o contratista del PNN Sierra de la Macarena y/o PNN Tinigua, durante el plazo indicado en el cronograma para verificar los requisitos habilitantes. De dicha visita se levantará un acta que hará parte del informe de evaluación.

Para acreditar este requisito el proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal en la que manifieste que dispone con un establecimiento dedicado al mantenimiento y reparación de camionetas el cual cuenta con espacio suficiente, con la infraestructura segura, adecuada y equipada para la ejecución del objeto a contratar, además de contar con el personal mínimo requerido dotado de todos sus elementos de protección personal. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. [bookmark: _Hlk161388580]Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
2.  El contratista deberá facturar por separado al PNN Sierra de la Macarena cuyo correo es macarena@parquesnacionales.gov.co y PNN Tinigua cuyo correo es tinigua@parquesnacionales.gov.co.
3.   El contratista deberá entregar una Certificación membretada y firmada una vez realizado el mantenimiento respectivo del bien, informando la vida útil que le queda a los bienes que se les efectuó el mantenimiento, puede ser una certificación en donde se especifique uno a uno los numero de placa y la vida útil restante que se considere de acuerdo a su estado o informar si el mismo su vida útil terminó y por ende se debe dar de baja.
4.   Una vez inicia la ejecución del contrato, el contratista deberá subir en la plataforma SECOP II en la opción EJECUCION CONTRACTUAL las facturas después de radicarlas en la Entidad Estatal. en esta sección podrá cargar los informes de actividades y en general documentos de la ejecución contractual que la Entidad Estatal le solicite.
5.   Garantizar que la revisión, diagnóstico y en caso de ser aprobado el mantenimiento de las motocicletas y motores fuera de borda al momento de ingresar a los centros de servicio y/o talleres por parte del personal del mismo deberá realizarse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al ingreso de la motocicleta e informar al Supervisor los retrasos que surjan.
6.   Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Si en el tiempo normalmente requerido para la realización de un trabajo, se presentan imprevistos, adiciones o demoras justificadas a los trabajos solicitados, se deberá contar con el visto bueno del Supervisor del contrato, quien será el único autorizado para verificar tales hechos y autorizar los nuevos tiempos.
7.   Ofrecer una garantía de 3.000 Km, para cada uno de los mantenimientos, repuestos, elementos o partes remplazadas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos. 
8.   Permitir el acceso del supervisor (es) del contrato o al personal que este designe, a las instalaciones del contratista, a efectos de verificar el diagnóstico, originalidad de los repuestos, calidad del mantenimiento que se realice a la motocicleta y motores fuera de borda en el taller.
9.   Garantizar que los trabajos a realizar se acogen a las especificaciones técnicas solicitadas por el o los Supervisores del Contrato.
10. Contramarcar los repuestos instalados para efectos de control.
11. Entregar las baterías plomo – acido al mecanismo de devolución que haya establecido el fabricante o importador de las mismas, de conformidad con lo señalado en la Resolución 0372 de 2009 proferida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Para lo cual deberá entregar copia al área protegida de la certificación de entrega y disposición final de estos residuos a los gestores debidamente autorizados o al canal de devolución que se haya establecido para este tipo de residuos.
12. Garantizar que los filtros instalados durante los mantenimientos cuenten con un sello de calidad expedido por una entidad certificadora en calidad y reconocida a nivel nacional, presentar evidencia con la respectiva de factura.
13. Garantizar que los servicios a realizar no afecten el funcionamiento y las características físicas; internas o externas del vehículo, o que se produzcan daños en la pintura. En caso contrario que se solicite algún mantenimiento que al ejecutarse pueda afectar el funcionamiento o alguna característica del automotor, se deberá notificar al supervisor antes de realizarlo, las afectaciones o daños que puedan surgir y previa cotización del costo adicional de estas reparaciones, las cuales deben ser aprobadas por el supervisor del contrato mediante una remisión. 
14. Rehacer por su cuenta los servicios no recibidos a satisfacción por el supervisor o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas, sin perjuicio de la respectiva garantía de calidad de los servicios que debe aportar el proponente u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Dirección Territorial Orinoquia considere pertinentes. Estas actividades que deban rehacerse no implicaran modificación en el plazo de ejecución del contrato, al programa de trabajo o al valor pactado, los servicios mal ejecutados o en los que se hayan utilizado repuestos o insumos incorrectos o con especificaciones inferiores o diferentes a las requeridas, o por mala instalación de partes o repuestos.
15. Responder por los daños ocasionados por la manipulación de las motocicletas y motores fuera de borda dentro y fuera del taller del contratista, mientras se encuentre en proceso de reparación o pruebas, estos deben ser asumidos por este, sin ningún costo para la Dirección Territorial Orinoquia. 
16. Elaborar fichas técnicas por cada motocicleta y motores fuera de borda de los servicios realizados, repuestos suministrados y novedades, dichas fichas deberán adjuntarse a los documentos de facturación mensualmente o cuando sean requeridas por los Supervisores del Contrato. 
17. Una vez la motocicleta ingrese al taller, el contratista deberá de realizar el diagnóstico respectivo de las condiciones generales y especificas del mismo, este documento se entregará por escrito, para la entrega del diagnóstico se tendrá 48 horas siguiente del ingreso de la motocilceta y motores fuera de borda al taller. Con el diagnostico el contratista deberá anexar la cotización de la mano de obra y repuestos en caso de que se requieran para su respectiva aprobación por parte de los supervisores, los diagnósticos son de carácter obligatorio y prerrequisito para cualquier intervención al (los) vehículo(s).
18. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto, con el fin de evitar la prestación de servicios que excedan el valor del contrato, dicho registro deberá remitirse mensualmente al supervisor del contrato.
19. Prestar el servicio en el centro de servicio y/o taller mínimo los días lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM. y los sábados en el horario de 8:00 AM a 4:00 PM. Sin embargo, en caso de una emergencia o desvare se requiere que el proveedor preste su servicio cualquier día de la semana y a cualquier hora en el menor tiempo posible.
20. Incluir dentro de la factura los costos de los insumos, diferentes a repuestos de cualquier tipo, necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento, como, por ejemplo: grasa multiusos, limpiador electrónico, gasolina para lavado de piezas, cinta aislante, silicona, amarres plásticos, etc., los cuales deberán quedar incluidos dentro del costo de la mano de obra por lo que no se reconocerán como ítems independientes.
21. Responder por todo daño que se ocasione a la motocicleta y motores fuera de borda o algún tercero durante el período de permanencia del mismo en el taller y/o centro de servicio del contratista, entregar el vehículo lavado y en perfectas condiciones de limpieza interior y exterior.
22. Suministrar los repuestos originales y la mano de obra que requieran las motocicletas y motores fuera de borda para su adecuado funcionamiento.
23. Proveer los servicios de grúa cuando por eventualidades las motocicletas requieran la movilización desde el sitio requerido hasta el taller. El contratista deberá enviar cotización previa con el valor del servicio, el cuál debe ser aprobado mediante una remisión por el supervisor del contrato. 
24. Garantizar el desplazamiento de mecánicos a los sitios donde por eventualidades del servicio se requiera con el fin de desvarar las motocicletas y/o motores. El contratista deberá enviar cotización previa con el valor del servicio, el cuál debe ser aprobado mediante una remisión por los supervisores del contrato.
25. Realizar la disposición final de los repuestos cambiados acuerdo a la normatividad emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y entregar el certificado de disposición final emitido por una empresa certificada con cada factura. 
26. Reemplazar los repuestos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de tres (3) días efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por el supervisor del contrato.
27. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
28. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización dada únicamente por el supervisor, que será dada una vez el contratista remita al PNN Sierra de la Macarena y/o al PNN Tinigua el diagnóstico de la motocicleta llevado a la revisión en un término no superior a 24 horas.
29. El contratista deberá atender en debida forma los reclamos que presente el supervisor del contrato con relación a la prestación del servicio y adoptará las medidas de manera inmediata. 
30. Presentar la factura durante los cinco (5) días hábiles siguiente a la prestación del servicio al supervisor de conformidad con las normas vigentes, adjuntando los siguientes documentos: soporte de paz y salvo en del último periodo de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; certificados de disposición de repuestos, registro del valor ejecutado del contrato, fichas técnicas de cada motocicleta, evidencias de la contramarca a los repuestos reemplazados y diagnósticos efectuados. 
31. Responder civil y penalmente por los accidentes o daños a las motocicletas y motores fuera de borda de Parques Nacionales Naturales y a terceros que pudiesen ocurrir durante la movilización de estas durante las reparaciones y pruebas mecánicas de funcionamiento.
32. Entregar las motocicletas y los motores fuera de borda en perfecto estado de funcionamiento y realizar las pruebas con el personal que defina el supervisor en el momento de la entrega.
33. El contratista es responsable de trasladar la motocicleta hasta el centro de diagnóstico automotor (CDA) en caso de requerirse, el cual debe contar con la debida acreditación del Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, la habilitación del Ministerio de Transporte, la autorización de la Autoridad Ambiental y debe estar conectado en tiempo real con el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT. Es responsabilidad directa del contratista cualquier eventualidad como accidentes e incidentes que se puedan presentar durante la movilización del automotor (Taller –CDA-Taller). El contratista deberá realizar todos los trámites y pagos correspondientes para la expedición de la revisión técnico-mecánica.
34.  El mantenimiento preventivo y correctivo se realizará a los automotores que se relacionan en el numeral 3.2. Sin embargo, Parques Nacionales Naturales podrá incrementar o reducir la cantidad de motocicletas durante la vigencia del contrato, para lo cual se notificará al contratista oportunamente, a través del supervisor del contrato. 
35. Mantener indemne a Parques Nacionales por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual; y 
36. Las demás obligaciones que se generen en desarrollo del objeto contractual.

[bookmark: _GoBack]
Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
	_______________________________________________________________________
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Carrera 39 No. 26C - 47, Villavicencio - Meta, Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
[bookmark: _Hlk136242354][bookmark: _Hlk136242355]Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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