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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
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2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
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3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

El valor total de los BIENES o INSUMOS es:

	VALOR TOTAL DE LOS BIENES:
	$297.754.998,00





4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.
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6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
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7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Teniendo en cuenta los bienes e insumos que está dentro del 80%, el promedio es de 2,72%


8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 
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9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

Suministro e instalación de cubierta en teja trapezoidal termoacustica a360, incluye tornillo autoperforante 2" con neopreno y caballete para teja trapezoidal
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Entresuelo en piedra, E= 10 cm. incluye recebo compactado en arenila E= 5 cm., Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.
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Suministro e instalación de vigueta en concreto f´c=21 Mpa o 3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

[image: ]
PISO DURO. en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
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CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arquitectónico y estructural.
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PISO EN BALDOSA GRANITO. monocapa 40 x 40 m, con grano y baldosa similar a la existente, incluye recursos, instalación, destroncada, pulida, brillada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye diseño arquitectónico y estructural
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VENTANA. Antiruido de dimensiones varias, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio con espesor mínimo de 6 mm, color bronce o película adhesiva, diseño en 2 secciones, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior, Presentar diseño previo a la supervisión. Incluye diseño arquitectonico y estructural
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REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye diseño arquitectónico y estructural
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Suministro e instalación de porcelanato 60x60, color similar al existente
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LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
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MESON. para cocina en cuarzonina y grano pulido y mueble inferior, instalado, lavaplatos izquierdo, incluye accesorios hidrosanitarios, abasto con llave de control en manguera flexible metálica y desagües con sifón y estufa eléctrica 2 puestos
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10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos




Dado en Rionegro, el 25 de abril de 2025.
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DESMONTETECHOyestructurametálica,hastadejarlospedestalesdeapoyo

limpos,incluyeademas,transporteydisposiciónfinal.Eltechotienealturade2,5

m.Sesolicitadesarmarpiezaslomascompletasposiblesyconservarsubuen

estado

m2

Retiro de arbustos m2

MANTENIMIENTOSALIDASELECTRICAS.enlucesdelamparasdecorredor

perimetraldelterminal,incluyeverificarempalmes,cambioaparatodesalidayde

lamparadeiluminación,aseguramientodepiezasypinturayreinstalaciónen

borde de anden ampliado

un

DESMONTECERRAMIENTO.enmallaeslabonadaconalturade2,3m.erigidaen

postes de concreto, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier 

distancia,alambredepua,morteroenpuntadiamante,recolección,transportey

disposición final de residuos

ml

DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y 

disposición de material, con espesor 20 cm

m3

REPARACIONTECHOporgoteras,incluyeinsumos,amarrasysilicona,MdeOy

aseo general

m2

MANTENIMIENTOAPARATOSYPUNTOSHIDROSANITARIOS.incluyecorreción

fugashidraulicasyfugasensifonesodesagues,cambiodeaccesoriosenmal

estadodeabastosmetálicosoflexiblesaltaresitenciaconllavedecontrolo

sistema de desagúe en sifones o flangede sanitariosy mantenimientoy

reparacióndefluxómetroeléctricoomecánico,cambiobateriasysuministro1par

adicional, hasta dejar el aparato sanitario en correcto funcionamiento

un

CANALETADEAGUASLLUVIAS.enzincolmaninagalvanizadacal20,Incluye

soportes,embudosdesalida,tapasyfijadores,base0,15,alturamenor0,11y

alturamayora0,14m.,condoblezincluido,incluyepinturaanticorrosivaadherente

y pintura de acabado azul igual a estructura.

ml

BAJANTEPVC-SØ4"A=LL.SuministroycolocacióndebajantePVC-SØ4",

incluyeaccesorios,platinagalvanizadaparaanclaje,elementosdesoportey

acarreos horizontal y vertical.

ml

RUANAENTECHO,enzinccal20,doblada,pegadaconchazososimilary

terminado en franja de mortero impermeable, con ancho de 0,5 metros minimo

ml
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CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA en ladrillo 0.12x0.20x0.40m, mortero

integraldepega1:4.Incluyeelsuministroytransportedelbloque,elmorterode

pegaespesorMax=0.02mytodolonecesarioparasucorrectofuncionamiento.

Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2

REVOQUEconmortero1:4ENMUROS.Incluyesuministroytransportedelos

materiales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemáselementosnecesariosparasu

correcta construcción. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2

ESTUCOINTERIOR.Incluyesuministroytransportedelosmateriales,fajas,

ranuras, filetes y todoslos demáselementos necesariospara sucorrecta

construcción. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2

PINTURAGENERALconpinturadeprimeracalidad,sobrecolumnas,muro,

cielos,vigasy/osobrepinturaexistente,coloradefinir,entodaslassuperficiesa

pintar,seaplicaráncuantasmanosdepinturaeimprimantesseannecesarios.

Incluyetodotipoderesanesypreparación desuperficie; Incluyerecursos,

andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza

m2

DEMOLICIONMUROenladrilloobloqueodrywall,incluyerecursos,cargue,

trasnporte y diposición final

m2

FILETES. revoque ml

DESMONTEYRETIROpuertasyventanas,cuidandosuestado,condimensiones

maximasa2,0m2,incluyecargue,transporteydisposiciónsegúnorientacionde

la supervisión

un

CORTINA.Suministroeinstalacióncortinasblackout,telonblancomanual,

pentagramaosimilar,conbarreraprotectoraqueaislanelfrío/caloryruidoal

interior.Incluyerecursos,instalacióny.verificardimensionesantesdeconstruir.

Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2

PISODURO.enconcretode17.24Mpa(e=0.10m),cepilladoyratoneado.Incluye

diseño arqutectonico y estructural

m2

Entresueloenpiedra,E=10cm.incluyerecebocompactadoenarenilaE=5cm.,

Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.

m2

EXCAVACIONMANUALenmaterialcomúnde0-2m.deprofundidad,sección

obligadayafinesdetalud(noincluyeretirodesobrantes).Incluyediseño

arqutectonico y estructural

m3

HIERRODEREFUERZOde60000PSI,incluyesuministro,figuradoycolocación.

Incluye diseño arqutectonico y estructural

kg

CONCRETO3000PSIo21MPA.Vigadecimentación,incluyeencofradoy

desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3

SOBRECIMIENTO.Murobloquedeconcreto15x20x40cm10MPA.Acabadoala

vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto

15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien

terminadas)ranuradoambascaras,incluyemortero1:5parapega,cortesy

acarreodematerial.Incluyegroutingenconcreto.Incluyediseñoarqutectonicoy

estructural

m2

CONCRETOCOLUMNAS3000PSIo21MPA.conalturamaximaa4,00m.,

incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3

CONCRETOVIGASAEREAS3000PSIo21MPAOC21Mpa,incluyeencofrado

y desencofrado.

m3



CONCRETOVIGACINTACONFINAMIENTOFC17.23Mpa(0.12*0.12m),incluye

encofrado y desencofrado. Incluye diseño arqutectonico y estructural 

ml

Suministroeinstalacióndecolumnetaenconcretof´c=21Mpao3000PSI,

Dimensiones 0.12x0.2 m

ml

Suministro e instalación de vigueta en concreto f´c=21 Mpa o 3000 PSI,

Dimensiones 0.12x0.2 m

ml

LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m3

MALLAELECTROSOLDADA.SuministroycolocaciónXY-0846X2.35M(4.0

mm). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2

PISOENBALDOSAGRANITO.monocapa40x40m,congranoybaldosasimilar

alaexistente,incluyerecursos,instalación,destroncada,pulida,brilladaytodolo

necesario para su correcto funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

m2

DURMIENTESDETECHO.Perfilestructuralrectangular200x100x4mm,peso

de18,01kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,preparaciónparaacabado,

anticorrosivoypinturay,tapasenextremosparacerrarelcajon.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

ml
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APOYOSDETECHO.Perfilestructuralrectangular120x60x3mm,pesode

8,026kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,preparaciónparaacabado,

anticorrosivoypinturay,tapasenextremosparacerrarelcajon.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

ml

Suministroeinstalaciondecubiertaentejatrapezoidaltermoacusticaa360,

incluye tornillo autoperforante 2" con neopreno y caballete para teja trapezoidal

m2

Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm, no incluye 

acero de refuerzo

und

Suministro e instalación de perfil rectangular PTE 100x100 3 mm Kg

Suministro e instalación de flanche en conta foil de alumnio de 30 cm ml

VENTANA.Antiruidodedimensionesvarias,incluyesuministroeinstalación,

marco,yvidrioconespesormínimode6mm,colorbronceopeliculaadhesiva,

diseñoen2secciones,marcofijoabajoylucetadeaperturahorizontalenparte

superior,Presentardiseñoprevioalasupervisión.Incluyediseñoarqutectonicoy

estructural

m2

MESON.paracocinaencuarzoninaygranopulidoymuebleinferior,instalado,

lavaplatosizquierdo,incluyeaccesorioshidrosanitarios,abastoconllavedecontrol

en manguera flexible metalica y desagues con sifón y estufa electrica 2 puestos

ml

ALACENA.Mueblesuperiorcocina,construídoenmaderaprensada,incluye

recurso e instalación, mueble similar al inferior ce meson cocina

m2

ENCHAPE.cerámicaenparedypisos,acordealambiente,incluyefiletesyretiro

del existente quebrado con retiro y disposición final

m2

Suministroeinstalacióndeconcretoparasoladodelimpieza2000Psi,elaborado

en obra

m3

Suministro e instalación de mortero 1:3 e=0.05m m2

Suministro e instalación de porcelanato 60x60, color similar al existente m2

Desmonte de enchape de piso m2

Suministroeinstalacióndeguardaescobaenporcelanato60x0.10,colorsimilaral

existente

ml

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,dedimensiones

2,1 x 1,2, Incluye recursos, instalación

un

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,dedimensiones

2,1 x 0,9, Incluye recursos, instalación

un

Mantenimiento puertas corredizas en terminal un

SANITARIO.Suministroeinstalaciontipoinstituciional,incluyeabastosconllave

de control y demas accesorios hasta su fincionamiento

un

LAVAMANOS.Suministroeinstalaciontipoinstitucional,incluyeabastosconllave

de control, llave terminal y demas accesorios hasta su fincionamiento

un

Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival. un

Espejos biselados para baños m2

CABINABAÑO.EnVidriotempladoenducha,1,5*1,8,incluyeinstalación,

correderas o de apertura y sistema de fijación

un

PUNTOSANITARIO.2"a4",incluyesifón,4,0m.detuboregatasyresanesen

acabados muros y pisos existentes, para instalar orinal de muros

un

PUNTOHIDRAULICO.1/2",salidagalvanizada,10.0mdetuboregatasyresanes

en acabados muros y pisos existentes, para instalar orinal de muros

un

TUBERIAPVC-SØ4".Suministroycolocacióndetuberíapvc-sØ4"paraaguas

residualesolluvias.Incluyesuministroytransportedelosmateriales,accesorios,

pegante,limpiadorytodosloselementosnecesariosparasucorrectainstalacióny

funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

ml

TUBERIAPVC-PØ1/2"RDE21ACUED.Suministro,transporteeinstalaciónde

tuberíapvc-pØ1/2"RDE21-Presiónparaabastos.Incluyeexcavacióny/o

canche,accesorios,salidas,llavesdecontrolytodolonecesarioparasucorrecta

instalación y buen funcionamiento

ml

Suministro e instalación de bajante PVC aguas lluvias 4'' ml


image4.emf
DUCHA-POMO.SuminstroycolocaciónValvulapasolibre1/2",pomoducha,

cromado inoxidable, incluye accesorios de empalme

un 1,00

JUEGO DE INSCRUSTACIONES. en ducha, incluye recurso e instalación,

jabonera, 2 ganchos toalleros, canastilla de pared. Selección acorde con acabados

un 1,00

LAVA-TRAPERAS.Suministroycolocaciónlava-traperas40x40,enchapado-

prefabricado

un 1,00

LAVA-ROPAS. Suministro y colocación lava-ropas, enchapado-prefabricado un 1,00

LLAVETERMINALROSCADA.Suministroycolocaciónllaveterminalroscada1/2"

cromada metalica

un 2,00

GRIFOLAVAPLATOS.Sencilloenaceroinoxidablecromado,incluyesuministroy

colocación

un 2,00

SALIDAELECTRICATOMACORRIENTE.generaldoble123V 15Aconpoloa

tierra, incluye 14.00 metros cable y tuberia y accesorios. Incluye diseño eléctrico

un 15,00

SALIDAELECTRICADEALUMBRADO.coninterrupciónsimpleoconmutabley

tubería metálic MTE,incluyerecursoseinstalación,salidaparalailuminación

concajaoctogonalmetalicaeinterruptordeencendido,14metrosdecableadoen

tuberia. Incluye diseño eléctrico

un 15,00

Panel Led luz fria 60 x 60, 40 W mínimo, 3500 lumens, 110 V, de incrustar en cielo 

falso,inlcuyerecurso,conexionesadecuadasyretirodelamparaexistentemal

estado.Nota:verificarmedidasantesdeadquirirparaconicidirconelvano

existente (de no ser asi, ajustar vano). Incluye diseño eléctrico

un 12,00

SuministroeinstalacióndetuberiaconduitEMT3/4",incluyeaccesoriosde

fijación.

ml                  45,00 

DUCTOMETALICO.InstalacióndeducteríametálicaMTEde1"concajasy

accesorios. Incluye diseño eléctrico

ml 20,00

ALAMBRADODEDUCTO.concable3(12)+1(12)AWGdeCuTHHN.Incluye

diseño eléctrico

ml 50,00

ACOMETIDA.Alambradoprincipalen4(6)+1(8)deCuTHHN.Incluyediseño

eléctrico

ml 40,00

Suministro e instalación de panel redondo 12W, 110 V de sobreponer. un                   6,00 

Suministro e instalación de breaker  3x80Amp un                   1,00 

Suministro e instalación de breaker  3x50Amp un                   1,00 

Suministro e instalación de breaker  2X30Amp un                   1,00 

Suministro e instalación de breaker  2X50Amp un                   1,00 

Suministro e instalación de tablero bifasico 8 puestos con puerta un                   2,00 

Suministro e instalación de breaker  1x20Amp un                   1,00 

Suministro e instalación de acometida No.1 en 4#2-3FN+1#6T CU

AWGTHHN/THWN

ml                   6,00 

Suministro e instalación de acometida No.1 en 3#6-2FN+1#8T CU

AWGTHHN/THWN

ml                   6,00 

Suministro e instalación de caja de distribución 3/4" un 3,00                   

Suministroeinstalacióndecajadeinspeccion0.6x0.5x0.5,incluyetapaen

concreto e=0.10

un                   1,00 

SALIDAELECTRICATOMACORRIENTE220V,Incluyetomacorriente220Vcon

poloatierra,incluye14.00metroslineales cable#10Cu*2+#12T,tuberiay

accesorios.Incluyediseñoeléctrico.Puntoaireacondicionadocablelibrede

halogenos

un                   2,00 

Reparacióndebombasdeagua,deltanquedeagualluvias,incluyedemoliciónde

piso,cambiodetuberias,accesorios,circuitos,tableroycolocacióndeenchape

de piso y enchape en granito.

global                   1,00 
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Desmontededivisionesmetalicasyvidriosyreubicaciónenotrazonadelterminal.

Inlcuye fijaciones a paredes y piso, empaques y colocación de pelicula

sandblasting

m2

Suministro e instalacion de pisamallas perimetral en el cerramientro ml

Suministroyreparacióndemallaeslabonada,zonasquesehancortadolamalla

eslabonada del cerramiento existente

m2
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DESMONTE TECHO y estructura metálica, hasta dejar los

pedestales de apoyo limpos, incluye ademas, transporte y

disposiciónfinal.Eltechotienealturade2,5m.Sesolicitadesarmar

piezas lo mas completas posibles y conservar su buen estado

m2 30,00 $ 44.434,00  $ 1.333.020,00 

2 Retiro de arbustos m2                5,00  $                    33.668,00  $ 168.340,00 

3

MANTENIMIENTOSALIDASELECTRICAS.enlucesdelamparasde

corredorperimetraldelterminal,incluyeverificarempalmes,cambio

aparato de salida y de lampara de iluminación, aseguramiento de 

un 10,00 $ 93.277,00  $ 932.770,00 

4

DESMONTECERRAMIENTO.enmallaeslabonadaconalturade2,3

m.erigidaenpostesdeconcreto,incluye,retiromalla,postesde

cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, mortero 

ml 12,50 $ 44.888,00  $ 561.100,00 

5

DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección,

cargue, descargue y disposición de material, con espesor 20 cm

m3 156,00 $ 31.367,00  $ 4.893.252,00 

6

REPARACIONTECHOporgoteras,incluyeinsumos,amarrasy

silicona, M de O y aseo general

m2 150,00 $ 28.115,00  $ 4.217.250,00 

7

MANTENIMIENTO APARATOS Y PUNTOS HIDROSANITARIOS.

incluyecorreciónfugashidraulicasyfugasensifonesodesagues,

cambiode accesoriosen malestado deabastos metálicoso

flexibles alta resitencia con llave de control o sistema de desagúe en 

un 16,00 $ 147.610,00  $ 2.361.760,00 

8

CANALETADEAGUASLLUVIAS.enzincolmaninagalvanizadacal

20,Incluyesoportes,embudosdesalida,tapasyfijadores,base

0,15,alturamenor0,11yalturamayora0,14m.,condoblez

incluido, incluye pintura anticorrosiva adherente y pintura de acabado 

ml 72,00 $ 105.305,00  $ 7.581.960,00 

9

BAJANTEPVC-SØ4"A=LL.Suministroycolocacióndebajante

PVC-SØ4",incluyeaccesorios,platinagalvanizadaparaanclaje,

elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical.

ml 15,00 $ 34.183,00  $ 512.745,00 

10

RUANAENTECHO,enzinccal20,doblada,pegadaconchazoso

similaryterminadoenfranjademorteroimpermeable,conanchode

0,5 metros minimo

ml 22,00 $ 75.083,00  $ 1.651.826,00 

11

CONSTRUCCIÓNDEMAMPOSTERÍAenladrillo0.12x0.20x0.40m,

morterointegraldepega1:4.Incluyeelsuministroytransportedel

bloque,elmorterodepegaespesorMax=0.02mytodolonecesario

para su correcto funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y 

m2 145,00 $ 77.802,00  $ 11.281.290,00 

12

REVOQUEconmortero 1:4EN MUROS.Incluye suministroy

transportedelosmateriales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemás

elementosnecesariosparasucorrectaconstrucción.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 37.252,00  $ 10.803.080,00 

13

ESTUCO INTERIOR. Incluye suministro y transporte de los

materiales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemáselementos

necesarios para su correcta construcción. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 25.509,00  $ 7.397.610,00 

14

PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre

columnas,muro,cielos,vigasy/osobrepinturaexistente,colora

definir,entodaslassuperficiesapintar,seaplicaráncuantasmanos

de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de 

m2 290,00 $ 28.926,00  $ 8.388.540,00 

15

DEMOLICIONMUROenladrilloobloqueodrywall,incluyerecursos,

cargue, trasnporte y diposición final

m2 13,00 $ 41.447,00  $ 538.811,00 

16

FILETES. revoque ml 70,00 $ 20.281,00  $ 1.419.670,00 

17

DESMONTEYRETIROpuertasyventanas,cuidandosuestado,con

dimensiones maximas a 2,0 m2, incluye cargue, transportey

disposición según orientacion de la supervisión

un 3,00 $ 28.330,00  $ 84.990,00 

18

CORTINA.Suministroeinstalacióncortinasblackout,telonblanco

manual,pentagramaosimilar,conbarreraprotectoraqueaislanel

frío/caloryruidoalinterior.Incluyerecursos,instalacióny.verificar

dimensionesantesdeconstruir.Incluyediseño arqutectonicoy

estructural

m2 14,00 $ 202.816,00  $ 2.839.424,00 

19

PISODURO.enconcretode17.24Mpa(e=0.10m),cepilladoy

ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 100.521,00  $ 15.580.755,00 

20

Entresueloenpiedra,E=10cm.incluyerecebocompactadoen

arenilaE=5cm.,Incluyeacomodamientoynivelacióndepiedrade

entresuelo.

m2 155,00 $ 111.711,00  $ 17.315.205,00 
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EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de

profundidad,secciónobligadayafinesdetalud(noincluyeretirode

sobrantes). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 62,36 $ 59.560,00  $ 3.714.162,00 

22

HIERRODEREFUERZOde60000PSI,incluyesuministro,figurado

y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural

kg 500,00 $ 8.916,00  $ 4.458.000,00 

23

CONCRETO3000PSIo21MPA.Vigadecimentación,incluye

encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 15,00 $ 912.289,00  $ 13.684.335,00 

24

SOBRECIMIENTO.Murobloquedeconcreto15x20x40cm10MPA.

Acabadoalavista.Suministroyconstrucciónmuroe=15cms.en

bloquedeconcreto15*20*40cms.,(deprimeracalidad,dimensiones

uniformesyaristasbienterminadas)ranuradoambascaras,incluye

mortero1:5parapega,cortesyacarreodematerial.Incluyegrouting

en concreto. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 27,00 $ 100.341,00  $ 2.709.207,00 

25

CONCRETOCOLUMNAS3000PSIo21MPA.conalturamaximaa

4,00 m., incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m3 5,00 $ 1.267.152,00  $ 6.335.760,00 

26

CONCRETOVIGASAEREAS3000PSIo21MPAOC21Mpa,

incluye encofrado y desencofrado.

m3 4,00 $ 1.448.798,00  $ 5.795.192,00 

27



CONCRETO VIGA CINTACONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa

(0.12*0.12m), incluye encofrado y desencofrado. Incluyediseño

arqutectonico y estructural 

ml              52,20                        77.309,00  $ 4.035.530,00 

28

Suministroeinstalacióndecolumnetaenconcretof´c=21Mpao

3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml              39,60   $                  131.455,00  $ 5.205.618,00 

29

Suministroeinstalacióndeviguetaenconcretof´c=21Mpao3000

PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml 114,00  $                  137.124,00  $ 15.632.136,00 

30

LLENOScompactadosconmaterialdeprestamocomún.Incluye

diseño arqutectonico y estructural

m3 60,00 $ 144.767,00  $ 8.686.020,00 

31

MALLAELECTROSOLDADA.SuministroycolocaciónXY-0846X

2.35M (4.0 mm). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 15.392,00  $ 2.385.760,00 

32

PISOENBALDOSAGRANITO.monocapa40x40m,congranoy

baldosa similar a la existente, incluye recursos, instalación,

destroncada,pulida,brilladaytodolonecesarioparasucorrecto

funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 61,00 $ 184.756,00  $ 11.270.116,00 

33

DURMIENTESDETECHO.Perfilestructuralrectangular200x100x

4mm,pesode18,01kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,

preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en

extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

ml 94,00 $ 17.655,00  $ 1.659.570,00 

34

APOYOSDETECHO.Perfilestructuralrectangular120x60x3

mm,pesode8,026kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,

preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en

extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

ml 45,44 $ 14.583,00  $ 662.652,00 

35

Suministro e instalacion de cubierta en teja trapezoidal

termoacusticaa360,incluyetornilloautoperforante2"conneoprenoy

caballete para teja trapezoidal

m2             115,00  $                  151.104,00  $ 17.376.960,00 

36

Suministroeinstalacióndeanclajeepoxicohasta1/2"ylongitud15

cm, no incluye acero de refuerzo

und              12,00   $                    29.174,00  $ 350.088,00 

37

Suministro e instalación de perfil rectangular PTE 100x100 3 mm Kg              34,00   $                    24.798,00  $ 843.132,00 

38 Suministro e instalación de flanche en conta foil de alumnio de 30 cm ml                5,00  $                    79.716,00  $ 398.580,00 

39

VENTANA.Antiruidodedimensionesvarias,incluyesuministroe

instalación,marco,yvidrioconespesormínimode6mm,color

bronceopeliculaadhesiva,diseñoen2secciones,marcofijoabajoy

lucetadeaperturahorizontalenpartesuperior,Presentardiseño

previo a la supervisión. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 18,00 $ 622.383,00  $ 11.202.894,00 

40

MESON.paracocinaencuarzoninaygranopulidoymuebleinferior,

instalado,lavaplatosizquierdo,incluyeaccesorioshidrosanitarios,

abasto con llave de control en manguera flexible metalica y desagues 

con sifón y estufa electrica 2 puestos

ml 4,00 $ 2.132.750,00  $ 8.531.000,00 

41

ALACENA.Mueblesuperiorcocina,construídoenmaderaprensada,

incluyerecursoeinstalación,mueblesimilaralinferiorcemeson

cocina

m2 4,00 $ 1.044.427,00  $ 4.177.708,00 

42

ENCHAPE.cerámicaenparedypisos,acordealambiente,incluye

filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final

m2 26,00 $ 106.079,00  $ 2.758.054,00 

43

Suministroeinstalacióndeconcretoparasoladodelimpieza2000

Psi, elaborado en obra

m3                2,58   $                  835.605,00  $ 2.152.101,00 

44

Suministro e instalación de mortero 1:3 e=0.05m m2                6,00  $                    82.858,00  $ 497.148,00 

45

Suministroeinstalacióndeporcelanato 60x60,color similaral

existente

m2              52,00   $                  190.347,00  $ 9.898.044,00 

46

Desmonte de enchape de piso m2                2,00  $                    22.012,00  $ 44.024,00 

47

Suministroeinstalacióndeguardaescobaenporcelanato60x0.10,

color similar al existente

ml              42,00   $                    41.231,00  $ 1.731.702,00 

48

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 1,2, Incluye recursos, instalación

un 5,00 $ 859.696,00  $ 4.298.480,00 

49

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 0,9, Incluye recursos, instalación

un 1,00 $ 839.449,00  $ 839.449,00 

50

Mantenimiento puertas corredizas en terminal un 6,00 $ 385.390,00  $ 2.312.340,00 

51

SANITARIO. Suministro e instalacion tipo instituciional, incluye

abastos con llave de control y demas accesorios hasta su

fincionamiento

un 1,00 $ 609.736,00  $ 609.736,00 

52

LAVAMANOS.Suministroeinstalaciontipoinstitucional,incluye

abastos con llave de control, llave terminal y demas accesorios hasta 

su fincionamiento

un 1,00 $ 378.281,00  $ 378.281,00 
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Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival. un 1,00 $ 437.002,00  $ 437.002,00 

54

Espejos biselados para baños m2                4,00  172.362,00 $ 689.448,00 

55

CABINABAÑO.EnVidriotempladoenducha,1,5*1,8,incluye

instalación, correderas o de apertura y sistema de fijación

un 1,00 $ 1.691.983,00  $ 1.691.983,00 

56

PUNTOSANITARIO.2"a4",incluyesifón,4,0m.detuboregatasy

resanesenacabadosmurosypisosexistentes,parainstalarorinal

de muros

un 4,00 $ 387.438,00  $ 1.549.752,00 

57

PUNTOHIDRAULICO.1/2",salidagalvanizada,10.0mdetubo

regatasyresanesenacabadosmurosypisosexistentes,para

instalar orinal de muros

un 4,00 $ 295.328,00  $ 1.181.312,00 

58

TUBERIAPVC-SØ4".Suministroycolocacióndetuberíapvc-sØ4"

paraaguasresidualesolluvias.Incluyesuministroytransportede

losmateriales,accesorios,pegante,limpiadorytodosloselementos

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La

excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

ml 30,00 $ 32.356,00  $ 970.680,00 

59

TUBERIAPVC-PØ1/2"RDE21ACUED.Suministro,transportee

instalacióndetuberíapvc-pØ1/2"RDE21-Presiónparaabastos.

Incluyeexcavacióny/ocanche,accesorios,salidas,llavesdecontrol

y todo lo necesario para su correcta instalación y buen

funcionamiento

ml 30,00 $ 18.777,00  $ 563.310,00 

60

Suministro e instalación de bajante PVC aguas lluvias 4'' ml 33,00 $ 30.501,00  $ 1.006.533,00 

61

DUCHA-POMO.SuminstroycolocaciónValvulapasolibre1/2",

pomo ducha, cromado inoxidable, incluye accesorios de empalme

un 1,00 $ 293.904,00  $ 293.904,00 

62

JUEGO DE INSCRUSTACIONES. en ducha, incluye recursoe

instalación,jabonera, 2 ganchos toalleros,canastilla depared.

Selección acorde con acabados

un 1,00 $ 495.451,00  $ 495.451,00 

63

LAVA-TRAPERAS.Suministroycolocaciónlava-traperas40x40,

enchapado-prefabricado

un 1,00 $ 412.236,00  $ 412.236,00 

64

LAVA-ROPAS. Suministro y colocación lava-ropas, enchapado-

prefabricado

un 1,00 $ 470.970,00  $ 470.970,00 

65

LLAVE TERMINAL ROSCADA. Suministro y colocación llave

terminal roscada 1/2" cromada metalica

un 2,00 $ 74.235,00  $ 148.470,00 

66

GRIFO LAVAPLATOS. Sencillo en acero inoxidable cromado,

incluye suministro y colocación

un 2,00 $ 152.462,00  $ 304.924,00 

67

SALIDAELECTRICATOMACORRIENTE.generaldoble123V15A

conpoloatierra,incluye14.00metroscableytuberiayaccesorios.

Incluye diseño eléctrico

un 15,00 $ 270.463,00  $ 4.056.945,00 

68

SALIDAELECTRICADEALUMBRADO.coninterrupciónsimpleo

conmutableytubería metálicMTE,incluyerecursoseinstalación,

salidaparalailuminaciónconcajaoctogonalmetalicaeinterruptor

deencendido,14metrosdecableadoentuberia.Incluyediseño

eléctrico

un 15,00 $ 327.165,00  $ 4.907.475,00 

69

PanelLedluzfria60x60,40Wmínimo,3500lumens,110V,de

incrustarencielofalso,inlcuyerecurso,conexionesadecuadasy

retirodelamparaexistentemalestado.Nota:verificarmedidasantes

deadquirirparaconicidirconelvanoexistente(denoserasi,ajustar

vano). Incluye diseño eléctrico

un 12,00 $ 271.740,00  $ 3.260.880,00 

70

Suministro e instalación de tuberia conduit EMT 3/4", incluye

accesorios de fijación.

ml              45,00   $                    47.867,00  $ 2.154.015,00 

71

DUCTOMETALICO.InstalacióndeducteríametálicaMTEde1"con

cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico

ml 20,00 $ 49.583,00  $ 991.660,00 

72

ALAMBRADODEDUCTO.concable3(12)+1(12)AWG deCu

THHN. Incluye diseño eléctrico

ml 50,00 $ 25.286,00  $ 1.264.300,00 

73

ACOMETIDA.Alambradoprincipalen4(6)+1(8)deCuTHHN.Incluye

diseño eléctrico

ml 40,00 $ 88.934,00  $ 3.557.360,00 

74

Suministro e instalación de panel redondo 12W, 110 V de

sobreponer.

un                6,00  $                    24.884,00  $ 149.304,00 

75

Suministro e instalación de breaker  3x80Amp un                1,00   $                  299.571,00  $ 299.571,00 

76

Suministro e instalación de breaker  3x50Amp un                1,00   $                  245.032,00  $ 245.032,00 

77

Suministro e instalación de breaker  2X30Amp un                1,00   $                  137.461,00  $ 137.461,00 

78

Suministro e instalación de breaker  2X50Amp un                1,00   $                  152.663,00  $ 152.663,00 

79

Suministro e instalación de tablero bifasico 8 puestos con puerta un                2,00   $                  445.668,00  $ 891.336,00 

80

Suministro e instalación de breaker  1x20Amp un                1,00  $                    55.848,00  $ 55.848,00 

81

SuministroeinstalacióndeacometidaNo.1en4#2-3FN+1#6TCU

AWGTHHN/THWN

ml                6,00   $                  201.558,00  $ 1.209.348,00 

82

SuministroeinstalacióndeacometidaNo.1en3#6-2FN+1#8TCU

AWGTHHN/THWN

ml                6,00  $                    73.624,00  $ 441.744,00 

83

Suministro e instalación de caja de distribución 3/4" un 3,00                  $                    44.895,00  $ 134.685,00 

84

Suministroeinstalacióndecajadeinspeccion0.6x0.5x0.5,incluye

tapa en concreto e=0.10

un                1,00   $                  339.755,00  $ 339.755,00 

85

SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 220 V, Incluye

tomacorriente220Vconpoloatierra,incluye14.00metroslineales

cable #10 Cu*2+ #12T, tuberia y accesorios. Incluye diseño eléctrico. 

Punto aire acondicionado cable libre de halogenos

un                2,00   $                  526.357,00  $ 1.052.714,00 

86

Reparacióndebombasdeagua,deltanquedeagualluvias,incluye

demolición de piso, cambio de tuberias, accesorios, circuitos, tablero 

y colocación de enchape de piso y enchape en granito.

global                1,00   $               2.881.250,00  $ 2.881.250,00 

87

Desmontededivisionesmetalicasyvidriosyreubicaciónenotra

zonadelterminal.Inlcuyefijacionesaparedesypiso,empaquesy

colocación de pelicula sandblasting

m2                     36,00  $                               34.375,00  $ 1.237.500,00 

88 Suministro e instalacion de pisamallas perimetral en el cerramientro ml

                   10,00  $                            17.300,00  $ 173.000,00 

89

Suministroyreparacióndemallaeslabonada,zonasquesehan

cortado la malla eslabonada del cerramiento existente

m2

                   20,00  $                          172.400,00  $ 3.448.000,00 
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PARTICIPACI

ÓN

1

DESMONTE TECHO y estructura metálica, hasta dejar los

pedestales de apoyo limpos, incluye ademas, transporte y

disposiciónfinal.Eltechotienealturade2,5m.Sesolicitadesarmar

piezas lo mas completas posibles y conservar su buen estado

m2 30,00 $ 44.434,00  $ 1.333.020,00  0,45%

2 Retiro de arbustos m2                5,00  $                    33.668,00  $ 168.340,00  0,06%

3

MANTENIMIENTOSALIDASELECTRICAS.enlucesdelamparasde

corredorperimetraldelterminal,incluyeverificarempalmes,cambio

aparato de salida y de lampara de iluminación, aseguramiento de 

un 10,00 $ 93.277,00  $ 932.770,00  0,31%

4

DESMONTECERRAMIENTO.enmallaeslabonadaconalturade2,3

m.erigidaenpostesdeconcreto,incluye,retiromalla,postesde

cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, mortero 

ml 12,50 $ 44.888,00  $ 561.100,00  0,19%

5

DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección,

cargue, descargue y disposición de material, con espesor 20 cm

m3 156,00 $ 31.367,00  $ 4.893.252,00  1,64%

6

REPARACIONTECHOporgoteras,incluyeinsumos,amarrasy

silicona, M de O y aseo general

m2 150,00 $ 28.115,00  $ 4.217.250,00  1,42%

7

MANTENIMIENTO APARATOS Y PUNTOS HIDROSANITARIOS.

incluyecorreciónfugashidraulicasyfugasensifonesodesagues,

cambiode accesoriosen malestado deabastos metálicoso

flexibles alta resitencia con llave de control o sistema de desagúe en 

un 16,00 $ 147.610,00  $ 2.361.760,00  0,79%

8

CANALETADEAGUASLLUVIAS.enzincolmaninagalvanizadacal

20,Incluyesoportes,embudosdesalida,tapasyfijadores,base

0,15,alturamenor0,11yalturamayora0,14m.,condoblez

incluido, incluye pintura anticorrosiva adherente y pintura de acabado 

ml 72,00 $ 105.305,00  $ 7.581.960,00  2,55%

9

BAJANTEPVC-SØ4"A=LL.Suministroycolocacióndebajante

PVC-SØ4",incluyeaccesorios,platinagalvanizadaparaanclaje,

elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical.

ml 15,00 $ 34.183,00  $ 512.745,00  0,17%

10

RUANAENTECHO,enzinccal20,doblada,pegadaconchazoso

similaryterminadoenfranjademorteroimpermeable,conanchode

0,5 metros minimo

ml 22,00 $ 75.083,00  $ 1.651.826,00  0,55%

11

CONSTRUCCIÓNDEMAMPOSTERÍAenladrillo0.12x0.20x0.40m,

morterointegraldepega1:4.Incluyeelsuministroytransportedel

bloque,elmorterodepegaespesorMax=0.02mytodolonecesario

para su correcto funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y 

m2 145,00 $ 77.802,00  $ 11.281.290,00  3,79%

12

REVOQUEconmortero 1:4EN MUROS.Incluye suministroy

transportedelosmateriales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemás

elementosnecesariosparasucorrectaconstrucción.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 37.252,00  $ 10.803.080,00  3,63%

13

ESTUCO INTERIOR. Incluye suministro y transporte de los

materiales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemáselementos

necesarios para su correcta construcción. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 25.509,00  $ 7.397.610,00  2,48%

14

PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre

columnas,muro,cielos,vigasy/osobrepinturaexistente,colora

definir,entodaslassuperficiesapintar,seaplicaráncuantasmanos

de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de 

m2 290,00 $ 28.926,00  $ 8.388.540,00  2,82%

15

DEMOLICIONMUROenladrilloobloqueodrywall,incluyerecursos,

cargue, trasnporte y diposición final

m2 13,00 $ 41.447,00  $ 538.811,00  0,18%

16

FILETES. revoque ml 70,00 $ 20.281,00  $ 1.419.670,00  0,48%

17

DESMONTEYRETIROpuertasyventanas,cuidandosuestado,con

dimensiones maximas a 2,0 m2, incluye cargue, transportey

disposición según orientacion de la supervisión

un 3,00 $ 28.330,00  $ 84.990,00  0,03%

18

CORTINA.Suministroeinstalacióncortinasblackout,telonblanco

manual,pentagramaosimilar,conbarreraprotectoraqueaislanel

frío/caloryruidoalinterior.Incluyerecursos,instalacióny.verificar

dimensionesantesdeconstruir.Incluyediseño arqutectonicoy

estructural

m2 14,00 $ 202.816,00  $ 2.839.424,00  0,95%

19

PISODURO.enconcretode17.24Mpa(e=0.10m),cepilladoy

ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 100.521,00  $ 15.580.755,00  5,23%

20

Entresueloenpiedra,E=10cm.incluyerecebocompactadoen

arenilaE=5cm.,Incluyeacomodamientoynivelacióndepiedrade

entresuelo.

m2 155,00 $ 111.711,00  $ 17.315.205,00  5,82%

21

EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de

profundidad,secciónobligadayafinesdetalud(noincluyeretirode

sobrantes). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 62,36 $ 59.560,00  $ 3.714.162,00  1,25%

22

HIERRODEREFUERZOde60000PSI,incluyesuministro,figurado

y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural

kg 500,00 $ 8.916,00  $ 4.458.000,00  1,50%

23

CONCRETO3000PSIo21MPA.Vigadecimentación,incluye

encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 15,00 $ 912.289,00  $ 13.684.335,00  4,60%

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                         

ITEM DE 

PAGO

DESCRIPCION UND.
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SOBRECIMIENTO.Murobloquedeconcreto15x20x40cm10MPA.

Acabadoalavista.Suministroyconstrucciónmuroe=15cms.en

bloquedeconcreto15*20*40cms.,(deprimeracalidad,dimensiones

uniformesyaristasbienterminadas)ranuradoambascaras,incluye

mortero1:5parapega,cortesyacarreodematerial.Incluyegrouting

en concreto. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 27,00 $ 100.341,00  $ 2.709.207,00  0,91%

25

CONCRETOCOLUMNAS3000PSIo21MPA.conalturamaximaa

4,00 m., incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m3 5,00 $ 1.267.152,00  $ 6.335.760,00  2,13%

26

CONCRETOVIGASAEREAS3000PSIo21MPAOC21Mpa,

incluye encofrado y desencofrado.

m3 4,00 $ 1.448.798,00  $ 5.795.192,00  1,95%

27



CONCRETO VIGA CINTACONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa

(0.12*0.12m), incluye encofrado y desencofrado. Incluyediseño

arqutectonico y estructural 

ml              52,20                        77.309,00  $ 4.035.530,00  1,36%

28

Suministroeinstalacióndecolumnetaenconcretof´c=21Mpao

3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml              39,60   $                  131.455,00  $ 5.205.618,00  1,75%

29

Suministroeinstalacióndeviguetaenconcretof´c=21Mpao3000

PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml 114,00  $                  137.124,00  $ 15.632.136,00  5,25%

30

LLENOScompactadosconmaterialdeprestamocomún.Incluye

diseño arqutectonico y estructural

m3 60,00 $ 144.767,00  $ 8.686.020,00  2,92%

31

MALLAELECTROSOLDADA.SuministroycolocaciónXY-0846X

2.35M (4.0 mm). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 15.392,00  $ 2.385.760,00  0,80%

32

PISOENBALDOSAGRANITO.monocapa40x40m,congranoy

baldosa similar a la existente, incluye recursos, instalación,

destroncada,pulida,brilladaytodolonecesarioparasucorrecto

funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 61,00 $ 184.756,00  $ 11.270.116,00  3,79%

33

DURMIENTESDETECHO.Perfilestructuralrectangular200x100x

4mm,pesode18,01kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,

preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en

extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

ml 94,00 $ 17.655,00  $ 1.659.570,00  0,56%

34

APOYOSDETECHO.Perfilestructuralrectangular120x60x3

mm,pesode8,026kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,

preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en

extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

ml 45,44 $ 14.583,00  $ 662.652,00  0,22%

35

Suministro e instalacion de cubierta en teja trapezoidal

termoacusticaa360,incluyetornilloautoperforante2"conneoprenoy

caballete para teja trapezoidal

m2             115,00  $                  151.104,00  $ 17.376.960,00  5,84%

36

Suministroeinstalacióndeanclajeepoxicohasta1/2"ylongitud15

cm, no incluye acero de refuerzo

und              12,00   $                    29.174,00  $ 350.088,00  0,12%

37

Suministro e instalación de perfil rectangular PTE 100x100 3 mm Kg              34,00   $                    24.798,00  $ 843.132,00  0,28%

38 Suministro e instalación de flanche en conta foil de alumnio de 30 cm ml                5,00  $                    79.716,00  $ 398.580,00  0,13%

39

VENTANA.Antiruidodedimensionesvarias,incluyesuministroe

instalación,marco,yvidrioconespesormínimode6mm,color

bronceopeliculaadhesiva,diseñoen2secciones,marcofijoabajoy

lucetadeaperturahorizontalenpartesuperior,Presentardiseño

previo a la supervisión. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 18,00 $ 622.383,00  $ 11.202.894,00  3,76%

40

MESON.paracocinaencuarzoninaygranopulidoymuebleinferior,

instalado,lavaplatosizquierdo,incluyeaccesorioshidrosanitarios,

abasto con llave de control en manguera flexible metalica y desagues 

con sifón y estufa electrica 2 puestos

ml 4,00 $ 2.132.750,00  $ 8.531.000,00  2,87%

41

ALACENA.Mueblesuperiorcocina,construídoenmaderaprensada,

incluyerecursoeinstalación,mueblesimilaralinferiorcemeson

cocina

m2 4,00 $ 1.044.427,00  $ 4.177.708,00  1,40%

42

ENCHAPE.cerámicaenparedypisos,acordealambiente,incluye

filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final

m2 26,00 $ 106.079,00  $ 2.758.054,00  0,93%

43

Suministroeinstalacióndeconcretoparasoladodelimpieza2000

Psi, elaborado en obra

m3                2,58   $                  835.605,00  $ 2.152.101,00  0,72%

44

Suministro e instalación de mortero 1:3 e=0.05m m2                6,00  $                    82.858,00  $ 497.148,00  0,17%

45

Suministroeinstalacióndeporcelanato 60x60,color similaral

existente

m2              52,00   $                  190.347,00  $ 9.898.044,00  3,32%

46

Desmonte de enchape de piso m2                2,00  $                    22.012,00  $ 44.024,00  0,01%

47

Suministroeinstalacióndeguardaescobaenporcelanato60x0.10,

color similar al existente

ml              42,00   $                    41.231,00  $ 1.731.702,00  0,58%

48

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 1,2, Incluye recursos, instalación

un 5,00 $ 859.696,00  $ 4.298.480,00  1,44%

49

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 0,9, Incluye recursos, instalación

un 1,00 $ 839.449,00  $ 839.449,00  0,28%

50

Mantenimiento puertas corredizas en terminal un 6,00 $ 385.390,00  $ 2.312.340,00  0,78%

51

SANITARIO. Suministro e instalacion tipo instituciional, incluye

abastos con llave de control y demas accesorios hasta su

fincionamiento

un 1,00 $ 609.736,00  $ 609.736,00  0,20%

52

LAVAMANOS.Suministroeinstalaciontipoinstitucional,incluye

abastos con llave de control, llave terminal y demas accesorios hasta 

su fincionamiento

un 1,00 $ 378.281,00  $ 378.281,00  0,13%

53

Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival. un 1,00 $ 437.002,00  $ 437.002,00  0,15%

54

Espejos biselados para baños m2                4,00  172.362,00 $ 689.448,00  0,23%

55

CABINABAÑO.EnVidriotempladoenducha,1,5*1,8,incluye

instalación, correderas o de apertura y sistema de fijación

un 1,00 $ 1.691.983,00  $ 1.691.983,00  0,57%

56

PUNTOSANITARIO.2"a4",incluyesifón,4,0m.detuboregatasy

resanesenacabadosmurosypisosexistentes,parainstalarorinal

de muros

un 4,00 $ 387.438,00  $ 1.549.752,00  0,52%

57

PUNTOHIDRAULICO.1/2",salidagalvanizada,10.0mdetubo

regatasyresanesenacabadosmurosypisosexistentes,para

instalar orinal de muros

un 4,00 $ 295.328,00  $ 1.181.312,00  0,40%

58

TUBERIAPVC-SØ4".Suministroycolocacióndetuberíapvc-sØ4"

paraaguasresidualesolluvias.Incluyesuministroytransportede

losmateriales,accesorios,pegante,limpiadorytodosloselementos

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La

excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

ml 30,00 $ 32.356,00  $ 970.680,00  0,33%

59

TUBERIAPVC-PØ1/2"RDE21ACUED.Suministro,transportee

instalacióndetuberíapvc-pØ1/2"RDE21-Presiónparaabastos.

Incluyeexcavacióny/ocanche,accesorios,salidas,llavesdecontrol

y todo lo necesario para su correcta instalación y buen

funcionamiento

ml 30,00 $ 18.777,00  $ 563.310,00  0,19%
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Suministro e instalación de bajante PVC aguas lluvias 4'' ml 33,00 $ 30.501,00  $ 1.006.533,00  0,34%

61

DUCHA-POMO.SuminstroycolocaciónValvulapasolibre1/2",

pomo ducha, cromado inoxidable, incluye accesorios de empalme

un 1,00 $ 293.904,00  $ 293.904,00  0,10%

62

JUEGO DE INSCRUSTACIONES. en ducha, incluye recursoe

instalación,jabonera, 2 ganchos toalleros,canastilla depared.

Selección acorde con acabados

un 1,00 $ 495.451,00  $ 495.451,00  0,17%

63

LAVA-TRAPERAS.Suministroycolocaciónlava-traperas40x40,

enchapado-prefabricado

un 1,00 $ 412.236,00  $ 412.236,00  0,14%

64

LAVA-ROPAS. Suministro y colocación lava-ropas, enchapado-

prefabricado

un 1,00 $ 470.970,00  $ 470.970,00  0,16%

65

LLAVE TERMINAL ROSCADA. Suministro y colocación llave

terminal roscada 1/2" cromada metalica

un 2,00 $ 74.235,00  $ 148.470,00  0,05%

66

GRIFO LAVAPLATOS. Sencillo en acero inoxidable cromado,

incluye suministro y colocación

un 2,00 $ 152.462,00  $ 304.924,00  0,10%

67

SALIDAELECTRICATOMACORRIENTE.generaldoble123V15A

conpoloatierra,incluye14.00metroscableytuberiayaccesorios.

Incluye diseño eléctrico

un 15,00 $ 270.463,00  $ 4.056.945,00  1,36%

68

SALIDAELECTRICADEALUMBRADO.coninterrupciónsimpleo

conmutableytubería metálicMTE,incluyerecursoseinstalación,

salidaparalailuminaciónconcajaoctogonalmetalicaeinterruptor

deencendido,14metrosdecableadoentuberia.Incluyediseño

eléctrico

un 15,00 $ 327.165,00  $ 4.907.475,00  1,65%

69

PanelLedluzfria60x60,40Wmínimo,3500lumens,110V,de

incrustarencielofalso,inlcuyerecurso,conexionesadecuadasy

retirodelamparaexistentemalestado.Nota:verificarmedidasantes

deadquirirparaconicidirconelvanoexistente(denoserasi,ajustar

vano). Incluye diseño eléctrico

un 12,00 $ 271.740,00  $ 3.260.880,00  1,10%

70

Suministro e instalación de tuberia conduit EMT 3/4", incluye

accesorios de fijación.

ml              45,00   $                    47.867,00  $ 2.154.015,00  0,72%

71

DUCTOMETALICO.InstalacióndeducteríametálicaMTEde1"con

cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico

ml 20,00 $ 49.583,00  $ 991.660,00  0,33%

72

ALAMBRADODEDUCTO.concable3(12)+1(12)AWG deCu

THHN. Incluye diseño eléctrico

ml 50,00 $ 25.286,00  $ 1.264.300,00  0,42%

73

ACOMETIDA.Alambradoprincipalen4(6)+1(8)deCuTHHN.Incluye

diseño eléctrico

ml 40,00 $ 88.934,00  $ 3.557.360,00  1,19%

74

Suministro e instalación de panel redondo 12W, 110 V de

sobreponer.

un                6,00  $                    24.884,00  $ 149.304,00  0,05%

75

Suministro e instalación de breaker  3x80Amp un                1,00   $                  299.571,00  $ 299.571,00  0,10%

76

Suministro e instalación de breaker  3x50Amp un                1,00   $                  245.032,00  $ 245.032,00  0,08%

77

Suministro e instalación de breaker  2X30Amp un                1,00   $                  137.461,00  $ 137.461,00  0,05%

78

Suministro e instalación de breaker  2X50Amp un                1,00   $                  152.663,00  $ 152.663,00  0,05%

79

Suministro e instalación de tablero bifasico 8 puestos con puerta un                2,00   $                  445.668,00  $ 891.336,00  0,30%

80

Suministro e instalación de breaker  1x20Amp un                1,00  $                    55.848,00  $ 55.848,00  0,02%

81

SuministroeinstalacióndeacometidaNo.1en4#2-3FN+1#6TCU

AWGTHHN/THWN

ml                6,00   $                  201.558,00  $ 1.209.348,00  0,41%

82

SuministroeinstalacióndeacometidaNo.1en3#6-2FN+1#8TCU

AWGTHHN/THWN

ml                6,00  $                    73.624,00  $ 441.744,00  0,15%

83

Suministro e instalación de caja de distribución 3/4" un 3,00                  $                    44.895,00  $ 134.685,00  0,05%

84

Suministroeinstalacióndecajadeinspeccion0.6x0.5x0.5,incluye

tapa en concreto e=0.10

un                1,00   $                  339.755,00  $ 339.755,00  0,11%

85

SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 220 V, Incluye

tomacorriente220Vconpoloatierra,incluye14.00metroslineales

cable #10 Cu*2+ #12T, tuberia y accesorios. Incluye diseño eléctrico. 

Punto aire acondicionado cable libre de halogenos

un                2,00   $                  526.357,00  $ 1.052.714,00  0,35%

86

Reparacióndebombasdeagua,deltanquedeagualluvias,incluye

demolición de piso, cambio de tuberias, accesorios, circuitos, tablero 

y colocación de enchape de piso y enchape en granito.

global                1,00   $               2.881.250,00  $ 2.881.250,00  0,97%

87

Desmontededivisionesmetalicasyvidriosyreubicaciónenotra

zonadelterminal.Inlcuyefijacionesaparedesypiso,empaquesy

colocación de pelicula sandblasting

m2                     36,00  $                               34.375,00  $ 1.237.500,00  0,42%

88 Suministro e instalacion de pisamallas perimetral en el cerramientro ml

                   10,00  $                            17.300,00  $ 173.000,00 

0,06%

89

Suministroyreparacióndemallaeslabonada,zonasquesehan

cortado la malla eslabonada del cerramiento existente

m2

                   20,00  $                          172.400,00  $ 3.448.000,00 

1,16%

297.754.998,00 $                       
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35

Suministro e instalacion de cubierta en teja trapezoidal

termoacusticaa360,incluyetornilloautoperforante2"conneoprenoy

caballete para teja trapezoidal

m2             115,00  $                  151.104,00  $ 17.376.960,00  5,84% 5,84%

20

Entresueloenpiedra,E=10cm.incluyerecebocompactadoen

arenilaE=5cm.,Incluyeacomodamientoynivelacióndepiedrade

entresuelo.

m2 155,00 $ 111.711,00  $ 17.315.205,00  5,82% 11,65%

29

Suministroeinstalacióndeviguetaenconcretof´c=21Mpao3000

PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml 114,00  $                  137.124,00  $ 15.632.136,00  5,25% 16,90%

19

PISODURO.enconcretode17.24Mpa(e=0.10m),cepilladoy

ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 100.521,00  $ 15.580.755,00  5,23% 22,13%

23

CONCRETO3000PSIo21MPA.Vigadecimentación,incluye

encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 15,00 $ 912.289,00  $ 13.684.335,00  4,60% 26,73%

11

CONSTRUCCIÓNDEMAMPOSTERÍAenladrillo0.12x0.20x0.40m,

morterointegraldepega1:4.Incluyeelsuministroytransportedel

bloque,elmorterodepegaespesorMax=0.02mytodolonecesario

parasucorrectofuncionamiento.Incluyediseñoarqutectonicoy

estructural

m2 145,00 $ 77.802,00  $ 11.281.290,00  3,79% 30,52%

32

PISOENBALDOSAGRANITO.monocapa40x40m,congranoy

baldosa similar a la existente, incluye recursos, instalación,

destroncada,pulida,brilladaytodolonecesarioparasucorrecto

funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 61,00 $ 184.756,00  $ 11.270.116,00  3,79% 34,30%

39

VENTANA.Antiruidodedimensionesvarias,incluyesuministroe

instalación,marco,yvidrioconespesormínimode6mm,color

bronceopeliculaadhesiva,diseñoen2secciones,marcofijoabajoy

lucetadeaperturahorizontalenpartesuperior,Presentardiseño

previo a la supervisión. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 18,00 $ 622.383,00  $ 11.202.894,00  3,76% 38,07%

12

REVOQUEconmortero 1:4EN MUROS.Incluye suministroy

transportedelosmateriales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemás

elementosnecesariosparasucorrectaconstrucción.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 37.252,00  $ 10.803.080,00  3,63% 41,69%

45

Suministroeinstalacióndeporcelanato 60x60,color similaral

existente

m2              52,00   $                  190.347,00  $ 9.898.044,00  3,32% 45,02%

30

LLENOScompactadosconmaterialdeprestamocomún.Incluye

diseño arqutectonico y estructural

m3 60,00 $ 144.767,00  $ 8.686.020,00  2,92% 47,94%

40

MESON.paracocinaencuarzoninaygranopulidoymuebleinferior,

instalado,lavaplatosizquierdo,incluyeaccesorioshidrosanitarios,

abasto con llave de control en manguera flexible metalica y desagues 

con sifón y estufa electrica 2 puestos

ml 4,00 $ 2.132.750,00  $ 8.531.000,00  2,87% 50,80%

14

PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre

columnas,muro,cielos,vigasy/osobrepinturaexistente,colora

definir,entodaslassuperficiesapintar,seaplicaráncuantasmanos

depinturaeimprimantesseannecesarios.Incluyetodotipode

resanesypreparacióndesuperficie;Incluyerecursos,andamios,

acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza

m2 290,00 $ 28.926,00  $ 8.388.540,00  2,82% 53,62%

8

CANALETADEAGUASLLUVIAS.enzincolmaninagalvanizadacal

20,Incluyesoportes,embudosdesalida,tapasyfijadores,base

0,15,alturamenor0,11yalturamayora0,14m.,condoblez

incluido,incluyepinturaanticorrosivaadherenteypinturadeacabado

azul igual a estructura.

ml 72,00 $ 105.305,00  $ 7.581.960,00  2,55% 56,16%

13

ESTUCO INTERIOR. Incluye suministro y transporte de los

materiales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemáselementos

necesarios para su correcta construcción. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 25.509,00  $ 7.397.610,00  2,48% 58,65%

25

CONCRETOCOLUMNAS3000PSIo21MPA.conalturamaximaa

4,00 m., incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m3 5,00 $ 1.267.152,00  $ 6.335.760,00  2,13% 60,78%

26

CONCRETOVIGASAEREAS3000PSIo21MPAOC21Mpa,

incluye encofrado y desencofrado.

m3 4,00 $ 1.448.798,00  $ 5.795.192,00  1,95% 62,72%

28

Suministroeinstalacióndecolumnetaenconcretof´c=21Mpao

3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml              39,60   $                  131.455,00  $ 5.205.618,00  1,75% 64,47%

68

SALIDAELECTRICADEALUMBRADO.coninterrupciónsimpleo

conmutableytubería metálicMTE,incluyerecursoseinstalación,

salidaparalailuminaciónconcajaoctogonalmetalicaeinterruptor

deencendido,14metrosdecableadoentuberia.Incluyediseño

eléctrico

un 15,00 $ 327.165,00  $ 4.907.475,00  1,65% 66,12%

5

DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección,

cargue, descargue y disposición de material, con espesor 20 cm

m3 156,00 $ 31.367,00  $ 4.893.252,00  1,64% 67,76%

22

HIERRODEREFUERZOde60000PSI,incluyesuministro,figurado

y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural

kg 500,00 $ 8.916,00  $ 4.458.000,00  1,50% 69,26%

48

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 1,2, Incluye recursos, instalación

un 5,00 $ 859.696,00  $ 4.298.480,00  1,44% 70,70%

6

REPARACIONTECHOporgoteras,incluyeinsumos,amarrasy

silicona, M de O y aseo general

m2 150,00 $ 28.115,00  $ 4.217.250,00  1,42% 72,12%

41

ALACENA.Mueblesuperiorcocina,construídoenmaderaprensada,

incluyerecursoeinstalación,mueblesimilaralinferiorcemeson

cocina

m2 4,00 $ 1.044.427,00  $ 4.177.708,00  1,40% 73,52%

67

SALIDAELECTRICATOMACORRIENTE.generaldoble123V15A

conpoloatierra,incluye14.00metroscableytuberiayaccesorios.

Incluye diseño eléctrico

un 15,00 $ 270.463,00  $ 4.056.945,00  1,36% 74,89%

27



CONCRETO VIGA CINTACONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa

(0.12*0.12m), incluye encofrado y desencofrado. Incluyediseño

arqutectonico y estructural 

ml              52,20                        77.309,00  $ 4.035.530,00  1,36% 76,24%

21

EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de

profundidad,secciónobligadayafinesdetalud(noincluyeretirode

sobrantes). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 62,36 $ 59.560,00  $ 3.714.162,00  1,25% 77,49%

73

ACOMETIDA.Alambradoprincipalen4(6)+1(8)deCuTHHN.Incluye

diseño eléctrico

ml 40,00 $ 88.934,00  $ 3.557.360,00  1,19% 78,68%

89

Suministroyreparacióndemallaeslabonada,zonasquesehan

cortado la malla eslabonada del cerramiento existente

m2

                   20,00  $                          172.400,00  $ 3.448.000,00 

1,16% 79,84%

69

PanelLedluzfria60x60,40Wmínimo,3500lumens,110V,de

incrustarencielofalso,inlcuyerecurso,conexionesadecuadasy

retirodelamparaexistentemalestado.Nota:verificarmedidasantes

deadquirirparaconicidirconelvanoexistente(denoserasi,ajustar

vano). Incluye diseño eléctrico

un 12,00 $ 271.740,00  $ 3.260.880,00  1,10% 80,94%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                         

ITEM DE 

PAGO

DESCRIPCION UND. CANTIDAD
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Reparacióndebombasdeagua,deltanquedeagualluvias,incluye

demolición de piso, cambio de tuberias, accesorios, circuitos, tablero 

y colocación de enchape de piso y enchape en granito.

global                1,00   $               2.881.250,00  $ 2.881.250,00  0,97% 81,90%

18

CORTINA.Suministroeinstalacióncortinasblackout,telonblanco

manual,pentagramaosimilar,conbarreraprotectoraqueaislanel

frío/caloryruidoalinterior.Incluyerecursos,instalacióny.verificar

dimensionesantesdeconstruir.Incluyediseño arqutectonicoy

estructural

m2 14,00 $ 202.816,00  $ 2.839.424,00  0,95% 82,86%

42

ENCHAPE.cerámicaenparedypisos,acordealambiente,incluye

filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final

m2 26,00 $ 106.079,00  $ 2.758.054,00  0,93% 83,78%

24

SOBRECIMIENTO.Murobloquedeconcreto15x20x40cm10MPA.

Acabadoalavista.Suministroyconstrucciónmuroe=15cms.en

bloquedeconcreto15*20*40cms.,(deprimeracalidad,dimensiones

uniformesyaristasbienterminadas)ranuradoambascaras,incluye

mortero1:5parapega,cortesyacarreodematerial.Incluyegrouting

en concreto. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 27,00 $ 100.341,00  $ 2.709.207,00  0,91% 84,69%

31

MALLAELECTROSOLDADA.SuministroycolocaciónXY-0846X

2.35M (4.0 mm). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 15.392,00  $ 2.385.760,00  0,80% 85,49%

7

MANTENIMIENTO APARATOS Y PUNTOS HIDROSANITARIOS.

incluyecorreciónfugashidraulicasyfugasensifonesodesagues,

cambiode accesoriosen malestado deabastos metálicoso

flexiblesaltaresitenciaconllavedecontrolosistemadedesagúeen

sifonesoflangedesanitariosymantenimientoyreparaciónde

fluxómetroeléctricoomecánico,cambiobateriasysuministro1par

adicional, hasta dejar el aparato sanitario en correcto funcionamiento

un 16,00 $ 147.610,00  $ 2.361.760,00  0,79% 86,29%

50

Mantenimiento puertas corredizas en terminal un 6,00 $ 385.390,00  $ 2.312.340,00  0,78% 87,06%

70

Suministro e instalación de tuberia conduit EMT 3/4", incluye

accesorios de fijación.

ml              45,00   $                    47.867,00  $ 2.154.015,00  0,72% 87,79%

43

Suministroeinstalacióndeconcretoparasoladodelimpieza2000

Psi, elaborado en obra

m3                2,58   $                  835.605,00  $ 2.152.101,00  0,72% 88,51%

47

Suministroeinstalacióndeguardaescobaenporcelanato60x0.10,

color similar al existente

ml              42,00   $                    41.231,00  $ 1.731.702,00  0,58% 89,09%

55

CABINABAÑO.EnVidriotempladoenducha,1,5*1,8,incluye

instalación, correderas o de apertura y sistema de fijación

un 1,00 $ 1.691.983,00  $ 1.691.983,00  0,57% 89,66%

33

DURMIENTESDETECHO.Perfilestructuralrectangular200x100x

4mm,pesode18,01kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,

preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en

extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

ml 94,00 $ 17.655,00  $ 1.659.570,00  0,56% 90,22%

10

RUANAENTECHO,enzinccal20,doblada,pegadaconchazoso

similaryterminadoenfranjademorteroimpermeable,conanchode

0,5 metros minimo

ml 22,00 $ 75.083,00  $ 1.651.826,00  0,55% 90,77%

56

PUNTOSANITARIO.2"a4",incluyesifón,4,0m.detuboregatasy

resanesenacabadosmurosypisosexistentes,parainstalarorinal

de muros

un 4,00 $ 387.438,00  $ 1.549.752,00  0,52% 91,29%

16

FILETES. revoque ml 70,00 $ 20.281,00  $ 1.419.670,00  0,48% 91,77%

1

DESMONTE TECHO y estructura metálica, hasta dejar los

pedestales de apoyo limpos, incluye ademas, transporte y

disposiciónfinal.Eltechotienealturade2,5m.Sesolicitadesarmar

piezas lo mas completas posibles y conservar su buen estado

m2 30,00 $ 44.434,00  $ 1.333.020,00  0,45% 92,22%

72

ALAMBRADODEDUCTO.concable3(12)+1(12)AWG deCu

THHN. Incluye diseño eléctrico

ml 50,00 $ 25.286,00  $ 1.264.300,00  0,42% 92,64%

87

Desmontededivisionesmetalicasyvidriosyreubicaciónenotra

zonadelterminal.Inlcuyefijacionesaparedesypiso,empaquesy

colocación de pelicula sandblasting

m2                     36,00  $                               34.375,00  $ 1.237.500,00  0,42% 93,06%

81

SuministroeinstalacióndeacometidaNo.1en4#2-3FN+1#6TCU

AWGTHHN/THWN

ml                6,00   $                  201.558,00  $ 1.209.348,00  0,41% 93,46%

57

PUNTOHIDRAULICO.1/2",salidagalvanizada,10.0mdetubo

regatasyresanesenacabadosmurosypisosexistentes,para

instalar orinal de muros

un 4,00 $ 295.328,00  $ 1.181.312,00  0,40% 93,86%

85

SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 220 V, Incluye

tomacorriente220Vconpoloatierra,incluye14.00metroslineales

cable #10 Cu*2+ #12T, tuberia y accesorios. Incluye diseño eléctrico. 

Punto aire acondicionado cable libre de halogenos

un                2,00   $                  526.357,00  $ 1.052.714,00  0,35% 94,21%

60

Suministro e instalación de bajante PVC aguas lluvias 4'' ml 33,00 $ 30.501,00  $ 1.006.533,00  0,34% 94,55%

71

DUCTOMETALICO.InstalacióndeducteríametálicaMTEde1"con

cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico

ml 20,00 $ 49.583,00  $ 991.660,00  0,33% 94,89%

58

TUBERIAPVC-SØ4".Suministroycolocacióndetuberíapvc-sØ4"

paraaguasresidualesolluvias.Incluyesuministroytransportede

losmateriales,accesorios,pegante,limpiadorytodosloselementos

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La

excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

ml 30,00 $ 32.356,00  $ 970.680,00  0,33% 95,21%

3

MANTENIMIENTOSALIDASELECTRICAS.enlucesdelamparasde

corredorperimetraldelterminal,incluyeverificarempalmes,cambio

aparatodesalidaydelamparadeiluminación,aseguramientode

piezas y pintura y reinstalación en borde de anden ampliado

un 10,00 $ 93.277,00  $ 932.770,00  0,31% 95,52%

79

Suministro e instalación de tablero bifasico 8 puestos con puerta un                2,00   $                  445.668,00  $ 891.336,00  0,30% 95,82%

37

Suministro e instalación de perfil rectangular PTE 100x100 3 mm Kg              34,00   $                    24.798,00  $ 843.132,00  0,28% 96,11%

49

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 0,9, Incluye recursos, instalación

un 1,00 $ 839.449,00  $ 839.449,00  0,28% 96,39%

54

Espejos biselados para baños m2                4,00  172.362,00 $ 689.448,00  0,23% 96,62%

34

APOYOSDETECHO.Perfilestructuralrectangular120x60x3

mm,pesode8,026kg/m,;incluyetransporteasitio,instalación,

preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en

extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y

estructural

ml 45,44 $ 14.583,00  $ 662.652,00  0,22% 96,84%

51

SANITARIO. Suministro e instalacion tipo instituciional, incluye

abastos con llave de control y demas accesorios hasta su

fincionamiento

un 1,00 $ 609.736,00  $ 609.736,00  0,20% 97,05%

59

TUBERIAPVC-PØ1/2"RDE21ACUED.Suministro,transportee

instalacióndetuberíapvc-pØ1/2"RDE21-Presiónparaabastos.

Incluyeexcavacióny/ocanche,accesorios,salidas,llavesdecontrol

y todo lo necesario para su correcta instalación y buen

funcionamiento

ml 30,00 $ 18.777,00  $ 563.310,00  0,19% 97,24%

4

DESMONTECERRAMIENTO.enmallaeslabonadaconalturade2,3

m.erigidaenpostesdeconcreto,incluye,retiromalla,postesde

cualquiermaterialyacualquierdistancia,alambredepua,mortero

enpuntadiamante,recolección,transporteydisposiciónfinalde

residuos

ml 12,50 $ 44.888,00  $ 561.100,00  0,19% 97,43%
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DEMOLICIONMUROenladrilloobloqueodrywall,incluyerecursos,

cargue, trasnporte y diposición final

m2 13,00 $ 41.447,00  $ 538.811,00  0,18% 97,61%

9

BAJANTEPVC-SØ4"A=LL.Suministroycolocacióndebajante

PVC-SØ4",incluyeaccesorios,platinagalvanizadaparaanclaje,

elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical.

ml 15,00 $ 34.183,00  $ 512.745,00  0,17% 97,78%

44

Suministro e instalación de mortero 1:3 e=0.05m m2                6,00  $                    82.858,00  $ 497.148,00  0,17% 97,95%

62

JUEGO DE INSCRUSTACIONES. en ducha, incluye recursoe

instalación,jabonera, 2 ganchos toalleros,canastilla depared.

Selección acorde con acabados

un 1,00 $ 495.451,00  $ 495.451,00  0,17% 98,11%

64

LAVA-ROPAS. Suministro y colocación lava-ropas, enchapado-

prefabricado

un 1,00 $ 470.970,00  $ 470.970,00  0,16% 98,27%

82

SuministroeinstalacióndeacometidaNo.1en3#6-2FN+1#8TCU

AWGTHHN/THWN

ml                6,00  $                    73.624,00  $ 441.744,00  0,15% 98,42%

53

Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival. un 1,00 $ 437.002,00  $ 437.002,00  0,15% 98,57%

63

LAVA-TRAPERAS.Suministroycolocaciónlava-traperas40x40,

enchapado-prefabricado

un 1,00 $ 412.236,00  $ 412.236,00  0,14% 98,70%

38 Suministro e instalación de flanche en conta foil de alumnio de 30 cm ml                5,00  $                    79.716,00  $ 398.580,00  0,13% 98,84%

52

LAVAMANOS.Suministroeinstalaciontipoinstitucional,incluye

abastos con llave de control, llave terminal y demas accesorios hasta 

su fincionamiento

un 1,00 $ 378.281,00  $ 378.281,00  0,13% 98,96%

36

Suministroeinstalacióndeanclajeepoxicohasta1/2"ylongitud15

cm, no incluye acero de refuerzo

und              12,00   $                    29.174,00  $ 350.088,00  0,12% 99,08%

84

Suministroeinstalacióndecajadeinspeccion0.6x0.5x0.5,incluye

tapa en concreto e=0.10

un                1,00   $                  339.755,00  $ 339.755,00  0,11% 99,20%

66

GRIFO LAVAPLATOS. Sencillo en acero inoxidable cromado,

incluye suministro y colocación

un 2,00 $ 152.462,00  $ 304.924,00  0,10% 99,30%

75

Suministro e instalación de breaker  3x80Amp un                1,00   $                  299.571,00  $ 299.571,00  0,10% 99,40%

61

DUCHA-POMO.SuminstroycolocaciónValvulapasolibre1/2",

pomo ducha, cromado inoxidable, incluye accesorios de empalme

un 1,00 $ 293.904,00  $ 293.904,00  0,10% 99,50%

76

Suministro e instalación de breaker  3x50Amp un                1,00   $                  245.032,00  $ 245.032,00  0,08% 99,58%

88 Suministro e instalacion de pisamallas perimetral en el cerramientro ml

                   10,00  $                            17.300,00  $ 173.000,00 

0,06% 99,64%

2

Retiro de arbustos m2                5,00  $                    33.668,00  $ 168.340,00  0,06% 99,70%

78

Suministro e instalación de breaker  2X50Amp un                1,00   $                  152.663,00  $ 152.663,00  0,05% 99,75%

74

Suministro e instalación de panel redondo 12W, 110 V de

sobreponer.

un                6,00  $                    24.884,00  $ 149.304,00  0,05% 99,80%

65

LLAVE TERMINAL ROSCADA. Suministro y colocación llave

terminal roscada 1/2" cromada metalica

un 2,00 $ 74.235,00  $ 148.470,00  0,05% 99,85%

77

Suministro e instalación de breaker  2X30Amp un                1,00   $                  137.461,00  $ 137.461,00  0,05% 99,89%

83

Suministro e instalación de caja de distribución 3/4" un 3,00                  $                    44.895,00  $ 134.685,00  0,05% 99,94%

17

DESMONTEYRETIROpuertasyventanas,cuidandosuestado,con

dimensiones maximas a 2,0 m2, incluye cargue, transportey

disposición según orientacion de la supervisión

un 3,00 $ 28.330,00  $ 84.990,00  0,03% 99,97%

80 Suministro e instalación de breaker  1x20Amp un                1,00  $                    55.848,00  $ 55.848,00  0,02% 99,99%

46 Desmonte de enchape de piso m2                2,00  $                    22.012,00  $ 44.024,00  0,01% 100,00%

297.754.998,00 $                       
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35

Suministro e instalacion de cubierta en teja trapezoidal

termoacusticaa360,incluyetornilloautoperforante2"conneoprenoy

caballete para teja trapezoidal

m2             115,00  $                  151.104,00  $ 17.376.960,00  5,84% 5,84%

20

Entresueloenpiedra,E=10cm.incluyerecebocompactadoen

arenilaE=5cm.,Incluyeacomodamientoynivelacióndepiedrade

entresuelo.

m2 155,00 $ 111.711,00  $ 17.315.205,00  5,82% 11,65%

29

Suministroeinstalacióndeviguetaenconcretof´c=21Mpao3000

PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml 114,00  $                  137.124,00  $ 15.632.136,00  5,25% 16,90%

19

PISODURO.enconcretode17.24Mpa(e=0.10m),cepilladoy

ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 100.521,00  $ 15.580.755,00  5,23% 22,13%

23

CONCRETO3000PSIo21MPA.Vigadecimentación,incluye

encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 15,00 $ 912.289,00  $ 13.684.335,00  4,60% 26,73%

11

CONSTRUCCIÓNDEMAMPOSTERÍAenladrillo0.12x0.20x0.40m,

morterointegraldepega1:4.Incluyeelsuministroytransportedel

bloque,elmorterodepegaespesorMax=0.02mytodolonecesario

parasucorrectofuncionamiento.Incluyediseñoarqutectonicoy

estructural

m2 145,00 $ 77.802,00  $ 11.281.290,00  3,79% 30,52%

32

PISOENBALDOSAGRANITO.monocapa40x40m,congranoy

baldosa similar a la existente, incluye recursos, instalación,

destroncada,pulida,brilladaytodolonecesarioparasucorrecto

funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 61,00 $ 184.756,00  $ 11.270.116,00  3,79% 34,30%

39

VENTANA.Antiruidodedimensionesvarias,incluyesuministroe

instalación,marco,yvidrioconespesormínimode6mm,color

bronceopeliculaadhesiva,diseñoen2secciones,marcofijoabajoy

lucetadeaperturahorizontalenpartesuperior,Presentardiseño

previo a la supervisión. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 18,00 $ 622.383,00  $ 11.202.894,00  3,76% 38,07%

12

REVOQUEconmortero 1:4EN MUROS.Incluye suministroy

transportedelosmateriales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemás

elementosnecesariosparasucorrectaconstrucción.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 37.252,00  $ 10.803.080,00  3,63% 41,69%

45

Suministroeinstalacióndeporcelanato 60x60,color similaral

existente

m2              52,00   $                  190.347,00  $ 9.898.044,00  3,32% 45,02%

30

LLENOScompactadosconmaterialdeprestamocomún.Incluye

diseño arqutectonico y estructural

m3 60,00 $ 144.767,00  $ 8.686.020,00  2,92% 47,94%

40

MESON.paracocinaencuarzoninaygranopulidoymuebleinferior,

instalado,lavaplatosizquierdo,incluyeaccesorioshidrosanitarios,

abasto con llave de control en manguera flexible metalica y desagues 

con sifón y estufa electrica 2 puestos

ml 4,00 $ 2.132.750,00  $ 8.531.000,00  2,87% 50,80%

14

PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre

columnas,muro,cielos,vigasy/osobrepinturaexistente,colora

definir,entodaslassuperficiesapintar,seaplicaráncuantasmanos

depinturaeimprimantesseannecesarios.Incluyetodotipode

resanesypreparacióndesuperficie;Incluyerecursos,andamios,

acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza

m2 290,00 $ 28.926,00  $ 8.388.540,00  2,82% 53,62%

8

CANALETADEAGUASLLUVIAS.enzincolmaninagalvanizadacal

20,Incluyesoportes,embudosdesalida,tapasyfijadores,base

0,15,alturamenor0,11yalturamayora0,14m.,condoblez

incluido,incluyepinturaanticorrosivaadherenteypinturadeacabado

azul igual a estructura.

ml 72,00 $ 105.305,00  $ 7.581.960,00  2,55% 56,16%

13

ESTUCO INTERIOR. Incluye suministro y transporte de los

materiales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemáselementos

necesarios para su correcta construcción. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 25.509,00  $ 7.397.610,00  2,48% 58,65%

25

CONCRETOCOLUMNAS3000PSIo21MPA.conalturamaximaa

4,00 m., incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño

arqutectonico y estructural

m3 5,00 $ 1.267.152,00  $ 6.335.760,00  2,13% 60,78%
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26

CONCRETOVIGASAEREAS3000PSIo21MPAOC21Mpa,

incluye encofrado y desencofrado.

m3 4,00 $ 1.448.798,00  $ 5.795.192,00  1,95% 62,72%

28

Suministroeinstalacióndecolumnetaenconcretof´c=21Mpao

3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml              39,60   $                  131.455,00  $ 5.205.618,00  1,75% 64,47%

68

SALIDAELECTRICADEALUMBRADO.coninterrupciónsimpleo

conmutableytubería metálicMTE,incluyerecursoseinstalación,

salidaparalailuminaciónconcajaoctogonalmetalicaeinterruptor

deencendido,14metrosdecableadoentuberia.Incluyediseño

eléctrico

un 15,00 $ 327.165,00  $ 4.907.475,00  1,65% 66,12%

5

DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección,

cargue, descargue y disposición de material, con espesor 20 cm

m3 156,00 $ 31.367,00  $ 4.893.252,00  1,64% 67,76%

22

HIERRODEREFUERZOde60000PSI,incluyesuministro,figurado

y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural

kg 500,00 $ 8.916,00  $ 4.458.000,00  1,50% 69,26%

48

PUERTA.enaluminioanonizadoyvidriopolarizadoycerradura,de

dimensiones 2,1 x 1,2, Incluye recursos, instalación

un 5,00 $ 859.696,00  $ 4.298.480,00  1,44% 70,70%

6

REPARACIONTECHOporgoteras,incluyeinsumos,amarrasy

silicona, M de O y aseo general

m2 150,00 $ 28.115,00  $ 4.217.250,00  1,42% 72,12%

41

ALACENA.Mueblesuperiorcocina,construídoenmaderaprensada,

incluyerecursoeinstalación,mueblesimilaralinferiorcemeson

cocina

m2 4,00 $ 1.044.427,00  $ 4.177.708,00  1,40% 73,52%

67

SALIDAELECTRICATOMACORRIENTE.generaldoble123V15A

conpoloatierra,incluye14.00metroscableytuberiayaccesorios.

Incluye diseño eléctrico

un 15,00 $ 270.463,00  $ 4.056.945,00  1,36% 74,89%

27



CONCRETO VIGA CINTACONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa

(0.12*0.12m), incluye encofrado y desencofrado. Incluyediseño

arqutectonico y estructural 

ml              52,20                        77.309,00  $ 4.035.530,00  1,36% 76,24%

21

EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de

profundidad,secciónobligadayafinesdetalud(noincluyeretirode

sobrantes). Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 62,36 $ 59.560,00  $ 3.714.162,00  1,25% 77,49%

73

ACOMETIDA.Alambradoprincipalen4(6)+1(8)deCuTHHN.Incluye

diseño eléctrico

ml 40,00 $ 88.934,00  $ 3.557.360,00  1,19% 78,68%

89

Suministroyreparacióndemallaeslabonada,zonasquesehan

cortado la malla eslabonada del cerramiento existente

m2

                   20,00  $                          172.400,00  $ 3.448.000,00 

1,16% 79,84%
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% PARTICIPACIÓN

35

Suministro e instalacion de cubierta en teja trapezoidal

termoacusticaa360,incluyetornilloautoperforante2"conneoprenoy

caballete para teja trapezoidal

m2             115,00  $                  151.104,00  $ 17.376.960,00  5,84% 5,84% 2,720%

20

Entresueloenpiedra,E=10cm.incluyerecebocompactadoen

arenilaE=5cm.,Incluyeacomodamientoynivelacióndepiedrade

entresuelo.

m2 155,00 $ 111.711,00  $ 17.315.205,00  5,82% 11,65%

29

Suministroeinstalacióndeviguetaenconcretof´c=21Mpao3000

PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m

ml 114,00  $                  137.124,00  $ 15.632.136,00  5,25% 16,90%

19

PISODURO.enconcretode17.24Mpa(e=0.10m),cepilladoy

ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 155,00 $ 100.521,00  $ 15.580.755,00  5,23% 22,13%

23

CONCRETO3000PSIo21MPA.Vigadecimentación,incluye

encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural

m3 15,00 $ 912.289,00  $ 13.684.335,00  4,60% 26,73%

11

CONSTRUCCIÓNDEMAMPOSTERÍAenladrillo0.12x0.20x0.40m,

morterointegraldepega1:4.Incluyeelsuministroytransportedel

bloque,elmorterodepegaespesorMax=0.02mytodolonecesario

parasucorrectofuncionamiento.Incluyediseñoarqutectonicoy

estructural

m2 145,00 $ 77.802,00  $ 11.281.290,00  3,79% 30,52%

32

PISOENBALDOSAGRANITO.monocapa40x40m,congranoy

baldosa similar a la existente, incluye recursos, instalación,

destroncada,pulida,brilladaytodolonecesarioparasucorrecto

funcionamiento. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 61,00 $ 184.756,00  $ 11.270.116,00  3,79% 34,30%

39

VENTANA.Antiruidodedimensionesvarias,incluyesuministroe

instalación,marco,yvidrioconespesormínimode6mm,color

bronceopeliculaadhesiva,diseñoen2secciones,marcofijoabajoy

lucetadeaperturahorizontalenpartesuperior,Presentardiseño

previo a la supervisión. Incluye diseño arqutectonico y estructural

m2 18,00 $ 622.383,00  $ 11.202.894,00  3,76% 38,07%

12

REVOQUEconmortero 1:4EN MUROS.Incluye suministroy

transportedelosmateriales,fajas,ranuras,filetesytodoslosdemás

elementosnecesariosparasucorrectaconstrucción.Incluyediseño

arqutectonico y estructural

m2 290,00 $ 37.252,00  $ 10.803.080,00  3,63% 41,69%

45

Suministroeinstalacióndeporcelanato 60x60,color similaral

existente

m2              52,00   $                  190.347,00  $ 9.898.044,00  3,32% 45,02%

30

LLENOScompactadosconmaterialdeprestamocomún.Incluye

diseño arqutectonico y estructural

m3 60,00 $ 144.767,00  $ 8.686.020,00  2,92% 47,94%

40

MESON.paracocinaencuarzoninaygranopulidoymuebleinferior,

instalado,lavaplatosizquierdo,incluyeaccesorioshidrosanitarios,

abasto con llave de control en manguera flexible metalica y desagues 

con sifón y estufa electrica 2 puestos

ml 4,00 $ 2.132.750,00  $ 8.531.000,00  2,87% 50,80%

14

PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre

columnas,muro,cielos,vigasy/osobrepinturaexistente,colora

definir,entodaslassuperficiesapintar,seaplicaráncuantasmanos

depinturaeimprimantesseannecesarios.Incluyetodotipode

resanesypreparacióndesuperficie;Incluyerecursos,andamios,

acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza

m2 290,00 $ 28.926,00  $ 8.388.540,00  2,82% 53,62%
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