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CONVENIO SOLIDARIO

Convenio Solidario entre el municipio de GRANADA y el organismo de acción comunal Asociación de Juntas de Acción Comunal de GRANADA para 
 PARA LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y REDES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION 415 CON VIVA Y FUNDACION CATALINA MUÑOZ.

ANEXO 1— ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. GENERALIDADES
En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “GRANADA, AHORA TE TOCA A TÍ”, en su Línea estratégica:  Hábitat resiliente y sostenible 2.3.2.1. Programa: Acceso a soluciones de vivienda, con el indicador Número de viviendas nuevas construidas urbanas y rurales
	INDICADOR DE PRODUCTO
	UNIDAD
	BASE
	META

	Número de viviendas nuevas construidas urbanas y rurales
	Numero
	0
	40



En cifras existentes en el departamento consolidadas por el CENTRO DE PENSAMIENTO y su observatorio, con base en la encuesta de calidad de vida del 2023, se identificó el déficit de vivienda rural así: 
El departamento de Antioquia cuenta con un déficit cuantitativo distribuido de la siguiente manera: con déficit en estructura del 13,97% representado en 62.166 viviendas, con déficit en cohabitación del 0,03% representado en 143 viviendas, con déficit en hacinamiento no mitigable del 3,52% representado en 15.653 viviendas, para un total en déficit cuantitativo del 17,52% representado en 77.962 viviendas. 
En el ámbito cualitativo con déficit en piso en tierra o arena del 1,08% representado en 4.818 viviendas, con déficit en hacinamiento mitigable del 9,31% representado en 41.406 viviendas, con déficit sin cocina del 1,72% representado en 7.637 viviendas, con déficit en servicios públicos del 24,31% representado en 108.157 viviendas, para un total en déficit cualitativo del 32,00 % representado en 142.396 
La misión de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA como Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, tiene por objeto gestionar, promover e impulsar todas las actividades comerciales, industriales, de servicio y consultoría que estén relacionadas con el desarrollo de planes, programas y proyectos de vivienda social, infraestructura y equipamiento comunitario en todo el territorio nacional, cooperando con los departamentos, municipios o sus entidades descentralizadas, esto mediante la aplicación de estrategias que induzcan y potencien la participación activa de los sectores público, privado y solidario, de los trabajadores y de los usuarios de las viviendas. Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población del Departamento de Antioquia y sus debilidades en materia de vivienda, y en aras de impulsar el desarrollo social de la comunidad, se hace necesario articular y aunar esfuerzos con otras entidades públicas, con el fin de dar una solución real a las necesidades de vivienda de los habitantes. 
La Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, une esfuerzos con municipios, cajas de compensación, entidades sin ánimo de lucro y demás actores relevantes en el desarrollo de proyectos de vivienda social, quienes son los encargados de postular la población beneficiaria de acuerdo a sus planes y programas, con un completo acompañamiento social para fortalecer los diferentes procesos en legalidad y convivencia de los beneficiarios y de esta forma garantizar una exitosa inserción en su nuevo contexto habitacional. La empresa cuenta también con funciones de planeación estratégica para la formulación, estructuración, ejecución, seguimiento, control y evaluación de planes, programas y proyectos de vivienda en desarrollo de las políticas.
Según el Plan de Desarrollo Departamental, Por Antioquia Firme 2024 – 2027 Línea 4: Sostenibilidad desde el territorio Componente 3: Vivienda y Hábitat Programa 1: Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia y Programa 2: Diseño e Intervenciones Físico-espaciales. 
Del programa 1: 
- Viviendas nuevas en las zonas urbanas y rurales gestionadas. 
- Predios titulados y edificaciones legalizadas. 
- Viviendas urbanas y rurales mejoradas. 
La FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ, presenta la necesidad de la celebración de un convenio de asociación PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA: a través de la solicitud presentada en el mes de agosto con radicado 202410004162 del 2 de octubre de 2024 donde manifiesta su interés de sumarse para aportar a el cierre financiero de proyectos de la siguiente manera: 
La FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ es una entidad sin ánimo de lucro, con 20 años de experiencia, que tiene por objeto social la ayuda económica y humanitaria a las clases sociales menos favorecidas de la población colombiana, mediante el otorgamiento de auxilios y donaciones para la financiación de programas de vivienda, educación, salud, deportivos, recreativos y de bienestar social, a los núcleos familiares, personas o entidades sin ánimo de lucro que tengan estos mismos propósitos
En concordancia con lo anterior, La FUNDACIÓN concibe la vivienda como un espacio esencial que permite desarrollar al individuo en su sistema familiar, el cual es el primer núcleo de socialización del ser humano; por lo tanto, las interacciones que allí se generan entre personas y con el ambiente físico, son determinantes para el desarrollo biológico, psicológico y social de los integrantes de una familia en cualquiera de las etapas de su ciclo vital.
Por medio de la presente comunicación, y en respuesta a su amable invitación a colaborar y brindar el apoyo que requieren para la construcción de 27 módulos prefabricados de uso habitacional, para ser instalados en los municipios de La Unión, Nariño, Sonsón y Granada; la FUNDACIÓN le expresa su disposición de contribuir con la gestión de recursos en especie para concretar dicho objetivo.
En atención a lo anterior, esta comunicación tiene por objeto sumarse a la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA y de las alcaldías de los municipios priorizados para lograr el cierre financiero del proyecto, y de esta manera garantizar la realización de esta importante iniciativa, enfocada en mejorar las condiciones de vida de 27 familias que presentan déficit habitacional.
A raíz de la falta de convocatorias ordinarias y proyectos de alto alcance, la Administración Municipal con el objetivo de disminuir el déficit cuantitativo en vivienda específicamente en la zona rural del municipio, busca alternativas que garanticen una solución habitacional cumpliendo con los requerimientos mínimos de la normatividad vigente. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
A través de este convenio se pretende mejorar la calidad de vida de 5 familias ubicadas en la zona rural del municipio, las cuales cuentan con posesión y titularidad del predio, para esto se cuenta con un convenio marco entre la Empresa de Vivienda, Fundación Catalina Muñoz y municipio. 
Este Convenio específicamente se realizará la intervención 
· Identificación y selección de beneficiarios con base en criterios de vulnerabilidad y tenencia del predio​.
· Asumir el costo de la adecuación de cada uno de los terrenos de las familias priorizadas (actividades preliminares, excavaciones y llenos).
·  Redes de servicio (hidráulica, sanitaria y eléctrica) en cada uno de los terrenos.
· El transporte de los materiales que conforman cada Módulo prefabricado de uso habitacional de 48 m2 desde la planta de la Fundación ubicada en el municipio de Cajicá (Cundinamarca) hasta cada uno de los predios ubicados en casco urbano del municipio de Granada.
· El municipio debe aportar y construir el sistema séptico en cada uno de los terrenos.
· Construir losa en concreto y cimentaciones, en cada uno de los terrenos.
· Suministro e instalación de muebles fijos: sanitario, lavamanos y lavaplatos.
Características del proyecto:
· Tipología de vivienda: Casas prefabricadas de 48 m², en paneles de concreto con perfilería metálica, tres habitaciones, sala-comedor, baño, cocina y zona de lavadero​.
· Costo total por unidad: $59.562.573 COP.
Plazo de ejecución: 2 meses​.	Comment by USER: El estudio previo enuncia 2 meses. verificar.
Se presentaron 5 beneficiarios ubicados en diferentes veredas de la zona rural del municipio de Granada, 
Los predios cuentan con las características que permiten hacer la adecuación del terreno, cumpliendo los retiros viales y de afluentes de agua, permitiendo manejo de taludes con perfiles inferiores a 45° y si es requerido cunetas de coronación para direccionar las aguas lluvias. 
El terreno debe estar nivelado, contar con un área mínima de 96m2 para la construcción de los cimientos y la losa, ya que la losa debe ser de 11.50m*7m Concreto f´c=3000 psi, e=0.08m (mínimo) y Malla Electrosoldada D-106
Dado el diseño arquitectónico de la unidad habitacional, comprende 2 módulos independientes, en el primer modulo se encuentran las zonas húmedas (cocina, baño y zona de ropas) con un área de 22.9 m2; El segundo modulo, cuenta con un área de 55.2m2, la cual se encuentra distribuido para tres habitaciones, sala comedor.
Lo cimientos de la losa están contemplados para construir 15 (quince) zapatas, de 0.50*0.50*0.30 con las cuales están compuestas por una parrilla de barras de 1/2" cada 0,20m en ambas direcciones que rematan en gancho de 10cm.
Para hacer la conexión entre la zapata y la viga de fundación se requiere construir pedestal lo cual este compuesto de 4 barras de 1/2", cm estribos cada 0,10m
Suministro y armado de acero de refuerzo de Vigas de Fundación 0.2x0.2m, compuestos por 4 barras longitudinales de 1/2" (#4) que rematan en gancho estándar y están traslapadas 1,0m donde se requiera. Posee estribos de 3/8" (#3)
[image: ]Es importante aclarar que se debe hacer un suministro de recebo o base granular más roca muerta debajo de la losa de contrapiso de 0,15m de espesor
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Este Convenio específicamente se ejecutará en algunas veredas de la zona rural del municipio de Granada
1. Localización:
El contrato resultante del presente estudio previo se ejecutará en el Municipio de Granada, Antioquia. En las diferentes veredas, de acuerdo a aprobación de listado de beneficiarios presentado a VIVA en el marco del convenio 415.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES:

El valor del convenio es por la suma de $ CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREYNTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($145.631.613) Equivalentes a 102.3 SMLMV para la presente vigencia fiscal, suma que se discrimina de la siguiente manera: 
a. Aportes de la Entidad Estatal

Aporte del Municipio: $ CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREYNTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($145.631.613)

b. Aportes del OAC
Aporte del OAC:  0 $

5. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	CIMENTACIÓN
	 
	 

	Descapote y limpieza manual (incl. retiro)
	m2
	80,50

	Excavación en tierra seca h= 0-2 m
	m3
	30,25

	Lleno compactado con material del sitio
	m3
	18,24

	Acero de refuerzo Fy= 420 MPa
	Kg
	871,00

	Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084)
	m2
	80,50

	Zapata en concreto de 20.7 MPa
	m3
	0,56

	Pedestal en concreto de 20.7 MPa
	m3
	0,21

	Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa
	m3
	2,78

	Sub-base material de peña (afirmado)
	m3
	4,03

	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m
	m2
	6,44

	 
	 
	 

	REDES DE DESAGUE
	 
	 

	Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (incl. accesorios)
	m
	6,00

	Punto sanitario pvc de 2" (3 m)
	Un
	3,00

	Punto sanitario pvc de 4" (3 m)
	Un
	2,00

	 
	 
	 

	REDES HIDROSANITARIAS
	 
	 

	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-P 1/2" RDE-13.5, incluye tubería presión, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	un
	5,00

	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-13.5, incluye tubería presión, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	m
	9,30

	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-11, incluye tubería presión, accesorios, limpiador, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	m
	7,00

	Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras.
	un
	1,00

	Suministro transporte e instalación de COMBO DE BAÑO blanco, incluye accesorios y todos los elementos para su correcto funcionamiento.
	un
	1,00

	Suministro transporte e instalación de cocina integral entre 120 a 150, incluye mesón de acero inoxidable grifería y todo lo necesario para correcta instalación.
	un
	1,00

	Suministro transporte e instalación de grifería sencilla de DUCHA baño mono control.
	un
	1,00

	Suministro Transporte e Instalación de enchape en piso y pared, área de ducha y salpicadero de cocina.
	m2
	8,20

	Suministro transporte e instalación de lavadero 85x44.6x59.4, incluye grifería de pared.
	un
	1,00

	Transporte módulos.
	 
	 

	Transporte módulos prefabricados desde Cajicá hasta predios de 11.5 TONELADAS HASTA VEREDA. No incluye cargue y descargue. 
	Viaje
	1,00



En la ejecución del contrato el contratista deberá dar estricta aplicación a la Constitución Política, las leyes sobre la materia y las normas referidas al objeto contractual.
La persona natural o jurídica que realizará este tipo de actividades requiere tener experiencia en actividades de mantenimiento y/o mejoramiento a través de proyectos comunitarios. 
Como metodología a implementar el contratista debe cumplir con las recomendaciones dadas por la Supervisión, para lo cual la Secretaría de obras públicas realizará el seguimiento técnico del proyecto. Este dará informe y autorizará los caminos y las vías a intervenir de acuerdo a la ficha de priorización que se relacionará en el presupuesto y como se describe en el objeto del presente proceso. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
El presente convenio está enmarcado en el programa del PDM de “Acceso a soluciones de vivienda”, el cual busca mejorar las condiciones habitacionales de la comunidad rural, garantizando acceso a una vivienda digna y fortaleciendo el desarrollo local. El municipio de Granada designará un supervisor técnico encargado de verificar y aprobar la ejecución de las obras, en coordinación con la supervisión externa. La recepción y aprobación de las actividades estarán sujetas a la validación de la supervisión técnica designada por el Municipio. Los pagos se efectuarán únicamente tras la aprobación de las obras, conforme a las listas de chequeo y la documentación exigida por la supervisión.
A.Materiales:
Los materiales, suministros y demás elementos utilizados en la ejecución del proyecto deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Fundación Catalina Muñoz y el municipio de Granada las cuales se encuentran en documentos anexos al presente documento. Se priorizará el uso de materiales con certificaciones de calidad y aquellos procesados mediante tecnologías limpias, siempre que sea aplicable, garantizando la sostenibilidad ambiental del proyecto y la durabilidad de las construcciones.	Comment by USER: Es necesario señalar de forma detallada cada uno de los insumos requeridos para dar cumplimiento al objeto contractual tal y como lo requiere el documento tipo
Para la losa se requiere un concreto de la losa se requiere cemento que cumpla con las normas ASTM C150 o ICONTEC. Los agregados deben estar libres de contaminantes y partículas orgánicas, para este caso se utilizará triturado de 3/4" y arena de concreto que cumplan con estándares como NTC 77, NTC 92 y NTC 237, que regulan sus propiedades físicas y químicas.
Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084) con tamaño estándar de 6 metros de largo por 2.35 metros de ancho, sus traslapos mínimos de 15 cm para garantizar continuidad, es importante utilizar alambre negro para amarrar las intersecciones de las mallas superpuestas.
En cuanto al refuerzo se utilizará, Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa la cual debe cumplir con la norma básica NTC 2289: Norma técnica colombiana para barras de refuerzo. Para el amarre y garantizar la posición correcta antes del vaciado de concreto se debe usar alambre negro
CONCRETO 20.7 para esto se utilizará Cemento Portland tipo I o equivalente, cumpliendo estándares como ASTM C150. Arena limpia con módulo de finura entre 2.3 y 3.3; la relación agua/cemento controlado (generalmente ≤ 0.5) para garantizar resistencia y durabilidad.
En cuanto al refuerzo se figurará con Varillas de acero Fy=420 MPa dispuestas en parrilla según diseño estructural; con una cobertura mínima: 5 cm de concreto para proteger el acero.
Sub-base material de peña (afirmado), se recomienda no exceder los 37.5 mm; este material debe estar libre de materia orgánica, arcillas expansivas y otros contaminantes.
 Para las redes de desagüe, se utilizará, Punto sanitario pvc de 2”, Punto sanitario pvc de 4" Tubería pvc sanitaria Ø= 4", esta será utilizada debe cumplir con los estándares de calidad de la norma como ASTM D2729
En cuanto a las redes hidrosanitarias, se instalará punto hidráulico en PVC-P 1/2" RDE-13.5, incluye tubería presión, la cual está diseñada para soportar presiones de hasta 315 psi; accesorios, limpiador, soldadura; estos materiales tienen alta resistencia al impacto y a la corrosión química, además poseen buena resistencia a la presión interna y externa.
También se instalará tubería PVC-P x ½” y de ¾” RDE-13.5 ya que es un material diseñado para soportar altas presiones y garantizar durabilidad
válvula de bola en PVC 1/2", permite controlar el flujo del agua, además de que es compatible con tuberías de PVC presión
COMBO BAÑO 3 PZ LINEA ECONOMICA, incluye incluir un sanitario, un lavamanos y una grifería básica, de material Porcelana vitrificada o cerámica de alta resistencia, el sanitario cuenta con una descarga de dual (3/6 litros) para ahorro de agua
MESÓN DE ACERO INOX PARA cocina de 150 sobre pieamigos, conocido por su resistencia a la corrosión y fácil limpieza, generalmente tiene un calibre 22 (0.7 mm), lo que garantiza robustez y ligereza.
Grifería sencilla de DUCHA baño mono control. permite regular flujo de agua con una sola manija, funciona con presiones desde 20 psi.
Enchape en piso y pared, área de ducha y salpicadero de cocina, antideslizante para el piso de la ducha, para el enchape de piso pared Cumplir con estándares como NTC 919 e ISO 13006, para el salpicadero se debe asegurar que sea resistente al calor y fácil de limpiar
Lavadero 85x44.6x59.4, incluye grifería de pared, Diseñado para soportar el uso diario y facilitar tareas de lavado, requiere fijación adecuada a la pared y conexión a las tuberías de agua
b. Documentos que entregará la Entidad Estatal para la ejecución del convenio:
La Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria de Granada (ASOCOMUNAL) El Organismo de Acción Comunal deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad Estatal entregue para la ejecución de las obras objeto de este convenio. Cualquier modificación o ajuste en el diseño o ejecución deberá ser debidamente tramitado y aprobado por la supervisión municipal antes de su implementación, asegurando que no se generen retrasos en el desarrollo del proyecto.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL A VINCULAR:
El personal involucrado en el proyecto será revisado y aprobado por la supervisión técnica del municipio antes del inicio de las actividades. Las hojas de vida y los soportes del personal deben ser presentados para su verificación. Este personal debe ser contratado o formar parte del Organismo de Acción Comunal y su costo debe estar incluido en los gastos de administración general.
a. Participación de los habitantes de la comunidad en la ejecución de las obras:
ASOCOMUNAL se compromete a vincular personal residente en el área rural del municipio de Granada, quienes deben demostrar su domicilio en la comunidad, según lo establecido en los artículos 9, 10 y 20 de la Ley 2166 de 2021. Esta participación garantiza la integración comunitaria y el sentido de pertenencia en las adecuaciones para la ejecución de las viviendas.
b. Residente de obra, se incluirá en los costos de administración de las obras personal calificado para las actividades de residente de obras, quienes garantizaran la correcta ejecución de las actividades, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
c. Personal de apoyo técnico y administrativo-contable otorgado por la Entidad Estatal:
De acuerdo con la Ley 2166 de 2021, el municipio de Granada proporcionará apoyo técnico y administrativo, incluyendo la asignación de un Ingeniero Civil que asesorará en la definición de las actividades, responderá a dudas durante la ejecución del convenio y realizará visitas técnicas de acompañamiento para verificar el cumplimiento de los trabajos.

8. SEÑALIZACIÓN
ASOCOMUNAL GRANADA se encargará de mantener la señalización adecuada durante todo el proceso de obras, garantizando la seguridad de los trabajadores y de la comunidad de las familias beneficiadas.

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
La Administración Municipal será responsable de gestionar los permisos y autorizaciones necesarios para la intervención de la infraestructura vial, asegurando que se cumpla con la normativa aplicable en la ejecución del proyecto.

10. NOTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO
La entidad seleccionada para la ejecución del convenio es Asociación de juntas de acción comunal y vivienda comunitaria municipio de GRANADA, una organización sin ánimo de lucro de origen comunal, con experiencia en la ejecución de obras públicas y capacidad logística para cumplir con los requisitos del convenio. La organización deberá:
Asegurar que ningún miembro del organismo esté incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses.
Presentar la documentación que acredite la experiencia y la formación técnica necesaria para la ejecución de las actividades.
Estar afiliada al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión) y garantizar que todo el personal vinculado al proyecto también lo esté, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes.
Además, el Asociado debe contar con su documentación en regla y cumplir con los requisitos establecidos en los estudios previos para garantizar su idoneidad en la ejecución de este convenio.

11.DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
· Presupuesto 
· APU’s
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