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ANEXO No. 2

ANEXO No. 2 “ANEXO TÉCNICO”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS
Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que se deben cumplir el contratista para el “MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS”
ALCANCE DEL OBJETO

Tipos de Mantenimiento: Para cumplir con las actividades dentro de este contrato, se han diferenciado, por sus características, los tipos de mantenimiento, así: 

El Mantenimiento Preventivo: Está destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo como objetivo el control "a priori " de las deficiencias y problemas que se puedan plantear en las oficinas debido al uso natural del mismo. Este tipo de mantenimiento se desarrolla con el propósito de disminuir el volumen de trabajos correctivos, mediante la implementación de una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de elementos dañados. 

Características Generales: 

· Realizar revisiones periódicas en las sedes de la Entidad para detectar las necesidades de mantenimiento en cada una de éstas y proceder a ejecutar las acciones de mantenimiento oportunamente. 

· Evitar o mitigar las consecuencias de los fallos en las instalaciones, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran con el fin de disminuir el riesgo al personal civil y uniformado que labora en la Institución. 

El Mantenimiento Correctivo: Comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles.  Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento y se define como las actividades estratégicas realizadas para corregir las fallas presentadas en las instalaciones de las diferentes oficinas y/o sedes.

Características Generales: 

· Realizar acciones correctivas a las necesidades de las oficinas y/o sedes.

· Corregir las consecuencias de los fallos en las instalaciones, para lograr retornarlas a su funcionalidad óptima.

· Las tareas de mantenimiento correctivo se realizan una vez ha ocurrido la falla, generalmente no pueden ser programadas, por lo cual deben ser realizadas con la mayor celeridad para evitar que se incrementen costos de reparación, impedir mayores daños y no afectar la misión institucional.

Todas las actividades dentro del objeto contractual son actividades que incluyen: Mano de obra, suministro e instalación de materiales, herramientas, maquinaria y equipo, gastos operativos y administrativos para cumplir con la totalidad del servicio requerido, con respecto a las siguientes actividades:

1. Mantenimiento de Sistema de Iluminación

2. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
3. Adecuación integral y arreglos locativos:
4. Mantenimiento y Suministro de Puertas en Vidrio, Puertas metálicas y Puertas de madera o similar.

5. Mantenimiento de Aires Acondicionados 

6. Mantenimiento de Fachadas Edificio Solución Temporal Fortaleza

Todas las actividades dentro del objeto contractual son actividades que incluyen: Mano de obra, suministro e instalación de materiales, herramientas, maquinaria y equipo, gastos operativos y administrativos para cumplir con la totalidad del servicio requerido. 

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD MEDIDA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	

	1
	AFINADA DE PISO
	1
	M2
	

	2
	ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 1:3
	1
	M2
	

	3
	DEMOLICIÓN BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO
	1
	ML
	

	4
	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD
	1
	M2
	

	5
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA
	1
	M2
	

	6
	DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA
	1
	M2
	

	7
	DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .05-.10 CM
	1
	M2
	

	8
	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA GALVANIZADA.
	1
	UN
	

	9
	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE
	1
	UN
	

	10
	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL
	1
	UN
	

	11
	DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO
	1
	ML
	

	12
	DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE
	1
	UN
	

	13
	DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
	1
	ML
	

	14
	DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL
	1
	M2
	

	15
	DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER MATERIAL
	1
	M2
	

	16
	DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA CUALQUIER MATERIAL
	1
	M2
	

	17
	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA Y/O MEDIA CAÑA (CUALQUIER MATERIAL)
	1
	ML
	

	18
	DESMONTE DE LÁMPARAS Y/O LUMINARIA
	1
	UN
	

	19
	DESMONTE DE PISO LAMINADO
	1
	M2
	

	20
	DESMONTE DE PISO VINILO
	1
	M2
	

	21
	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL
	1
	UN
	

	22
	DESMONTE DE PUERTA DE EMERGENCIA-CORTAFUEGO
	1
	UN
	

	23
	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO
	1
	UN
	

	24
	DESMONTE DE VENTANA
	1
	UN
	

	25
	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS
	1
	UN
	

	26
	DESMONTE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA
	1
	ML
	

	27
	DESMONTE TUBERÍA ELECTRICA EMT
	1
	ML
	

	28
	DESMONTE DE ESPEJO
	1
	UN
	

	29
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS
	1
	UN
	

	30
	DESMONTE DE DISPENSADORES DE PAPEL/JABONERA
	1
	UN
	

	31
	EXCAVACIÓN MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y TELECOMUNICACIONES.
	1
	M3
	

	2
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 
	

	32
	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 3-6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	33
	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y MEDIDAS 6*8 CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN M
	1
	ML
	

	34
	CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 24 Y DESARROLLO MINIMO 0,40 MTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	35
	DESMONTE E INSTALACIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS MAXIMO .60*.60 MTS (INCLUYE ACCESORIOS)
	1
	UN
	

	36
	DESTAPAR TUBERÍA SANITARIA CON BOMBA O  CON SONDA ELÉCTRICA
	1
	UN
	

	37
	FLUXÓMETRO TIPO PALANCA SANITARIO Y/O ORINAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	38
	GRIFERIA TIPO PUSH SANITARIO Y/O ORINAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	39
	GRIFERÍA LAVAMANOS MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	40
	GRIFERIATIPO PUSH LAVAMANOS AHORRADOR (MIN 5,7 L/m MAX 7,3 L/m), SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	41
	GRIFERÍA LAVAPLATOS MANUAL AHORRADOR (MIN 5,7 L/m MAX 7,3 L/m) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	42
	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES INLCUYE TORNILLERIA 
	1
	UN
	

	43
	LAVAMANOS CON PEDESTAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO
	1
	UN
	

	44
	LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO
	1
	UN
	

	45
	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS SIFON,  DESAGUES  ACOPLES  ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	46
	LLAVE  TIPO  JARDÍN  PARA  POCETA,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	47
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION
	1
	UN
	

	48
	ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
	1
	UN
	

	49
	PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO
	1
	UN
	

	50
	PUNTO SANITARIO INSTALADO
	1
	UN
	

	51
	REGISTRO DE ½ SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	52
	REGISTRO DE ¾ SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	53
	REGISTRO DE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	54
	REPARACIÓN FUGA PUNTO HIDRÁULICO.
	1
	UN
	

	55
	REPARACIÓN FUGA PUNTO SANITARIO.
	1
	UN
	

	56
	SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	57
	SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E  INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	58
	SIFÓN LAVAPLATOS, INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	59
	TAPA REGISTRO DE  15CM X  15CM,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	60
	TAPA REGISTRO DE  30CM X 30CM, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	61
	TAPA Y  ARO  PARA  SANITARIO  LÍNEA  INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	62
	TUBO DE VENTILACIÓN 3” PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	63
	TUBO PVC SANITARIO DE 3“CON TRATAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	64
	TUBO PVC PRESIÓN DE ½, INSTALACIÓN INCLUYE ACCESORIOS
	1
	ML
	

	3
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	

	65
	ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30 AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA
	1
	UN
	

	66
	BALA LED 9W INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	67
	BALA LED 5W DE PISO SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	68
	BANDEJA CABLE  FIL  DE  150  MMINCLUYE ACCESORIOS , SUMINISTRO E INSTALACION
	1
	ML
	

	69
	BANDEJA  CABLE  FIL  DE  200  MM  INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	70
	BANDEJA  CABLE  FIL  DE  300  MM  INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	71
	BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE 50 -250 AMP,SUMINISTRO  E  INSTALACION  -  RETIRO  DE  LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	72
	BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20, SUMINISTROEINSTALACION-RETIRODELA EXISTENTE
	1
	UN
	

	73
	BREAKERENCHUFABLE1X20AMP, INSTALACION  Y RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	74
	BREAKERENCHUFABLE1X30AMP,SUMINISTROE INSTALACION -RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	75
	BREAKER  TIPO  ENCHUFABLE  2X30,SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	76
	BREAKER  TIPO  ENCHUFABLE  3X30,SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	77
	BREAKER RIEL 2X30A,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	78
	BREAKER RIEL 2X40A,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	79
	CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOSDETRABAJO) 3X12,SUMINISTROE INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	80
	CABLEN6(CONEXIÓNATIERRA), SUMINISTROE  INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	81
	CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6. INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4", SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	82
	CABLE ENCAUCHETADO PARA  ACOMETIDA  3X6+8, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	83
	CABLE ENCAUCHETADO PARA  ACOMETIDA  3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	84
	CAJA DE PASODE25X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION  -RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	85
	CAJA PARA PISO PARA CONEXIÓN ELECTRICA, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	86
	CAJA  PARA  4  CIRCUITOS, SUMINISTRO  E  INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	87
	CAJA PARA 6 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION  - RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	88
	CAJA PARA PISO CON CONEXIÓN ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	89
	CANALETA METALICA 10X4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	90
	CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	91
	CANALETA PLASTICA 2X1 CMS CON ADHESIVO, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	92
	CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXIÓN UPS, SUMINISTROY PUESTA EN MARCHA
	1
	UN
	

	93
	COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES,  INCLUYE  BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA CONEXIÓN UPS Y CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	94
	CONTACTOR TRIFÁSICO 32 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	95
	INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	96
	INTERRUPTOR TRIPLE, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	97
	LAMPARA  2 LED LINE 12,7<20W POTENCIA MAX. 49W, ATENEA 2.5 LENS E05 2434x65x80x SOBREPONER 1+1LED-LT8 16W.SUMINISTRO  E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	98
	LAMPARA  POLICARBONATO  400W  METALAR, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	99
	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, ,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	100
	LAMPARA LED LINEAL EN ALUMINIO 36 vatios DE 39.4 x 2.76 x2.04 pulgadas SUMINISTRO  E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	101
	PANEL TECHO CIRCULAR 9W,SUMINISTRO E INSTALACION  (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	102
	PANEL TECHO CIRCULAR12W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	103
	PANEL TECHO CIRCULAR18W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	104
	PANELLED 30X60INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	105
	PANELLED 60X60INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	106
	PANELLED30X120INCRUSTRAR,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	107
	PANEL LED 25W CIRCULAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	108
	PANEL LED 3W CIRCULAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	109
	PANEL LED 6W CIRCULAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	110
	PANEL TECHO30X30CMINCLUYEMARCO 28W,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	111
	POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE INSPECCION,SUMINISTRO E INSTALACION
	1
	UN
	

	112
	PUNTO  ELÉCTRICO  INSTALADOINCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA
	1
	UN
	

	113
	RACK DE 11 UND MAXIMO CERRADO INCLUYE TOMA HORIZONTAL DE 4 SERVICIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	UN
	

	114
	REFLECTOR 100W MULTILED,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	UN
	

	115
	REFLECTOR 200W MULTILED,SUMINISTROE INSTALACION
	1
	UN
	

	116
	REFLECTOR 20W MULTILED, INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	1
	UN
	

	117
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS
	1
	UN
	

	118
	TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	119
	TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	120
	TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	121
	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR  SUMINISTRO,  INSTALADO  INCLUYE RETIRO  DEL EXISTENTE
	1
	UN
	

	122
	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR  SUMINISTRO,  INSTALADO  INCLUYE RETIRO  DEL EXISTENTE
	1
	UN
	

	123
	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR  SUMINISTRO,  INSTALADO  INCLUYE RETIRO  DEL EXISTENTE
	1
	UN
	

	124
	TOMACORRIENTEL5-30AAEREOPARACONEXIÓN UPS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	UN
	

	125
	TOMA  CORRIENTE  GFCI  PARA  ZONA HUMEDA, SUMINISTRO E INSTALACION
	1
	UN
	

	126
	TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	UN
	

	127
	TRASLADO DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y/O REGULADO
	1
	UN
	

	128
	TUBERIAPVCELECTRICADE ½INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	129
	TUBERIAPVCELECTRICADE1”INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	130
	TUBERIAPVCELECTRICADE2”INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	131
	TUBERIAPVCELECTRICADE3/4INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	132
	TUBERIA  E.M.T  DE  1”  INCLUYE  ACCESORIOS ,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	133
	TUBERIA  E.M.T  DE  3/4  INCLUYE  ACCESORIOS ,SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	134
	TUBERIA E.M.T DE ½ INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION
	1
	ML
	

	135
	TUBERIA E.M.T DE 2” INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION
	1
	ML
	

	136
	CABLE ENCAUCHETADO No. 2 CU PARA  ACOMETIDA  SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	4
	PISOS
	 
	 
	

	137
	CERAMICA PISO Y/OPARED PRIMERA  CALIDAD  COLOR  A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	138
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES 30X30 INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES. 
	1
	M2
	

	139
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES. 
	1
	ML
	

	140
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES. 
	1
	ML
	

	141
	GUARDA ESCOBA EN AGLOMERADO, SUMINISTROE INSTALACION
	1
	ML
	

	142
	GUARDA ESCOBA EN LAMINADO, SUMINISTROE INSTALACION
	1
	ML
	

	143
	GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL, SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	144
	MEDIACAÑA PLASTICA, SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	145
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA, SUMINISTRO  E INSTALACION
	1
	ML
	

	146
	GUARDA  ESCOBA  EN  PORCELANATO, SUMINISTRO E INSTALACION
	1
	ML
	

	147
	INSTALACIÓN PISO EN GRANITO LAVADO TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	148
	MANTENIMIENTO PISO ADOQUINADO AREA PEATONAL, INCLUYE RETIRO DE ADOQUIN, CAMBIO DE ARENA, COMPACTACION E INSTALACIÓN DEL ADOQUIN
	1
	M2
	

	149
	PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION
	1
	ML
	

	150
	PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	151
	PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	152
	LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPESOR 12MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y TORNILLERIA)
	1
	M2
	

	153
	LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPESOR 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y TORNILLERIA)
	1
	M2
	

	154
	PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO
	1
	M2
	

	155
	PORCELANATO PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	156
	POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO
	1
	ML
	

	5
	MUROS
	 
	 
	

	157
	AISLAMIENTO  ACÚSTICO  PARA  MURO,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	158
	CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR
	1
	M2
	

	159
	DILATACIONES SOBRE MURO PAÑETADO
	1
	ML
	

	160
	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	161
	ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	162
	LAVADO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURIETANO CON HIDROLAVADORA Y DETERGENTE TIPO JABON NEUTRO
	1
	M2
	

	163
	LAVADO DE FACHADA EN VIDRIO CON HIDROLAVADORA Y JABON NEUTRO
	1
	M2
	

	164
	MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURIETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO 
	1
	M2
	

	165
	MURO EN MAMPOSTERÍA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE  LINEALES
	1
	M2
	

	166
	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES
	1
	M2
	

	167
	MURO  EN  DRYWALL UNA  CARA  TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES
	1
	M2
	

	168
	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES
	1
	M2
	

	169
	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES
	1
	M2
	

	170
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	171
	PAÑETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	172
	PINTURA CIELO  RASO VINILO  TIPO  1, 2  MANOS INCLUYERESANE  Y  LINEALES  TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	173
	PINTURA  EPOXICA MURO 2  MANOS  INCLUYE RESANE  Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	174
	PINTURA  MURO VINILO  TIPO  1, 2  MANOS  INCLUYE RESANE  Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	175
	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	176
	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	177
	PINTURA TRAFICO DELIMITACION LINEAL TOTALMENTE TERMINADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD
	1
	ML
	

	178
	PINTURA TRAFICO PARA PISO TOTALMENTE TERMINADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD
	1
	M2
	

	179
	REFUERZO  PARA MURO  EN DRY  WALL  YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	180
	REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL NUEVO INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	181
	REGATAS  SOBRE  MURO  PARA  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  O HIDRÁULICAS INCLUYE RESANE
	1
	ML
	

	182
	REPARACIÓN  GRIETAS  EN  MURO  SUPER BOARD (INCLUYE REGATA-JUNTA CON MASILLA ELASTICA Y CINTA MALLA)
	1
	ML
	

	183
	MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO  INCLUYE  RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO
	1
	M2
	

	6
	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y MADERA
	 
	 
	

	184
	BARANDA METALICA  COLOR  A  SELECCIONAR  POR  LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	185
	ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18-20)  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA
	1
	KG
	

	186
	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA, INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE, PINTURA Y CAMBIO DE CERRADURA
	1
	UN
	

	187
	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA
	1
	UN
	

	188
	MANTENIMIENTO VENTANERÍA, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS, PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS
	1
	UN
	

	189
	PORTON METALICO LAMINA CALIBRE 18, SUMINISTO E INSTALACION, BASE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO.
	1
	M2
	

	190
	PUERTAENALUMINIO PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO  RANGO  DESDE 0.80  HASTA 1.20  MTS  ,  VIDRIO CONPELICULA SANBLASTING (INCLUYEMARCO, CERRADURA  Y MANIJA) SUMINISTRO E INSTALACION.
	1
	UN
	

	191
	PUERTAENMADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS(INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULAENSAMBLASTING SI ES EL CASO, TINTILLA Y LACA  NATURAL) SUMINISTRO E INSTALACION.
	1
	UN
	

	192
	PUERTA  EN  VIDRIO  TEMPLADO  ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE  HERRAJES  EN  ACERO INOXIDABLECASO ) SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA  DE  SAMBLASTING.
	1
	UN
	

	193
	PUERTA  METALICA  CALIBRE  20 PROMEDIO ALTURA2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO,  CERRADURA  NORMAL,  CERRADURA DE  SEGURIDAD, VIDRIOS  Y PELICULA DE SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E INSTALACION.
	1
	UN
	

	194
	PUERTA DE EMERGENCIA -CORTAFUEGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SISTEMA DE ALARMA
	1
	UN
	

	195
	MANTENIMIENTO PUERTA DE EMERGENCIA -CORTAFUEGO INCLUYE  NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA-SISTEMA DE ALARMA
	1
	UN
	

	196
	MANTENIMIENTO DE PUERTA AUTOMATICA ECDRIVE INCLUYE (REVISIÓN DE INTEGRIDAD DEL MECANISMO Y EL ESTADO DEL MOTOR, FIJACIÓN SOPORTE Y TORNILLERIA EN GENERAL, SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ORGANIZACIÓN CABLEADO, GUIAS DE PISO / TOPES, RODAMIENTOS /POLEA /CORREA, TARJETA ELECTRÓNICA, CONTROL DE POSICIONES, BATERIA DE EMERGENCIA Y ELECTROCERRADURA, FUNCIONAMIENTO DE ACTIVADORES Y SENSORES, PROGRAMACIÓN Y PARAMETROS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA).
	1
	UN
	

	197
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA DENTADA DE TRANSMISIÓN PARA PUERTA AUTOMÁTICA ECDRIVE 
	1
	ML
	

	198
	VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM COLOR  NATURAL O CONPELICULA SAMBLASTINGSEGÚN  DISEÑO  APLICA  PARA  TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	199
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN MADERA ANCHO (MIN 0,50 MAX 1,00 M)
	1
	UN
	

	200
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 75.5X33.5 CM, ESPESOR DE  6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD.
	1
	UN
	

	201
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 72.5 X33.5 CM, ESPESOR DE  6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD.
	1
	UN
	

	202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 89.5X25.5 CM, ESPESOR DE  6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD
	1
	UN
	

	203
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 92.5X25.2 CM, ESPESOR DE  6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD.
	1
	UN
	

	204
	MANTENIMIENTO DE BISAGRA REVERSIBLE PARA VENTANA PROYECTANTE Y BASCULANTE TRADICIONAL DE SOPORTE DE 60KG X PAR CON LIMITADOR DE APERTURA PARA VENTANA PROYECTANTE EN MATERIAL ALUMINIO, NYLON Y ACERO INOX.    
	1
	UN
	

	7
	CUBIERTA
	 
	 
	

	205
	AJUSTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE  FIJACIÓN  CON  AMARRES  DE  ALAMBRE  Y AJUSTE DE GANCHOS
	1
	ML
	

	206
	CABALLETE  PARA  CUBIERTA  90  CM INSTALADO, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	207
	CABALLETES PARA TEJA DE BARRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	208
	CIELORASOPLANODRYWALLINCLUYE ESTRUCTURA,  LINEALES PERIMETRALES  INSTALADO  TOTALMENTE  TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS
	1
	M2
	

	209
	CIELORASOPLANOEN PVC, INCLUYEESTRUCTURA, LINEALES PERIMETRALES  INSTALADO  TOTALMENTE  TERMINADO.
	1
	M2
	

	210
	CIELO  RASO  EN  FIBRA  MINERAL  60X60, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	211
	CUBIERTA NUEVA EN TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE FIJACIÓNCONAMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	212
	CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE FIJACIÓN CONAMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	213
	CUBIERTA  NUEVA  EN  TEJA  PLASTICA TRASLUCIDA,  INCLUYE FIJACIÓNCONAMARRESNUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	214
	 FLANCHE/GOTERO  METALICO CALIBRE 26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	ML
	

	215
	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACIÓN  DE MALLA DE REFURZO E ISONEM SUPER COMPONENTE, DOS MANOS.
	1
	M2
	

	216
	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACIÓN  DE MANTO, EMULSIÓN  ASFALTICA  Y PINTURA BITUMINOSA).
	1
	M2
	

	217
	LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO 60X60,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	218
	MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTA  (INCLUYE  LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE  CANALETAS  Y BAJANTES EXISTENTES,  REACOMODACIÓN  DE  TEJAS  Y CABALLETES EXISTENTES, SELLADO DE UNIONES, SELLADO Y AJUSTE  DE TORNILLERIA  Y EMBOQUILLAMIENTO
	1
	M2
	

	219
	MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTA  PLANA (INCLUYE CAMBIO  DEMANTO EXISTENTE,  SELLADO  DE  UNIONES,  EMBOQUILLAMIENTO,  DOS MANOS  DE  EMULSIÓN  ASFALTICA  Y  UNA  MANO  DE  PINTURA BITUMINOSA).
	1
	M2
	

	220
	MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTA  TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO AREA AFECTADA, CAMBIO  DEMALLA DE REFUERZO Y APLICACIÓN DEL ISONEM DOS MANOS).
	1
	M2
	

	221
	MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTA  TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO AREA AFECTADA, INSTALACIÓN O CAMBIO DE MANTO AUTOADHESIVO INCLUYE ACABADO CON SOPLETE EN ZONA PERIMETRAL.
	1
	M2
	

	222
	MANTENIMIENTO  Y LIMPIEZA DE CANALETA  AGUAS  LLUVIAS INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS EN TOTALIDAD.
	1
	ML
	

	223
	MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, INCLUYE NIVELACIÓN ESTRUCTURA, RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS.
	1
	M2
	

	224
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, TOTALMENTE  TERMINADO
	1
	M2
	

	225
	TEJA DE ASBESTO CEMENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	226
	TEJA TRANSLUCIDA INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE
	1
	UN
	

	8
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
	 
	 
	

	227
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO:  INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS  ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.
	1
	UN
	

	228
	INSTALACION O TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT USADO:  INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, TUBERIA E.M.T, TRAMO MAXIMO DE 7 MTS DE TUBERIA DE COBRE  ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.
	1
	UN
	

	229
	MANTENIMIENTOPREVENTIVOMOTOBOMBA  INCLUYE PURGA Y REPUESTOS MENORES DE DESGASTE
	1
	UN
	

	230
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT  O  TIPO  CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA DE LA RED INCUYENDO CONSENSADORAS Y  MANEJADORA Y/O CARGA DE REFRIJERANTE 
	1
	UN
	

	231
	TRAMO DE 7 MTSDE  TUBERIA  PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	UN
	

	9
	VIDRIOS
	 
	 
	

	232
	VIDRIO  DE  SEGURIDAD  TEMPLADO  6MM COLOR NATURALO CONSANDBLASTINGSEGÚNDISEÑO INSTALADOINCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	233
	VIDRIO  INCOLORO  4  MM COLOR  NATURAL  O  CON PELICULA SAMBLASTING SEGÚN DISEÑO ,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	234
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM COLOR NATURALO CON SANDBLASTING SEGÚN DISEÑO INSTALADO  INCLUYE  HERRAJES  EN ACERO. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	235
	VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON PELICULA DE SAND BLASTING PARA TABLERO, INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	236
	VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA  SAND  BLASTING  SEGÚN  DISEÑO, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	10
	OTROS
	 
	 
	

	237
	SEÑALETICA EN ACRILICO DE ESPESOR 4-5 MM MINIMO 25 CMS DE ANCHO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
	1
	UN
	

	238
	CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO
	1
	UN
	

	239
	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, INSTALADA
	1
	ML
	

	240
	DIVISIÓN  EN  VIDRIO  TEMPLADO  INCLUYE  HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	241
	DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	1
	M2
	

	242
	INSTALACIÓN RED DE GAS 1/2-1" (INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS Y REGULADORES)
	1
	ML
	

	243
	MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE, INCLUYE  LUBRICACIÓN  DE  ELEMENTOS  Y  AJUSTE  DE PIEZAS
	1
	UN
	

	244
	MANTENIMIENTO RED DE GAS (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA DAÑADA Y ACCESORIOS) 
	1
	ML
	

	245
	MESÓN  EN  GRANITO  PULIDO  PARA  LAVAMANOS  Y/O LAVAPLATOS , INCLUYE SALPICADERO , SUMINISTRO  EINSTALACIÓN
	1
	M2
	

	246
	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LAVAMANOS SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	1
	M2 
	

	247
	MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)
	1
	UN
	

	248
	MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FIJACIÓN
	1
	M2
	

	249
	PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA
	1
	M2
	

	250
	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN  
	1
	UN
	

	251
	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
	1
	M3
	


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Todas las actividades dentro del objeto contractual son actividades que incluyen: Mano de obra, suministro e instalación de materiales, herramientas, maquinaria y equipo, gastos operativos y administrativos para cumplir con la totalidad del servicio requerido. 

El contratista deberá realizar en desarrollo del objeto contractual, las siguientes actividades, entre otras.

1. Mantenimiento de Sistema de Iluminación:

1.1 Reparación y/o cambio de luminarias.

1.2 Reparación y/o cambio de interruptores sencillo, doble o triple. 

1.3 Instalación punto nuevo eléctrico normal. (Para iluminación, toma corriente y/o interruptores) con cableado de hasta 10mt.

1.4 Suministro e Instalación de tableros eléctricos.

1.5 Suministro e Instalación de acometidas, polo a tierra y pararrayos.

	2. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias:


2.1 Reparación e instalación de puntos hidráulicos y sanitarios. 

2.2 Acometidas hidráulicas y sanitarias. 

2.3 Reparación de escapes en conexiones a la vista.

2.4 Cambio de aparatos sanitarios como lavamanos, orinales, sanitarios, lavaplatos que sean necesarios por mal funcionamiento.

3. Adecuación integral y arreglos locativos:

3.1 Trabajos necesarios para intervenciones de espacios o elementos existentes que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Gestión General, a saber: mampostería, muros en Dry Wall y Super Board, resanes, pintura de muros, cubiertas, pisos, adoquines, cielorrasos; adecuaciones tanto para baños como para cafetería, entre otros. 
4. Mantenimiento y Suministro de Puertas en Vidrio, Puertas metálicas y Puertas de madera o similar:

4.1 Suministro e instalación de puertas, ventanas y divisiones de espacios. 
5. Mantenimiento de Aires Acondicionados 
5.1 Corresponde al mantenimiento de los equipos de aires acondicionados tipo  MINISPLIT O TIPO CASETTE, ubicados en las sedes de la Unidad de Gestión General en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, actividad que incluye limpieza de evaporadora, condensadora y cargue de refrigerante.

5.2 Esta actividad la debe ejecutar un técnico en refrigeración y/o aires acondicionados. 
6. Mantenimiento de Fachadas Edificio Solución Temporal Fortaleza

6.1 Esta actividad se debe adelantar con los materiales que sean necesarios para el mantenimiento las fachadas, correspondientes a andamios certificados, hidro lavadoras y demás elementos para limpieza y mantenimiento.

6.2 Cabe anotar que por las características del edificio no está permitido la utilización de maquinaria pesada como grúas, que afecten los elementos de fachada, las zonas verdes y peatonales del edificio.

7. El contratista deberá contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria con el fin de garantizar la disponibilidad y cubrimiento de la totalidad de los servicios de mantenimiento y adecuaciones requeridos para las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

8. El contratista deberá realizar en lo posible los mantenimientos y adecuaciones dentro del horario laboral de la Unidad de Gestión General (lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm); no obstante cuando sea necesario se deberán realizar los mantenimientos los días sábados, domingos, festivos y en diferentes horarios (nocturnos), previa coordinación con el (los) supervisor (es) designado (s) por el Ministerio de Defensa Nacional.

9. El Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General no reconocerá al contratista costos y recargos adicionales cuando las actividades sean llevadas a cabo en días u horarios diferentes a la jornada laboral de la Entidad, por lo tanto, el proponente tendrá que estimar estos valores en los cálculos de los precios unitarios ofertados. 

10. El contratista se obliga a realizar la señalización y delimitación de los espacios a intervenir a través de señales preventivas y aislamiento de zonas, con el fin de evitar la proliferación de partículas y minimizar la contaminación y el ruido, comprometiéndose con la gestión integral de residuos, prácticas amigables en el medio ambiente, así como con el cumplimiento del Reglamento Técnico de las instalaciones Eléctricas y la demás normatividad legal que sobre el mantenimiento de inmuebles este vigente.

11. El contratista mantendrá durante toda la ejecución del contrato los precios unitarios ofertados, conforme a las descripciones definidas en el anexo técnico, precios que se entienden fijos y sin formula de reajuste, por lo que los mismos incluyen todos los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transporte, gastos de personal y administrativos y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 

12. El contratista deberá disponer de personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, así mismo contará con los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de mantenimiento de las diferentes dependencias de la Unidad de Gestión General, durante la vigencia del contrato.

13. El contratista debe garantizar al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, respuesta oportuna con el personal necesario para atender simultáneamente requerimientos eventuales o casos de emergencia en cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el numeral 13 de estas obligaciones – tiempos de respuesta estimados de atención y solución de problemas en las sedes dentro y fuera de Bogotá. 

14. El contratista deberá dotar a la totalidad del personal que va a utilizar en la ejecución del futuro contrato de los elementos de higiene y seguridad industrial que se requieran para adelantar todas las actividades de mantenimiento y/o remodelación de las instalaciones.

15. El contratista se compromete a responder por la conducta de su personal, manteniendo una supervisión directa a través de su Coordinador, velando porque tanto su comportamiento como su presentación personal en todo sentido sea correcta durante el desarrollo del objeto del futuro contrato.

16. El contratista se compromete a que todo el personal tanto profesional como técnico suministrado para la ejecución del contrato, deberá ser previamente sometido al estudio de seguridad que efectúe el Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deberá aportar la documentación necesaria exigida dentro de los procedimientos de la Agrupación de Seguridad. Así mismo, se compromete en caso de no aprobarse por parte de la Agrupación de Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional algún miembro del personal ofrecido, a reemplazarlo de manera inmediata previa coordinación con el (los) supervisor (es) del contrato. El contratista que resulte favorecido en el presente proceso de selección asumirá los costos por concepto de ficheros para el ingreso al Complejo Militar del CAN.  

17. El contratista solamente atenderá aquellos requerimientos que sean autorizados previamente por el (los) supervisor (es) del contrato.

18. Tiempos de respuesta estimados de atención y solución para ordenes de trabajo en Bogotá: 

	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PLAZO MAXIMO DE ATENCIÓN

	· Para casos de emergencias.  
	Máximo dos (2) horas. El contratista debe presentarse en el lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las 24 horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.

Cada intervención deberá ser soportada con la orden de trabajo correspondiente por parte del contratista junto con las memorias de cálculo de cada actividad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 al 17 de las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento correctivo: 
	Máximo (24) horas. El contratista debe presentarse en el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las 48 horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento preventivo: 
	Máximo (3) días hábiles.

	· Para adecuaciones y/o remodelaciones: 
	Deberá presentar en un término máximo de cinco (5) días hábiles la propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la autorización del inicio del requerimiento.


Para las órdenes de trabajo en las sedes fuera de la ciudad de Bogotá: 
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PLAZO MAXIMO DE ATENCIÓN

	· Para casos de emergencias.  
	Máximo (24) horas. El contratista debe presentarse en el lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las (48) horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento correctivo: 
	Máximo (3) días hábiles. El contratista debe presentarse en el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar los (5) días hábiles y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.   

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento preventivo: 
	Máximo (5) días hábiles.

	· Para adecuaciones y/o remodelaciones: 
	Deberá presentarse en un término máximo de siete (7) días hábiles la propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la autorización del inicio del requerimiento.


Los plazos anteriores se entienden contados desde el momento en que el contratista recibe formalmente las órdenes de trabajo por parte del (os) supervisor (es) del contrato. La no atención oportuna por parte del contratista dentro de los plazos indicados en los cuadros anteriores para atender las ordenes de trabajo de mantenimiento, se entenderá como causal de incumplimiento y la Entidad adelantará las acciones correspondientes que establece la Ley.  

Cada una de las personas destinadas por el contratista para la ejecución del contrato deberá contar con un medio de comunicación al que la entidad pueda comunicarse de forma permanente 7x24, sin costo alguno para la entidad. 

19. El contratista deberá responder a las solicitudes que realice el (los) supervisor (es) para la elaboración de presupuestos de un mantenimiento preventivo, correctivo, remodelaciones y/o adecuaciones, para lo cual, deberá presentar el presupuesto inicial mediante orden de trabajo.  El contratista se compromete a responder dentro de los dos (2) días hábiles al recibo de la solicitud efectuada por el supervisor. 

20. Las ordenes de trabajo de presupuesto inicial de cada una de las actividades deberá comprender lo siguiente. 

a) Número del ítem

b) Descripción del Ítem de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del presente estudio

c) Cantidad total 

d) Valor unitario

e) Valores totales

f) Porcentaje de AIU contratado.

21. Las memorias de cálculo junto con la orden de trabajo de presupuesto inicial deberán ser entregadas por el contratista a la supervisión para su aprobación, una vez aprobadas las memorias de cálculo y ordenes de trabajo por la supervisión, el contratista iniciara con las actividades solicitadas.

22. Las memorias de cálculo e informes de ejecución actualizados de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas deberán ser entregadas para el proceso de pago.

23. Las memorias de cálculo de cada uno de los ítems deberán comprender lo siguiente. 

a) Nombre de la actividad general

b) Número del ítem

c) Descripción del Ítem de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del presente estudio

d) Dimensiones

e) Unidades

f) Cantidad total

g) Registro fotográfico del ítem (antes y después)

h) Esquema o planos (si aplica). 

Las memorias de cálculo se deberán realizar igualmente con los ítems nuevo no previstos de acuerdo con el numeral 40.

24.  El contratista deberá justificar la partida de imprevistos reflejados en el AIU de cada actividad como requisito para el trámite de pago.

25. El contratista deberá emitir los conceptos técnicos solicitados por el supervisor, sobre los equipos adosados a las estructuras, dichos conceptos hacen parte de las obligaciones del contratista, por lo tanto, no podrán generar valores adicionales para la Entidad. 

26. El contratista deberá retirar los escombros y disponerlos en lonas para su traslado de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, incluido el transporte, y debe tener en cuenta que el retiro de escombros, el cargue y la disposición final de los mismos debe realizarse en las escombreras autorizadas para el efecto por la Secretaría Distrital de Ambiente o la CAR, según corresponda de acuerdo con lo establecido en los REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO. Para las dependencias que se encuentran ubicadas fuera de Bogotá dichos escombros deben ser manejados de acuerdo con la legislación establecida por la autoridad ambiental correspondiente.

Todos los retiros de los escombros deberán tener en cuenta la normatividad de orden constitucional y legal como la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010, la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, así como lo dispuesto por las demás normas que modifiquen, adiciones o reglamenten la materia. 

Así mismo deberán entregar al (los) supervisor (es) del contrato, copia de los soportes de disposición final de los residuos generados en la ejecución de las obras que correspondan. 

27. El contratista realizará las actividades de mantenimiento con materiales nuevos que cumplan con, las especificaciones técnicas mínimas exigidas dentro de la oferta económica.

28. El contratista efectuará todos los cambios por defectos en la calidad de los materiales y ofrecerá las garantías de mano de obra de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato, dentro del día hábil siguiente previas las solicitudes que efectúe el (os) supervisor (es) del contrato designado por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestión General.

29.  El oferente garantizará como mínimo el mantenimiento correctivo y/o adecuaciones por seis (6) meses contados a partir de la entrega de los servicios solicitados y las ordenes de trabajos recibidos a satisfacción por el (os) supervisor (es) del contrato.

30.  El contratista deberá regirse para las instalaciones eléctricas por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- Resolución No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, así como el Código Eléctrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE.

31. El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios causados por actos u omisiones suyas o de sus trabajadores con ocasión de la ejecución del contrato, o por incumplimiento de las obligaciones contractuales, e indemnizará plenamente al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General por estos conceptos. Tampoco será responsable el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General ante el contratista por daños y perjuicios que éste o sus trabajadores pudieren sufrir por actos u omisiones del propio contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que les sobrevengan en la ejecución del contrato, ni por destrucción, pérdida o daño de los elementos o bienes que el mismo contratista pudiere utilizar en la ejecución del contrato, todos los cuales serán asumidos por el contratista. 

32. El Contratista organizará el trabajo y adoptará las medidas pertinentes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la adecuación y reducir y/o evitar los riesgos a los que estos pueden quedar expuestos. Sin embargo, el CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del MDN o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias acogiéndose a las normas que forman parte integrante del presente contrato. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final, también de cualquier daño que pueda ocasionarse a terceros durante la ejecución del mantenimiento, si a juicio del MDN fuese de su responsabilidad. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que el MDN le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. Así mismo el CONTRATISTA se obliga a acatar las normas de seguridad que exija el MDN.

33. El contratista atenderá las recomendaciones hechas por el (los) supervisor (es) del contrato para un mejor desarrollo del objeto del mantenimiento requerido por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestión General.

34. El contratista presentará al (los) supervisor (es) del contrato los informes que sean solicitados en el plazo que el supervisor determine con el fin de recibir la información de ejecución del contrato y la optimización de los recursos destinados por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

35. El contratista se compromete en su nombre y en el de sus empleados, contratistas o consultores, a no divulgar ningún tipo de información que haya recibido para el desarrollo del contrato, así como a mantenerla bajo estricto deber de confidencialidad, y podrá usar dicha información exclusivamente para el objeto del contrato, así como a no divulgar la información a terceros sin el consentimiento previo y por escrito del Ministerio. Lo anterior de conformidad con el Compromiso de Confidencialidad que suscribirá el contratista.    

36. El contratista se obliga a limitar el acceso y uso de la información exclusivamente a aquellos empleados, contratistas, proveedores y consultores suyos, que requieran de información para el cumplimiento del objeto del futuro contrato y se compromete a prohibir y evitar por cualquier medio legal que sus empleados, contratistas, proveedores o consultores a los que les otorgue acceso a la información, la divulguen, utilicen, copien, o reproduzcan para cualquier finalidad. En el evento que se suministre información confidencial en los términos previstos en este numeral, se obliga a hacer firmar al personal que obtuvo la información un acuerdo de confidencialidad en las mismas condiciones aquí previstas.

37. Será por cuenta del contratista, asumir la totalidad de la obligación para con los trabajadores y contratistas que utilice durante la ejecución del contrato, la selección de la persona que subcontratará, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El MINISTERIO podrá solicitar, en cualquier momento al contratista, sin que le genere responsabilidad alguna, la presentación de las planillas de pago por estos conceptos. 

38. El Contratista se compromete a ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de selección en la totalidad de las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General relacionadas del presente documento.

Nota 1. No obstante las direcciones descritas y/o las modificaciones de estas, el servicio se prestará en donde se ubiquen las dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. Igualmente, el número de dependencias podrá disminuir o aumentar durante la ejecución del contrato, previa información por parte del (los) supervisor (es) del contrato.

39. Nota 2.  Para los Mantenimientos y Adecuaciones requeridos en las Sedes del Contencioso Constitucional a nivel Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional se regirá por los precios registrados para cada uno de los elementos en la oferta económica del presente proceso de selección. 

40. El contratista se obliga a poner a disposición durante toda la ejecución del contrato para las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá el siguiente personal profesional y técnico en forma permanente durante la jornada laboral del Ministerio, es decir de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, en las instalaciones de la Unidad de Gestión General ubicadas en el Complejo Militar del CAN de Bogotá D.C, para tal efecto el oferente adjudicatario deberá anexar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición del acto de adjudicación, la documentación del personal relacionado a continuación:

a) Hoja de vida suscrita por el profesional.

b) Fotocopia de la matricula profesional y certificación del COPNIA.

c) Diplomas 

d) Certificaciones y/o constancias de cumplimiento de todos los contratos acreditados para la experiencia general y especifica.

Lo anterior con el fin de garantizar la correcta coordinación una vez se proceda con la suscripción de acta de inicio. 

Relación del Personal mínimo solicitado: 

1. DOS (2) RESIDENTES DE OBRA:

Perfil Arquitecto o Ingeniero Civil: 
a. Estudios: Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil
  con matrícula o tarjeta profesional vigente y certificación del COPNIA.
b. Conocimientos: En el manejo de AUTOCAD y amplios conocimientos en Office.

c. Experiencia profesional mínima de dos (2) años, en actividades de mantenimiento y/o construcción y/o remodelación y/o supervisión de mantenimiento de inmuebles.

d. Dedicación: 100% a todas las actividades requeridas por la Entidad. 

e. Rol: Coordinar todas las actividades inherentes al contrato que resulte del presente proceso de selección; este profesional hará las veces de residente del contratista y será el responsable de la revisión y ejecución de las ordenes de trabajo, presupuestos y cronogramas de actividades tanto de los mantenimientos preventivos como correctivos de la Unidad de Gestión General. Así mismo, deberá entregar al supervisor del contrato los informes mensuales de ejecución. La Unidad de Gestión General asignará un puesto de trabajo para el desarrollo de las actividades del Coordinador; no obstante, el contratista deberá dotar al coordinador de los insumos logísticos necesarios para desarrollar su labor. 
Igualmente, al momento de la firma del acta de inicio el contratista debe allegar un cuadro con la información de los costos que representa cada uno de los integrantes del personal mínimo solicitado (Residente) especificado por días y por mes; así como del personal adicional ofrecido en la propuesta.

41. Las necesidades de personal en las dependencias de la Unidad Gestión General que se encuentran ubicadas fuera de sede el CAN, se suplirán conforme las instrucciones del (los) supervisor (es) del contrato, garantizando la disponibilidad de personal en las instalaciones del complejo militar CAN, lo anterior con el fin de atender los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.

42. El (los) supervisor (es) del contrato podrá solicitar el cambio de estas personas para lo cual el contratista tendrá un término de cinco (5) días hábiles a partir del requerimiento. En todo caso, el personal reemplazado deberá cumplir con iguales o superiores requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para el perfil. 

43. El contratista se compromete a carnetizar a todos los miembros de su equipo de trabajo, quienes sin excepción y durante todo el tiempo en que se encuentren ejecutando el objeto del contrato en cualquiera de las oficinas tanto en Bogotá como en las diferentes ciudades del país, deberán portar un carné que contenga como mínimo la siguiente información: NOMBRE Y APELLIDOS, FOTO DE FRENTE, IDENTIFICACIÓN PERSONAL, TELEFONO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA. 

44. Será de la autonomía y responsabilidad del contratista la vinculación, organización, orientación técnica y control del personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad existentes en el Ministerio de Defensa Nacional. 

45. El Ministerio de Defensa Nacional no adquiere ninguna relación contractual, civil o laboral con los trabajadores del contratista.

46. El contratista debe tener una caja menor permanente con disponibilidad de liquidez y administrada por el coordinador y/o el que designe el contratista para el manejo de esta.

47.  En el evento de requerirse un mantenimiento, actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que no se encuentre incluida en la relación del presente anexo, el CONTRATISTA deberá presentar cotización del ítem adicional para verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato y soportar la creación de nuevos requerimientos y/o adecuación de espacios físicos no contempladas en el citado anexo. 

Una vez autorizados por el (los) supervisor (es) los ítems nuevos, éstos se entenderán incluidos en la lista del objeto del contrato y se ejecutarán en lo sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales. 

48. El Ministerio de Defensa Nacional no asumirá el pago de aquellas actividades desarrolladas por el contratista que no estén previamente autorizadas por el supervisor del contrato.

49. La empresa  seleccionada debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás decretos y resoluciones reglamentarios, en especial con el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, reglamentados mediante Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017; la cual aplica “… a empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. Además, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contempladas en el SG-SST de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.  

50. Así mismo el personal de Mantenimiento de la empresa seleccionada debe tener vigente el curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas y la disponibilidad de un Coordinador permanente para trabajos en alturas en el evento de realizar actividades en alturas dentro de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la RESOLUCIÓN No. 1409 (julio 23 de 2012), por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

51. El contratista deberá tener una sede y/ establecimiento de comercio en la ciudad de Bogotá o su área metropolitana durante la vigencia del contrato. El Ministerio se reserva la facultad de realizar visita de verificación durante la ejecución del contrato 

52. El contratista deberá cumplir con lo establecido en la “GUÍA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se relaciona en el siguiente cuadro:

53. REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO
El contratista en desarrollo del objeto contractual deberá hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como efectuar un consumo adecuado de los recursos agua y energía, realizar el manejo y clasificación adecuado de los residuos generados; igualmente deberá conocer la disposición de la normatividad ambiental vigente y adoptar buenas prácticas ambientales. 

Igualmente deberá cumplir los siguientes requisitos para garantizar que en la ejecución del contrato se genere el menor impacto ambiental posible, sin embargo, estos criterios de sostenibilidad deben ser tomados de obligatorio cumplimiento:

REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO
	CRITERIO
	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	ETAPA DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL

	Si durante la ejecución del contrato se generan residuos peligrosos, el contratista debe garantizar la gestión ambientalmente adecuada, teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.


	Para esto el contratista deberá suministrar al supervisor del contrato los siguientes documentos:

1. Copia del reporte de movilización de los residuos que salen de las instalaciones donde se realizan los mantenimientos, con la respectiva fecha.

2. En caso de que se realice un acopio secundario y no sean llevados directamente a la planta de tratamiento/disposición final, debe remitir copia del reporte de movilización con fecha desde las instalaciones del acopiador secundario con destino a la planta de tratamiento/disposición del residuo.

3.  Licencia ambiental vigente del gestor autorizado por la autoridad ambiental para el almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos peligrosos generados tales como envases y/o estopas impregnadas con aceites usados.   

4. Certificados de disposición final, aprovechamiento, transformación o procesamiento de luminarias, lubricantes, envases, estopas impregnadas con aceites usados, pinturas, lodos provenientes del destape de tuberías sanitarias con bombas y/o del mantenimiento y limpieza de cajas de inspección.   
	Esta medida deberá ser verificada por el supervisor del contrato en la etapa contractual. En caso de que en la ejecución del contrato se generen residuos peligrosos.

Para el numeral 1, 2 y 3 el contratista deberá entregar los soportes en máximo tres días hábiles contados desde la fecha de generación del residuo.   

Para el numeral 4 se da un plazo de un mes al contratista para entregar los documentos mencionados, contado desde la fecha de generación del residuo.    

Posteriormente el supervisor del contrato deberá almacenar estos documentos por mínimo 5 años, ya que son objeto de revisión por parte de la autoridad ambiental.



	En caso de ser generados residuos peligrosos. 

El contratista deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del transportador de residuos peligrosos. Para esto se debe realizar la lista de verificación del transportista con el objetivo de realizar un control del proceso.
	1. Lista de verificación de cumplimiento del transportista según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.3.1 literal e y Decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.7.8.2.1.  

2. Plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental.
3. Copia del manifiesto de recolección de residuos peligrosos.
	Esta medida deberá ser verificada por el contratista y supervisor del contrato en la etapa contractual, en caso de que en alguna actividad de la ejecución del contrato se generen residuos peligrosos. 

El contratista deberá entregar la lista de verificación con máximo dos días hábiles de plazo, contado desde la fecha de generación del residuo.   

	Al realizar desmontes de estructuras, demolición y remoción de algunas zonas, el contratista deberá garantizar la gestión adecuada de   los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)


	1. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final, mediante la existencia de una resolución o auto que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le permita al sitio prestar ese servicio final. 

2. Certificación de los volúmenes dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificación del proyecto al que le reciben los RCD; estos documentos deben permanecer siempre en el sitio de obra y serán solicitados en cualquier momento por la autoridad ambiental competente.

3. Hacer la entrega de los certificados de disposición final al supervisor del contrato (Estos certificados deben ser almacenados como mínimo 5 años)
	Esta medida deberá ser verificada por supervisor del contrato en la etapa contractual, en caso de que en la ejecución del contrato se generen residuos de construcción y demolición (RCD
Para el numeral 1 y 2 el contratista deberá entregar los soportes en máximo tres días hábiles siguientes a la fecha de generación del residuo.   

Para el numeral 3 se da un plazo de un mes para entregar los documentos mencionados, contados desde la fecha de generación del residuo.   



	Los residuos provenientes de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente. 
	1. Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 

2. En caso de ser generados, el contratista deberá entregar al supervisor los certificados de disposición final de los escombros, emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.
	En caso de ser generados residuos de construcción y demolición, esta medida deberá ser verificada por el contratista y supervisor del contrato en la etapa contractual de la ejecución de la actividad. 

Para el numeral 1 el contratista deberá entregar los soportes antes de iniciar la actividad. 

Para el numeral 2, se da un plazo de un mes al contratista para entregar los documentos mencionados, contado desde la fecha de generación de los residuos de construcción y demolición.

	El personal técnico designado por el contratista para realizar las labores de mantenimiento de los aires acondicionados deberá cumplir con la competencia laboral 280501022, actualmente llamada “Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones de refrigeración y climatización (RC), según normatividad ambiental” (anteriormente, Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado según normatividad nacional o internacional), para lo cual deberá presentar certificación de personal (Competencia Laboral), para realizar los mantenimientos.  
	Certificado del curso de la competencia laboral del personal técnico designado. 
	Esta medida deberá ser verificada por el contratista, supervisor del contrato y/o apoyo del supervisor del contrato en la etapa contractual, cuando se inicie la ejecución de la actividad de mantenimiento de los aires acondicionados. 

	En caso de suministro e instalación de lámparas y/o paneles, el contratista debe garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia.  Garantizando la implementación de equipos y sistemas de bajo consumo de energía. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12). 
	El contratista debe anexar la ficha técnica de los bombillos a suministrar donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad RETILAP y con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la seguridad y salud ocupacional. 


	Esta medida deberá ser verificada por el supervisor del contrato en la etapa contractual, en caso de que se requiera cambio o suministro de bombillos. 

Deberá entregar los soportes antes de iniciar la actividad.

	El producto de pintura debe contener los ingredientes estipulados en la Norma Técnica Colombiana Número 6018 de 2013. Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento, literal 4.3 requisitos para materias, componentes e insumos, 4.3.3 
	Declaración juramentada del oferente y/o Hoja de seguridad donde se especifique el contenido de los componentes.

Información a recibir: Hojas de seguridad de las pinturas. 
	Esta medida deberá ser verificada por el supervisor del contrato en la etapa contractual en caso de que se requiera alguna actividad con pinturas. Deberá entregar los soportes antes de iniciar la actividad.

	Para la ejecución de las actividades, el contratista debe tener en cuenta a lo establecido en el Decreto 0199 de 2024 (o según sea actualizado) por Ministerio de Hacienda, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, artículo de sostenibilidad ambiental” y la Directiva Número 01 de 2024 “BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA” Expedida por el presidente de la República.  

	El contratista debe emitir un documento en el que especifique como realizará el lavado de fachadas, teniendo en cuenta que debe utilizar la menor cantidad de agua posible y/o en caso de utilizar manguera debe especificar la alternativa como el uso de agua de nivel freático.  


	Esta medida deberá ser verificada por el contratista, supervisor del contrato y/o apoyo del supervisor del contrato en la etapa contractual, cuando se inicie el lavado de fachadas. 



	En caso de suministro de grifería para lavamanos y lavaplatos, estas deben ser tipo PUSH (ahorradores de agua con un consumo MIN 5,7 L/m MAX 7,3 L/m),  


	Ficha técnica del producto.  
	Esta medida deberá ser verificada por el contratista, supervisor del contrato y/o apoyo del supervisor del contrato en la etapa contractual. 




NOTA:   NO ES PERMITIDO almacenar escombros en ningún espacio de las instalaciones del Complejo Militar o Unidad Ejecutora de la Unidad de Gestión General. 

Se solicita que la información contenida en el presente Anexo No. 2 “Especificaciones técnicas mínimas exigidas” NO sea modificada por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, la cuales deberán adjuntar con la oferta.
� Para esta profesión la experiencia se cuenta a partir de la obtención de la matrícula profesional.
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