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ANEXO No. 1CONDICIONES TÉCNICAS 


* NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES 
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE:
 ____________________________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	CUMPLE

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI-FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT
	SI
	NO

	1,1
	Limpieza general externa –interna
	1
	
	

	1,2
	Cambio de aceite del motor.
	1
	
	

	1,3
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	
	

	1,4
	Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido.
	1
	
	

	1,5
	Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico para circuitos.
	1
	
	

	1,6
	Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío.
	1
	
	

	1,7
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	
	

	1,8
	Limpieza de carburador.
	1
	
	

	1,9
	Lavado de tanque de combustible.
	1
	
	

	1.10
	Mantenimiento de bobinado del generador
	1
	
	

	1,11
	Mantenimiento de válvulas de admisión
	1
	
	

	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI-FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT
	SI
	NO

	2,1
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de carburador
	1
	
	

	2,2
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bujía
	1
	
	

	2,3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobina de encendido
	1
	
	

	2,4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobina de carga de batería
	1
	
	

	2,5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de soportes de motor y generador
	1
	
	

	2,6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de manguera de combustible
	1
	
	

	2,7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de tanque plástico para combustible
	1
	
	

	2,8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de yoyo de encendido “accesorios completos para su buen funcionamiento” (planta Premium plus)
	1
	
	

	2,9
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (MA 18-12 12 voltios, 18Ah)
	1
	
	

	2.10
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo BATERÍA 12V A 80AH 6
	1
	
	

	2,11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo BATERÍA 12V /9AH
	1
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA, STEWART-ESTIVENSON DE 135 KVA, FG-WILSON DE 70 KVA Y CUMMINS DE 100 KVA, CUMMINS DE 120 KVA, STANDFORD DE 30 KVA
	SI
	NO

	3,1
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío)
	1
	
	

	3,2
	Sincronización del motor de combustión interna.
	1
	
	

	3,3
	Chequeo de vibraciones y ruidos.
	1
	
	

	3,4
	Nivel de agua de baterías.
	1
	
	

	3,5
	Inspeccionar líneas y mangueras.
	1
	
	

	3,6
	Limpiar e inspeccionar tapa del radiador.
	1
	
	

	3,7
	Realizar ajuste de válvulas de admisión.
	1
	
	

	3,8
	Inspeccionar el estado de la bomba de agua.
	1
	
	

	3,9
	Limpieza general externa –interna “motor, generador y cabina insonora”
	1
	
	

	3.10
	Cambio de aceite del motor.
	1
	
	

	3.11
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	
	

	3.12
	Mantenimiento y calibración del turbo alimentador.
	1
	
	

	3.13
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	
	

	3.14
	Revisión limpieza tarjetas electrónicas de transferencia
	1
	
	

	3.15
	Revisión limpieza de contactores 400 amp 220 voltios STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA
	1
	
	

	3.16
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	
	

	3.17
	Revisión y limpieza general de cargador de baterías.
	1
	
	

	3.18
	Revisión y limpieza del sistema eléctrico, electrónico de control, encendido y medición, con líquido dieléctrico para circuitos.
	1
	
	

	3.19
	Pruebas de operación del generador: manual, automático, en vacío y con carga.
	1
	
	

	3.20
	Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas)
	1
	
	

	3.21
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	
	

	3.22
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	
	

	3.23
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	
	

	3.24
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	
	

	3.25
	Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas.
	1
	
	

	3.26
	Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento.
	1
	
	

	3.27
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío).
	1
	
	

	3.28
	Engrase y lubricación general de piezas móviles.
	1
	
	

	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA, STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA, FG-WILSON DE 70 KVA Y CUMMINS DE 100 KVA, CUMMINS DE 120 KVA, STANDFORD DE 30 KVA
	SI
	NO

	4.1
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (12 voltios – 770Amp)
	1
	
	

	4.2
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bandas de transmisión (alternador, bomba de agua, etc.)
	1
	
	

	4.3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bombín para desairar el sistema de combustible
	1
	
	

	4.4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de empaquetadura para puertas de cabina insonora
	1
	
	

	4.5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pre calentadores
	1
	
	

	4.6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de pararrayos tipo franklin con sus respectivos accesorios y puesta a tierra en poste de 10 metros.
	1
	
	

	4.7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de pararrayos tipo franklin cuatro puntas con sus respectivos accesorios y puesta a tierra, para la protección de estructura planta eléctrica
	1
	
	

	4.8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tarjetas para transferencia STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA
	1
	
	

	4.9
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactores 400 amp bobina 220 voltios incluye cambio de bobinas para planta STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA
	1
	
	

	4.10
	Ampliación de la red eléctrica energizada por planta, incluye instalación de cable trenzado sobre postes de energía y conexión a la a cometida de circuitos a energizar por metro con cable calibre Nº 0000.
	1
	
	

	4.11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo cargador de baterías
	1
	
	

	4.12
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo aceite para motor por galón
	1
	
	

	4,13
	Mantenimiento turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de
limpieza del conjunto de la turbina.
	1
	
	

	4,14
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  turbo  incluye  cambio  de  sellos,  cojinetes  y  empaques  de
limpieza del conjunto de la turrbina.
	1
	
	

	4,15
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo kit de correas de motor
	1
	
	

	4,16
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  transferencia  automática  incluye  todos  los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento
	1
	
	

	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA BAIFA DE 120KVA, FG-WILSON DE 70KVA Y CUMMINS DE 247.5 KVA, CUMMINS DE 350 KVA.
	SI
	NO

	5.1
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío)
	1
	
	

	5.2
	Sincronización del motor de combustión interna.
	1
	
	

	5.3
	Chequeo de vibraciones y ruidos.
	1
	
	

	5.4
	Nivel de agua de baterías.
	1
	
	

	5.5
	Inspeccionar líneas y mangueras.
	1
	
	

	5.6
	Limpiar e inspeccionar tapa del radiador.
	1
	
	

	5.7
	Realizar ajuste de válvulas de admisión.
	1
	
	

	5.8
	Inspeccionar el estado de la bomba de agua.
	1
	
	

	5.9
	Limpieza general externa –interna “motor, generador y cabina insonora”
	1
	
	

	5.10
	Cambio de aceite del motor.
	1
	
	

	5.11
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	
	

	5.12
	Mantenimiento y calibración del turbo alimentador.
	1
	
	

	5.13
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	
	

	5.14
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	
	

	5.15
	Revisión y limpieza general de cargador de baterías.
	1
	
	

	5.16
	Revisión y limpieza del sistema eléctrico, electrónico de control, encendido y medición, con líquido dieléctrico para circuitos.
	1
	
	

	5.17
	Pruebas de operación del generador: manual, automático, en vacío y con carga.
	1
	
	

	5.18
	Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas)
	1
	
	

	5.19
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	
	

	5.20
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	
	

	5.21
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	
	

	5.22
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	
	

	5.23
	Mantenimiento preventivo panel de ajuste de conectores limpieza interna y limpieza con liquido dieléctrico, programación y funcionamiento con carga y sin carga.
	1
	
	

	5.24
	Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas.
	1
	
	

	5.25
	Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento)
	1
	
	

	5.26
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío).
	1
	
	

	5.27
	Engrase y lubricación general de piezas móviles.
	1
	
	

	5.28
	Calibración O Regulación De Voltaje En La Tarjeta AVR y control de mando
	1
	
	

	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA BAIFA DE 120KVA, FG-WILSON DE 70KVA Y CUMMINS DE 247.5 KVA, CUMMINS DE 350 KVA.
	SI
	NO

	6,1
	Reparación de chapa de las puertas laterales de la cabina insonora
	1
	
	

	6.2
	Cambio de paneles acústicos y térmicos que se encuentren en mal estado
	1
	
	

	6.3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo del indicador del nivel de combustible (instalado en el tanque)
	1
	
	

	6.4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (4D- 12 voltios, 1420 Amp)
	1
	
	

	6.5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bandas de transmisión (alternador, bomba de agua, etc.)
	1
	
	

	6.6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de un banco adicional de baterías para ups de 1kva de la transferencia automática.
	1
	
	

	6.7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de acoples para el sistema de escape “exosto”
	1
	
	

	6.8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento de la tarjeta AVR modelo MX341
	1
	
	

	6.9
	Cambio de terminales del devanado del generador y cubierta tubular aislante de fibra de vidrio con poliolefina flexible sin adhesivo (Desde el devanado del generador hasta el barraje)
	1
	
	

	6.10
	Cambio de barraje, separadores y aislantes que conforman los bornes principales del Generador
	1
	
	

	6.11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento del conjunto de rectificadores HC5 (diodos directos, inversos y varistor)
	1
	
	

	6.12
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento de piezas de PMG completas (Estator de PMG)
	1
	
	

	6.13
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pre calentadores
	1
	
	

	6.14
	Mantenimiento cabina insonora, corregir filtraciones de agua, realizar lijado y pintado de cabina con aplicación anticorrosivo y pintura esmalte color a definir en obra.
	1
	
	

	6.15
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de acoples, abrazaderas, soportes y empaques para sistema de escape y exosto, necesarios para el buen funcionamiento.
	1
	
	

	6.16
	Mantenimiento turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turbina.
	1
	
	

	6.17
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  turbo  incluye  cambio  de  sellos,  cojinetes  y  empaques  de
limpieza del conjunto de la turrbina.
	1
	
	

	6,18
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo kit de correas de motor.
	1
	
	

	6,19
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  transferencia  automática  incluye  todos  los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento.
	1
	
	

	6.20
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo cargador de baterías.
	1
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL A PLANTA ELÉCTRICA PERKINS DE 225 KVA DEL CENTRO VACACIONAL HONDA
	SI
	NO

	7,1
	Nivel de agua de baterías.
	1
	
	

	7.2
	Cambio de aceite del motor.
	1
	
	

	7.3
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	
	

	7.4
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	
	

	7.5
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	
	

	7.6
	Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas)
	1
	
	

	7.7
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	
	

	7.8
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	
	

	7.9
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	
	

	7.10
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	
	

	7.11
	Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas.
	1
	
	

	7.12
	Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento)
	1
	
	

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL A PLANTA ELÉCTRICA JOHN DEERE 125 KVA DEL CENTRO VACACIONAL HONDA
	SI
	NO

	8,1
	Cambio de las baterías.
	1
	
	

	8,2
	Cambio de aceite del motor.
	1
	
	

	8,3
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	
	

	8,4
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	
	

	8,5
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	
	

	8,6
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	
	

	8,7
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	
	

	8,8
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	
	

	8,9
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	
	

	TRANSFORMADORES

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 1000 KVA Comprende

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	SI
	NO

	1
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	
	

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y
puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y
RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 1000 KVA
Comprende

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	SI
	NO

	2
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo
voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta
demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 75 a 112.5
KVA Comprende
	SI
	NO

	3
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	
	

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 75 a 112.5
KVA Comprende
	SI
	NO

	4
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo
voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	
	

	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 35 a 75 KVA Comprende.
	SI
	NO

	5
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	
	

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30
con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y
RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 35 a 75
KVA Comprende.
	SI
	NO

	6
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 10 a 30
KVA Comprende
	SI
	NO

	7
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	
	

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30
con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas
técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 10 a 30
KVA Comprende.
	SI
	NO

	8
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento
	1
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 115 a 150
KVA Comprende
	SI
	NO

	9
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	
	

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y
puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS  DE 115 a 150
KVA Comprende.
	SI
	NO

	10
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación
de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	
	

	MANTENIMENTO PREVENTIVO DE RED ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y LUCES EXTERIORES
	SI
	NO

	
	
	

	1
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura mixta de 34kv y13,2kv incluye : poda de vegetación 30 metros , Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura mixta de 13,2kv  y baja tensión incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura 34.5 kv incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura  13,2kv   : poda de vegetación 30 metros , Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura baja tensión incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	
	

	6
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por caja de inspección de red subterránea de baja tensión  incluye : Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores,  retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería,
	2
	
	

	7
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por caja de inspección de red subterránea de media tensión incluye : Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería,
	3
	
	

	8
	Verificación del cable, con megger pruebas de aislamiento a cable XLP de alta y media tensión en los 
inicios de circuitos o afloramientos.
	4
	
	

	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,  ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y LUCES EXTERIORES
	SI
	NO

	9
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 Aislador en losa para red eléctrica de 13.2 kv
	1
	
	

	10
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 Aislador en losa para red eléctrica de 34.5 kv
	1
	
	

	11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   03  corta  circuito  en  losa
completo, con soportes 34.5 kv  para red eléctrica
	1
	
	

	12
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  03  corta  circuito  en  losa completo, con soportes 13.2 kv para red eléctrica
	1
	
	

	13
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  25 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	
	

	14
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  20 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	
	

	15
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  15 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	
	

	16
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  10 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	
	

	17
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  7 Amp -15kv, para
red eléctrica
	1
	
	

	18
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  5 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	
	

	19
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  fusible  de  hilo  de   70  Amp  -34.5kv, para red eléctrica
	1
	
	

	20
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  fusible  de  hilo  de   60  Amp  -34.5kv, para red eléctrica
	1
	
	

	21
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  50 Amp -34.5kv para red eléctrica
	1
	
	

	22
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  fusible  de  hilo  de   40  Amp  -34.5kv, para red eléctrica
	1
	
	

	23
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible tipo bayoneta de 5 a 10 amp
15kv para transformador tipo pedestal
	1
	
	

	24
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible tipo bayoneta de 15 a 30 amp 15kv para transformador tipo pedestal
	1
	
	

	25
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo    de 03 pararrayos poliméricos con soporte para red de media tensión 13.2kv
	1
	
	

	26
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayo  polimérico
con soporte para red de media tensión 34.5kv
	1
	
	

	27
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 10 mts a 510kg
	1
	
	

	28
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 10
mts a 750kg para red eléctrica
	1
	
	

	29
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 08 mts a 510kg para red eléctrica
	1
	
	

	30
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 08
mts a 750kg para red eléctrica
	1
	
	

	31
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.5mts para red eléctrica
	1
	
	

	32
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de
fijación de 2.0mts para red eléctrica
	1
	
	

	33
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.8mts para red eléctrica
	1
	
	

	34
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de
fijación de 1.0mts para red eléctrica
	1
	
	

	35
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  templete  o  retenida completa para poste de 10 mts  red eléctrica
	1
	
	

	36
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  templete  o  retenida
completa para poste de 12 mts  red eléctrica
	1
	
	

	37
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal con tornillos de fijación de 1.5mts para red eléctrica
	1
	
	

	38
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal con tornillos de
fijación de 1.0mts para red eléctrica
	1
	
	

	39
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal de 2.0mts para red eléctrica
	1
	
	

	40
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bloque  para  sujetar temple o retenida para poste de 10 y 12 mts
	1
	
	

	41
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 6, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	42
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No.
8, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	43
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No.
4, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	44
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No.
2, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	45
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No.
1/0, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	46
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No.
2/0, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	47
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 12, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	48
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 10, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	49
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 8, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	50
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 6, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	51
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 4, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	52
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 2, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	53
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 1/0, para red eléctrica por metro
	1
	
	

	54
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 12 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	55
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 10 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	56
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 8 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	57
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 6 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	58
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 4 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	59
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 2 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	60
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 1/0 , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	61
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 250 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	62
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 300 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	63
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 350 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	64
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 400 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	65
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 450 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	66
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 500 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	67
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 550 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	68
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 600 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	69
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 700 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	70
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 750 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	71
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 800 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	72
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 900 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	
	

	73
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  1/0  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	
	

	74
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  2/0  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	
	

	75
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  2  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	
	

	76
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  4  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	
	

	77
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  6  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	
	

	78
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de 4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	79
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de 3” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	80
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de  2” trabajo
pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	81
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de  1” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	82
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de  3/4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	83
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	84
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  tuvo    PVC  de  3-  1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	85
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  tuvo    PVC  de  2-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	86
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  tuvo    PVC  de  1-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	87
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	88
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 3” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	89
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	90
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 1” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	91
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  galvanizado de 3/4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	92
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  galvanizado de 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	93
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 2- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	94
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 3- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	95
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 1- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	
	

	96
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 4” para instalación eléctrica
	1
	
	

	97
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 3” para instalación eléctrica
	1
	
	

	98
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	99
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 1” para instalación eléctrica
	1
	
	

	100
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 3/4” para instalación eléctrica
	1
	
	

	101
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	102
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 3-1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	103
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 2-1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	104
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 1-1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	105
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 4” para instalación eléctrica
	1
	
	

	106
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 3” para instalación eléctrica
	1
	
	

	107
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	108
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 1” para instalación eléctrica
	1
	
	

	109
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 3/4” para instalación eléctrica
	1
	
	

	110
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	111
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 3-1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	112
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 2-1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	113
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 1-1/2” para instalación eléctrica
	1
	
	

	114
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  100 watios  (con fotocelda y demás  accesorios para su
debido funcionamiento)
	1
	
	

	115
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  150 watios (con fotocelda y demás   accesorios para su
debido funcionamiento)
	1
	
	

	116
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  200 watios  (con fotocelda y demás  accesorios para su
debido funcionamiento)
	1
	
	

	117
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  grapas  de  operación  en caliente (con sus accesorios)
	1
	
	

	118
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   tensores   (con   sus accesorios)
	1
	
	

	119
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  contador  de  energía trifásico,   incluye   caja,   automático   pin.   caja   de circuitos   de   12   y   demás   elementos   para   su funcionamiento  a  cuatro  metros  de  distancia,  sin
acometida
	1
	
	

	120
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  breacker matic para equipos de 24.000btu
	1
	
	

	121
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  breacker matic para equipos de 18.000btu
	1
	
	

	122
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  breacker matic para equipos
de 12.000btu
	1
	
	

	123
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de fotocelda
	1
	
	

	124
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  lámpara  piloto  tipo  led  a 220v roja, verde
	1
	
	

	125
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   Cable   cuádruplex   Al 3x35+50 mm Apar
	1
	
	

	126
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  Vigueta  en  concreto  tipo pirámide e.lineas
	1
	
	

	127
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla de anclaje 5/8 x 1,5 mts certificada
	1
	
	

	128
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   Arandela   5/8"   4x4   1/4
certificada
	1
	
	

	129
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Aislador tensor 3 1/2" 54-1 Emincco
	1
	
	

	130
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo    Guardacabo    3/8-1/2 certificado
	1
	
	

	131
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable acero 1/4" SGX
	1
	
	

	132
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Prensa hilo 6 x 1/4"
	1
	
	

	133
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Collarín 140 mm (5-6) x 1/4
2 salidas certificado
	1
	
	

	134
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Collarín 180 mm (7-8) x 1/4
2 salidas certificado
	1
	
	

	135
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubo conduit IMC 1 1/2" UL FUJI
	1
	
	

	136
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Capacete  roscado  1  1/2" Marjami
	1
	
	

	137
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Juego de boquilla metálica 1 1/2" pesado
	1
	
	

	138
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Breaker 100A 15A EasyPact SCHNEIDER
	1
	
	

	139
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Terminal   de   ponchar estañada n 1/2 ied
	1
	
	

	140
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable CU THHN 1/0 AWG Negro Nexans/Procables
	1
	
	

	141
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cruceta madera inmunizada 2,5 mts serrano Gómez
	1
	
	

	142
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tuerca de ojo alargado 5/8
	1
	
	

	143
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Esparrago   5/8   x   14 certificado
	1
	
	

	144
	mantenimiento preventivo y/o correctivo    Aislador    Suspensión Polimérico 15 KV Izolet
	1
	
	

	145
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Grapa  de  retención  tipo pistola 6-2/0 Aluminio GE
	1
	
	

	146
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Terminal EMT EN ACERO 11/4" OES
	1
	
	

	147
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Grapa   para   operar   en caliente Poveda
	1
	
	

	148
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactor  de 3RT1024- 1AN24
	1
	
	

	149
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactor  de 3RT1034-1AN24
	1
	
	

	150
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de presostato
	1
	
	

	151
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos
PARA MOTOBOMBA DE 1 HP
	1
	
	

	152
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 2 HP
	1
	
	

	153
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos
PARA MOTOBOMBA DE 6,6 HP
	1
	
	

	154
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 10 HP
	1
	
	

	155
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de flotadores  eléctricos  15 amp
	1
	
	

	156
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   protectores   de   fase trifásico 220v
	1
	
	

	157
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de totalizador trifásico 100 amp
	1
	
	

	158
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de selector de muletillas
	1
	
	

	159
	mantenimiento preventivo y/o correctivo    de   bayonetas    "luces indicadoras"
	1
	
	

	160
	Limpieza   del   tablero   de   distribución,   Ajuste   de conectores, limpieza con limpiador dieléctrico, ajuste bimetálicos o guarda motores.
	1
	
	

	161
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara led de 150w para
alumbrado  público con brazo para instalar en poste y fotocelda
	1
	
	

	162
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  lámpara  led  de  70w  para alumbrado  público con brazo para instalar en poste
y fotocelda
	1
	
	

	163
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 50W
	1
	
	

	164
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 100W
	1
	
	

	165
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 200W
	1
	
	

	166
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara tubo LED hermética
sobreponer 1x24w luz blanca
	1
	
	

	167
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   bombillo      tubos   LED
hermética sobreponer 18W T8
	1
	
	

	168
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  lámpara  dos  tubos  LED
hermética sobreponer 2X18W T8
	1
	
	

	169
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   lámpara   regleta   LED 4x24cm 12w
	1
	
	

	170
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	1
	
	

	171
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 60
25w luz blanca
	1
	
	

	172
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 60 x 60
48w luz blanca
	1
	
	

	173
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 120
48w luz blanca
	1
	
	

	174
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor sencillo
	1
	
	

	175
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   interruptor   conmutable sencillo
	1
	
	

	176
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor conmutable triple
	1
	
	

	177
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor doble
	1
	
	

	178
	mantenimiento preventivo y/o correctivo sencillo con toma doble
	1
	
	

	179
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor triple
	1
	
	

	180
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   interruptor   automático enchufable 1 x 15A hasta 30A
	1
	
	

	181
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   interruptor   automático enchufable 1 x 40ª
	1
	
	

	182
	mantenimiento preventivo y/o correctivo soporte para reflectores
	1
	
	

	183
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma con polo a tierra
	1
	
	

	184
	mantenimiento preventivo y/o correctivo mantenimiento preventivo y/o correctivo toma bifásica
	1
	
	

	185
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Conector  De  Acero  Para Tubo
	1
	
	

	186
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma doble GFCI
	1
	
	

	187
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	1
	
	

	188
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma trifásica 20ª
	1
	
	

	189
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma bifásica 20ª
	1
	
	

	190
	mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero general distribución
	1
	
	

	191
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Caja derivación 10cm x10cm DEXSON
	1
	
	

	192
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
	1
	
	

	193
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  tablero  MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS
	1
	
	

	194
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   tablero   BIF.C/PUERTA
ESP. TOTAL.12 CTOS
	1
	
	

	195
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  tablero  TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS
	1
	
	

	196
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Lámpara  exterior  blanca
redonda rejilla 60w
	1
	
	

	197
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Lámpara  de  emergencia LED 2 focos
	1
	
	

	198
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Señalizador de Salida Led
	1
	
	

	199
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Sensor   de   movimiento
infrarrojo de 180 o 360 grados
	1
	
	

	200
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Lámpara  de  sobreponer 60X60 4X17W
	1
	
	

	201
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Driver regulable para Panel
Led de 6w a 24w
	1
	
	

	202
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 6w
	1
	
	

	203
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 9w
	1
	
	

	204
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 12w
	1
	
	

	205
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 18w
	1
	
	

	206
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 24w
	1
	
	

	207
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cinta de Led siliconada 24w
	1
	
	

	208
	mantenimiento preventivo y/o correctivo cinta aislante 3m
	1
	
	

	209
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Balasto electrónico 4 x 32 4
x 17 w t 8
	1
	
	

	210
	mantenimiento preventivo y/o correctivo extractor de aire industrial de
16" con rejilla de protección
	1
	
	

	211
	mantenimiento preventivo y/o correctivo TUBO LED T8 DE 18W
	1
	
	

	212
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CLAVIJA ENCAUCHETADA
	1
	
	

	213
	mantenimiento preventivo y/o correctivo REMACHES POP
	1
	
	

	214
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 12
	1
	
	

	215
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 14
	1
	
	

	216
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 16
	1
	
	

	217
	mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR SENCILLO DE EMPOTRAR
	1
	
	

	218
	mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR DOBLE DE
EMPOTRAR
	1
	
	

	219
	mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR TRIPLE DE EMPOTRAR
	1
	
	

	220
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TOMA  CORRIENTE  MÁS
INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR
	1
	
	

	221
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER 15 AMPERIOS
	1
	
	

	222
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER 20 AMPERIOS
	1
	
	

	223
	mantenimiento preventivo y/o correctivo TACO DE 30 AMP
	1
	
	

	224
	mantenimiento preventivo y/o correctivo PLAFÓN PLÁSTICO
	1
	
	

	225
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BOMBILLO  AHORRADOR
LED DE 40 W
	1
	
	

	226
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BOMBILLO  AHORRADOR
LED DE 60 W
	1
	
	

	227
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA OCTAGONAL
	1
	
	

	228
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA PLÁSTICA 2X4
	1
	
	

	229
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  CABLE  DE  ACERO  3/16 MTR.
	1
	
	

	230
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10
	1
	
	

	231
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE ENCAUCHETADO 3X12
	1
	
	

	232
	mantenimiento preventivo y/o correctivo EXTENSION MULTITOMA 6
SALIDAS C/CABLE 2.4M
	1
	
	

	233
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TOMA  DOBLE  C/POLO TIERRA
	1
	
	

	234
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BREAKER  SENCILLO  DE
ATORNILLAR  10 A 30 AMPERIOS
	1
	
	

	235
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BREAKER  SENCILLO  DE ATORNILLAR  40 A 60 AMPERIOS
	1
	
	

	236
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TRIFASICO DE
ATORNILLAR  70 A 100 AMPERIOS
	1
	
	

	237
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL   10 A 30 AMPERIOS
	1
	
	

	238
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 40 A 60 AMPERIOS
	1
	
	

	239
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 70 A 100 AMPERIOS
	1
	
	

	240
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   BREAKER   TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 10 A 30 AMPERIOS
	1
	
	

	241
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   BREAKER   TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 40 A 60 AMPERIOS
	1
	
	

	242
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   BREAKER   TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 70 A 100 AMPERIOS
	1
	
	

	243
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TABLERO  TRIFÁSICO  12
CIRCUITOS CON PUERTA
	1
	
	

	244
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA   BIFÁSICA       6 CIRCUITOS
	1
	
	

	245
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA   BIFÁSICA       4 CIRCUITOS
	1
	
	

	246
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA  MONOFÁSICA   6 CIRCUITOS
	1
	
	

	247
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA  MONOFÁSICA   4 CIRCUITOS
	1
	
	

	248
	mantenimiento preventivo y/o correctivo PRESOSTATO 30 -50 PSI DOBLE ENTRADA
	1
	
	

	249
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  CONTACTOR  3RT1026- 1AN2   BOBINA   220V,   40AMP,   TRIFILAR   CON CONTACTO AUXILIAR
	1
	
	

	250
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TEMPORIZADORES  DE
220V, REFERENCIA 3RP1574-1NP30 1-20S
	1
	
	

	251
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   RELÉ   VIGILANTE   DE TENCIÓN  TRIFÁSICO  A  440VOLTIOS,  DIGITAL
3UG4617-1CR20
	1
	
	

	252
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  CONTACTOR  3RT1034-
1AN24,  BOBINA  220V,  50  AMP,  TRIFILAR  CON CONTACTO AUXILIAR.
	1
	
	

	253
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Cable  THHN  12AWG  por mts
	1
	
	

	254
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Cable  THHN  10AWG  por mts
	1
	
	

	255
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 8AWG por  mts
	1
	
	

	256
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 6AWG por  mts
	1
	
	

	257
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 4AWG por mts
	1
	
	

	258
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 1/2" por 3 mt
	1
	
	

	259
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 3/4" por 3 mt
	1
	
	

	260
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 1" por 3 mt
	1
	
	

	261
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 2" por 3 mt
	1
	
	

	262
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 1/2" por 3 mt
	1
	
	

	263
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 3/4" por 3 mt
	1
	
	

	264
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 1" por 3 mt
	1
	
	

	265
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 2" por 3 mt
	1
	
	

	266
	mantenimiento preventivo y/o correctivo 5 MF 370 VAC
	1
	
	

	267
	mantenimiento preventivo y/o correctivo 7.5 MF 370VAC
	1
	
	

	268
	mantenimiento preventivo y/o correctivo 7.5 MF 440VAC1
	1
	
	

	269
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  200 watios
	1
	
	

	270
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  250 watios
	1
	
	

	271
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  300 watios
	1
	
	

	272
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ventilador de techo KDK
	1
	
	

	273
	Conectores  tipo  codo  para  transformadores  tipo pedestal
	1
	
	

	274
	Cajas de concreto de 50x50
	1
	
	

	275
	Soldaduras coower
	1
	
	

	276
	Encohetado 3x14
	1
	
	

	277
	Rollos de cinta auto fundente
	1
	
	

	278
	Bolsa de amarres plásticos de 30 cm
	1
	
	

	279
	cable trenzado aluminio 3x2+1.0
	1
	
	

	280
	grapas de retención para red trenzada
	1
	
	

	281
	collarines de 8 a 10 pulgadas
	1
	
	

	282
	totalizador trifásico de 50 amperios
	1
	
	

	283
	Breaker enchufable de 3 x30
	1
	
	

	284
	Breaker enchufable de 2 x20
	1
	
	

	285
	curvas de emt de ¾
	1
	
	

	286
	uniones emt de ¾
	1
	
	

	287
	terminales emt de ¾
	1
	
	

	288
	abrazaderas metálicas de ¾
	1
	
	

	289
	toma doble a 110 voltios
	1
	
	

	290
	caja metálica de 10x10
	1
	
	

	291
	caja exoon metálica 2x4
	1
	
	

	292
	terminales de ojo # 2
	1
	
	

	293
	collarines de 4 a 6 pulgadas
	1
	
	

	294
	grapas de suspensión para la red trenzada
	1
	
	

	295
	tornillos de 5/8 de 2 pulgadas
	1
	
	

	296
	tubos emt 1 ¼
	1
	
	

	297
	conduleta de 1 ¼
	1
	
	

	298
	uniones emt de1 ¼
	1
	
	

	299
	curva plástico 1 ¼
	1
	
	

	300
	cinta vandi 5/8
	1
	
	

	301
	Breaker trifásico de 50 amperios
	1
	
	

	302
	conectores dentados para la red trenzada
	1
	
	

	303
	collarines de 5 a 7 pulgadas
	1
	
	

	304
	bolsa de amarres plásticos de 40 cm
	1
	
	

	305
	espárragos de 5/8 x 12 pulgadas
	1
	
	

	306
	hebillas 5/8
	1
	
	

	307
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de luminaria solar tipo alumbrado público de 100W, ref. ZD229, incluye panel solar de 450W, batería de litio de 2x75 (Ah), flujo luminoso de 15500 (lm),  temperatura  de  color  4000K,  autonomía  al 100%   de   19   (H),   gabinete,   soporte   metálico
galvanizado  en  caliente,  controlador  y  cables  de conexión,
	1
	
	

	308
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de luminaria solar tipo reflector de 180W, incluye  panel  solar  de  2x450W,  batería  de  litio  de 4x75 (Ah), flujo luminoso de 25740 (lm), temperatura de   color   5000K,   autonomía   100%   de   14   (H),
gabinete, soporte metálico galvanizado en caliente, controlador y cables de conexión,
	1
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS DE PROTECCION
	SI
	NO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO     DE CELDAS  DE PROTECCION CIRCUITO 34,5 KV DE SUBESTACION
ELECTRICA  el  cual  incluye,  Limpieza  y  lubricación  a partes mecánicas y aislantes. Retorqueo en puntos de conexión y terminales. Ajuste y verificación de tiempos de operación. Revisión de todos los componentes de la celda. Pruebas de funcionamiento.
	1
	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO     DE CELDAS  DE PROTECCION CIRCUITO 13,2 KV DE SUBESTACION
ELECTRICA  el  cual  incluye,  Limpieza  y  lubricación  a partes mecánicas y aislantes. Retorqueo en puntos de conexión y terminales. Ajuste y verificación de tiempos de operación. Revisión de todos los componentes de la celda. Pruebas de funcionamiento.
	1
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CELDAS DE PROTECCION
	SI
	NO

	1
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de piñones.
	1
	
	

	2
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bujes.
	1
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  balineras
	1
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de brazo de accionamiento
	1
	
	

	5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 24Kv a 63 A para las celdas de protección
	1
	
	

	6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 24Kv a 10 A para las celdas de protección
	1
	
	

	7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 36Kv a 63 A para las celdas de protección
	1
	
	

	8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 36Kv a 100 A para las celdas de protección
	1
	
	

	9
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo breaker tipo riel de 10 a 20 amp
	1
	
	

	10
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ups de celda de transferencia automática.
	1
	
	

	11
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de lámparas de señalización de tensión
	1
	
	

	12
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores superiores
	1
	
	

	13
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores inferiores
	1
	
	

	BANCO DE CONDENSADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION
	SI
	NO

	1
	limpieza, ajunte de conectores
	1
	
	

	
	pintura del gabinete
	
	
	

	
	pintura del encerramiento en malla
	
	
	

	
	Medición de la resistividad del terreno, del electrodo de puesta a tierra (Telurómetro), Medición de la
continuidad de conexiones (electrodo-cable y cable- cable),
	
	
	

	
	verificación del funcionamiento de los relés de control
	
	
	

	
	verificación del funcionamiento de los capacitores
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO DE CONDENSADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION
	SI
	NO

	1
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de candado anti cizalla
	1
	
	

	2
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de breaker
	1
	
	

	3
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de capacitor
	1
	
	

	4
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de favigel por kg
	1
	
	

	5
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de chapa para gabinete demás elementos necesarios para su funcionamiento
	1
	
	

	6
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores
	1
	
	

	7
	mantenimiento preventivo y/o correctivo tarjeta control electrónica
para bancos de condensadores
	1
	
	

	8
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla en cobre de 2.40 MTS
	1
	
	

	9
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Soldadura exotérmica
	1
	
	

	10
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Suelo artificial para mejoramiento de puesta a tierra por metro cuadrado
	1
	
	

	11
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  punta captadora de 0,60 mts
	1
	
	

	12
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  Base para punta captadora
	1
	
	

	13
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  metro Bajante de cobre
	1
	
	

	14
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  Conector bimetálico (aluminio-cobre)
	1
	
	

	15
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Cable de cobre desnudo 1/0 AWG por 1 metros
	1
	
	

	16
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Tubo EMT de 1 Pulgada x 3 metros
	1
	
	

	17
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Riel channel x 3m
	1
	
	

	18
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Chazos RL de 3/8
	1
	
	

	19
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Varilla roscada de ¼ de pulgada x 3m
	1
	
	

	20
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  Arandelas planas redondas de 1/4
	1
	
	

	21
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de Tuercas hexagonales de 1/4
	1
	
	

	22
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de Conectores roscado EMT de 1 Pulgada
	1
	
	

	23
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Alambrón de aluminio de 8 milímetros x 1 metro
	1
	
	

	24
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  Soportes plásticos para
alambrón de aluminio de 8 milímetros
	1
	
	

	25
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  Conectores de ranuras paralelas para alambrón de aluminio de 8 milímetros
	1
	
	



	ÍTEM
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Para efectuar este mantenimiento el contratista deberá cumplir con las siguientes pautas:
	
	

	1.1. 
	Limpieza general (sistema de aire forzado, desfogue, cabina y cuarto de ubicación de la planta eléctrica), Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia.
	
	

	1.2. 
	Chequeo de vibraciones y ruidos, al igual que la revisión de la cabina de insonorización verificando su estado físico y pruebas de medición de ruido mostrado en decibeles, revisión pre calentador.
	
	

	1.3. 
	Realizar cambio de: 

· Aceite.
· Filtros (aceite, aire, combustible).
· Cambio filtro de agua si es requerido.
· verificar la presión de la bomba de aceite.
· Verificar nivel de agua.

La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes y filtros sin ningún costo para la Policía Metropolitana de Ibagué.
	
	

	1.4. 
	Revisión del sistema de lubricación y amortiguación.
	
	

	1.5. 
	Revisión del sistema eléctrico y electrónico de la planta eléctrica.
	
	

	1.6. 
	Revisión del sistema de refrigeración, inspeccionar el nivel aditivo, nivel de agua, radiador, mangueras, abrazaderas, bomba de agua, nivel del refrigerante.
	
	

	1.7. 
	Revisión y ajustes empaque de culata con el fin de eliminar fugas de aceite.
	
	

	1.8. 
	Revisión de tanque y nivel de combustible, drenaje de condensado.
	
	

	1.9. 
	Revisión de filtro separador de agua combustible. Drenar agua.
	
	

	1.10. 
	Revisión visual del múltiple de escape. Detectar fugas de gases.
	
	

	1.11. 
	Chequeo de conexiones y cableado de fuerza y control.
	
	

	1.12. 
	Revisión del sistema de transferencia y de sincronismo.
	
	

	1.13. 
	Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.
	
	

	1.14. 
	Inspección de las baterías, limpieza de bornes (chequeo del nivel electrolito, adicionar si se requiere) y revisión del cargador de estas.
	
	

	1.15. 
	Prueba en vacío y con carga.
	
	

	1.16. 
	Simular pruebas de alta temperatura del motor, sobre revoluciones, baja presión de aceite del motor, bajo nivel de refrigerante radiador, y demás pertinentes.
	
	

	1.17. 
	Inspección del sistema de ventilación del radiador y limpieza externa.
	
	

	1.18. 
	Revisión del regulador automático de voltaje (AVR) y ajuste de parámetros. 
	
	

	1.19. 
	Inspeccionar, ajustar y limpiar las borneras del generador y del sistema de control.
	
	

	1.20. 
	Inspeccionar y probar el sistema de arranque y parada automático de la planta.
	
	

	1.21. 
	Revisión y limpieza con limpiador de contactos a diodos y conectores.
	
	

	1.22. 
	Las demás pruebas que requiera el equipo para su óptimo funcionamiento.
	
	

	2. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(Para los ítems del 2.1 al 2.18, el oferente certificará por escrito en la presentacion de la oferta que, durante la ejecucion del contrato, dará cumplimiento a los mencionados ítems)

Para efectuar este mantenimiento se deberá cumplir con las siguientes pautas:
	
	

	2.1. 
	Realizará una primera visita, de acuerdo con el tiempo de atención dado en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6, en la cual hará un overhaul (mantenimiento detallado) a cada máquina incluyendo su trasferencia, con el fin de determinar el estado real de la misma y de esta manera proyectar su reparación en la segunda visita. 
	
	

	2.2. 
	Entregara un informe al supervisor del contrato, con respecto a la primera visita, indicando lo siguiente:

· Actividades puntuales a realizar y/o cronograma de intervención.
· Listado de repuestos a reemplazar, con el fin de lograr el óptimo funcionamiento del equipo.
	
	

	2.3. 
	Realizará la segunda visita, previa aprobación del supervisor del contrato, en la cual realizarán las actividades descritas en el informe (ítem 2.2) y reemplazarán los elementos necesarios a fin de dejar en perfecto estado de funcionamiento el equipo a intervenir.
	
	

	2.4. 
	El Tiempo de atención en el lugar después del reporte generado por los supervisores del objeto contractual, ubicado en la ciudad donde existe centro de atención: Dos (2) horas previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	2.5. 
	El Tiempo de atención en el lugar después del reporte generado por los supervisores del objeto contractual,  ubicada en otra ciudad donde no existe centro de atención. Veinticuatro (24) horas, después de informado el requerimiento, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	2.6. 
	El Tiempo de atención en el lugar después del reporte generado por los supervisores del objeto contractual, ubicada en zonas rurales donde no existe centro de atención, Setenta y dos (72) horas, después de informado el requerimiento, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	2.7. 
	El Tiempo de reparación del objeto contractual será diez (10) días calendario a partir de la aprobación por parte de los supervisores del contrato, teniendo en cuenta que deberá contar con un stock de repuestos.
	
	

	2.8. 
	Para colocar en funcionamiento los equipos de manera inmediata. En caso de solicitarse un repuesto que no se encuentre en el país y requiera de importación, se deberá informar por escrito a los supervisores del contrato estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de compra al supervisor del contrato indicando la llegada del mismo. En ningún caso debe superar los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la presentación de la orden de compra.
	
	

	2.9. 
	Realizará el servicio de mantenimiento correctivo en su lugar de ubicación en coordinación con los supervisores del contrato.
	
	

	2.10. 
	[bookmark: _Hlk196931230]La batería debe ser cambiada e instalada con su respectivo cargador, en los casos que se requiera, previa coordinación con los supervisores del contrato.

Deberá identificar cada batería con un sticker que contenga como mínimo: fecha de fabricación, fecha de instalación, referencia, capacidad y tiempo de garantía, no inferior a seis meses de su fabricación.

	
	

	2.11. 
	Certificar que suministrará los repuestos originales y partes necesarias para el óptimo funcionamiento de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas, redes eléctricas, alumbrado público, reflectores y/o luces exteriores.
	
	

	2.12. 
	El servicio de mantenimiento correctivo deberá incluir mano de obra calificada, para las  plantas eléctricas, subestaciones eléctricas, redes eléctricas, alumbrado público, reflectores y/o luces exteriores y demás elementos asociados al sistema.
	
	

	2.13. 
	El mantenimiento preventivo y/o correctivo de repuestos incluyendo baterías y cargadores además de los que requiera cada equipo para su óptimo funcionamiento deben ser originales y genuinos, no re manufacturados ni re-potenciados y proporcionados a todo costo por la empresa contratada para dichos mantenimientos.
	
	

	2.14. 
	El material de los cables a utilizar en las instalaciones para las acometidas será de cobre rojo electrolítico noventa y nueve por ciento (99%) de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico resistente a la humedad para seiscientos (600) V tipo THHN/THWN-2 AWG HF FR LS CT calibre según la capacidad de la planta y lugar, noventa grados centígrados (90°C)

El cable tipo soldador a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas será de cobre blando para facilitar su manejo e instalación ofreciendo mayor flexibilidad durante su uso brindando gran resistencia a la abrasión, al aceite, grasas, disolventes químicos y humedad. Deberá tener excelentes características eléctricas, físicas y mecánicas, tensión máxima de operación: 600 V HF libre de halógenos y temperatura de operación de 105ºC.

El cable de cobre tipo desnudo concéntrico fabricación alta pureza con un 99.5%, temple suave para puestas a tierra, 
	
	

	2.15. 
	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DPS: 

Consiste en el cambio e instalación de DPS tipo I, II y I+II, cumplimiento de Norma IEC 61643-1 o EN 61643-11 con las siguientes características:

Descargadores de sobretensión, tipo I y II 4P Tension Nominal 250 V onda 10/350 us I nom 25/75 A Imax 100 (kA).

Descargadores de sobretensión, tipo II, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us I nom 20 A Imax 100 (KA).
	
	

	2.16. 
	Dispondrá de un stock de repuestos con el fin de facilitar la reparación inmediata de los equipos.
	
	

	2.17. 
	Limpieza Técnica de Tanques de Almacenamiento de combustible para Plantas Eléctricas.

Durante el tiempo de vida del generador se acumula sedimentación y suciedad en el tanque y para la limpieza técnica de los depósitos de almacenamiento y consumo de combustible generadores, se usará el sistema de Diálisis (Filtro prensado y recirculación), sin sacar los tanques de operación y con el uso de una de eficientes máquinas de filtración y remoción.

Para la realización de esta activada se estima la capacidad del tanque de combustible de acuerdo con la capacidad en kVA de la planta eléctrica aplicando el valor unitario por litro de combustible, así:

	Capacidad kVA
	0 -30
	31 -60
	61 -100
	101 -150
	151 -200
	201 -300
	301 -400
	401 -500
	501 -600

	Capacidad Tanque lt
	190
	230
	270
	320
	370
	500
	800
	1100
	1500



El valor del litro de combustible incluye todos los elementos, equipos, vehículos personales, mano de obra, viáticos, comisiones e IVA respectivamente.
	
	

	2.18. 
	CANALIZACIONES Y DUCTERÍA. 

El material del sistema de canalización deberá ser autoextinguible, no conductivo, estructura sólida y de alta durabilidad, resistente a impactos, lubricantes y aceites. Los accesorios para canaletas estarán compuestos por base y tapa garantizando un radio de curvatura de mínimo 1” para un correcto enrutamiento de todos los cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/ EIA 568A y 569A.

Las cajas de superficie deberán estar fabricadas en policarbonato que brinda extraordinarias condiciones mecánicas ofreciendo un alto grado de protección a los mecanismos alojados en su interior, autoextinguibles y libres de mantenimiento. La tapa se ajusta rápidamente mediante tornillos de plásticos de 1/4 de vuelta.

El material utilizado para la bandeja tipo malla y/o rejilla deberá ser con acabado electrozincado CF54 x300mm de ancho por tres metros de largo, auto soportada, incluye uniones, fijadores a estructura, puentes equipotenciales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	
	

	3.
	GENERALIDADES.

Los mantenimientos se realizan de acuerdo con la demanda y necesidad de cada unidad policial que lo requiera siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE (para los que aplique), de lo contrario no se intervendrán hasta que lo unidad lo actualice y/o ingrese y sea verificado por los supervisores del contrato.
	
	

	3. 
3.1. 
	No se realizará intervención de equipos que no se encuentren actualizados en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE. (para los que aplique)
	
	

	3.2. 
	El tiempo máximo para dar solución a los requerimientos solicitados por los supervisores del contrato será de acuerdo a los ítems 2.4 a 2.8 de las condiciones técnicas descritas.
	
	

	3.3. 
	De requerirse la intervención de equipos y/o elementos y actividades que no se encuentren en el anexo  “ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE (para los que aplique), el contratista presentará al supervisor del contrato dos (02) cotizaciones discriminando insumos, repuestos y mano de obra, requeridos para su aprobación. Una vez se dé viabilidad por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar la reparación que corresponda. La cotización no deberá superar el precio de los repuestos en el mercado, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, con otras empresas del mercado.

Cabe anotar que el valor de las cotizaciones en mención se le aplicará el porcentaje de descuento con el que se adjudicará el proceso.
	
	

	3.4. 
	En caso de que el equipo no presente identificación de seriales, el contratista elaborará la placa de identificación de acuerdo a las características técnicas.
	
	

	3.5. 
	El contratista en la primera visita evaluará el sistema de protección y presentará un informe de sugerencias correctivas para realizar las mejoras.
	
	

	3.6. 
	Durante la vigencia del contrato el contratista brindará soporte técnico vía telefónica, correo electrónico y en sitio en horario siete días por veinticuatro horas (7 por 24), para solucionar las fallas incluyendo los repuestos necesarios, además deberá garantizar el stock de repuestos para los equipos que requieran su reparación inmediata, previendo un taller de mantenimiento y/o laboratorio especializado en la ciudad de Ibagué y/o en la sede principal de la empresa contratista.
	
	

	3.7. 
	El desplazamiento del personal técnico al sitio, los gastos que se generen por la movilización o transporte de los diferentes elementos (transferencias, baterías, repuestos, etc.), hospedaje, viáticos, seguros, re conexión, estarán a cargo del contratista, sin generar costo adicional para la Institución, los cuales están incluidos dentro del valor de la lista de repuestos de las actividades y lista de precios base de repuestos para el mantenimiento a todo costo para plantas eléctricas.
	
	

	3.8. 
	El contratista atenderá los requerimientos que le solicite LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB: en la Carrera 48 Sur No 157-199 Vía Picaleña Municipio de Ibagué , Grupo de Telemática METIB y Grupo de Telemática DETOL, Grupo de Incorporación Tolima  Carrera 3 calle 21 esquina barrio la estación Ibague – Tolima, Puesto de Policía La Martinica vereda la Martinica Municipio de Ibagué – Tolima, vereda la Laguna san Luis Tolima en la Escuela Internacional de Entrenamiento de Policía de Colombia “Brigadier General Jaime Ramírez Gómez” CENOP, KM 42 vía Honda - Mariquita Centro Vacacional Honda -Tolima, a través de los supervisores del contrato.
	
	

	3.9. 
	Limpieza y Seguridad de los equipos: 

El contratista realizará la limpieza general de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas, redes eléctricas, alumbrado público, reflectores y/o luces exteriores, transferencias y del cuarto donde se encuentran ubicados los equipos.
	
	

	3.10. 
	En caso que el equipo no pueda ser reparado y/o que sus repuestos superen el cincuenta por ciento (50%) del costo del equipo, o la adquisición de repuestos no sea posible en el mercado, el contratista deberá realizar un diagnóstico puntual de las condiciones del equipo, justificando los motivos por los cuales no puede ser reparado, el cual estará soportado mediante un informe técnico y económico detallado al supervisor del contrato y de esta manera emitir el concepto de baja a la unidad correspondiente.
	
	

	3.11. 
	El contratista al finalizar las actividades parciales o al finalizar los mantenimientos de manera definitiva deberá dejar el sitio donde se llevo a cabo el mantenimiento y sus alrededores en perfectas condiciones de aseo, recoger los elementos o herramientas utilizadas, con el fin de prevenir accidentes a los empleados de la firma o a terceros, los accidentes ocasionados por no acatar estas recomendaciones serán responsabilidad del contratista.
	
	

	4. 
	DOCUMENTACIÓN
	
	

	4.1. 
	El contratista en coordinación con el supervisor del contrato, durante la primera semana contada a partir de la aprobación de la garantía, deberán establecer un formato de chequeo de los equipos, teniendo en cuenta factores ambientales, de funcionamiento y de inspección, pruebas de funcionamiento antes y después de realizado el mantenimiento, repuestos y los demás que sean considerados.

El formato deberá ser firmado por el supervisor del contrato o funcionario designado del mantenimiento, partes que presenten deterioro y repuestos que se pretendan cambiar.

El formato de verificación que se establezca entre el contratista y el supervisor del contrato, deberá contener en letra legible: Los nombres y apellidos, grado, del supervisor, o quien haga sus veces y/o un técnico designado que certifique el mantenimiento, igualmente la firma, post-firma e identificación del Técnico que realizó el mantenimiento al equipo.

Este formato de verificación deberá ser completamente diligenciado al momento de finalizar la visita técnica y entregado en los informes mensuales al supervisor, el cual verificará su correcto diligenciamiento y en caso contrario se devolverá y no será válido como soporte de mantenimiento al momento de presentar la facturación correspondiente para el pago.
	
	

	4.2. 
	El contratista deberá entregar en coordinación con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes calendario a la suscripción del acta de inicio, el plan de mantenimiento (cronograma) a realizar.
	
	

	4.3. 
	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato un diagrama unifilar diseñado en AUTOCAD de las condiciones eléctricas del sitio donde se encuentra ubicada la planta eléctrica, transferencia y demás equipos del objeto contractual (calibre de conductores, protecciones, tableros, alimentaciones en baja y media tensión), el cual deberá ser en tamaño carta, anexado en medio digital para la entrega mensual de los informes técnicos.
	
	

	4.4. 
	El contratista deberá presentar mensualmente al supervisor del contrato, de acuerdo a las intervenciones desarrolladas durante cada mes de ejecución del contrato, la facturación de los reportes de cada una de los mantenimientos realizados en medio digital, incluyendo los siguientes aspectos:

· Descripción del estado, condiciones ambientales, de funcionamiento, instalaciones físicas.
· Anexar un registro fotográfico de las condiciones en que se encuentran los equipos, antes de su mantenimiento y posterior a él. Debe incluir también fotografía detallada de las partes que presentan deterioro y las que se van a reemplazar.
· Diagnóstico en sus condiciones físicas, de operación y técnicas antes y después de realizado su mantenimiento.
· Entregará en medio digital al supervisor del contrato, los reportes de cada uno de los mantenimientos realizados.
· Anexar los diagramas unifilares en manera digital.
	
	

	4.5. 
	El contratista deberá certificar por escrito en los informes de cada uno de los mantenimientos tanto preventivos, como correctivos  que, todos los materiales utilizados y suministrados se encuentran ajustados a la respectiva certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) última actualización.
	
	

	4.6. 
	El contratista deberá entregar en coordinación con el supervisor del contrato, durante la primera semana de inicio de ejecución del contrato, un directorio donde se relacione el personal que participará en los mantenimientos y los respectivos medios de contacto para canalizar los requerimientos que haya lugar de acuerdo con los profesionales y técnicos presentados en la oferta. Si el profesional y/o tecnólogos y/o técnicos electricistas son reemplazados durante el desarrollo del contrato y/o a juicio del supervisor considera el cambio por no generar las competencias necesarias, el contratista deberá presentar personal con iguales o superiores características al presentado y avalado en la oferta inicial. Actividad que será evaluada por el supervisor del contrato de acuerdo con los criterios de evaluación realizados por el comité técnico evaluador.
	
	

	5. 
	GARANTÍA
	
	

	5.1. 
	El contratista amparará el riesgo de la mala calidad del servicio preventivo (mantenimientos) por un término de seis (6) meses contados a partir de la culminación de cada mantenimiento, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.
	
	

	5.2. 
	El contratista deberá prestar una garantía total sobre las baterías por un término de un (1) año, contados a partir de la instalación de cada banco y/o elemento, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.
	
	

	5.3. 
	Los repuestos instalados por parte del contratista deben tener una garantía por defectos de fabricación por un término de un (1) AÑO contados a partir de la instalación del repuesto y/o elemento, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.
	
	

	5.4. 
	Durante el periodo de garantía, el contratista deberá suministrar e instalar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, en la Carrera 48 Sur No 157-199 Vía Picaleña Municipio de Ibagué , Grupo de Telemática METIB y Grupo de Telemática DETOL, Grupo de Incorporación Tolima  Carrera 3 calle 21 esquina barrio la estación Ibague – Tolima, Puesto de Policía La Martinica vereda la Martinica Municipio de Ibagué – Tolima, vereda la Laguna san Luis Tolima en la Escuela Internacional de Entrenamiento de Policía de Colombia “Brigadier General Jaime Ramírez Gómez” CENOP, KM 42 vía Honda - Mariquita Centro Vacacional Honda -Tolima, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas, redes eléctricas, alumbrado público, reflectores y/o luces exteriores.
	
	

	6. 
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
	
	

	6.1. 
	Cada vez que se efectúe un mantenimiento preventivo y/o correctivo, el contratista deberá brindar instrucción al supervisor o funcionario designados para recibir el servicio, (sobre el protocolo del funcionamiento general del equipo, prendido y normalización del mismo, partes del grupo electrógeno, pruebas en vacío y carga, indicar acometidas de entrada y salida del grupo electrógeno y transferencia, protecciones de red, planta y tablero general, diagrama unifilar de la red eléctrica, condiciones ambientales de operación, reseteo de alarmas, y parámetros de tensión, corriente, potencia, frecuencia evidenciados en el momento de realización de las pruebas.

	
	

	7. 
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	
	

	7.1. 
	El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
	
	

	7.2. 
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida, suscribiendo el “FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
	
	

	8. 
	CONDICIONES AMBIENTALES
	
	

	8.1. 
	El contratista tiene conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental que rige en el país expedida por las autoridades ambientales competentes, entendiendo como tales: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Grandes Centros Urbanos, los Municipios y los Departamentos, adicionalmente aquellas que sean expedidas por diferentes entidades del Estado que vinculen aspectos sobre la materia ambiental.                                                                      
	
	

	8.2. 
	El contratista debe garantizar que los subcontratistas, cuando aplique, cumplan con las obligaciones que exige la normatividad ambiental, de tal manera que se asegure la aplicación efectiva de las medidas de control y prevención de los aspectos ambientales que se exigen en el contrato.
	
	

	8.3. 
	Es obligación del contratista dar instrucciones adecuadas a su personal, sobre los aspectos ambientales que puedan afectar el medio ambiente y sobre la forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.
	
	

	8.4. 
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
	
	

	8.5. 
	Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista será el encargado de la gestión ambiental (recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento, disposición y el manejo integral a estos residuos) de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y/o Residuos o desechos peligrosos (RESPEL) que con ocasión a los mantenimientos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil; por lo anterior el contratista se compromete a  garantizar y realizar la movilización, acopio, aprovechamiento y disposición final si fuese el caso, emitida por un gestor ambiental con acreditación vigente.
	
	

	8.6. 
	Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de gestión Ambiental; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
	
	

	8.7. 
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
	
	

	8.8. 
	El contratista no puede realizar vertimiento de sustancias peligrosas. “Se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o privado cualquier residuo o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.
	
	

	8.9. 
	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
	
	

	8.10. 
	El contratista deberá garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Metropolitana de Ibagué y unidades adscritas será de forma digital en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de política cero papel en la Administración Pública” (Aplica a los contratos que deben presentar informes, manuales y/o información).
	
	

	8.11. 
	El contratista deberá garantizar el manejo, tratamiento y destrucción y/o aprovechamiento de los mismos, con su respectivo soporte de disposición final cuando en relación al Título 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 y la ley 1672 del 19 de julio de 2013 “por el cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”.
	
	

	8.12. 
	El Contratista deberá eliminar el uso de bolsas plásticas como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 “por el cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” artículos No. 2, 3, 4 y 5, para todo el territorio nacional. 
	
	

	8.13. 
	El contratista deberá hacerse responsable por la contaminación, sus consecuencias y sanciones. Las personas que realicen una o varias de las actividades comprendidas en el manejo de los residuos especiales (grasas, aceites, sólidos y demás que sean de origen de la prestación de servicios), serán responsables de cualquier tipo de contaminación ocasionada por éstos y por las consecuencias que se pueden originar sobre la salud humana o sobre el medio ambiente, sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes a que haya lugar por la autoridad ambiental, conforme lo establece el artículo 21 de la Resolución No. 02309 de 1986 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales”, artículos 11 y 19.
	
	

	8.14. 
	El contratista se compromete a realizar el mantenimiento y/o calibración de los equipos (eléctricos que se requieren durante este servicio, para el caso de la calibración cuando aplique) con previo certificado por la ONAC, mínimo una vez durante la ejecución del contrato, o cuando se requiera por fallas técnicas, registrando el servicio prestado (mantenimiento, calibración y/o verificación), aclarando parámetros como por ejemplo: cantidad y tipo de refrigerante, aceites lubricantes, entre otros.

El contratista deberá garantizar que, los residuos retirados deberán ser entregados a un gestor autorizado por la autoridad ambiental para el manejo de estos residuos, indicando la cantidad de residuos retirados y la fecha correspondiente, conforme el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", artículo 2.2.2.1.15.1.
	
	

	8.15. 
	El proponente y posterior contratista deberá tener conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental que rige en el país expedida por las autoridades ambientales competentes, entendiendo como tales: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Grandes Centros Urbanos, los Municipios y los Departamentos, adicionalmente aquellas que sean expedidas por diferentes entidades del Estado que vinculen aspectos sobre la materia ambiental.
	
	

	8.16. 
	El contratista dará cumplimiento con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. Para lo cual deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del mismo. 
	
	

	9. 
	SEGURIDAD SOCIAL
	
	

	9.1. 
	El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
	
	

	9.2. 
	El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.

El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores.
	
	

	9.3. 
	El contratista deberá garantizar por escrito en la presentación de la oferta que, las herramientas a utilizar para los mantenimientos deberán cumplir con las normas establecidas de calibración.
	
	

	9.4. 
	El contratista deberá demarcar el área de trabajo en el momento de realizar los mantenimientos a los equipos a intervenir, liberando obstáculos en los sitos de trabajo, colocando señales que brinden seguridad al personal que labora en cada unidad.
	
	

	10. 
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma sea igual o supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos realizados con entidades públicas o privadas.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

	
	

	11. 
	PERSONAL MINIMO REQUERIDO

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

PROFESIONAL

El oferente dentro de su propuesta deberá presentar un (1) ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas con experiencia profesional de dos años a partir de la expedición de la tarjeta profesional por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines., 

Inspector RETIE vigente y/o Diplomado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 y/o 2024, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020, para lo cual deberá anexar fotocopia de diploma profesional, y/o tarjeta profesional, y/o constancia inspector RETIE vigente y/o Diplomado RETIE 2013 y/o 2024, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020 y/o posterior, expedida por institución educativa legalmente constituida.

Experiencia específica en instalaciones eléctricas e instalación de equipos en media y baja tensión, lo anterior se acreditará con la presentación en su propuesta certificaciones expedidas por entidades públicas y/o privadas. El ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas presentado será el encargado de llevar a cabo la dirección, coordinación y ejecución del contrato.

Todos (Ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas y técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas y/o  electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia tendrán una disponibilidad de tiempo completo cien por ciento (100%), siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas diarias durante la ejecución del contrato, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor del mismo. Adicional a lo anterior el contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución de los trabajos estipulados en las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” y  “LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS”, sin generar costo adicional para la Policía Metropolitana de Ibagué. Así mismo deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución.
	
	

	12. 
	PERSONAL MINIMO REQUERIDO

TECNICOS O TECNOLOGOS

El oferente dentro de su propuesta deberá presentar para la ejecución de los trabajos,  dos (2) técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas y/o  electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia, para lo cual deberán presentar matricula profesional, con experiencia general de dos (2) año a partir de su expedición antes del cierre del presente proceso de contratación, y experiencia especifica en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas interiores, montaje y conexiones de equipos en media y baja tensión, lo anterior se tendrá en cuenta, presentando certificaciones expedidas por una entidad pública y/o privada.

Deberán presentar matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE y/o Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines CONALTEL.

Los técnicos electricistas presentarán matricula profesional, además que deberán contar con certificación de trabajo seguro en alturas vigente. El personal de tecnólogos deberá presentar matricula profesional con certificación de trabajo seguro en alturas vigente.

Todos (Ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas y técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas y/o  electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia) tendrán una disponibilidad de tiempo completo cien por ciento (100%), siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas diarias durante la ejecución del contrato, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor del mismo. Adicional a lo anterior el contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución de los trabajos estipulados  en las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” y  “LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS”, sin generar costo adicional para la Policía Metropolitana de Ibagué. Así mismo deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución.

	
	

	13. 
	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN

Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, debiendo diligenciar el “FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
	
	

	14. 
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
	
	

	14.1
	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional, debiendo diligenciar el formato “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”
	
	

	16
	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
	
	

	16.1
	Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con la Circular Externa 042 del 26 de Diciembre 2023, por medio del cual La Administración del SIIF Nación informa que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de “Proveedor tecnológico” a “Software propio”, es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación.
	
	







_______________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS


 


 


POLICÍA NACIONAL


 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


MÍNIMAS


 


 


ANEXO No. 1


 


 


* NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES 


 


El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que 


se presenta a continuación 


debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su 


manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas 


solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cump


le o no cumple.


 


 


CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.


 


 


PROPONENTE:


 


 


____________________________________________________________________________


 


 


Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional 


de 


las personas jurídicas que representamos, 


que cumplimos en su totalidad con las 


especificaciones técnicas 


de verificación y de obligatorio cumplimiento.


 


ÍTEM


 


DESCRIPCIÓN


 


CANTIDAD


 


CUMPLE


 


1


 


MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA 


Y HI


-


FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT


 


SI


 


NO


 


1,1


 


Limpieza general externa 


–


interna


 


1


 


 


 


1,2


 


Cambio de aceite del motor.


 


1


 


 


 


1,3


 


Cambio general de filtros (aire, 


combustible, aceite etc.).


 


1


 


 


 


1,4


 


Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido.


 


1


 


 


 


1,5


 


Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico 


para 


circuitos.


 


1


 


 


 


1,6


 


Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío.


 


1


 


 


 


1,7


 


Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.


 


1


 


 


 


1,8


 


Limpieza de carburador.


 


1


 


 


 


1,9


 


Lavado de tanque de combustible.


 


1


 


 


 


1.10


 


Mantenimiento de bobinado del 


generador


 


1


 


 


 


1,1


1


 


Mantenimiento de válvulas de admisión


 


1


 


 


 


2


 


MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA 


Y HI


-


FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT


 


SI


 


NO


 


2,1


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de carburador


 


1


 


 


 


2,2


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de bujía


 


1


 


 


 


2,3


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de bobina de encendido


 


1


 


 


 


2,4


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de bobina de carga de batería


 


1


 


 


 


CONDICIONES TÉCNICAS 


 




ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS    POLICÍA NACIONAL  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MÍNIMAS  

  ANEXO No. 1     * NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES    El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que  se presenta a continuación  debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su  manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas  solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cump le o no cumple.     CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.     PROPONENTE:     ____________________________________________________________________________     Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional  de  las personas jurídicas que representamos,  que cumplimos en su totalidad con las  especificaciones técnicas  de verificación y de obligatorio cumplimiento.  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  CUMPLE  

1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA  Y HI - FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT  SI  NO  

1,1  Limpieza general externa  – interna  1    

1,2  Cambio de aceite del motor.  1    

1,3  Cambio general de filtros (aire,  combustible, aceite etc.).  1    

1,4  Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido.  1    

1,5  Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico  para  circuitos.  1    

1,6  Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío.  1    

1,7  Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.  1    

1,8  Limpieza de carburador.  1    

1,9  Lavado de tanque de combustible.  1    

1.10  Mantenimiento de bobinado del  generador  1    

1,1 1  Mantenimiento de válvulas de admisión  1    

2  MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA  Y HI - FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT  SI  NO  

2,1  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de carburador  1    

2,2  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de bujía  1    

2,3  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de bobina de encendido  1    

2,4  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de bobina de carga de batería  1    

CONDICIONES TÉCNICAS   

