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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.

	1.1
	10.1.23
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m

	1.2
	 
	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma  INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior
	m2

	1.3
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2

	1.4
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un

	1.5
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un

	1.6
	12.1.89
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un

	1.7
	11.1.9
	ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.8
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2

	1.9
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.10
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.11
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.12
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un

	2.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un

	2.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	2.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	2.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	2.5
	5.2.24
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2

	2.6
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2

	2.7
	1.2.34
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un

	2.8
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml

	2.9
	7.1.32
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2

	2.10
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería
	m3

	2.11
	1.3.4
	TUBO PVC-S 6".  Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes
	m

	2.12
	12.2.89
	CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases
	un

	2.13
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3

	2.14
	9.12
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálic  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un

	2.15
	9.9
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un

	2.16
	15.2.9
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2

	2.17
	1.12.21
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega
	m2

	2.18
	15.1.16
	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos
	m2

	2.19
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2

	3.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un

	3.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	3.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	3.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	3.5
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2

	4.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un

	4.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	4.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	4.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	4.5
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2

	4.6
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml

	4.7
	2.4.2
	BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano
	ml

	4.8
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2

	4.9
	7.1.57
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un

	5.1.1
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3

	5.1.2
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3

	5.1.3
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg

	5.1.4
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3

	5.1.5
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3

	5.1.6
	2.2.56
	CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3

	5.1.7
	2.2.39
	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado  desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista
	m2

	5.1.8
	11.2.3
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un

	5.1.9
	11.2.5
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m

	5.1.10
	11.1.23
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un

	5.1.11
	1.2.43
	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final
	un

	5.1.12
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2

	5.2.1
	1.2.15
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2

	5.2.2
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2

	5.2.3
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3

	5.2.4
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg

	5.2.5
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3

	5.2.6
	2.1.12
	SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material.  Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2

	5.2.7
	10.1.3
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2

	5.2.8
	2.4.25
	REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
	m2

	5.2.9
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2

	5.2.10
	2.2.17
	ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos
	m2

	5.2.11
	8.1.5
	CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche
	m2

	5.2.12
	1.4.19
	RETIRO  MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final
	m3

	5.2.13
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un

	5.2.14
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un

	5.2.15
	12.1.89
	MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un

	5.2.16
	12.1.1
	BAJANTE EN TUBERIA  PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno
	m

	5.2.17
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3

	6.1
	1.2.27
	DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm
	m2

	6.2
	1.2.48
	DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos
	m

	6.3
	1.1.21
	CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO)
	m

	6.4
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud.  Incluye retiro de sobrantes
	m3

	6.5
	2.1.8
	CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P  RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3

	6.6
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural
	kg

	6.7
	2.1.7
	CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3

	6.8
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3

	6.9
	13.2.2
	CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO)
	m

	6.10
	2.4.6.1
	MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero
	m

	6.11
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3

	6.12
	13.9.2
	PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación  puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado
	m2

	6.13
	1.4.6
	LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural
	m3







2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.


	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	1.1
	10.1.23
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m
	53,00
	$ 40.781,00 
	$ 2.161.393,00 

	1.2
	 
	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma  INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior
	m2
	7,10
	$ 1.076.656,00 
	$ 7.644.258,00 

	1.3
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	2,50
	$ 1.275.095,00 
	$ 3.187.738,00 

	1.4
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un
	1,00
	$ 126.776,00 
	$ 126.776,00 

	1.5
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 

	1.6
	12.1.89
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un
	3,00
	$ 104.746,00 
	$ 314.238,00 

	1.7
	11.1.9
	ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 1.407.173,00 
	$ 1.407.173,00 

	1.8
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	84,00
	$ 17.684,00 
	$ 1.485.456,00 

	1.9
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 

	1.10
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 

	1.11
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 

	1.12
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un
	1,00
	$ 198.428,00 
	$ 198.428,00 

	2.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 

	2.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 

	2.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 

	2.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 

	2.5
	5.2.24
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2
	13,07
	$ 303.090,00 
	$ 3.962.781,00 

	2.6
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 

	2.7
	1.2.34
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un
	5,00
	$ 39.880,00 
	$ 199.400,00 

	2.8
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	51,60
	$ 17.784,00 
	$ 917.654,00 

	2.9
	7.1.32
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2
	5,04
	$ 817.193,00 
	$ 4.118.653,00 

	2.10
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería
	m3
	12,96
	$ 80.163,00 
	$ 1.038.912,00 

	2.11
	1.3.4
	TUBO PVC-S 6".  Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes
	m
	18,00
	$ 110.224,00 
	$ 1.984.032,00 

	2.12
	12.2.89
	CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases
	un
	1,00
	$ 3.448.515,00 
	$ 3.448.515,00 

	2.13
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	12,96
	$ 220.152,00 
	$ 2.853.170,00 

	2.14
	9.12
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálic  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	4,00
	$ 425.375,00 
	$ 1.701.500,00 

	2.15
	9.9
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	5,00
	$ 411.472,00 
	$ 2.057.360,00 

	2.16
	15.2.9
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	3,36
	$ 146.225,00 
	$ 491.316,00 

	2.17
	1.12.21
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega
	m2
	21,36
	$ 53.364,00 
	$ 1.139.748,00 

	2.18
	15.1.16
	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos
	m2
	21,36
	$ 291.918,00 
	$ 6.235.368,00 

	2.19
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	57,12
	$ 17.684,00 
	$ 1.010.110,00 

	3.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 

	3.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 

	3.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 

	3.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 

	3.5
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2
	36,00
	$ 17.684,00 
	$ 636.624,00 

	4.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 

	4.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 

	4.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 

	4.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 

	4.5
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	0,52
	$ 64.418,00 
	$ 33.743,00 

	4.6
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	10,60
	$ 17.784,00 
	$ 188.510,00 

	4.7
	2.4.2
	BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano
	ml
	1,05
	$ 42.374,00 
	$ 44.493,00 

	4.8
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 

	4.9
	7.1.57
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un
	1,00
	$ 745.151,00 
	$ 745.151,00 

	5.1.1
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	8,50
	$ 80.163,00 
	$ 681.386,00 

	5.1.2
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,33
	$ 762.374,00 
	$ 247.772,00 

	5.1.3
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg
	558,01
	$ 8.940,00 
	$ 4.988.627,00 

	5.1.4
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	1,63
	$ 1.023.849,00 
	$ 1.663.755,00 

	5.1.5
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,88
	$ 1.588.356,00 
	$ 2.978.168,00 

	5.1.6
	2.2.56
	CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,25
	$ 1.680.680,00 
	$ 2.100.850,00 

	5.1.7
	2.2.39
	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado  desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista
	m2
	9,00
	$ 839.039,00 
	$ 7.551.351,00 

	5.1.8
	11.2.3
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	1,00
	$ 87.010,00 
	$ 87.010,00 

	5.1.9
	11.2.5
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	21,00
	$ 16.188,00 
	$ 339.948,00 

	5.1.10
	11.1.23
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	1,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 2.494.102,00 

	5.1.11
	1.2.43
	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final
	un
	1,00
	$ 308.370,00 
	$ 308.370,00 

	5.1.12
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	24,00
	$ 64.418,00 
	$ 1.546.032,00 

	5.2.1
	1.2.15
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2
	54,44
	$ 64.418,00 
	$ 3.506.916,00 

	5.2.2
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	27,22
	$ 64.418,00 
	$ 1.753.458,00 

	5.2.3
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,62
	$ 762.374,00 
	$ 476.026,00 

	5.2.4
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg
	363,10
	$ 8.940,00 
	$ 3.246.135,00 

	5.2.5
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	2,50
	$ 1.023.849,00 
	$ 2.557.165,00 

	5.2.6
	2.1.12
	SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material.  Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	24,62
	$ 221.423,00 
	$ 5.452.497,00 

	5.2.7
	10.1.3
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	56,84
	$ 150.657,00 
	$ 8.563.344,00 

	5.2.8
	2.4.25
	REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
	m2
	33,13
	$ 46.505,00 
	$ 1.540.804,00 

	5.2.9
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2
	133,32
	$ 17.684,00 
	$ 2.357.631,00 

	5.2.10
	2.2.17
	ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos
	m2
	27,04
	$ 19.239,00 
	$ 520.300,00 

	5.2.11
	8.1.5
	CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche
	m2
	5,00
	$ 255.587,00 
	$ 1.277.935,00 

	5.2.12
	1.4.19
	RETIRO  MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final
	m3
	16,00
	$ 77.014,00 
	$ 1.232.224,00 

	5.2.13
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un
	1,00
	$ 198.428,00 
	$ 198.428,00 

	5.2.14
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un
	1,00
	$ 126.776,00 
	$ 126.776,00 

	5.2.15
	12.1.89
	MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un
	1,00
	$ 104.746,00 
	$ 104.746,00 

	5.2.16
	12.1.1
	BAJANTE EN TUBERIA  PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno
	m
	12,00
	$ 67.824,00 
	$ 813.888,00 

	5.2.17
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	20,91
	$ 220.152,00 
	$ 4.603.290,00 

	6.1
	1.2.27
	DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm
	m2
	1.135,00
	$ 18.005,00 
	$ 20.435.675,00 

	6.2
	1.2.48
	DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos
	m
	567,50
	$ 48.742,00 
	$ 27.661.085,00 

	6.3
	1.1.21
	CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO)
	m
	567,50
	$ 17.278,00 
	$ 9.805.265,00 

	6.4
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud.  Incluye retiro de sobrantes
	m3
	76,10
	$ 80.163,00 
	$ 6.100.404,00 

	6.5
	2.1.8
	CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P  RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	68,10
	$ 663.152,00 
	$ 45.160.651,00 

	6.6
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural
	kg
	2.301,38
	$ 8.940,00 
	$ 20.574.337,00 

	6.7
	2.1.7
	CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	1,68
	$ 1.079.443,00 
	$ 1.813.464,00 

	6.8
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	34,05
	$ 1.162.364,00 
	$ 39.578.494,00 

	6.9
	13.2.2
	CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO)
	m
	567,50
	$ 418.539,00 
	$ 237.520.883,00 

	6.10
	2.4.6.1
	MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero
	m
	567,50
	$ 44.334,00 
	$ 25.159.545,00 

	6.11
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,60
	$ 1.588.356,00 
	$ 2.541.370,00 

	6.12
	13.9.2
	PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación  puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado
	m2
	32,00
	$ 540.783,00 
	$ 17.305.056,00 

	6.13
	1.4.6
	LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural
	m3
	208,00
	$ 270.303,00 
	$ 56.223.024,00 




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

El valor total de los BIENES o INSUMOS es:


	VALOR TOTAL DE LOS BIENES:
	 $     660.393.149,00




4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]


	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTI
DAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICI
PACION

	1.1
	10.1.23
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m
	53,00
	$ 40.781,00 
	$ 2.161.393,00 
	0,33%

	1.2
	 
	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma  INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior
	m2
	7,10
	$ 1.076.656,00 
	$ 7.644.258,00 
	1,16%

	1.3
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	2,50
	$ 1.275.095,00 
	$ 3.187.738,00 
	0,48%

	1.4
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un
	1,00
	$ 126.776,00 
	$ 126.776,00 
	0,02%

	1.5
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%

	1.6
	12.1.89
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un
	3,00
	$ 104.746,00 
	$ 314.238,00 
	0,05%

	1.7
	11.1.9
	ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 1.407.173,00 
	$ 1.407.173,00 
	0,21%

	1.8
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	84,00
	$ 17.684,00 
	$ 1.485.456,00 
	0,22%

	1.9
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%

	1.10
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%

	1.11
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%

	1.12
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un
	1,00
	$ 198.428,00 
	$ 198.428,00 
	0,03%

	2.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%

	2.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%

	2.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%

	2.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%

	2.5
	5.2.24
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2
	13,07
	$ 303.090,00 
	$ 3.962.781,00 
	0,60%

	2.6
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 
	2,37%

	2.7
	1.2.34
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un
	5,00
	$ 39.880,00 
	$ 199.400,00 
	0,03%

	2.8
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	51,60
	$ 17.784,00 
	$ 917.654,00 
	0,14%

	2.9
	7.1.32
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2
	5,04
	$ 817.193,00 
	$ 4.118.653,00 
	0,62%

	2.10
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería
	m3
	12,96
	$ 80.163,00 
	$ 1.038.912,00 
	0,16%

	2.11
	1.3.4
	TUBO PVC-S 6".  Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes
	m
	18,00
	$ 110.224,00 
	$ 1.984.032,00 
	0,30%

	2.12
	12.2.89
	CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases
	un
	1,00
	$ 3.448.515,00 
	$ 3.448.515,00 
	0,52%

	2.13
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	12,96
	$ 220.152,00 
	$ 2.853.170,00 
	0,43%

	2.14
	9.12
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálic  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	4,00
	$ 425.375,00 
	$ 1.701.500,00 
	0,26%

	2.15
	9.9
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	5,00
	$ 411.472,00 
	$ 2.057.360,00 
	0,31%

	2.16
	15.2.9
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	3,36
	$ 146.225,00 
	$ 491.316,00 
	0,07%

	2.17
	1.12.21
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega
	m2
	21,36
	$ 53.364,00 
	$ 1.139.748,00 
	0,17%

	2.18
	15.1.16
	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos
	m2
	21,36
	$ 291.918,00 
	$ 6.235.368,00 
	0,94%

	2.19
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	57,12
	$ 17.684,00 
	$ 1.010.110,00 
	0,15%

	3.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%

	3.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%

	3.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%

	3.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%

	3.5
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2
	36,00
	$ 17.684,00 
	$ 636.624,00 
	0,10%

	4.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%

	4.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%

	4.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%

	4.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%

	4.5
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	0,52
	$ 64.418,00 
	$ 33.743,00 
	0,01%

	4.6
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	10,60
	$ 17.784,00 
	$ 188.510,00 
	0,03%

	4.7
	2.4.2
	BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano
	ml
	1,05
	$ 42.374,00 
	$ 44.493,00 
	0,01%

	4.8
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 
	2,37%

	4.9
	7.1.57
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un
	1,00
	$ 745.151,00 
	$ 745.151,00 
	0,11%

	5.1.1
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	8,50
	$ 80.163,00 
	$ 681.386,00 
	0,10%

	5.1.2
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,33
	$ 762.374,00 
	$ 247.772,00 
	0,04%

	5.1.3
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg
	558,01
	$ 8.940,00 
	$ 4.988.627,00 
	0,76%

	5.1.4
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	1,63
	$ 1.023.849,00 
	$ 1.663.755,00 
	0,25%

	5.1.5
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,88
	$ 1.588.356,00 
	$ 2.978.168,00 
	0,45%

	5.1.6
	2.2.56
	CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,25
	$ 1.680.680,00 
	$ 2.100.850,00 
	0,32%

	5.1.7
	2.2.39
	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado  desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista
	m2
	9,00
	$ 839.039,00 
	$ 7.551.351,00 
	1,14%

	5.1.8
	11.2.3
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	1,00
	$ 87.010,00 
	$ 87.010,00 
	0,01%

	5.1.9
	11.2.5
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	21,00
	$ 16.188,00 
	$ 339.948,00 
	0,05%

	5.1.10
	11.1.23
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	1,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 2.494.102,00 
	0,38%

	5.1.11
	1.2.43
	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final
	un
	1,00
	$ 308.370,00 
	$ 308.370,00 
	0,05%

	5.1.12
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	24,00
	$ 64.418,00 
	$ 1.546.032,00 
	0,23%

	5.2.1
	1.2.15
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2
	54,44
	$ 64.418,00 
	$ 3.506.916,00 
	0,53%

	5.2.2
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	27,22
	$ 64.418,00 
	$ 1.753.458,00 
	0,27%

	5.2.3
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,62
	$ 762.374,00 
	$ 476.026,00 
	0,07%

	5.2.4
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg
	363,10
	$ 8.940,00 
	$ 3.246.135,00 
	0,49%

	5.2.5
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	2,50
	$ 1.023.849,00 
	$ 2.557.165,00 
	0,39%

	5.2.6
	2.1.12
	SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material.  Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	24,62
	$ 221.423,00 
	$ 5.452.497,00 
	0,83%

	5.2.7
	10.1.3
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	56,84
	$ 150.657,00 
	$ 8.563.344,00 
	1,30%

	5.2.8
	2.4.25
	REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
	m2
	33,13
	$ 46.505,00 
	$ 1.540.804,00 
	0,23%

	5.2.9
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2
	133,32
	$ 17.684,00 
	$ 2.357.631,00 
	0,36%

	5.2.10
	2.2.17
	ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos
	m2
	27,04
	$ 19.239,00 
	$ 520.300,00 
	0,08%

	5.2.11
	8.1.5
	CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche
	m2
	5,00
	$ 255.587,00 
	$ 1.277.935,00 
	0,19%

	5.2.12
	1.4.19
	RETIRO  MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final
	m3
	16,00
	$ 77.014,00 
	$ 1.232.224,00 
	0,19%

	5.2.13
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un
	1,00
	$ 198.428,00 
	$ 198.428,00 
	0,03%

	5.2.14
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un
	1,00
	$ 126.776,00 
	$ 126.776,00 
	0,02%

	5.2.15
	12.1.89
	MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un
	1,00
	$ 104.746,00 
	$ 104.746,00 
	0,02%

	5.2.16
	12.1.1
	BAJANTE EN TUBERIA  PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno
	m
	12,00
	$ 67.824,00 
	$ 813.888,00 
	0,12%

	5.2.17
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	20,91
	$ 220.152,00 
	$ 4.603.290,00 
	0,70%

	6.1
	1.2.27
	DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm
	m2
	1.135,00
	$ 18.005,00 
	$ 20.435.675,00 
	3,09%

	6.2
	1.2.48
	DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos
	m
	567,50
	$ 48.742,00 
	$ 27.661.085,00 
	4,19%

	6.3
	1.1.21
	CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO)
	m
	567,50
	$ 17.278,00 
	$ 9.805.265,00 
	1,48%

	6.4
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud.  Incluye retiro de sobrantes
	m3
	76,10
	$ 80.163,00 
	$ 6.100.404,00 
	0,92%

	6.5
	2.1.8
	CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P  RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	68,10
	$ 663.152,00 
	$ 45.160.651,00 
	6,84%

	6.6
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural
	kg
	2.301,38
	$ 8.940,00 
	$ 20.574.337,00 
	3,12%

	6.7
	2.1.7
	CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	1,68
	$ 1.079.443,00 
	$ 1.813.464,00 
	0,27%

	6.8
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	34,05
	$ 1.162.364,00 
	$ 39.578.494,00 
	5,99%

	6.9
	13.2.2
	CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO)
	m
	567,50
	$ 418.539,00 
	$ 237.520.883,00 
	35,97%

	6.10
	2.4.6.1
	MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero
	m
	567,50
	$ 44.334,00 
	$ 25.159.545,00 
	3,81%

	6.11
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,60
	$ 1.588.356,00 
	$ 2.541.370,00 
	0,38%

	6.12
	13.9.2
	PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación  puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado
	m2
	32,00
	$ 540.783,00 
	$ 17.305.056,00 
	2,62%

	6.13
	1.4.6
	LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural
	m3
	208,00
	$ 270.303,00 
	$ 56.223.024,00 
	8,51%





5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTI
DAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICI
PACION
	% ACUMU
LADO

	6.9
	13.2.2
	CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO)
	m
	567,50
	$ 418.539,00 
	$ 237.520.883,00 
	35,97%
	35,97%

	6.13
	1.4.6
	LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural
	m3
	208,00
	$ 270.303,00 
	$ 56.223.024,00 
	8,51%
	44,48%

	6.5
	2.1.8
	CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P  RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	68,10
	$ 663.152,00 
	$ 45.160.651,00 
	6,84%
	51,32%

	6.8
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	34,05
	$ 1.162.364,00 
	$ 39.578.494,00 
	5,99%
	57,31%

	6.2
	1.2.48
	DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos
	m
	567,50
	$ 48.742,00 
	$ 27.661.085,00 
	4,19%
	61,50%

	6.10
	2.4.6.1
	MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero
	m
	567,50
	$ 44.334,00 
	$ 25.159.545,00 
	3,81%
	65,31%

	6.6
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural
	kg
	2.301,38
	$ 8.940,00 
	$ 20.574.337,00 
	3,12%
	68,43%

	6.1
	1.2.27
	DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm
	m2
	1.135,00
	$ 18.005,00 
	$ 20.435.675,00 
	3,09%
	71,52%

	6.12
	13.9.2
	PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación  puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado
	m2
	32,00
	$ 540.783,00 
	$ 17.305.056,00 
	2,62%
	74,14%

	2.6
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 
	2,37%
	76,52%

	4.8
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 
	2,37%
	78,89%

	6.3
	1.1.21
	CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO)
	m
	567,50
	$ 17.278,00 
	$ 9.805.265,00 
	1,48%
	80,38%

	5.2.7
	10.1.3
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	56,84
	$ 150.657,00 
	$ 8.563.344,00 
	1,30%
	81,67%

	1.2
	 
	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma  INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior
	m2
	7,10
	$ 1.076.656,00 
	$ 7.644.258,00 
	1,16%
	82,83%

	5.1.7
	2.2.39
	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado  desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista
	m2
	9,00
	$ 839.039,00 
	$ 7.551.351,00 
	1,14%
	83,97%

	2.18
	15.1.16
	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos
	m2
	21,36
	$ 291.918,00 
	$ 6.235.368,00 
	0,94%
	84,92%

	6.4
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud.  Incluye retiro de sobrantes
	m3
	76,10
	$ 80.163,00 
	$ 6.100.404,00 
	0,92%
	85,84%

	5.2.6
	2.1.12
	SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material.  Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	24,62
	$ 221.423,00 
	$ 5.452.497,00 
	0,83%
	86,67%

	5.1.3
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg
	558,01
	$ 8.940,00 
	$ 4.988.627,00 
	0,76%
	87,42%

	5.2.17
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	20,91
	$ 220.152,00 
	$ 4.603.290,00 
	0,70%
	88,12%

	2.9
	7.1.32
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2
	5,04
	$ 817.193,00 
	$ 4.118.653,00 
	0,62%
	88,74%

	2.5
	5.2.24
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2
	13,07
	$ 303.090,00 
	$ 3.962.781,00 
	0,60%
	89,34%

	5.2.1
	1.2.15
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2
	54,44
	$ 64.418,00 
	$ 3.506.916,00 
	0,53%
	89,87%

	2.12
	12.2.89
	CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases
	un
	1,00
	$ 3.448.515,00 
	$ 3.448.515,00 
	0,52%
	90,40%

	5.2.4
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	kg
	363,10
	$ 8.940,00 
	$ 3.246.135,00 
	0,49%
	90,89%

	1.3
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	2,50
	$ 1.275.095,00 
	$ 3.187.738,00 
	0,48%
	91,37%

	5.1.5
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,88
	$ 1.588.356,00 
	$ 2.978.168,00 
	0,45%
	91,82%

	2.13
	1.4.5
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	12,96
	$ 220.152,00 
	$ 2.853.170,00 
	0,43%
	92,25%

	5.2.5
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	2,50
	$ 1.023.849,00 
	$ 2.557.165,00 
	0,39%
	92,64%

	6.11
	2.2.8
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,60
	$ 1.588.356,00 
	$ 2.541.370,00 
	0,38%
	93,03%

	5.1.10
	11.1.23
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	1,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 2.494.102,00 
	0,38%
	93,40%

	5.2.9
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2
	133,32
	$ 17.684,00 
	$ 2.357.631,00 
	0,36%
	93,76%

	1.1
	10.1.23
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m
	53,00
	$ 40.781,00 
	$ 2.161.393,00 
	0,33%
	94,09%

	5.1.6
	2.2.56
	CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,25
	$ 1.680.680,00 
	$ 2.100.850,00 
	0,32%
	94,41%

	2.15
	9.9
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	5,00
	$ 411.472,00 
	$ 2.057.360,00 
	0,31%
	94,72%

	2.11
	1.3.4
	TUBO PVC-S 6".  Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes
	m
	18,00
	$ 110.224,00 
	$ 1.984.032,00 
	0,30%
	95,02%

	6.7
	2.1.7
	CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	1,68
	$ 1.079.443,00 
	$ 1.813.464,00 
	0,27%
	95,29%

	5.2.2
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	27,22
	$ 64.418,00 
	$ 1.753.458,00 
	0,27%
	95,56%

	2.14
	9.12
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálic  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	4,00
	$ 425.375,00 
	$ 1.701.500,00 
	0,26%
	95,81%

	5.1.4
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	1,63
	$ 1.023.849,00 
	$ 1.663.755,00 
	0,25%
	96,07%

	5.1.12
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	24,00
	$ 64.418,00 
	$ 1.546.032,00 
	0,23%
	96,30%

	5.2.8
	2.4.25
	REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
	m2
	33,13
	$ 46.505,00 
	$ 1.540.804,00 
	0,23%
	96,53%

	1.8
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	84,00
	$ 17.684,00 
	$ 1.485.456,00 
	0,22%
	96,76%

	1.7
	11.1.9
	ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 1.407.173,00 
	$ 1.407.173,00 
	0,21%
	96,97%

	5.2.11
	8.1.5
	CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche
	m2
	5,00
	$ 255.587,00 
	$ 1.277.935,00 
	0,19%
	97,17%

	5.2.12
	1.4.19
	RETIRO  MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final
	m3
	16,00
	$ 77.014,00 
	$ 1.232.224,00 
	0,19%
	97,35%

	2.17
	1.12.21
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega
	m2
	21,36
	$ 53.364,00 
	$ 1.139.748,00 
	0,17%
	97,52%

	2.10
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería
	m3
	12,96
	$ 80.163,00 
	$ 1.038.912,00 
	0,16%
	97,68%

	2.19
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	57,12
	$ 17.684,00 
	$ 1.010.110,00 
	0,15%
	97,84%

	1.5
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%
	97,98%

	2.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%
	98,13%

	3.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%
	98,27%

	4.1
	11.1.40
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,15%
	98,42%

	2.8
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	51,60
	$ 17.784,00 
	$ 917.654,00 
	0,14%
	98,55%

	5.2.16
	12.1.1
	BAJANTE EN TUBERIA  PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno
	m
	12,00
	$ 67.824,00 
	$ 813.888,00 
	0,12%
	98,68%

	4.9
	7.1.57
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un
	1,00
	$ 745.151,00 
	$ 745.151,00 
	0,11%
	98,79%

	5.1.1
	1.3.4
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	8,50
	$ 80.163,00 
	$ 681.386,00 
	0,10%
	98,89%

	3.5
	14.1.18
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas
	m2
	36,00
	$ 17.684,00 
	$ 636.624,00 
	0,10%
	98,99%

	5.2.10
	2.2.17
	ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos
	m2
	27,04
	$ 19.239,00 
	$ 520.300,00 
	0,08%
	99,07%

	2.16
	15.2.9
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	3,36
	$ 146.225,00 
	$ 491.316,00 
	0,07%
	99,14%

	5.2.3
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,62
	$ 762.374,00 
	$ 476.026,00 
	0,07%
	99,22%

	5.1.9
	11.2.5
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	21,00
	$ 16.188,00 
	$ 339.948,00 
	0,05%
	99,27%

	1.6
	12.1.89
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un
	3,00
	$ 104.746,00 
	$ 314.238,00 
	0,05%
	99,31%

	5.1.11
	1.2.43
	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final
	un
	1,00
	$ 308.370,00 
	$ 308.370,00 
	0,05%
	99,36%

	1.9
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%
	99,40%

	2.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%
	99,44%

	3.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%
	99,48%

	4.2
	11.1.41
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 266.736,00 
	$ 266.736,00 
	0,04%
	99,52%

	5.1.2
	2.3.22
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,33
	$ 762.374,00 
	$ 247.772,00 
	0,04%
	99,56%

	1.11
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%
	99,59%

	2.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%
	99,62%

	3.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%
	99,65%

	4.4
	11.1.43
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 205.626,00 
	$ 205.626,00 
	0,03%
	99,68%

	2.7
	1.2.34
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un
	5,00
	$ 39.880,00 
	$ 199.400,00 
	0,03%
	99,71%

	1.12
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un
	1,00
	$ 198.428,00 
	$ 198.428,00 
	0,03%
	99,74%

	5.2.13
	7.1.58
	TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente
	un
	1,00
	$ 198.428,00 
	$ 198.428,00 
	0,03%
	99,77%

	1.10
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%
	99,80%

	2.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%
	99,83%

	3.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%
	99,86%

	4.3
	11.1.42
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	1,00
	$ 193.576,00 
	$ 193.576,00 
	0,03%
	99,89%

	4.6
	2.4.2
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	10,60
	$ 17.784,00 
	$ 188.510,00 
	0,03%
	99,92%

	1.4
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un
	1,00
	$ 126.776,00 
	$ 126.776,00 
	0,02%
	99,94%

	5.2.14
	11.1.40
	DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente
	un
	1,00
	$ 126.776,00 
	$ 126.776,00 
	0,02%
	99,96%

	5.2.15
	12.1.89
	MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento
	un
	1,00
	$ 104.746,00 
	$ 104.746,00 
	0,02%
	99,97%

	5.1.8
	11.2.3
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	1,00
	$ 87.010,00 
	$ 87.010,00 
	0,01%
	99,99%

	4.7
	2.4.2
	BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano
	ml
	1,05
	$ 42.374,00 
	$ 44.493,00 
	0,01%
	99,99%

	4.5
	1.2.15
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final
	m2
	0,52
	$ 64.418,00 
	$ 33.743,00 
	0,01%
	100,00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTI
DAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICI
PACION
	% ACUMU
LADO

	6.9
	13.2.2
	CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO)
	m
	567,50
	$ 418.539,00 
	$ 237.520.883,00 
	35,97%
	35,97%

	6.13
	1.4.6
	LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural
	m3
	208,00
	$ 270.303,00 
	$ 56.223.024,00 
	8,51%
	44,48%

	6.5
	2.1.8
	CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P  RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	68,10
	$ 663.152,00 
	$ 45.160.651,00 
	6,84%
	51,32%

	6.8
	2.1.13
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m3
	34,05
	$ 1.162.364,00 
	$ 39.578.494,00 
	5,99%
	57,31%

	6.2
	1.2.48
	DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos
	m
	567,50
	$ 48.742,00 
	$ 27.661.085,00 
	4,19%
	61,50%

	6.10
	2.4.6.1
	MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero
	m
	567,50
	$ 44.334,00 
	$ 25.159.545,00 
	3,81%
	65,31%

	6.6
	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural
	kg
	2.301,38
	$ 8.940,00 
	$ 20.574.337,00 
	3,12%
	68,43%

	6.1
	1.2.27
	DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm
	m2
	1.135,00
	$ 18.005,00 
	$ 20.435.675,00 
	3,09%
	71,52%

	6.12
	13.9.2
	PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación  puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado
	m2
	32,00
	$ 540.783,00 
	$ 17.305.056,00 
	2,62%
	74,14%

	2.6
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 
	2,37%
	76,52%

	4.8
	7.1.24
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	12,30
	$ 1.275.095,00 
	$ 15.683.669,00 
	2,37%
	78,89%




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Teniendo en cuenta los bienes e insumos que está dentro del 80%, el promedio es de 7.17 %


8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTI
DAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICI
PACION
	% ACUMU
LADO

	6.9
	13.2.2
	CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO)
	m
	567,50
	$ 418.539,00 
	$ 237.520.883,00 
	35,97%
	35,97%

	6.13
	1.4.6
	LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	208,00
	$ 270.303,00 
	$ 56.223.024,00 
	8,51%
	44,48%




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

· CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO).

[image: ]

· LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectónico y estructural.

[image: ]

10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos




Dado en Rionegro, el 28 de abril de 2025.
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RUBEN DARIO LOPEZ GIRALDO
Estructurador del proyecto
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