ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE:
 ____________________________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES


	ITEM
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	MARCA OFERTADA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	ESGON
	ESGON INMOVILIZADOR CEFALICO O CRANEAL PARA CAMILLA (ST-SST) •                                                             Unidad Color: a escoger
INMOVILIZADOR CEFALICO O CRANEAL PARA CAMILLA ESPINAL ESPUMADISEÑADO PARA LABORES DE RESCATE DIMENSIONES: ANCHO: 27CM ALTO: 14CM FONDO: 20CM, PRODUCTO NACIONAL.
	UNIDAD
	10
	
	
	

	2
	 ESGON
	ESGON CAMILLAS ATENCIÓN EMERGENCIA (ST-SST)                                                                                                                Camilla rígida fabricada en LLDPE (linear Low Density
Polietileno), de alta resistencia, diseñada para el transporte
e inmovilización en situaciones de evacuación, atención de
primeros auxilios y rescate resistencia al agua, rayos x.
Inmovilización por un arnés de sujeción corporal tipo araña.
Camilla extendida (LxAxA) 183x45x4 cm, Peso 6.5Kg.
Soporta hasta 180Kg La camilla debe incluir soportes
metálicos para su respectiva ubicación.                                                                                                                                                Material: Polietileno alta densidad, 100 %
traslucida a rayos x.
	UNIDAD
	5
	
	
	

	3
	ESGON 
	ESGON AUTOCLAVE A VAPOR PARA ESTERILIZAR (GULOG)                                                                                            Volumen de la cámara 18 litros
Número de esterilizaciones con una carga de agua (indicativo) 8 ciclos de esterilización
Número de bandejas 4 bandejas (185 x 285 x 17 mm)
Capacidad de esterilización de material empacado 3 kg
Capacidad de esterilización de material no empacado 4 kg
Capacidad de esterilización de materiales porosos 1 kg
Tiempo de precalentamiento 20 a 25 minutos
Peso del aparato vacío 56 kg
	UNIDAD
	1
	
	
	

	4
	DETOL 
	DETOL GUGED LUXOMETRO DIGITAL PORTATIL  
La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios:

41115309 producto: Luxómetros

Calidad mínima
Pantalla con iluminación de fondo - Alta precisión, Manejo ergonómico con una sola mano. Funciones: MIN (MÍNIMO) / MAX (MÁXIMO), apagado automático.

Patrones de desempeño mínimo:
Rango de medición: 20 / 200 / 2.000 / 20.000 lux (20.000 rango lux = indicador x 10) Superación de rango:"1" en la posición de más valor (el rango de medición se selecciona una posición más alto)
Precisión: ±5 % del valor de medición Sucesión de medición: ±2 %
Sensor: Fotodiodo de silicio con filtro
	UNIDAD
	1
	
	
	

	5
	DETOL 
	DETOL GUGED TERMOHIGOMETRO 

Requisitos generales: con lo que debe cumplir el producto o bien
Registradores de temperatura y Humedad Relativa Precisión de: ± 0.5°C y ± 3% HR.
Resolución: 0.1 °C y 0.1 % de HR
HR rango: de 0 a 100% HR Pantalla LCD Temperatura de operación: -20°C a 70°C Capacidad de almacenamiento: 16.000 registros Número de canales: 2 internos
Duración de la batería: 1 año y medio a 2 años Batería: litio ½ AA de 3,6 V de la batería
Requisitos específicos: descripciones de diseño tamaño tipo que lo individualiza conforme con los requisitos de la entidad etc.
Registradores de temperatura y Humedad Relativa Pantalla frontal
Precisión de: ± 0.5°C y ± 3% HR. Resolución: 0.1 °C y 0.1 % de HR
HR rango: de 0 a 100% HR Pantalla LCD Temperatura de operación: -20°C a 70°C Capacidad de almacenamiento: 16.000 registros Número de canales: 2 internos,
Duración de la batería: 2 años
Batería: litio ½ AA de 3,6 V de la batería
	UNIDAD
	4
	
	
	

	6
	DETOL 
	DETOL GUGED HUMIDIFICADOR

Aparato que sirve para aumentar la humedad relativa del ambiente en una habitación.

Operan de acuerdo con el volumen de aire del espacio y con la velocidad de intercambio del volumen de aire.
Estos equipos añaden humedad al ambiente, transformando en vapor una cantidad de agua lo suficientemente grande y controlable en un tiempo rápido
Este procedimiento se puede realizar arrojando agua en estado líquido o vapor de agua al aire del espacio.

Para el primer caso, son utilizados humidificadores atomizadores los cuales arrojan pequeñas gotas de agua por fuerza centrífuga al aire.

Es necesario que se proporcione agua destilada o desionizada para evitar la propagación de minerales al espacio.

Para el segundo caso, se utilizan los humidificadores de evaporación, los cuales funcionan evaporando por calor el agua.

Los equipos de esta índole necesitan de un suministro regular de agua y energía y requieren de un riguroso seguimiento para determinar la cantidad de agua que se aplica para no saturar el ambiente. capacidad de agua del galón 3,9
cobertura de 3.600 pies cuadrados
Hasta la salida diaria de 12 galones
Humidificador de aire con controles digitales y pantalla
Humidistato ajustable y cierre automático
Recarga de agua y comprobar indicadores de filtro
Fácil-llene la botella de agua
A construido de piezas nacionales e importadas
Fácil de usar
Proporciona la humedad en el aire
Humidificador de aire de alta eficiencia funciona económicamente
Reemplace el filtro cada 90 días – mecha #MAF1
Para controlar los olores y las bacterias/algas, añadir tratamiento bacteriostático Air
	UNIDAD
	1
	
	
	

	7
	 
	ESGON DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO DEA CON SOPORTE (SG-SST) DESCRIPCIÓN
Desfibrilación Externa Automática (DEA).
Comando de voz y visualización en pantalla en idioma español.
Almacenamiento de hasta 100 Pacientes.
Administración de dósis de 1J hasta 360J.
Diseño compacto: fácil de transportar y usar.
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FÍSICAS
Dimensiones: Ancho: 210 mm, Alto: 286 mm, Profundidad: 79.5 mm.
Peso: 2.2 Kg (Sin batería)
 
REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y AMBIENTALES
Resistencia al agua: IPX5
Resistencia sólida: IP5X
Temperatura (Operación/Almacenamiento): 0 a 50 °C / -30 a 70 °C
Humedad (Operación/Almacenamiento): 5 a 95%, sin condensación
Altitud (Operación/Almacenamiento): -381 m a +4575 m
Choques y Vibraciones: Cumple MIL-STD-810G, Método 516.6. Cumple MIL-STD-810G, Método 514.6. Cumple los requerimientos de 6.3.4.2, En1789 (Equipos Médicos para Ambulancia).
Golpes: Cumple los requerimientos 6.3.4.2, En1789 (Equipos Médicos para Ambulancia).
Caída Libre: 
Cumple los requerimientos 6.3.4.3 En1789 (Altura de caída 0.75 m)
Cumple los requerimientos de IEC60068-2-32 (Altura de caída 1.5 m).
Seguridad: Cumple EN/IEC 60601-1.
 MONITOR
Tipo: TFT Color LCD.
Dimensiones: 7”.
Resolución: 800 x 480 Pixeles.
Idioma: Español.
 BATERÍA NO RECARGABLE
Tipo: Li/MnO2.
Número: 1.
Capacidad (Batería nueva): Mín. 300 descargas a 200J ó 200 descargas a 360J.
Vida útil (Antes de la inserción): Mín. 5 años desde la fecha de manufactura.
Duración (Después de la inserción): Típicamente, 4 años.
PADS
Superficie activa: 8 cm2. 43 cm2.
Largo de cable: 210 cm + 10 cm.
Usar antes de: 3 años desde la fecha de manufactura.
 ALMACENAMIENTO DE DATOS
Perfiles de paciente: Max. 100 pacientes.
Eventos: Hasta 1000 eventos.
Grabación de voz: Max. 3 Horas.
Exportación de datos: Los datos se pueden exportar a un PC a través de una Memoria USB (requiere software no incluido que se vende por separado).
 

DESFIBRILADOR
Comando de voz: Audio en Español
Forma de onda: Onda Exponencial Truncada bifásica, con compensación de impedancia
Exactitud de Energía: ± 2J ó 15% del ajuste, lo que sea mayor, en 50 Ohm.
Descarga: A través de electrodos de desfib., multifunción
Rango de Impedancia del paciente: 25 a 200 Ohm

MODO DEA
Salida de Energía: Configurable por el usuario
Nivel de Energía Adulto: Configurable de 100 a 360J
Nivel de Energía Infante: Configurable de 10 a 100J
Series de descarga: 1, 2, 3, configurable
Configuración estándar: Cumple 2010 AHA Líneas Guía
Tiempo de preparación para la primera descarga: Menos de 10 Seg a 200J, Menos de 17 Seg a 360J.
Sensibilidad y Especificidad: Cumple AAMI DF 80
	UNIDAD
	1
	
	
	

	8
	 ESGON
	ESGON GAFAS DE SEGURIDAD ANTIFOG (GULOG)
Protección UV Si
Material Policarbonato
Alto 4.5 cm
Largo 13 cm
Ancho 14 cm
Color Csp
	UNIDAD
	4
	
	
	

	9
	 ESGON
	ESGON GAFAS PROTECTORAS (MONOGAFAS) (SG-SST)
Lente de seguridad 3M 1710 T claro antiempañante para la protección contra impacto. y
rayos ultravioletas. Tratamiento anti ralladura. Marco en nylon liviano, con lentes laterales
para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes
transparentes en policarbonato. Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto
impacto)
Composición
Los lentes de seguridad 1710 de 3M (MR) cuentan con un marco liviano de color negro
y micas transparentes. Son de estilo contemporáneo y cuentan con cuatro posiciones
ajustables.
	UNIDAD
	35
	
	
	

	10
	 CENOP
	CENOP ANEMOMETRO MEDIDOR ATMOSFERICO 

Características:

*Anemómetro portátil, de fácil operación y lectura.
*Luz de pantalla para situaciones de poca luminación.
*Construcción para intemperie, sumergible y flota.
*Almacenaje de datos manual y automático, con capacidad de 1600 datos.
*Valores máximos, mínimos y promedios
*Display multifuncional en 3 líneas
*Graficación de datos
*Cubierta para el helice deslizable.
*Hélice patentado y reemplazable
*Incluye Bolso y Colgante para cuello.

Velocidad de Viento:
*Visualización de la velocidad del viento actual, promedio y máxima
*Visualización de velocidades de Viento en Nudos, Mp/h, Km/h, m/s, ft/m y Beaufort
*Rango operancional de velocidad 1.0 km/h a 218 km/h
*Resolución de 0.1 km/h, 1 Mp/h, 0,1 m/s, 1 ft/m y 0,1 nudos
*Rango de velocidad Máximo 60m/s – 218km/h – 135Mp/h, 11948 ft/min y 118.3 nudos
*Una medición por segundo
*Precisión entre 1.0 km/h – 144 km/h de +/- 3%
*Flujo de Aire
*Visualización de Flujo de Aire en cfm, m3/h, m3/m, m3/s, L/s.
*Rango operacional 0 a 99.999 cfm, 0 a 99.999 cfm, 0 a 99.999 m3/m, 0 a 9.999,0 m3/s, 0 a 99.999 L/s
*Resolución de 1 cfm, 1 m3/h, 1 m3/m, 0,1 m3/s y 1 L/s
*Precisión entre 0 a 99.999 m3/m de 3% de la lectura.

Temperatura:

*Visualización de temperatura en °F y °C
*Visualización de sensación térmica en °F y °C
*Visualización de temperatura de bulbo húmedo en °F y °C
*Rango de temperatura -45 a 125 °C
*Resolución de 0,1°C
*Precisión entre -29°C a 79 °C de +/- 1.0°C y 1.8°F
*Delta T
*Para rango operacional consultar rango de los sensores utilizados para medir delta T (temperatura,
*humedad y presión barométrica)
*Resolución 0.1°C
*Precisión de +/- 1.8°C
Sensación Térmica:
*Rango de sensación térmica 0,4m/s a 60 m/s y -45°C a 125°C
*Resolución de 0,1°C
*Precisión entre 0,4 a 40 m/s y -45°C a 10°C de +/-1.0°C
*Temperatura de bulbo humedo
*Rango operacional de -45°C a 125°C con 100% de HR a 1100.0 hPa
*Resolución de 0,1°C
*Presición entre 0 a 37,8°C y 0 a 95%HR con -2000.0 a 9000.0 hPa,

Humedad:
*Visualización de humedad relativa en %
*Rango operacional de 0-100%
*Resolución de 0,1%
*Precisión entre 5-95% de HR de +/- 3.0% (para humedad relativa)
*Sensor de Humedad Recalibrable con el Kit de Calibración de Humedad Relativa
*Indice de Calor:
*Visualización de Indice de Calor en °F y °C
*Rango operacional 0-100% HR, -45°C a 125°C
*Resoluciónde 0.1°C
*Presición entre 21.1 a 54.4 °C y 0-100% de HR de 0,1% y +/- 2.0 °C

Punto de Rocío:

*Visualización de Punto de Rocío en °F y °C
*Rango operacional de punto de rocío 0-100% HR, -45°C a 125°C
*Resolución 0,1°C
*Presición entre -29°C a 70°C Y 20% -95% de 0,1 % y +/- 2.0 °C
*Presión Barométrica:
*Sensor de presión barométrica de alta precisión
*Visualización de presión atmosferica en inHg, hPa/mb, PSI
*Rango operacional de 0,3 a 32,5 inHg, 10 a 1100 hPa / mb, 0,15 a 16 PSI
*Resolución de 0,01 inHg, 0,1 hPa y 0,01 PSI
*Precisión a 25°C y 750 a 1100 hPa/ mb de 1,5hPa +/-

Altitud:

*Visualización de altitud en mts y pies.
*Rango Operacional de -6000 a 30000 pies, -2000 a 9000mts.
*Resolucion de 1
*Precisión a 25°C, <6000mts, de 15 mts +/-, siendo el máximo error 30 mts +/-
*Densidad de Altitud:
*Visualización de densidad de altitud en pies y metros.
*Rango operacional de -45°C a 125°C, 0,0 a 100% HR, 300 a 1100 hPa
*Resolución de 1 mt
*Precisión entre 0,0 a 37,8 °C, 5,0 a 95,0% HR, 2000 a 9000 hPa
*Tasa Evaporación
*Para su rango refiérase a los rangos de los sensores empleados (Velocidad de aire, temperatura,
*humedad relativa y presión atmosférica, Input del usuario: temperatura del concreto)
*Resolución 0.01 kg/m2/hr
*Precisión 0.06 kg/m2/hr

Contenido de Humedad/ Radio de Humedad:

*Para su rango refiérase a los rangos de los sensores empleados (Temperatura, humedad relativa
*y presión atmosférica)
*Resolución 0.01 g/kg
*Precisión 0.04 g/kg

Presión de Estación:

*Visualización de presión atmosferica en inHg, hPa/mb, PSI
*Rango operacional de 0,3 a 32,5 inHg, 10 a 1100 hPa / mb, 0,15 a 16 PSI
*Resolución de 0,01 inHg, 0,1 hPa y 0,01 PSI
*Precisión a 25°C y 750 a 1100 hPa/ mb de 1,5hPa +/-

Otra Información:

*Temperatura de rango operacional (baterías LDC) -10°C a 55°C
*Temperatura de almacenaje -30°C a 60°C
*Almacenamiento de máxima, mínima, promedio y el historial de mediciones grabadas para cada
*uno de los valores medidos. Capacidad para 1600 datos con capacidad de graficar. Almacenamiento
*de datos automático, selección de intervalos de 2 segundos a 12 hrs. Captura manual de datos.
*Con LiNK Traspaso de datos a PC a través de conectividad LiNK mediante el software para Windows y
*próximamente MAC usando tecnología Bluetooth Smart
*Conexión a iphone o ipad mediante la aplicación LiNK
*Sin LiNK Traspaso de datos a PC a través de Cable Kestrel USB. Sin conexión a Android o Iphone
*Autoapagado seleccionable entre 15 a 60 seg.
*Certificación CE. Testeado bajo los estándares NIST (National Institute of Standard and Technology)
*Certificado de Conformidad incluido. Certificados adicionales de calibración a la venta.
*Requiere de 1 Batería de litio AA. 400 horas de uso dependiendo del uso de la luz de pantalla.
*Peso 121 gr
*Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 127mm x 45mm x 28mm
*5 años de garantía
	UNIDAD
	2
	
	
	

	11
	CENOP 
	CENOP GAFAS DE PROTECCION

• Longitud de la patilla ajustable (4 posiciones). 
• Patilla pivotante para regular el ángulo del ocular. Extremo de las patillas blando y flexible para reducir la presión.
 • Puente nasal suave y ventilado
•Ocular: Policarbonato
•Montura: Policarbonato - Integrado con el ocular de una pieza
•Patillas: Policarbonato
Resistencia al impacto de partículas a alta velocidad y baja energía a temperaturas extremas. • Alta calidad óptica, clase óptica 1, y comodidad para tiempos de uso prolongados. • Protección frente a radiación UV. • Tratamiento anti-empañante (excepto 2700), que resulta especialmente útil en ritmos de trabajo elevados. • Tratamiento anti-ralladura (excepto 2700)
•Colores: negro y transparente con filtro uv
10
UNIDADES
DISTRIBUÌDASASÌ:
05 TRANSPAREN-TES Y 05 OSCURAS
	UNIDAD
	10
	
	
	

	12
	 ESGON
	ESGON CINTURON DE SEGURIDAD (ALMIN)

Características. 
Dos argollas en D laterales:                      Para la sujeción en posición de trabajo

Dos cintas de fijación:                                 Es posible acoplar fácilmente un cinturón a un arnés anticaídas V-                                                                                                      FORM                           
Acolchado de confort de 14,5 cm          Ofrece un apoyo suficiente para la zona lumbar
de Ancho (apoyo dorsal): 
                                
Banda deslizante en el acolchado           Para proporcionar comodidad y un ajuste sencillo.
Trasero:                                                  

Tallas distintas                                                Se ajustan a una amplia gama de tipos y tamaños de cuerpo

Puntos de trama en la banda deslizante:      Impiden el desgaste de los bordes de la banda para una mayor
 durabilidad
Bucles en banda textil fija                           Para sujetar las herramientas
y argollas de plástico:                                   

Banda textil:                             Poliéster, resistencia mínima a la tracción de la banda textil de 25 kN
Dos argollas en D:                     laterales Acero de aleación, resistencia mínima a la rotura de 25 kN
Apoyo dorsal:                            Polietileno
	UNIDAD
	2
	
	
	

	13
	 ESGON
	ESGON TAPA BOCAS (GULOG)

Ø Mascarilla de polipropileno 3 pliegues (SPP 18 g/MB fil- tro filtrante 20 g/SPP blanco 25 g)
Ø Regleta nasal
Ø Talla única
Ø Cierre por 2 pares de correas elásticas.
Caja por 30 Unidades
	UNIDAD
	20
	
	
	

	14
	ESGON 
	ESGON CAPAS IMPERMEABLES (GULOG)
Correa para el cuello ajustable, apto para cualquier tamaño.
Especial diseño de corte de pelo Herramientas e interesantes.
Proteger su ropa y piel de pelo, pelo, Perm y otros productos para el cabello.
Esta pieza de la peluquería cabo sin duda es una necesidad para salon o uso de bricolaje.
Apto para peluqueria, tinte de pelo, Perm y mucho más.
	UNIDAD
	6
	
	
	

	15
	 ESGON
	ESGON ARNES DE SEGURIDAD CERTIFICADO DIELECTRICO (GULOG)
Material
Reatas textiles y herrajes
Alto
86cm
Uso
Trabajo en alturas, protección dieléctrica
Costuras
Hilo de alta resistencia
Ancho
60cm
Espesor
3mm
Peso
1,8kg
Tipo
Arnés Dieléctrico
Medidas
86x60cm
Función
Dieléctrico
Características
Arnés Dieléctrico
Norma técnica
Calidad certificada SGS, ANSI Z359.1 - 2007
	UNIDAD
	4
	
	
	

	16
	 ESGON
	ESGON ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS EN CUERDA DE 1,8 M  REGULABLE (GULOG)
Ficha tecnica:
Especificaciones Técnicas del Producto:

Cuerda trenzada de alta resistencia (7000 lbs) en 13mm de diámetro.
Posee sistema ajuste nudo que permite graduación de 1,80m a 1,30m
Ganchos en acero forjado 3/4” de abertura con resistencia de 5000 lbs y según requerimientos de ANSI Z359.1-2007
Posee icono de advertencia que evidencia cuando haya sufrido un impacto severo
Protector de etiquetas
Longitud: 1.80 mts
Grosor: 13 mm
	UNIDAD
	4
	
	
	

	17
	 ESGON
	ESGON ESLINGA EN (Y) REGULABLE CON ABSORBEDOR Y MOSQUETON DIELECTRICO (GULOG)
Ficha tecnica 
Eslinga sencilla en reata poliéster, doble terminal regulable, mosquetónes de seguridad de 2 1/4 y 3/4 dieléctricos. Resistencia de 5000 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4KN) o menos. Longitud desde 1.4 hasta 1.8 m.
	UNIDAD
	4
	
	
	

	18
	 ESGON
	ESGON ESLINGA SENCILA CON ABSORBEDOR DIELECTRONICO RESISTENTE 5000 LIBRAS (GULOG)
Uso
Ficha tecnica 
Ancho
4,5cm
Peso
0,95kg
Tipo
Eslinga absorbedor de energía
Presentación
Bolsa
Características
Eslinga absorbedor de energía
Largo
180cm
	UNIDAD
	4
	
	
	

	19
	ESGON 
	ESGON CUERDA SEMIESTATICA PARA TRABAJO EN ALTURAS EN METROS (GULOG)
Materiales: poliéster y poliamida
Certificaciones: CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Peso por metro: 82 g
Resistencia con un nudo en ocho: 19 kN
Resistencia con terminal cosido: 22 kN
Fuerza de choque (factor 0,3): 5,2 kN
Número de caídas factor 1: 12
Construcción: 32 husos
Porcentaje de la funda: 41 %
Alargamiento estático: 3 %
	UNIDAD
	100
	
	
	

	20
	 CENOP
	CENOP BOTA DIELÉCTRICA CON PUNTERA EN POLICARBONATO, SUELA POLIURETANO INYECTADA.

Fabricado con cuero Floater de elevadas propiedades físicas (tracción, desgarro), planta de PU caucho inyectada directamente a la capellada, forro aislante Thinsulate MR que permite mantener la temperatura ideal del pie a bajas temperaturas, puntera composite
	UNIDAD
	2
	
	
	

	21
	 ESGON
	ESGON TAPA BOCA DESECHABLE NEGRO PAQUETES X 100 UNIDADES (GUGED) CARACTERÍSTICAS: Proteje contra el polvo, Instalación básica.
Lado “A” material quirúrgico azul
Lado “B” material quirúrgico negro 4 capas filtrantes
Placa color = negro y azul claro
	UNIDAD
	1000
	
	
	

	22
	 ESGON
	ESGON GUANTES LATEX (GULOG)
Caja 100
Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad.
• Interior ligeramente empolvado con polvo de fécula de maíz, absorbible y conforme a Norma USP stándard.
• Guante ambidextro muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime.
• Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga.
• Cumple las Normativas:
 ISO 9001:2000
 ISO 13485:2003
 ASTMD 3578:05
 EN 455-(1,2) :2000 y EN 455-3:1999 
	UNIDAD
	20
	
	
	

	23
	 ESGON
	ESGON GUANTES DE VINILO (GUGED)
ALto 8 cm
Material Vinilo
Uso Son recomendados para realizar tareas cortas y tienen un confort y elasticidad aceptables.
Ancho 12 cm
Color Transparente
Beneficios Guantes examen de vinilo no contienen ni látex ni aceleradores químicos, por lo que previenen de los problemas alérgicos.
Tipo Guantes
Medidas 12 x 22 x 8 cm
Producto ecológico Si
Presentación Caja x100
Características Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de instalación y ajuste.
Largo 22 cm
Fondo 8 cm
	UNIDAD
	20
	
	
	

	24
	 ESGON
	ESGON CASCOS N° 2 DIELECTRICO CON BARBUQUEJO (GULOG)

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. 
CASCO DE SEGURIDAD LIVIANO TIPO 2 INDUSTRIAL CON VENTILACION 6 PUNTOS DE APOYOS Y BARBUQUEJO DE 4 APOYOS CON RATCHET PARA AJUSTAR A LA CABEZCON RANURA APTA PARA MONTAR PROTECTOR FACIAL O PROTECTOR AUDITIVO.
SUSPENSION EN CIANTA Y BANDA ANTI-SUDOR 
COLOR BLANCO Y AMARILLO
DISEÑADO PARA PROTEGER LA CABEZA DE LOS GOLPES Y OBJETOS PESADOS 
	UNIDAD
	5
	
	
	

	25
	 ESGON
	ESGON GUANTES TIPO BAQUETA (GULOG)
Material: Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm. 
Forma: Los guantes llevan los cinco dedos y tienen abertura amplia que permite ponérselos y quitárselos fácilmente. Tienen una buena flexibilidad para que el trabajador tenga la posibilidad de manipular con ellos objetos pequeños y delicados, así como objetos grandes y pesados.
Especificaciones Técnicas: Están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos. Son amplios, flexibles, de fácil manejo, de fácil colocación en las manos, en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario.
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	 ESGON
	ESGON GUANTES TIPO INGENIERO (GULOG)
Guante fabricado en cuero vaqueta calibre 1.2 a 1.4 mm, refuerzo externo en vaqueta que ofrece mayor durabilidad al guante y mayor protección al usuario, refuerzo en tira que protege costuras y uniones del guante, costuras en hilo industrial nylon de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad referencia 940/1
	UNIDAD
	50
	
	
	

	27
	 ESGON
	ESGON GUANTES PARA SOLDADURA
 Ficha tecnica:
Manga: Larga 17 cm (puño), 14 pulgadas (largo).
Espesor: 2 – 2.5 mm.
Hilo: Algodón.
Forro Interno: Algodón.
Resistente a operaciones de soldadura para protección de calor radiante y directo intermitente.
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	 ESGON
	ESGON GORROS DESECHABLES (GULOG)
 Ficha Tecnica.
Tela no tejida 100%polipropileno
de 13g Largo 19”
aprox. 48,5 cm 2.9g
aprox ± 0.3g
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	29
	 CENOP
	CENOP TRAJE A 70 CONTRA QUÍMICOS BAJO PRESIÓN   PARA PTAR 3 M: COLOR: AMARILLO CONTRA QUÍMICO 
40 UNIDADES
Modelo Los trajes *A70 tienen capucha con ajuste para mascarillas, cremallera frontal impermeable, solapa encintada, elástico en las manillas y tobillos.
Composición Polipropileno 60% Polietileno 40% Tipo de Costura Los trajes A70 usan costuras Reforzadas, las cuales brindan mayor fortaleza y resistencia al rasgado

Diseño Los trajes A70 tienen el diseño patentado *, el cual tiene 12% más de espacio en el pecho y es 6% más de largo en las extremidades que el diseño tradicional de tallas ANSI. Esto hace que el traje permita movimientos más amplios al usuario y reduce en 7 ½ veces la probabilidad de romperse.
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	30
	CENOP 
	CENOP CASCO ULTRALIGERO AJUSTABLE PARA ESCALADA 

DISTRIBUIDOS ASÍ:
04: Naranjas/ Rojos
-Carcasa de policarbonato de alta resistencia). 
-Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes ajustables (Casco ventilado con el relativa al aislamiento eléctrico y proyecciones de metal en fusión).
 -Ranuras laterales para acoplar una pantalla y unas orejeras de protección. Cuatro ganchos de sujeción para linterna frontal. 
-Arnés textil para garantizar una comodidad óptima. 
-Contorno de cabeza regulable en altura. Contorno de cabeza grueso opcional, 
-Rueda de regulación del contorno de cabeza, fácil de manipular incluso con guantes. 
-Barbuquejo diseñado para limitar el riesgo de perder el casco en caso de golpe durante la caída: resiste a más de 50 daN color: Rojo
- Relativa a la deformación lateral y la utilización a bajas temperaturas. Peso: 465 g
	UNIDAD
	4
	
	
	

	31
	 CENOP
	CENOP MASCARA PARA GASES Y VAPORES, CARA COMPLETA CON FILTROS

Accesorios Sí-Características Suministro Compatible de Línea de Aire Dual, Lente grande para mayor campo de Materia Silicona / elastómero termoplástico-Material Silicona, Elastómero Termoplástico-Series de Productos-6000-Tipo Arnés 4 puntos-Tipo Careta/Casco/Visor Máscara completa-Tipo de conexión Bayoneta-Tipo de Producto-Máscara completa-Tipo de Respirador: Reutilizable Cara completa reutilizable
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	 CENOP
	CENOP FITLRO MASCARA FULL FACE 

Descripción Los cartuchos 6006 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoníaco/metilamina, formaldehído (OSHA exige que contra formaldehído se usen antiparras de seguridad a prueba de gases); o fluoruro de hidrógeno. Este Cartucho puede ser utilizado contra los contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces con respiradores de rostro completo.

Aplicaciones Operaciones de pintado
 Industria del acero Industria del vidrio
 Industria Farmacéutica Agroquímicos
 Minería Alimenticia Petroquímica Química 
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	33
	 CENOP
	CENOP KITS DE SEÑALIZACION PARA EMERGENCIAS

1). RUTA DE EVACUACIÓN: Material: Fabricado en dos láminas de Acrílico, en la primera se coloca la pintura foto luminiscente y/o el vinilo plateado. La segunda lámina se coloca sobre la anterior como protección y para facilitar el aseo de los mismos. Estas son láminas de acrílico pmma 100 de 2 mm de espesor para uso a la intemperie e interior, con garantía de estabilidad de obra superior a 15 años, se instalarán mediante dilatadores. Medida: 50 cm x 30 cm. Instalación: A pared mediante dilatadores de aluminio, garantizando excelente fijación y durabilidad. Ruta sanitaria: Impresa a color en papel fotográfico. El contratista coordina con los responsables de SGSST de la unidad el diseño y elaboración de la misma.

2). RUTA SANITARIA: Material: Material: Fabricado en dos láminas de Acrílico, una transparente y otra blanca de 3 mm de espesor cada una, tipo sobre con pestaña semicircular. 
Medida: 55 cm x 42 cm. Instalación: A techo, vidrio o pared según corresponda, garantizando excelente fijación y durabilidad. Ruta sanitaria: Impresa a color en papel fotográfico. El contratista coordina con los responsables de SGSST de la unidad tipo, el diseño y elaboración de la misma.

3) SEÑALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Impresión: Señales en policromía impresos en serigrafía con textos en tintas o vinilos fotoluminiscentes de alto brillo (10 horas de luminosidad), con pictogramas y colores de acuerdo a la norma ICONTEC 1461 y 1931. 
Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor.
Medida: 21 cm x 27 cm. 
Instalación: A techo, vidrio o pared según corresponda, garantizando excelente fijación y durabilidad.
que contenga texto: extintor CO2, AGUA APRESIÒN, ABC, SOLFACLAN,

NOTA: El contratista: deberá tomar contacto con los responsables del SGSST DEL CENOP, para coordinar el tipo, diseño y elaboración de los diferentes kits de señaléticas
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	 CENOP
	CENOP REDUCTORES DE VELOCIDAD POR METROS

RESALTO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

Dispositivo en plástico inyectado en polipropileno de alto impacto, compuesto por dos secciones acopladas mediante platinas de acero, incluye pernos de fijación para anclar al piso, color amarillo y negro
Dimensiones: 
• alto: 5cm
• ancho 30 cm
• largo: 50 cm

PROPIEDADES VALOR UNIDADES METODO DE PRUBA
Densidad 0,897 g/cm3 ASTM D 792
Resistencia-  a la tracción 260 KG/cm2 ASTM D 638
Módulo de flexión 13800 KG/cm2 ASTM D 790
Dureza en escala  Rockwell 77 Escala R ASTM D 785
Elongación 6 % ASTM D 638
Temperatura de Deflexión Térmica 98    ?C ASTM D 648
Resistencia impacto 1200(melladura A + 23?C Y A -23?C 15/5.3 Kg-cm/cm ASTM D 256
Resistencia a la compresión 2600 PSI M de Señalización
Resistencia al impacto (prueba en caída) 22 Lb-pies LCY
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	35
	CENOP 
	CENOP KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA GUADAÑAR INCLUYE (TAPAOIDOS, GUANTES, OVEROL, CARETA)
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	36
	 DETOL
	DETOL SG-SST GUANTES DIELECTRICOS 
Guante dieléctrico clase 3 para altas tensiones que cumple con certificaciones para variedad de trabajo con electricidad. 
A: acido
Z: ozono
H: aceite
C: muy baja tensión
R: A+Z+H
CLASE 3 ----- Longitud 36/41 cm -----categoría RC ----- Espesor 2.9 mm ----Tallas 8-9-10

Tensión bajo voltios:
CLASE 3 ----- Tensión Max 26500 ----Tensión de prueba 30000 --- Tensión de resistencia 40000•       
Exigencias mecánicas:
Resistencia media a la tracción ≥ 16 MPa
Alargamiento medio a la ruptura ≥ 600%
Resistencia a la perforación ≥ 18N/mm
Remanencia de alargamiento ≤ 15 %
Certificaciones:
EN 60903:2003
CEI 60903:2002
CE Categoría III
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	37
	ESGON 
	ESGON GUANTES DE PROTECCION (CARNAZA) (SG-SST)
Material: Carnaza.
Manga: Larga 17 cm (puño), 14 pulgadas (largo).
Espesor: 2 – 2.5 mm.
Hilo: Algodón.
Forro Interno: Algodón.
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	38
	 CENOP
	CENOP PUNTOS ECOLOGICOS DE ALTA RESISTENCIA 

Descripción

El punto ecológico debe ser de cuerpo metálico con tres canecas de 55 galones metálicas y sus respectivas tapas, con bases movibles, aprovisionado de techo y con una elevación del piso para evitar que la lluvia pueda desgastar la caneca. Cada punto ecológico estará identificado con los colores Verde, Blanco y Negro, debidamente marcado y  el empotrado de la caneca en el cuerpo metálico deberá tener la facilidad de poder mover la caneca para el vaciado de los residuos, la pintura debe ser duradera y resistente a la corrosión y demás.

PUNTOS ECOLOGICOS DE 53 LTS, Capacidad: 53 Litros por c/u, Alto: 93,5 cm, Material: Cuerpo Papeleras: polietileno Tapa: polipropileno Estructura: herraje metálico, Uso: Puede ser de uso interior y exterior, Ancho: 111cm, Color: Verde-Blanco y Negro, Tipo: Puntos ecológicos, Medidas: 93,5 x 44 x 111 cm, Largo: 44 cm.

COLORES
VERDE,BLANCO Y NEGRO
	UNIDAD
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	39
	DETOL 
	DETOL SG-SST  EXTINTOR Co2 DE 10 LB CON MANGUERA 
CANTIDAD: 16

EXTINTOR DE GAS CARBONICO, MODELO 10 LIBRAS ALTURA CILINDRO 550 mm DIAMETRO EXTERNO 105 mm, PESO DE CILINDRO 8 Kg, PESO DEL EXTINTOR CARGADO 13 Kg, CAPACIDAD DE GAS CARBONICO 4 KG, PRESION DE PRUEBA: 450 PSI, MAXIMA PRESION DE SERVICIO: 3626 PSI, COLOR CILINDRO: ROJO TIPO DE PINTURA: ELECTROESTÁTICA, VÁLVULA METÁLICA, CUERPO DE ALUMINIO TAMBIÉN CONOCIDOS COMO NIEVE CARBÓNICA O ANHIDRIDO ARBÓNICO RECOMENDADO PARA: COMBATIR FUEGO CLASE B (LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES), CLASE C ( ELÉCTRICOS), EN LABORATORIOS, EQUIPOS ELECTRONICOS, IMPRENTAS, CENTROS DE CONTROL, CUARTOS DE MÁQUINAS, EQUIPOS MÉDICOS, ESPACIOS CERRADOS, AGENTE EXTINTOR LIMPIO.
EXTINTORES QUE SE DESCARGAN COMO UNA NUBE DE “NIEVE” QUE APAGA EL FUEGO AL ELIMINAR SU OXÍGENO. COLOR ROJO, MANGUERA DE CAUCHO SINTÉTICO CON MALLA DE ACERO, RECUBIERTA EN CAUCHO SINTETICO Y TOBERA DIELÉCTRICA DE DESCARGA DIRECTA EN PLÁSTICO INDUSTRIAL NEGRO LISO CON BASE, INSTALACIÓN Y DEMARCACION. 
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	40
	 DETOL
	DETOL SG-SST EXINTOR RODANTE MULTIPROPOSITO TIPO SATELITE

EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 150 LB: EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO – PQS O MULTIPROPÓSITO, INGREDIENTE ACTIVO ES EL FOSFATO MONO AMÓNICO (NH4H2PO4), EL MÁS EFICIENTE Y MEJOR CONOCIDO AGENTE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO. EL INGREDIENTE ACTIVO SE MEZCLA CON SULFATO DE AMONIO Y ADITIVOS PARA MEJORAR SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y HACERLO RESISTENTE A LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE, RECIPIENTE METALICO PARA EXTINTOR MODELO 150 Lb, ALTURA CILINDRO 90 cm, DIAMETRO 55 cm, PESO CARGADO 100 Kg, ALCANCE DE LA DESCARGA 13 MTS, MATERIAL DE LA LAMINA COLD ROLL, CON MANGUERA DE DESCARGUE ¾ POR 5 METROS, PRESION DE SERVICIO: 240 PSI, COLOR AMARILLO, CON DEMARCACION.
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	DETOL 
	DETOL SG-SST BOTIQUIN TIPO A DOTACION COMPLETA

BOTIQUIN TIPO A: Maletín Médico Térmico de 30 x 15 x 12 cm Dotación reglamentaria según resolución 0705 de 2007. Contiene 14 Elementos.

DESCRIPCION
ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete X 20 1
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" Unidad 1
BAJALENGUAS Paquete por 20 1
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN Caja por 100 1
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS Unidad 1
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS Unidad 1
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS Unidad 1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS  1
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml 1
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad 2
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad 1
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL Unidad 1
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	42
	 CENOP
	CENOP TAPAOIDO TIPO COPA DE DIADEMA CON REGULADOR Y BLOQUEO DE SONIDO PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA PROFESIONAL                                                                                              Características: Dual moulded cups, Electrically insulated wire headband, Unparalleled attenuation without the need for double protection Dual moulded cups, Electrically insulated wire headband, Unparalleled attenuation without the need for double protection
Clase CSA: CSA Class AL CSA Class AL
Dieléctrico:Si Sí
Eléctricamente aislante: Si Sí
Embalaje: Caja Caja
Estilo de protección auditiva: 
Over-the-Head Over-the-Head
Industria Recomendada:
Automotor, construcción, 
Fabricación Alimentos y bebidas, 
Producción general, Fabricación de Metales, Mantenimiento Militar, Minería, 
Petróleo y Gas, Farmacéutico, Reparación y 
operación, Transporte Automotor, construcción, Fabricación Alimentos y bebidas, Producción general, Fabricación de Metales, Mantenimiento Militar, Minería, Petróleo y Gas, Farmacéutico, Reparación y operación, Transporte
Kit de Higiene: HYX5 HYX5
Marca: PELTOR™ PELTOR™
Metal Detectable: No No
Moisture Resistant: No No
Noise_Attenuating_Headsets: Si Sí
Número de catálogo :X5A X5A
Producto Color: Negro Negro
Series de Productos: X Serie X
Tipo de Producto: Copas Copas
Tipo de Protección Auditiva: Diadema Diadema
Detalles
*Copas fabricadas con materiales hipo alergénicos que brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son altos.
*Recomendada para una gran variedad de ambientes de alto ruido (NRR 31 dB).

*Las copas de puntos pivoteantes permiten a los usuarios inclinar y ajustar las copas en los oídos para comodidad y eficiencia óptima. Se deslizan y se giran para lograr un mejor ajuste y un mayor confort

*Banda ajustable que permite adaptarse a cualquier tamaño de cabeza.
*Almohadillas amplias que proporcionan un gran espacio y ajuste.
*Alta atenuación como resultado de la avanzada tecnología de espaciadores de nuevo diseño.
Copas X5A.
La alta atenuación que ofrece la X5A es posible como resultado de la avanzada tecnología de espaciadores de nuevo diseño, revestidos de espuma especialmente formulados y de la espuma contenida en la almohadillas. Las orejeras son fabricados con materiales hipo alergénicos que brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son altos.
Aplicaciones sugeridas

*Exposición a ruido, en condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.
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	 METIB
	METIB - BIESO EDUCACIÓN BOTIQUIN TIPO A                                                                                                                                         MEDIADAS 34X32X10 
CONTIENE
01 GASAS LIMPIAS PAQUETE X 20 UNIDADES
1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO
1 BAJA LENGUAS PAQUETE POR 20 UNIDADES
1 GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN CAJA POR 100 UNIDADES
1 VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS
1 VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS
1 VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS
1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS
1 1 YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO FRASCO X 120 ML
2 SOLUCUIN SLINA 500 CC
1 TERMOMETRO DE CINTA
1 ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO 345 ML
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	METIB 
	METIB - BIESO EDUCACIÓN BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS PORTATIL                                                                     MEDIDA 60*40*30 CREMALLERA PLASTICA CON CARRO PLASTICO TRES BOLSILLOS EXTERNOS, DOS LATERALES  Y UN BOLSILLO CENTRAL Y CONPARTIMIENTO CENTRAL  CORREA PARA HOMBRO Y MANIJA DE ALTA RESITENCIA                                                                                                                                                       Termómetro 1
Algodón en Motas (Bolsas 3 Unidades) 3
Gasa No Estéril 5 X 5 cm. 3
Gasa No Estéril 2" X 2" -4 Ply Rayon/Polyester 3
Tips De Algodón (Cotonitos) 50 Unidades 1
Venda Strech 6cm X 4mts. 1
Tela Adhesiva Snowflake 1/2" X 5 Yardas 1
Alcohol Desnaturalizado De 90º 50 cc 1
Povidona Yodada Solución Al 10% 50 cc 1
Paracetamol 500 mg. Genérico Sobre 10 Unidades 1
Guantes De Látex Talla M 1
Parche Curita Plástico Hipoalergénico Aid First. 18 X 70mm. 5
Parche Curita Redondo Plástico Hipoalergénico 3
Bajalenguas De Madera 1
Caja Organizadora De Plástico Duro Guantera 1
Manual Básico de Primeros Auxilios 1
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	METIB 
	METIB - BIESO EDUCACIÓN INMOVILIZADOR DE CUELLO CERVICAL                                                                                  Fabricado en Polipropileno.
4 Ajustes adulto estándar Y PEDIATRICO
16 ajustes desde sin cuello a alto
Medidas: 56 x 18 x 0.5 cms, Aprox.
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	METIB 
	METIB - BIESO EDUCACIÓN CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO                                                                         MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. 
CASCO DE SEGURIDAD LIVIANO TIPO 2 INDUSTRIAL CON VENTILACION 6 PUNTOS DE APOYOS Y BARBUQUEJO DE 4 APOYOS CON RATCHET PARA AJUSTAR A LA CABEZCON RANURA APTA PARA MONTAR PROTECTOR FACIAL O PROTECTOR AUDITIVO.
SUSPENSION EN CIANTA Y BANDA ANTI-SUDOR 
COLOR BLANCO Y AMARILLO
DISEÑADO PARA PROTEGER LA CABEZA DE LOS GOLPES Y OBJETOS PESADOS 
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	 METIB
	METIB - BIESO EDUCACIÓN DESCANSA PIES ERGONOMICO                                                                                                   ELABORADO EN MDF Y MADERA REFORESTADA Y CERTIFICADA
COLOR NEGRO + COLORES EN FRNJA
PINTURA LACA BASE DE AGUA ALTA RESISTENCIA
ICLINACION 12 GRADOS
PESP 1.3 KG
DIMENSIONES 30CM X 25 CM X 11.5 CM
SUPERFICIE TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE
CUENTA CON TACONES EN AUCHO PARA MEJORAR LA ADHETRENCIA AL PISO
	UNIDAD
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	DETOL 
	DETOL SETRA GUANTES TIPO MOSQUETERO ET- PN 073 A3 (2018-04-30)                                                                                  
ET- PN – 073 A3

2.2.2. El plan de muestreo si la cantidad de elementos a adquirir es menor a 51 unidades corresponderá a lo establecido en la NTC 2859-1 de acuerdo a lo fijado en el numeral 4.1.1, del presente documento.

3.1.1 Confección. Los guantes deben estar confeccionados en dos piezas, una anterior (dorso) y otra inferior (palma), unidas mediante dos fuelles en los laterales (incluidos los dedos). La porción de los dedos del guante está formada por un fuelle en el contorno de los mismos, el primero en color negro al inicio de la hebilla de ajuste hasta el medio superior del dedo corazón, el segundo en color amarillo fluorescente el cual inicia desde la correa de ajuste hasta el medio superior del dedo corazón, terminando en unión con el fuelle color negro.

3.1.1.1 Campana: La campana está construida por dos piezas de forma trapezoidal que va desde la muñeca hasta la altura del antebrazo, debe llevar sobre su contorno dos franjas horizontales en cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca), la primera cinta debe iniciar debajo del elástico, la segunda tendrá una separación de 10 mm ± 2 mm desde la primera, las cintas reflectivas deben tener un ancho de 25 mm ± 2 mm cosidas en forma recta en su parte superior e inferior con hilo color amarillo de alta visibilidad. Los guantes en su parte final (borde inferior) deben ir dobladillados, con hilo color amarillo de alta visibilidad (Ver figura 1).

3.1.1.2 Sistemas de ajuste: Los guantes llevan un elástico en la parte interna a la altura de la muñeca para entallar el guante, éste debe tener un ancho de 9 mm ± 2 mm, unido con costura en zigzag visible en la parte externa. A la altura del elástico parte externa del guante debe llevar una correa de ajuste de gancho y lazo la cual debe tener una longitud de 170 mm ± 5 mm, y en su parte externa debe llevar una hebilla de 30 mm ± 2 mm de ancho plástica para el ajuste de la correa. En el dobladillo, en su interior llevará un cordón elástico que permita un mejor acomodo al antebrazo por medio de un ajustador el cual debe ir de color negro.

3.1.1.3 Partes del dorso: En la parte del dorso en los dedos meñique, anular, corazón e índice llevará cada uno sobrepuesta cinta reflectiva, cosida en forma recta, con hilo color amarillo de alta visibilidad sobre la primera falange; permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas. Sobre su parte dorsal llevará una capa de refuerzo en cuero color negro y sobre este material antideslizante en alto relieve para protección de los nudillos, sobre la cinta reflectiva de los dedos meñiques, anular, corazón debe llevar una capa de refuerzo en cuero color negro, con material antideslizante en alto relieve para protección de nudillos. (Ver figura 1). 

3.1.1.4 Parte de la palma: En la parte de la palma en el dedo meñique, anular y corazón desde la primera hasta la segunda falange llevará una cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca), en una sola pieza, con dos costuras rectas, color amarillo de alta visibilidad de forma horizontal sobre la tercera falange. Sobre la palma llevará un refuerzo en material textil sintético color negro, el cual debe cubrir la totalidad de la palma, hasta la tercera falange del dedo pulgar, con dos costuras, en color negro, en la parte superior, media e inferior del refuerzo. Los dedos pulgar e índice deben llevar un refuerzo en cuero sobre la tercera falange. El dedo pulgar en la parte del dorso debe ir en material textil principal en color negro y amarillo de alta visibilidad, con material antideslizante en alto relieve sobre su nudillo (Ver figura 2). 

3.1.1.5 Parte del forro: Los guantes en su interior deben ir forrados completamente con material textil color negro (que cumpla con las características descritas en el numeral 3.2.2). Los guantes deben tener forma prehormada, de acuerdo a la curvatura ergonómica de la mano permitiendo la fácil movilidad de los dedos. La confección del guante debe permitir que el forro interno pueda ser extraído al momento del lavado para permitir un secado más rápido, de igual forma que ensamble de forma perfecta al momento de su uso. 

3.1.1.6 Cinta reflectiva: Los guantes deben llevar material reflectivo color gris plata (retroreflexión blanco), que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 3.2.6. 3.1.2 Dimensiones. Los guantes deben cumplir las dimensiones establecidas en la Tabla 1.
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Nota. Si son requeridas tallas diferentes a las especificadas en la Tabla 1, se debe realizar el respectivo escalado teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en la misma.

3.1.3 Costura. Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchas. Las piezas tanto de la mano como del antebrazo deben ir unidas mediante costura interna (inspección visual) tipo 502 la cual está formada con hilos que se entrelazan entre sí en el borde libre del material, consiguiendo con ello sujeción y pulido del mismo. 

3.1.4 Acabado. Los guantes deben corresponder anatómicamente al contorno de la mano y tallas establecidas. Los guantes deben estar bien terminados y estar libres de manchas, grietas y cualquier otro defecto tanto en los materiales como de confección. Se deben evitar rebordes y superficies ásperas o duras, cortes o grietas que causen daños e incomodidades al usuario. Todos los extremos del hilo, que sean visibles en el producto acabado se deben quedar bien rematados con el fin de evitar que se descosan o den mala presentación al guante.

3.2.1 Textil principal. El material utilizado en la confección de los guantes debe ser tejido plano, repelente e impermeable (certificado de conformidad de primera parte según numeral 5.13), que cumpla con los requisitos de la Tabla 2.
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3.2.2 Textil forro interno. El material utilizado en la confección de los guantes debe ser tejido de punto (certificado de conformidad de primera parte), que cumpla con los requisitos de la Tabla 3.

[image: ]

3.2.3 Color. Amarillo de alta visibilidad que cumpla con los estándares de color, relacionados en la tabla 4. La determinación de estas coordenadas se desarrollará de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 7.2 de la norma NTC 5563

[image: ]

3.2.4 Hilo. Los hilos utilizados en las costuras deben ser tono a tono con el color del material textil principal y el forro interno respectivamente y deben cumplir con los requisitos de la Tabla 5, la verificación se debe hacer de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.10.
[image: ]
3.2.5 Elástico. Conformado con hilos de caucho o látex ubicados en forma horizontal entretejidos con hilos de poliéster (certificado de conformidad de primera parte). 

3.2.6 Material reflectivo. Las cintas reflectivas deben ser color gris plata (retrorreflexión blanca), verificación visual, compuesta por micro esferas con respaldo textil que generen mínimo 500 cd/lux.m2 a un ángulo de observación de 0,2° y ángulo de inclinación de - 4,0°.

3.3.1 Empaque. Los guantes tipo mosquetero se deben empacar de tal forma que se puedan apreciar fácilmente sus características y que provea protección a los mismos durante su transporte y almacenamiento. El empaque se debe efectuar por par de guantes en bolsas de polietileno y en cajas de cartón corrugado de pared sencilla en número de 30 pares.

3.3.2 Rotulado. Cada guante debe llevar una marquilla estampada en tinta indeleble color negro ubicada en su parte interna la cual debe contener la siguiente información:
• Nombre o marca registrada del contratista.
• Talla del guante.
• Año y/o número del contrato
• Cuidados del elemento La caja de embalaje debe contener la siguiente información:
• Nombre o marca registrada del contratista 
• Nombre del artículo
• Talla del guante 
• Año y/o número del contrato La información debe ser presentada con letra clara en tinta indeleble. Se deberá coordinar con la unidad contratante si es requerido otro tipo de rotulado como código de barras, código azteca, número interno de seguridad de la prenda, entre otros
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2.2.2. El plan de muestreo si la cantidad de elementos a adquirir es menor a 51 unidades corresponderá a lo establecido en la NTC 2859-1 de acuerdo a lo fijado en el numeral 4.1.1, del presente documento.

3.1.1 Confección. Los guantes deben estar confeccionados en dos piezas, una anterior (dorso) y otra inferior (palma), unidas mediante dos fuelles en los laterales (incluidos los dedos). La porción de los dedos del guante está formada por un fuelle en el contorno de los mismos, el primero en color negro al inicio de la hebilla de ajuste hasta el medio superior del dedo corazón, el segundo en color amarillo fluorescente el cual inicia desde la correa de ajuste hasta el medio superior del dedo corazón, terminando en unión con el fuelle color negro.

3.1.1.1 Campana: La campana está construida por dos piezas de forma trapezoidal que va desde la muñeca hasta la altura del antebrazo, debe llevar sobre su contorno dos franjas horizontales en cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca), la primera cinta debe iniciar debajo del elástico, la segunda tendrá una separación de 10 mm ± 2 mm desde la primera, las cintas reflectivas deben tener un ancho de 25 mm ± 2 mm cosidas en forma recta en su parte superior e inferior con hilo color amarillo de alta visibilidad. Los guantes en su parte final (borde inferior) deben ir dobladillados, con hilo color amarillo de alta visibilidad (Ver figura 1).

3.1.1.2 Sistemas de ajuste: Los guantes llevan un elástico en la parte interna a la altura de la muñeca para entallar el guante, éste debe tener un ancho de 9 mm ± 2 mm, unido con costura en zigzag visible en la parte externa. A la altura del elástico parte externa del guante debe llevar una correa de ajuste de gancho y lazo la cual debe tener una longitud de 170 mm ± 5 mm, y en su parte externa debe llevar una hebilla de 30 mm ± 2 mm de ancho plástica para el ajuste de la correa. En el dobladillo, en su interior llevará un cordón elástico que permita un mejor acomodo al antebrazo por medio de un ajustador el cual debe ir de color negro.

3.1.1.3 Partes del dorso: En la parte del dorso en los dedos meñique, anular, corazón e índice llevará cada uno sobrepuesta cinta reflectiva, cosida en forma recta, con hilo color amarillo de alta visibilidad sobre la primera falange; permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas. Sobre su parte dorsal llevará una capa de refuerzo en cuero color negro y sobre éste material antideslizante en alto relieve para protección de los nudillos, sobre la cinta reflectiva de los dedos meñiques, anular, corazón debe llevar una capa de refuerzo en cuero color negro, con material antideslizante en alto relieve para protección de nudillos. (Ver figura 1). 

3.1.1.4 Parte de la palma: En la parte de la palma en el dedo meñique, anular y corazón desde la primera hasta la segunda falange llevará una cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca), en una sola pieza, con dos costuras rectas, color amarillo de alta visibilidad de forma horizontal sobre la tercera falange. Sobre la palma llevará un refuerzo en material textil sintético color negro, el cual debe cubrir la totalidad de la palma, hasta la tercera falange del dedo pulgar, con dos costuras, en color negro, en la parte superior, media e inferior del refuerzo. Los dedos pulgar e índice deben llevar un refuerzo en cuero sobre la tercera falange. El dedo pulgar en la parte del dorso debe ir en material textil principal en color negro y amarillo de alta visibilidad, con material antideslizante en alto relieve sobre su nudillo (Ver figura 2). 

3.1.1.5 Parte del forro: Los guantes en su interior deben ir forrados completamente con material textil color negro (que cumpla con las características descritas en el numeral 3.2.2). Los guantes deben tener forma prehormada, de acuerdo a la curvatura ergonómica de la mano permitiendo la fácil movilidad de los dedos. La confección del guante debe permitir que el forro interno pueda ser extraído al momento del lavado para permitir un secado más rápido, de igual forma que ensamble de forma perfecta al momento de su uso. 

3.1.1.6 Cinta reflectiva: Los guantes deben llevar material reflectivo color gris plata (retroreflexión blanco), que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 3.2.6. 3.1.2 Dimensiones. Los guantes deben cumplir las dimensiones establecidas en la Tabla 1.
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Nota. Si son requeridas tallas diferentes a las especificadas en la Tabla 1, se debe realizar el respectivo escalado teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en la misma.

3.1.3 Costura. Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchas. Las piezas tanto de la mano como del antebrazo deben ir unidas mediante costura interna (inspección visual) tipo 502 la cual está formada con hilos que se entrelazan entre sí en el borde libre del material, consiguiendo con ello sujeción y pulido del mismo. 

3.1.4 Acabado. Los guantes deben corresponder anatómicamente al contorno de la mano y tallas establecidas. Los guantes deben estar bien terminados y estar libres de manchas, grietas y cualquier otro defecto tanto en los materiales como de confección. Se deben evitar rebordes y superficies ásperas o duras, cortes o grietas que causen daños e incomodidades al usuario. Todos los extremos del hilo, que sean visibles en el producto acabado se deben quedar bien rematados con el fin de evitar que se descosan o den mala presentación al guante.

3.2.1 Textil principal. El material utilizado en la confección de los guantes debe ser tejido plano, repelente e impermeable (certificado de conformidad de primera parte según numeral 5.13), que cumpla con los requisitos de la Tabla 2.
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3.2.2 Textil forro interno. El material utilizado en la confección de los guantes debe ser tejido de punto (certificado de conformidad de primera parte), que cumpla con los requisitos de la Tabla 3.
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3.2.3 Color. Amarillo de alta visibilidad que cumpla con los estándares de color, relacionados en la tabla 4. La determinación de estas coordenadas se desarrollará de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 7.2 de la norma NTC 5563

[image: ]

3.2.4 Hilo. Los hilos utilizados en las costuras deben ser tono a tono con el color del material textil principal y el forro interno respectivamente y deben cumplir con los requisitos de la Tabla 5, la verificación se debe hacer de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.10.
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3.2.5 Elástico. Conformado con hilos de caucho o látex ubicados en forma horizontal entretejidos con hilos de poliéster (certificado de conformidad de primera parte). 

3.2.6 Material reflectivo. Las cintas reflectivas deben ser color gris plata (retrorreflexión blanca), verificación visual, compuesta por micro esferas con respaldo textil que generen mínimo 500 cd/lux.m2 a un ángulo de observación de 0,2° y ángulo de inclinación de - 4,0°.

3.3.1 Empaque. Los guantes tipo mosquetero se deben empacar de tal forma que se puedan apreciar fácilmente sus características y que provea protección a los mismos durante su transporte y almacenamiento. El empaque se debe efectuar por par de guantes en bolsas de polietileno y en cajas de cartón corrugado de pared sencilla en número de 30 pares.

3.3.2 Rotulado. Cada guante debe llevar una marquilla estampada en tinta indeleble color negro ubicada en su parte interna la cual debe contener la siguiente información:
• Nombre o marca registrada del contratista.
• Talla del guante.
• Año y/o número del contrato
• Cuidados del elemento La caja de embalaje debe contener la siguiente información:
• Nombre o marca registrada del contratista 
• Nombre del artículo
• Talla del guante 
• Año y/o número del contrato La información debe ser presentada con letra clara en tinta indeleble. Se deberá coordinar con la unidad contratante si es requerido otro tipo de rotulado como código de barras, código azteca, número interno de seguridad de la prenda, entre otros
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	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES VERIFICABLES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Certificar y ofertar la totalidad de los ítems de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas. 
	
	

	2
	El oferente debe certificar por escrito que se compromete a sostener los precios de la oferta durante la ejecución del contrato.
	
	

	3
	Tiempo de entrega de los elementos: el oferente deberá certificar por escrito que reemplazará en un término no superior a veinticuatro (24) horas cualquier elemento que no cumpla con las especificaciones técnicas o que presente algún tipo de deterioro; en coordinación con los supervisores del Contrato.
	
	

	4
	CERTIFICACIÓN POR ESCRITO
El oferente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato que se derive del presente estudio previo, deberá entregar a los supervisores del contrato certificación donde conste cantidades, descripciones, nombre de la persona que recibe, fecha, lugar de recibo, esto se hará con la persona que reciba en cualquiera de las unidades objeto del presente contrato.  
	
	

	5
	El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con al menos un vehículo que le permita desplazar los elementos objeto del presente estudio previo con el fin de evitar demoras y atrasos en los pedidos que se la hagan por parte de los supervisores.
Por lo que deberá anexar licencia de tránsito, seguro obligatorio, certificación de emisión de gases del vehículo que se tendrá a disposición para la entrega de los suministros, así como fotocopia de la cedula del conductor y licencia de conducción.
	
	

	6
	El oferente deberá certificar por escrito que dará amplia instrucción al personal que labora en la empresa, para que una vez suscrito el contrato la única persona autorizada para realizar requerimientos de elementos sean los supervisores del contrato de acuerdo a lo descrito en el párrafo del supervisor del contrato y que por ningún motivo se atenderán requerimientos por parte de personas diferentes a los mismos. En caso de no dar cumplimiento a este numeral, la misma so pena de no pago de los elementos entregados.
	
	

	7
	El oferente deberá certificar por escrito que entregará los elementos objeto del presente estudio previo de acuerdo con la marca ofertada, previa solicitud de los supervisores del contrato, solicitud que deberá estar debidamente firmada especificando elementos y cantidades requeridas.
	
	

	8
	
Experiencia proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar máximo tres (03) certificaciones y/o contratos ejecutados o liquidados.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
[bookmark: _GoBack]
	
	

	9
	El posible oferente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cumplirá la normatividad vigente según Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1072 de 2015, la “Seguridad y salud en el trabajo (SST) y con las normas que lo complementen o lo modifiquen. La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
	
	

	10
	El posible contratista deberá certificar por escrito el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales: Durante la ejecución del contrato, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones en materia ambiental o que sean violatorias de la normatividad vigente o el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven.
	
	

	11
	El contratista tendrá plazo desde el momento de la adjudicación del contrato y hasta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única y antes de iniciar el proceso de producción de los elementos, para entregar al Grupo Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, previa coordinación con el supervisor del contrato, una muestra del bien o bienes contratados conforme a las normas y/o especificaciones técnicas definidas en el proceso; lo anterior para que sean evaluadas (condiciones generales) por parte del Laboratorio de Ensayos de Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
Lo anterior con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos del bien contratado y subsanar las novedades por parte del contratista antes de dar inicio al proceso de producción de los bienes contratados.
Cabe resaltar que una vez realizado este procedimiento la nueva verificación se realizará sobre el lote de producto terminado.
	
	

	12
	En caso de presentar observaciones de calidad el lote en requisitos generales empaque y rotulado (primera inspección), El Grupo Control de Calidad, efectuará un segundo muestreo (de acuerdo con lo establecido en la NTC 2859: Plan de muestreo simple, inspección normal y bajo las mismas condiciones establecidas en el primer muestreo. Si se presenta una nueva devolución de lote, se realizará un último muestreo (de acuerdo con lo establecido en la NTC 2859: Plan de muestreo simple, inspección estricta y bajo las mismas condiciones establecidas en el primer muestreo, de no cumplir con lo establecido en las normas y/o especificaciones técnicas, se rechazará el lote a entregar definitivamente.
LOTE DE ENTREGA: Cantidad determinada de los elementos de características similares y fabricadas en una o varias plantas bajo condiciones de producción presumiblemente uniformes, puesto a disposición de la entidad contratante para ser sometida a inspección como uno o varios conjuntos dependiendo del número de orígenes productivos (plantas – maquilas) que lo conforman.
LOTE DE PRODUCCIÓN: Cantidad determinada de los elementos da características similares y fabricadas en una misma planta bajo las mismas condiciones y técnicas de producción presumiblemente uniformes, que se someten a inspección como un conjunto unitario.
Las tallas serán suministradas por el supervisor del contrato al contratista. La firma favorecida deberá asumir los costos directos e indirectos, incluidos almacenamiento, empaque, embalaje, transporte y seguros entre otros, para la entrega de los elementos.
	
	


	 CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL SGSST
	
	

	13
	EL oferente debera certificar por escrito el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan, las cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SGSST, aplicable para todos los empleadores públicos y/o privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de servicios temporales, con cobertura a los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión.
	
	

	14
		 CRITERIOS SST
	SOPORTE REQUERIDO

	Aportar la copia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el artículo 2.2.46.23 del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya.
	Certificado de implementación del SGSST, que contenga:
 
1) Tiempo total de ejecución del SGSST en la empresa con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada (Riesgo I, II, III, IV, V, de acuerdo al Decreto número 1607 DE 2002).

2) Cumplimiento de la Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” certificar que se comprometen a cumplir en lo establecido en el Artículo 26 de la presente norma, anexando el porcentaje de cumplimiento de la evaluación de los estándares mínimos.
 
Nota: El certificado deberá estar firmado por el Responsable SGSST o quien haga sus veces, con el respectivo número de Licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y anexar la respectiva resolución de la licencia en SST según alcance y certificado del curso de 50 horas SGSST.

	- Certificar documentalmente que durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el Artículo No. 2.2.4.6.10, del Decreto 1072 de 2015.
 
- Presentar al contratante el examen pre ocupacional, acorde a los peligros y riesgos inherentes y asumidos durante la ejecución de la tarea contratada.
	Un certificado firmado por el Representante Legal, donde se comprometa a:
 
- Dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.
 
- Que fueron realizados los exámenes pre ocupacionales al personal que realizará la labor. Así mismo, al momento de adjudicarse el contrato, de requerirse contratar personal nuevo, el contratista se servirá presentar el soporte actualizado.

	1.1.2 Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL (si aplica) y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objetivo del contrato.
	Certificado del revisor fiscal o del representante legal según corresponda sobre el cumplimiento de las obligaciones a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
 
Así mismo, al momento de adjudicarse el contrato, de requerirse contratar personal nuevo, el contratista se servirá presentar el soporte actualizado.


 
	
	

	15
		CRITERIOS SST
	SOPORTE REQUERIDO

	1.2 Para la ejecución del contrato: Adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, la persona natural o jurídica deberá
	Un certificado firmado por el Representante Legal, donde se comprometa a cumplir con los criterios mencionados en la casilla de criterios, que corresponden a los numerales 1.2 y 1.3.

	
	

	1.2.1 Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados, en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.
	

	
	

	1.2.3 Evidenciar objetivamente el uso continuo y permanente de los Elementos de Protección Personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada
	

	1.2.7 Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada
	

	1.2.8 Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista
	

	1.3 Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá:
	

	1.3.1 Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencia documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista o subcontratista, en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
	



	
	



REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
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Tabla 4. Coordenadas cromticas del amarillo de alta visi

idad

Coordenadas cromaticas EactoraII
£ min
3 y
0367 0610
0.356 0.494 070
0.398 0.452
0.460 0540
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Tabla 5. Requisitos para los hilos.

COSTURA

Tipo de Hilo

Resistencia

Cierre y pespuntes

Ncleo de poliéster
recubierto de poliéster

17
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Tabla 1. Dimensiones de los guantes

DIMENSION / TALLA
CARACTERISTICAS [mm] -
5 = i XL | Tolerancia| oo
[mm]

Ancho area de fa mano
(parte dorso) sin incluir el| 110 | 120 | 130 | 140 £10 A
fuelle
‘Ancho del fuslle 15 15 B | 1 2 B
Ancho campana  (borde| 150 | 160 | 170 | 180 £10
inferior)
Ancho ' campana  (borde| 450 | 410 | 120 | 130 £10 D
superior)
Largo total guants (desde e
dedo corazén hasta borde| 260 | 280 | 300 | 320 £10 E
inferior)
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Cambio dimensional méaximo [%] 3 55
Solidez el color al lavado

Condicion de ensayo 2A

Cambio de color, minimo 4 58
Transferencia, minimo 4

Solidez del color a la luz

Horas de exposicion 20 57
Cambio de color, minimo 4

Resistencia minima a la rotura [N]

En urdimbre 1100 58
Enrama 1000

Resistencia minima al desgarre [N]

En urdimbre 45 59
En trama

Evaluacion visual del color B o

Minimo
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Tabla 2. Requisitos tela material principal

CARACTERISTICAS REQUISITOS | NUMERAL
Composicion (%]

Pt 100 52
Peso minimo [gm?] 210 53
Namero minimo de hilos [hilos / cm]

En urdimbre 19 54
Enrama 18

Continuacion
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Tabla 1. Dimensiones de los guantes

DIMENSION / TALLA
CARACTERISTICAS [mm] -
5 . m XL | Tolrancia| oo
[mm]

Ancho area de la mano
(parte dorso) sin incluir ef| 110 | 120 | 130 | 140 +10 A
fuelle
‘Ancho del fuslle 15 15 [ 2 B
Ancho “campana  (borde| 150 | 169 | 170 | 180 £10
inferior)
Ancho _ campana  (borde | o, 110 | 120 | 130 £10 D
superior)
Largo total guante (desde e
dedo corazén hasta borde| 260 | 280 | 300 | 320 +10 E
inferior)
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Tabla 2. Requisitos tela material principal

CARACTERISTICAS REQUISITOS | NUMERAL
Composicion %]

oo 100 52
Peso minimo [gim?] 240 53
Namero minimo de hilos [hitos / cm]

En urdimbre 19 54
Entrama 18

Continuacion
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Cambio dimensional méaximo [%] 3 55
Solidez el color al lavado

Condicion de ensayo 2A

Cambio de color, minimo 4 58
Transferencia, minimo 4

Solidez del color a la luz

Horas de exposicion 20 57
Cambio de color, minimo 4

Resistencia minima a la rotura [N]

En urdimbre 1100 58
Enrama 1000

Resistencia minima al desgarre [N]

En urdimbre I 59
En trama

Evaluacion visual del color B o

Minimo
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CARACTEISTICAS REQUISITOS | NUMERAL
Composicion (4]
Poliéster 100 52
Peso minimo [g/m] 70 53
Cambio dmensional maximo (%] =3 55
Soldez del color al lavado
Condicién de ensayo 2A
Cambio de color, minimo 4 56
Transferencia, minimo 4
Resistencia minima al estalido [N] 240 572





