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[bookmark: _Hlk66393993]Ciudad y Fecha


[bookmark: _Hlk81381071][bookmark: _Hlk81380866]Señores
Centro de Formación Agroindustrial 
SENA Regional Huila
Km 38 vía Neiva al Sur
Campoalegre

[bookmark: incBuyerDossierDetaillnkRequestReference]Ref: Proceso No. SAMC-HIL-CEFA-0003-2025
Objeto: “Entregar a título de arrendamiento las instalaciones destinadas para cafetería en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila”

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo a la descripción, y características técnicas, así:

LOTE 5 - EQUIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
	ITEM
	DESCRIPCION DEL BIEN
	UNIDAD
	CANT

	1
	SISTEMA DIDACTICO DE ENERGIAS RENOVABLES
Módulo de Energía Solar (Panel Fotovoltaico)
Modelo: Panel fotovoltaico monocristalino
Potencia máxima: ≥ a 20 W
Tensión nominal: ≥ a 18 V
Corriente de operación: ≥ a 1.1 A
Dimensiones: ≥ a 350 x 250 x 25 mm
Estructura: Marco de aluminio con cubierta de vidrio templado
Módulo de Energía Eólica (Aerogenerador Didáctico)
Tipo: Generador eólico de eje horizontal
Diámetro del rotor: ≥ a 300 mm
Número de aspas: ≥ a 3
Material de aspas: Plástico reforzado
Tensión nominal: ≥ a 12 V
Corriente máxima: ≥ a 1 A
Carga Resistiva (Banco de Cargas)
Tipo: Resistencias variables para pruebas de carga
Potencia ajustable: ≥ a 1 W - 50 W
Rango de resistencia: ≥ a 10 Ω – 1 kΩ
Batería de Almacenamiento
Tipo: Batería de plomo-ácido sellada
Capacidad: ≥ a 12 V / 7 Ah
Ciclo de vida: ≥ a 500 ciclos (descarga al 50%)
Regulador de Carga
Tipo: Regulador PWM (Modulación de Ancho de Pulso)
Tensión de entrada: ≥ a 12 V - 24 V
Corriente máxima: ≥ a 5 A
Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito y sobredescarga
Inversor DC/AC
Tipo: Inversor de onda modificada
Entrada: ≥ a 12 V DC
Salida: ≥ a 120 V AC / 60 Hz
Potencia nominal: 150 W
Sensores de Medición
Anemómetro: Medición de velocidad del viento ≥ a (0 – 25 m/s)
Piranómetro: Sensor de irradiancia solar ≥ a (0 – 1500 W/m²)
Voltímetro y Amperímetro: Monitoreo en tiempo real de la generación de energía
Software de Monitoreo y Control
Compatibilidad: Windows/Linux
Interfaz: USB o Bluetooth
Funciones: Registro de datos, gráficos de rendimiento y simulaciones
ACCESORIOS:
Manual técnico y operativo en español o multilenguaje
Nota: Se requiere capacitación de 20h para un mínimo de 40 personas.
Garantia 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.
	UNIDAD
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	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA
Pinza voltiamperimétrica con amplio rango de medición de voltaje AC/DC, corriente AC y resistencia, función de medición de capacitancia, funciones adicionales como detección de voltaje sin contacto (NCV) y prueba de continuidad. Interfaz intuitiva y auto rango facilitando el manejo para usuarios sin experiencia.
Corriente CA (A): ≥ a 400 A, Precisión: 2 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz); 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)
Tensión de CA: ≥ a 600V, Precisión: 1,5 % ± 5 dígitos
Tensión de CC: ≥ a 600V, Precisión: 1 % ± 5 dígitos
Resistencia: ≥ a 400,0 Ω/4000 Ω, Precisión: 1,0 % ± 5 dígitos
Continuidad: ≤ 70 Ω
Retención de valores en pantalla: Sí
Categoría de seguridad: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
ACCESORIOS:
(1) Juego cables o puntas de prueba, rango eléctrico ≥ a 600V
(1) Pilas AAA
(1) Manual de operaciones
(1) estuche
(1) cordón
Garantia 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra.
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	KIT DE HERRAMIENTA SOLAR
Kit De Herramienta Solar de 25 Piezas, el kit de herramientas contiene un maletín profesional
Ponchadora y pelacable fabricados en acero de alto carbono y acero de aleación de alta resistencia con mangos en material antideslizante.
Conectores: Corriente máxima de 30A y Voltaje máximo es 1000V DC con protección IP67 y sistema de cierre es snap-in. 
Cuerpo fabricado en acero de alto carbono y acero de aleación de alta resistencia, mango fabricado en material PP + TPR y antideslizante. Rango de prensado 2,5/4/6mm2 (AWG14-10), Longitud aproximada de 195mm, Peso aproximado 0,6 kg.
ACCESORIOS:
Maleta de transporte con cierre
Ponchadora para cable fotovoltaico de panel solar de 2,5-6,0 mm²
Pelacable  para calibre 22-10AWG
Dos llaves solares MC3/MC4
5 Pares de conectores MC3/4 con pines.
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Atentamente,
___________________________________________
Firma del proponente - Representante legal o apoderado
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___________________________________________
C.C. N°____________________________________
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