ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ITEM No.
	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO
(1)
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	ADQUIRIR DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESCOLTAS MILITARES QUE SE MOVILIZAN EN MOTOCICLETA.

	1
	BOTAS DE SEGURIDAD
	PAR
	42

	2
	CASCO ABATIBLE CON DOBLE VISOR - TIPO II
	UNIDAD
	55

	3
	CONJUNTO ANTIFRICCION
	CONJUNTO
	36

	4
	CONJUNTO IMPERMEABLE
	CONJUNTO
	34

	5
	GUANTES
	PAR
	38

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM No.
	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	BOTAS DE SEGURIDAD
	PAR

	Características:
. Debe cumplir con la norma NTMD-0317.
. El proveedor seleccionado, en el plazo de ejecución, y al momento de la entrega de los elementos, deberá adjuntar para estos, certificado de laboratorio nacional y/o internacional en el cual se certifique que los bienes suministrados cumplen con los requisitos generales, específicos, de rotulado y de empaque de la norma NTMD-0317. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que la cantidad a adquirir de este ítem es inferior a la establecida en los diferentes numerales que se desprenden del numeral "4. PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO” de la NTMD-0317; para efectos de la certificación, el muestreo para el cumplimiento de requisitos generales, específicos, de rotulado y de empaque, deberá hacerse así: Tamaño de muestra (pares): 3, Número de aceptación: 1, Número de rechazo: 2.
. Tallas: 38 a 42.
. Color: Negro.
. La cantidad de cada una de las tallas requeridas será informada por el supervisor del contrato, al proveedor seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
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(Imágenes para efecto meramente ilustrativo)

	2
	CASCO ABATIBLE CON DOBLE VISOR - TIPO II
	UNIDAD

	Características:
. Debe cumplir con la norma NTMD-0015-A3.
. Para el cumplimiento del numeral "2.3.7" del NTMD-0015-A3, el color del casco deber ser NEGRO.
. Para el cumplimiento del numeral "3.1.8 Escudos y Leyendas" de la NTMD-0015-A3, el ejemplo del escudo a adherir cada casco, al igual que la leyenda que debe llevar cada casco, serán suministrados por el supervisor del contrato al proveedor seleccionado, en medio digital, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
. Cada casco, al momento de la entrega, deberá estar acompañado de un kit de aseo de acuerdo con lo establecido en el numeral "3.1.13. 1 Kit de Aseo” de la NTMD-0015-A3 (Kit de Aseo. Debe estar compuesto por: un (01) spray anti bacterial 30 ml, un (01) spray para limpieza del visor y casco 30 ml, un (01) paño de micro-fibra y un (01) spray anti - empañante.). Este kit se entregará por una sola vez para cada casco al momento de la entrega, y no generará costo adicional para el COGFM.
. El proveedor seleccionado, en el plazo de ejecución, y al momento de la entrega de los elementos, deberá adjuntar para estos, certificado de laboratorio nacional y/o internacional en el cual se certifique que los cascos suministrados cumplen con los requisitos generales, específicos de rotulado y de empaque de la norma NTMD-0015-A3 que sean aplicables de acuerdo con las presentes especificaciones. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que la cantidad a adquirir de este ítem es inferior a la establecida en los diferentes numerales que se desprenden del numeral "4. PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO” de la NTMD-0015-A3; para efectos de la certificación, el muestreo para el cumplimiento de requisitos generales, específicos, de rotulado y de empaque, deberá hacerse así: Tamaño de muestra: 3, Número de aceptación: 1, Número de rechazo: 2.   
. Tallas: M, L, XL correspondientes a los rangos y tamaños que establezcan las normas con la que se entreguen los cascos.
. La cantidad de cada una de las tallas requeridas será informada por el supervisor del contrato, al proveedor seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
Nota: A los bienes a suministrar no les aplica lo dispuesto en la fe de errata de la NTMD-0015-A3. Tampoco les aplica lo dispuesto en el numeral 
"3.1.13.2 Sistema Intercomunicador" de la NTMD-0015-A3.
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	3
	CONJUNTO ANTIFRICCION
	CONJUNTO

	Características: 
Debe estar fabricado en lona huracán base, con las siguientes especificaciones técnicas:
.  Peso:335+/- 15 GR/m2, ancho: 150 +/-1 cm.           
. Debe ser resistente a la tensión y al rasgado.
. Base con repelencia a líquidos (agua) y otros factores ambientales.     
. Deberá contar con armaduras o protecciones insertadas, las cuales serán desmontables o empotradas a la lona en codos rodillas hombros y espalda. Estas protecciones deben estar elaboradas en lamina micro porosa.
. El interior del conjunto deberá estar forrado en malla para mejorar la transpiración.
. La chaqueta deberá llevar cremallera en cobre sobre la parte delantera y broches inoxidables, forrada en la parte interior en malla transpirable que sea desmontable, adherida mediante una cremallera.
. Deberá tener cinta reflectiva de 1” cm en pvc, en las partes indicadas en las imágenes y con reflectividad promedio de 500 cd/lux/m2.
. El proveedor seleccionado, en el plazo de ejecución, y al momento de la entrega de los elementos, deberá adjuntar para estos, certificación del fabricante en la que conste que el material usado para la confección de los bienes suministrados es lona huracán.
. Tallas: M - L - XL.
. Color: Verde. 
. La cantidad de cada una de las tallas y colores requeridos serán informados por el supervisor del contrato, al proveedor seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
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	4
	CONJUNTO IMPERMEABLE
	CONJUNTO

	Características:
. Debe cumplir con la norma NTMD-0254 – A4.
. Para el cumplimiento del numeral "3.1.12 Identificaciones" de la NTMD-0254 – A4, el ejemplo del escudo a adherir a cada conjunto, serán suministrados por el supervisor del contrato al proveedor seleccionado, en medio digital, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución. De acuerdo con la nota 2 del numeral "3.1.12. Identificaciones" de la NTMD-0254 – A4 cada conjunto deberá llevar como nombre de la fuerza, en la espalda, el texto ESCOLTA MILITAR. En el frente no lleva ningún texto.
. Para el cumplimiento del numeral "3.1.2 Color" de la NTMD-0254 – A4, este será verde ejército o negro armada.
. El proveedor seleccionado, en el plazo de ejecución, y al momento de la entrega de los elementos, deberá adjuntar para estos, certificado de laboratorio nacional y/o internacional en el cual se certifique que los conjuntos suministrados cumplen con los requisitos generales, específicos de rotulado y de empaque de la norma NTMD 0254 A4 que sean aplicables de acuerdo con las presentes especificaciones. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que la cantidad a adquirir de este ítem es inferior a la establecida en los diferentes numerales que se desprenden del numeral "4. PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO” de la NTMD-0254 – A4; para efectos de la certificación, el muestreo para el cumplimiento de requisitos generales, específicos, de rotulado y de empaque, deberá hacerse así: Tamaño de muestra: 3, Número de aceptación: 1, Número de rechazo: 2.
. Tallas: M - L – XL.
. Color: verde ejército
. Lac cantidad de cada una de las tallas y colores requeridos serán informados por el supervisor del contrato, al proveedor seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
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	5
	GUANTES
	PAR

	Características:   
. Debe cumplir con la norma ETPN 074.
. El proveedor seleccionado, en el plazo de ejecución, y al momento de la entrega de los elementos, deberá adjuntar para estos, certificado de laboratorio nacional y/o internacional en el cual se certifique que los guantes suministrados cumplen con los requisitos generales, específicos de rotulado y de empaque de la norma ETPN 074 que sean aplicables de acuerdo con las presentes especificaciones. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que la cantidad a adquirir de este ítem es inferior a la establecida en los diferentes numerales que se desprenden del numeral "4. RECEPCION DEL PRODUCTO” de la ETPN 074; para efectos de la certificación, el muestreo para el cumplimiento de requisitos generales, específicos, de rotulado y de empaque, deberá hacerse así: Tamaño de muestra (unidad): 3, Número de aceptación: 1, Número de rechazo: 2. 
.  Tallas: M - L - XL. 
. Color: negro.
. Las tallas requeridas serán informadas por el supervisor del contrato, al proveedor seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución.
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	CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	. Entregar en forma oportuna todos los elementos que sean requeridos durante la ejecución y vigencia del contrato, en cantidad y especificaciones exigidas.
. Los elementos solicitados deberán ser nuevos, de óptima calidad dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas, aspectos que serán verificados y aprobados por el supervisor del contrato.
. En caso de observarse mala calidad de los productos o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en el anexo técnico, el futuro contratista deberá remplazarlos dentro del plazo que determine el supervisor del contrato.
. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.                                         
. Los bienes objeto del contrato deberán estar disponibles en varias tallas de acuerdo con los requerimientos que en materia de necesidad surjan, por lo que los proponentes deberán tener en cuenta esta situación al momento de elaborar su oferta económica.
. El tallaje y/o colores será suministrado por el supervisor del contrato, al oferente seleccionado, dentro de los primeros ocho (8) días calendario del plazo de ejecución. 
. Todos los bienes deberán ser nuevos y según aplique, deberán entregarse en sus empaques originales. no se aceptarán bienes remanufacturados o defectuosos.
. El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.

	GARANTIA LEGAL

	. El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la ley 1480 de 2011. Para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

	CRONOGRAMA

	. Dentro de los tres (3) primeros días calendario del plazo de ejecución, el oferente seleccionado deberá presentar un cronograma con las actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato.

	OTROS REQUERIMIENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	. El Contratista deberá cumplir con todos los protocolos y normas de bioseguridad establecidos, expedidos por el gobierno nacional y/o distrital.

	NOTA 1: Los ítems a adquirir o las materias primas para su fabricación pueden ser objeto de importación y trámites de nacionalización y por lo tanto, verse afectados por variaciones en la TRM. Los precios de referencia incluyen todos los gravámenes y gastos relacionados con las posibles actividades, gestiones o variaciones mencionadas; y, por lo tanto, en caso de darse, no generarán costo adicional para el COGFM. Los precios deberán ser ofertados en pesos colombianos, para lo anterior, el oferente deberá hacer el análisis necesario en lo que respecta a la TRM a usar, para el respectivo cálculo en pesos colombianos.




[bookmark: _GoBack]

_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos bienes bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
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