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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-062-2025

OR01-3202008-9-019Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada, en el municipio de Tame, para las motocicletas asignadas al Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, en el marco del proyecto de conservación.

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO
El Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco ha definido las siguientes especificaciones técnicas mínimas para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro de repuestos originales para las siguientes motos:

	DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO

	MARCA
	PLACA
	CILINDRAJE
	MODELO

	Yamaha XTZ
	WEA42C
	123.7cc
	2013

	Yamaha XTZ
	WEA45C
	123.7cc
	2013

	Yamaha XTZ
	DNB79F
	149 CC
	2020

	Yamaha XTZ
	DNB80F
	149 CC
	2020

	Yamaha XTZ
	IUS15H
	149 CC
	2025

	Yamaha XTZ
	ETB54H
	124 CC
	2025

	Yamaha XTZ
	IUR26H.
	124 CC
	2025



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación optima de las motos, buscando generar seguridad a los usuarios de los mismos, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los bienes en condiciones favorables, para lo que se realizaran un mantenimiento anual, para las cuatro (04) motocicletas de marca Yamaha, que según su estado y condiciones requieren de estos mantenimientos preventivos. Los costos contenidos en cada ítem incluyen costos de mantenimiento y repuestos

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SISTEMA DE FRENOS
	Nivelar líquido de frenos  

	
	Verificación de fugas, abrazaderas, desgaste de pastillas y bandas.

	
	Tensión de freno trasero.

	MOTOR
	Cambios de aceite de motor y revisión de filtros de aceite y de aire.

	
	Comprobación fugas (retenedores) y de empaques.

	
	Tensionado de válvulas y balancines.

	RUEDAS/NEUMÁTICOS
	Comprobación desgaste neumáticos, presión aire, tensado de radios, rodamientos eje, tensado y alineado de rines.

	
	Lubricación de balineras y bujes 

	
	Tensado de cadena.

	COMBUSTIBLE Y FILTROS
	Comprobación de fugas u obstrucción de la llave manual y/o automática de la llave paso de combustible.

	CARBURADOR
	Limpieza de Carburador

	
	Revisión de Marcha mínima

	
	Limpieza de Filtro aire

	
	Paso de combustible

	MANTENIMIENTO GENERAL

	Ajuste de tornillería 



Nota 1: La periodicidad del mantenimiento preventivo de las motocicletas se realizará mínimo una vez y cuando las condiciones mecánicas de las motocicletas lo requieran.
Nota 2: En el caso que el mantenimiento preventivo requiera el cambio de partes estándar dicho valor será informado al supervisor del contrato para validación de valor en el mercado y su respectiva aprobación.     

3.3  MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEL DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO

El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas de las motos lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco cuenta con siete (07) motocicletas de marca Yamaha. Los costos contenidos en cada ítem incluyen costos de mantenimiento y repuestos:  

	MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	


SISTEMA ELÉCTRICO
	· Cambio de Batería Seca

	
	· Bombillo Stop

	
	· Bombillo Farola

	
	· Bombillo Direccionales

	
	· Bombillo Tacómetro

	
	· Cambio de sistema de cables de alimentación

	
	· Cambio de Bujías 

	SISTEMA DE MOTOR
	· Reparación de Motor general

	
	· Cambio de aceite de motor 4T

	SISTEMA DE FRENOS
	· Cambio de Bandas

	
	· Cambio de Varilla freno trasero

	
	· Cambio de Disco de frenos

	
	· Cambio de Líquido de frenos (LITRO)

	
	· Cambio de Guaya de frenos

	
	· Cambio de Pastillas de frenos

	
	· Cambio de Manigueta de frenos

	
	· Cambio de bomba de líquido de frenos. 

	SISTEMA DE EMBRAGUE
	· Cambio Guaya del clutch

	
	· Cambio Manigueta del clutch

	
	· Cambio de juego discos clutch 

	TRANSMISIÓN
	· Cambio Kit de Arrastre

	
	· Cambio de eje de salida

	SUSPENSIÓN
ENCEDIDO
	· Cambio de aceite de barras

	
	· Cambio de retenedor

	
	· Cambio de motor de arranque

	
	· Cambio de pedal encendido

	COMBUSTIBLE Y FILTROS
	· Cambio filtro de aire

	
	· Cambio Filtro de combustible

	SISTEMA DE VELOCIDAD
	· Cambio de Engranaje de Velocímetro

	
	· Cambio Caja de velocímetro

	
	· Cambio  de Guaya de Velocímetro

	
	· Arreglo de tacómetro

	AMORTIGUACIÓN
	· Cambio de monoshock

	
	· Cambio de bujes tijera

	DIRECCIÓN
	· Cambio de cunas

	
	· Cambio de balineras de espigo (Superior e inferior)

	ACCESORIOS
	· Pintura general (tapas laterales, alerones, guardabarros, carenaje, tanque).

	
	· Cambio de tapas laterales

	
	· Cambio de espejos

	
	· Cambio forro de sillín

	SERVICIOS ADICIONALES DE GRÚA
	· Servicio de grúa de motocicletas dentro del Municipio de Tame (Arauca).


	SERVICIOS ADICIONALES TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE TECNOMECÁNICA
	· Revisión Técnica Mecánica y emisiones de Gas. (Certificado CDA)



Nota 1: La periodicidad del mantenimiento correctivo de las motocicletas de acuerdo a la relación anterior se realizará cuando las condiciones mecánicas de las motocicletas lo requieran.

3.3.3  ELEMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

	SERVICIO DE SERVITECA
	CANTIDAD

	Alineador de luces
	1

	Balanceador
	1

	Cargador de batería
	1

	Equipo de análisis fallas eléctricas
	1

	Equipo de sincronización electrónica
	1

	Escáner para lectura códigos de falla
	1

	SERVICIO DE LUBRICACIÓN
	CANTIDAD 

	Área del servicio
	1

	Banco de trabajo
	1

	Dispensador neumático de aceite
	1

	Dispensador y pistola de engrase
	1

	SERVICIO DE LATONERÍA Y PINTURA
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Compresor de aire
	1

	Equipo de pintura
	1

	Equipo de soldadura autógena
	1

	Equipo de soldadura eléctrica
	1

	Equipo de soldadura mig
	1

	Taladros neumáticos
	2

	SERVICIO DE TALLER
	CANTIDAD

	Banco o mesa de trabajo
	1

	Diferenciales
	2

	Elevadores de columna
	2

	Manuales para diferentes marcas
	1 C/U

	Medidor de presión bomba de gasolina
	1

	Prensa hidráulica
	2

	ADMINISTRACIÓN
	CANTIDAD

	Almacén de repuestos con stock
	1



3.3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente a través de su Representante Legal, debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia acompañada de las respectivas hojas de vida con soportes (cursos, diplomas) y diligenciar el siguiente cuadro:

	FUNCIONES
	CANTIDAD MINIMA

	Técnico en mecánica de motos (frenos, suspensión, dirección, embragues, caja de velocidades, transmisión, motor) con mínimo seis (6) meses de experiencia en mantenimiento y reparación de motocicletas. 
	1

	Técnico Electricista con seis (6) meses de experiencia relacionada en el mantenimiento y reparación de motocicletas. 
	1

	Jefe de Taller (Técnico en mecánica de motos, mínimo doce (12) meses de experiencia para asesorar sobre el trabajo a realizar y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas reparados.) 
	1



Aportar los repuestos originales e insumos que se requieran para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al DNMI Cinaruco.

0. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

· - Los repuestos que se suministren en el marco del mantenimiento correctivo deberán ser Originales de Fábrica, es decir de la misma marca de la motocicleta o de las  marcas con las que sale fabricado, garantizando así la seguridad e integridad de  sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento, así mismo reduciendo las posibilidades de detrimento patrimonial de los bienes del estado por el uso de repuestos que generen mayor desgaste de la motocicleta  por no cumplir con los estándares de calidad del fabrican-te del automotor, que garantizan su óptimo funcionamiento. 
.
Nota: La originalidad de los repuestos deberá ser demostrada al supervisor mediante la entrega de los empaques de los repuestos, el proponente garantiza con su oferta que se permitirá el acceso al taller al responsable de los vehículos
del DNMI Cinaruco para verificar la originalidad de los repuestos y la calidad del mantenimiento realizado.

- El proponente deberá cotizar el valor unitario de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los mantenimientos solicitados y presentar la descripción del trabajo a efectuar, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la presente invitación. No se aceptan propuestas parciales.

-La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores será el valor total de la propuesta para el suministro de servicios. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

- Teniendo en cuenta que la información del estudio de mercado y las especificaciones técnicas son precios e ítems de referencia, los repuestos y cantidades que requieran las motocicletas para su adecuado funcionamiento, serán requeridas previamente por el supervisor del contrato, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el contratista, el cual debe ser realizado obligatoriamente la primera vez que la motocicleta ingrese al taller y las veces que el supervisor del contrato lo requiera; así como al presupuesto asignado.

NOTA: En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de
manera previa.

Definición Técnica. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales para el parque automotor del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco.

Invariabilidad de los Precios. El proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad. Los precios de los repuestos deben corresponder a los que ofertó el proponente con su propuesta y en caso de que éste presente variación al momento de ser requerido para su instalación, deberán ser cotizados y aprobados por el supervisor del contrato. El proponente deberá reintegrar al Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco los repuestos o partes que fueron objeto del cambio.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y RECURSO HUMANO: El proponente deberá contar con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias y recurso humano calificado para atender el objeto del contrato con ubicación en el Municipio de Tame-(Arauca) El proponente deberá certificar que dispone de un establecimiento en el municipio de Tame, Arauca, o con un acuerdo comercial con un establecimiento que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. Igualmente deberá disponer con recurso humano calificado y en general con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para atender el objeto del contrato. 

Para acreditar este requisito el proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal en la que manifieste que dispone con un establecimiento dedicado al mantenimiento y reparación de motocicletas el cual cuenta con espacio suficiente, con la infraestructura segura, adecuada y equipada para la ejecución del objeto a contratar, además de contar con el personal mínimo requerido dotado de todos sus elementos de protección personal. 

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados. 
2. El contratista deberá entregar una Certificación membretada y firmada una vez realizado el mantenimiento respectivo del bien, informando la vida útil que le queda a los bienes que se les efectuó el mantenimiento, puede ser una certificación en donde se especifique uno a uno los numero de placa y la vida útil restante que se considere de acuerdo a su estado o informar si el mismo su vida útil terminó y por ende se debe dar de baja.
3. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran las motocicletas asignadas al Distrito de Manejo Integrado Cinaruco. 
4. Realizar en un día, y entregar por escrito el (los) diagnóstico(s) técnico y económico realizado(s) al(los) moto(s) que ingrese(n) al respectivo mantenimiento para la aprobación del supervisor, Los diagnósticos son de carácter obligatorio y pre-requisito para cualquier intervención a (las) moto(s).
5. Suscribir documento y/o acta de compensación con la entidad, en caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos que se deban realizar, según las condiciones del contrato previa aprobación se supervisor. 
6. Suministrar los repuestos originales y la mano de obra que requieran las motocicletas para su adecuado funcionamiento.
7. Garantizar el desplazamiento de mecánicos a los sitios donde por eventualidades el Distrito Nacional de Manejo Integrado lo requiera con el fin de desvarar las motocicletas.    
8. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
9. Entregar los repuestos obsoletos que sean cambiados a las motos. 
10. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término de tres (3) días hábiles, efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por el supervisor del contrato.
11. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
12. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización dada únicamente por el supervisor. 
13. El contratista deberá atender en debida forma los reclamos que presente el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, con relación a la prestación del servicio y adoptar las medidas de manera inmediata. 
14. Presentar durante los cinco (5) días hábiles, luego de prestar el servicio ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
15. Responder civil y penalmente por los accidentes o daños a las motos de Parques Nacionales Naturales y a terceros que pudiesen ocurrir durante la movilización de las mismas durante las reparaciones y pruebas mecánicas de funcionamiento.
16. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
17. Entregar las motos en perfecto estado de funcionamiento.
18. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los automotores que se relacionan en el numeral 3.2 Sin embargo, Parques Nacionales Naturales podrá incrementar o reducir la cantidad de motos durante la vigencia del contrato, para lo cual se notificará al contratista oportunamente, a través del supervisor del contrato. 
19. El contratista es responsable de trasladar las motocicletas hasta el centro de diagnóstico automotor (CDA), el cual debe contar con la debida acreditación del Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, la habilitación del Ministerio de Transporte, la autorización de la Autoridad Ambiental y debe estar conectado en tiempo real con el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.  Es responsabilidad directa del contratista cualquier eventualidad como accidentes e incidentes que se puedan presentar durante la movilización del automotor (Taller –CDA-Taller).  El contratista deberá realizar todos los trámites y pagos correspondientes para la expedición de la revisión técnico-mecánica.
20. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, y demás soportes que den cuenta de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución contractual”. Mantener indemne a Parques Nacionales por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual; y 
21. Las demás obligaciones que se generen en desarrollo del objeto contractual.

Nota: En el caso eventual que al Distrito Nacional de Manejo Integrado le sea asignado otras motocicletas o que se requieran de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en cualquier automotor propio de la entidad, el contratista deberá prestar el servicio, previa solicitud por parte del supervisor del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
	_______________________________________________________________________
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Carrera 39 No. 26C - 47, Villavicencio - Meta, Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
[bookmark: _Hlk136242354][bookmark: _Hlk136242355]Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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