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	Objeto: Prestar los servicios de mantenimiento general de la mecánica teatral y foso de orquesta ubicadas en el escenario principal del Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes



· OBJETO:
Prestar los servicios de mantenimiento general de la mecánica teatral y foso de orquesta ubicadas en el escenario principal del Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes 
El servicio objeto del contrato comprende 3 componentes a saber: 
1) Mantenimiento general foso de orquesta  
2) Diagnóstico y mantenimiento sistema de control mecánica teatral
3) Mantenimiento de mecánica teatral 
El servicio se comprende de la siguiente manera:
1) MANTENIMIENTO GENERAL DEL FOSO DE ORQUESTA
Este mantenimiento comprende las siguientes actividades:

a) Limpieza general del sistema de foso de la orquesta.
b) Engrase de las guías del foso de orquesta.
c) Limpieza y verificación del estado de las zapatas de la plataforma.
d) Limpieza y engrase de la cadena de cada spiralift.
e) Verificación y ajuste del sistema de tensores de la cadena en los spiralift.
f) Verificación del sistema de astragal fijo.
g) Verificación del sistema de astragal Móvil.
h) Verificación de los límites (superior e inferior).
i) Verificación del overtravel.
j) Verificación de las diferentes alarmas del sistema.
k) Verificación, ajuste y nivelación de los spiralift.
l) Verificación, ajuste y nivelación de la plataforma.
m) Verificación del funcionamiento de todo el sistema en conjunto.
[bookmark: _Hlk97022447]PERSONAL REQUERIDO PARA LA ELECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL FOSO DE ORQUESTA:
El oferente deberá acreditar que cuenta con un equipo mínimo de trabajo idóneo y con experiencia para garantizar el mantenimiento general del foso de orquesta, para lo cual deberá anexar con la suscripción del acta de inicio la carta de compromiso diligenciada por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, junto con la copia de la cedula de ciudadanía de cada uno y las certificaciones y/o copia de los contratos que soportan la experiencia de cada uno de los profesionales, atendiendo a los perfiles mínimos requeridos así:
	Rol
	N°
	Formación
	Experiencia
	Dedicación

	 Ingeniero especialista en Foso de Orquesta
	1 
	Ingeniero en automatización
	 Con experiencia superior a 4 años en mantenimiento de sistemas de mecánica Teatral y/o foso de orquesta con capacitación certificada en fábrica en integración de tecnología Spiralift
	100%

	Auxiliar de mantenimiento
	3
	Bachiller 
	Con experiencia superior a 1 año en mantenimiento de sistemas de mecánica Teatral y/o foso de orquesta
	100%



2) DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL MECÁNICA TEATRAL
a) Servicio de revisión y diagnóstico del sistema de control de los motores de la mecánica teatral, a realizarse directamente en las instalaciones de la fábrica Waagner Biro, ubicadas en Luxemburgo.
b) Incluye: Tramites y traslado de la consola Bogotá – Luxemburgo / Luxemburgo – Bogotá.
c) Impuestos Aduaneros.
d) Revisión inicial y diagnóstico en la fábrica casa matriz

[bookmark: _Hlk198723867]3) MANTENIMIENTO DE MECÁNICA TEATRAL
 Este mantenimiento comprende las siguientes actividades:

a) Limpieza e inspección de todos los elementos con sus partes mecánicas, electromecánicas y electrónicas, según sea el caso.
b) Verificación de funcionamiento de los motores.
c) Verificación y alineación de cada una de las poleas (guía y caída)
d) Verificación y ajuste de la tensión de cada guaya.
e) Nivelación de cada barra.
f) Limpieza del tambor del motor.
g) Limpieza del motor, poleas y elementos de control.
h) Verificación y/o ajuste de los sensores de límites de cada uno de los motores.
i) Verificación y/o ajuste del sistema de overtravel de cada uno de los motores.
j) Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas del sistema
k) Medición de los niveles de voltaje de operación y control.
l) Verificación del cableado de control.
m) Verificación del funcionamiento de todas las varas motorizadas.
n) Limpieza de enrolladores y Cable
o) Verificación de estado de los conectores
p) Calibración de sistema de Resorte
q) Incluye inspección general, limpieza y verificación de parámetro.
[bookmark: _Hlk97022462]PERSONAL REQUERIDO PARA LA ELECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MECANICA TEATRAL:
El oferente deberá acreditar que cuenta con un equipo mínimo de trabajo idóneo y con experiencia para garantizar el mantenimiento de mecánica teatral, para lo cual deberá anexar con la suscripción del acta de inicio la carta de compromiso diligenciada por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, junto con la copia de la cedula de ciudadanía de cada uno y las certificaciones y/o copia de los contratos que soportan la experiencia de cada uno de los profesionales, atendiendo a los perfiles mínimos requeridos así:
	Rol
	N°
	Formación
	Experiencia
	Dedicación

	 Ingeniero especialista en Mecánica Teatral
	1 
	 Ingeniero Electrónico

	 Con experiencia superior a 6 años en mantenimiento de sistemas de mecánica Teatral con capacitación certificada en fábrica de la mecánica teatral de la marca del Sistema Waagner Biro instalado en el Teatro Colón
	100%

	Auxiliar de mantenimiento
	3
	Bachiller 
	Con experiencia superior a 1 año en mantenimiento de sistemas de mecánica Teatral
	100%



Nota: La supervisión del contrato será la encargada de verificar la idoneidad del equipo presentado por parte del contratista, pudiendo solicitar de manera justificada cambio de personal, por personal con las condiciones mínimas señaladas en la presente tabla.


· PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MECANICA TEATRAL
El contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento del sistema mecánico teatral, situación que será verificada por parte del supervisor del contrato, sin la prueba de funcionamiento no se dará recibo a satisfacción del mantenimiento de los equipos.
· BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE FOSO DE ORQUESTA Y MECANICA TEATRAL
Atendiendo al mantenimiento preventivo y correctivo objeto de la presente contratación se destinará el presupuesto establecido en el documento de estudios previos para los repuestos que sean necesarios adquirir para el cumplimiento del objeto del contrato, frente a estos repuestos se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a) La necesidad de adquirir un repuesto deberá encontrarse previamente justificada por parte del contratista y avalada por la supervisión del contrato.
b) El supervisor deberá velar que la adquisición del o de los repuestos requeridos atiendan a los precios del mercado para ese tipo de insumos, por lo que el supervisor de ser el caso solicitará cotizaciones adicionales con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente numeral.
c) Los repuestos deberán ser nuevos y no se aceptarán repuestos re manufacturados.
d) Los repuestos deberán contar con la respectiva garantía, la cual deberá ser suministrada al supervisor del contrato una vez el repuesto haya sido suministrado e instalado por parte del contratista.
e) El contratista deberá reemplazar sin costo adicional para la entidad los repuestos defectuosos o que no llegaren a funcionar.

· CRONOGRAMA DE TRABAJO
Con la suscrición del acta de inicio el contratista y la supervisión elaboraran un cronograma de trabajo para la ejecución del objeto del contrato.
· GARANTIAS TECNICAS DEL FABRICANTE SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
· INFORMES:
El contratista deberá entregar previo al trámite de pago por los mantenimientos realizados, un informe detallado donde se pueda verificar cada uno de los mantenimientos realizados a cada equipo, así como entregar las matrices de control de los equipos y si es del caso, realizar todas las recomendaciones necesarias y que deba tener en cuenta el Teatro Colón para la planeación de futuros mantenimientos, estos informes deberán encontrarse aprobados por parte del supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA deberá cargar en SECOP II esta garantía, dentro de los dos (2) días hábiles SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, la cual será aprobada por la entidad, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015.
El contratista se obliga a ampliar, modificar y prorrogar la garantía, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.
	CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE ANEXO MANIFESTAMOS CON LA ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION 
 

	
NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________
CC: ______________________________
NIT_____________________________________________________
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