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ANEXO. No. 1
PROPUESTA TÉCNICA
REF.: Invitación pública No. MIC-SP-002-2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE BÁSICO Y MEDICALIZADO CON SU RESPECTIVA TRIPULACIÓN Y DOTACIÓN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS LESIONADAS O ENFERMAS REPENTINAS DURANTE LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN MASIVA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ
Yo  _____________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. _________________ expedida en ______________________, actuando en Nombre y Representación de la firma ____________________identificada con NIT No. __________, por medio del presente documento me manifiesto al Municipio que acepto todas y cada una de las condiciones de carácter técnico mínimo exigidas, tales como:

El Municipio de Sibaté requiere la contratación para la prestación del servicio profesional de un grupo de trabajo con ambulancia básica o medicalizada, de acuerdo a las siguientes características:

	No. 
	ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
	 UNIDAD DE MEDIDA  
	 CANTIDAD  

	1
	SERVICIO PROFESIONAL DE UN GRUPO DE TRABAJO CON AMBULANCIA MEDICALIZADA
	RECURSO HUMANO: UN MÉDICO CAPACITADO EN ACLS (SOPORTE   VITAL CARDIACO AVANZADO), 

RECURSO HUMANO: UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA CAPACITADO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (APH) Y MANEJO DE TRAUMA, ADEMÁS DE  BLS (SOPORTE VITAL BÁSICO) Y ACLS (SOPORTE VITAL AVANZADO. 

UN CONDUCTOR CAPACITADO EN PRIMEROS AUXILIOS Y/0 BLA (SOPORTE VITA BÁSICO PARA ASEGURAR EL TRASLADO A LAS INSTITUCIONES DE LA RED PÚBLICA DE URGENCIAS A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN EN TIPOLOGÍA VEHICULAR TERRESTRE QUE CUMPLAN CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA N° 3729, QUE REÚNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y SANITARIOS EMITIDA POR EL ICONTEC. AL IGUAL QUE TENER EL SERVICIO HABILITADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

VEHÍCULO: TIPO AMBULANCIA HABILITADA PARA SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO, QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

•Camilla principal con sistema de anclaje. -•Camilla secundaria para inmovilización - espinal y correas para asegurar el paciente. - •Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular - OXIGENO -EQUIPO DE PARTO. - KIT DE INMOVILIZACIÓN EN CASO DE TRAUMA. - MONITOR MULTIPARÁMETROS. -GLUCÓMETRO. – KIT DE MICRO NEBULIZACIONES . - OXIMETRÍA DE PULSO. –CAMILLA QUE SOPORTE PACIENTES CON MAS DE 100 KILOS DE PESO, SABANA DE MOVIMIENTO – CHALECO KENDRIKCH PARA INMOBILIZACION EN MANEJO DE TRAUMAS Y EXTRACCIONES   EQUIPO DE PARTO. - EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGÍA. - EQUIPO DE INMOVILIZACIÓN, EN CASO DE TRAUMAS SEVEROS. - DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON MARCAPASO EXTERNO. - EQUIPO DE PARO. - VENTILADOR DE QUINTA GENERACIÓN. -MEDIDOR DE GLICEMIA. OXIMETRÍA DE PULSO. - BOMBAS DE INFUSIÓN. - UN AMPLIO SURTIDO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL para lo cual deberá demostrar inscripción en el  Fondo Nacional de Estupefacientes ÚTILES EN LA FASE PREHOSPITALARIA.
	HORAS
	48

	2
	SERVICIO PROFESIONAL DE UN GRUPO DE TRABAJO CON AMBULANCIA BÁSICA
	RECURSO HUMANO: UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA CON CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA DE AMBULANCIA QUE CUENTE CON LA FORMACIÓN EN  BLS (SOPORTE VITAL BÁSICO) Y ACLS (SOPORTE VITAL AVANZADO 


UN CONDUCTOR CAPACITADO EN PRIMEROS AUXILIOS Y/0 BLS (SOPORTE VITA BASICO PARA ASEGURAR EL  TRASLADO A LAS INSTITUCIONES DE LA RED PÚBLICA DE URGENCIAS A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN EN TIPOLOGÍA VEHICULAR TERRESTRE QUE CUMPLAN CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA N° 3729, QUE REÚNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y SANITARIOS EMITIDA POR EL ICONTEC. AL IGUAL QUE TENER EL SERVICIO HABILITADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE  CUNDINAMARCA


VEHÍCULO: TIPO AMBULANCIA HABILITADA PARA SERVICIOS DE TRASLADO BÁSICO, QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
 
•Camilla principal con sistema de anclaje. -•Camilla secundaria para inmovilización - espinal y correas para asegurar el paciente. - •Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular - •Atril portasuero de dos ganchos. - •Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. permitiendo el lavado y desinfección sin deteriorarse. Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
•Monitor de signos vitales con mínimo monitoreo - de presión arterial no invasiva, brazaletes adulto y pediátrico, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso.  •Un tensiómetro para adultos y uno pediátrico. -•Un fonendoscopio para adultos y uno pediátrico.
•Pinzas de Maguill. - •Tijeras de material o cortatodo. - •Un termómetro clínico. -•Una perilla de succión. -•Una riñonera. -•Un pato mujeres y uno para hombres. - •Una lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto. -•Una manta térmica aluminizada. -•Sistema de oxígeno medicinal con capacidad -total de almacenamiento de mínimo 3m³ permanentes disponibles. Adicionalmente debe presentar sistema portátil de oxigeno de mínimo 0.5m³ para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente. - •Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succión de repuesto (cauchos de succión /látex), con sondas de aspiración de varios tamaños. - •Conjunto para inmovilización que debe contener inmovilizadores cervicales graduables adultos (2) y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, férulas de cartón o de plástico o maleables para el brazo, antebrazo, pierna y pie; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas triangulares y vendas elásticas (varios tamaños). •Contenedores para la clasificación y segregación de los residuos generados.
•Un extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2,26 kg, para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente). •Chalecos reflectivos para la tripulación
	HORAS
	96


VALIDEZ DE LA OFERTA XXXXXXXXXX DIAS

NOMBRE DEL PROPONENTE

C.C. o NIT

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRONICO
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