[bookmark: _Hlk103939064]ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (Bolsa de repuestos) DEL AIRE ACONDICIONADO GRUPO DE SEGURIDAD DE COGFM – GSECO

	· Item 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MARCA MIRAGE INVERTE (Incluye: suministro de insumos y mano de obra):

	ÍTEM  
	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD EQUIPOS
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS POR EQUIPO

	1.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR 
	UNIDAD
	1
	2

	
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANDEJA DE DRENAJE
	
	
	

	
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIÓN DE FILTRO
	
	
	

	
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO VENTILADORES 
	
	
	

	
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SERPENTÍN
	
	
	

	
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES 
	
	
	

	
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO VÁLVULAS DE EXPANSIÓN
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TEMPERATURAS DE OPERACIÓN 
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN CONDICIÓN DE AMBIENTE EXTERNO
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN CONDICIÓN AMBIENTE INTERNO
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN UNIDAD CONDENSADORA 
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO   Y REVISIÓN UNIDAD MANEJADORA
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTOR Y COMPRESOR 
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE RESISTENCIAS 
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE HUMIDIFICADOR 
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y CARGA DE REFRIGERANTE 
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMPRESOR
	
	
	

	
	REVISIÓN CONTROL DE POTENCIA 
	
	
	

	
	REVISIÓN OPERACIÓN DE TERMOSTATO
	
	
	

	
	REVISIÓN DE OPERACIONES DE CONTROLES 
	
	
	

	
	REVISIÓN DE FILTRO SECADOR 
	
	
	

	
	REVISIÓN AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 
	
	
	

	
	REVISIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO 
	
	
	

	
	REVISIÓN HUMEDAD DEL SISTEMA 
	
	
	

	
	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FLUJO DE AIRE
	
	
	

	
	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE VOLTAJES Y AMPERAJES DEL SISTEMA 
	
	
	

	
	REVISIÓN Y MEDICIÓN DE REFRIGERANTE Y AJUSTE DE RACORES Y TUBERIA DE COBRE
	
	
	

	
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS Y TERMOSTATOS
	
	
	

	
	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA Y EL SISTEMA ELECTRICO
	
	
	

	· Item 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO - BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS PARA EL SISTEMA  DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MARCA MIRAGE INVERTE (INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES): 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 

	1
	CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR
	UNIDAD
	1

	2
	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADORES DE LA MANEJADORA Y CONDENSADORA
	UNIDAD
	1

	3
	CAMBIO E INSTALACIÓN CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE 
	UNIDAD
	1

	4
	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULAS DE EXPANSIÓN Y PRESOSTATOS
	UNIDAD
	1

	5
	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN COBRE Y ACCESORIOS DE ALTA PRESIÓN
	UNIDAD
	1

	6
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTORES  Y BOBINA
	UNIDAD
	1

	7
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA, CONTROLES REMOTOS Y BATERÍAS
	UNIDAD
	1

	8
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA 
	UNIDAD
	1

	9
	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y RACORES
	UNIDAD
	1

	10
	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPACITORES, RELAY DE POTENCIA
	UNIDAD
	1

	11
	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO SECADOR Y FILTRO PANEL FRONTAL
	UNIDAD
	1

	12
	CAMBIO E INSTALACIÓN TERMINALES SULFATADAS
	UNIDAD
	1

	13
	CAMBIO E INSTALACIÓN BARRIDO GENERAL Y VACÍO
	UNIDAD
	1

	14
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X12
	UNIDAD
	1

	Nota No. 01
	Se aclara que los repuestos deben ser entregados e instalados a todo costo, por lo cual el contratista debe prever esto para la estructuración de su oferta económica. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

	No. 
	Descripción 

	1
	Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, por el término de seis (06) meses, a partir del acta de recibo a satisfacción de cada mantenimiento.

	2
	Adoptar las medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual dotando a sus operarios de los elementos de seguridad industrial y protección personal necesarios para la ejecución del objeto contractual, y será su responsabilidad el salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas a la prestación del servicio.

	3
	El personal debe estar uniformado, identificado y carnetizado.

	4
	El Contratista deberá contar con las herramientas y equipos idóneos para garantizar las mejores prácticas durante la ejecución del contrato.

	5
	Para el cambio de los repuestos se deberá informar por parte del contratista al supervisor del contrato de forma escrita y detallada donde fundamente el motivo del cambio. 

	6
	Velar por la confidencialidad de los lugares que conozca y garantizará reserva de la información del Comando General; en tal sentido el Comando General efectuará el respectivo estudio de seguridad y confidencialidad del personal asignado para la ejecución del contrato. en el evento de que esta persona no apruebe el estudio realizado por la oficina de seguridad, se comprometerá a cambiarlo de manera inmediata, en igual sentido se compromete a que el personal asignado no será cambiado durante la vigencia del contrato, salvo por expresa solicitud o autorización del Comando General de las FFMM.

	7
	El personal técnico designado por el Contratista para realizar las labores de mantenimiento preventivo o correctivo de los aires  acondicionados dentro del COGFM, deberá presentar certificado vigente en la Norma de Competencia Laboral 280501022, actualmente llamada “Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones de refrigeración y climatización (RC), según normatividad ambiental” (anteriormente, Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado según normatividad nacional o internacional), para lo cual deberá presentar certificación de personal (Competencia Laboral). En la ejecución del contrato.

	8
	Se deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

	09
	En la Ejecución del contrato deberá presentar al supervisor del contrato registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados, y deberá entregar los certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente.  

	10
	Deberá contar con las hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generan.

	11
	El supervisor del contrato deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del transportador, en cada entrega de Respel, para esto el contratista entregará una lista de verificación.

	12
	El contratista deberá entregar al supervisor la documentación soporte que evidencia el cumplimiento de las condiciones de obligatorio cumplimiento para los informes mensuales.

	13
	Asistir a las reuniones y demás citaciones, que haga el supervisor del contrato, con el fin de hacer seguimiento, corregir y establecer mejoras en la prestación del servicio y/o entrega de los elementos del contrato.

	14
	En el evento que el contratista requiere cambiar el personal propuesto, deberá tramitar a través del supervisor y allegar copia de las hojas de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, experiencia del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; de tal manera que éste último tenga las mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto; Se deberá reemplazar en un periodo máximo de cuatro (04) días calendario. 

	15
	Se debe garantizar que los posibles repuestos que se adquieran sean nuevos, de marca y no re manufacturados y cuenten con garantía esto con el fin de salvaguardar la vida útil e integridad de los equipos.

	16
	El contratista deberá atender cualquier solicitud o requerimiento de acuerdo con el objeto contractual en coordinación con el supervisor y en un periodo no mayor a 24 horas dará la solución.

	17
	El contratista efectuará junto con el supervisor del contrato, al momento de la entrega, pruebas de operación y funcionamiento de los equipos a los que se les realice mantenimiento.

	18
	Dentro de los tres (3) primeros días calendario del plazo de ejecución, el oferente seleccionado deberá presentar un cronograma con las actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato.

	19
	Al momento de realizar el último mantenimiento preventivo se deberá entregar un concepto técnico el cual deberá ser realizado por personal idóneo en la materia y firmado por la persona que tiene más alto perfil.

 El concepto técnico como mínimo debe contener los siguientes datos:
• Un análisis justificando si se considera que están en condiciones de continuar prestando el servicio para el cual fue adquirido.
• Estado del equipo.
• Si se puede prolongar su vida útil y su valor.
• Cuál sería la prolongación de la vida útil y su valor.



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

	ÍTEMS
	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO
	NÚMERO DE SERIE
	NÚMERO DE INVENTARIO
	DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO
	FECHA PRIMER MANTENIMIENTO 
	FECHA SEGUNDO MANTENIMIENTO

	1
	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE INVERTE
	S/N
	8004020000000000000163418

	GSECO
	

JULIO 2025
	

OCTUBRE 2025
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_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos bienes bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
