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FICHA TÉCNICA UNIFORME ADMINISTRATIVO COBM 2024

LOGOS
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CAMBIAR EL LOGO DE UNGRD POR LOGO DE UGR MANIZALES

CAMISA 

Camisa manga larga
Tela Oxford, Azul Claro
Insignia fondo bordado azul oscuro
Borde azul oscuro
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Manga derecha
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a. Logo unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, letras color negro
b. Medidas escudo Bomberos Colombia: 9,5 cms de alto, ancho de 8,5 cms

Manga izquierda
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a. Escudo del cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales
b. Medidas Escudo del Cuerpo oficial de Bomberos de Manizales: 7 x 7 cms 


PANTALÓN ADMINISTRATIVOS COBM 
Pantalón jean color 70
Entre 70% algodón
27% Poliester
3% Elastano o spandex






CALZADO SEG ADMNINISTRATIVO COBM 

Bota de seguridad
Color: Café, avellana o beige
Construcción: Cementado
Capellada: Cuero graso o cuero nobuck espesor max 1,8 mm
Forro: Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm
Hilos: Nylon al contraste
Cuello: cuero napa o pigskin acolchado con espuma
Plantilla de armar: Non Woven resinado de alta flexibilidad
Plantilla interior: Plantilla de PU con arco de soporte 
Puntera: Composite modelo redondo resistente al impacto 200 joule norma ISO 20345
Entresuela: Phyon de baja densidad y elevada resistencia
Planta: Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm) Planta antideslizante. Aislante eléctrico. Norma ASTM  2413-11
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Tejido: Plano
Color: 194015
Ancho: 151,00 +/- 3 cm
Peso: 112,00 +/- 6g/m2
Composición 100% Poliéster impermeable y protección solar, Satín
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