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ANEXO N°6
OFERTA TÉCNICA

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Ciudad

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía N°  107   -SUBAFIN-2017
A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad: 
ANEXO TÉCNICO
	PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO
 ALOJAMIENTO SEDE CENTRAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	OBRA CIVIL RUBRO 204-5-1

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte Escalera metálica de 8 alturas (Incluye retiro)
	UN
	1,00 
	
	

	1,2
	Desmonte de puerta Metálica con marco (Incluye cargue y  retiro del material desmontado)
	UN
	1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	MUROS Y PINTURA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de muro doble cara en fibrocemento 8 mm. Superboard junta perdida (Perfileria Cal 26). Incluye dilatación plástica y tres manos de pintura en vinilo blanco tipo 1. 
	M2
	20,00 
	
	

	2,2
	Suministro e instalación de muro una cara en fibrocemento 8 mm. Superboard junta perdida (Perfileria Cal 26). Incluye dilatación plástica y tres manos de pintura en vinilo blanco tipo 2. 
	M2
	10,00 
	
	

	2,3
	Suministro e instalación de muro doble cara en fibrocemento 8 mm. Superboard junta perdida (Perfileria Cal 26). Incluye dilatación plástica y tres manos de pintura en vinilo blanco tipo 1. (Contra Terraza) 
	M2
	6,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Instalación ventanas en aluminio Tipo DIMAR (Incluye suministro, polarizado y  todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	M2
	15,00 
	
	

	3,2
	Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco y cerradura
	UN
	1,00 
	
	

	 
	 
	
	 
	
	

	4
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Alistado Pisos Mortero 1:4 impermeabilizado e=0,03 mts
	M2
	15,00 
	
	

	4,2
	CERAMICA PISO Tipo Antique 30,5 x 30,5 cm. Tipo Alfa o  similar. Color  según diseño (Incluye boquilla  y mortero de pega). 
	M2
	12,00 
	
	

	4,3
	Interconexión sifón drenaje conden. Aire acondicionado (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	UN
	1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Instalación teja trapezoidal termo acústica verde (incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	M2
	20,00 
	
	

	5,2
	Instalación Flanches 25 cm cal 22 pintados (Incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	ML
	15,00 
	
	

	5,3
	Instalación Correas Perlin en C sencillo metálicas para cubierta (Incluye suministro, soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	ML
	18,00 
	
	

	5,4
	Prolongación de columnetas metálicas sobre antepecho perlin en C doble (Incluye suministro, soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	ML
	6,00 
	
	

	5,5
	Instalación Canal Amazonas (Incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	ML
	8,00 
	
	

	5,6
	Instalación de bajante blanca 3 (Incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	ML
	18,00 
	
	

	5,7
	Cielo raso fibrocemento 6mm. Superboard  suspendido junta perdida (Perfileria Cal. 26) Incluye  tres (3) manos de pintura.
	M2
	20,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Suministro e instalación de lámpara led 30*30 cm de sobreponer de 30 w, cableado hasta 3 metros.
	UN
	4,00 
	
	

	6,2
	Suministro e instalación de salida de iluminación en tubería conduit EMT 3/4", alambre No. 12 AWG.
	UN
	4,00 
	
	

	6,3
	Suministro e instalación de interruptor sencillo cuadrado blanco línea ARTEOR (Ensamblada) incluye tubería conduit PVC 3/4" y alambre No. 12 AWG.
	UN
	1,00 
	
	

	6,4
	Suministro e instalación de toma corriente dúplex con polo a tierra blanca línea ARTEOR (Ensamblada)
	UN
	2,00 
	
	

	6,5
	Punto de TV (incluye suministro y montaje de todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)
	PTO
	1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Muro en Bloque No. 5 (Incluye grafil 5mm, anclajes, perforaciones y adhesivo epóxico)
	M2
	5,00 
	
	

	7,2
	Pañete impermeabilizado sobre muro. (Incluye filos y dilataciones)
	M2
	12,00 
	
	

	7,3
	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye  estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura  tipo 1, filos y dilataciones). Color según diseño, incluye  resane de muros. Semisótano
	M2
	12,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Aseo permanente y final de la obra
	M2
	30,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	


	PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO
 ALOJAMIENTO SEDE CENTRAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	MOBILIARIO Y ENSERES RUBRO 204-2-2
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Perchero de pie en madera wengue 
	UN
	1,00 
	
	

	1,2
	Suministro de locker, en madera cedro, con bisagra de parche, chapa marca safe y manija en acero tubular, pintado en laca de poliuretano color wengue, con tubo interior, entrepaño para zapatos.
	UN
	2,00 
	
	

	1,3
	Silla ejecutiva sin brazos, espaldar alto, respaldo reclinable, apoyo lumbar, altura asiento de 5 apoyos, ajustes accionables desde la posición sentada.
	UN
	1,00 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2
	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA RUBRO 204-4-3
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Almohadas
	UN
	2,00 
	
	

	2,2
	Colchón cama sencilla
	UN
	1,00 
	
	

	2,3
	Juego de Cama Sencilla en madera wengue con una mesita de noche
	UN
	1,00 
	
	

	2,4
	Juego de sábana y sobresábanas para cama sencilla
	UN
	8,00 
	
	

	2,5
	Cobija manta térmica
	UN
	3,00 
	
	

	 
	
	
	
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RUBRO 204-4-23
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Enrollable en blackout blanco matte (los elementos se deben entregar instalados)
	M2
	18,00 
	
	

	3,2
	TV 32” SMART TV (Incluye soporte de pared e instalación)
	UN
	1,00 
	
	


NORMATIVIDAD TECNICA

El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con DIMAR, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia. Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demás Empresas de Servicios Públicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las Obras contratadas.

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de Cerramiento, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios  provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de las Obras. Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservación Ambiental, en atención a las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responderá por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe, declarará conocer y aceptar al momento de presentar la Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo.

En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, la DIMAR aplicará, y así lo acepta plenamente el Contratista, las Normas y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos:

· Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC

· Norma Sismo Resistente y anexos posteriores NSR - 10

· Normas Técnicas para Redes de Energía Eléctrica RETIE

· Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación

· Normas Técnicas para Redes de Gas natural 

· Accesorios de PoliCloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria y de Ventilación, Norma NTC 1341-1748

· Tubería Pvc Novafort, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC

· Tubería Pvc Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL EN OBRA

También previo al inicio de las obras y con una antelación mínima de un (01) día, el Contratista deberá afiliar a todo su Personal (Administrativo y de obra), al Sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales y Pensión) y deberá mantener en Obra los Documentos que así lo certifican y que comprueban el adecuado y oportuno pago mensual de los aportes a cada uno de estos Sistemas. Bajo ninguna circunstancia se autorizará que inicien trabajos en Obra personas que no estén debidamente afiliadas al Sistema de Seguridad Social y en cualquier caso, el Contratista será el responsable de suplir las exenciones de cobertura que ante un accidente o siniestro tengan las EPS, ARP o los Fondos de Pensiones.

Respecto de la dotación de elementos de seguridad para todo el Personal de Obra, el Contratista se obliga a garantizar que cada uno de ellos utilizará permanentemente un Casco normatizado de Seguridad, y que dependiendo de las labores a ejecutar, en Obra se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente Elementos de Seguridad tales como: Gafas para protección de ojos, Tapones para protección de oídos, Guantes de Caucho o Cuero, Calzado de protección, Caretas para soldadura, Correas de Seguridad para trabajos en altura o en espacios confinados y demás elementos que definan las Normas Colombianas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

El Contratista es responsable de generar las acciones que permitan que en la Obra siempre se adopten las precauciones necesarias y suficientes que garanticen la seguridad de todas las personas que participan en el Proyecto y de la Comunidad que reside y transita en sus alrededores. Para este fin diseñará, implementará, controlará y hará adecuado mantenimiento del Programa Integral de Salud Ocupacional que cumpla con todo lo arriba citado y con todo lo dispuesto en los Códigos, Normas y Leyes vigentes de la Legislación Laboral de Colombia.

El supervisor designado por la DIMAR podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de un Frente de Obra o de toda la Obra en general, si a su juicio el CONTRATISTA y/o sus Empleados incumplen los requisitos del Programa Integral de Salud Ocupacional o ignoran las instrucciones del supervisor a este respecto, sin que por ello el CONTRATISTA tenga derecho a reclamar indemnización alguna y/o ampliación de los plazos de construcción, todo ello sin desmedro de las sanciones por incumplimiento que estipula el Contrato suscrito entre las Partes.

El Contratista será el responsable de todos los accidentes de Obra que llegaren a tener su Personal, el de Supervisión, los Visitantes autorizados u otras Personas ajenas a las Obras, como resultado de la imprevisión y/o negligencia del CONTRATISTA para gestionar y controlar las precauciones y medidas de seguridad necesarias para prevenir y evitar tales accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparación e indemnización que se llegaren a causar, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista.

En lo que se refiere al manejo de los diferentes Frentes de Obra y de sus alrededores, el Contratista será el responsable de mantenerlos debidamente señalizados, limpios, transitables y seguros, para lo cual, diaria o más frecuentemente si así lo ordena el Supervisor designado por la DIMAR, hará mantenimiento de la Señalización, retirará y dispondrá en los sitios debidamente autorizados y en forma adecuada, las basuras, escombros, desperdicios y demás sobrantes de Obra. 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no se requieran para la ejecución de otras actividades de Obra, dejando dichos sitios en perfectas condiciones de orden y aseo. Las rutas de tránsito de los obreros y de acarreo interno de materiales, deberán ser estables, seguras y libres de empozamientos, obstrucciones y/o cruces con elementos peligrosos y/o energizados.

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren.
Cuando se programen trabajos nocturnos, el Contratista deberá contar con la previa autorización del Supervisor designado por la DIMAR y garantizar que en todo momento los trabajos se desarrollarán en forma segura y sin causar perjuicios y/o molestias a la Comunidad que reside o transita por los alrededores del sitio de Obras. Para este efecto, es indispensable contar con una adecuada señalización e iluminación del sitio de ejecución de las Obras.

MITIGACIÓN DEL IMPACTO URBANO

En efecto, el Contratista deberá adoptar los controles y medidas para preservar el entorno urbano y la seguridad de la población, así como para conservar la circulación vehicular y peatonal y los demás servicios públicos. Incluye igualmente la implementación de mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar desvíos de tránsito y de la reconstrucción o relocalización de los servicios públicos que se vean afectados por las obras.

El Contratista, previo a la iniciación de las obras, preparará y someterá a la aprobación de la supervisión, un Programa detallado de la ejecución de las Obras, que contenga como mínimo lo siguiente:

Programación tentativa de la intervención de sitios críticos que por su condición exigen plazos cortos y definidos con antelación. El Contratista será responsable de informarse cabalmente acerca de las rigurosas exigencias de este tipo de intervenciones y al presentar su Propuesta y suscribir el Contrato que de ella se derive, aceptará su responsabilidad de realizar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen la ejecución y entrega de estas Obras dentro del plazo exigido y con la calidad pactada, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales a los pactados en la Lista de Precios del Contrato.

El Contratista debe instruir y comprometer a todo su Personal para que mantengan buenas relaciones con las personas de la Capitanía y atiendan las sugerencias y solicitudes que les planteen para ayudar a mejorar las condiciones ambientales del sector y a minimizar las incomodidades generadas por la ejecución de las Obras. 

LIMPIEZA GENERAL: Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar, el CONTRATISTA, se debe comprometer a realizar una adecuada y correcta limpieza. Para dejar el sitio totalmente limpio, además, debe tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados.
Así las cosas, se establece que el presupuesto asignado es apropiado para la adquisición de los bienes objeto del presente estudio, sin embargo:

Una vez hecho el análisis de las cotizaciones presentadas se logra determinar que la variación de precios entre las ofertas obedece a la inclusión de la realización de la obra civil, así como la entrega, prueba y puesta en funcionamiento de los contenedores en la ciudad de Turbo Antioquia por parte de las empresas, teniendo en consideración los requerimientos planteados en las especificaciones técnicas detalladas y el lugar de entrega de la misma.

Por otra parte es necesario tener en cuenta que durante la estructuración de las ofertas se requiere que el proponente determine y tenga en cuenta cada uno de los aspectos contemplados en las especificaciones técnicas con el fin de evitar el cobro adicional de imprevistos y transporte que configuren un desequilibrio económico contractual.

Nombre del representante legal: ____________________________________

C.C. No. ______________________ De ______________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________

N.I.T. _____ 
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